第十三届全国矿山救援技能竞赛

理论考试参考题（钻探组）

第十三届全国矿山救援技能竞赛组委办

2025年8月

目 录

第一部分 思想政治	1

一、单选题	1

二、多选题	46

三、判断题	71

第二部分 地勘钻探及应急救援	78

一、单选题	78

二、多选题	170

三、判断题	227

第三部分 钻井设备、柴油机	254

一、单选题	254

二、多选题	295

三、判断题	303

第四部分 定向钻井	308

一、单选题	308

二、多选题	339

三、判断题	358

第五部分 地质、水文	371

一、单选题	371

二、多选题	392

三、判断题	403

第一部分 思想政治

一、单选题

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于哪天在北京举行?（B）

A.2024年7月14日至17日

B.2024年7月15日至18日

C.2024年7月16日至19日

D.2024年7月17日至20日

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于哪天在北京闭幕?（B）

A.2024年7月14日

B.2024年7月18日

C.2024年7月19日

D.2024年7月20日

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议审议通过了哪个重要文件?（C）

A.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》

B.《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度的决定》

C.《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》

D.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》

根据中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报，当前和今后一个时期是以什么全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期?（D）

A.社会主义现代化

B.中国特色社会主义

C.新时代中国特色社会主义

D.中国式现代化

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，进一步全面深化改革必须坚持哪些思想理论?（D）

A.仅坚持马克思列宁主义、毛泽东思想

B.仅坚持邓小平理论、“三个代表”重要思想

C.仅坚持科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

D.坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，到哪一年要全面建成高水平社会主义市场经济体制?（C）

A.2025年

B.2030年

C.2035年

D.2040年

关于构建高水平社会主义市场经济体制，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要如何处理政府和市场的关系?（C）

A.仅发挥市场作用

B.仅发挥政府作用

C.既“放得活”又“管得住”

D.完全由政府控制

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，推动哪些方面的突破和创新?（D）

A.仅技术革命性突破

B.仅生产要素创新性配置

C.仅产业深度转型升级

D.技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级

关于教育改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要建立什么牵引的学科设置调整机制和人才培养模式?（C）

A.市场需求

B.国际趋势

C.科技发展、国家战略需求

D.学生兴趣

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要健全什么体系，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展?（C）

A.农业发展

B.服务业发展

C.先进制造业集群

D.信息产业

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，要加快构建促进数字经济发展体制机制，发展什么来打造具有国际竞争力的数字产业集群?（B）

A.物联网

B.工业互联网

C.区块链

D.云计算

关于科技创新，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要强化企业什么地位?（A）

A.科技创新主体

B.人才培养主体

C.资金投入主体

D.成果转化主体

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要完善中央财政科技经费分配和管理使用机制，扩大什么范围?（B）

A.科研项目审批制

B.财政科研项目经费“包干制”

C.科研经费使用限制

D.科研项目验收制

在人才发展方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要坚持什么方针?（C）

A.严格管控

B.平均分配

C.向用人主体授权、为人才松绑

D.集中管理

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要健全宏观经济治理体系，完善哪些方面的统筹协调机制?（C）

A.仅财政政策

B.仅货币政策

C.财政、货币、产业、价格、就业等政策

D.仅产业政策

关于财税体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要增加什么类型的转移支付?（B）

A.专项转移支付

B.一般性转移支付

C.均衡性转移支付

D.激励性转移支付

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要推动区域性股权市场的什么?（B）

A.独立发展

B.规则对接、标准统一

C.扩大规模

D.限制准入

在城乡融合发展方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要统筹推进哪些方面?（A）

A.新型工业化、新型城镇化和乡村振兴

B.仅新型工业化和新型城镇化

C.仅新型城镇化和乡村振兴

D.仅新型工业化和乡村振兴

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要完善强农惠农富农支持制度，构建什么样的食物供给体系?（C）

A.单一化

B.集中化

C.多元化

D.进口导向

关于土地制度改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何推进农村集体经营性建设用地入市改革?（C）

A.全面推进

B.暂停推进

C.有序推进

D.加快推进

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，开放是中国式现代化的什么标识?（B）

A.次要

B.鲜明

C.可选

D.临时

在扩大制度型开放方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要主动对接什么?（C）

A.区域性经贸规则

B.双边经贸协定

C.国际高标准经贸规则

D.本国传统经贸规则

关于外商投资，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何调整外资准入负面清单?（C）

A.扩大

B.保持不变

C.合理缩减

D.取消

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要优化哪些地区的开放布局?（D）

A.仅东部沿海地区

B.仅中西部地区

C.仅东北地区

D.东部沿海地区、中西部和东北地区

在推进“一带一路”建设方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要继续实施什么计划?（C）

A.“一带一路”经济发展计划

B.“一带一路”文化交流计划

C.“一带一路”科技创新行动计划

D.“一带一路”基础设施建设计划

关于发展全过程人民民主，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要坚持什么有机统一?（A）

A.党的领导、人民当家作主、依法治国

B.经济建设、政治建设、文化建设

C.改革、发展、稳定

D.城乡统筹、区域协调、可持续发展

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要健全什么制度，推动人民当家作主制度更加健全?（D）

A.人大代表选举制度

B.政协协商制度

C.基层自治制度

D.以上都是

在完善中国特色社会主义法治体系方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要加强哪些领域立法?（D）

A.仅重点领域

B.仅新兴领域

C.仅涉外领域

D.重点领域、新兴领域、涉外领域

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要构建更有效力的国际传播体系，推进什么重构?（A）

A.国际传播格局

B.国际政治格局

C.国际经济格局

D.国际文化格局

关于文化体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要优化什么机制?（B）

A.文化产品进口机制

B.文化服务和文化产品供给机制

C.文化企业管理机制

D.文化市场监管机制

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要健全什么体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设?（A）

A.基本公共服务制度体系

B.社会保障制度体系

C.医疗卫生制度体系

D.教育制度体系

在完善收入分配制度方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要构建哪些分配协调配套的制度体系?（C）

A.仅初次分配

B.初次分配、再分配

C.初次分配、再分配、第三次分配

D.仅再分配

关于就业政策，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要支持和规范发展什么?（B）

A.传统就业形态

B.新就业形态

C.国有企业就业

D.海外就业

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要按照什么原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革?（B）

A.强制性、一刀切

B.自愿、弹性

C.快速、全面

D.暂缓、观望

在深化医药卫生体制改革方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要促进什么协同发展和治理?（A）

A.医疗、医保、医药

B.医院、药店、患者

C.中医、西医、中西医结合

D.公立医院、民营医院、社区医疗

关于生态文明体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要实施什么样的生态环境管理制度?（B）

A.统一化、标准化

B.分区域、差异化、精准管控

C.集中化、一体化

D.松散化、自主化

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要健全什么机制，促进绿色低碳循环发展经济体系建设?（C）

A.绿色消费惩罚机制

B.绿色生产限制机制

C.绿色消费激励机制

D.绿色技术垄断机制

在推进国家安全体系和能力现代化方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要构建什么样的国家安全防护体系?（C）

A.单一化

B.分散化

C.联动高效

D.临时性

关于社会治理体系建设，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要坚持和发展新时代什么经验?（A）

A.枫桥经验

B.浙江经验

C.深圳经验

D.上海经验

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要深化国防和军队改革，完善什么体制机制?（A）

A.人民军队领导管理

B.军队后勤保障

C.军队对外交流

D.军队科研管理

关于深化党的建设制度改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要以什么为着力点?（C）

A.加强纪律建设

B.完善组织结构

C.调动全党积极性、主动性、创造性

D.增加党员数量

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要深化干部人事制度改革，着力解决干部哪些问题?（D）

A.仅乱作为问题

B.仅不作为问题

C.仅不敢为、不善为问题

D.乱作为、不作为、不敢为、不善为问题

在推进党风廉政建设和反腐败斗争方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要完善什么机制?（D）

A.不敢腐机制

B.不能腐机制

C.不想腐机制

D.一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，中国式现代化是走什么道路的现代化?（C）

A.竞争发展

B.对抗发展

C.和平发展

D.孤立发展

关于构建人类命运共同体，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要践行什么?（C）

A.本国价值观

B.西方价值观

C.全人类共同价值

D.地区性价值观

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要倡导什么样的世界多极化?（C）

A.不平等有序

B.平等无序

C.平等有序

D.不平等无序

在经济全球化方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要倡导什么样的经济全球化?（B）

A.排他性

B.普惠包容

C.单边主义

D.保护主义

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要深化哪些方面的工作机制改革?（C）

A.仅国内事务

B.仅国际事务

C.外事工作

D.仅军事

关于全球治理体系改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调中国要如何参与?（C）

A.被动接受

B.积极参与

C.参与引领

D.回避

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，进一步全面深化改革的总目标是什么?（C）

A.仅完善中国特色社会主义制度

B.仅推进国家治理体系现代化

C.继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化

D.仅推进经济体制改革

到2035年，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要实现哪些目标?（D）

A.仅全面建成高水平社会主义市场经济体制

B.仅基本实现国家治理体系和治理能力现代化

C.仅基本实现社会主义现代化

D.全面建成高水平社会主义市场经济体制，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化

关于国有企业改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何推动国有资本和国有企业发展?（D）

A.仅做强

B.仅做优

C.仅做大

D.做强做优做大

关于习近平文化思想，下列说法错误的是:（D）

A.丰富和发展了马克思主义文化理论

B.是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结

C.标志着我们党对中国特色社会主义文化建设规律的认识达到了新高度

D.构成了习近平新时代中国特色社会主义思想的经济篇

关于财政体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何调整中央和地方财政关系?（B）

A.减少地方自主财力

B.增加地方自主财力

C.保持现状不变

D.取消地方财政权

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要推动形成什么样的超大特大城市治理新体系?（C）

A.集中管控

B.分散治理

C.智慧高效

D.传统模式

关于农村基本经营制度，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何推进土地承包期再延长?（C）

A.立即全面推进

B.暂不考虑

C.有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点

D.缩短土地承包期

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要建立什么机制来保障种粮农民收益?（B）

A.临时性补贴机制

B.长效保障机制

C.市场调节机制

D.计划配给机制

关于对外开放，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要依托我国什么优势，在扩大国际合作中提升开放能力?（C）

A.人口优势

B.地理优势

C.超大规模市场优势

D.资源优势

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要全面实施什么来推进服务贸易创新提升?（B）

A.跨境服务贸易正面清单

B.跨境服务贸易负面清单

C.服务贸易管制清单

D.服务贸易准入清单

关于发展全过程人民民主，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要丰富各层级的什么形式?（B）

A.选举

B.民主

C.协商

D.监督

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要健全什么体系，推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展?（A）

A.社会保障体系

B.社会救助体系

C.教育培训体系

D.医疗保障体系

关于生态文明体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要健全什么机制来促进绿色低碳发展?（C）

A.行政命令机制

B.市场调节机制

C.绿色低碳发展机制

D.环境治理机制

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要构建什么样的国家安全防护体系?（C）

A.单一化的

B.分散的

C.联动高效的

D.静态的

关于军队改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要深化什么体系改革?（B）

A.后勤保障体系

B.联合作战体系

C.军事教育体系

D.武器装备体系

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的什么?（B）

A.重要条件

B.根本保证

C.补充要素

D.次要因素

习近平总书记强调，采取多种措施加强国家综合性救援力量建设，加强应急救援队伍建设，建设一支（A）、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍。

A.专常兼备

B.装备精良

C.部署合理

D.技术专业

树立安全发展理念，弘扬（B）的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。

A.安全第一

B.生命至上、安全第一

C.生命财产安全至上

D.以人为本，安全第一

要加强风险评估和监测预警，加强对危化品、矿山、道路交通、消防等重点行业领域的安全风险排查，提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和（A）。

A.预报预警能力

B.防范化解重大安全风险能力

C.坚持人民至上、生命至上

D.坚持安全第一

我国应急管理工作以（B）为主线。

A.推动高质量发展

B.防范化解重大安全风险

C.坚持人民至上、生命至上

D.坚持安全第一

坚定走好新时代中国特色应急管理之路必须以（B）为根本任务。

A.坚持和加强党的全面领导

B.保护人民生命财产安全

C.安全第一、预防为主

D.系统观念、守正创新

坚定走好新时代中国特色应急管理之路必须以（C）为根本方针。

A.坚持和加强党的全面领导

B.保护人民生命财产安全

C.安全第一、预防为主

D.系统观念、守正创新

对易发重特大事故的行业和领域采取（C）工作机制，推动安全生产关口前移。要加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

A.风险分级管控

B.隐患排查综合治理

C.风险分级管控和隐患排查治理双重预防性

D.风险分级管控和隐患排查综合治理双重预防性

组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应（B）作出的战略决策，是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。

A.基层治理体系和治理能力现代化

B.国家治理体系和治理能力现代化

C.国家应急管理体系和能力现代化

D.基层应急管理体系和能力现代化

当前引发重大突发事件的因素仍然比较突出，各有关地方、部门及领导干部务必高度重视，（A），全面落实各类应急预案，提高应急处置能力，强化处理突发力量建设，确保一旦有事，能够拉得出，用的上，控得住；着力化解矛盾，排查安全隐患，最大限度把各类矛盾纠纷解决在萌芽状态，确保社会大局稳定。

A.增强底线思维，加强事前预防

B.坚持底线思维，增强忧患意识

C.强化底线思维，防范化解重大风险

D.坚持并善用底线思维，增强忧患意识

全党同志务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必（D），坚定历史自信，增强历史主动，谱写新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章。

A.善于斗争、敢于斗争

B.砥砺奋进

C.全力以赴

D.敢于斗争、善于斗争

我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年、中华人民共和国成立七十周年，制定（C）历史决议，在全党开展党史学习教育。

A.第一个

B.第二个

C.第三个

D.第四个

坚持理论武装同（A）开展党史学习教育相结合，引导党员、干部不断学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，传承红色基因，赓续红色血脉。

A.常态化长效化

B.常态化

C.长效化

D.长期

十年来，我们经历了对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事：一是迎来中国共产党成立一百周年，二是中国特色社会主义进入（A），三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。

A.新时代

B.新时期

C.新阶段

D.新高度

我们全面加强党的领导，明确中国特色社会主义最本质的特征是（A）。

A.中国共产党领导

B.人民民主专政

C.群众路线

D.共同富裕

中国特色社会主义制度的最大优势是（）领导，（）是最高政治领导力量，坚持党中央集中统一领导是最高政治原则。（C）

A.人民代表大会

B.人民

C.中国共产党

D.人民民主

我们对新时代党和国家事业发展作出科学完整的战略部署，提出实现中华民族伟大复兴的中国梦，以（D）推进中华民族伟大复兴，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想。

A.全面小康

B.全面现代化

C.社会主义现代化

D.中国式现代化

我们经过接续奋斗，实现了小康这个中华民族的千年梦想，我国发展站在了更高历史起点上。我们坚持精准扶贫、尽锐出战，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，全国八百三十二个贫困县全部摘帽，近（A）农村贫困人口实现脱贫，九百六十多万贫困人口实现易地搬迁。

A.1亿

B.5亿

C.8亿

D.2亿

我们提出并贯彻（B），着力推进高质量发展，推动构建新发展格局，实施供给侧结构性改革，制定一系列具有全局性意义的区域重大战略，我国经济实力实现历史性跃升。

A.全面发展理念

B.新发展理念

C.新发展阶段

D.阶段发展理念

贯彻（A），国家安全领导体制和法治体系、战略体系、政策体系不断完善，在原则问题上寸步不让，以坚定的意志品质维护国家主权、安全、发展利益，国家安全得到全面加强。

A.总体国家安全观

B.总体世界安全观

C.总体安全观

D.共同体理念

共建共治共享的社会治理制度进一步健全，民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力得到有效遏制，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成果，有力应对一系列重大自然灾害，（A）建设迈向更高水平。

A.平安中国

B.法治中国

C.综治中国

D.健康中国

开展了史无前例的反腐败斗争，以“得罪千百人、不负十四亿”的使命担当祛疴治乱，一体推进（B）。

A.党的建设

B.不敢腐、不能腐、不想腐

C.腐败问题

D.政治建设

“打虎”、“拍蝇”、（A）多管齐下，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患。

A.“猎狐”

B.“扫狐”

C.扫黑除恶

D.灭蚊

新时代的伟大成就是（B）一道拼出来、干出来、奋斗出来的。

A.党和组织

B.党和人民

C.党和公民

D.全体人民

中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，中国共产党和中国人民为解决人类面临的共同问题提供更多更好的中国智慧、中国方案、（B）。

A.中国经验

B.中国力量

C.中国实践

D.中国模式

中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是（C）的马克思主义行。

A.中国化

B.时代化

C.中国化时代化

D.现代化

拥有马克思主义科学理论指导是我们党坚定信仰信念、把握历史主动的（A）。

A.根本所在

B.发展所要

C.人民所需

D.必经之路

一切从实际出发，着眼解决新时代改革开放和社会主义现代化建设的实际问题，不断回答中国之问、世界之问、（B）、时代之问，作出符合中国实际和时代要求的正确回答，得出符合客观规律的科学认识，形成与时俱进的理论成果，更好指导中国实践。

A.历史之问

B.人民之问

C.现实之问

D.发展之问

中国式现代化，是（A）领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。

A.中国共产党

B.党中央

C.国务院

D.人民

中国式现代化是全体人民（D）的现代化。

A.美好生活

B.共同享有

C.物质丰富

D.共同富裕

中国式现代化是（B）相协调的现代化。

A.经济基础和物质需求

B.物质文明和精神文明

C.物质和精神

D.富裕程度和幸福指数

人心是最大的政治，（D）是凝聚人心、汇聚力量的强大法宝。

A.团结群众

B.宣传教育

C.加强领导

D.统一战线

以铸牢（C）意识为主线，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路，坚持和完善民族区域自治制度，加强和改进党的民族工作，全面推进民族团结进步事业。

A.民族统一

B.民族团结

C.中华民族共同体

D.民族自主

坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建（A），讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

A.中国话语和中国叙事体系

B.中国立场

C.文化标识

D.文化体系

坚持尽力而为、（A），深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。

A.量力而行

B.全力以赴

C.分步实施

D.逐步解决

坚持党中央对国家安全工作的集中统一领导，完善高效权威的（A）领导体制。

A.国家安全

B.人民安全

C.平安中国

D.法治建设

坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向（C）转型。

A.消除隐患

B.安全检查

C.事前预防

D.事后解决

我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种“黑天鹅”、（D）事件随时可能发生。

A.“大白象”

B.“大白鲨”

C.“独角兽”

D.“灰犀牛”

我们必须增强忧患意识，坚持（B），做到居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。

A.人民思维

B.底线思维

C.核心意识

D.以人为本

坚持以（B）的发展思想。不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

A.人民为本

B.人民为中心

C.社会主义民主

D.人民为基础

党的最高理想和最终目标是实现（B）。

A.共同富裕

B.共产主义

C.中国特色社会主义

D.全面建成小康社会

牢牢掌握党对意识形态工作（A），全面落实意识形态工作责任制，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。

A.领导权

B.民主权

C.选择权

D.知情权

坚持德才兼备、（B）、五湖四海、任人唯贤，树立选人用人正确导向，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子，加强干部斗争精神和斗争本领养成，激励干部敢于担当、积极作为。

A.以德报怨

B.以德为先

C.诚信为先

D.积极向上

（B）是实现中华民族伟大复兴的必由之路。

A.民主管理

B.中国特色社会主义

C.自由民主

D.崇尚自由

（B）是新时代我国发展壮大的必由之路。

A.构建新发展体系

B.贯彻新发展理念

C.贯彻新发展格局

D.贯彻新发展方向

全党要把（B）作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。

A.领导工作

B.青年工作

C.党员工作

D.干部工作

人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的（D）。

A.原则

B.底线

C.界限

D.红线

关于道德，准确的说法是（C）。

A.道德就是做好人好事

B.做事符合他人利益就是有道德

C.道德是处理人与人、人与社会、人与自然之间关系的特殊行为规范

D.道德因人、因时而异，没有确定的标准

与法律相比，道德（B）。

A.产生的时间晚

B.适用范围更广

C.内容上显得十分笼统

D.评价标准难以确定

关于道德与法律，正确的说法是（D）。

A.在法律健全完善的社会，不需要道德

B.由于道德不具备法律那样的强制性，所以道德的社会功用不如法律

C.在人类历史上，道德与法律同时产生

D.在一定条件下，道德与法律能够相互作用、相互转化

关于职业道德，正确的说法是（C）。

A.职业道德有助于增强企业凝聚力，但无助于促进企业技术进步

B.职业道德有助于提高劳动生产率，但无助于降低生产成本

C.职业道德有利于提高员工职业技能，增强企业竞争力

D.职业道德只是有助于提高产品质量，但无助于提高企业信誉和形象

我国社会主义道德建设的原则是（A）。

A.集体主义

B.人道主义

C.功利主义

D.合理利己主义

《公民道德建设实施纲要》指出我国职业道德建设规范是（B）。

A.求真务实、开拓创新、艰苦奋斗、服务人民、促进发展

B.爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

C.以人为本、解放思想、实事求是、与时俱进、促进和谐

D.文明礼貌、勤俭节约、团结互助、遵纪守法、开拓创新

关于道德评价，正确的说法是（D）。

A.每个人都能对他人进行道德评价，但不能做自我道德评价

B.道德评价是一种纯粹的主观判断，没有客观依据和标准

C.领导的道德评价具有权威性

D.对一种行为进行道德评价，关键看其是否符合社会道德规范

下列关于职业道德的说法中，你认为正确的是（C）。

A.职业道德与人格高低无关

B.职业道德的养成只能靠社会强制规定

C.职业道德从一个侧面反映人的道德素质

D.职业道德素质的提高与从业人员的个人利益无关

职业道德建设的核心是（A）。

A.服务群众

B.爱岗敬业

C.办事公道

D.奉献社会

从我国历史和国情出发，社会主义职业道德建设要坚持的最根本的原则是（D）。

A.人道主义

B.爱国主义

C.社会主义

D.集体主义

在职业活动中，主张个人利益高于他人利益、集体利益和国家利益的思想属于（A）。

A.极端个人主义

B.自由主义

C.享乐主义

D.拜金主义

职业道德的"五个要求”，既包含基础性的要求，也有较高的要求。其中，最基本的要求是（A）。

A.爱岗敬业

B.诚实守信

C.服务群众

D.办事公道

在职业活动中，有的从业人员将享乐与劳动、奉献、创造对立起来，甚至为了追求个人享乐，不惜损害他人和社会利益。这些人所持的理念属于（C）。

A.极端个人主义的价值观

B.拜金主义的价值观

C.享乐主义的价值观

D.小团体主义的价值观

古人所谓的"鞠躬尽瘁，死而后已”，就是要求从业者在职业活动中做到（C）。

A.忠诚

B.审慎

C.勤勉

D.民主

下列关于职业技能的说法中，正确的是（C）。

A.掌握一定的职业技能，也就是有了较高的文化知识水平

B.掌握一定的职业技能，就一定能履行好职业责任

C.掌握一定的职业技能，有助于从业人员调高就业竞争力

D.掌握一定的职业技能，就意味着有较高的职业道德素质

下列关于爱岗敬业的说法中，你认为正确的是（B）。

A.市场经济鼓励人才流动，再提倡爱岗敬业已不合时宜

B.即便在市场经济时代，也要提倡"干一行、爱一行、专一行”

C.要做到爱岗敬业就应一辈子在岗位上无私奉献

D.在现实中，我们不得不承认，"爱岗敬业”的观念阻碍了人们的择业自由

强化职业责任是（D）职业道德规范的具体要求。

A.团结协作

B.诚实守信

C.勤劳节俭

D.爱岗敬业

假设你在工作中出现了一次小的失误，暂时还未给单位造成什么损失，领导也没有发现。在这种情况下，你认为最好的一种处理办法是（C）。

A.不向任何人提起这件事

B.不告诉任何人，自己在以后的工作中弥补过失

C.告诉领导，承认自己的过失并承担相应的责任

D.告诉自己最好的朋友，请他帮自己想一个最好的办法

你的同事在工作中取得突出成绩时，你会采取哪一种做法？（D）

A.认为他运气好

B.各有专长，继续做好自己的工作

C.认为他太聪明了，自己可望而不可及

D.虚心请教，努力学习

（C）是人民道德建设的核心。

A.集体主义

B.爱国主义

C.为人民服务

D.诚实守信

社会主义法制的核心是（B）。

A.有法可依

B.有法必依

C.执法必严

D.违法必究

中国古代文化中的"仁”的中心思想是（A）。

A.爱人

B.人心

C.诚信

D.谦让

人们在社会生活中形成和应当遵守的最简单、最起码的公共生活准则是（A）。

A.社会公德

B.职业道德

C.家庭道德

D.生活道德

领导意图是指领导为实现组织目标的意见和（B）。

A.态度

B.想法

C.倾向

D.行为

对企业来说，诚实守信（B）。

A.会增加经营成本

B.是无形资本

C.与经济效益无关

D.会提高企业效率

"慎独”体现了（C）。

A.夜以继日，废寝忘食

B.精忠报国，反对侵略

C.修身为本，严于律己

D.立志勤学，持之以恒

下列说法中，包含着创新思想的是（A）。

A."与时俱进”

B."患难与共”

C."民以食为天”

D."见利思义”

做到开拓创新的人，一般是（D）。

A.思想怪异的人

B.物质条件充裕的人

C.受过高等教育的人

D.具有坚定意志的人

良好的道德风气有助于遵纪守法，这是因为（B）。

A.道德和法律在内容上相互重叠

B.道德和法律之间有相互作用的关系

C.有些法律规范就是由道德习惯转化而来的

D.依靠道德约束可以替代法律惩罚

"道德是做人的根本”这句话体现了（C）。

A.提高道德修养是人生唯一的目标

B.道德比知识技能更重要

C.道德人格的培养与知识、技能的学习同样重要

D.做一个有德之人是很困难的

企业文化发挥作用的前提和关键，是（C）。

A.职工

B.领导

C.职工的职业道德

D.领导的职业道德

企业文化，需要通过（A）的行为来实现。

A.职工

B.企业生产

C.经济效益

D.领导

（A）是企业的生命。

A.产品和服务的质量

B.经济效益

C.职工

D.价格

贯穿于整个社会主义道德体系，构成社会主义道德境界最高层次的是（B）。

A.五爱

B.为人民服务

C.集体主义

D.合理的利已主义

职业道德在社会主义以前的社会中具有（A）。

A.自发性

B.政府强制性

C.主动性

D.消极性

劳动在社会主义阶段出现的一个新性质是（C）。

A.谋生需要

B.为了个人利益

C.为社会利益

D.为家庭利益

社会主义职业道德所提倡的职业理想的核心是（A）。

A.为人民服务

B.集体主义

C.等价交换

D.无偿劳动

奉献社会的精神主要强调的是一种（A）。

A.忘我的全身心投入精神

B.传教士精神

C.共产主义精神

D.个人主义精神

从业人员道德发展进入自律时期的标志是（A）。

A.自觉进行职业道德修养

B.自觉学习职业道德规范

C.自觉学习职业技能

D.自觉践履职业道德规范

职业道德向着以职业道德良心为核心的道德自律时期的升华，关键在于是（A）。

A.职业道德修养

B.职业道德教育

C.职业道德实践

D.职业道德习惯

在职业道德人格和品质的教育、培养中，外部条件是（A）。

A.职业道德教育

B.职业道德修养

C.职业道德境界

D.职业道德习惯

“伦理进入企业，心灵进入工作场所”这个口号表现了（C）。

A.资本主义职业道德的虚伪性

B.社会主义职业道德的先进性

C.职业道德对于企业发展的重要性

D.职业道德的阶级性。

社会主义道德和资本主义道德的根本区别在于（A）。

A.所有制

B.政治思想

C.技术水平

D.社会信仰

阶级和国家消亡之后（B）。

A.法律和道德都还存在

B.法律消亡，但道德还存在

C.道德消亡，法律还存在

D.道德和法律也随之消亡

企业文化中最核心的层次是（A）。

A.精神层次

B.物质层次

C.器物层次

D.制度层次

企业形象中最重要、最根本的部分是（A）。

A.理念识别

B.行为识别

C.文化识别

D.视觉识别

实现企业价值观的主体是（B）。

A.企业

B.职工

C.市场

D.法人

从汉朝的华佗到抗日战争时期的白求恩都致力于“救死扶伤”，体现了职业道德的（B）。

A.共同性

B.连续性

C.民族性

D.社会性

中国从古到今都提倡工作要以诚信为本，这体现了职业道德的（D）。

A.时代性

B.民族性

C.共同性

D.历史继承性

在商业服务业中，从业人员上岗的首要条件和基本素质是要具备（A）。

A.文明礼貌

B.爱岗敬业

C.遵纪守法

D.爱国主义

敬业奉献是指（A）。

A.爱岗敬业和奉献社会

B.文明礼貌和诚实守信

C.爱岗敬业

D.奉献社会

明礼诚信是指（A）。

A.文明礼貌和诚实守信

B.文明礼貌

C.诚实守信

D.礼貌礼仪礼节

人们在履行职业义务的过程中所表现出来的自觉克服一切困难和障碍，做出抉择的力量和坚持精神是（D）。

A.职业道德认识

B.职业道德情感

C.职业道德信念

D.职业道德意志

人们对所从事职业应具备的道德观念、道德准则和道德理想发自内心的真诚信仰和强烈的责任感是（D）。

A.职业道德认识

B.职业道德情感

C.职业道德意志

D.职业道德信念

人们在职业道德意识支配下表现出来的有利于他人、集体、社会的所作所为是（B）。

A.职业道德认识

B.职业道德行为

C.职业道德实践

D.职业道德习惯

以下哪一部分不属于我国社会主义职业道德“五爱”的范畴（C）。

A.爱劳动

B.爱科学

C.爱党

D.爱人民

孔子在《论语》中说：为人师者应当“诲人不倦”。这句名言至今仍在中国广泛流传说明了（B）。

A.职业道德的广泛性

B.职业道德的历史继承性

C.职业道德的限定性

D.职业道德的社会性

“统治阶级有统治阶级的道德，被统治阶级有被统治阶级的道德”。这句话说明了（C）。

A.道德的时代性

B.道德的普遍性

C.道德的阶级性

D.道德的抽象性

企业在经营管理中，应该以（A）为本。

A.职工

B.企业

C.经济效益

D.领导

在一个人的社会交往中，对其影响最为广泛的是（C）。

A.家庭范围内的交往

B.公共场合的交往

C.职业交往

D.非职业交往

对企业职工的职业道德的重视和培训主要由企业老板来实行，国家和政府并不直接干预，这显示了（C）。

A.私有制社会职业道德教育的特点

B.社会主义职业道德教育的特点

C.现代资本主义职业道德教育的特点

D.所有市场经济社会的职业道德教育的特点

职业道德直接影响政府和国家形象的社会是（D）。

A.传统农业社会

B.资本主义社会

C.市场经济社会

D.社会主义社会

勤俭自强指的是（A）。

A.勤劳节俭和自主自强

B.勤劳节俭

C.自主自强

D.艰苦朴素

提倡爱岗敬业，提倡“干一行，爱一行”的精神，实质上就是提倡（A）。

A.为人民服务的精神

B.等价交换的原则

C.无偿劳动的原则

D.铁交椅和铁饭碗思想

职业道德培养的首要环节是（A）。

A.职业道德教育

B.职业道德修养

C.职业道德境界

D.职业道德实践

作为从业人员职业道德人格的最后完成的标志是（B）。

A.职业道德认识

B.职业道德习惯

C.职业道德意志

D.职业道德信念

职业道德培养的关键环节是（A）。

A.职业道德修养

B.职业道德境界

C.职业道德教育

D.职业道德习惯

二、多选题

党的二十届三中全会指出，必须坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善我国（ABC）,丰富各层级民主形式，把人民当家作主具体、现实体现到国家政治生活和社会生活各方面。

A.根本政治制度

B.基本政治制度

C.重要政治制度

党的二十届三中全会强调，全党必须求真务实抓落实、敢作善为抓落实，坚持上下协同、条块结合，科学制定改革（ABC）。

A.任务书

B.时间表

C.优先序

党的二十届三中全会强调，进一步全面深化改革的总目标是（BC）。

A.全面建成社会主义现代化强国

B.继续完善和发展中国特色社会主义制度

C.推进国家治理体系和治理能力现代化

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，（AB）是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。

A.科学的宏观调控

B.有效的政府治理

C.重点领域和关键领域深化改革

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，坚持和发展新时代“枫桥经验”,健全党组织领导的（ABC）相结合的城乡基层治理体系，完善共建共治共享的社会治理制度。

A.自治

B.法治

C.德治

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，保持以党的自我革命引领社会革命的高度自觉，坚持用（AC）管党治党，完善党的自我革命制度规范体系。

A.改革精神

B.创新精神

C.严的标准

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，（ABC）是中国式现代化的基础性、战略性支撑。

A.教育

B.科技

C.人才

D.制度

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，到二○三五年（ABCD）。

A.全面建成高水平社会主义市场经济体制

B.基本实现国家治理体系和治理能力现代化

C.基本实现社会主义现代化

D.中国特色社会主义制度更加完善

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，进一步全面深化改革，要更加注重（ABC）。

A.系统集成

B.突出重点

C.改革实效

D.提高效率

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议对进一步全面深化改革做出系统部署，强调（ABCD）。

A.构建高水平社会主义市场经济体制，健全推动经济高质量发展体制机制

B.构建支持全面创新体制机制，健全宏观经济治理体系

C.完善城乡融合发展体制机制，完善高水平对外开放体制机制

D.健全全过程人民民主制度体系，完善中国特色社会主义法治体系

关于高质量发展，下列说法正确的有：（ABC）

A.是全面建设社会主义现代化国家的首要任务

B.必须以新发展理念引领改革

C.需要完善推动高质量发展激励约束机制

D.只关注经济增长速度

党的二十届三中全会强调了以下哪些方面的重要性?（ABCD）

A.坚持和完善社会主义基本经济制度

B.构建高水平社会主义市场经济体制

C.深化国防和军队改革

D.推进全面依法治国

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，要深化以下哪些领域的改革?（ABC）

A.文化体制

B.社会体制

C.生态文明体制

D.党和国家机构

党的二十届三中全会提出，要加强和创新以下哪些方面的社会治理?（ABC）

A.社会治安整体防控体系

B.社会信用体系

C.社会保障体系

D.社会组织体系

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，进一步全面深化改革，必须统筹推进“五位一体“总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，更加注重（BCD）。

A.提高效益

B.系统集成

C.突出重点

D.改革实效

2024年7月15日至18日，党的二十届三中全会在北京举行。全会强调，进一步全面深化改革要贯彻（ACD）等原则。

A.坚持党的全面领导、坚持以人民为中心

B.坚持改革与稳定相统一、坚持改革与发展相协调

C.坚持守正创新、坚持以制度建设为主线

D.坚持全面依法治国、坚持系统观念

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，教育、科技、人才是中国式现代化的（AC）支撑。

A.基础性

B.重要性

C.战略性

D.持续性

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，到2035年要实现哪些目标（ABCD）

A.全面建成高水平社会主义市场经济体制

B.中国特色社会主义制度更加完善

C.基本实现国家治理体系和治理能力现代化

D.基本实现社会主义现代化

习近平文化思想是新时代中国特色社会主义文化建设理论与实践的智慧结晶，具有（ABCD）等理论特质。

A.科学性

B.人民性

C.实践性

D.开放性

关于习近平文化思想的特征，可以用（AC）来概括。

A.明体达用

B.明用达体

C.体用贯通

D.体用分离

坚持“两个至上”。树牢（AB）理念，始终把保护人民群众生命安全放在首位，围绕快救人、多救人、减少财产损失的目标要求，大力提升队伍快速响应和高效处置能力。

A.人民至上

B.生命至上

C.财产至上

D.法律至上

安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持（ABD）的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

A.安全第一

B.预防为主

C.防治结合

D.综合治理

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的（）。发展是党执政兴国的（BD）。

A.根本任务

B.首要任务

C.基本任务

D.第一要务

习近平指出，要强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的（ABCD）水平。

A.科学化

B.专业化

C.智能化

D.精细化

习近平强调，各级党委和政府要切实担负起“（AB）”的政治责任，严格落实责任制。

A.促一方发展

B.保一方平安

C.惠一方民生

D.净一方风气

（）是民族复兴的根基，（BC）是国家强盛的前提。

A.民族团结

B.国家安全

C.社会稳定

D.人民幸福

中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化的重要特征是（ABCD）。

A.中国式现代化是人口规模巨大的现代化

B.中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化

C.中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化

D.中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化

（CD）是社会主义现代化的根本要求。

A.文化富足

B.社会富余

C.物质富足

D.精神富有

中国式现代化的本质要求是：（ABCD），丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。

A.坚持中国共产党领导

B.坚持中国特色社会主义

C.实现高质量发展

D.发展全过程人民民主

继续推进实践基础上的理论创新，首先要把握好新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，必须（ABC）。

A.坚持人民至上，坚持自信自立

B.坚持守正创新，坚持问题导向

C.坚持系统观念，坚持胸怀天下

D.坚持弘扬真理，坚持实事求是

我们要落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，全面推进党的（ABCD），使我们党坚守初心使命，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

A.自我净化

B.自我完善

C.自我革新

D.自我提高

E.自我革命

中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局是指统筹推进（ABCD）。

A.经济建设

B.政治建设

C.文化建设

D.社会建设

中国式现代化是（ABCD）的现代化，是走和平发展道路的现代化。

A.人口规模巨大的现代化

B.全体人民共同富裕的现代化

C.物质文明和精神文明相协调的现代化

D.人与自然和谐共生的现代化

中国式现代化的本质要求是：（AB），实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。

A.坚持中国共产党领导

B.坚持中国特色社会主义

C.坚持改革开放道路

D.坚持人民民主专政

党的基层组织基本任务之一是对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，（ABCD），保障党员的权利不受侵犯。

A.严格党的组织生活

B.开展批评和自我批评

C.维护和执行党的纪律

D.监督党员切实履行义务

党的基层组织，根据工作需要和党员人数，经上级党组织批准，分别设立党的（ABC）。

A.基层委员会

B.总支部委员会

C.支部委员会

D.地方委员会

以下属于党的全国代表大会的职权的是（ABC）。

A.听取和审查中央委员会的报告

B.讨论并决定党的重大问题

C.修改党的章程

D.修订中华人民共和国宪法

改革完善应急管理体制，组建应急管理部，强化了应急工作的综合管理、全过程管理和力量资源的优化管理，增强了应急管理工作的（ABC）。

A.系统性

B.整体性

C.协同性

D.统一性

职业纪律具有的特点包括（AB）。

A.明确的规定性

B.一定的强制性

C.一定的弹性

D.一定的自我约束性

现代社会提倡节约，包括节约（ABCD）。

A.时间

B.空间

C.人力

D.资金和物质

社会公德特点包括（ACD）。

A.基础性

B.专业性

C.全民性

D.相对稳定性

诚实守信的基本要求有（ABD）。

A.忠诚所属企业

B.维护企业信誉

C.树立职业理想

D.保守企业秘密

从业人员在工作中必须遵守的行为准则有（ABCD）。

A.尊重同事隐私

B.替同事着想，给同事方便

C.宽容谅解

D.工作认真负责

要创新，应必须做到（ABC）。

A.学习钻研、激发灵感

B.大胆地试、大胆地闯

C.敢于提出新的问题

D.循规蹈矩

职业道德主要通过（ABC）的关系，增强企业的凝聚力。

A.协调企业员工之间

B.调节领导与职工

C.协调职工与企业

D.调节企业与市场

社会主义职业道德的特征是（ABC）。

A.继承性与创造性的统一

B.阶级性和人民性相统一

C.先进性和广泛性相统一

D.国际性和广泛性相统一

人生的社会价值指的是（ACD）。

A.个人的社会存在

B.社会对个人的尊重和满足

C.自我剖析和自我批评

D.培养职业道德习惯

从业人员要做到公平公正，应（ABCD）。

A.坚持按原则办事

B.不徇私情

C.不计较个人得失

D.不畏权势

文明生产的具体要求包括（ABCD）。

A.语言文雅、行为端正、精神振奋

B.相互学习、取长补短、共同提高

C.岗位明确、纪律严明、操作严格

D.技术熟练、互相支持、现场安全

道德的特征包括（ABCD）。

A.时代性

B.阶级性

C.普遍性

D.社会性

以下哪些内容体现了道德的普遍性（AC）。

A.人是一种道德性动物

B.商人的道德操守是买卖公平

C.道德存在于阶级社会和无阶级社会

D.东西方都有一些共同的道德

社会上流传着形容某些人行为的话："大法不犯，小错不断，难死领导，气死法院”。这句话体现了（AB）。

A.有些道德行为无法用法律干涉

B.除了法律之外，道德约束也是很有必要的

C.道德和法律相互渗透

D.道德和法律各不相干

职工同事间要保持和谐，默契的关系，具体来说，职工在工作中必须遵守以下行为准则（ABC）。

A.自觉接受和分担应承担的任务，不可有怨言

B.尊重同事的隐私，谅解同事的缺点和不足

C.合作使用工作用具和设备时，要多替同事着想，多给同事方便

D.具有良好的职业道德是职工努力钻研科学技术、革新工艺、发明创造的现实保证

职业道德可以促进企业技术进步，体现在（BCD）。

A.协调职工之间的关系

B.具有良好的职业道德是职工提高创新意识和创新能力的精神动力

C.职工具有良好的职业道德是企业保守科技机密的重要条件

D.具有良好的职业道德是职工努力钻研科学技术、革新工艺、发明创造的现实保证

职工良好的职业道德可以节约企业成本，体现在（ABCD）。

A.职工具备良好的职业道德有利于减少厂房、机器、设备的损耗，节约原材料，降低废次品率

B.职工具备良好的职业道德，职工与职工之间、职工与领导之间、职工与企业之间就会保持协调、融洽、默契的关系，从而降低企业作为整体的协调管理费用

C.职工具备良好的职业道德，就会改善企业形象，提高企业声誉，增强企业在社会上的可信度，从而有利于降低企业与政府、社会和顾客的谈判交易费用

D.职工具备良好的职业道德，有较强的时间观念，在工作中惜分珍秒，有利于提高劳动生产率，劳动生产率的提高，其实质是降低产品的工人工资成本

随着"买方市场”的出现，企业在市场中的竞争的内容发生以下变化（ABCD）。

A.由原来主要的产品成本竞争转向成本、质量、价格、服务、产品品牌和企业形象的综合竞争

B.竞争的范围也由国内竞争转向国际竞争

C.竞争更加多样化

D.竞争的手段更加全面

据统计，我国火灾事故的80%以上由人为因素造成，道路交通事故95%以上由违章造成，这说明（AC）。

A.安全意识淡薄

B.安全设施不够

C.有些人缺乏职业责任心

D.法则不健全

“主观为自己，客观为社会”是一种（AC）。

A.资本主义职业道德

B.资本主义公德

C.市场经济条件一可以保留的私人道德

D.一切私有制社会的职业道德

团结友善的基本要求是（ABC）。

A.识大体、顾大局，自觉维护集体和同志间的团结

B.主动与他人合作，共同完成工作任务

C.虚心学习别人的长处，热忱关心他人的疾苦

D.委曲求全，不讲原则的妥协

勤劳节俭的意义有（ABC）。

A.是富国强民，建设社会主义的总方针

B.是企业在市场竞争中生存、发展的基础和制胜的秘诀

C.是个人成功立业的根本途径

D.是一种小家子气

勤劳节俭的基本要求是（ABCD）。

A.树立为富国强民、创业弘业的志向

B.要勤劳，不要懒惰

C.要爱惜财力、物力、人力

D.要不怕困难，勇于克服困难

自主自强的意义（ABC）。

A.自主自强是自立自尊

B.自主自强的精神蕴含着与时俱进，开拓创新的内容

C.自立自强是事业成功的重要条件

D.争强好胜，事事处处不让人

职业道德实践行为的培训内容是（ABC）。

A.职业道德实践

B.职业道德行为

C.职业道德行为习惯

D.职业道德技能

社会主义职业道德培训的具体内容是（AB）。

A.思想理论知识培训

B.言行举止训练

C.树立职业理想

D.端正职业态度

社会主义职业道德思想理论知识培训的基本要求和内容是（ABCD）。

A.爱祖国

B.爱人民和爱劳动

C.爱科学

D.爱社会主义

社会主义职业道德培训的性质和方向方面的内容是（ABC）。

A.坚持爱国主义、集体主义、社会主义教育

B.社会公德、职业道德、家庭美德建设教育

C.世界观、人生观、价值观教育

D.文明礼貌教育

“雷锋精神”体现了（AD）。

A.“为人民服务”的社会主义公德

B.一切劳动者的职业道德

C.超越时代和地域的人类道德

D.崇高的个人私德

社会秩序的稳定与和谐最基本的保证是（AC）。

A.有法可依，有法必行

B.人与人之间和为贵

C.有一套道德规范，并且需要按道德规范行事

D.国家暴力机器的存在

道德的时代性指的是（BD）。

A.每一个时代的道德与其它时代的道德都不相同

B.道德随着社会经济的发展变化而发展变化

C.同一阶级在不同的时代有不同的道德

D.道德与物质生产力和社会形态的阶段性发展相适合

企业内部人际关系的主体可以分为以下几种（ABCD）。

A.因正常的工作而形成的工作交往关系B.在工作闲暇时的非正常交往

C.由于个人意愿而进行的工作以外的交往方式D.因工作接触而结交的知心朋友关系

职业道德是增强企业凝聚力的手段，体现在以下方面（ABC）。

A.职业道德是协调职工同事关系的法宝

B.有利于协调职工与领导之间的关系

C.有利于协调职工与企业之间的关系

D.有利于提高产品的质量

职业道德可以提高企业的竞争力，主要体现在以下方面（ABCD）。

A.有利于企业提高产品和服务的质量

B.有利于企业树立良好形象、创造企业品牌

C.可以促进企业技术进步

D.可以降低产品成本，提高劳动生产率和经济效益

企业礼俗包括（AB）。

A.企业礼仪

B.企业风俗

C.企业品牌

D.企业形象

贯穿于社会主义道德三大领域的是（ABD）。

A.为人民服务

B."五爱”

C.人人为我，我为人人

D.集体主义

社会主义职业道德区别于资本主义职业道德的特征是（ABD）。

A.经济基础不同

B.指导原则不则

C.内容不同

D.国家或政府发挥的作用不同

职业道德的差异反映了（CD）。

A.统治阶级和被统治阶级的矛盾

B.个人和社会的矛盾

C.不同职业群体利益的差异

D.不同职业特点的差异

以下属于职业道德的是（BC）。

A.村规民约

B.行业公约

C.职工守则

D.交通规则

文明礼貌的具体要求是（ABCD）。

A.仪表端庄

B.语言规范

C.举止得体

D.待人热情

对诚实和守信二者关系的正确说法是（AB）。

A.诚实是守信的心理品格基础，也是守信表现的品质

B.守信是诚实品格必然导致的行为，也是诚实与否的判定依据和标准

C.守信是个人内持品德

D.诚实是处理人际交往关系的准则和行为

诚实守信的意义有（ABC）。

A.诚实守信是做人的准则

B.诚实守信是企业的无形资产

C.诚实守信是做事的准则

D.诚实守信是商家标榜自己的招牌

职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，它涵盖了（ABC）。

A.从业人员与服务对象之间的关系

B.职业与职工之间的关系

C.职业与职业之间的关系

D.工人与领导的关系

社会主义市场经济是法制经济，是信用经济，是道德经济。它对市场主体的要求是（ABCD）。

A.诚信

B.公正

C.尽责

D.合作

个体职业道德的发展，不可避免地要经历以下几个时期（ABC）。

A.道德的他律时期

B.道德的自律时期

C.道德的价值目标形成时期

D.道德自我发展时期

现阶段，人们的道德境界大体上可以分为以下几种类型，即（ABCD）。

A.极端自私自利道德境界

B.追求个人正当利益的道德境界

C.先公后私的社会主义境界

D.大公无私的共产主义境界

职业道德培训的方法包括（ABCD）。

A.确立目标

B.进行评价

C.引入情感

D.强化训练

我国社会主义职业道德建设可以吸收借鉴的资源有（ABCD）。

A.儒家伦理思想

B.欧美国家的职业道德

C.日本企业的职业道德建设经验

D.新民主主义时期的革命道德传统

下列行为符合社会公德要求的有（ABD）。

A.不随地吐痰

B.不随地乱扔果皮纸屑

C.捡到财物，占为己有

D.爱护公园或路边的花草树木

某企业对员工进行职业培训时，也进行了职业道德教育。职业道德的基本要求有（ABCD）。

A.爱岗敬业

B.诚实守信

C.办事公道

D.服务群众

职业道德是事业成功的重要保证，体现在（ABC）。

A.没有职业道德的的人干不好工作

B.职业道德是个人事业成功的重要条件

C.每一个事业成功的人往往都有较高的职业道德

D.从事一定的职业是人的需要

从道德结构看，人的道德素质包括（ABC）。

A.道德认识

B.道德情感

C.道德意志

D.道德行为

从道德可能涉及的领域来看，包括（ACD）。

A.家庭道德

B.道德行为

C.社会公德

D.职业道德

职业道德是人格的一面镜子，体现在（ABC）。

A.人的职业道德品质反映着人的整体道德素质

B.人的职业道德提高有利于人的思想素质的全面提高

C.从事一定的职业是人的需要

D.职业是人谋生的手段

社会主义职业道德体现了（AB）。

A.个人、集体和国家之间利益的统一

B.国家、企业和人民之间利益的统一

C.利己主义和集体主义的统一

D.公有制和私有制的统一

社会主义职业道德的特点是（ABCD）。

A.社会主义经济基础及政治制度的反映

B.在共产主义道德、社会主义道德指导下形成

C.确立了社会主义劳动态度

D.党和国家高度关注

职业道德的社会作用受到限制的社会是（AD）。

A.私有制社会

B.市场经济市场

C.公有制社会

D.资本主义社会

社会主义道德素质的提高依赖于（ABC）。

A.私德

B.公德

C.职业道德

D.资本主义社会

爱国主义在公民基本道德和职业道德中都具有重要意义。它表现在：（ABCD）。

A.爱国主义是公民的基本价值认同

B.爱国主义是各民族共同的精神支柱

C.爱国主义是提高公民道德境界的有效载体

D.爱国主义是民族、国家自强不息的强大凝聚力和生命力的根本体现。

遵纪守法对于职业活动具有重要作用。主要表现在（ABC）。

A.职业纪律与职业活动相关的法律、法规是职业活动能够正常进行的基本保证

B.遵纪守法是抵制行业不正之风的重要内容

C.遵纪守法是从业人员必备的道德品质

D.遵纪守法只是公民必备的道德品质

遵纪守法作为道德规范，其基本要求是（ABCD）。

A.认真学习职业纪律和有关的法律法规

B.正确认识职业权利与义务的关系，增强抵制行业不正之风的能力

C.严格要求和训练自己，养成遵纪守法的习惯

D.敢于同违法乱纪现象和不正之风作斗争

团结友善作为职业道德规范，对于开展工作，完成任务具有重要作用。主要是（ABC）。

A.团结友善是一切职业活动正常进行的重要保证

B.团结友善是集体主义原则在职业活动中的具体体现

C.团结友善是从业人员在生产和服务过程中的新型人际关系

D.团结友善仅是对待亲朋好友的为人处事态度

端正职业劳动态度就成为职业道德培养的一个核心内容和重要目标。正确的职业劳动态度就是指（ABC）。

A.具有遵纪守法的观念

B.尊重他人的劳动，珍惜劳动成果

C.培养爱劳动的习惯

D.职业道德知识

职业道德培训的一般内容是（AD）。

A.职业道德意识B.职业道德实践行为C.职业道德境界D.职业道德知识

职业道德意识的内容是（ABCD）。

A.职业道德认识

B.职业道德情感

C.职业道德意志

D.职业道德信念

提高技能是无止境的，其由低到高的层次要求是（ABCD）。

A.“会”

B.“熟”

C.“精”

D.“绝”

三、判断题

党的二十届三中全会强调了坚持和完善社会主义基本经济制度的重要性。（对）

党的二十届三中全会指出，教育、科技、人才在中国式现代化中扮演核心动力的角色。（错）

发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求。（对）

党的二十届三中全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。（对）

对外开放是中国式现代化的鲜明标识之一。（对）

总书记在中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第三次全体会议上提出，以永远在路上的坚韧和执着，精准发力、持续发力，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。（对）

党的二十届三中全会提出，要深化生态文明体制改革，建设美丽中国。（对）

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，要深化党和国家机构改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。（错）

促进城乡要素平等流动、双向交换是党的二十届三中全会关于城乡融合发展的重要内容。（错）

深化科技体制改革需要取消所有科研项目的审批。（错）

有多少行业就有多少种不同的职业道德。（对）

社会舆论是一种强制性的道德约束机制。（错）

企业目标，是企业价值观、道德规范、行为准则和科学管理的反映。（错）

实现企业价值观和企业发展战略目标的主体是职工。（对）

在我国，职业道德修养取决于从业者自发地培养。（错）

劳动者的劳动态度在人类历史上是相一致的。（错）

遵守职业道德规范就是要求从业人员一心维护本单位、本部门的利益。（错）

公民基本道德规范与职业道德相互联系、相互贯通的。（对）

职业良心可以为职业劳动者在行为之前提供鉴别和选择的尺度和依据。（对）

职业良心与职业技能一样，是每个合格的职业劳动者必备的基本素质。（对）

谋财害命是一个法律事件，非道德事件。（错）

人类现存的一切道德都是统治阶级意志的反映。（错）

企业价值观是企业、企业职工的精神支柱和活力源泉，是企业中最宝贵的精神财富。（对）

企业文化这一概念是日本人提出来的。（错）

时代不同，职业道德也不同。（错）

社会主义职业道德独立于共产主义和社会主义的道德理想。（错）

一个人的社会地位、社会荣誉，从根本上说取决于自己的职业。（错）

在社会主义市场经济条件下，是否能做到爱岗敬业，取决于从业者是否满意于自己的职业。（错）

职业道德具有强化从业者道德人格形成和发展的自律价值。（对）

职业道德建设和社会公德培养不具有明显的一致性。（错）

职业道德是与家庭道德相对立的。（错）

在阶级社会里，被统治阶级不仅有自己的道德，且有自己的法律。（对）

在企业中，接触最多的是在领导与职工之间。（错）

企业崇高的文化价值理念本身就要求尊重、关心、爱护职工。（对）

社会主义社会中不同群体的利益和职业道德各不相同。（错）

“为人民服务”是社会主义公德，而非职业道德。（错）

爱国只是一个空洞的口号，没有任何切实的内涵。（错）

在职业道德培训中，课堂教育仍然是一种主要的教育形式。（对）

职业道德选择的主要条件是人们是否形成选择意识。（错）

职业良心与职业技能一样，是每个合格的职业劳动者必备的基本素质。（对）

遵守职业道德规范就不能追求任何利益。（错）

道德对行为约束的范围比法律广泛。（对）

作为企业文化的目标，一般指远大的、崇高的终极性目标。（对）

企业文化在职业道德中占有重要的位置。（错）

劳动的目的是为了个人的生存需要和利益。（错）

职业道德属精神范畴，与物质文明无关。（错）

质量和信誉是密不可分的。（对）

无私奉献精神作为一种道德追求，不可能与市场经济的要求相容。（错）

职业道德境界有着不同层次，但不能分成等级。（错）

职业道德的他律性和自律性的高度统一，就构成了职业道德价值目标。（错）

道德是一种内心的意识或观念。（错）

道德和法律在原始社会末期一起产生。（错）

企业文化是企业形象的本质，企业形象是企业文化的外显。（对）

只要注意商业广告策划，企业形象就会塑造起来。（错）

职业道德是职业者内心的一种信念，全靠个人自觉遵守。（错）

职业道德的讲求是社会主义社会特有的现象。（错）

奉献社会精神与社会主义市场经济是统一的，其根本目的都是为实现共同富裕的目标。（对）

诚信是一切道德的基础和根本，是人为之人的最重要的品德。（对）

职业道德人格是从业者个人的道德行为和道德品质的高度统一和集中的体现。（对）

在职业道德人格中，职业道德意志是关键。（对）

职业是人类社会发展到一定阶段的产物。（对）

世界各国国情不同，但其划分职业的标准相同。（错）

每种职业都意味着享有一定的社会权力，承担一定的社会责任。（对）

职业道德是职业活动自身的一种必要的生存与发展条件。（对）

人的精神状态、职业道德水平的高低，对生产力水平的提高是无关紧要的。（错）

职业道德是随着不同职业的出现而产生的。（对）

各行各业都有自己的职业道德。（对）

在社会主义市场经济条件下，职业活动体现责、权、利的统一。（对）

社会主义社会各种职业从本质上讲是平等的。（对）

心理学是研究人的心理活动形式及其规律的科学。（对）

心理学是研究“人心”的学问，如果了解了人心就会理解人的行为。（对）

在矿山应急救援中，导致救援失败的原因可以分为人的不安全行为和物的不安全状态两个方面，而物的不安全状态又往往是由于人的不安全行为引起的。（对）

疲劳一般分为生理疲劳、精神疲劳和心理疲劳三大类。（错）

心理疲劳是为工作所倦，不能再干，而生理疲劳则是倦于工作，不能再干。（错）

疲劳现象的出现要有一个过程，具有明显的积累特征，它大体可以分为轻度疲劳阶段、一般疲劳阶段、过度疲劳阶段、严重疲劳阶段。（错）

休息效果随休息时间的增加而不断下降，在休息初期效果好，接着就慢慢减少。（对）

在救援时，为消除心理疲劳，尽量保持适合人体工作的环境温度，保持合适的采光、照明、色彩，有效控制噪音、尘毒危害源。（对）

凡是知道操作行为有一定危险，但仍然冒险操作的人，都可以认为是存在侥幸心理。（对）

盲目自信心理表现为：认为这是“经常干的工作”、“不知干过多少次”、“自己很有把握”、“不会有危险”等。（对）

第二部分 地勘钻探及应急救援

一、单选题

沉积岩的最大特征是具有（A）。

A.层理构造

B.较多水分

C.水平产状

地形图中等高线距离越小，则（C）。

A.等高距愈小

B.地形愈平缓

C.地形愈陡

核部为老地层，两翼为新地层的褶曲形态是（A）。

A.背斜

B.向斜

C.单斜

矿产普查划分为（B）、详查、勘探三个阶段。

A.初查

B.普查

C.区域地质调查

矿石中有用组分的单位含量叫（A）。

A.矿石品位

B.工业品位

C.有用组分浓度

地球的形状为（B）。

A.球形

B.近似梨形的旋转椭球体

C.苹果型

莫霍面是（B）的界面。

A.岩石圈和软流圈

B.地壳和地幔

C.地幔和地核

砂岩是一种（B）岩。

A.岩浆岩

B.沉积岩

C.变质岩

沉积岩层假整合接触时，上下两套岩层，呈（A）接触关系。

A.平行

B.波浪

C.角度

倾角为零的单斜岩层呈（B）状态。

A.直立

B.水平

C.倾斜

上盘相对下降的断层叫（B）断层。

A.逆

B.正

C.平移

1:500-1:5000的地形图是（C）比例尺地形图。

A.小

B.中

C.大

一幅图样的比例尺为2:1，量得图样上零件长度为40mm，则零件实际长度是（B）。

A.40mm

B.20mm

C.80mm

岩层的产状要素指倾斜岩层的（B）。

A.走向、顶角、倾角

B.走向、倾向、倾角

C.偏移、倾向、顶角

岩石破裂后，破裂面两侧岩石没有发生明显位移，这种破裂构造称（B）。

A.褶皱

B.节理

C.断层

（C）是表示钻探所取得的地下岩心资料的编录图。

A.钻孔地质图

B.钻孔结构图

C.钻孔柱状图

在岩土工程中，我们利用的主要是岩石的（C）。

A.抗拉特性

B.抗剪特性

C.抗压特性

对钻探影响最大的构造类型是（B）。

A.产状

B.断裂

C.层理

岩石按成因分为（B）。

A.岩浆岩、沉积岩、玄武岩

B.岩浆岩、沉积岩、变质岩

C.沉积岩、玄武岩、花岗岩

岩石抵抗其它物体压入的能力，称为岩石的（C）。

A.弹性

B.强度

C.硬度

含水层是指（A）而又饱含地下水的岩土层。

A.能透水

B.裂隙发育

C.层理发育

为了编制岩性和水文地质剖面，便于工程地质分区而布设施工的钻孔称为（A）。

A.控制孔

B.测绘孔

C.勘察孔

三视图是指（B）。

A.主视图、俯视图、侧视图

B.主视图、俯视图、左视图

C.主视图、仰视图、左视图

物体的可见轮廓线在图样中用（A）表示。

A.粗实线

B.细实线

C.虚线

半剖视图适用于内部结构（B）形状对称的机件。

A.简单

B.复杂

C.一般

从物体的上方向下投射所得视图为（A）。

A.俯视图

B.主视图

C.左视图

主视图与左视图中的相应投影的对应关系为（A）。

A.高平齐

B.宽相等

C.长对正

向机件正投影，可作出（C）个基本视图。

A.四个

B.五个

C.六个

按尺寸在平面图形中所起的作用，可将其分为定位尺寸和（A）尺寸两种。

A.定形

B.定量

C.定长

绘制立体展开图的方法很多，其中（C）应用最广泛。

A.立体法

B.计算法

C.图解法

平面图形是由一些线段组成的一个或几个（B）线框构成的。

A.不封闭

B.封闭

C.直线

（C）平键在键槽中不会产生轴向移动，应用最广泛。

A.半圆头

B.平头

C.圆头

铸铁是含碳量（B）2.11%的铁碳合金。

A.等于

B.大于

C.小于

化学热处理通过改变钢件（C）化学成分满足实际需要。

A.内部

B.外部

C.表层

调质处理是指（A）的复合热处理工艺。

A.淬火+高温回火

B.淬火+中温回火

C.淬火+低温回火

焊接规范指（B）。

A.焊缝形式、电流和速度

B.焊条直径、焊接电流和速度

C.焊接接头、电流和速度

焊接是一种（A）拆卸的连接。

A.不可

B.可以

C.需要

钻机按（B）分类有立轴、转盘和动力头式三种类型。

A.传动形成

B.回转机构

C.给进方式

往复式泵属于（C）式泵。

A.叶片

B.射流

C.容积

通常设备越先进，需要维护保养技术及配件精度（B）。

A.中等

B.越高

C.越低

钻探设备的投资回收期越短，说明投资效果（B）。

A.越差

B.越好

C.一般

钻探设备使用寿命越长，年摊折旧费就会（B）。

A.增加

B.减少

C.均等

为适应水文水井大直径的特点，水井专用钻机多采用（C）。

A.立轴式钻机

B.拖车式钻机

C.转盘式钻机

专用水井钻机应配备（B）的泥浆泵，以适应岩屑多的需要。

A.泵量较小

B.泵量较大

C.泵量一般

钢丝绳编结扣末端的钢丝捆扎长度不得少于（A）mm。

A.300

B.500

C.200

钻探设备的金属外壳与供电系统的中性线联接属于（A）保护。

A.接零

B.接地

C.重复接地

接地体应埋敷在距地表面（C）mm以下，不得埋在垃圾，炉渣以及腐蚀性地层中。

A.300

B.500

C.800

钻塔的绷绳与地平面的安装夹角应保持在（B）之间。

A.25～30°

B.40～45°

C.50～60°

塔上避雷针的安装一般应高出塔顶（C）。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.5m

液压泵排出液体的最大压力是用（B）根据系统中的需要来调节。

A.节流阀

B.溢流阀

C.换向阀

斜齿轮传动时接触线延长，同时进入啮合齿数（C）。

A.减少

B.不变

C.增多

齿轮泵同时啮合的轮齿（A）一对。

A.多于

B.等于

C.少于

钻塔避雷多于装置接地电阻值不应大于（C）欧姆。

A.4

B.6

C.10

相同直径的螺杆，单头螺杆与多头螺杆钻具相比较，单头螺杆钻具的结构长度（B）。

A.较短

B.较长

C.差不多

3NB-1300泵属于(A)。

A.三缸单作用泵

B.双缸双作用泵

C.三缸双作用泵

D.双缸单作用泵

空压机中的控制系统是用来使压缩空气的排放量和耗气量之间趋于（A）状态。

A.平衡

B.均匀

C.充足

液压马达与液压泵的（B）基本相同。

A.结构

B.原理

C.性能

换向阀图形符号中的P表示（A）油口。

A.压力

B.回油

C.工作

符号表示（C）。

A.双向变量液压泵

B.双向定量液压泵

C.单向定量液压泵

当正时针旋转微调手柄，溢流阀阀芯压力增大，系统调定压力随之（B）。

A.降低

B.升高

C.平衡

通常油缸活塞出现“爬行”现象，主要原因是（C）。

A.负荷过重

B.油泵压力不足

C.推入空气和内泄漏

钻机离合器摩擦片铆钉若离摩擦表面小于（A），应更新摩擦片。

A.0.5mm

B.1mm

C.2mm

稳定器除组成各种类型的下部钻具组合外，还起着提高钻头工作的（A）延长钻头使用时间的作用。

A.稳定性

B.滚动性

C.抗研磨性

我国采用的交流电频率为（A）Hz。

A.50

B.80

C.30

清洁器的振动筛筛布为(C)目。

A.10～80

B.80～100

C.l50～200

D.80～120

在三相负载不对称的低压供电线路中，（C）在中线上安装熔断器。

A.允许

B.随便

C.不允许

对电焊设备要求有较高的宽载电压，同时又要保证安全，一般控制在（A）之间。

A.50～90V

B.110～150V

C.220～260V

三相交流对称电动势各相之间的相位差是（C）。

A.180°

B.150°

C.120°

三相异步电动机的接线方式（B）。

A.不可以改变

B.可以改变

C.只能用星形接法

三相交流电比单相交流电的输出功率（B）。

A.小

B.大

C.相等

把三相负载分别接在三相电源的一根相线和一根（A）之间接法叫做Y连接。

A.中线

B.相线

C.地线

在三相四线输电线路中相线与（A）间的电压称线电压。

A.相线

B.中线

C.地线

跟管钻进工艺主要用于（C）。

A.漏失地层

B.易斜地层

C.松散破碎地层

用清水或无固相冲洗液钻进，提钻后、下钻前各测一次水位，间隔时间应大于（C）min。

A.15

B.10

C.5

直孔顶角偏斜每百米不应超过（A）。

A.2度

B.1度

C.3度

设计或实测顶角大于3度时（C）。

A.每50m测一次顶角

B.每100m作一次全测

C.每50m测一次顶角和方位角

孔深误差率（A），可不修正报表。

A.小于千分之一

B.小于千分之二

C.小于千分之五

丈量钻杆应当使用（A）。

A.钢卷尺

B.皮尺

C.测绳

影响钻孔自然弯曲的主要因素是（A）。

A.地质因素

B.设备及安装

C.钻进工艺

普通钻杆均匀磨损达（C）毫米，不得再下入孔内使用。

A.2

B.4

C.3

普通钻杆单边磨损达（C）mm，不得再下入孔内使用。

A.4

B.3

C.2

孔底岩粉超过（A）米时应采取处理措施。

A.0.3

B.1

C.0.5

用油缸和升降机联合顶拉事故钻具无效，卸载时应（A）。

A.先松升降机

B.先回油

C.任意操作

被压缩的空气具有一定的（A），用来带动其他机器工作。

A.压力

B.动力

C.功力

在承压水层中钻进时，常会造成（B）现象的产生。

A.漏水

B.涌水

C.透水

在复杂地层中钻进，可使用（C）接头。

A.加长丝扣

B.变丝

C.易反

下套管后，套管与孔壁间应灌满（B）。

A.清水

B.泥浆

C.机油

盐酸溶液解卡适用于（C）地层。

A.花岗岩

B.砂岩

C.石灰岩

转盘式钻机的转盘可以传递较大的（C）。

A.压力

B.动力

C.扭矩

为保证固井效果，固井前应充分进行洗井，（B）应坐落在硬盘上。

A.套管口

B.套管鞋

C.滤水管

在冲击回转钻进中，钻头使岩石承受（A）载荷。

A.双重破碎

B.冲击破碎

C.切削破碎

基岩层含水层裂隙发育但（C）的岩层，成井时不安装过滤器。

A.漏失

B.破碎

C.不破碎

钻孔顶角测量一般常采用（C）原理。

A.地面定向原理

B.惯性定向原理

C.悬垂原理

钻孔弯曲是指钻孔（C）的现象。

A.设计轴线偏离实际轴线

B.实际轴线偏离铅垂线

C.实际轴线偏离设计轴线

钻孔轴线空间位置取决于（B）三要素。

A.孔深、顶角、倾角

B.孔深、顶角、方位角

C.孔深、孔径、方位角

钻孔弯曲主要是由以下原因造成的（C）。

A.钻头

B.钻机

C.地层与操作工艺

同一种钻探方法，反循环钻进因（C），而比正循环钻速高。

A.功率大

B.提下钻时间少

C.岩石无重复破碎

组成螺杆钻稳斜钻具最关键的零件是（C）。

A.弯接头

B.造斜靴

C.稳定器

需要全力增顶角时，造斜工具面安装角最佳值是（C）。

A.180°

B.90°

C.360°

在三种反循环方法中，（B）能进行较深孔钻进。

A.泵吸反循环

B.气举反循环

C.射流反循环

CSR工法是一种（A）钻进方法。

A.反循环

B.泵吸循环

C.正循环

钻孔的三要素是指（B）。

A.直径、孔径、方向

B.直径、深度、方向

C.孔深、孔斜、方向

其它条件相同时，钻头直径大，转速应（C）。

A.适当提高

B.保持不变

C.适当降低

牙轮钻头按规定涂色为灰色，它适应（C）地层钻进。

A.软

B.硬

C.中硬

止水是指（A）。

A.对目的层以外的地层进行封闭和隔离

B.将含水层封闭

C.将涌出井面的水止住

泥浆泵的操作包括（A）。

A.开泵、调水、停泵及管理与维护

B.开泵、停泵、检查

C.开泵、调水、停泵

螺杆钻具合理的口径级配是螺杆钻外径比拟造斜孔径小（C）。

A.三级

B.二级

C.一级

200目相当于（C）μm。

A.5

B.30

C.74

下列几种粘土矿物中（A）水化分散能力最强。

A.蒙脱石

B.高岭石

C.伊利石

降失水的同时不希望增粘，应采用（A）作处理剂。

A.腐植酸类

B.NA-CMC

C.FCLS

泥浆中（A）对钻进效率影响最大。

A.固相合量及粒度分布

B.粘度

C.密度

泥浆通常在（C）环境下工作。

A.酸性

B.中性

C.碱性

配制比重为1.10g/cm3的泥浆2m3，按0.3%加Na-CMC，需加（C）Na-CMC。

A.3.6kg

B.7.2kg

C.6kg

PHP不分散低固相泥浆常用水解度为（B）的PHP。

A.0.6%

B.30%

C.60%

在O/W乳化液中，水为（A）相。

A.外相

B.分散相

C.内相

粘土造浆率是指每吨粘土能配制粘度为（A）厘泊的泥浆方数。

A.15

B.12

C.10

泥浆中粘土颗粒尺寸在（B）叫粗分散。

A.0.1～1μm

B.1～30μm

C.30～74μm

石灰钙处理泥浆是一种（C）泥浆。

A.高钙

B.中钙

C.低钙

现场掌握钙处理泥浆类型的简易方法是（C）。

A.测量钙离子浓度

B.测粘度

C.测PH值

（B）型表面活性剂的润滑性能不好。

A.阴离子

B.非离子

C.阳离子

现场常用（B）的方法防止破乳。

A.增加乳化剂用量

B.采用复合型乳化剂

C.采用非离子型乳化剂

（A）能增大油水界面张力。

A.无机盐

B.极性有机物

C.表面活性剂

钾基泥浆的抑制防塌作用，主要来源于（A）。

A.K+的几何效应

B.K+降失水作用强

C.大量低价阳离子

（B）不能用于调节泥浆的PH值。

A.Na2CO3

B.NaCl

C.NaOH

（B）泥浆中的粘土颗粒不是粗分散状态。

A.盐水

B.钠膨润土粉淡水

C.不分散低固相

栲胶碱液是一种（C）类的处理剂。

A.野生植物胶

B.腐植酸

C.丹宁

（A）钙泥浆高温固化较难。

A.高

B.中

C.低

分散介质含盐量（C）的泥浆叫盐水泥浆。

A.>0.1%

B.>0.5%

C.>1%

全水解的聚丙烯酰胺（B）用作选择性絮凝剂。

A.可以

B.不可以

C.不好但可以

泥浆就是以（B）为分散相，水或油为分散介质的一种固液（相）分散体系。

A.重晶石粉

B.粘土

C.化学处理剂

有两种互不相溶的液体（如水和油）加入乳化剂强力搅拌制成的胶体溶液称为（B）。

A.冲洗液

B.乳化液

C.混合液

含（C）粘土矿物为主要成分的物质（土）称为膨润土。

A.高岭石

B.海泡石族

C.蒙脱石

钻探施工宜用（B）水配制泥浆。

A.盐水

B.淡水

C.海水

配制泥浆时，纯碱加量一般根据（B）的百分比计算。

A.泥浆重量

B.粘土重量

C.水重量

常用加入（B）来调节泥浆PH值和控制有机钙絮剂的适度絮凝作用。

A.碳酸钠

B.氢氧化钠

C.氢氧化钙

聚丙烯酰胺是一种（C）。

A.降失水剂

B.增粘剂

C.絮凝剂

泥浆质量与同体积水质量之比值，称（A）。

A.泥浆比重

B.泥浆密度

C.泥浆粘度

泥浆含砂量要求一般不大于（C）。

A.1%

B.2%

C.4%

泥浆胶体率要求应大于（C）。

A.75%

B.85%

C.95%

常用的稀释剂有（B）。

A.钠羟甲基纤维素

B.铁络盐

C.水解聚丙烯酰胺

粘土颗粒通常带（A）电荷。

A.负

B.正

C.零

孔内岩粉较多时，泥浆性能应适当调整，通常应（B）。

A.降粘、降比重

B.提高切力

C.降失水

氯化钙泥浆是一种（C）泥浆。

A.低钙

B.中钙

C.高钙

不分散低固相泥浆的固相含量应在（B）以下。

A.2％

B.4％

C.6％

水灰比大时浆液流动性好，但水灰比大于（C），后期强度急剧下降。

A.0.7

B.0.6

C.0.5

水灰比是指水泥浆中加入的（A）之比。

A.清水和水泥的重量

B.水泥和清水的体积

C.清水和水泥的容积

充气泥浆的密度不宜小于0.7，通常在0.7到（A）之间。

A.0.83

B.0.8

C.0.75

造浆性能最好的粘土是（C）。

A.高岭土

B.钙膨润土

C.钠膨润土

多缸柴油机的同类冲程要相互（B）工作。

A.并行

B.错开

C.配合

柴油机的机型特征用符号F表示（B）式。

A.船用

B.风冷

C.增压

柴油机机油温度达到（B）时，才允许全负荷运转。

A.55℃

B.45℃

C.65℃

柴油机的飞轮是一个（C）装置。

A.配重

B.稳定

C.蓄能

四冲程柴油机的活塞在气缸中往复运动四次，曲轴旋转（A），完成一个工作循环。

A.两周

B.一周

C.三周

燃料直接在工作气缸内燃烧，将产生的热能转变为机械能的热力发动机，称为（A）。

A.内燃机

B.汽油机

C.油机

柴油机冒蓝烟，是因为（A）。

A.机油参加燃烧

B.燃烧不完全

C.水份进入燃油和气缸

柴油机的点火方式一般是（C）。

A.点燃式

B.击燃式

C.压燃式

一般情况下，柴油发动机气缸内混合气的压缩比比汽油机的压缩比（B）。

A.小

B.大

C.相同

柴油机飞车的原因之一是（B）。

A.负荷过小

B.调速器失灵

C.负荷太大

位于基础底面下承受由基础传来荷载的那一部分土层称为（B）。

A.持力层

B.地基

C.基岩

水泥的标号是将水泥用标准规定方法制成标准试样，在标准条件下养护后进行抗压、抗折强度试验等中（A）天的抗压强度数值，即为水泥标号。

A.28

B.7

C.3

从加水到完全失去塑性并开始产生强度的时间称（B）

A.初凝时间

B.终凝时间

C.中凝时间

使用钻探机械“四会”是指（B）。

A.会管理、会使用、会检查、会排除一般故障

B.会使用、会保养、会检查、会排除一般故障

C.会搬迁、会检查、会使用、会管理

确定钻进规程值时的最基本的出发点是保证最大的（C）和最长的钻头寿命。

A.节约

B.取心率

C.平均钻速

D.冲洗液循环量

冲洗液的性能主要有：（C）、固相含量、流变性能（塑性粘度、表观粘度、动切力、静切力）、漏斗粘度、漏失性能（失水量和泥饼厚度)、含沙量、润滑性、胶体率和PH值等。

A.含水量

B.流动性

C.比重

D.腐蚀性

钻孔结构选择应以岩石的物理力学性质、覆盖层厚度、开孔地层情况、水文地质条件、钻孔深度、（B）、以及钻进方法和钻探用途为依据。

A.开孔直径

B.终孔直径

C.钻机能力

D.操作技术

气动绞车依靠(D)来驱动马达，经过两级齿轮减速来带动滚筒转动，实现提升各种重物。

A.电源

B.链条传动

C.氮气

D.压缩空气

“三必提”即下钻遇阻轻转无效、（C）、钻速骤降时必须提钻。

A.加接钻杆时

B.需要取心

C.岩心堵塞

D.钻速不能提高时

液压传动是利用液体的（D）来传递能量和进行控制的一种液体传动方式。

A.液态能

B.压力能

C.动能

D.压力

（C）最适合使用正丝公锥打捞。

A.事故头有纵向裂纹

B.事故头钻杆断裂成楔型

C.正常钻进状态绳索钻杆断脱

D.起下钻时跑钻

热继电器是一种广泛使用的保护电器，常用作（C）

A.电动机的短路保护

B.电动机的过热保护

C.电动机的过载保护

D.电动机的过电压保护

钻进时钻杆折断事故偶有发生，下列能作为判定钻杆折断事故的征兆是（B）。

A.钻机回转过程中，孔内阻力突然增加

B.钻进过程中，泵压突然下降

C.钻机停车过程中，立轴出现倒转

D.减压钻进时，进尺突然加快

（B）不属于机械传动。

A.链传动

B.液压传动

C.齿轮传动

D.蜗杆传动

链传动与带传动相比较，其主要优点是（C）。

A.工作时稳定无噪声

B.制造费用低

C.能保持比较准确的平均传动比

D.对环境要求不高

链传动的传动比一般不大于（A）。

A.6

B.5

C.4

D.7

带传动的传动比一般不大于（D）。

A.4

B.5

C.6

D.7

钻具困在井内不能动，但井口有冲洗液返出，不可能是发生（C）事故。

A.卡钻

B.烧钻

C.断钻

D.埋钻

碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠、硫酸钙、氢氧化钙又叫（B）。

A.纯碱、小苏打、片碱、石棉、生石灰

B.苏打、小苏打、火碱、石膏、熟石灰

C.纯碱、小苏打、苛性钠、电石、熟石灰

D.苏打、小苏打、火碱、石棉、熟石灰

机台安全生产的第一责任人是（A）。

A.机长

B.安全员

C.班长

D.机台全体人员

液压系统中的溢流阀是一种（C）。

A.流量控制阀

B.速度控制阀

C.压力控制阀

D.方向控制阀

交接班中应当（C）。

A.接班人员提前30分钟到达现场

B.接班人员和交班人员全体一起交接

C.因交接班不清楚发生问题时均由交班者负责

D.交接班中主要要求接班人员要认真负责

对泥浆性能的要求不含（C）。

A.泥浆的胶体率应小于95%

B.PH值一般应控制在8～10之间

C.泥浆密度一般控制在1.03～1.2g/cm3范围

D.含砂量要求小于4%

定向井中的三段制轨道是指自井口至靶点，依次为（B）的轨道。

A.直井段、稳斜段、增斜段

B.直井段、增斜段、稳斜段

C.稳斜段、直井段、增斜段

D.增斜段、直井段、稳斜段

含硫化氢生产作业现场应符合以下要求：（C）

A.硫化氢监测仪不需要定期校验

B.不需要设置醒目的硫化氢警示标志

C.含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪

D.硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为3级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为1级报警值

防喷器压力等级应与裸眼井段中最高（B）相匹配

A.孔隙压力

B.地层压力

C.静压力

D.动压力

以高边方向线为始边，顺时针旋转到装置方向线上所转过的角度，称为造斜工具的(C)。

A.装置方位角

B.方位角

C.装置角

D.工具面角

关于下套管中途循环的作用，以下说法错误的是(B)。

A.及时发现套管循环不通问题

B.降低井内钻井液的密度，减小套管的下放阻力

C.避免下完套管后循环，因流动阻力过大而造成井漏

D.及时发现井漏等问题

发生憋泵现象时，应(B)处理。

A.寻找原因

B.立即停泵

C.循环

D.钻进

在喷射钻井中,喷嘴射流为(D)。

A.淹没自由射流

B.非淹没自由射流

C.非淹没非自由射流

D.淹没非自由射流

油井水泥是波特兰水泥的一种,也就是()盐水泥。（A）

A.硅酸

B.硫酸

C.碳酸

D.磷酸

甩钻杆时将小鼠洞内的钻杆单根提出应用(B)。

A.钢丝绳套

B.提升护丝

C.吊带

D.麻绳

相比刚性满眼钻具组合，塔式钻具组合更适合(B)的地层。

A.井径易缩小

B.井径易扩大

C.井径稳定

D.井径易坍塌

空井时发生井漏，此时井筒内钻井液液面(B)。

A.上升

B.下降

C.维持不变

自起式井架穿大绳前将游车躺于井架底座前方(C)m左右处,以能挂上起升大绳为准。

A.1

B.2

C.3

D.4

车载钻机的控制系统按控制方式分为液压控制、电控制、机械控制及综合控制等几种。目前较常用的是(A)控制。

A.液压

B.电控

C.机械

D.综合

通常把岩屑从井底返至地面所需要的时间叫做岩屑(C)时间。

A.上返

B.返出

C.迟到

D.到达

氢氧化钠是强碱，主要用来调节钻井液的(B)。

A.密度

B.pH值

C.粘度

D.失水

钻井液密度升高，钻速将(C)。

A.升高

B.不变

C.下降

D.加快

钻井液粘度的大小对钻井液携带岩屑的能力(B)。

A.影响很小

B.影响很大

C.无影响

D.略有影响

在钻井过程中钻井液(C)才能形成滤饼。

A.有压力

B.无压力

C.有滤失

D.无滤失

从黏土在水中的稳定角度来看，钻井液中黏土颗粒分散得越细，其稳定性(C)。

A.越差

B.较差

C.越好

D.不变

终切力是钻井液静止(C)后所测得的切力。

A.1min

B.10s

C.10min

D.15min

钻井现场使用的悬重表的读数是(D)。

A.井内钻具的重量

B.钻头压力

C.井内钻具的质量

D.起升系统的拉力

卡钻发生后，钻具的转动、上提、下放中至少有(D)运动受到限制。

A.0项

B.2项

C.3项

D.1项

卡钻是钻具陷在井内不能(D)的现象。

A.定向活动

B.起下

C.转动

D.自由活动

滤饼粘吸卡钻(压差卡钻)除与压差、滤饼质量和黏滞系数、井身质量有关外，还与钻具(A)等因素有关。

A.静置时间

B.使用时间

C.质量

D.钢级

缩径卡钻的原因主要是(A)。

A.滤饼厚或地层膨胀

B.地层膨胀

C.地层垮塌

D.滤饼厚

落物卡钻是井口工具的零部件或小工具及其他物体落人井内，卡于(D)之间而造成的卡钻。

A.井壁与钻具

B.套管与钻具

C.钻头水眼

D.井壁与钻具或套管与钻具

直井中起下钻遇阻遇卡的原因多由(C)等造成。

A.缩径、泥包钻头

B.缩径、井壁坍塌

C.缩径、泥包钻头、井壁坍塌及井身质量差

D.缩径、泥包钻头、井眼质量不高

在大斜度的井眼内，正常情况下，起钻载荷要比直井增加(A)。

A.80%～100%

B.20%～30%

C.30%～50%

D.10%～20%

减少阻卡无效的措施是(C)。

A.控制好井眼曲率

B.使用优质钻井液

C.经常更换钻具

D.钻柱弯曲时下钻要慢

卡瓦打捞筒外部元件有上接头.外筒和(B)。

A.卡瓦牙

B.引鞋

C.控制圈

D.密封元件

卡瓦打捞筒的卡瓦内径略小于落鱼外径(D)。

A.3～5mm

B.8mm左右

C.5～7mm

D.1～2mm

随钻震击器主要由(B)两个独立的部分组成。

A.减震器和震击器

B.随钻上击器和随钻下击器

C.加速器和上击器

D.减震器和加速器

地面震击器在使用中出现半开闭状态的原因可能是(D)。

A.调节拉力过大

B.提升力量不足

C.回位力量不够

D.上述三种

裂缝性漏失的漏速一般为(D)。

A.10～20m3/h

B.20～40m3/h

C.20～60m3/h

D.10～100m3/h

在钻进过程中，若钻压不变，而机械钻速加快，有时会出现钻具放空现象，则将可能发生(A)。

A.井漏

B.井喷

C.卡钻

D.溢流

只能纠斜而不能防斜的钻具是(B)。

A.塔式钻具

B.钟摆钻具

C.偏重钻铤

D.满眼钻具

牙轮钻头下钻至井底(C)时，要开泵循环，缓慢下放，严禁一次下钻到底开泵。

A.2个单根

B.2个立柱

C.1个单根

D.1个立柱

新牙轮钻头到井底后，应轻压跑合(C)左右，再逐渐加压至规定钻压。

A.45min

B.90min

C.30min

D.15min

牙轮钻头在井底工作时，若出现转盘负荷增大，转盘链条跳动，方钻杆有蹩劲，停转盘打倒车;钻速下降，悬重表指针摆动等严重现象，则说明(C)。

A.钻头泥包

B.掉牙轮

C.牙轮卡死

D.轴承损坏

牙轮钻头在井底工作时，若出现转盘周期性蹩跳，钻压小则轻，钻压大则重;钻速下降，泵压正常而悬重表指针有摆动现象，则说明(D)。

A.钻头泥包

B.掉牙轮

C.牙轮卡死

D.轴承损坏

牙轮钻头在井底工作时，若出现转盘负荷增大.有跳钻现象，钻速下降，上提钻具有不同程度的挂卡，泵压上升，甚至出现憋泵现象，则说明(B)。

A.掉牙轮

B.钻头泥包

C.轴承损坏

D.牙轮卡死

金刚石钻头无法避免划眼时，钻压不得超过(A)。

A.10～30kN

B.5～10kN

C.30～40kN

D.40～50kN

金刚石钻头下钻至距井底(A)时，要开大排量循环冲洗。

A.0.2～0.5m

B.0.1～0.2m

C.0.5～1m

D.1～3m

PDC钻头不适用于(D)。

A.软地层

B.中硬地层

C.均质地层

D.有硬质夹层的地层

出现(D)情况时，PDC钻头不能入井。

A.钻头螺纹台阶损伤

B.切削齿损伤

C.井底有落物

D.以上三种

螺杆钻具钻井时泵压突然上升，应及时(A)，重新加压钻进。

A.提起钻具

B.停泵

C.测量钻井液性能

D.起出钻头

螺杆钻具钻井时，泵压逐渐升高的原因不是(C)。

A.钻头水眼堵塞

B.钻头磨损

C.转速增加

D.地层岩性改变

当钻压过大，螺杆钻具转不动以及钻头磨损严重时可导致(B)。

A.泵压逐渐升高

B.泵压突然升高

C.泵压逐渐下降

D.无进尺

井斜变化率是单位长度井段(A)的变化值。

A.井斜角

B.方位角

C.全变化角

D.狗腿角

影响井斜的基本的.起主要作用的因素是(C)。

A.地层倾角

B.下部钻柱结构

C.地层倾角和下部钻柱结构

D.钻井技术措施及操作技术水平

井斜对固井工作的影响是(A)。

A.下套管困难，套管不居中

B.固井质量提高

C.下套管结束后，循环钻井液阻力大

D.套管扶正器损坏

取心钻进中蹩钻.跳钻引起的钻头跳动易造成(A)。

A.磨心、卡心

B.堵心

C.套心

D.漏心

钻遇淡水层时，水侵导致钻井液密度.黏度及切力降低，滤失量(D)。

A.降低

B.不变

C.无法判断

D.增大

因井眼在急弯(狗腿)井段所形成的键槽而造成的卡钻称为(A)。

A.键槽卡钻

B.砂桥卡钻

C.沉砂卡钻

D.缩径卡钻

对阻卡井段一般采用小钻压钻进(D)等办法处理。

A.划眼

B.倒划眼

C.大排量循环

D.划眼、倒划眼

井漏发生时，悬重表读数会(B)。

A.降低

B.增加

C.不变

D.不确定

漏失井堵漏后，在有条件的情况下要对(A)进行试压。

A.漏失层

B.上部地层

C.下部地层

D.套管鞋附近

PDC钻头一般适用于(A)地层。

A.软至中硬

B.松软

C.中硬至硬

D.硬至坚硬

井眼曲率是指(B)变化率。

A.井斜

B.全角

C.方向

D.井底水平位移

影响井眼净化的因素主要有(C)，钻井液环空返速.性能及偏心度和钻具转动情况。

A.井深

B.方位角

C.井斜角

D.井径

水平井的摩擦阻力随井斜角的增大而(A)。

A.增大

B.不变

C.减小

D.影响不大

不利于水平井防漏的措施是(D)。

A.控制钻井液的流变性能，减少压耗

B.减小激动压力

C.采用低密度流体钻进

D.降低钻井液的携岩能力

侧钻位置一般选择(D)变化较大.地层较松软.井径比较规则的井段。

A.方位角

B.井斜角

C.装置角

D.井斜角和方位角

完全漏失，一般堵漏钻井液进入漏层一定量后就会建立循环，这时应将钻具上提(B)。

A.200～300m

B.100～200m

C.300～350m

D.50～100m

(A)的大小与其下钻速度.井内钻具的直径和长度.钻具与井眼的间隙值.钻井液性能有关。

A.激动压力

B.抽汲压力

C.波动压力

D.液柱压力

转盘扭矩正常，泵压突然下降，井口流量减小，其井下复杂情况最大可能为(A)。

A.井漏

B.溢流

C.井塌

D.砂桥

转盘扭矩增大，钻具上提下放遇阻，泵压上升，井口流量减小，其井下复杂情况最大可能为(A)。

A.井塌

B.砂桥

C.缩径

D.溢流

发生钻头泥包时，不可能出现(C)。

A.提遇阻

B.钻速下降

C.井口流量增大

D.扭矩增大

钻进中发生卡钻事故，其现象为卡钻前上提钻具一直有阻力，阻力忽大忽小，机械钻速缓慢下降，卡钻后，初始卡点在钻头附近，泵压下降，其卡钻类型为(C)。

A.缩径卡钻

B.落物卡钻

C.泥包卡钻

D.坍塌卡钻

钻中发生缩径卡钻后，开泵循环时，泵压(B)。

A.下降

B.升高或憋泵

C.不变

D.升高或下降

起钻中发生卡钻，卡钻前从钻具内反喷钻井液的是(C)。

A.砂桥卡钻

B.泥包卡钻

C.坍塌卡钻

D.落物卡钻

下钻中发生落物卡钻事故，卡钻时表现为(D)。

A.下行突然遇阻

B.上行和下行都遇阻

C.无阻力时转动正常

D.下行正常而上行遇阻

下钻中发生缩径卡钻时，一般是突然遇阻，且阻力点(B)。

A.不断下移

B.相对固定

C.不固定

D.有时突然消失

滤饼粘吸卡钻后如果活动钻具不及时，卡点(B)上移。

A.不会

B.可能

C.快速

D.缓慢

滤饼粘吸卡钻后，钻井液循环正常，进出口流量平衡，泵压(D)。

A.上升

B.下降

C.因情况而异

D.没有变化

造成井壁坍塌物理化学方面的主要原因是(B)。

A.水化膨胀

B.泥页岩吸水后强度降低

C.毛细管作用

D.流体静压力

在划眼过程中划出新井眼，为找老井眼需循环调整钻井液，(C)。

A.将黏度.切力降低

B.将黏度升高.切力降低

C.将黏度.切力适当提高

D.将黏度降低.切力升高

在井眼中砂桥未完全形成以前，下钻时可能出现的现象是(B)。

A.开始阻力很小，但随着钻具的继续深入，阻力忽大忽小

B.开始不遇阻或阻力很小，但随着钻具的继续深入，阻力越来越大

C.开始阻力很大，随着钻具的继续深入，阻力基本不变

D.开始阻力很大，但随着钻具的继续深入，阻力越来越小

为预防砂桥卡钻，井径扩大率应控制在(A)以内。

A.10%～15%

B.1%～5%

C.20%～30%

D.30%～40%

对预防砂桥卡钻有利的措施是(D)。

A.避免在胶结不好的地层井段划眼

B.钻头或稳定器处于胶结不好的地层井段时，不转动钻具

C.避免在胶结不好的地层井段开泵循环钻井液

D.上述三项

为预防缩径卡钻，用牙轮钻头钻进的井段，下入金刚石钻头、PDC钻头及足尺寸的取心钻头时，遇阻不许超过(D)。

A.10kN

B.30kN

C.70kN

D.50kN

(B)时，开泵循环钻井液，泵压无变化，钻井液性能无变化，进出口流量平衡。

A.井塌卡钻

B.键槽卡钻

C.井漏

D.砂桥卡钻

典型的（C）为化学或生物化学沉积，岩性比较致密。

A.碎屑岩

B.沉积岩

C.碳酸盐岩

D.化学岩

建议当拆卸水龙头进行检查和更换零部件时，都要换上新的（B）。

A.弹簧密封圈和唇型密封圈

B.弹簧密封圈和O型密封圈

C.矩形密封圈和O型密封圈

D.唇形密封圈和O型密封圈

最有效的纠斜方法是（A）。

A.定向螺杆纠斜

B.重力纠斜

C.稳定器纠斜

D.钻具纠斜

钻井泵运转时要听（D）是否有金属敲击声和钻井液敲击声。

A.曲轴总成

B.十字头总成

C.动力端

D.液力端

F-1300型钻井泵中，Φ160mm缸套的额定压力是（D）。

A.20.7MPa

B.22.7MPa

C.25.5MPa

D.23.4MPa

岩石在外力的作用下，从变形到破碎过程中表现出来的（A）性质叫岩石的机械性质。

A.物理力学

B.化学

C.弹性

D.塑性

牙轮钻头中使用最多的是(D)钻头。

A.单牙轮

B.双牙轮

C.多牙轮

D.三牙轮

根据钻牙头与巴掌的链接情况可以将三牙轮钻头分为（A）。

A.有体式钻头和无体式钻头

B.铣齿钻头和镶齿钻头

C.普通钻头和喷射钻头

D.滑动钻头和滚动钻头

为减少井壁坍塌卡钻，应该尽量减少套管鞋以下的预留长度，一般以（B）为宜。

A.2～3m

B.1～2m

C.3～4m

D.4～5m

当钻机不工作或司钻要离开操作台时，拉下驻车制动手柄，（D）刹车，以防止大钩滑落。

A.工作钳

B.工作钳和安全钳

C.伊顿

D.安全钳

高低速气开关更换完毕，必须检查确认各气开关在（B），再挂合绞车动力。

A.2档

B.空位

C.3档

D.1档

仅更换钻井泵液力端活塞皮碗时，拆除活塞芯子前端的弹性挡圈和（D）就可拆卸活塞皮碗。

A.螺栓

B.螺母

C.法兰

D.压板

在卡钻事故中，（D）是指软泥、滤饼、岩屑黏附在钻头或稳定器周围，后填塞在牙轮.刀片间隙之间，或镶嵌在牙齿间隙之间的现象。

A.落物

B.井塌

C.沉沙

D.泥包

井眼某点井斜角是井眼轴线上该点（A）的夹角。

A.切线与铅垂线

B.切线与正北方向

C.切线的水平投影与正北方向

D.切线与井底水平位移

气胎离合器摩擦片的厚度减薄至原来厚度的（A）时必须更换。

A.2/3

B.3/4

C.1/3

D.1/2

牙轮超顶距（C）.复锥牙轮复锥顶的延伸线超顶距越大.移轴距（C），滑动剪切破岩作用越大。

A.越小.越大

B.越大.越小

C.越大.越大

D.越小.越小

在砾石层钻井容易出现的现象是（D）。

A.井斜

B.泥包钻头

C.钻速加快

D.跳钻、蹩钻和井壁垮塌

井漏失与（C）无关。

A.地层压力

B.地层渗透性

C.钻压

D.钻井工艺措施

火灾中，用湿毛巾掩护口鼻，防止吸入过多的烟气，如有条件，应将衣服浇湿或披上湿毛毯，防止（C）。

A.窒息

B.冻伤

C.灼伤

D.碰伤

在确定裸眼井段钻井液性能，尤其是钻井液密度时，应使作用于井壁上的总压力（D）地层的破裂压力和漏失压力，（）地层的坍塌压力和空虚压力。

A.大于大于

B.大于小于

C.小于小于

D.小于大于

单锥牙轮钻头适用于（B）地层。

A.软

B.硬及研磨性地层

C.中硬

D.极硬

在（C）地层发生坍塌卡钻，且坍塌井段不长时，可以泵入抑制性盐酸处理。

A.砂岩

B.泥岩

C.碳酸盐岩

D.页岩

钻遇松软而粘结性很强的泥岩时，容易发生（C）。

A.缩径

B.扩径

C.泥包

D.键槽

当钻头到达井底后，将钻头上提适当距离，循环钻井液，并缓慢转动（A），以确保井底干净。

A.5min

B.3min

C.15min

D.30min

钻具有刺漏现象，部分钻井液短路循环，到达钻头的液量越来越少，钻屑带不上来，只好黏附在钻头上，容易造成（D）卡钻。

A.落物

B.井塌

C.沉砂

D.泥包

非磁性钻铤是一种不易磁化的钻铤，其用途是为了（C）提供一个不受钻柱磁场影响的测量环境。

A.虹吸测斜仪器

B.陀螺测斜仪器

C.磁性测斜仪器

D.非磁性测斜仪器

在同一地层条件下，（C）井壁最稳定，不易坍塌。

A.大斜度井

B.水平井

C.直井

D.普通定向井

钻进时，使用（B）容易发生井斜，导致井身质量较差。

A.牙轮钻头

B.刮刀钻头

C.金刚石钻头

D.PDC钻头

（D）粘度小.压耗低，在环空处容易形成湍流，十分有利于携带岩屑，从而改善井眼净化条件。

A.油包水钻井液

B.聚合物水基钻井液

C.正电胶钻井液

D.无固相钻井液

液压传动的（D）的作用是将液体的压力能转化为工作机运动的机械能。

A.动力部分

B.控制部分

C.辅助部分

D.执行部分

在液压系统中液体侵入空气后易产生（D）。

A.震动

B.噪声

C.良好的平稳性

D.震动、噪声和爬行

根据物理学知识，液压缸的输出功率由液压缸克服（）与液压缸（C）的乘积来计算。

A.负载阻力F、排量Ｑ

B.负载阻力F、运动距离Ｓ

C.负载阻力F、运动速度

D.运动距离Ｓ、运动速度

液压泵的作用是给液压系统提供一定（B）的液体，达到驱动执行机构的目的。

A.压力和温度

B.压力和流量

C.温度和体积

D.温度和流量

液压传动系统对液压油的要求不包括（C）。

A.良好的化学稳定性

B.良好的润滑性

C.良好的乳化性

D.适宜的黏度且黏度随温度变化要小

钻机各个设备找平的主要工具是（B）。

A.工程线

B.水平尺

C.钢卷尺

D.水准仪

钻机设备的验收不包括（B）。

A.设备的平、正偏差与固定

B.钻具排放

C.井架、钻台绳索的安装与固定

D.电路系统的架设与连接

钻井设备验收检查完毕，不合格的要（B）整改，只有合格后才能开钻。

A.定人

B.定人、定时

C.定时

D.通知

钻井泵空气包的作用（D）。

A.增大排量

B.增大压力

C.减小排量

D.减小排量与压力的波动

当瞬时排量（B）时，排除压力下降，空气包被压缩的气体膨胀，存入空气包的液体不断排出。

A.小于最大排量

B.小于平均排量

C.大于平均排量

D.大于最大排量

钻井泵两传动皮带轮端面必须对正，两端面的相对位移不得大于（A）。

A.２mm

B.１mm

C.３mm

D.４mm

钻井泵的拆装工艺顺序时（B）。

A.零件－分总成－总成－部件－附件

B.附件－部件－总成－分总成－零件

C.总成－分总成－部件－零件－附件

D.附件－部件－零件－分总成－总成

检查清洗水龙头盘根盒时，注意要(B)

A.涂润滑脂

B.去毛刺，涂润滑脂

C.去毛刺

D.检查磨损情况

在装配水龙头油封过程中，必要时可用(B)轻拨油封唇口。

A.梅花起

B.一字起

C.十字起

D.人字起

侧钻位置一般选择(C)变化较大，地层较松软.井径比较规则的井段

A.井斜角

B.方位角

C.井斜角和方位角

D.装置角

根据原井眼(B)情况，选择合适的侧钻位置。

A.井身质量

B.井斜和方位

C.井深

D.钻井液

在侧钻新井眼前，通常要进行(B)操作。

A.固井

B.打水泥塞

C.添井眼

D.循环洗井

采用复合堵漏法时，堵漏材料和堵漏剂通常采用（B）的形式依次注入。

A.层流

B.段塞

C.湍流

D.连续

定向井井眼轨迹的控制技术按照井眼形状和施工过程，可分为直井段，造斜井段，增斜井段，（B）等控制技术。

A.稳斜段和扭方位段

B.稳斜段，降斜段和扭方位段

C.降斜段和扭方位段

D.降斜段和增斜段

对于一般的发泡剂，一旦浓度超过（B），半衰期增速减慢。

A.0.3%

B.0.5%

C.0.7%

D.1.0%

增大钻井液的密度是通过（D）实现的。

A.调整泥浆的粘度

B.调整泥浆的润滑性

C.调整泥浆的PH值

D.添加重晶石或盐

（B）钻井方法适用于软岩层。

A.旋转钻井

B.旋挖钻井

C.冲击钻井

D.旋转冲击钻井

回转钻井过程中，钻头旋转的主要作用是（D）。

A.提高钻井速度

B.输送岩屑

C.维持井壁稳定

D.破碎岩石

钻井中常用的钻井液泵的类型是（C）。

A.柱塞泵

B.旋涡泵

C.往复泵

D.螺杆泵

严格控制起钻速度，保持井眼畅通，防止缩径.钻头泥包等措施可有效减少（D）的影响。

A.泵压

B.激动压力

C.环空压耗

D.抽汲压力

发现溢流的直接显示时，正确的做法是（B）。

A.循环观察

B.迅速关井

C.及时请示

D.等待命令

使用干粉灭火器时应在上风处施放，正确的操作方法是：（B）

A.先上下颠倒几次按下压把,拔下保险插销，干粉即可喷出

B.先拔下保险插销握住喷嘴，将喷嘴对准火焰根部，按下压把，在驱动气体作用下，干粉即可喷出

C.先按下压把，将喷嘴对准火焰顶部，拔下保险插销干粉即可喷出

D.先按下压把拔下保险插销，上下颠倒几次，干粉即可喷出

任何事故的发生都是（C）的直接后果。

A.人的不安全行为

B.物的不安全状态

C.人的不安全行为和物的不安全状态

D.违反劳动纪律

以下关于佩戴劳动防护用品的说法中，错误的是（C）。

A.应坚持用于生产劳动过程中

B.按规定正确使用和配戴，不准损坏

C.可以根据其特性适当更改用途

D.对专用防护用品要保持清洁和完好

在工作中每个员工都要贯彻的安全方针是（B）。

A.保证安全和施工质量

B.安全第一，预防为主

C.预防为主，齐抓共管

D.杜绝隐患，互相监督

雷雨天气时，应（A）高大物体，如高塔.大吊车.开阔地的干草堆和帐蓬等避雨。

A.尽量回避

B.主动寻找

C.紧紧依附

D.尽量攀爬

对电气设备.通讯设备.计算机.网络设备.精密仪器等只可用房间内专门配备的（D）扑灭火灾。

A.水基灭火器

B.干粉灭火器

C.泡沫灭火器

D.二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器每年检查一次，总质量不得减少（D）。

A.3％

B.5％

C.15％

D.10％

手压止血法通常是用手指或手掌，将血管压迫于深部的骨头上，按压应靠近哪个部位？（A）

A.近心端

B.远心端

C.伤口的正面

D.伤口的侧面

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（D）承担。

A.事故责任人

B.政府部门

C.应急救援单位

D.事故责任单位

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：应急救援队伍接到有关人民政府及其部门的救援命令或者签有应急救援协议的生产经营单位的救援请求后，应当（D）参加生产安全事故应急救援。

A.制定应急救援方案

B.经申请批准后

C.依据救援命令或应急救援协议

D.立即

《煤矿安全规程》规定煤层瓦斯压力达到或者超过（A）MPa的区域，必须采用地面钻井预抽煤层瓦斯，或者开采保护的区域采取防突措施，或者采用井下顶（底）板巷道远程操控方式，施工区域防突措施钻孔。

A.3

B.2

C.5

D.7

（D）负责全国矿山救护队标准化定级组织管理工作。

A.应急管理部矿山安全监察局

B.省.自治区和直辖市应急管理厅

C.国家矿山安全监察局省级局

D.应急管理部矿山救援中心

《国家矿山应急救援队建设暂行标准》规定，国家矿山队主要担负（B），兼顾自然灾害应急处置，开展矿山事故风险防范和安全技术服务工作。

A.安全检查

B.矿山生产安全事故救援任务

C.安全教育

D.安全培训

《国家矿山应急救援队建设暂行标准》规定，国家矿山队实行大队─中队─小队编制，总人数应不少于（D）人。

A.120

B.130

C.140

D.150

安全带使用方法（B）

A.低挂高用

B.高挂低用

C.平挂平用

D.都行

临时架空线采用绝缘子固定，其最大弧垂处与地面距离应高于（B）米

A.1

B.2.5

C.2

D.1.5

若遇有（D）以上大风，或遇有雨.雪.雾等视线不清等情况，不得进行井架安装作业

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

正压呼吸器压力要达到（A）MPa

A.28～30

B.26～30

C.27～30

D.25～30

乙炔瓶接的气管线是什么颜色（B）

A.绿色

B.红色

C.黑色

D.以上都行

正常压力地层中随着井深的增加，地层压力梯度（A）。

A.不变

B.增大

C.减小

D.不确定

地层破裂压力一般随着井深的增加而(D)。

A.不变

B.减小

C.不确定

D.增大

正压式空气呼吸器报警哨报警压力为（B）MPa；

A.4－6

B.5－6

C.4－5

D.5－7

发电房与油罐区距离不小于（A）。

A.20m

B.15m

C.30m

D.35m

管材应摆放在专用支架上，高度不超过（B）层，各层边缘应进行固定，排列整齐，支架稳固，四周围警戒带。

A.二

B.三

C.四

D.五

气焊作业时两瓶相距应大于（C），距明火处大于10m。

A.8m

B.10m

C.5m

D.15m

在特别潮湿.易触及带电体.导电良好的地面或金属容器内的照明电源电压不得大于（A）V。

A.12

B.24

C.36

D.220

钻井队吊装作业，应对体积超过（D）立方米或长度超过（D）米或质量超过（D）吨或在高压线附近吊运的物件加牵引绳，控制物件保持平衡。使用牵引绳时，应对长件采用两头拴系方式，其它物件采用对角拴系方式。

A.5、10、1

B.10、5、1

C.10、50、5

D.5、10、0.5

临时用电设备应安装（D），在每次使用之前应进行测试。

A.接地装置

B.避雷装置

C.静电释放装置

D.漏电保护器

灭火器上的压力表用红.黄.绿三色标示灭火器的压力情况，当指针指在红色区域表示（B）

A.正常

B.偏低

C.偏高

硫化氢的安全临界浓度为（A）。

A.20ppm

B.10ppm

C.30ppm

D.100ppm

地层压力是确定钻井液（B）的依据。

A.粘度

B.密度

C.失水

D.切力

导致井喷的大多数井发生在（A）时。

A.起钻

B.正常钻井

C.空井

D.下钻

井控设备是指控制油气井（A）的设备、专用工具、仪器、仪表和管汇。

A.压力

B.液柱压力

C.HSE

D.温度

液气分离器是钻井液处理系统中的（Ａ）级除气设备，用于对井筒返出气侵钻井液中的游离气进行初级脱气处理。

A.一

B.二

C.三

D.四

液气分离器的排气管线位于罐体的（C）部位。

A.底部

B.罐体侧面上1/3

C.罐体顶部

D.罐体侧面下1/3

液气分离器的安全阀安装在罐体的（A）部位。

A.罐体顶部

B.底部

C.罐体侧面上1/3

D.罐体侧面下1/3

除气器应位于振动筛与（C）之间。

A.除泥器

B.离心机

C.除砂器

真空除气器的工作原理是通过（D）来分离气侵钻井液中的气体的。

A.正压

B.常压

C.密度差

D.负压

在作业现场中（B）依靠嗅觉是否闻到硫化氢的气味来判断有没有硫化氢的存在。

A.能

B.不能

C.低浓度可以

D.高浓度能

在危险区使用的任意电器设施，均应满足（D）要求。

A.防火

B.防毒

C.防酸

D.防爆

在通常情况下，下列哪项不是引起井内钻井液液柱压力下降的主要原因（A）。

A.过大的激动压力

B.井漏

C.油气水侵

D.混油或灌浆量不足或灌浆不及时

进行排钻具操作时操作人员应站在管架(C)。

A.上

B.下

C.两侧

钻定向井时，为预防键槽卡钻，在地质条件允许的情况下，应尽量简化井眼轨迹，要(A)。

A.多增斜少降斜

B.少增斜

C.多降斜

D.少增斜多降斜

纯碱、小苏打、烧碱、石膏、食盐、熟石灰的化学名称依次为（A）。

A.碳酸钠.碳酸氢钠.氢氧化钠.硫酸钙.氯化钠.氢氧化钙

B.碳酸钠.碳酸氢钠.氢氧化钠.硫酸钠.氯化钠.氧化钙

C.碳酸钠.碳酸氢钠.氧化钠.碳酸钙.氯化钠.氢氧化钙

D.碳酸氢钠.碳酸钠.氢氧化钠.硫酸钙.氯化钠.氧化钙

钻进时钻杆折断事故偶有发生，下列能作为判定钻杆折断事故的征兆是（B）。

A.钻机回转过程中，孔内阻力突然增加

B.钻进过程中，泵压突然下降

C.钻机停车过程中，立轴出现倒转

D.减压钻进时，进尺突然加快

灭火器压力表用红.黄.绿三种颜色表示压力情况，当指针指在绿色区域时表示（B）。

A.压力偏低

B.压力正常

C.压力偏高

扑灭精密仪器火灾时，一般用的灭火器为（D）。

A.都可以

B.泡沫灭火器

C.干粉灭火器

D.二氧化碳灭火器

在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指（B）。

A.违反作业规程，违反操作规律，违反安全规程

B.违章指挥，违章作业，违反劳动纪律

C.违反规定建设，违反规定生产，违反规定销售

D.违规进行安全培训，违规发放劳动防护用品，违规消减安全技术措施费

使用灭火器灭火时，灭火器的喷嘴应对准火焰的（B）。

A.中部

B.根部

C.上部

D.中上部

压力容器内盛装的是有毒或者可燃性介质时安全阀必须选用（A）安全阀。

A.全封闭式

B.全启式

C.微启式

D.半封闭式

井喷失控是发生井喷后，无法用井口防喷装置进行有效控制而出现（A）的现象。

A.敞喷

B.井涌

C.火灾

D.爆炸

在近平衡钻井过程中，主要是依靠（D）来平衡地层压力，防止井喷。

A.套管

B.钻压

C.井口装置

D.钻井液液柱压力

静液柱压力是由液柱自身（D）所产生的压力。

A.高度

B.密度

C.体积

D.重力

增大井底正压差，机械钻速会（A）。

A.减小

B.不变

C.增大

D.无规律变化

通常情况下，大部分的压力损失发生在钻柱里和（B）。

A.地面管汇

B.水眼处

C.环空内

D.出口处

钻井液密度安全附加值主要是用来抵消（D）对井底压力的影响。

A.泵压

B.激动压力

C.环空压耗

D.抽汲压力

为了保证钻进和起下钻过程的安全，做到井壁稳定，既不压漏地层也不会引起溢流，必须控制钻井液的（A）和粘度。

A.密度

B.失水

C.静切力

D.泥饼

钻机的游动系统包括(B)、游动滑车、大钩和钢丝绳。

A.转盘

B.天车

C.水龙头

D.绞车

在钻井过程中，游车、水龙带都是不能旋转的，而转盘要驱动钻柱旋转，从不旋转到旋转是通过(A)将它们联接起来的。

A.水龙头

B.吊环

C.大钩

D.天车

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，未按照规定定期组织应急预案演练的，县级以上人民政府应急管理等部门依照相关法律规定，责令限期改正，可以处（B）罚款。

A.1万元以上3万元以下

B.5万元以下

C.5万元以上10万元以下

D.10万元以上

（A）负责全国矿山救护队标准化定级组织管理工作。

A.应急管理部矿山救援中心

B.应急管理部矿山安全监察局

C.国家矿山安全监察局省级局

D.省、自治区和直辖市应急管理厅

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》规定，国家安全生产应急救援队伍通常每年组织对指战员进行（A）健康检查，建立健康档案。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》规定，国家安全生产应急救援队伍接到事故救援命令（召请），应当立即报告（C）。

A.县级人民政府

B.国家矿山安全监察局

C.国家安全生产应急救援中心值班室

D.国务院

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》规定，国家专业队建立队容风纪检查制度，（B）队容风纪检查，及时纠正问题并讲评。

A.按年组织

B.定期组织

C.不定期组织

D.以上都对

《安全生产应急救援力量建设总体方案》规定，快速构建水平救生通道装备推进速度不小于（B）m/h。

A.3

B.5

C.6

D.8

《国家矿山队基础设施配备表》中宿舍按准军事化内务要求配置卧具，满足全体指战员（C）值班需要。

A.6小时

B.12小时

C.24小时

D.以上都对

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》规定，国家专业队执行跨区域救援任务时，应当在应急平台车辆（C）系统填报行车路线，提高通行效率。

A.匀速通行

B.缓慢通行

C.快速通行

D.不定速通行

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》规定，国家专业队指战员入队前应当进行（A）、病史登记、心理测评。

A.体格检查

B.业务考试

C.体能训练

D.以上都对

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》规定，思想政治教育分为专题教育和经常性思想教育，思想政治教育与训练同谋划、同部署、同展开、同检查，思想政治教育与训练时间安排比例为（D）。

A.1：3

B.1：5

C.2：7

D.2：8

《国家矿山应急救援队建设暂行标准》规定，宣誓是国家专业队指战员对自己肩负神圣职责和光荣使命的（C）。

A.许可与认同

B.答应与担保

C.承诺与保证

D.推辞与拒绝

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》规定，节假日期间值班、执行其他任务的人员，任务结束后，应当（A）。

A.安排补休

B.请假休息

C.正常上下班

D.以上都不对

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》规定，请假和轮休人员接到召回通知时，应当（B）。

A.正常休息

B.立即归队

C.不予理会

D.以上都不对

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》规定，国家专业队适时组织查铺查岗，通常由（D）实施。

A.小队长

B.中队长

C.大队长

D.值班领导

《国家矿山应急救援队建设暂行标准》规定，国家矿山队主要担负（D），兼顾自然灾害应急处置，开展矿山事故风险防范和安全技术服务工作。

A.安全培训

B.安全检查

C.安全教育

D.矿山生产安全事故救援任务

《国家矿山应急救援队建设暂行标准》规定，国家矿山队应能同时满足（B）个中队成建制跨省区救援任务需要。

A.1

B.2

C.3

D.4

《国家矿山应急救援队建设暂行标准》规定，国家矿山队实行大队─中队─小队编制，大队总人数应不少于（D）人。

A.120

B.130

C.140

D.150

《矿山救护队预防性安全检查工作指南》规定，矿山救护队和矿山企业的相关工作要求，每个救护中队每月至少进行一次预防性安全检查，检查全程时间不低于（D）小时。

A.1

B.2

C.3

D.4

《矿山救护队预防性安全检查工作指南》规定，矿山救护队应严格落实预防性安全检查工作，每个救护中队每月至少进行（A）次预防性安全检查，积极排查服务矿山企业的安全隐患。

A.1

B.2

C.3

D.4

矿山救护队根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，原则上由事故责任单位承担；事故责任单位无力承担的，由（B）协调解决。

A.国务院

B.有关人民政府

C.各级人民政府

D.县级以上人民政府

坚定走好新时代中国特色应急管理之路必须以（D）为根本方针。

A.坚持和加强党的全面领导

B.保护人民生命财产安全

C.系统观念、守正创新

D.安全第一、预防为主

国家安全生产应急救援队伍依托单位要设立（B），保障救援装备的持续投入和正常运行维护，保障充足的应急救援物资储备。

A.戴帽资金

B.专项资金

C.切块资金

D.其他资金

国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见要求，国家安全生产应急救援队伍应建立与薪酬挂钩的职级晋升通道，激励队员不断提升技能，协调开展救援人员（C）、职业技能鉴定，不断拓展应急救援职业发展空间。

A.技能竞赛

B.应急演练

C.资格认证

D.技术交流

《矿山救护队预防性安全检查工作指南》要求，矿山救护队根据服务矿山企业编制的（B）度矿井灾害预防与处理计划，制定救护队预防性安全检查方案，开展预防性安全检查工作。

A.月

B.年

C.季

D.周

《关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见》规定，国家安全生产应急救援队伍是由（C）牵头规划，在重点行业领域依托国有企业和有关单位建立的专业应急救援队伍。

A.国务院

B.县级以上人民政府

C.应急管理部

D.市应急管理局

（D）负责国家安全生产应急救援队伍的统一调动指挥。

A.市应急管理局

B.县级以上人民政府

C.国务院

D.应急管理部

国家安全生产应急救援队伍参加事故灾害救援时，应当服从（C）现场指挥部的统一指挥，健全完善队伍现场救援指挥机制。

A.国务院

B.有关人民政府

C.各级人民政府

D.县级以上人民政府

国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见要求，应建立国家安全生产应急救援队伍能力评估制度，对规定时间内不达标的国家安全生产应急救援队伍要启动（A）。

A.退出机制

B.调整机制

C.整改机制

D.管理机制

国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见要求，要强化队伍政治建设，坚持把支部建在（B），完善党建工作制度机制，开展经常性思想政治教育，营造风清气正政治环境。

A.救援大队

B.救援中队

C.救援小队

D.救援支队

《安全生产应急救援力量建设总体方案》规定，用于救援人员身体防护的掩体设备，抗热辐射温度不低于（C）。

A.600℃

B.700℃

C.800℃

D.900℃

长管空气呼吸器的作用是在缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护，应符合XF1261-2015标准，防护时间≥（B）。

A.3h

B.4h

C.5h

D.6h

《安全生产应急救援力量建设总体方案》规定，快速构建水平救生通道装备最大成孔孔径不小于（C）mm。

A.450

B.500

C.550

D.600

欠平衡钻井是指在钻井过程中钻井液循环体系在井底的压力低于地层（C）压力，使产层的流体有控制地进入井筒并将其循环到地面的钻井。

A.岩体

B.液体

C.孔隙

D.水

气相钻井一般采用（B）作为钻井液。

A.空气

B.纯气体

C.氮气

D.天然气

气相钻井密度使用范围为（B）g/cm3。

A.0～0.01

B.0～0.02

C.0～0.03

D.0～0.04

雾化钻井密度使用范围为（C）g/cm3。

A.0.01～0.02

B.0.02～0.03

C.0.02～0.04

D.0.03～0.04

雾化钻井气体体积为混合物体积的百分比（D）。

A.93%～99.6%

B.94%～99.7%

C.95%～99.8%

D.96%～99.9%

泡沫钻井其密度使用范围为（C）g/cm3。

A.0.02～0.2

B.0.03～0.4

C.0.04～0.6

D.0.05～0.8

泡沫钻井气体体积为混合物体积的百分比（A）。

A.53%～96%

B.64%～97%

C.75%～98%

D.86%～99%

充气钻井其密度使用范围为（C）g/cm3。

A.0.5～0.7

B.0.6～0.8

C.0.7～0.9

D.0.8～0.9

井眼中有效携带岩屑固体颗粒所需气体的最小环空流速为（C）m/s。

A.13

B.14

C.15

D.16

在气体钻进工程中可适当调整注气量，使得气量尽量在（C），以节约资源和减少对井壁的冲蚀。

A.高限

B.中限

C.低限

D.适中

在气体钻进工程中均匀送钻，钻进参数应根据（D）等情况及时合理调整。

A.钻具扭矩

B.井口返渣

C.气压变化

D.机械钻速

空气压缩机，简称空压机。其型号一般包含流量和压力。流量有英制和公制，它们的换算关系1CUFT（立方英尺）=（C）m3。

A.0.0265

B.0.0279

C.0.0283

D.0.0294

常用螺杆式压缩机的类型（D）。

A.离心式压缩机

B.轴流式压缩机

C.往复式压缩机

D.旋转式压缩机

气体钻井开钻前将钻具下放至井底后，安放第一只钻杆单流阀，钻杆单流阀需配合旋塞，随后每钻进（C）m加装钻杆单流阀一只。

A.100～150

B.150～200

C.200～300

D.300～400

雾化钻井如出现携岩困难、井壁剥落现象不能正常钻进时，或地层出水量大于（D）m3/h时。

A.2

B.3

C.4

D.5

反循环是指钻井液（或压缩气体），沿（B）到达井底，然后钻井液（或压缩气体）携带岩屑沿钻柱中心通道上返。

A.钻杆

B.钻柱内

C.环空

D.井眼

二、多选题

岩层产状要素主要包括（ABC）。

A.倾向

B.倾角

C.走向

D.厚度

与钻探工程有关的地质图件有（ABD）。

A.钻孔柱状图

B.勘探线剖面图

C.矿产地质图

D.工程布置平面图

断层的几何要素分别是（AC）。

A.断盘

B.断层的位移

C.断面

D.断距

（BD）显示基本视图。

A.剖视图

B.俯视图

C.右视图

D.左视图

（AC）属于啮合传动。

A.链传动

B.皮带传动

C.齿轮传动

D.螺旋传动

皮带传动中，紧边在上，松边在下，影响（AC）。

A.皮带包角减小

B.可忽略不计

C.传递功率下降

D.传递功率上升

柴油机排气管冒黑烟的主要原因是（BD）。

A.烧机油

B.燃烧不充分

C.喷油过早

D.供油不足

电动机的启动方式有（BC）。

A.增压起动

B.直接起动

C.降压起动

D.间接起动

钻进“打滑地层”应采用（BC）。

A.高转速

B.大钻压

C.小水量

D.大水量

E.中硬胎体

（AC）钙处理泥浆的PH值>9.5。

A.石灰

B.氯化钙

C.石膏

D.碳酸钙

粘土的最优加碱量愈大，则（AD）。

A.改型用碱量愈多

B.水化分散能力愈差

C.与造浆能力无关

D.水化分散能力愈强

和细分散比较，粗分散体系（ACD）。

A.稳定性好

B.成本低

C.流动性好

D.抑制性强

不分散低固相泥浆保持低固相的措施是（ABDE）。

A.高效的选择性絮凝剂

B.优质粘土造浆

C.加铁铬盐

D.加强净化

E.适时补充絮凝剂

水泥减水剂对孔内灌注的主要作用是（AC）。

A.同等流动性能下可减小水灰比，有利于凝固

B.节约拌合用水

C.水灰比不变时可提高浆液流动性，有利灌注

D.提高水泥强度

乳化液“破乳”表现为（ACD）。

A.油沫飘浮

B.乳化液变浑

C.油垢沉积

D.回转阻力增大

水泥浆液有（ABCE）等多种灌注方法。

A.水泵灌注

B.导管灌注

C.灌注器灌注

D.原钻具灌注

E.速效混合器灌注

复杂地层中采用大泵量钻进会（ACD）。

A.使不稳定地层垮塌

B.使孔底保持清洁

C.孔底有效钻压降低

D.增加漏失

（AC）均属孔内事故。

A.卡钻

B.钻孔弯曲超差

C.钻具断脱

D.金刚石钻头烧钻

用扩孔方法处理套管事故时，扩孔钻具（AC）。

A.应有导向装置

B.可使用普通钻头

C.钻头无内出刃

（AC）等施工都是需应用随钻测量定向钻探技术。

A.石油天然气水平井

B.高质量钻孔

C.盐田对接孔

D.救援定向孔

大陆地壳由（AD）组成。

A.硅镁层

B.硅铁层

C.镁铁层

D.硅铝层

地球的圈层构造包括（ABD）。

A.地幔

B.地壳

C.软流圈

D.地核

属于外应力地质作用的是（ABC）。

A.风化作用

B.剥蚀作用

C.沉积作用

D.火山作用

属于内应力地质作用的是（ABD）。

A.地震作用

B.变质作用

C.搬运作用

D.地壳运动

下列属于矿物的是（AC）。

A.金

B.水

C.石英

D.冰

矿物的光学性质包括（ABD）。

A.颜色

B.透明度

C.水溶性

D.光泽

三大岩石分别是（ABD）。

A.岩浆岩

B.沉积岩

C.结晶岩

D.变质岩

下列属于沉积岩的是（BCD）。

A.大理岩

B.碳酸岩

C.砂岩

D.泥岩

下列属于变质岩的是（ABCD）。

A.石英岩

B.片岩

C.片麻岩

D.夕卡岩

（ABD）等都是粘土矿物。

A.蒙脱石

B.绿泥石

C.膨润土

D.高岭石

在液压传动中，下列属于控制元件的是（ABD）。

A.节流阀

B.换向阀

C.液压泵

D.溢流阀

泡沫剂（发泡剂和稳泡剂）的优选，应主要考虑（ABCD）。

A.发泡性能

B.稳泡性能

C.携带岩屑能力

D.经济成本

孔内落入小物件时，可以采取（ABCD）的方法捞取。

A.粘

B.吸

C.抓

D.磨

测井前应当（ABD）。

A.查明孔内情况

B.通孔

C.洗井

D.清孔

事故钻杆头偏离中心太远时，可用（ABD）找头。

A.弯钻杆

B.捞钩

C.捞锥一直向下

D.磁力打捞器

钻探设备三大件包括（ACD）。

A.钻机

B.钻塔

C.动力机

D.泥浆泵

造成烧钻事故的原因是（AB）。

A.泥浆泵工作不正常

B.钻头水口过小

C.钻杆丝扣磨损严重

D.采用泥浆循环

钻孔弯曲的主要原因有（ABD）。

A.地质因素

B.工艺因素

C.测斜因素

D.操作因素

钻探设备安装要保证（ABD）中心三点在一直线上。

A.孔口

B.天车

C.卷扬机

D.钻机主轴

出现埋钻事故的征兆有（ABCD）。

A.孔内岩粉增多

B.钻进回转阻力大

C.产生蹩泵现象

D.钻具上提、下放阻力增加

无论你从事的工作有多么特殊，它总是离不开一定的（ABD）的约束

A.岗位责任

B.规章制度

C.家庭美德

D.职业道德

下列属于泥浆失水的条件是（AD）。

A.正压力差

B.泥浆的固相含量

C.泥浆的浓度

D.滤失通道

影响水泥浆性能的因素主要包括（ABCD）

A.水泥颗粒的细度

B.水灰比的大小

C.使用时的环境温度

D.外添加剂

目前钻探工作主要使用的是（ABCD）。

A.三相交流感应电动机

B.柴油机

C.直流电动机

D.发电机

按构造的不同，可将钻塔分为（ABCD）。

A.两脚钻塔

B.三脚木塔

C.四脚铁塔

D.桅杆式钻塔

下列选项中，（ABCD）属于钻进工具。

A.钻头

B.岩心管

C.套管

D.取粉管

钻探中常用的冲洗介质类型有（ABCD）。

A.清水

B.泥浆

C.乳化液

D.空气

当前地面救援涉及的钻孔类型，规纳起来有以下几种（ACD）。

A.竖直孔

B.水平孔

C.斜孔

D.定向孔

钻探生产中发生的事故一般可归纳为（ACD）。

A.人身事故

B.交通事故

C.机械事故

D.孔内事故

按形成反循环液流在钻杆内上升的动力和方式，可分为（ABD）。

A.泵吸反循环

B.气举反循环

C.交叉反循环

D.射流反循环

矿山救援培训大纲及考核规范，适用于（ABCD）培训、复训与相应的考核。

A.救护培训教师

B.中队副职及小队指挥员（含兼职矿山救护队的专职队长）

C.救护队员、兼职矿山救护队员

D.矿山救护中队以上指挥员

矿山救护大队指挥员是指从事矿山救护工作的（ABCD）。

A.救护大队大队长、副大队长

B.政委、副政委

C.总工程师、副总工程师

D.职能科室负责人和工程技术人员

矿山救护中队指挥员是指从事矿山救护工作的（ABCD）。

A.救护中队中队长

B.副中队长

C.中队指导员/书记

D.技术负责人和工程技术人员

矿山救护培训教师应具备的条件（BCD）。

A.有矿山救护相关专业基础知识，5年以上现场实践经历或相关工作经历

B.有良好的身体素质和心理素质

C.具备与矿山救护培训教学内容相关专业的本科以上学历，或中级以上职称，或取得注册安全工程师职业资格，或取得技师以上职业资格

D.具备与矿山救护培训教学相适应的培训教学能力

《矿山救援培训大纲及考核规范》中，矿山安全生产政策法规主要包括以下内容：（ABCD）

A.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

B.《尾矿库安全监督管理规定》

C.《煤矿安全规程》

D.《金属非金属矿山安全规程》

《矿山救援培训大纲及考核规范》中，矿山救护队的组织与管理主要包括以下内容：（ABD）

A.国家矿山应急救援体系

B.矿山救护队指战员岗位责任制

C.矿山救护队应急救援演练

D.矿山救援的基本原则、救援理念

《矿山救援培训大纲及考核规范》中，矿山救护行动计划及安全措施主要包括以下内容：（ABC）

A.闻警出动和返回基地

B.救援工作的行动原则

C.灾区侦察

D.矿山救护队在灾区所携带的救援装备

《矿山救援培训大纲及考核规范》中，应急救援决策指挥技术主要包括以下内容：（ABCD）

A.救援决策的影响因素分析

B.灾情评估方法

C.避免外界因素干扰的方法

D.救援决策成功与失败的案例分析

《矿山救援培训大纲及考核规范》中，领导科学与艺术主要包括以下内容：（ABC）

A.领导认知及应具备的基本素质

B.领导方法和艺术

C.团队凝聚力培养等

D.领导与上级关系处理

《矿山救援培训大纲及考核规范》中，医疗急救培训主要包括以下内容：（ABD）

A.运动医学基本理论

B.创伤、烧伤、触电、中毒窒息等医疗急救基本知识

C.医疗器材的使用及维护

D.急救技术及演练；自救、互救与避灾方法

《矿山救援培训大纲及考核规范》中，矿山救援信息化技术主要包括以下内容：（BCD）

A.救援装备信息采集

B.数据库基本知识

C.信息管理基本知识

D.采矿CAD制图基本知识

《矿山救援培训大纲及考核规范》中的培训课程设计与开发主要包括以下内容：（ABCD）

A.培训目标、内容制定

B.培训课程设计程序、基本架构及资料收集整理

C.培训内容组织

D.PPT等培训课件设计

矿山救护队标准化等级有效期内，有下列行为之一的各扣10分：（BCD）

A.实施矿山事故救援时，召集队伍迟缓、装备携带不全的

B.在矿山生产安全事故救援中玩忽职守、贻误战机、谎报灾情、隐瞒事故真相，造成严重后果的

C.开展安全技术服务工作中，出现违章指挥、违章操作等行为，造成严重影响的

D.实施矿山生产安全事故救援时，响应命令不及时、推诿拖延、临阵退缩或者拒不执行救援命令的

省级标准化定级管理部门应加强矿山救护队标准化定级工作的组织领导，（AC）。

A.组织业务培训

B.建立人才库

C.保障工作经费

D.自评考核

新建矿山救护队及拟升级的矿山救护队符合条件的，可随时申报。申报需提供下列材料：（ABCD）

A.矿山救护队依托单位意见、救护队自评得分情况

B.队伍组织机构、在册人员统计表、负责人任命文件复印件、人员培训考核情况登记表

C.队伍规章制度目录清单、装备清单、训练场地及设施情况说明

D.服务矿山企业数量及简要情况、队伍参加事故抢险救援及处置情况

矿山救护队标准化等级为一级，总分应达到90分及以上，且具备以下条件（ABCD）。

A.大队建制且建队10年及以上，考核前3年内无救援违规造成自身死亡事故

B.大队由不少于3个中队组成，所属中队由不少于3个小队组成。小队由不少于9名矿山救护指战员组成

C.大队、大队所属中队、小队和个人的装备与设施得分分别不低于相应项目标准分的90%

D.具有模拟高温浓烟环境的演习场所、面积不少于500m2的室内训练场馆、面积不少于2000m2的室外训练场地

矿山救护队标准化等级为二级，总分应达到80分及以上，且具备以下条件（ACD）。

A.大队、独立中队、大队所属中队、小队和个人的装备与设施得分分别不低于相应项目标准分的80%

B.建队8年及以上，考核前1年内无救援违规造成自身死亡事故

C.具有模拟高温浓烟环境的演习场所、面积不少于300m2的室内训练场馆、面积不少于1200m2的室外训练场地

D.大队、独立中队、大队所属中队指挥员及其小队实行24h值班

《矿山救护队标准化考核规范》规定，标准化矿山救护大队组织机构应满足（BCD）要求。

A.大队指挥员年龄不超过50岁

B.大队指挥员应熟悉矿山救援业务，具有相应矿山专业知识，熟练佩用氧气呼吸器，从事矿山生产、安全、技术管理工作5年及以上和矿山救援工作3年及以上，并经国家矿山救援培训机构培训取得合格证

C.大队指挥员应具有大专及以上学历，总工程师应具有中级及以上技术职称

D.大队设大队长1人，副大队长2人，总工程师1人，副总工程师1人

《矿山救护队标准化考核规范》规定，矿山救护大队计划管理内容包括（ABCD）。

A.队伍建设、培训与训练

B.装备管理、评比检查

C.预防性安全检查和技术服务

D.内务管理、财务管理和设备设施维修等

《矿山救护队标准化考核规范》规定，矿山救护大队资料管理标准要求：（ABCD）。

A.建立工作日志

B.值班、培训、装备及设施更新维护、评比检查记录

C.预防性安全检查和技术服务记录

D.事故接警、事故救援、考勤和奖惩等记录

《矿山救护队标准化考核规范》规定，救护大队的牌板管理标准要求：（ABD）。

A.组织机构牌板

B.救护队伍部署图、服务区域矿山分布图

C.卫生担当区牌板

D.值班日程表、接警记录牌板和评比检查牌板

《矿山救护队标准化考核规范》规定自动苏生器标准应满足（ABCD）要求。

A.自动肺工作范围在12次/min～16次/min

B.氧气瓶压力在15MPa以上

C.附件、工具齐全

D.系统完好，不漏气

《矿山救护队标准化考核规范》规定氧气充填泵应满足（ABCD）要求。

A.专人管理

B.工具齐全

C.按规程操作

D.氧气压力达到20MPa时，不漏油、不漏气、不漏水和无杂音

准军事化操练风纪、礼节标准要求：（ACD）

A.全队人员统一整齐着制服

B.全体指战员做到团结紧张，严肃活泼

C.帽子要戴端正，不得留长发、胡须，不得佩戴首饰

D.正确佩戴标志（肩章、臂章、领花、帽徽）

准军事化操练队容考核标准要求如下：（ABD）

A.队列操练由中队指挥员指挥，由不少于2支建制小队共同完成

B.队列操练由领队指挥员在场外（指定位置）整理队伍，跑步进入场地至各项操练完毕

C.每个单项均操练两次

D.项目操练按照排列顺序依次进行，不能颠倒

准军事化操练，指挥员要做到以下几点（ACD）。

A.姿态端正，精神振作，动作准确

B.定点指挥位置正确

C.口令准确、清楚、洪亮

D.清点人数，检查着装，严格要求，维护队列纪律

准军事化操练，领取与布置任务标准要求如下（ABCD）。

A.领队指挥员整好队伍后，应跑步到首长处报告及领取任务，再返回向队列人员简要布置任务

B.报告前和领取任务后向首长行举手礼

C.领队指挥员在报告和向队列人员布置任务时，队列人员应成立正姿势，不许做其他动作

D.在各项操练过程中，不许再分项布置任务和用口令、动作提示

准军事化操练，整理服装的标准如下：（ABCD）

A.队帽、衣领

B.上口袋盖

C.军用腰带

D.下口袋盖

值班室管理标准要求：（ABCD）

A.录音电话机、报警装置、计时钟

B.接警记录簿、交接班记录簿

C.救护队伍部署图、服务区域矿山分布图

D.作息时间表和工作日程图表

标准化考核规范中的内务管理标准要求：（BCD）

A.库房物品摆放一条线

B.室内保持干净、整齐、简便

C.宿舍、值班室物品悬挂一条线、床上卧具叠放一条线、洗刷用品摆放一条线

D.室外环境舒适、整洁和畅通

国家专业队建立规范的训练秩序，加强训练组织计划管理。需要（ABCD）

A.制定年度、季度、月度和周训练计划

B.建立训练档案制度，按要求统计训练情况

C.训练前应当制定安全保障措施，讲清安全注意事项，防止出现训练事故

D.培训

大流量排水抢险车的车辆通过性强，符合国家相关排放标准。用于矿井地面蓄水排放和抗洪、抗旱应急输排水，可增配（ABD）、照明、升降、起吊、射流等功能。总流量不小于4000m3/h，单泵扬程不小于10m，可适用额定电压为220V、380V。

A.吸水

B.清洗

C.支撑

D.牵引

应急救援电源车为救援现场提供稳定的应急电源和动力照明。发电机容量不小于500KW，至少能提供（ABC）三种交流电输出模式，升降照明灯组最大起升高度不小于9m。

A.660V

B.220V

C.380V

D.36V

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》要求国家专业队建立（ABCD）行政例会制度，研究分析形势，总结部署工作。

A.周

B.月

C.半年

D.年度

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》要求，国家专业队应当根据保密要求，进行（）和（），发现问题及时报告并严肃处理。（BC）

A.保密请示

B.保密教育

C.保密检查

D.保密汇报

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》要求，车辆管理，制定并严格遵守公车管理使用规定，不得（BCD）。

A.定期行驶

B.挪作他用

C.私自出车

D.公车私用

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》指出，队旗和队徽是国家专业队的标志，是国家专业队（ACD）的象征，指战员必须爱护队旗、队徽，维护队旗、队徽的尊严。

A.光荣

B.等级

C.荣誉

D.勇敢

《国家安全生产应急救援队内务管理规范》要求值班领导应当熟悉各类应急预案和行动方案，其职责是（ABCD）。

A.全面掌握当日值班、备勤人员和救援装备器材情况。

B.督导队伍保持良好的值班、备勤、训练、工作和生活秩序。

C.接到事故救援命令（召请）时，立即启动行动方案，带领队伍执行救援任务。

D.救援结束后，及时组织召开战评总结会。

建立队伍应急响应快速启动机制，加强对各类事故灾害处置技术、战术研究和训练，定期开展（ABCD）等应急救援业务训练和模拟实战演练，强化队伍快速反应能力。

A.力量集结

B.战斗编成

C.通信联络

D.组织指挥

依法依规使用企业安全生产费用支持国家安全生产应急救援队伍建设，保障队伍应急救援（AD）费用支出。研究健全完善国家安全生产应急救援队伍职业保障政策。

A.技术装备

B.机械支出

C.人员准备

D.设施配置

国家安全生产应急救援队伍业务能力自查项目。主要包括（ABCD）项目。

A.个人技能

B.案例实训

C.综合体能

D.实战演练

坚持“两个至上”。树牢（BD）理念，始终把保护人民群众生命安全放在首位，围绕快救人、多救人、减少财产损失的目标要求，大力提升队伍快速响应和高效处置能力。

A.法律至上

B.生命至上

C.财产至上

D.人民至上

《安全生产应急救援力量建设总体方案》要求，多功能气体检测仪能对现场作业环境的（BCD）等进行检测。

A.所有气体

B.可燃气体

C.有毒有害气体

D.氧含量

雷达标定系统用于标定微波遥感测量系统回波信号的（AD），校正误差，在灾害救援现场保障系统测量精度。

A.相位

B.部位

C.辐射

D.幅度

开展预防性安全检查，分为熟悉路线型预防性安全检查和专项预防性安全检查两种方式。其中，专项安全检查主要包括火灾、（ABCD）等方面内容。

A.水灾

B.瓦斯

C.煤尘

D.顶板

《矿山救护队预防性安全检查工作指南》规范了预防性安全检查的业务技术要求。主要包括分工、制度、计划、总结、（ABCD）考核等内容。

A.装备携带明细

B.记录

C.表格

D.反馈单

存在职业危害的生产经营单位应当建立、健全下列职业危害防治制度和操作规程：（ABCD）

A.职业危害防治责任制度

B.职业危害申报制度

C.职业健康宣传教育培训制度

D.职业危害防护设施维护检修制度

存在职业危害的生产经营单位的作业场所应当符合下列要求：（ABCD）

A.生产布局合理，有害作业与无害作业分开

B.作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人

C.有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施

D.职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准

《中华人民共和国突发事件应对法》规定，突发事件的（ACD）事后恢复与重建等应对活动，适用本法。

A.监测与预警

B.体系建设

C.应急处置与救援

D.预防与应急准备

《中华人民共和国突发事件应对法》所称突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的：（ACD）

A.自然灾害

B.国家安全事件

C.事故灾难

D.公共卫生事件

《中华人民共和国突发事件应对法》规定：国家建立（ACD）的应急管理体制。

A.分类管理、分级负责

B.部门领导，综合协调

C.统一领导、综合协调

D.属地管理为主

《金属非金属矿山安全标准化规范导则》要求，企业应识别可能发生的事故和紧急情况，确保应急救援的：（BCD）

A.时效性

B.针对性

C.有效性

D.科学性

《金属非金属矿山安全标准化规范导则》要求，安全生产目标的确定，应基于安全生产方针、现状评估的结果和其他内外部要求，适合企业（ABD）的具体情况。

A.安全生产的特点

B.不同层次

C.不同素质

D.不同职能

《重大危险源辨识》将重大危险源分为：（AD）。

A.生产场所重大危险源

B.化学品、烟花爆竹重大危险源

C.矿山、建筑重大危险源

D.贮存区重大危险源

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：有以下哪些情况，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案。（ABCD）

A.制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化

B.应急指挥机构及其职责发生调整

C.安全生产面临的风险发生重大变化

D.重要应急资源发生重大变化

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：发生生产安全事故后，有关人民政府认为有必要的，可以设立应急救援现场指挥部，由（ACD）等人员组成。

A.应急救援专家

B.上级人民政府及其有关部门负责人

C.应急救援队伍负责人

D.事故发生单位负责人

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：储存、使用易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的（ABD）等单位的安全事故应急工作，参照生产安全事故应急条例有关规定执行。

A.科研机构

B.学校

C.机关事业

D.医院

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：县级以上人民政府应当加强对生产安全事故应急救援队伍建设的统一（BCD）。

A.选拔

B.组织

C.指导

D.规划

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门根据生产安全事故应急工作的实际需要，在重点行业、领域单独建立或者依托有条件的（AC）共同建立应急救援队伍。

A.生产经营单位

B.政府部门

C.社会组织

D.应急救援保障中心

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门，应当建立（），配备（）。（AD）

A.应急值班制度

B.应急管理档案

C.应急救援器材

D.应急值班人员

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的（AB），进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

A.特点

B.危害

C.规模

D.类型

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）全文共有（）章（）条。（AC）

A.5

B.6

C.35

D.36

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）规定：下列说法正确的是（ABD）。

A.生产经营单位的主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责

B.《生产安全事故应急条例》在2018年12月5日国务院第33次常务会议通过

C.人员密集场所经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送市级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案

D.重要应急资源发生重大变化，应急救援预案制定单位应当及时修订

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应急预案分为（ABC）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.基本应急预案

根据《生产安全事故应急预案管理办法》，专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对（BCD）防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。

A.重点项目

B.重大危险源

C.重大活动

D.重要生产设施

根据《生产安全事故应急预案管理办法》规定，应急预案的编制应当符合（ABCD）等基本要求。

A.有关法律、法规、规章和标准的规定

B.本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况

C.本地区、本部门、本单位的危险性分析情况

D.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现（CD）等特点。

A.应急处置

B.紧急避险

C.自救互救

D.先期处置

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当组织开展本单位的（ABCD）的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

A.应急预案

B.应急知识

C.自救互救

D.避险逃生技能

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实（ACD），建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

A.应急指挥体系

B.应急救援机构

C.应急物资及装备

D.应急救援队伍

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，事故风险辨识、评估，是指针对不同事故种类及特点（ABCD）。

A.识别存在的危险危害因素

B.分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果

C.评估各种后果的危害程度和影响范围

D.提出防范和控制事故风险措施的过程

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应急预案应当包括（ACD）等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。

A.向上级应急管理机构报告的内容

B.有关法律、法规、规章和标准的规定

C.应急组织机构和人员的联系方式

D.应急物资储备清单

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，应急预案的编制应当遵循（ABCD）的原则。

A.以人为本

B.依法依规

C.符合实际

D.注重实效

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，应急预案的管理实行（ABD）的原则。

A.分级负责

B.分类指导

C.静态管理

D.综合协调

《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》规定，事故报告应当（BCD），任何单位和个人不得瞒报、谎报或者迟报。

A.详细

B.及时

C.准确

D.完整

《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》规定，事故整改和防范措施应当根据（AD），对事故发生单位、中介机构、政府（部门）在安全生产方面存在的问题和薄弱环节举一反三，逐一提出整改和防范措施。

A.事故发生的直接原因和有关单位存在的主要问题

B.改进措施

C.技术原因分析

D.事故教训综合研判

安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持（ACD）的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

A.安全第一

B.防治结合

C.预防为主

D.综合治理

安全生产工作实行（ABD），强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

A.管行业必须管安全

B.管业务必须管安全

C.管经营必须管安全

D.管生产经营必须管安全

县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对（ACD）的生产经营单位实施重大安全风险联防联控。

A.位置相邻

B.效益相同

C.业态相似

D.行业相近

乡镇人民政府和街道办事处，以及（ABCD）等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

A.开发区

B.工业园区

C.港区

D.风景区

应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当（ABCD），依法加强安全生产监督管理工作。

A.相互配合

B.齐抓共管

C.信息共享

D.资源共用

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列（ABCD）职责。

A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设

B.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列（ABD）职责。

A.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

C.制订国家标准或行业标准

D.及时、如实报告生产安全事故

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列（ABCD）职责。

A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

C.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

D.组织或者参与本单位应急救援演练

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列（BCD）职责。

A.及时、如实报告生产安全事故

B.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

C.促落实本单位安全生产整改措施

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的（AD），应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

A.主要负责人

B.从业人员

C.特种作业人员

D.安全生产管理人员

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员（ABCD），知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

A.具备必要的安全生产知识

B.熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

C.掌握本岗位的安全操作技能

D.了解事故应急处理措施

生产经营单位采用（ABC）或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A.新工艺

B.新技术

C.新材料

D.新厂房

生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的（ABCD）设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

A.监控

B.报警

C.防护

D.救生

生产经营场所和员工宿舍应当设有（ACD）的出口、疏散通道。

A.符合紧急疏散要求

B.修建美观

C.保持畅通

D.标志明显

禁止（ACD）生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。

A.占用

B.闲置

C.锁闭

D.封堵

生产经营单位进行（ABCD）以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.爆破

B.吊装

C.动火

D.临时用电

生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ACD）。

A.危险因素

B.工作人员

C.防范措施

D.事故应急措施

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得（ABCD）。

A.倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质

B.将其承包的全部建设工程转包给第三人

C.将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人

D.将工程分包给不具备相应资质条件的单位

应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下（ABCD）职权。

A.调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况

B.发现安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正

C.发现的事故隐患，应当责令立即排除

D.重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备

负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开（ABD）等网络举报平台，受理有关安全生产的举报。

A.举报电话

B.信箱

C.当事人信箱

D.电子邮件地址

负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库，如实记录生产经营单位及其有关从业人员的安全生产违法行为信息；对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告，并通报（ABCD）、证券监督管理机构以及有关金融机构。

A.行业主管部门

B.投资主管部门

C.自然资源主管部门

D.生态环境主管部门

单位负责人接到事故报告后，应当（ABCD），并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

A.迅速采取有效措施

B.组织抢救

C.防止事故扩大

D.减少人员伤亡和财产损失

参与事故抢救的部门和单位应当（ABCD），防止事故扩大和次生灾害的发生，减少人员伤亡和财产损失。

A.服从统一指挥

B.加强协同联动

C.采取有效的应急救援措施

D.根据事故救援的需要采取警戒、疏散等措施

事故调查处理应当按照（ABCD）的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议。

A.科学严谨

B.依法依规

C.实事求是

D.注重实效

有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列（ABCD）行为之一的，给予降级或者撤职的处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过的

B.发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不予取缔或者不依法予以处理的。

C.对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准或者发现安全生产违法行为不予查处的

D.在监督检查中发现重大事故隐患，不依法及时处理的

负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员有（ABD）行为的，依法给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.滥用职权

B.玩忽职守

C.认真履责

D.徇私舞弊

生产经营单位有下列（ABCD）行为之一的，责令限期改正，处10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。

A.未如实记录安全生产教育和培训情况的

B.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的

C.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的

D.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的

发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列（ABCD）规定处以罚款。

A.发生一般事故的，处30万元以上100万元以下的罚款

B.发生较大事故的，处100万元以上200万元以下的罚款

C.发生重大事故的，处200万元以上1000万元以下的罚款；

D.发生特别重大事故的，处1000万元以上2000万元以下的罚款

重大危险源，是指长期地或者临时地（ABCD）危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。

A.生产

B.搬运

C.使用

D.储存

《矿山救护规程》适用于中华人民共和国境内矿山企业，矿山救护队伍及管理部门，不适用于（ABD）。

A.天然气

B.液态矿

C.铁矿

D.石油

矿山救护到达事故矿井后，指挥员应立即赶到抢救指挥部；指挥员接受任务，必须立即向救护小队下达任务，并说明（ABCD）安全措施和注意事项。

A.行动路线

B.事故情况

C.救灾重点

D.行动计划

电话值班员接听事故电话时，应在问清和记录事故地点、（BCD）等立即发出警报，并向值班指挥员报告。

A.遇险遇难人员位置

B.通知人姓名及单位

C.类别

D.时间

《矿山救护队标准化考核规范》中内务管理标准要求：（ACD）。

A.宿舍、值班室物品悬挂一条线

B.常洗澡、常理发、常换衣服

C.洗刷用品摆放一条线

D.床上卧具叠放一条线

以下哪些救援联络信号标准正确。（BD）

A.二声——被困人员敲击2声表示“收到”

B.四声——敲击4声为询问被困人员数量，回复“收到”信号后，按被困人数敲击回复

C.三声——敲击3声表示“停止”目前的给养或行动

D.五声——敲击5声为发出联络或求救信号

稳步推进公安消防部队、武警森林部队转制，组建国家综合性消防救援队伍，支持各类救援队伍发展，加快构建（ABCD）的中国特色应急救援力量体系。

A.以国家综合性消防救援队伍为主力

B.专业救援队伍为协同

C.军队应急力量为突击

D.社会力量为辅助

不断强化（ABCD）的安全生产责任制，严格省级人民政府安全生产和消防工作考核，开展国务院安全生产委员会成员单位年度安全生产工作考核，完善激励约束机制。

A.党政同责

B.一岗双责

C.齐抓共管

D.失职追责

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的（）。发展是党执政兴国的（AD）。

A.首要任务

B.根本任务

C.基本任务

D.第一要务

我国应急体系规划面临的形势是（ABD）。

A.风险隐患仍然突出

B.防控难度不断加大

C.应急救援能力不足

D.应急管理基础薄弱

我国应急体系规划的基本原则（ABCD）。

A.坚持党的领导

B.坚持以人为本

C.坚持预防为主、坚持依法治理

D.坚持精准治理、坚持社会共治

科学认识和系统把握灾害事故致灾规律，统筹事前、事中、事后各环节，差异化管理、精细化施策，做到（ABCD）。

A.预警发布精准

B.抢险救援精准

C.恢复重建精准

D.监管执法精准

到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，形成（ABCD）的中国特色应急管理体制。

A.统一指挥

B.专常兼备

C.反应灵敏

D.上下联动

到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，建成（ABD）的国家应急能力体系。

A.统一领导

B.权责一致

C.上下联动

D.权威高效

到2035年，建立与基本实现现代化相适应的中国特色大国应急体系，全面实现（ABD），形成共建共治共享的应急管理新格局。

A.依法应急

B.科学应急

C.全面应急

D.智慧应急

我国应急体系规划的主要目标有（ABCD）。

A.应急管理体制机制更加完善

B.灾害事故风险防控更加高效

C.大灾巨灾应对准备更加充分

D.应急要素资源配置更加优化

强化应急预案准备包括（ACD）。

A.完善预案管理机制

B.开展应急预案演练

C.加强预案演练评估

D.加快预案制修订

强化应急物资准备包括（BCD）。

A.提升物资调配能力

B.加强物资实物储备

C.提升物资产能保障

D.优化应急物资管理

强化紧急运输准备需要加强区域统筹调配，建立健全（ABC）的综合交通应急运输管理协调机制。

A.多部门联动

B.多方式协同

C.多主体参与

D.多制度保障

破解应急体系规划重大瓶颈难题要（ABCD）。

A.深化应用基础研究

B.研制先进适用装备

C.搭建科技创新平台

D.增进国际交流合作

壮大安全应急产业要（ABD）。

A.优化产业结构

B.推动产业集聚

C.促进企业转型

D.支持企业发展

应急体系规划需加强规划实施监测评估，将规划任务落实情况作为对地方和有关部门工作督查考核评价的重要内容。地方政府要加强对本地区规划实施情况的监督检查。应急管理部要组织开展规划实施（ACD），跟踪进展情况，分析存在的问题，提出改进建议，加强督促落实，重要情况及时向国务院报告。

A.年度监测

B.前期评估

C.中期评估

D.总结评估

始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，（ABCD），把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。

A.完善制度

B.强化责任

C.加强管理

D.严格监管

同自然灾害抗争是人类生存发展的永恒课题，要更加自觉地处理好人和自然的关系，正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，不断从抵御各种自然灾害的实践中总结经验，（ABCD），提高全民防灾抗灾意识，全面提高国家综合防灾减灾救灾能力。

A.落实责任

B.完善体系

C.融合资源

D.统筹力量

落实安全生产责任制，要落实（ACD），坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，而且要党政同责、一岗双责、齐抓共管。

A.行业主管部门直接监管

B.国家监管部门全面监管

C.地方政府综合监管

D.安全监管部门综合监管

要总结经验，进一步增强忧患意识、责任意识，坚持（AB）相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从单一灾种向综合减灾转变，减少灾害损失向减轻灾害风险转变。

A.常态减灾和非常态救灾

B.常态救灾和非常态救灾

C.常态减灾和非常态减灾

D.常态救灾和非常态减灾

要采取多种措施加强国家综合性救援力量建设，采取与（AC）相结合和建立共训共练、救援合作机制等方式，发挥好各方面力量作用。要强化应急救援队伍战斗力建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类灾害事故救援能力。

A.地方专业队伍

B.区域性专业队伍

C.志愿者队伍

D.国家级专业队伍

要坚持少而精的原则，打造尖刀和拳头力量，按照（ABD）的原则建设区域应急救援中心。

A.就近调配

B.快速行动

C.领导高效

D.有序救援

习近平指出，要强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的（ABCD）水平。

A.科学化

B.专业化

C.智能化

D.精细化

习近平强调，各级党委和政府要切实担负起“（AD）”的政治责任，严格落实责任制。

A.促一方发展

B.净一方风气

C.惠一方民生

D.保一方平安

应急管理部门全年365天、每天24小时都应急值守，随时可能面对极端情况和生死考验。应急救援队伍全体指战员要做到（ABCD），成为党和人民信得过的力量。应急管理具有高负荷、高压力、高风险的特点，应急救援队伍奉献很多、牺牲很大，各方面要关心支持这支队伍，提升职业荣誉感和吸引力。

A.对党忠诚

B.纪律严明

C.赴汤蹈火

D.竭诚为民

我国目前各类事故隐患和安全风险交织叠加、易发多发，安全生产处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，（ABC）等问题不同程度存在，防范化解重大安全风险依然道阻且长。

A.源头治理不够彻底

B.日常防范不够全面

C.应急预案和演练中存在形式主义

D.应急预案不演练

发挥好应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，衔接好“防”和“救”的责任链条，确保责任链条无缝对接，形成整体合力。强化“（ABCD）”，坚定不移保障安全发展，狠抓安全生产责任制落实。

A.党政同责

B.一岗双责

C.齐抓共管

D.失职追责

凝心聚力擘画新蓝图，团结奋进谱写新篇章。围绕建立大安全大应急框架，充分发挥应急管理部门综合优势，推动（AC）协同联动，提升应急管理整体合力，健全完善应急管理体系，是全国应急管理工作会议场内外热议的焦点，也是做好应急管理工作的一道必答题。

A.全要素

B.全领域

C.全过程

D.全方位

欠平衡钻井的优点：（ABCD）。

A.减少对储层的损害，有效保护储层

B.大幅度提高机械钻速，延长钻头使用寿命

C.有效地控制漏失，减少和避免压差卡钻等事故发生

D.有利于及时发现和评价低渗油气层

欠平衡钻井的缺点：（BCD）

A.钻井成本低

B.钻井成本高

C.具有井塌、井涌等安全隐患

D.不能保持连续的欠平衡状态时，无泥饼的井壁可能会造成更大的污染，损害储层

气液两相欠平衡钻井包含（ABCD）。

A.雾化钻井

B.泡沫钻井

C.充气钻井液钻井

D.注气钻井

稳定泡沫是由（ABCD）组成的混合物。

A.淡水

B.洗涤剂

C.化学添加剂

D.压缩气体

充气钻井液注入的气体包括（ABCDE）。

A.空气

B.氮气

C.二氧化碳

D.天然气

E.柴油机尾气

螺杆旋转压缩机在压缩室使用润滑油，润滑油的功效：（ABCD）

A.密封内部间隙

B.在压缩中冷缩气体

C.润滑转子

D.不需要定时齿轮

钻进岩石的硬度不同，设计出不同的常用空气锤钻头的切削面：（ABCDE）。

A.凹槽型

B.凹面型

C.阶梯型

D.双径型

E.平底型

气体注入压力和压缩机装备选择依据：（ABC）。

A.井眼体积流量和压缩机体积流量容量相匹配

B.井眼注入压力（用压缩机体积流量）和压缩机压力容量匹配

C.压缩机需要的功率和原动机的输入功率容量相匹配

D.压缩机的注入压力和设计施工井深相匹配

不适用气体钻井的地层：（ABCDE）

A.含硫化氢地层

B.高压油气储层

C.极易坍塌地层

D.出水较大且有水敏层

E.有塑性流动岩性的地层

气体钻井选层主要原则：（ABCDE）

A.非产层是硬地层常规钻井钻速慢

B.溶洞裂缝性漏失地层漏失

C.低压水敏性地层储层钻井液伤害严重

D.地层稳定性好，无易坍塌层

E.地层出水少

气体钻井条件下，地层出水或水基钻井液置换后井壁易失稳，对井眼稳定的主要影响因素：（ABCD）。

A.泥页岩水化降低了岩石的强度

B.泥页岩含水量变化改变胶结的完整性

C.泥页岩表面水化

D.泥页岩微裂缝扩展

气体钻井准备工作，认真阅读甲方提供的（A）和（B），详细了解不同井段的（C）和（E）。(ABCE)

A.地质设计

B.工程设计

C.地质分层

D.地质水文

E.岩性特征

换用气体钻井的施工步骤：（ABD）

A.用清水将井筒内的钻井液全部替出

B.下气体钻井钻具，气举出井内的全部清水

C.加泡沫剂清洁井眼

D.干燥井眼试钻进

气体钻进过程中应定时对（BCD）等进行巡回检查，发现异常及时汇报并处理。

A.空压机

B.井口

C.注入管汇

D.排渣管线

气体钻井应对（AC）进行监测，并认真记录，发现异常及时汇报。

A.可燃气体

B.有害气体

C.有毒气体

D.可爆气体

旋转式压缩机的优点：（ABD）。

A.初期低的资金投入（相对于往复式压缩机）

B.轻便（相对于同容积的往复式压缩机）

C.结构简单

D.运动机件少

旋转式压缩机的主要缺点：（ABC）。

A.不能调整管线回压（固定压缩比）

B.需要频繁地维护旋转耐磨标表面，以免划伤

C.多数旋转压缩机在压缩室内都使用油润滑运转

D.功率消耗大

在雾化泡沫钻井中，雾化泵是将（ACD）等注入空气供应管汇内。

A.水

B.油

C.化学防腐剂

D.液体发泡剂

气体钻井中旋转防喷器是实现（BCD）的重要设备。

A.防喷

B.井口密封

C.导流

D.储层安全钻进

气体钻井中钻具加装单流阀，其作用（ABCD）。

A.接单根时，防止压缩气体从钻杆中喷出

B.压缩放压时间

C.快速隔离钻具和环空

D.阻止环空中的气流和岩屑倒流进钻具内

空气锤钻进技术主要特点：（ABC）。

A.钻进速度快，是普通钻进方式的3～10倍

B.空气锤钻头寿命长，钻头成本大大降低

C.钻进所需钻压和转速小很多，设备负荷大大减轻

D.效率高，适应性强

气体钻井条件下，地层出水的判断方法（ABC）。

A.根据返出气体和岩屑湿度变化判断地层出水

B.根据返出粉尘量判断地层出水

C.根据工程参数变化判断地层出水

D.根据钻具震动变化判断地层出水

泡沫钻井特点：（ABCD）。

A.环空流速低，但是携带岩屑能力更强

B.泡沫钻井中的注气量可以比空气钻井或雾化钻井的注气量低很多

C.泡沫密度可调性大

D.能够举升出大量的地层产出液

根据泡沫钻井发泡表面活性剂亲水基的特性分类，可以被分为（ABCD）。

A.阳离子

B.阴离子

C.中性

D.非极性

可循环泡沫液回收关键技术：（ABC）。

A.合理控制泡沫的半衰期

B.正确认识室内试验数据和现场实际的差距

C.严格观察管线出口泡沫状态并及时调整泡沫配方

D.泡沫液回收净化

泡沫受到（CD）的污染后会明显降低它的稳定性。

A.地层

B.水

C.盐水

D.油气

空气钻井中可压缩气体主要是（ABD）。

A.空气

B.天然气

C.二氧化碳

D.氮气

反循环钻井适用于（B）经验的（D）井施工。

A.小尺寸

B.大尺寸

C.深

D.浅

大直径气举反循环钻进工艺具有以下（ABCD）优点。

A.排渣能力强，进尺速度快

B.破岩效率高，井底干净

C.大扭矩、大提升力，适合复杂地层

D.钻孔垂直度高

三、判断题

地壳是由硅铝层和硅镁层组成。（对）

地表岩石受风的作用而产生变化叫风化。（错）

岩石的研磨性就是岩石抵抗研磨的能力。（错）

矿体中含有矿物，岩石中不含矿物。（错）

岩层倾向垂直于岩层走向。（对）

比例尺愈小，地质图件精度愈高。（错）

矿物的集合体叫岩石。（对）

花岗岩为典型的变质岩。（错）

钢的热处理方法有退火、正火、淬火、回火及表面热处理等。（对）

钻机液压系统一般由动力元件、控制元件、执行元件和辅助元件四部分组成。（对）

模数是表示齿轮轮齿大小的参数，模数大、轮齿尺寸小。（错）

三角带传动工作面是带的两侧面和底面。（错）

齿轮传动比等于主动轮和从动轮齿数之比。（错）

圆柱销具有一定锥度，主要应用在经常拆卸的联接中。（对）

一组相互平行的投影线与投影面垂直时的投影称正投影。（对）

正投影反映物体的真实形状，度量性好，作图简便。（对）

斜视图是机件倾斜表面实形的视图。（对）

展开图一般需要将机件的实形画到平面上去。（对）

零件上的一个尺寸在不同视图上可多次标出。（错）

正圆柱管展开图的图形是一个矩形。（对）

柴油机上、下死点之间的距离叫行程或冲程。（对）

柴油机的压缩冲程是作功冲程。（错）

柴油机是一种将热能转变为机械能的热力发动机。（对）

三相四线制供电只能输送一种电压，即相电压。（错）

三相负载作△联结时，相电压是线电压的 倍。（错）

电流、电压及功率的额定值即其合理使用值。（对）

电路连接的基本形式有串联和并联两种。（对）

摩擦离合器的作用是接通或切断动力，并有过载保护作用。（对）

钻机配备水刹车后，制动操作时可不用升降机制动抱闸。（错）

往复式泥浆泵的十字头是液力端的组件。（错）

液压控制阀是液压系统中的执行元件。（错）

岩石的可钻性是岩石被碎岩工具钻碎的难易程度。（对）

钻进技术参数就是钻压、转速和泵量。（错）

聚晶、复合片钻头适用的地层范围与表镶钻头很接近。（对）

钻孔轴线与铅垂线的夹角叫倾角，与水平线的夹角叫顶角。（错）

原始记录带有凭证性质。（对）

反循环适用于坚硬、完整、节理、裂隙少量发育的地层。（错）

螺杆钻有单头与多头两类。（对）

在班报表中不记录各工序起止时间，将导致技术经济指标缺失。（对）

工具面方位角就是工具面方向。（错）

冲洗液有全孔正循环与全孔反循环两种循环方式。（错）

盐水不能配制泥浆。（错）

粘土颗粒在水中带负电。（对）

细分散泥浆中粘土颗粒高度分散，所以不易被浸污。（错）

钙蒙脱土常用纯碱使之改型。（对）

无机处理剂大多为电解质，一般产生作用快。（对）

FCLS为弱酸性，必须先加一定量N对OH拌匀后再加入泥浆中。（错）

泥饼愈厚，质量愈好。（错）

钠膨润土及人工增效土粉可直接造浆而不需预处理。（对）

粘土改型为离子反应，加碱搅拌均匀即可使用。（错）

钙蒙脱石改型有最优加碱量，过大过小都影响效果。（对）

使用细分散泥浆有利于抑制水敏地层。（错）

高价阳离子和过量低价阳离子都能使粘土颗粒絮凝。（对）

不分散低固相泥浆中的固相不分散。（错）

能降低表面张力的物质叫表面活性剂。（错）

采用泥浆护壁与堵漏是最简便、对钻进影响最小的方法。（对）

水泥细度愈高，愈易吸潮变质。（对）

配制水泥浆时，加入水泥的重量与水的重量之比叫水灰比。（错）

套管护壁堵漏效果好，但每下一次套管就要换一次径。（对）

钻进构造应力异常带时，宜逐步提高冲洗液密度。（对）

静止堵漏适用于漏失量不大，孔口有返流的情况。（对）

钻具被卡、埋后，常引发烧钻及钻具断脱事故。（对）

处理孔内事故的步骤应遵循先简易、后复杂的原则。（对）

孔内事故的原因、性质和情况不明时，不能进行处理。（错）

发现烧钻前兆时应立即停车。（错）

事故头偏离中心的距离不明确时，不宜直接下弯钻杆带捞锥打捞。（对）

泵压过大、过小，回转阻力骤升或骤降，都应当检查处理。（对）

地层坍塌，孔内岩粉增多时，应用大泵量冲排岩粉。（错）

测井前应详细了解钻孔有关情况，并用原钻进钻具通孔，以防发生事故。（对）

由于顶驱钻机钻进时不接主动钻杆，下钻时不能同时进行冲、扫孔。（错）

热熔钻进能形成不透水玻璃状硬外壳，可代替套管加固孔壁。（对）

螺杆钻是一种孔底动力钻具。（对）

地球的形状和大小就是指大地水准面的形态和大小。（对）

只有靠近地表的岩石才会产生变质作用。（错）

石墨和金刚石的化学成分相同。（对）

褶皱仍保持地层的连续性和完整性。（对）

正投影反应物体的真实形状，度量性好，作图简单方便。（对）

左视图反映了机件的高度和长度。（错）

定形尺寸是确定平面图形上各线段形状、大小的尺寸。（对）

从前向后将机件投射所得到的视图叫后视图。（错）

阶梯视图有几个剖切位置就需标注几个剖切符合。（对）

正圆柱管的展开图的图形是一矩形。（对）

图样上标注的尺寸与它用的缩放比例无关。（对）

零件上的一个尺寸在不同的视图上可以多次标出。（错）

零件的形状公差既可标代号也可直接标注极限偏差值。（对）

碳素钢是含碳量大于2%的铁碳合金。（错）

钻机的液压系统一般由动力元件、控制元件、执行元件和辅助元件四部分组成。（对）

压缩比是柴油机的气缸容积与燃烧室容积之比。（错）

通常柴油机进气门的间隙略大于排气门。（错）

设备维护保养的“三好”是管理好、使用好、交接好。（错）

泵是将机械能转化为液压能的装置。（对）

在同一供电电路中，一部分设备采用保护接地，一部分设备采用保护接零更安全。（错）

当发现有人触电时，应立即拉扶触电者脱离电源。（错）

在换向回路中执行元件的换向动作主要是由压力控制阀来实现的。（错）

设备中修的工艺方法及质量检验要求，均应按大修标准执行。（对）

转子螺纹头数为二的螺杆钻也称多头螺杆钻。（对）

通常钻塔避雷针的接地电阻应大于10欧姆。（错）

冲洗液有正循环与全孔反循环两种循环方式。（错）

冲洗液可用于输送岩心。（对）

水的硬度反映了单位体积水中钙、镁离子含量的多少。（对）

粘土表面带负电愈大则愈有利于水化分散。（对）

蒙脱石和伊利石晶体构造相同，所以造浆性能接近。（错）

盐水泥浆含盐量大于3%时，处理应以稀释为主，降失水为辅。（错）

一种液体分散在另一种液体中即为乳化液。（错）

地层不稳定、孔内岩粉多时，应采用大泵量冲排孔内岩屑。（错）

钻进易溶地层的首选方法是尽量降低泥浆的失水量。（错）

配制水泥浆时加入水泥的重量与水的重量之比叫水灰比。（错）

水泥减水剂的主要作用是减少配浆用水，特别适用于干旱地区。（错）

水泥速凝剂就是水泥早强剂。（错）

液体套管起单向压力屏蔽作用。（对）

钻孔孔径越小，钻孔越不易弯曲。（错）

钻井遇有钠粘土层时，加纯碱予处理后就可直接造浆。（错）

钙处理泥浆的PH值越大，表示钙离子浓度越小。（对）

钻进技术参数相互关联，改变其中之一，其他参数也应考虑是否作相应调整。（对）

换向阀的图形符号含义是用方格表示液流方向。（错）

换向阀图形符号中的P表示压力油口。（对）

柴油机燃油系统中的高压油路又称为喷射系统。（对）

改变滚轮体总成高度，可以调整喷油泵向高压油管供油的压力。（错）

在三相四线输电线路中相线与相线间的电压称为线电压。（对）

不分散低固相泥浆中，固相含量不大于4%，其中钻屑/搬土≯2。（对）

粘土颗粒尺寸30～74µm叫粗分散。（错）

表面活性剂的结构特点是具有两亲结构。（对）

非离子型表面活性剂润滑性不好。（对）

表面活性剂能增大油水界面张力。（错）

非离子型表面活性剂的亲水能力来源于多个弱亲水基因。（对）

向淡水中按一定比例加入基础油和乳化剂，搅拌使转相，即成O/W乳化液。（错）

润滑冲洗液是乳化液的说法是错误的。（对）

皂化油是一种乳化油。（对）

现场常用采用非离子型乳化剂的方法防止“破乳”。（错）

孔内灌注水泥浆液时，水灰比应<1。（错）

钾基泥浆的抑制及防塌作用，主要来源于钾离子的几何效应。（对）

近地表松散层一般采用高粘度细分散泥浆快速通过后下管隔离。（对）

水泥标准试样经标准条件下养护，以7天龄期的抗压强度值作为标号。（错）

水泥浆灌注完成后必须替水，目的是为了保持管内外浆液平衡。（对）

注浆前冲扫钻孔后，可立即灌注水泥浆。（错）

漏失地层常造成冲洗液的大量消耗。（对）

对钻探影响最大的构造运动是断裂。（对）

反循环方法中，泵吸反循环能进行较深孔钻进。（错）

泵量越大、孔底有效钻压越大。（错）

清水钻进，钻具不能顺利到底而是缓慢下沉，顶端冒水且带有岩粉，这是因为钻具与孔壁间隙小。（错）

普通钻杆均匀磨损达3毫米，不得再下入孔内。（对）

普通钻杆单边磨损达4毫米，不得再下入孔内。（错）

反钻杆阻力大，反不开且不安全，此时最好是光打吊锤震松。（对）

当事故钻杆头挤入孔壁，捞锥对不上头时宜采用弯钻杆。（错）

发生烧钻前兆时应立即停车。（错）

钻头、扩孔器、岩心管与套管、丝扣连接愈紧则愈难断脱。（错）

事故头处孔径较大时，应直接下弯钻杆带捞锥打捞。（错）

近地表浮土层中干钻采心时烧钻，扩孔套取最简单。（对）

泵压过大或过小，回转阻力骤升或骤降，都应当停止钻进，进行处理。（对）

打吊锤时应经常检查打箍，防止松动飞出。（对）

剖视图有全剖视图、半剖视图、重合剖视图；剖面图有移出剖面、局部剖面。（错）

空压机的作用是压缩空气，提高气体压力，储存能量，使压气作为动力带动其它机器工作。（对）

岩石按风化程度不同，分为微风化、中等风化、强风化岩石。（对）

土按颗粒级配或塑性指数不同，分为碎石土、砂土、粉土和粘性土。（对）

钠羟甲基纤维素（N对-CMC）是一种降失水剂。（对）

反循环钻进按产生冲洗介质上升流动的方式可分为泵吸、气举、射流反循环。（对）

钻具折断或脱扣事故常采用打吊锤、上扫、千斤顶、起拨等方法进行处理。（错）

水灰比是指水泥拌和时，用水量和水泥体积的比值。（错）

潜孔锤钻进规程有风压、风量、冲击频率、钻压、转数。（对）

柴油机中柴油与空气是在气缸中混合，汽油机是在喉管中混合。（对）

三相异步电动机的接线法有星形和三角形两种方式。（对）

原状土样就是完全不变不受扰动的土样。（错）

能使水泥浆液中自由水减少的外加剂叫减水剂。（错）

钻孔轴线不为直线时叫钻孔弯曲。（错）

泥浆的比重和固相含量增大会使钻进效率降低。（对）

三相交流电是指三个频率相同，电动势相等，相位相差120度的交流电。（对）

三相对称负载作星形联接时的中线电流为零。（对）

反循环适用于坚硬、完整和裂隙节理少量发育的地层。（对）

冲洗液不能绝对无固相，无固相冲洗液只是不加入造浆粘土。（对）

泥浆的PH值一般都大于7。（对）

岩石的可钻性是岩石固有的性质，不受其他条件影响。（错）

对三相电机来说，有两相电即可工作，只不过功率低些。（错）

泥浆表面粘度反映了流动阻力，不希望很大。（对）

测斜时，测斜仪从井口钻具水眼内投入后，要连续活动钻具以防粘卡。（错）

等高线上各点的标高相等。（对）

岩石的分类是沉积岩、火山岩、岩浆岩三类。（错）

柴油机上、下死点之间的距离叫行程，也叫冲程。（对）

钻机选型只要依据孔深。（错）

钻孔结构与地层无关，只与孔深有关。（错）

管生产必须管安全。（对）

开钻前先供水，水返回并有足够的流量后，才能给压钻进。（对）

钻机运转时，禁止用手、脚或其他物体制动运转部分。（对）

利用起重设备装卸机器和其他重物时，不需要专人指挥。（错）

钻进时，发现钻头糊钻、憋泵、转速显著下降时，可以加大压力强行钻进。（错）

施钻过程中遇到有设备故障、渗漏油现象，可以继续作业。（错）

钻机钻进过程中，动力头严禁反转。（对）

岩石可钻性是表示钻进过程中岩石破碎的难易程度。在钻探生产中通常用机械钻速作为衡量岩石可钻性的指标。（对）

钻机的安装不必保证天车、立轴中心和钻孔中心三点处在同一直线上。（错）

钻进工具由粗径钻具、钻杆柱和主动钻杆组成。（对）

带传动和链传动都是利用中间挠性件把主动轴的运动和动力传给从动轴。（对）

带传动中，在相同条件下，包角越大，带的摩擦力和能传递的功率越小。（错）

对于平型带，张紧轮应装在松边外侧，以增加带在小轮上的包角。（对）

带传动时，由于带与带轮接触间摩擦力的作用，两边带的拉力始终相等。（错）

在带传动中，由于带的弹性和拉力差而引起的滑动称为弹性滑动，又称为打滑。（错）

柴油机的配气相位是指进排气门开启和关闭时刻用曲轴转角表示时的相对位置。（对）

在钻孔设计或实测顶角θ≤3°时，每百米测一次顶角，不测方位。（对）

金属材料在外力作用下产生永久性变形但不断裂的性能为金属材料的塑性（对）

动切力是在动态下结构力的量度，又称结构粘度，是钻井液携带岩屑能力的衡量指标。（对）

金刚石与石墨的化学结构形式相同。（错）

柴油机压缩冲程中，活塞到达上死点时喷油器喷油，与高温气体迅速混合形成高温可燃气体。（错）

在钻进破碎、漏失地层时，要控制下钻速度，以免孔底压力“激动”。但为减少辅助时间提钻可以快些。（错）

钻井液含砂量用专门设计的含砂量测定仪测定，其含砂量N=（V砂粒/V钻井液）×100%。（对）

带传动中，确定皮带轮距离的依据仅为满足使用功能上的要求。（错）

柴油机正常工作时，输油泵的输油量取决于油泵活塞的行程。（对）

依靠高压液流推动活塞冲锤作功的冲击器叫正作用液动冲击器。（对）

进入现场应带安全帽，工作服作到“三紧一严”。（错）

柴油机的进气门和排气门都有一个提前角和滞后角，目的是为了进气更充分，排气更干净。（对）

根据往复式泥浆泵的工作原理可知，往复泵的泵压与泵本身有关。（错）

在较硬、不均质或裂隙发育的地层，硬质合金钻头刃尖角应大，出刃也应该大。（错）

一般情况下，金刚石钻进中，岩石研磨性愈强，浓度应愈大；岩石愈坚硬、致密，金刚石浓度应低。（对）

比重、固相含量大，有利于防塌、防涌、平衡孔壁及地层压力，同时也能提高钻进效率。（错）

泥浆的含砂量是指泥浆中大于74μ的固体所占体积百分比。（对）

为了提高钻进效率，加强护壁、携带岩粉的能力，必须大幅度提高泥浆的粘度。（错）

在泥浆中加入有机处理剂能够改善泥浆的流变性，一般稀释剂降低泥浆的粘度，滤失量会变大。（错）

带传动分为摩擦型（平带传动、V带传动等）和啮合型两类。（对）

简易水文观测主要由记录员负责。（对）

第一次进行泥浆比重测量时必须进行比重计的校正，再次测量泥浆的比重可以不校。（错）

钠土或钙土经改性后，分散与液体中所形成的土-液分散体系叫原浆。（对）

冬季可先用喷灯烘烤加热柴油机油底壳，然后启动柴油机。（错）

在不稳定流砂、砂卵石层施工中常用跟管钻进防坍塌。（对）

土是固体和液体组成的。（错）

钻孔弯曲主要由地层和钻进工艺以及操作引起。（对）

气举反循环钻进是一种新的钻进方法，所以它适应各种条件，且能提高钻进效率。（错）

岩石的抗压强度＞抗剪强度＞抗弯强度＞抗拉强度。（对）

岩层的产状要素是指倾斜岩层走向，倾向和倾角。（对）

组成地壳的岩石，在长期的地质作用下，发生变形、变位的形迹称为地质构造。（对）

天气预报有6级以上大风时应将塔套卸下。（对）

钻孔孔深误差率不得大于千分之二。（错）

岩石完整程度一般分为完整、较破碎、破碎、和极破碎四类。（错）

一般5级以下岩石选用硬质合金钻进方法。（对）

夜间或遇五级以上强风、雷雨、大雪、或浓雾天气，不允许进行塔架安、拆作业。（对）

针对主要岩层特点，依据岩石硬度、研磨性及完整程度，结合口径、钻孔深度等，选定钻探方法。（对）

安装钻塔自上而下进行，安装的连接件应装全、装牢并保证钻塔稳固、周正。（错）

定向井中的三段制轨道是指自井口至靶点，依次为直井段.增斜段.稳斜段。（对）

定向井中的双增轨道是指具有两个增斜段且两段之间夹有一直井段的轨道。（错）

硫化氢的危险临界浓度为150mg/m3(100ppm)。（对）

钻机转动、传动部位的防护罩应齐全、牢靠。运转过程中，不应在运转着的零部件扶摸擦洗、润滑、维修或跨越。（对）

套管上钻台前，螺纹要清洗，带好护丝和套管帽，涂好套管螺纹密封脂。（对）

人体触电伤害只有在人同带电体直接接触时才会发生。（错）

喷射钻井中,最大钻头水功率认为:在机泵允许的条件下,钻头获得的水功率越大越好。（对）

在钻具提升过程中,需要刹车时,不用先摘开低速或高速离合器,可直接将刹车刹住。（错）

螺杆钻具液压马达总成主要由定子、转子组成。其作用是把液体能量转化为机械能。（对）

起下钻操作要平稳,等井口人员挂好吊环后方可上提再插好吊卡销并锁紧保险装置。（错）

钻进过程中,吊卡应放在转盘上。（错）

在二维定向井设计轨道上，某点的水平位移和水平投影长度是相等的。(对)

井斜角越大，井眼曲率也就越大。(错)

气侵关井后，井口压力不断上升，说明地层压力在不断升高。(错)

采用裸眼完井方法可以避免水泥浆对产层的损害。(对)

钻井液的n.k值是宾汉流型的流变参数。(错)

在相同的泵压水平下，采用大尺寸钻杆，能够降低循环压耗，提高钻头压降。(对)

岩石的抗拉强度小于抗压强度，但大于抗剪强度。(错)

牙轮钻头的移轴目的是为了使牙轮钻头产生轴向滑动剪切掉齿圈间岩石。(对)

紊流顶替水泥浆的效率比层流顶替的效率高。(对)

套管柱在承受轴向拉应力时，其抗外挤强度减小。(对)

用dc指数法检测地层压力时没有考虑到水力因素的影响。(对)

在正常压力层段，声波时差随井深的增加呈逐渐减小的趋势。(对)

关井立管压力等于地层压力与钻柱内钻井液液柱压力之差。(对)

造斜工具装置角为75°时，所钻井眼的井斜角与井斜方位角都增大。(对)

岩石的强度随围压的增大而增大，塑性随围压的减小而减小。(对)

钻井液中固相含量越高.分散性越好，机械钻速越高。(错)

随着埋藏深度的增加，地层压力增加。(错)

牙轮钻头的寿命主要取决于牙齿寿命和轴承寿命中最短的一个。(对)

压井时控制井底压力不变的途径是保持井底压力不变。(对)

满眼钻具既能有效地控制井斜角的变化，又能降斜。(错)

钻柱偏磨严重，说明钻柱在井下的运动形式主要是公转。(错)

只要套管居中，水泥浆的顶替效率就可以达到100%。(错)

钻速方程中的门限钻压是钻进中限制的最大钻压。(错)

取心钻井的关键环节包括形成岩心.保持岩心和取出岩心。(对)

装置角是以高边方向线为始边，顺时针转至装置方向线所转过的角度。(对)

射孔完井法是目前完井最常采用的方法。(对)

解理和节理都属于地质构造。(错)

只要知道了岩层的走向及倾角，则可推断出岩层的产状三要素。(错)

褶皱的轴面.节理(裂隙)面和断层面的产状意义.量测方法和表示方法与岩层的相同。(对)

节理面和断层面在空间的展布情况也可用岩层的产状三要素来描述。(对)

垂直岩层走向进行观察，当岩层重复出现对称分布时，即可判断有褶皱存在。(对)

由于地质构造运动作用的结果，背斜一定成山，向斜一定成谷。(错)

裂隙(节理)的工程地质评价主要包括裂隙的发育方向.发育程度和裂隙的性质三方面的内容。(对)

岩层的褶皱构造中，岩层向上拱起的弯曲称为背斜褶曲。岩层向下凹的弯曲为向斜褶曲，一般情况下可以认为背斜为山，向斜为谷。(对)

河流沉积作用的产物是冲击物。(错)

岩层层序都存在这样的规律:每一层都比它下伏的相邻层新，而比它上覆的相邻层老。此规律称为地层层序律。(错)

侵入者时代新，被侵入者时代老。包裹者时代新，被包裹者时代老。这就是切割律。(对)

井口返出的钻井液量大于泵入量，或停泵后井口钻井液自动外溢，这种现象称之为井侵。（错）

下钻不按规定及时灌注钻井液是造成井喷的直接原因之一。（错）

空井时间过长又无人观察井口，就有可能导致溢流后不能及时发现。（对）

钻井作业人员不能携带打火机及火柴等引火物进入井场。而临时作业人员，如外来施工方除外。(错)

高浓度的H2S气体有臭鸡蛋味。(错)

作为员工，在作业现场发现事故隐患和不安全因素后要及时报告，以便于及时采取措施进行紧急处理，避免事故的发生和降低事故的损失。(对)

员工未经严格培训并取得相应的许可，不要处理和接触接触有毒有害的物品。(对)

二氧化碳灭火器使用时，手必须握住喷筒隔热把手部分，否则喷出的低温二氧化碳会冻伤人体。(对)

如梯子长度不够，可将梯子放于箱.砖上来增加工作高度。(错)

超大尺寸或重量的重物搬运时，捆绑方法应正确，重心离地面应尽量高一些，以不妨碍行走为佳。(错)

安全带使用过程中可以将安全带相互勾系来增加长度。(错)

有限空间应按下列顺序进行检查：有毒气体→空气中可燃粉尘→易燃气体→氧气水平。(错)

吊装管材一般应使用单根绳套。(错)

钻井液循环系统电气设施控制开关.启动装置.灯具及插接件使用防爆（有EX标志）器件。（对）

2台或2台以上用电设备(含插座)可以使用同一开关。（错）

氧气乙炔瓶可以放在密闭的空间内。（错）

泥浆泵空气包充气应充氮气或压缩空气，充气值为工作压力的20%～30%。（对）

在检修各种机械设备.电器设施时，应进行切断和锁定，应在其控制开关处悬挂“正在检修，禁止启动”.“正在检修，禁止合闸”等警告牌。（对）

气焊作业时，应先开氧气阀门，再开乙炔阀门。（错）

吊装作业时无论何人发出紧急停车信号，都应立即停车。（对）

电器设备一定要有保护接零和保护接地装置。（对）

钻井作业人员应接受井控技术培训，取得相应的井控证书。（对）

钻井液可以携带悬浮岩屑，但不能协助破碎岩屑。（错）

钻井液的密度.流变性能.滤失性能.化学性能都是钻井液的主要性能。（对）

液气分离器一般在节流管汇后用于除去钻井液中的气体。（对）

停止循环后，井口钻井液仍不断地外溢，说明已经发生了溢流。（对）

高压管线连接，应优先选择法兰连接，因为由壬连接会由于震动而发生松动。（对）

硫化氢在15℃和1个标准大气压下蒸汽密度(相对密度)为1.189，比空气略重，在通风条件差的环境，它极易聚集在低洼处。（对）

天然金刚石钻头,在钻压作用下金刚石吃入地层并在钻头扭矩作用下使前方岩石内部发生破碎或塑性流动.脱离岩石基体,形成岩屑。（对）

试起井架检查完后在确认一切正常的情况下可以直接正式起升井架。（错）

升降钻具时，凡遇换径、套管头、缩径、易掉块或有探头石的地段，要放慢升降速度。（对）

井涌是溢流进一步发展到钻井液涌出井口或防溢管口的现象。（对）

正常作业情况下应使井眼环空液柱压力略大于地层孔隙压力，以防止地层流体侵入井筒。（对）

当溢流发生后，应按照井控程序立即关井。（对）

泵压是克服循环系统中摩擦损失所需的压力。（对）

由于套管尺寸较小，因此，在下套管时，可以不控制下放速度。（错）

电气设备的隔爆壳内外有锈皮脱落，但没有严重变形不能视为失爆。（错）

大钩、水龙头安装后要保证游车、吊环、水龙头、提环转动灵活。（对）

目前，MWD随钻测量系统最普遍使用的遥测信号通道是钻柱内的钻井液。（对）

牙轮钻头在井底工作时，若出现转盘负荷增大，转盘链条跳动，方钻杆有蹩劲，停转盘打倒车；钻速下降，悬重表指针摆动等严重现象，说明牙轮卡死。（对）

钻井井深越深，钻井液的密度就应该越高。（错）

钻井液的滤失量越小，说明钻井液的封隔性越好。（对）

钻井液的主要作用是清洗孔底，携带岩屑、冷却钻头、润滑钻具、平衡地层压力，防止井壁塌陷和保护地层。（对）

钻铤的主要作用是利用本身的重量为钻头提供钻压，以破碎岩石，实现钻进。（对）

柴油机房.钻井泵运转过程产生的噪声，不会对井队人员的身体造成伤害。（错）

喷射钻井中，选择缸套直径时，在所选缸套的额定排量大于携带岩屑所需的最小排量前提下，尽量选用大尺寸缸套。（对）

当地层软硬交错或地层倾角较大时易发生井斜。（对）

钻头的选择主要基于地层岩性，而与钻井液类型无关。（错）

井斜角是井眼轴线与垂线之间的夹角，它影响钻井的效率和安全性。（对）

钻柱在钻进过程中，只受到拉伸力的作用，不受弯曲或扭转力的影响。（错）

根据钻井液类型的不同，欠平衡钻井技术科分为：气相、气液混合及液相欠平衡钻井技术。（对）

气相钻井的优点：钻速快、单只钻头进尺高；钻成的井身具有井斜小、固井质量好，完井容易、油气产量高的特点。（对）

气相钻井的缺点：井壁存在不稳定因素及携屑困难。（对）

当有大量的地层水进入井眼并影响了空气-钻屑钻井，但水量还没有高到能引起井眼清洁问题时，应使用泡沫钻井。（错）

泡沫钻井是指钻井时将大量的气体（如空气和氮气）分数在少量含起泡剂（表面活性剂）的液体中作为循环介质的工艺，液体是外相（连续相），气体是内相（非连续相）。（对）

泡沫钻井按使用结果可分为一次性和可循环两类；按流体性质可分为稳定和不稳定（非弹性泡沫）两类。（对）

充气钻井液钻井：在钻井时将一定量的可压缩气体通过充气设备注入液相钻井液中作为循环介质的工艺。（对）

充气钻井。包括通过钻杆和井下注气两种方式。井下注气是通过寄生管、同心管在钻进的同时往钻井液中连续注气。（对）

气体压缩机分为两大类：间断流（如：动压力）压缩机和连续流（如：容积式）压缩机。（错）

动力式压缩机最重要的代表机型是往复式和旋转式压缩机。（错）

容积式压缩机最重要的代表机型是离心式和轴流式压缩机。（错）

典型的螺杆旋转压缩机由两个旋转的螺旋状轴（或螺杆）组成，一个是母转子，另一个是公转子。（对）

空气正循环广泛用于浅井的空气钻井作业中。一般来说，正循环用于钻小井眼井，反循环则钻大井眼井的首选。（对）

反循环钻井，尤其使用双臂钻杆时，在返渣上用气量较正循环有较大优势。（对）

氮气钻井是以氮气作为循环介质的钻井技术，主要用于不稳定地层。（错）

氮气钻井主要是解决空气钻井遇可燃气体可能发生燃爆的问题。（对）

氮气钻井的氮气有两种供氮方式：液氮供氮、现场通过膜过滤生产氮气。（对）

在气体钻井过程中，当地层压力超过岩石结构极限强度时，井壁周围的岩石会发生脆性破裂、垮塌，表现出井径扩大较多或井壁坍塌。（对）

气体钻井井壁保护剂是通过在井壁表面形成亲水薄膜而减少地层出水或气液转换过程中井眼中水对泥页岩产生的强度降低问题，从而对井壁起到保护作用。（错）

气体钻井中气压最大的位置速度最小，该点的动能也最小，因此只要该点的动能达到携带岩屑的动能，则整个井筒中其它各点都能有效携带岩屑。（对）

气体钻井中安装排渣管线，并固定，出口在上风方向。（错）

气体钻进在循环的情况下，钻具在井内静止的时间不得超过10min，特殊情况下（如需静止时间过长）应将钻具提至安全井段，防止井下施工发生。（对）

气体钻井在停止循环的情况下，钻具不得在井内静止。如遇复杂情况应立即将钻具提至套管内进行处理。（对）

气体钻井接单根时，需循环15～20min，充分清洗井眼，划眼两至三遍，保证环空循环畅通，井内压力平稳后，方可接单根。（对）

氮气钻井中，膜制取氮气的过程是通过化学方式制取的。（错）

钻具单流阀包括钻杆单流阀和钻铤单流阀。（对）

起钻时作用于钻杆单流阀上的高压气体，可能会影响到起钻作业。（错）

空气锤使用冲击的方式，使岩石成体积破碎，使其在坚硬地层中的钻进效率大大提高。（对）

气体钻井出水如果不能及时发现，可能造成卡钻等钻进事故。（对）

纯气钻井出现地层出水，钻进难于继续时，可转化为泡沫钻井。（错）

雾化钻井中的液相是不连续；泡沫是连续的液相形成一个封闭的膜，将不连续的气相封闭起来；在充气钻井中，气体作为独立的分散气泡存在于液相中。（对）

泡沫钻井中泡沫可以有非常高的粘度，在任何情况下，其粘度都比组成它的液相和其中的气相粘度相当。（错）

泡沫钻井中用于发泡的主要发泡剂是表面活性剂。（对）

所有的表面活性剂都是由具有亲水基连着长的憎水基的分子组成，通常为芳香烃链。（错）

所有的表面活性剂都可以作为发泡剂。（错）

增加液相中发泡剂的浓度会增加泡沫的稳定性。（对）

评价泡沫稳定性的常用方法是测量它的半衰期。半衰期是指泡沫体积减少到其初始体积的一半时所需的时间。（对）

温度也会影响泡沫的稳定性，当温度下降时，泡沫衰变的速度也增加。（错）

若气体钻进过程中发生钻具阻卡或携岩不畅，可以大泡沫塞举砂，或进行短程起下钻。（对）

泡沫钻井回收使用的前提是泡沫及时破裂变成液体。（对）

双壁钻杆反循环作业必须采用装备水龙头的顶驱钻机施工。（错）

潜孔锤钻井比三牙轮钻井需要的钻压大的多。（错）

第三部分 钻井设备、柴油机

一、单选题

天车的润滑保养周期应为(C)h。

A.200

B.180

C.150

D.500

钻机的游动系统包括(B)、游动滑车、大钩和钢丝绳。

A.转盘

B.天车

C.水龙头

D.绞车

轴承温升达(D)℃后，润滑脂将失去润滑作用

A.50

B.60

C.80

D.70

游车的润滑和检查工作，一般由(C)担任。

A.柴油机上

B.副司钻

C.井架工

D.发电工

既是钻机游动系统的主要设备，又是联接水龙头的部件是(D)。

A.天车

B.游车

C.钢丝绳

D.大钩

提升系统绳系为5×6，那么有效工作绳数为(A)股。

A.10

B.9

C.11

D.12

游车在工作时，(B)滑轮转过的圈数最多，所以，滑轮要定期“掉头”使用。

A.死绳

B.快绳

C.b号

D.C号

钻进时大钩通过水龙头联接钻柱，因此它承受(B)的重力。

A.天车

B.钻柱

C.游车

D.绞车

大钩钩口安全装置失灵，原因可能是(C)。

A.缺油

B.油脏

C.滑块变形

D.弹簧折断

绞车的主刹车类型为(B)。

A.水刹车

B.带刹车

C.电磁刹车

D.液力变矩器

可作为转盘的变速机构和中间传动机构的是(C)。

A.天车

B.大钩

C.绞车

D.水龙头

绞车轴承温度(D)℃。

A.不能高于80

B.不低于70

C.不低于65

D.不高于60

四冲程柴油机的活塞在气缸中往复运动四次，曲轴旋转（A），完成一个工作循环。

A.两周

B.一周

C.三周

绞车工作(C)h需进行二级保养。

A.300～350

B.350～400

C.450～540

D.400～450

在起下钻具和下套管时，转盘主要起(B)的作用。

A.输出扭矩

B.悬持钻柱或套管的重力

C.承受上部钻柱的反扭矩

D.转动钻柱

转盘钻机的旋转系统包括(B)和水龙头两大部分。

A.绞车

B.转盘

C.游车

D.大钩

转盘输出扭矩，驱动钻柱，旋转钻头是为了(C)。

A.打捞钻具

B.循环钻井液

C.破醉岩石

D.使公母扣脱开

检查转盘油位的高低，必须以停转(D)min后检查的结果为准。

A.3

B.20

C.10

D.5

在打捞作业中，能够转动钻柱使打捞工具下端丝扣与落井钻具丝扣对上扣；或使公锥在落井钻具水眼中造扣，从而打捞落井钻具的是(D)。

A.吊卡

B.大钩

C.游车

D.转盘

燃料直接在工作气缸内燃烧，将产生的热能转变为机械能的热力发动机，称为（C）。

A.油机

B.汽油机

C.内燃机

转盘的防跳轴承和锁紧装置上的锁轴要(A)用黄油枪注入ZL-2号锂基润滑脂保养一次。

A.每周

B.每天

C.每两周

D.每月

在一部钻机中既可属于旋转系统设备，又足循环系统中的一个部件的是(A)。

A.水龙头

B.转盘

C.大钩

D.游车

同一台发动机必须选用同一厂牌活塞的原因是要保证（C）。

A.相同修理尺寸

B.相同组别

C.相同的膨胀系数

D.相同的尺寸和形位误差

在钻井过程中，游车、水龙带都是不能旋转的，而转盘要驱动钻柱旋转，从不旋转到旋转是通过(A)将它们联接起来的。

A.水龙头

B.吊环

C.大钩

D.天车

水龙头的接头和冲管间有盘根盒、盘根和压帽，它们起(D)作用。

A.旋转

B.固定

C.承载

D.密封

对新的或修理后第一次使用的水龙头，在使用满(D)h后应更换润滑油。

A.100

B.150

C.250

D.200

水龙头需(A)h更换一次润滑油。

A.1440

B.720

C.2160

D.2880

水龙头壳体温度不能过高，油温不得超过(D)℃。

A.50

B.60

C.80

D.70

检查水龙头油位应不低于油标尺的(B)。

A.两刻度线中间位置

B.最低刻度线

C.最高刻度线

D.最低刻度线上部5mm处

润滑水龙头盘根时，应在(D)的情况下进行，以便使润滑脂能挤入各个盘根，更好地润滑冲管和各个盘根。

A.泵压为8MPa

B.泵压为10MPa

C.泵压为15MPa

D.没有泵压

循环系统的关键设备是(B)，通常称为钻机的心脏。

A.转盘

B.钻井泵

C.水龙头

D.绞车

钻井泵排出空气包充气压力一般为泵工作压力的(A)。

A.1／3

B.1／2

C.1／4

D.l／5

钻井泵主要是通过发动机产生的动力(B)，使钻井液受压而排出。

A.将活塞的往复运动转变为主轴的旋转运动

B.将主轴的旋转运动转变为活塞的往复运动

C.使钻井液产生离心力

D.经齿轮使钻井液产生压力

钻井泵的主轴旋转(C)，进行一次吸入和排出两个工作过程。

A.180。

B.540。

C.360。

D.720。

通过调节钻井泵导板下部垫片使十字头体与导板之间保持(A)mm的间隙。

A.0.25～0.4

B.0～0.1

C.0.1～0.3

D.0.4～0.6

3NB-1300泵属于(A)。

A.三缸单作用泵

B.双缸双作用泵

C.三缸双作用泵

D.双缸单作用泵

每天把钻井泵活塞杆卡箍松开一次，将活塞杆转动l／4圈，然后上紧卡箍，可以延长(A)的寿命。

A.活塞和缸套

B.缸盖

C.阀座

D.活塞杆

钻井泵更换阀座的方法是(D)。

A.气焊割

B.电焊割

C.不取出

D.用液压阀取出器拔出

钻井泵运转一段时间后，检查不平度，其不平度应小于（B）mm/m。

A.3

B.2

C.4

D.5

气动绞车依靠(D)来驱动马达，经过两级齿轮减速来带动滚筒转动，实现提升各种重物。

A.电源

B.链条传动

C.氮气

D.压缩空气

气动绞车所用滑轮规格成为(C)kN。

A.10

B.20

C.50

D.60

用气动绞车起吊重物(A)时可以快起。

A.提高重物

B.钢丝绳刚绷紧

C.绳卡有挂卡

D.重物在地面移动

离心泵马达的温度在夏天允许达到（B）

A.75～80

B.60～70

C.80～85

离心泵不上水的原因足(B)。

A.缺油

B.泵内混进气体

C.新装盘根过紧

D.压力表不准

启动离心泵时，空转时问不得超过(A)min．

A.3

B.1

C.5

D.10

潜水泵马达不转动是由于(D)。

A.有空气

B.液体太稠

C.泵马达反转

D.电机烧坏

潜水泵出水管不排水，并且泵底部冒气泡是由于(C)。

A.底部堵塞

B.液体太稠

C.泵马达反转

D.线路损坏

潜水泵出水管排水量不足，并且马达负荷过大是由于(A)。

A.液体太稠

B.泵马达反转

C.线路损坏

D.电机烧杯

设备拆卸中(B)。

A.紧固件拆不掉时，应用铁锤敲打

B.不得用铁锤敲打设备

C.油管线拆不掉时，应用气割

D.油管线不得用气割，应用电焊割

搬家前设备拆卸程序是(B)。

A.先拆机房再下绞车

B.下绞车、抽大绳、拆除机房设备

C.抽大绳、下绞车、拆机房

D.下绞车、拆机房

钻井设备拆卸后，散件不能(D)放置。

A.按吊装顺序分类

B.在平坦的地方

C.在井场内

D.在电力线下面

搬家前钻前工程应做好(A)工作。

A.摆放基础

B.转运钻具

C.工农关系

D.工程设计

搬家前应准备的主要工具是(D)。

A.混凝土基础

B.吊车、卡车

C.井架安装车

D.榔头、撬杠、各类钢丝绳、套筒、千斤顶、扳手

摆放活动基础时(A)。

A.只许挖方，不许填方

B.只许填方，不许挖方

C.可以挖方，可以填方

D.不许挖方，不许填方

填石灌浆基础要求毛石的颗粒直径范围在(D)mm。

A.40～100

B.100～150

C.400～450

D.200～300

摆放活动基础时，纵横排列要整齐，不准左右歪斜，基础表面水平，水平高低误差不超过(C)mm

A.3

B.7

C.5

D.10

钻机基础应适当高出地面，并考虑排水设施，目的是(A)。

A.防止基础下沉

B.整洁

C.保护环境

D.便于施工

松开喷油泵放气螺钉，上下提按手油泵，放气螺钉处无油流出，说明(B)。

A.高压油路故障

B.低压油路故障

C.高低压油路均有故障

气门传动组零件的磨损，配气相位的变化规律是（D）。

A.早开早闭

B.早开晚闭

C.晚开晚闭

D.晚开早闭

正常工作的发动机，其机油泵的限压阀应该是（B）。

A.热机时开，冷机时关

B.经常处于关闭状态

C.经常处于溢流状态

D.热机时关，冷机时开

设备器材吊装时必须用(B)保证平稳。

A.单钢丝绳挂对角

B.双钢丝绳挂四只角

C.单钢丝绳吊中间

D.以小代大

塔形井架组织绞车上钻台就位，牵引绳套直径不低于(B)mm。

A.10

B.19

C.l6

D.14

设备就位程序是(B)。

A.安装水龙头、上绞车

B.卸游动滑车，穿大绳、吊装绞车、机房底座和机房设备

C.先吊装钻井液罐，后吊装机房底座

D.穿大绳、安装机房设备和绞车

卸车及设备就位应注意(B)。

A.设备就位后注意安全

B.应按程序选合适绳套吊装就位

C.绳套不限

D.吊物时，物下不得站人，可以行走

转盘中心与天车中心的偏差应小于(C)mm。

A.30

B.20

C.10

D.40

各联动机之间带传动时，两传动轮应在同一垂直平面，平行度的误差应小于(B)m。

A.l

B.2

C.4

D.5

离合器气囊和钢鼓同轴度误差为1.0～1.5mm、未充气时间隙为(B)mm。

A.1.0～1.5

B.2.0～3.0

C.3.0～4.0

D.4.0～5.0

钻井泵杠杆剪切式安全阀，对于不同的压力规定值，只需改变安全销钉的(D)。

A.材料

B.截面积

C.长度

D.安装位置

用机械设备控制固相含量是将钻井液中的无用固相按(B)不同而分离出来。

A.密度、种类

B.密度、粒径

C.体积、种类

D.密度、用途

振动筛一般用来清除钻井液中粒径为(C)µm以上的岩屑。

A.1000

B.50

C.250

D.150

启动电机皮带传动振动筛应先盘动确认正常后，(B)挂合启动。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

钻井液固相控制的第一级设备是(C)。

A.旋流器

B.离心机

C.振动筛

D.清洁器

选用除砂器时，除砂器的处理量一般为钻井时最大排量的(A)。

A.125％

B.100％

C.75％

D.150％

除砂器在进料压力为0.2MPa时，处理能力为(C)m3／h。

A.5～10

B.10～15

C.20～120

D.15～20

除泥器一般能清除约95％大于(A)µm的钻屑。

A.40

B.15

C.74

D.12

除砂器一般能清除约95％粒径大于74µm和50％粒径在(A)µm的钻屑。

A.40～74

B.74～94

C.l5～40

D.12～13

清洁器的振动筛筛布为(C)目。

A.10～80

B.80～100

C.l50～200

D.80～120

清洁器是(A)与超细网振动筛的组合。

A.旋流器

B.振动筛

C.沉淀式离心机

D.筛筒式离心机

清洁器用在加重钻井液系统中，用途不包括(C)。

A.清除大颗粒固相

B.回收重晶石

C.除气

D.回收液相

离心机不能分离(A)。

A.化学处理剂

B.重晶石

C.胶体

D.细小固相

在非加重钻井液中，可用离心机对旋流器排出的底流进行分离，回收(A)。

A.液相

B.重晶石

C.钻屑

D.细小固相

离心机可用于非加重钻井液系统中回收液相，清除粒径(B)µm的细粉砂。

A.8～60

B.O～8

C.60～74

D.74～105

绞车的主要功用是提供几种不同的起升速度和(B)，以满足起下钻具和下套管的需要

A.高度

B.提升力

C.转速

D.压力

井深超过(D)m时应使用辅助刹车。

A.1800

B.100

C.50

D.700

刹把压到最低位置仍刹不住车，应(A)刹带。

A.调整

B.松

C.摘除

D.立即更换

刹车鼓上有油，应(C)．

A.调刹把

B.加水

C.清除

D.换刹带

摘开气胎离合器后轴仍旋转，应检修气路和(B)。

A.刹车鼓

B.快速放气阀

C.刹把

D.油量

ZP-520型转盘有一个(D)轮的减速器。

A.大

B.小

C.飞

D.锥齿

ZP-520型转盘是由底座、转台、大小圆弧锥齿轮和(B)等部件构成

A.提环

B.快速轴

C.小轴

D.大轴

转盘以旋转台面为准，不水平度不大于(A)mm/m．

A.2

B.8

C.12

D.15

转盘壳体温度不得超过(B)度．

A.20

B.70

C.30

D.180

检查转盘油位应以停车(C)min后检查为准。

A.1

B.10

C.5

D.15

水龙头油温及各部温度不得超过(B)℃。

A.100

B.70

C.30

D.150

水龙头运转(D)h，应检查机油清洁度。

A.100

B.500

C.300

D.200

水龙头搬运，(A)带护丝．

A.必须

B.不需

C.一般要

D.根据情况

泵的冲程是指活塞在缸内两死点间的运动(A)。

A.距离

B.方向

C.轨迹

D.速度

钻井泵皮带每组各根长度偏差不能超过(B)mm。

A.50

B.25

C.70

D.100

钻井泵不平度不大于(A)mm／m。

A.3

B.15

C.10

D.1

钻井泵空气包胶囊内要求充(C)。

A.氧气

B.天然气

C.氮气

D.丁烷

钻井泵空气包胶囊内充气压力为最高工作压力的(C)。

A.10％～20％

B.30％～40％

C.20％～30％

钻井泵安全阀出口弯度应大于(D)。

A.90º

B.120°

C.l60°

D.150°

钻井泵各轴承温度，最高不能超过(A)度。

A.70

B.100

C.90

D.80

钻井泵的位置可尽量(B)，泥浆池尽量升高，以提高上水效果。

A.升高

B.降低

C.水平

D.牢固

挂钻井泵离合器时，最好采用(B)次开动法。

A.一

B.二

C.三

D.四

气动控制系统主要由(C)部分组成。

A.2

B.3

C.4

D.6

开钻时，气控系统的贮气罐压力达(D)MPa以上后，方可进行运转操作。

A.0.2

B.0.4

C.0.5

D.0.7

三通旋塞阀的手柄有(C)个位置。

A.1

B.3

C.2

D.4

空气调压阀有(A)个气室。

A.3

B.2

C.1

D.4

二位三通气控阀有(D)种接法。

A.1

B.4

C.3

D.2

ZJ-40型钻机上配备的空压机有(B)种驱动形式。

A.1

B.2

C.3

D.4

一般钻机空压机的工作压力为(A)MPa。

A.0.64～0.98

B.0.4～0.5

C.0.2～0.4

D.10～1.3

防碰天车装置必须(C)检查一次，更换防碰天车绳后应进行调整。

A.两天

B.三天

C.每班

D.每天

对整个气控系统最长不应超过(C)个月要进行一次维护保养。

A.6

B.5

C.3

D.4

死绳固定器是将绞车的死绳拉力转换为(C)的机构。

A.扭力

B.弯曲力

C.液体压力

D.重力

喷油泵高压油管内残余压力的大小与出油阀弹簧弹力的大小有关（B）

A.弹力大，残压低

B.弹力大，残压高

C.弹力小，残压高

D.以上都不对

柱塞式喷油泵的速度特性表明，当供油拉杆位置不变时，喷油泵每循环供油量（B）

A.转速越高，喷油量越少

B.转速越高，喷油量越多

C.与转速无关

D.以上都不对

泵压表应(B)安装，在安装处不得附加任何形式的缓冲装置。

A.水平

B.垂直

C.斜45°

D.斜60°

柴油机是将热能转化为(A)的机器。

A.机械能

B.电能

C.化学能

D.光能

直立式柴油机进气冲程,活塞(B)，使汽缸内形成真空，故空气便通过进气阀被吸入汽缸。

A.上移

B.下移

C.上行即将终了

D.下移即将终了

膨胀冲程，当活塞(C)时，喷油器即开始将燃油喷入汽缸。

A.开始下行

B.开始上行

C.上行即将终了

D.下行即将终了

Z12V190B型柴油机为四冲程，(B)冷、带有空汽中间冷却的高速、增压柴油机。

A.油

B.水

C.风

D.蒸气

柴油机燃油供给系统的作用是按照柴油机工作过程的需要，定时向汽缸内喷入(D)的燃油，并使它雾化良好，与空气形成均匀的可燃混合气。

A.大量

B.较大数量

C.较小

D.一定数量

柴油机一般由两个机构，(C)大系统组成。

A.2

B.3

C.5

D.4

柴油机停车的具体步骤是：卸去负荷，逐渐降低转速，怠速运转5min，使各部分慢慢冷却到(D)℃以下，再将停车柄扳到停车位置。

A.20

B.30

C.60

D.40

柴油机用气马达启动时，每次启动时间不得超过(D)，如三次不能启动，则应查明原因

A.5s

B.1min

C.30s

D.15s

新柴油机初期运行(B)h后，应更换全部机油并清洗油底壳和机油滤清器。

A.10

B.50

C.100

D.200

电动机是一种将(C)能转换为机械能的动力设备。

A.光

B.热

C.电

D.化学

三相交流电通过电动机(A)，产生旋转磁场。

A.定子绕组

B.转子绕组

C.转子绕组和定子绕组

D.风扇

三相异步电动机是在电磁转矩的作用下，转子以(B)于旋转磁场的一个旋转速度转动，输出机械能。

A.超前

B.滞后

C.同步

D.大于

对不可逆转的电动机，启动后发现旋转方向与标志的方向相反，则应(C)。只要将三根电源线中的任意两根对调一下，即可纠正。

A.查找原因

B.停机再试一次

C.立即停机

D.运转几分钟再停机

鼠笼式异步电动机采用全压启动，电动机冷态时，连续启动不宜超过(A)次，两次启动的间隔时间一般不小于5min。

A.4

B.2

C.6

D.8

鼠笼式异步电动机采用全压启动，电动机热态时，连续启动次数不宜超过(A)次，间隔时间要长些。

A.2

B.4

C.6

D.8

发电机是一种将机械能转变为(C)能的旋转机械。

A.光

B.热

C.电

D.化学

柴油发电机主要由(B)和发电机两大部分组成。

A.汽油机

B.柴油机

C.蒸汽机

D.电动机

交流发电机的(D)是一对磁极，定子上安放了发电用的绕组，通常它是三相的。

A.壳体

B.定子

C.两端

D.转子

国家规定，一般交流发电机输出频率为(B)Hz．

A.40

B.50

C.60

D.70

发电机铭牌上的功率因数，表示发电机(C)。

A.功率

B.做功的能力

C.做功能力的利用率

D.频率高低

顶部驱动装置工作时，不用卸下(C)，在任何位置都能方便地进行钻井液循环。

A.方钻杆

B.方钻杆及滚子方补心

C.水龙头及水龙带

D.方钻杆及水龙头

ZJ40型钻机名义钻深是(D)m。

A.3200

B.2000

C.4500

D.4000

起升A型井架时，当起升钢丝绳拉紧后，绞车滚筒上的大绳排列不少于(A)。

A.一层半

B.一层

C.二层

D.二层半

绞车用作起升的核心部件是(D)轴。

A.传动

B.变速

C.中间

D.滚筒

绞车的安装不水平度不得大于(D)mm／m。

A.1

B.2

C.4

D.3

调刹把时，两刹带同步调整，使其均匀受力，平衡梁处于平衡，刹把与水平面的夹角以(A)为宜。

A.45。

B.30。

C.70。

D.80。

刹车系统中，刹带的活动间隙不得超过(B)mm。

A.5

B.3

C.2

D.4

绞车带刹车机构中平衡梁的作用是(C)。

A.传递力矩

B.增大摩擦力

C.均衡两刹带的松紧度

D.保持刹带间隙

感应式电磁刹车的电磁线圈嵌装在(A)里。

A.定子

B.左定子

C.转子

D.壳体

感应式电磁刹车的额定制动转矩主要取决于它的(B)。

A.定子尺寸

B.转子尺寸

C.转子转速

D.定子转速

感应式电磁刹车可以通过调节(B)来改变转矩和转速。

A.充液量

B.励磁电流

C.转子尺寸

D.绞车转速

单位时间内活塞往复次数是钻井泵的(B)。

A.排量

B.冲次

C.冲程

D.效率

钻井泵动力端的作用是降低轴的旋转速度，并将旋转运动转变为活塞的(B)。

A.压力

B.往复运动

C.液能

D.吸力

钻井泵应水平安装在基础上，水平偏差不得超过(C)mm。

A.l

B.2

C.3

D.4

采用皮带传动的钻井泵，其两个皮带轮端面必须对正，两端面的相对位移不得大于(C)mm。

A.1

B.2

C.3

D.4

钻井泵在没有吸入灌注泵情况下，吸入管线内径应大于200mm，长度应保持在(C)m之间。

A.1.0～1.5

B.4.0～5.5

C.2.0～4.0

D.4.0～5.0

钻井泵空气包的作用是(D)。

A.增大排量

B.增大压力

C.减少排量

D.减少排量与压力的波动

销钉式安全阀，是靠(B)控制钻井泵的安全压力。

A.弹簧强度

B.销钉强度

C.钻井泵转速

D.调节螺钉

钻井泵在吸入和排出钻井液的过程中，空气包内液体的最大体积与最小体积之差叫(D)。

A.空气包容积

B.剩余液量

C.排出液量

D.有效液量

柴油机混合器形成装置是（C）

A.喷油器

B.输油泵

C.燃烧室

D.喷油泵

柴油机工作时，柴油直接喷入气缸是由（C）完成。

A.进气管

B.输油泵

C.喷油器

D.喷油泵

喷油泵柱塞偶件磨损后，其供油提前角的调整措施是（A）。

A.酌情增大

B.酌情减少

C.保持不变

D.视喷油泵结构而定

根据涡轮增压机工作原理，气体在排气涡壳内流动时，其工作参数变化是（C）。

A.压力和速度都上升

B.压力和速度都下降

C.压力下降、速度上升

D.压力上升、速度下降

柴油机温度异常，通常是指（D）。

A.工作环境温度过低

B.工作环境温度过高

C.机油预热温度过高

D.柴油机冷却水温度过高

利用听棒监测柴油机工作动态时，可判断柴油机（A）

A.响声异常

B.外观异常

C.温度异常

D.消耗异常

柴油机喷油泵密封性检查方法普遍采用（B）。

A.透光法

B.泵压法

C.自由下落法

D.煤油渗透法

柴油机输油泵每循环泵油量的多少取决于（A）。

A.活塞行程

B.活塞弹力

C.凸轮偏心距

D.发动机转速

柴油发动机特有的（B）也会影响起动效果。

A.高压燃油共轨技术

B.预热系统

C.噪声处理技术

柴油车的排气污染物有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和碳烟微粒。其中（B）是柴油发动机排放中最主要的污染物。

A.氮氧化物和碳氢化合物

B.氮氧化物和微粒

C.一氧化碳

通过（B）处理循环废气可以进一步降低氮氧化物的排放。

A.加热

B.冷却

C.增加

四冲程发动机的整个换气过程（A）曲轴转角。

A.大于360°

B.等于360°°

C.小于360°

最易产生穴蚀的水温是（A）。

A.55℃

B.75℃

C.95℃

D.105℃

某发动机在稳定运转时不响，转速突然变化时发出低沉连续的“哐哐”声，转速越高，声响越大，有负荷时，声响明显，则此声响为（B）。

A.连杆轴承响

B.曲轴主轴承响

C.活塞敲缸响

D.活塞销响

扭曲环之所以会扭曲，是因为（A）。

A.环断面不对称

B.加工成扭曲的

C.摩擦力的作用

曲轴（连杆）轴承减磨合金能让机械杂质嵌入而不刮伤轴颈的能力称为（B）。

A.嵌藏性

B.减磨性

C.顺应性

气门与座圈的密封带应该在（C）。

A.气门工作锥面的中部

B.气门工作锥面的中间靠外

C.气门工作锥面的中间靠里

为了保护活塞裙部表面，加速磨合，在活塞裙部较多采用的措施是（D）。

A.涂润滑

B.喷油润滑

C.镀铬

D.镀锡

曲轴轴颈修理尺寸的要点是（A）。

A.同名轴颈必须一致

B.所有轴颈必须一致

C.每个轴颈都可采用单独的修理尺寸

下面哪种凸轮轴布置型式最适合于高速发动机（A）。

A.凸轮轴上置式

B.凸轮轴下置式

C.凸轮轴中置式

确定气缸体圆度超限的依据是（C）。

A.各缸所有测量面上圆度平均超限

B.各缸圆度平均值的最大超限值

C.各缸中有任一截面的圆度超限

D.各缸圆度最大值的平均超限值

湿式气缸套压入后，与气缸体上平面的关系是（B）。

A.相平

B.高出

C.低于

气门传动组零件的磨损，配气相位的变化规律是（D）。

A.早开早闭

B.早开晚闭

C.晚开晚闭

D.晚开早闭

发动机温度过热时，以下哪个描述是错误的（C）

A.将使发动机熄火困难

B.将使汽油机爆燃或早燃

C.将使发动机经济性变好

D.将使柴油机容易发生工作粗暴

以下哪个不是冷却液添加剂的作用（A）

A.减小冷却系压力

B.防腐、防垢

C.提高冷却介质沸点

D.降低冷却介质冰点

正常工作的发动机，其机油泵的限压阀应该是（B）。

A.热机时开，冷机时关

B.经常处于关闭状态

C.经常处于溢流状态

D.热机时关，冷机时开

小循环中流经节温器的冷却水将流向（D）

A.散热器

B.气缸体

C.补偿水桶

D.水泵

二、多选题

如果喷油器不喷油，判断低压油路故障：松开输油泵的手油泵用力压几下（AC），则为低压油路故障。

A.感觉轻松

B.感觉有力

C.压力小

D.压力大

如果喷油器不喷油，判断高压油路故障：（ABC）则为高压油路故障。

A.松开喷油泵出油管接头

B.起动发动机

C.未有油柱喷出

D.有油柱喷出

喷油提前角（AD）。

A.喷油器在活塞没有到达上止点前喷油

B.喷油器在活塞没有到达下止点前喷油

C.该喷油点到活塞行程下止点曲轴所转过的角度

D.该喷油点到活塞行程上止点曲轴所转过的角度

最佳喷油提前角是在转速和供油量一定的条件下，柴油机能获得（B）及（D）消耗率的喷油提前角。

A.额定功率

B.最大功率

C.最大燃油

D.最小燃油

E.额定燃油

喷油提前角过大的危害：会使最高燃烧压力出现在压缩冲程（A）附近，造成柴油机“（C）”。

A.上止点

B.下止点

C.敲缸

D.捣缸

喷油提前角过小的危害：造成柴油机（CDE）。

A.水温低

B.冒蓝烟

C.水温高

D.冒黑烟

E.功率下降

直列式喷油泵的组成：泵体部分、分泵（泵油机构）、（ABCD）。

A.油量调节机构

B.驱动机构

C.喷油提前器

D.润滑系统。

直列式喷油泵在柴油机供给系中的作用：（ACD）地将雾化质量良好的柴油以一定的要求喷入气缸内，并使这些燃油与空气迅速地混合燃烧。

A.定时

B.定点

C.定量

D.定压

发动机常用的润滑方式（ABC）。

A.压力润滑

B.飞溅润滑

C.润滑脂润滑

D.机油润滑

柴油机对燃油系统的要求：（ACDE）。

A.供油时间要正确

B.供油压力达标

C.合适的供油量

D.有良好的喷油雾化状态

E.有良好的喷油规律。

柴油机在进气行程进入汽缸的是由（BC）组成的混合气。

A.柴油

B.空气

C.雾化柴油

四冲程柴油机的工作循环是（ACDE）。

A进气

B.喷油

C.压缩

D.膨胀（做工）

E.排气。

水冷系主要由（ABCD）组成。

A.散热器

B.风扇

C.水泵

D.节温器。

柴油机冷却水可以选择的水包括（ABD）。

A.清洁雨水

B.自来水

C.清洁的泉水

D.清洁河水

柴油机控制系统中，能导致停机的报警（BC）。

A.水温高报警

B.柴油机低油压报警

C.燃油缺少指示报警

D.机油缺少报警

造成柴油机不能启动的故障（AD）。

A.燃油供油不正常

B.起动机损坏

C.发动机怠速高

D.发动机怠速太低。

造成润滑油温高的原因（ACD）。

A.润滑油冷却器堵塞

B.润滑油冷却器漏油

C.润滑油不合适

D.曲轴箱油量不足

发动机润滑系由（ABD）组成。

A.润滑油道

B.机油泵

C.机油缸

D.机油滤清器

发动机机体按气缸排列形式可分为（ACD）。

A.直列式

B.横列式

C.V型

D.水平对置式

发动机机体按气缸结构形式可分为（ABC）。

A.无气缸套式

B.湿气缸套式

C.干气缸套式

D.热气缸套式

发动机的机构组成（AD）。

A.曲柄连杆机构

B.排气机构

C.进气机构

D.配气机构。

发动机的系统组成（ABCDE）。

A.燃油供给系统

B.点火系统

C.冷却系统

D.润滑系统

E.起动系统

柴油机控制柜的安装方式可分为（BC）。

A.整体式

B.一体式

C.分体式

D.多体式

自动化控制（箱）柜由（ACD）组成。

A.自动控制器

B.智能控制器

C.自动充电器

D.智能显示器

柴油机冒白烟的原因（ACD）。

A.气缸内压力不足

B.油压低

C.油气雾化不良

D.柴油中有水

按照冷却方式不同，内燃机可分为（CD）类型。

A.湿冷式

B.干冷式

C.水冷式

D.风冷式

柴油机温度过高的原因（AD）。

A.冷却器和散热器不良

B.供油过量

C.管路油压过高

D.管路管径过小

柴油机飞车的原因（BD）。

A.油压过高

B.燃油超供

C.机油环老化

D.窜烧机油

加大油门后，柴油机转速仍然提不高的原因（ABC）。

A.燃油管路进入空气或阻塞

B.喷油泵供油不雾化

C.喷油压力低

D.喷油嘴老化

机油在柴油机中的主要作业包括（ABCD）。

A.减摩

B.清洁

C.冷却

D.密封

高温冷却水系统的冷却对象是（ACD）。

A.气缸套

B.气缸体

C.汽缸盖

D.前后增压器

低温冷却水系统的冷却对象是（ABD）。

A.柴油机受热部位

B.增压后的空气

C.活塞缸套

D.机油

发动机启动时，曲轴不能转动的原因（ABCD）。

A起动机与飞轮齿啮合不良

B.粘缸

C.曲轴抱死

D.喷油泵柱塞卡死

影响压缩过程的主要因素是（ABCD）。

A.压缩比

B.冷却温度

C.气缸密封

D.柴油机转速

机油压力过高的原因（AC）。

A.机油粘度过大

B.机油油位过高

C.限压阀调整不当

D.机油老化

三、判断题

设备管理的目的是要以经济的费用取得最佳的投资效果。（对）

设备管理的3条方针：依靠技术进步、促进生产发展、预防为主。（对）

设备管理要坚持设计、制造与使用相结合，维护与计划检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。（对）

设备操作“三好”的内容是管好、用好和修好设备。（对）

设备效能指设备的生产效率和性能。（错）

设备的功能包括基本功能、辅助功能和美学功能。（对）

三级保养的具体内容包括日常维护保养，一级保养和二级保养。（对）

设备修理包括计划修理、计划外的故障修理及事故修理。（对）

钻井队副队长负责设备管理：掌握本队设备动态，设备完好状况，制定设备管理及维修保养措施，确保设备正常运行；负责组织本队的设备管理检查评比提出奖惩意见；负责向上级主管部门汇报本队的设备管理情况。（对）

井队长全面负责钻井队生产、经营、行政、设备、QHSE等管理工作。（对）

大班司钻全面负责井队钻台设备、钻井泵、井架、底座的管理和维修，落实设备管理制度和各项操作规程，负责机械设备运转记录，填写设备运转综合月报表和设备档案并负责保管和及时上报设备管理部门。(错)

司钻负责组织正确使用和维护保养设备；检查全班对巡回检查制、交接班制设备维护保养制的执行情况，督促全班合理正确使用设备。（对）

副司钻负责钻井泵、井控装置、固控设备、高压循环系统及充气机等设备的正确使用和维护保养和管理。钻井泵运转记录、井控设备活动记录，负责井控设备的维护保养。（对）

机械工负责提升系统设备、水龙头、自动上扣器吊环、转盘和节流阀控制箱的检查保养和维护工作；负责井架、井架附件、底座各部位设备的检查、维护、清洁和固定。（错）

外钳工负责绞车、液气大钳、辅助刹车、万向轴的检查保养和清洁工作，填写钻台设备运转保养记录。（错）

内钳工负责转盘传动装置和风动绞车的检查和保养。（错）

场地工负责振动筛和高架槽的检查维护和清洁。（对）

泥浆工负责固控系统设备的搬安，正确使用和维护固控设备，填写固控系统设备运转保养记录。（对）

电工大班全井电器设备、照明设备的安装、维护检查、管理，填写好电器设备的运转记录、保养记录、绝缘测量记录。（对）

柴油机大班负责机房设备的搬迁、安装、校正和试运转工作，指导柴油机司机搞好设备的维护、保养和更换。（对）

柴油机司机负责机房设备的操作、检查和维护、保养工作；负责机房设备相关记录的填写。（对）

在电气线路、设备上安装、维修时，要先切断电源，无需挂上警告牌，验明无电时，方能进行工作。（错）

装接电灯时，开关必须控制相线。接临时线路时，应先接地线。拆除临时线时，应先拆相线。工作中所拆除的电线，要及时处理好。带电的线头，须用绝缘带包扎好，并标明带电标志。（对）

在发生触电事故时，应立即切断电源，戴上绝缘手套或用干燥衣物、干燥木棒将触电者与电源隔开。严重者，应立即进行人工呼吸抢救。（对）

电气线路、机电设备安装或修理完之后，在正式送电之前，必须仔细检查绝缘电阻、接地装置和传动部分防护装置，当达到安全标准后，通知有关人员，方能送电。（对）

当电器设备发生火灾时，应立即切断电源。如不能切断电源，或未切断电源之前，应用四氯化碳或二氧化碳或干砂灭火，严禁用水或酸碱泡沫灭火机扑灭。（对）

可以带负荷拉、合刀闸与上、落保险。（错）

带电工作之前，应检查工作现场情况，如有接近的导电物体或接地物体，可将它们用绝缘物隔开或遮盖，处理好，方能进行工作。（对）

在仪表的二次回路进行带电工作时，不准将电流互感器的二次侧开路。如要断开电流互感器的二次回路，必须将电流互感器接线端子上的专用短路片短路。（对）

接地装置的接地电阻，应在土壤干燥时，停电后进行定期测量，接地电阻值一般应小于8欧姆。（错）

机组采用电动预供油泵供油时，每次连续运行时间不得超过2分钟，若一次未达到规定机油压力，可隔一段时间再次进行泵油。（对）

机组每次起动时间不得超过5秒，若一次起动失败，可间隔15秒后再次启动。若三次仍未完成起动，则应检查原因排除故障后再启动。（对）

对变频器电源线和控制线与变频器接线端子正确、可靠连接，连接前不需要清除导线表面的氧化物或保护层。（错）

变频柜运行温度为0～70℃，应用空调调整室内温度。（错）

绝对禁止对变频柜进行绝缘测试。如对电机进行绝缘测试时，则必须将电机与变频器之间连接的导线完全断开后，再单独对电机进行测试，否则将有损坏变频器的危险。（对）

外部所有动力电缆和控制电缆不定期检查，发现有损坏现象应及时处理。（错）

电气室内保持清洁，定时对变频器进行清理，防止积尘过多影响变频器的使用寿命，清洁时注意采取防静电措施。（对）

变频器在断电3分钟仍有电压，应在断电3分钟后进行维护操作。（错）

避免带电插拔主回路及控制回路的插接件和其他可插拔的电子元件。（对）

上电前必须将柜门、盖板盖好，以防触电和爆炸伤人。（对）

应避免用手触摸电子线路板，防止击穿电子敏感元件。（对）

第四部分 定向钻井

一、单选题

钻柱是钻头（B），水龙头（）部分的钢管柱的总称。

A.以上以上

B.以上以下

C.以下以上

D.以下以下

随着钻井深度的（B），对钻柱性能的要求越来越（）。

A.增加低

B.增加高

C.减少高

D.减少低

钻杆是钻柱的主要组成部分，它是用无缝钢管制成，壁厚一般为（D）mm。

A.7—9

B.8—10

C.10—12

D.9—11

丝扣的连接必须满足的条件：（D）。

A.尺寸相等

B.丝扣类型相同

C.公母扣相匹配

D.以上三者都是

钻铤的主要作用有：（D）。

A.给钻头施加钻压

B.保证压缩条件下的必要强度

C.控制井斜以及减轻钻头的振动等

D.以上三者都是

钻柱在井眼内的旋转运动形式可能有（A）。

A.公转自转公转与自转的结合整个钻柱及部分钻柱无规则的旋转摆动

B.公转自转公转与自转的结合

C.公转公转与自转的结合整个钻柱及部分钻柱无规则的旋转摆动

D.自转整个钻柱及部分钻柱无规则的旋转摆动

在井下动力钻井时，钻头破碎岩石的旋转扭矩来自（）其上部钻柱一般（B）故不存在离心力的作用。

A.动力钻具旋转

B.井下动力钻具不旋转

C.钻杆不旋转

D.钻铤旋转

当钻柱绕（D）公转时，将产生离心力。

A.钻铤

B.井眼

C.钻头

D.井眼轴线

在井下动力钻井中，钻柱承受的扭矩为动力钻具的反扭矩，在井底（）处往上逐渐（）。（D）

A.最小、减少

B.最小、增大

C.最大、增大

D.最大、减小

钻井液一般由（B）组成。

A.液相、气相

B.液相、活性固相、惰性固相、各种钻井液添加剂

C.气相、活性固相、惰性固相

D.液相、气相、液气混合

钻井液的主要功用有（D）。

A.从井底清除岩屑，冷却和润滑钻头及钻柱，从所钻地层获取资料

B.造壁性能，控制地层压力，传递水力功率

C.循环停止时悬浮钻屑和加重材料防止下沉

D.以上全是

产生井塌的原因主要有（D）。

A.地质因素

B.地质因素和工程因素

C.工程因素及水化

D.地质因素、工程因素、泥页岩的水化问题

井眼轨迹实际上是指（B）。

A.井眼水平线

B.井眼轴线

C.井眼水平投影线

D.井眼垂线

井眼轨迹的图示法有（C）。

A.垂直投影法、水平投影法

B.垂直剖面法、水平投影法

C.垂直投影法和水平投影法以及垂直剖面法和水平投影法

D.垂直投影法、垂直剖面法

钻具导致井斜的主要因素是（B）。

A.钻具的倾斜

B.钻具的倾斜和弯曲

C.钻具的弯曲

D.钻具的变形

钟摆钻具组合的钟摆力随井斜角的（）而（）。（B）

A.增大、减小

B.增大、增大

C.减小、不变

D.减小、增大

根据轨道的不同，定向井可分为（A）。

A.二维定向井和三维定向井

B.一维定向井和二维定向井

C.一维定向井和三维定向井

D.以上都不对

动力钻具包括（D）。

A.涡轮钻具、螺杆钻具

B.涡轮钻具、电动钻具

C.涡轮钻具、电动钻具

D.涡轮钻具、螺杆钻具、电动钻具

动力钻具的造斜工具包括（C）。

A.弯接头

B.弯外壳

C.弯接头、弯外壳、偏心垫块

D.偏心垫块

弯接头弯角越（）造斜率越（）；弯曲点以上的钻柱的刚度越（），造斜率越（）。（B）

A.大、小、大、小

B.大、大、大、大

C.大、大、大、小

D.小、大、小、大

二维定向井的设计轨道一般由（C）组成。

A.垂直井段、增斜井段、稳斜井段

B.垂直井段、稳斜井段、降斜井段

C.垂直井段、增斜井段、稳斜井段、降斜井段

D.增斜井段、稳斜井段、降斜井段

装置角和装置方位角取值都是在（C）范围内。

A.0—90

B.0—180

C.0—360

D.0—270

装置角的计算方法有（C）。

A.解析法

B.图解法

C.解析法和图解法

D.手工计算

多分支井按造斜半径可分为（B）。

A.长半径分支井、中半径分支井、短半径分支井

B.长半径分支井、中半径分支井、短半径分支井、超短半径分支井

C.长半径分支井、短半径分支井、超短半径分支井

D.中半径分支井、短半径分支井、超短半径分支井

多分支井按井眼轨迹分为（D）。

A.主井筒为直井的双分支井

B.主井筒为直井和水平井的三分支井

C.主井筒为水平井的梳齿状分支井

D.以上三者都是

造成压差卡钻的原因有（D）。

A.钻井液密度高，润滑性能差，液柱压差大

B.地层渗透性好及钻井液滤失量大

C.钻具在井内静止时间长

D.以上三者全是

以下所列项不是定向井三要素的是：（D）。

A.测深

B.井斜角

C.井斜方位角

D.狗腿度

在定向井的斜井段，大部分钻具作用在井眼下侧，使得旋转钻进的（D）。

A.功率增大，扭矩减小

B.功率增大，扭矩增加

C.功率减小，扭矩减小

D.功率减小，扭矩增加

旁通阀在螺杆钻具的顶部，钻进时，在高压钻井液的作用下，旁通阀应处于（A）。

A.关闭位

B.开位

C.半开状态

D.交替开关状态

设计方位发生变化，对于已钻井身轨迹以下哪个参数要随之变化（D）。

A.垂深

B.东西坐标

C.南北坐标

D.视平移

以下不是井斜发生原因的是（C）。

A.钻头对井底的不对衬切削

B.钻头轴线相对于井眼轴线发生倾斜

C.中性点的设计位置

D.钻头上侧向力导致对井底的侧向切削

当地层倾角小于（B）度，钻头前进方向偏向垂直地层层面的方向。

A.50

B.45

C.60

D.70

当地层倾角大于（D）度，钻头前进方向偏向平行地层层面的方向。

A.20

B.40

C.80

D.60

以下那个因素不是井斜发生的因素。(C)

A.地层

B.钻具

C.钻井液

D.井眼形状

定向造斜专用PDC钻头的结构和普通全面钻进PDC相比不具有以下哪方面的特点。(A)

A.进尺较快

B.保径短，易于造斜

C.布齿较稀

D.使用水眼较大，防止钻头回压太大，泥浆刺坏动力钻具的轴承;

定向造斜专用PDC钻头在使用中不需要以下那个参数。(C)

A.较大排量

B.较高钻速

C.高泵压

D.小钻压

在定向井中，当井斜达到一定范围时，会出现返沙困难的情况，一般认为这个临界角的界限为（D）度。

A.18～35

B.10～18

C.70～90

D.35～70

井眼轴线上任一点以该点的（A）线为始边，按顺时针方向旋转至该点处井眼方向线在水平面上的投影为终边，其所转过的角度称为该点的方位角。

A.正北方向

B.铅垂

C.正东方向

D.切线

井眼轴线上某点到（A）之间的距离，为该点的水平位移。

A.井口铅垂线

B.井口坐标

C.井口

D.井口直线

下面那项措施能够提高增斜钻具的增斜效果。(B)

A.均匀送钻

B.加大钻压

C.提高转盘钻速

D.提高排量

欠平衡空气钻井中，不适合的测量方式有（D）。

A.有线测量

B.单点测量

C.电磁波无线测量

D.泥浆脉冲无线测量

我国学者对水平井的定义为：井斜角大于或等于（C）并保持这种井斜角钻进一定井段后完钻的定向井。

A.81

B.83

C.86

D.90

以下那种措施不能够降低水平井、大斜度井的摩阻-扭矩。(C)

A.加入润滑剂

B.钻具倒装

C.降低钻井液密度

D.使用轻质钻杆

以下那种措施不能够有效降低大斜度井岩屑床的危害。(C)

A.短起下措施

B.划眼措施

C.采用轻质钻杆

D.采用较大排量

以下那种措施不能够降低水平井、大斜度井的摩阻-扭矩。(C)

A.使用非旋转钻杆保护器

B.使用加重钻杆替代普通钻铤

C.采用较大排量

D.选用悬连线剖面或准悬连线剖面

以正北方位线为始边顺针方向转至平移方位线上所转过的角度是指(B)。

A.磁偏角

B.平移方位角

C.井斜方位角

D.磁方位角

井身上的某点在垂直投影面上的水平位移是指(C)。

A.水平投影长度

B.水平位移

C.视平移

D.闭合距

测点到井口垂线的距离是指(D)。

A.水平投影长度

B.投影位移

C.视平移

D.闭合距

我们目前使用的普通定向井靶区半径标准,在1000m范围内要求中靶精度在以下哪个范围(A)。

A.≤30

B.≤40

C.≤50

D.≤60

以下对中性点的描述,不正确的是(B)。

A.在这个点上所受的拉力和压力和为零

B.这个点的位置在BHA(井下钻具组合)与钻杆的连接处

C.这个点以下的部分是给钻头加压的部分

D.当钻压大于这个点以下的部分产生的悬重时,钻具将要发生弯曲

在使用单弯螺杆钻具定向钻进过程中，其它钻进参数不变的情况下，钻压越大，则动力钻具反扭角（B）。

A.越小

B.越大

C.不变

D.无法确定

一般井眼中最大循环压耗产生在（C）。

A.钻柱内

B.钻头喷嘴

C.高压管线内

D.环空

钻井过程中泥浆密度增加则钻速（B）。

A.增加

B.降低

C.不变

D.忽高忽低

起钻过程中为减小抽吸压力应（A）。

A.控制起下钻速度

B.保持井眼畅通

C.调整好泥浆性能

D.以上工作都要做

井眼轨迹上某点至井口的长度在水平面上的投影被称为（A）。

A.水平投影长度

B.水平位移

C.投影位移

D.视平移

无磁钻铤是铬钢或锰钢制成，其中（C）铁磁材料。

A.含

B.含有少量

C.不含

D.大部分

随钻测量仪器的重力加速度计主要敏感大地引力，测取（B）。

A.井眼方位

B.井眼倾角

C.井眼位移

D.井眼温度

磁性测量仪器按测量方式分为（C）测量仪器。

A.磁性和非磁性

B.全磁性

C.有线与无线

D.无磁性

水基钻井液是由粘土、水和各种处理剂和加重材料组成的（C）。

A.溶液

B.悬浮体

C.溶胶与悬浮体

D.溶胶

现场测量的钻井液滤失量是（B）。

A.动失水

B.静失水

C.瞬时失水

D.长期失水

单弯定向钻具结合为：钻头+（A）+钻铤+钻杆。

A.单弯+定向接头+无磁钻铤

B.单弯+无磁+定向接头

C.定向接头+无磁钻铤+单弯

D.定向接头+单弯+无磁钻铤

定向井井眼轨迹控制技术按照井眼形状和施工过程，可分为直井段、造斜段、增斜段、（B）等控制技术。

A.稳斜段和扭方位

B.稳斜段和降斜段

C.扭方位段和降斜段

D.降斜段和增方位

定向时，有时在同一深度两次测斜井斜误差能达到1度左右，主要是由于（D）造成。

A.井眼来稳定

B.井深不同

C.井眼曲率发生变化

D.造斜工具的弯曲造成

定向测斜时测得的同一深度井斜比钻进时测的大1度，则造斜工具的工具面（B）高边方向。

A.同向

B.背向

C.90度

D.270度

正脉冲发生器测量仪器的最大优点之一是（A）。

A.不需要专门的无磁钻铤

B.需要专门的无磁钻铤

C.数据传输慢

D.数据传输快

目前采用MWD施工主要有（D）种方式实现信号的传输。

A.1

B.2

C.3

D.4

正脉冲发生器的针阀与孔板的相对位置改变泥浆流道在此处的截面积，从而引起钻柱内部泥浆（D）的变化。

A.密度

B.切力

C.失水

D.压力

所钻井的(C)是指该井在地球表面的经度和纬度。

A.构造位置

B.地理位置

C.坐标位置

D.测线位置

第一次开钻前，准备下井钻具不必(C)。

A.检查钻具

B.丈量钻具

C.清洗管体

D.编号

取心钻进过程的三个主要环节不包括(C)。

A.取出岩心

B.钻出岩心

C.分析岩心

D.保护岩心

起钻有拔活塞、卡钻现象时，切记不要(D)。

A.启动转盘

B.开泵循环

C.迅速下放

D.硬拔硬起

常规注水泥施工中等候水泥浆凝固的目的是防止水泥浆倒流憋坏止回阀，导致环空水泥浆液面(A)、套管内水泥塞过长，影响固井质量。

A.下降

B.上升

C.不变

D.不稳

根据钻杆接头内径和本体内径的关系，接头可分为(B)。

A.两类

B.三类

C.四类

D.五类

国产接头型号GY表示(A)。

A.贯眼接头

B.内平接头

C.正规接头

D.配合接头

API制接头类型FH表示(C)。

A.内平接头

B.正规接头

C.贯眼接头

D.配合接头

钻进时，使用(B)易发生井斜，井身质量较差。

A.牙轮钻头

B.刮刀钻头

C.金刚石钻头

D.PDC钻头

钻具螺纹脂在(C)为便于搅拌和涂抹常加入适量机油。

A.夏季

B.秋季

C.冬季

D.春季

机油不具有(B)性能。

A.较低的残炭

B.抗爆

C.较低的凝点

D.抗磨

钻井液是旋转钻井中用作洗井(D)的通称。

A.液体

B.气体

C.泡沫

D.流体

采用以空气为循环介质的空气钻井液钻井其钻井速度一般为常规钻井液钻井速度的(C)。

A.1/2

B.10倍以上

C.4～8倍

D.2～4倍

钻井液的功用不包括(A)。

A.形成水锁

B.稳定井壁

C.润滑钻头

D.传递水功率

钻井液是用来清洗井底，(A)钻屑，保持井眼清洁的。

A.悬浮、携带

B.悬浮、冷却

C.携带、润滑

D.携带、冷却

在钻井过程中，(B)，钻井液密度会升高。

A.加CMC

B.地层自然造浆

C.混油

D.加水

在钻井现场，马氏漏斗黏度计一般用(B)校正。

A.淡水

B.清水

C.盐水

D.海水

对同一钻井液，其滤失量越大，滤饼厚度(B)。

A.越小

B.越大

C.不变

D.不能确定

PH等于钻井液中(B)浓度的负对数值。

A.氢氧根离子

B.氢离子

C.负离子

D.正离子

钻井液性能中对机械钻速影响最大的是(D)。

A.黏度

B.切力

C.滤失量

D.固相含量

钻井液黏度增大，机械钻速会(A)。

A.下降

B.提高

C.不变

D.忽高忽低

钻井液瞬时滤失量大，机械钻速(B)。

A.下降

B.提高

C.不变

D.忽高忽低

钻井液的环空返速高对携带岩屑(A)。

A.有利

B.不利

C.影响不大

D.有害

环空中钻井液以(D)流动最有利于携带岩屑。

A.湍流

B.尖峰型层流

C.塞流

D.平板型层流

钻井液中的(A)是有用固相。

A.膨润土

B.钻屑

C.砂粒

D.砾石

钻井液(D)高易造成地层膨胀和井眼缩径，降低井壁的稳定性，导致起下钻遇阻遇卡。

A.黏度

B.密度

C.固相含量

D.液相含量

化学絮凝法控制钻井液固相含量适用于(A)钻井液。

A.不分散体系

B.分散体系

C.油基

D.盐水

控制钻井液固相含量的方法不包括(A)。

A.钻井液预水化

B.清水稀释法

C.替换部分钻井液法

D.化学絮凝法

组成岩石和矿石的基本单元是(D)。

A.砾岩

B.砂质灰岩

C.大分子

D.矿物

地壳中的化学元素通过地质作用所形成的单质或化合物称为(D)。

A.泥岩

B.页岩

C.砾岩矿物

D.矿物

岩石按成因分类不包括(D)。

A.岩浆岩

B.变质岩

C.沉积岩

D.生物岩

碳酸盐岩是由方解石和白云石等碳酸盐矿物组成的(c)。

A.白云岩

B.石灰岩

C.沉积岩

D.生物岩

实施HSE管理体系的作用不包括(C)。

A.贯彻国家可持续发展战略的要求

B.促进我国石油企业进入国际市场

C.不发生任何事故

D.减少企业的成本，节约能源和资源

健康、安全与环境管理体系简称(A)管理体系。

A.HSE

B.HES

C.SEH

D.ESH

HSE管理体系的一级要素不包括(C)。

A.领导和承诺

B.方针和战略目标

C.风险评价

D.实施和检测

HSE管理体系术语中事故的含义不包括(C)。

A.可能造成职业病、工伤或其他妨碍人身健康的事故

B.可能造成工厂、设施或设备损害或停工的事故

C.可能造成产品滞销的事故

D.可能造成环境污染或生态破坏的事故

触电一般有(D)类型。

A.两种

B.三种

C.五种

D.四种

钻井现场照明及施工用电的电线距工作地面高度应不低于(A)。

A.2.5m

B.2m

C.3m

D.5m

手灯、工作台用的局部照明灯，其电压严禁超过(B)。

A.110V

B.36V

C.24V

D.12V

室外的配电盘及电开关装置，必须有防雨设施；并悬挂(D)等警告标志。

A.小心，危险

B.正在施工

C.电路检修

D.“有电，危险！”

拉接电力线要注意次序，接电时，要(D)；断电时，要首先切断电源。

A.从开关接向机具

B.从电源接向机具

C.从机具接向开关

D.从机具接向电源

当发现有人触电时，首要工作是(D)。

A.使触电者离开

B.对触电者施救

C.拨打120

D.断开电源

高空作业所戴保险带要定期进行(D)。

A.检查

B.润滑

C.弹性实验

D.拉力实验

高空作业所用工具一定要(A)，并捆绑牢固。

A.系尾绳

B.放在井架上

C.试压

D.系在身上

排出井场的废水，必须符合国家《污水综合排放标准》（GB8978—88）的(B)标准值。

A.一类

B.二类

C.三类

D.四类

丈量钻具时，必须将尺带(A)钻具上。

A.拉直并紧贴于

B.拉直

C.贴于

D.斜贴在

我国机械钻速的单位通常用(B)表示。

A.km/h

B.m/h

C.m/min

D.m/s

通常用钻头的(D)来衡量钻头破岩效率的高低。

A.总进尺

B.平均机械钻速

C.平均机械钻速和使用寿命

D.总进尺和平均机械钻速

班报表中，钻具总长是指钻头高度和(C)长度之和。

A.方钻杆、钻杆

B.方钻杆、钻杆、钻铤

C.钻杆、钻铤及接头

D.方钻杆、钻杆、钻铤及接头

报表中所填数据要齐全准确，数据要精确至(A)。

A.小数点后面两位

B.小数点后面一位

C.个位

D.小数点后面四位

钻井泵的阀盖、缸盖螺纹每(C)清洗一次，并涂抹钙基润滑脂。

A.8h

B.12h

C.168h

D.24h

安全卡瓦使用前，卡瓦牙要用(A)，检查其弹簧是否灵活。

A.手逐个下压

B.手下压

C.手逐个上提

D.手逐个转动

安全卡瓦使用前，检查的部位有(C)及保险链、螺母、手柄等。

A.铰链

B.铰链、调节丝杠

C.铰链、调节丝杠、丝杠销

D.丝杠销

使用安全卡瓦时，要卡平卡正管体，要求(A)卡瓦牙都咬紧管体。

A.全部

B.2/3

C.1/3

D.4/5

安全卡瓦卡在钻具上后，要用扳手上紧螺母，同时用榔头轻轻击打(C)，使每个卡瓦牙都咬紧管体。

A.调节丝杠

B.丝杠销

C.各铰链轴销

D.保险链

离心泵按泵轴布置方式主要分为(D)。

A.单级泵和多级泵

B.单吸泵和双吸泵

C.蜗壳泵和透平泵

D.卧式泵和立式泵

在启动振动筛前，要检查振动筛(A)的固定情况，要求螺丝齐全、固定牢靠。

A.电动机及护罩

B.电动机

C.筛布

D.振动弹簧

在启动振动筛前，要对振动弹簧或橡胶块进行检查，要求(B)。

A.无断裂

B.无断裂或脱落

C.无脱落

D.注油润滑

启动除砂器前，必须检查的项目不包括(C)。

A.油量和油质

B.密封圈的松紧

C.除砂器型号

D.缓冲胶皮

除砂器的工作压力一般在(A)。

A.0.2～0.3MPa

B.0.1～0.2MPa

C.0.4～0.5MPa

D.0.6～0.7MPa

液压千斤顶只能(A)使用。

A.直立

B.侧置

C.倒置

D.横放

在发生钻井事故时，要及时报告上级，保护好现场并做好(C)。

A.撤离准备

B.动员工作

C.详细记录

D.处理计划

作业人员接受工作任务后，要根据(A)选择、使用安全带。

A.作业性质

B.个人爱好

C.自身身高

D.体重

凡超过基准面高度(D)以上的高空作业必须使用安全带。

A.10m

B.6m

C.4m

D.2m

使用推车式干粉灭火器要在距离火源(D)处竖立。

A.2m

B.3m

C.5m

D.7m

扑救电器、精密仪器等火灾选用(A)灭火器最为合适。

A.二氧化碳

B.泡沫

C.干粉

D.四氯化碳

使用手提式干粉灭火器喷射干粉时，应在离火源(B)处快速向前左右横扫，直至灭火。

A.1m

B.2m

C.4m

D.7m

二、多选题

定向井三要素是（ABD）。

A.井斜

B.井深

C.垂深

D.井斜方位角

井身轨迹的图示法包括（ABCD）。

A.垂直投影图

B.水平投影图

C.垂直剖面图

D.水平剖面图

一口定向井的轨迹控制过程可分为（ABC）阶段。

A.打好垂直井段

B.把好定向造斜点

C.跟踪控制到靶点

D.井斜控制

地层流体侵入井眼的原因主要有（ABCD）。

A.钻井液密度低

B.环空钻井液液柱降低

C.起钻抽汲

D.停止循环

螺杆钻具由（ABCD）部件组成。

A.旁通阀总成

B.马达总成

C.万向轴总成

D.传动轴总成

当地层压力低于或超过静水压力则可称为（）；高于静水压力即为（）。（AD）

A.异常地层压力

B.地层压力

C.高压地层

D.异常高压

异常高压的形成与（ABD）等有关。

A.地质作用

B.构造作用

C.岩浆活动

D.沉积速度

钻具导致井斜的主要因素是钻具的（AD）。

A.倾斜

B.刚性

C.外径

D.弯曲

水泥的硬化可分为（ABD）阶段。

A.溶胶期

B.凝结期

C.成岩期

D.硬化期

牙轮钻头的寿命主要取决于（BD）。

A.螺纹寿命

B.牙齿寿命

C.牙掌寿命

D.轴承寿命

井身结构设计的内容包括（ABCD）。

A.套管层次的确定

B.各层套管的下入深度

C.各层套管外水泥上返高度

D.套管-钻头尺寸的配合

牙轮钻头在井底的复合运动包括（ABCD）。

A.钻头公转

B.牙轮的自转

C.纵向振动

D.牙轮在井底的滑动

钻井过程中，下列哪些因素可能影响钻井速度？（ABD）

A.钻头类型

B.钻井液类型

C.天气状况

D.地层硬度

在选择钻井液时，需要考虑哪些因素？（AD）

A.地层压力

B.钻头类型

C.钻井成本

D.井深

钻井过程中，防止井塌的有效措施包括（BC）。

A.降低钻井速度

B.提高钻井液密度

C.使用防塌剂

D.增加钻头压力

钻井过程中，防止井漏的有效措施有（ACD）。

A.提前探测地层裂缝

B.降低钻井压力

C.增加钻井液黏度

D.使用封堵材料

钻井液的主要作用是（ABD）。

A.冷却钻头

B.携带岩屑

C.提高钻井速度

D.平衡地层压力

钻井过程中，如何确保钻井安全？（ABD）

A.严格执行安全操作规程

B.定期检查设备性能

C.忽视环境因素

D.加强员工培训

下列哪些情况可能导致钻井事故（ABD）。

A.井筒失稳

B.钻井液漏失

C.人员疲劳

D.设备故障

哪些因素可能导致钻头磨损加快（ABD）。

A.地层中含有硬质物质

B.钻头设计不合理

C.钻井液流量不足

D.钻井速度过快

为防止井塌，以下哪些措施是有效的（AC）。

A.提高钻井液密度

B.降低钻井速度

C.注入支撑剂

D.使用低粘度钻井液

下列哪些因素会影响钻井液的循环效率（ABD）。

A.钻井液黏度

B.井眼清洁度

C.钻头直径

D.地层渗透率

钻井设备维护的重要性体现在（ABD）。

A.提高钻井效率

B.延长设备寿命

C.减少环境污染

D.确保作业安全

选择合适的钻头需要考虑的因素（ABD）。

A.地层硬度

B.井深

C.钻头直径

D.钻井成本

为了提高钻井速度，可以采取（BCD）。

A.减小钻头直径

B.增加钻压

C.优化钻井液性能

D.提高钻井液流量

钻井过程中可能遇到的主要技术挑战包括（ABCD）。

A.地层压力变化

B.井眼稳定性问题

C.卡钻事故

D.钻头磨损

下列哪种钻头适用于硬地层（CD）。

A.刮刀钻头

B.牙轮钻头

C.金刚石钻头

D.PDC钻头

钻井过程中如何控制井斜（ABCD）。

A.使用导向钻井系统

B.调整钻具组合

C.控制钻压和转速

D.采用钟摆钻具组合

钻井液的循环系统包括（ABCD）。

A.泥浆泵

B.泥浆管线

C.钻柱

D.泥浆净化

下列哪种方法可以提高机械钻速（ABCD）。

A.增加钻压

B.提高转速

C.使用高效的钻头

D.优化钻井液性能

钻井过程中如何判断地层的变化（ABCD）。

A.观察钻时记录

B.分析钻井液性质

C.使用随钻测井工具

D.检查岩屑样本

钻井过程中如何处理卡钻事故（ABCD）。

A.上提钻具

B.下放钻具

C.旋转钻具

D.使用震击器解卡

钻井液的固相含量对钻井过程的影响（ABCD）。

A.影响钻井液的粘度

B.影响钻井液的密度

C.影响钻井液的切力

D.影响钻井液的滤失量

下列（ABCD）方法可以降低钻井成本。

A.提高机械钻速

B.减少非生产时间

C.优化钻井液性能

D.使用高性能的钻井设备

下列哪种情况可能导致井壁不稳定（ABCD）。

A.地层压力变化

B.钻井液的侵蚀作用

C.钻井液的浸泡作用

D.地层的天然裂缝发育

钻井过程中如何优化钻井液性能（ABCD）。

A.调整钻井液的密度和粘度

B.添加适当的添加剂

C.控制钻井液的温度和压力

D.定期更换钻井液

下列哪种情况可能导致钻头泥包（ABCD）。

A.钻井液粘度太高

B.钻井液中的固相含量过高

C.钻头水眼堵塞

D.钻井液的携砂能力不足

钻井过程中如何提高井眼的清洁度（ABCD）。

A.提高钻井液的携砂能力

B.使用高效的振动筛和除砂器

C.控制钻井液的粘度和切力

D.定期进行短程起下钻

钻井液的密度通常由以下哪些因素决定（ABC）。

A.钻井井深

B.井眼直径

C.钻井液种类

D.井壁稳定性

钻井井眼稳定性受到以下哪些因素的影响（ABCD）。

A.地层岩石性质

B.钻井液密度

C.钻井液粘度

D.钻井管柱重量

钻井液中常用的增稠剂有（AC）。

A.粘土

B.泥浆

C.聚合物

D.砂岩

钻井工程中，常用的钻井方法包括（BC）。

A.冲击钻井

B.旋挖钻井

C.旋转钻井

D.定向钻井

钻井过程中，地层流体进入井眼的迹象包括（ABD）。

A.泥浆池液面上升

B.出口流量增加

C.钻速加快

D.钻井液密度降低

正脉冲方式MWD测量仪器的优点（ABD）。

A.下井仪器机构简单

B.使用操作和维护方便

C.数据传输速度快

D.无需专门的无磁钻铤

随钻测量仪器结果评价标准（ABCD）。

A.GT0.985～1.015

B.BT0.985～1.015

C.地磁倾角正常值±1%

D.地磁强度正常值±1%

钻井过程中如何控制钻井液的滤失量（BC）。

A.调整钻井液的粘度

B.添加降滤失剂

C.控制钻井液的温度

D.添加加重剂

钻井过程中安全操作的基本原则包括（ABCD）。

A.了解并遵守所有相关的安全规定

B.确保个人防护装备的正确使用

C.始终注意工作环境中的潜在危险

D.及时报告任何不安全的情况

钻井作业前应进行哪些安全检查（ABCD）。

A.检查钻机的完好性和稳定性

B.检查井场的布局和逃生路线

C.检查消防设备和急救用品

D.检查钻井液循环系统的密封性

钻井过程中如何预防火灾和爆炸（ABCD）。

A.避免使用易燃和易爆物品

B.确保电气设备符合防爆标准

C.定期检查燃气和燃油系统

D.在井场禁止吸烟和使用明火

钻井过程中如何确保人员的安全（ABCD）。

A.提供必要的安全培训和教育

B.确保所有人员都了解应急程序

C.限制未经授权的人员进入井场

D.为所有工作人员配备适当的防护装备

钻井过程中如何避免环境污染（ABCD）。

A.妥善处理废弃物和钻井液

B.遵守环保法规和要求

C.使用环保型钻井液和处理剂

D.减少钻井过程中的能源消耗

钻井过程中如何确保设备的正确使用和维护（ABCD）。

A.按照制造商的指导手册进行操作

B.定期进行设备的检查和维护

C.对设备进行适当的润滑和冷却

D.及时更换磨损或损坏的部件

钻井过程中如何应对恶劣天气条件（ABCD）。

A.提前关注天气预报

B.在恶劣天气来临前暂停作业

C.确保现场有足够的防风和防雨措施

D.为工作人员提供适当的防寒和防暑用品

钻井过程中如何确保通信畅通（ABCD）。

A.使用可靠的通信设备

B.确保所有人员都了解通信程序

C.定期检查通信线路和设备

D.在紧急情况下使用无线电或其他备用通信方式

钻井过程中如何管理和处置医疗紧急情况（ABCD）。

A.培训工作人员进行基本的急救技能

B.确保现场有急救箱和必要的医疗设备

C.与附近的医疗机构建立紧急联系

D.定期进行医疗紧急情况的演练

钻具组合中通常包括（ABCD）。

A.钻头

B.钻铤

C.钻杆

D.接头

钻井设备的维护保养工作主要包括（ABCD）。

A.清洁

B.检查

C.紧固

D.润滑

钻井过程中，如何判断钻具的磨损情况（ABCD）。

A.观察钻具的外观

B.检查钻具的尺寸

C.分析钻井液中的金属含量

D.检查钻具的连接部位

钻井设备的安装和调试工作主要包括（ACD）。

A.设备就位

B.设备运输

C.设备安装

D.设备调试

钻井过程中，如何确保钻井设备的安全运行（ABCD）。

A.遵守操作规程

B.定期进行检查和维护

C.加强设备的安全防护措施

D.提高操作人员的安全意识

在钻井过程中，以下哪些因素会对井壁稳定性产生影响？（ABD）

A.地层压力

B.地层岩性

C.钻井液密度

D.地层温度

在钻井过程中，以下哪些情况可能导致断钻具？（ABCD）

A.钻具质量不合格

B.钻井过程中遇到硬地层

C.钻井参数设置不当

D.钻井液性能不佳

在钻井过程中，以下哪些情况可能导致井眼轨迹不规则？（ABCD）

A.钻井参数设置不当

B.钻头磨损严重

C.钻井液的性能不佳

D.地层岩性变化剧烈

下列哪些因素会影响定向井的方向控制（ABD）。

A.钻头类型

B.钻井液粘度

C.钻井液密度

D.钻井井深

在定向井施工过程中，常用的导向工具有（ACD）。

A.导向马达

B．钻铤

C．随钻测量仪器

D．螺杆钻具

定向井的井眼轨迹设计主要包括（ABD）。

A.井眼轨迹的剖面类型

B.目标层位的选择

C．钻井液类型选择

D．井斜角和方位角的设计

定向井钻进过程中，防止井斜角过大的措施有（ABC）。

A．选择合适的钻头类型

B．控制钻压和转速

C．及时调整钻具组合

D.提高钻井液流量

在定向井施工过程中，随钻测量仪器的主要作用是（AC）。

A．实时监测井眼轨迹

B．预测地层岩性

C.指导钻头调整方向

D.控制钻井液性能

定向井钻进过程中，造成井斜角偏差的原因可能有（ABCD）。

A．地层倾角大

B.钻头磨损不均

C．钻压过大或过小

D.地层软硬交替

定向井施工过程中，如何确保井眼轨迹的精度？（ABCD）

A.使用先进的导向工具

B.提高钻工的技术水平

C.加强钻井过程中的测量和监控

D．选择合适的钻头类型和钻具组合

在定向井施工中，如何预防钻头的非正常磨损？（ABCD）

A．选择合适的钻头类型和尺寸

B．控制钻压和转速在合理范围内

C．定期更换钻头

D．优化钻具组合

定向井完井后，需要进行哪些质量检查和评估？（ABC）

A.井眼轨迹测量

B．固井质量评估

C．钻井液性能分析

D．钻头磨损程度检查

定向井钻进过程中，如何降低钻井成本？（ABCD）

A．提高钻头的使用寿命

B．优化钻具组合和钻进参数

C．减少非生产时间

D．选择低价位的钻井液

定向井施工过程中，哪些因素可能影响钻井效率?（ABCD）

A．钻头类型选择不当

B．钻井液性能不佳

C．钻具组合不合理

D．井眼轨迹设计不合理

定向井的井眼轨迹设计需要考虑哪些地质因素?（ABCD）

A．地层厚度

B．地层倾角

C．地层岩性

D．地层压力

定向井钻进过程中，如何防止井漏事故的发生？（ABD）

A．提前了解地层压力情况

B.控制钻井液密度在合理范围内

C．提高钻井液流量

D.降低泥浆比重

在定向井钻进过程中，如何确保钻井液的循环畅通？（ABCD）

A.定期检查钻井液泵的工作状态

B．清理井底沉砂

C．优化钻井液配方

D．提高钻井液流量

定向井完井后，需要进行哪些后续工作？（ABC）

A.井眼轨迹复测

B．固井质量评估

C．井场清理和恢复

D．停止所有钻井设备的运行

定向井的主要目的是（BD）。

A.增加井眼长度

B.提高钻井效率

C.减少井眼直径

D.钻穿目标层

定向井钻进过程中，常用的调整井眼方向的方法包括（ABD）。

A.调整钻头转速

B.调整钻柱重量

C.改变钻井液密度

D.调整导向器角度

定向井钻进时，为什么要定期更换钻头（ABCD）。

A.提高钻进速度

B.防止钻头磨损影响钻井轨迹

C.减少钻井成本

D.保证钻井安全

定向井施工中，如何保证钻井液的性能稳定（ABD）。

A.定期检查钻井液性能

B.根据地层变化调整钻井液配方

C.增加钻井液用量

D.保持钻井液循环畅通

定向钻井过程中，为什么要控制钻压（ABD）。

A.防止钻头磨损

B.保证井眼轨迹精度

C.减少对井壁的破坏

D.提高钻井速度

下列描述哪些属于井眼相遇预兆（ABCD）。

A.返出岩屑水泥含量越来越高

B.钻时变慢，钻压有增无减

C.钻具蹩跳严重，泵压升高（马达），进尺变慢

D.地磁场强度超出正常

地磁要素包括（ABC）。

A.磁偏角

B.磁倾角

C.磁场强度

D.收敛角

三、判断题

定向井轨迹的基本参数包括井斜、井深、井斜方位角。（对）

井身轨迹的计算参数包括垂直深度、水平投影长度、水平位移、平移方位角、N坐标和E坐标、视位移、井眼曲率。（对）

井身轨迹的图示法包括垂直投影图和水平投影图，垂直剖面图。（错）

井斜的原因主要包括两个方面因素地质因素、钻具因素。（错）

定向井设计应遵循的原则应能实现钻定向井的目的、应有利于安全、优质、快速钻进、要满足采矿或救援工艺的要求。（对）

造斜点的选择应选择在地层硬度适中、无坍塌、缩径、高压、易漏等复杂情况的地层开始造斜。（对）

定向井及水平井设计依据的条件有两种一种是由地质、采油部门提供的分层地质情况预告和目标点或目标段的有关数据，一种是由钻井工程部门根据设计原则和钻井的条件选定的造斜点位置、造斜率大小等。（对）

水平井根据曲率半径的大小分为长半径、中半径、短半径、超短半径。（错）

垂深（垂直井深）即某测点的垂直深度，以H表示。是指井身任意一点至转盘面所在平面的距离。（对）

水平投影长度是指自井口至测点的井眼长度在水平面上的投影长度。以S表示。（对）

水平位移简称平移，是指测点到井口水平线的距离。在国外又称为闭合距。（错）

平移方位角又称为闭合方位角（Closure对zimuth），常用θ表示，是指以正北方位线为始边逆针方向转至平移方位线上所转过的角度。（错）

视平移又称为水平投影位移，井身上的某点在垂直投影面上的水平位移。在实际定向井钻井过程中，这个投影面选在设计方位线上。所以视平移也可以定义为水平位移在设计线上的投影。（错）

高边是指在斜井段用一个垂直于井眼轴线的平面于井眼（这时的井眼可以理解为一条线，而是一个具有一定直径的圆）相交，由于井眼是倾斜的故井眼在该平面上有一个最高点，最高点与井眼圆心所形成的直线及为井眼的高边。（错）

工具面就是造斜工具弯曲方向的平面。（对）

磁性工具面角是指造斜工具弯曲的平面与正北方位所在平面的夹角。（对）

高边工具面角是指造斜工具弯曲方向的平面与井斜方位角所在平面的夹角。（对）

装置角是指造斜工具弯曲方向的平面与原井斜方向所在平面的夹角，通常用ω表示。（对）

反扭矩是指在用井底动力钻具钻进时，都存在一个与钻头转动方向相同的扭矩，该扭矩被称为反扭矩。（错）

反扭角是指使用井底动力钻具钻进时，都存在一个与钻头转动方向相同的扭矩，由于该扭矩的作用，使得井底钻具外壳向逆时针方向转动一个角度，该角度被称为反扭角。（错）

装置角和装置方位角取值都是在0—360范围内。（对）

装置角的计算方法只能手工计算。（错）

造成压差卡钻的原因有钻井液密度高，润滑性能差，液柱压差大；地层渗透性好及钻井液滤失量大；钻具在井内静止时间长。（对）

在大斜度和水平井段需要使用“倒装钻具”，下部的钻杆将受轴向压力，压力过大将出现失稳弯曲，弯曲之后磨阻更大。（对）

由于弯曲应力很大，在钻柱旋转条件下应力交变，将加剧钻柱的疲劳破坏。（对）

泥浆密度越大井底压力也就越大。（对）

螺杆钻具的扭距与压力降成正比。（对）

在定向井和水平井钻井中，钻柱摩擦阻力很大，很难从指重表上看出钻压的大小。（对）

水平井是指一种井斜角大于或等于90°，并保持这种角度钻完一定长度水平段的定向井。（错）

井斜角是指该测点处的井眼方向线与重力线之间的夹角（对）

井斜方位角是指以正北方位线为始边顺针方向转至平移方位线上所转过的角度。（错）

闭合距是指井身上的某点在垂直投影面上的水平位移。（错）

磁性工具面角是指造斜工具弯曲的平面与磁北方位所在平面的夹角。（错）

装置角是指造斜工具弯曲方向的平面与原井斜方向所在平面的夹角。（对）

全角变化率包括井斜角和井斜方位角的空间的变化量。（对）

真方位角（以地球北极为基准）等于磁方位角加上东磁偏角。（对）

常规设计方法指的是在两维平面内作的轨道设计，即设计的井眼轴线只在某个给定的铅垂面内变化，也就是说，只有井斜角的变化，没有方位角的变化。（对）

造斜工具用于改变井眼斜度，但不能用来改变井眼方位。（错）

钻井液中常用的增稠剂包括泥浆和砂岩。(错)

旁通阀总成是起下钻作业和接单根时的泥浆进出的通道。在开泵循环过程中旁通阀开启。（错）

驱动轴总成上端接转子，下端接钻头。起驱动钻头转动的作用。（错）

摩阻是钻具的净重与起下钻动载荷的差值，而扭矩是转盘提供的扭矩与钻头上扭矩的差值。（对）

钻井工程中，常用的钻井方法包括旋挖钻井和冲击钻井。(错)

钻井液的循环系统中，钻井液处理设备主要用于控制井眼稳定性。(错)

井眼轨迹控制，从根本上说，就是控制井斜变化，以便达到井斜合格。（错）

螺杆钻具是一种井下动力钻具，它将流体的压力能转化成机械能，从而直接驱动钻头旋转。（对）

短起下措施能够降低水平井、大斜度井的摩阻-扭矩。（对）

投影井斜方位角发生变化时,视平移将随之发生变化。（对）

井斜角在35～70度之间,钻井液流动状态难以把握,返沙情况较差,较易产生岩屑床。(对)

根据实际位移的需要，尽可能把井斜角选在大于15°和小于35°之间，井斜过小，方位不易控制，井斜过大则带来岩屑床沉积，增大不安全性。(对)

定向造斜段，方位不稳定，需要及时作图分析；方位出现偏差时及时调整非常重要，方位漂移的同时，井斜角较快增加，调整越晚，狗腿严重度越大，调整工作越困难，对井眼安全危害越大。(对)

高造斜点选用高造斜率是十分危险的。形成的狗腿角大，很容易在下部（长井段）钻具重量作用下形成严重的键槽，造成卡钻。(对)

变造斜率打出的＂悬链式＂剖面使钻具受力最小、摩阻最小，这种＂变造斜率＂在实施过程中较易实现,值得推广。（错）

斜井段井斜角越大，侧向拉力越大，形成键槽越严重。(对)

造斜率（即造斜段狗腿度）越大，形成键槽越快、越严重。(对)

钻井作业时间越长形成键槽越严重。(对)

地层太软造斜不成功,合理的做法是，尽量装较小的水眼，并适当减少排量。(错)

钻具刚性太强造斜不成功,合理的做法是，尽量少加钻铤,并选用较细教柔的钻铤.(	对)

井眼轨迹的图示法有两种，我国用的是垂直投影图和水平投影图相配合的方法。(对)

在水平投影图上，可真实反映方位角增量△Ø，但不能真实反映井深增量△L。(对)

在井段长度不变的情况下，全角变化量越大，井眼弯曲的越小。(错)

井眼曲率并不表示井斜的程度，仅反映井眼前进方向变化的快慢。(对)

我国钻井行业标准规定，手工计算用平均角法，计算机计算用校正平均角法。(对)

要提高造斜率，就必须减小斜向力。(错)

造斜工具在井底的位置，通常用装置角来描述。(对)

装置方位角就是造斜工具在井口所指方位线的方位角。(对)

在扭方位的过程中，井斜角不变化。(错)

调整方位时应在井斜角较大时进行。(错)

凡使用井底动力钻具，都存在着一个与钻头转动方向相反的扭距。(对)

定向方位角等于装置方位角加反扭角。(对)

增斜率的选择应受到井眼最大曲率和套管弯曲允许的最大曲率的限制。(对)

造斜点的位置、造斜率和最大井斜角这三个参数是互不影响的。(错)

二维定向井，只有井斜角的变化而无井斜方位角的变化。(对)

平均角法认为，两测点间为一直线，该直线的井斜角和方位角为两测点的平均值。(对)

随钻测量仪的工作原理是井下探管中的重力加速度计敏感大地重力场测井斜，磁通门敏感大地磁场测方位，温度传感器测井下温度。（对）

地面计算机或专用数据处理仪是一套完整的数据数输入输出处理系统，是整个测量系统的中枢。（	对）

进行随钻工作时，当井斜角大于6度采用高边工具面工作方式。（对）

通过磁通量的大小，可以判断仪器受磁干扰的程度。（对）

为保持井底相对清洁，钻井泵排量越大越好。（错）

喷射式钻头的喷嘴组合，以三个喷嘴内径相同为好。（错）

静液压力的大小与液柱断面形状有关。（错）

砂桥卡钻的主要原因是：井眼上部有易坍塌或易溶的地层,钻进速度慢,裸眼时间长,钻井液性能不好。(对)

滤饼粘附卡钻的现象是：钻具上提下放困难且活动钻具范围随时间延长越来越小,不能钻动,能开泵循环,且泵压稳定。(对)

键槽卡钻,原则上应下砸下压,轻提转动,倒划眼,不要大力提。(对)

井底动力钻具侧钻,应采用大钻压,大排量,以保证钻头削出台阶。(错)

沉积相是指在一定沉积环境中形成的岩石组合。(对)

一般来说,断层规模越大,发展的时间越长,断层带越宽。(对)

衡量岩层储集性能的主要参数是孔隙度和渗透率。(对)

井斜角变化率是指单位井段内井眼方位角的改变速度。(错)

视平移与平移相同,是同一概念。(错)

水平位移又称为闭合距。(对	)

全角变化率又称为狗腿严重度或井眼曲率。(对)

水基钻井液又可分为：淡水钻井液、盐水钻井液、混油钻井液、油包水乳化钻井液等。（错）

钻井工艺要求钻井液应具有适当的切力和良好的触变性。（	对）

严重的狗腿度可导致套管环空水泥封固不匀而影响固井质量。（对）

螺杆钻具万向轴的作用是将螺杆的同心旋转变为主轴的偏心旋转。（错）

随钻测量仪器一般都有高边工具面和磁性工具面自动转换功能，施工时，最重要的是使其保持一致性。（对）

随钻施工过程中，当工具面发生转换时，一定要告诉定向工程师和司钻。（对）

对于强磁性地层或井眼，走向东西或南北方向的井，提高测量精度的方法是加长无磁钻铤的长度。（对）

井斜变化率，指单位长度井段内井斜角的变化值。（对）

方位变化率指单位长度井段内方位角的变化值。（对）

反扭角指动力钻具启动前的工具面角与启动后并加压钻进时的工具面角的夹角。（对）

磁偏角是指某一地区磁北极方向线与地理北极方向线之间的夹角。（对）

造斜就是指利用造斜工具钻出一定方位、倾角的斜井段的工艺过程。（对）

钻井液的主要功能是清洁井眼、冷却和润滑钻头、控制地层压力和携带岩屑。（对）

在钻井过程中，应根据地层的硬度选择合适的钻头。（对）

钻井过程中遇到的主要技术挑战包括地层压力变化、井眼稳定性问题、卡钻事故和钻头磨损。（对）

使用导向钻井系统可以有效地控制钻井过程中的井斜。（对）

提高钻井过程中的机械钻速可以通过增加钻压、提高转速、使用高效的钻头和优化钻井液性能来实现。（对）

观察钻时记录、分析钻井液性质、使用随钻测井工具和检查岩屑样本都是判断地层变化的有效方法。（对）

处理卡钻事故的方法包括上提钻具、下放钻具、旋转钻具和使用震击器解卡。（对）

钻井液的固相含量会影响钻井液的粘度、密度、切力和滤失量。（对）

降低钻井成本的方法包括提高机械钻速、减少非生产时间、优化钻井液性能和使用高性能的钻井设备。（对）

提高井眼的清洁度可以通过提高钻井液的携砂能力、使用高效的振动筛和除砂器、控制钻井液的粘度和切力以及定期进行短程起下钻来实现。（对）

优化钻井液性能的方法包括调整钻井液的密度和粘度、添加适当的添加剂、控制钻井液的温度和压力以及定期更换钻井液。（对）

防止钻头泥包的方法包括控制钻井液的粘度、使用高效的钻头、控制钻进速度和保持钻井液的清洁。（对）

判断井眼稳定性的方法包括观察井径变化、分析钻井液性质、使用井眼稳定性模型和检查岩屑样本。（对）

选择合适的钻具组合需要考虑地层硬度、井眼尺寸、钻井工艺要求和钻头类型。（对）

判断钻头的磨损情况可以通过观察钻头的磨损标记、分析钻井液中的金属含量、检查钻头的切削齿磨损情况和观察钻头的重量变化来实现。（对）

调整钻井液的密度可以通过添加重晶石粉、添加膨润土、添加清水和排放部分钻井液来实现。（对）

控制钻井液的滤失量可以通过添加降滤失剂、调整钻井液的粘度、控制钻井液的温度和添加加重剂来实现。（错）

钻井过程中，钻头的选择主要取决于地层的硬度。（错）

钻井过程中，井斜的控制主要依赖于钻具组合的调整。（错）

钻井过程中，钻井液的循环系统不包括钻杆。（错）

钻井过程中，提高机械钻速的主要方法是增加钻压。（错）

钻井过程中，判断地层变化的主要依据是钻时记录。（错）

钻井过程中，处理卡钻事故的主要方法是上提钻具。（错）

钻井过程中，钻井液的固相含量对钻井液的性能没有影响。（错）

钻井过程中，降低钻井成本的主要方法是减少非生产时间。（错）

钻井过程中，提高井眼清洁度的主要方法是使用高效的振动筛和除砂器。（错）

钻井过程中，优化钻井液性能的主要方法是调整钻井液的密度和粘度。（错）

钻井过程中，防止钻头泥包的主要方法是控制钻进速度。（错）

钻井过程中，判断井眼稳定性的主要方法是分析钻井液性质。（错）

钻井过程中，选择合适的钻具组合主要取决于钻头类型。（错）

钻井过程中，判断钻头磨损情况的主要方法是观察钻头的重量变化。（错）

钻井过程中，调整钻井液密度的主要方法是添加膨润土。（错）

钻井过程中，控制钻井液滤失量的主要方法是调整钻井液的粘度。（错）

钻井过程中，钻头的选择主要取决于钻井工艺要求。（错）

钻井过程中，井斜的控制主要依赖于导向钻井系统。（错）

钻井过程中，钻井液的循环系统不包括钻头。（错）

钻井过程中，提高机械钻速的主要方法是提高转速。（错）

钻井过程中，判断地层变化的主要依据是分析钻井液性质。（错）

钻井过程中，处理卡钻事故的主要方法是下放钻具。（错）

钻井过程中，钻井液的固相含量对钻井液的粘度没有影响。（错）

钻井过程中，降低钻井成本的主要方法是优化钻井液性能。（错）

钻井过程中，提高井眼清洁度的主要方法是控制钻井液的粘度和切力。（错）

钻井液的密度不受钻井井深和井眼直径的影响。(错)

钻井液的循环系统包括钻井泵、钻井井架和钻井管柱。(错)

钻井液的稳定性测试主要用于评估密度和粘度。(错)

钻井井眼稳定性受到地层岩石性质、钻井液密度和粘度的影响。(对)

第五部分 地质、水文

一、单选题

沉积岩形成过程中各种作用的先后顺序是（A）。

A.风化—剥蚀—搬运—沉积—成岩

B.风化—搬运—剥蚀—沉积—成岩

C.剥蚀—风化—搬运—沉积—成岩

D.剥蚀—搬运—沉积—成岩

下列具有极完全解理的矿物是（A）。

A.白云母

B.方解石

C.辉石

D.橄榄石

世界活火山最主要集中在（D）。

A.扩张板块边界

B.地幔热柱的岩浆源的上面

C.古老造山带

D.活动的俯冲带

当含较多橄榄石的玄武岩浆在冷凝时，随着温度的降低所形成的不连续系列矿物晶出的顺序为（C）

A.角闪石→辉石→橄榄石→黑云母

B.辉石→角闪石→黑云母→橄榄石

C.橄榄石→辉石→角闪石→黑云母

D.黑云母→角闪石→辉石→橄榄石

陆壳与洋壳的边界位于（C）。

A.海岸高潮线处

B.海岸低潮线处

C.大陆坡的坡脚处

D.大陆架外缘处

真正陆生植物最初出现的时代是（D）。

A.寒武纪

B.奥陶纪

C.泥盆纪

D.志留纪

倾角小于30°、位移量很大的低角度逆断层称（A）。

A.逆冲断层

B.推覆构造

C.倾向断层

D.走向断层

在岩石圈板块的汇聚边界上是以哪种性质的断层作用为特征。（B）

A.逆冲断层

B.正断层

C.平移断层

D.转换断层

现代陆地上分布最广泛的地貌类型是（C）。

A.冰川地貌

B.风成地貌

C.河成地貌

D.岩溶地貌

下列较易保存冰川擦痕的岩石是（B）。

A.粗粒花岗岩

B.石英岩

C.石灰岩

D.千枚岩

海洋沉积作用最主要的场所是（A）。

A.浅海区

B.滨海区

C.半深海区

D.深海区

地震初动研究表明张性断裂更经常出现在（D）。

A.俯冲带中

B.垂直错断俯冲带的构造中

C.转换断层

D.洋中脊

变质岩由片状矿物和柱、粒状矿物组成，片柱状矿物连续定向排列构成面状所显示的岩石构成称为（D）构造。

A.片麻状

B.条带状

C.粒状

D.片状

某变质岩的矿物成分为钠长石、阳起石、绿帘石、绿泥石、由中基性火山岩在中低温热液及火山硫质喷气的作用下变质形成，该岩石应定名为（A）。

A.青盘岩

B.细碧岩

C.变安山岩

以下哪种层理构造指示低能环境?（C）

A.交错层理

B平行层理

C水平层理

用QAP三角图解确定花岗岩类侵入岩岩石名称的方法是：（B）

A.直接用岩石中实测的石英、碱性长石、斜长石的体积百分含量投点

B．将岩石中实测的石英、碱性长石、斜长石（An>5）百分含量总和换算成100％后投点

C．将岩石中实测的石英、碱性长石、钠长石的含量换算成100％后投点

斜长石的正环带结构是指：（B）

A.内核为正长石，外环为斜长石

B．由中心向边缘An分子的含量递减

C．内核为较酸性的斜长石，外环为较基性的斜长石

岩浆与由岩浆固结的岩浆岩在化学成分上（B）。

A.相同

B.挥发组分含量不同

C.主要氧化物含量不同

福建省著名武夷山旅游景区属于（B）地貌成因。

A.火山地貌

B.丹霞地貌

C.花岗岩地貌

D.喀斯特地貌

线理延伸方向与应变椭球体A轴一致的A型线理有（B）

A.石香肠构造

B.矿物生长线理

C.皱纹线理

某铜矿床矿石Cu平均品位1%，矿石中Pb含量达到0.2%，Zn含量达到了0.4%，则铅锌可称为该铜矿床的（A）

A.伴生矿产

B.共生矿产

C.属于共生矿产的一部分

D.因为不够品位，所以既不能称共生矿产也不能称伴生矿产

矿产勘查的研究方法包括（D）

A.预查、普查、详查和勘探

B.地质填图、重砂测量、地球化学测量、地球物理测量、遥感测量和探矿工程法

C.探槽工程、浅井工程、坑道工程和钻探工程

D.地质观察研究、勘查统计分析、勘查模型类比和技术经济评价

有两个铜矿体，Ⅰ号矿体Cu的品位变化性指数（t）为0.2；Ⅱ号矿体Cu的品位变化性指数为0.8，说明（B）

A.Ⅱ号矿体沿某方向的变化是规则的

B.Ⅰ号矿体沿某方向的变化是规则的

C.虽然Ⅰ和Ⅱ号矿体的品位变化性指数有差别，但变化都是规则的

某锡矿床工业指标为：边界品位0.2%、最低工业品位0.4%、可采厚度1m、夹石剔除厚度2m。该矿床中有一钻孔见矿，经连续取样（采样长度1m），共取得12个样品，它们自上而下的品位是：0.2%、0.4%、0.6%、0.6%、0.3%、0.1%、0.1%、0.2%、0.5%、0.6%、0.4%、0.2%，则可圈出上下两层矿体，这两层矿体的厚度分别为（C）。

A.5m和3m

B.5m和4m

C.5m和5m

D.4m和3m

固体矿产资源/储量分类中，资源量（332）是指（A）的资源量。

A.控制的

B.探明的

C.推断的

D.预测的

金刚石莫氏的硬度等级为(D)。

A.2

B.5

C.8

D.10

上盘相对下降，下盘相对上升的断层叫(B)。

A.逆断层

B.正断层

C.平移断层

D.转换断层

泥盆纪属于(C)。

A.早古生代

B.新生代

C.晚古生代

D.元古宙

若上下两套地层之间时代不连续,产状角度相交,则它们之间的接触关系为(A)

A.角度不整合

B.整合

C.平行不整合

D.假整合

岩浆未上升至地表就已完全冷凝固结成岩石，这种岩石称为(D)。

A.熔岩

B.火山岩

C.喷出岩

D.侵入岩

沉积岩最明显的特征是(D)。

A.颜色

B.结核

C.节理

D.层状结构

地下开采时，中厚煤层的厚度为(A)m。

A.1.3～3.5

B.1.5～3.0

C.2.0～4.5

D.3.0～5.0

等高线间距大致相等，表明煤岩层的(B)。

A.走向稳定

B.倾角接近一致

C.单斜构造

上盘相对上升，下盘相对下降的断层是(C)。

A.正断层

B.平推断层

C.逆断层

断层面与假想水平面的交线称为断层的(C)。

A.倾向线

B.倾角

C.走向线

煤炭自燃属于（B）火灾。

A.外因

B.内因

C.内因与外因

发生透水事故撤退困难时,应进入(B)躲避,等待救援。

A.独头平巷

B.独头上山

C.独头下山

聚煤盆地属于(A)聚煤盆地。

A.断陷型

B.拗陷型

C.构造～侵蚀型

煤的构造按层理特征分为层状构造和(C)

A.层状构造

B.断层

C.块状构造

D.节理

掘进工作面进入积水警戒线后，必须超前探放水，并在距积水实际边界（B）米处停止掘进，进行打钻放水，在确证积水已被基本放净后，才允许继续掘进。

A.15

B.20

C.25

D.30

钻孔单位涌水量为标准的富水性分级为强富水性的是：（D）。

A.q＜0.1L／s·m

B.0.1L／s·m＜q≤1.0L／s·m

C.q＞5.0L／s·m

D.1.0L／s·m＜q≤5.0L／s·m

防水闸门来水一侧（B）处，应加设1道挡物篦子门。

A.10～15m

B.15～25m

C.15～20m

D.20～25m

煤矿井下备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的（B）

A.60%

B.70%

C.75％

D.80％

煤矿井下工作和备用水泵的总能力，应能在（D）内排出矿井24h的最大涌水量。

A.10h

B.12h

C.24h

D.20h

煤矿井下工作水管的能力应能配合工作水泵在（A）内排出矿井24h的正常涌水量。

A.20h

B.12h

C.24h

D.10h

煤矿井下工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在（B）内排出矿井24h的最大涌水量。

A.10h

B.20h

C.24h

D.15h

新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平，正常涌水量在1000m3/h以下时，主要水仓的有效容量应能容纳（A）的正常涌水量。

A.8h

B.10h

C.12h

D.15h

主要水仓的空仓容量必须经常保持在总容量的（B）以上。

A.50%

B.60％

C.70％

D.80%

老空区积水探放孔在平面上的终孔间距最大不得超过（D）m。

A.10

B.5

C.6

D.3

探老空区积水的超前钻孔，一般超前距不得小于（C）m。

A.5～10

B.10～15

C.10～20

D.5～15

矿井正常涌水量<180m3/h，最大涌水量<300m3/h，属于水文地质条件（B）。

A.中等

B.简单

C.复杂

D.极复杂

矿井正常涌水量介于180m3/h至600m3/h之间，最大涌水量<1200m3/h，属于水文地质条件（A）

A.中等

B.简单

C.复杂

D.极复杂

矿井涌水量介于600m3/h至2100m3/h之间，最大涌水量1200m3/h至3000m3/h，属于水文地质条件（C）。

A.简单

B.中等

C.复杂

D.极复杂

矿井正常涌水量大于2100m3/h，最大涌水量>3000m3/h，属于水文地质条件（B）。

A.简单

B.极复杂

C.复杂

D.中等

底板受构造破坏段突水系数一般不大于（C）kg/cm2·m。

A.0.3

B.0.5

C.0.6

D.1.5

山西组与太原组为（D)接触：

A.假整合

B.不整合

C.平行不整合

D.整合

瓦斯的主要成分(A)。

A.CH4

B.H2O

C.CO2

D.O2

煤矿井巷通过导水或可能导水断层前，必须超前探水。探水线（探水起点）至断层交面线的最小距离不得小于（B）米。

A.10

B.20

C.30

D.40

煤矿探老空水，探水钻孔应以组布置，并在平面图上呈（B）

A.三角形

B.扇形

C.圆形

D.正方形

探放断层及底板岩溶水的钻孔，必须沿掘进方向以及下方布置。底板方向的钻孔不得少于(C)个。

A.4

B.3

C.2

D.1

（B）的最低可采厚度为0.7～1.3m。

A.中厚煤层

B.薄煤层

C.厚煤层

《煤矿防治水细则》中明确防治水原则（B）。

A.有掘必探，先探后掘

B.有疑必探，先探后掘

C.有疑必探，边探边掘

大型集中开采地段地下水动态观测线布设应符合下列哪项要求？（B）

A.沿降落漏斗周边布设三条观测线

B.通过降落漏斗中心布设相互垂直的两条观测线

C.在降落漏斗范围内平行布设两条的观测线

下列哪一项对根据抽水试验资料绘制的直线型Q—S曲线的解译是正确的？（B）

A.表明地下水是没有承压性的潜水

B.表明地下水具有承压性

C.表明地下水源不足，缺少充分的补给水源

D.表明抽水试验有误

具有在非补给期可依靠储存量来弥补开采消耗量，在补给期又能使所消耗的储存量得到充分补偿动态特征的集中开采水源地，属于下列哪种开采动态类型？（A）

A.调节型

B.稳定型

C.疏干型

D.非稳定型

下列哪一选项对导水系数的解释是正确的？（D）

A.表示含水层水位传导速度的参数

B.表示含水层给水能力的参数

C.表示含水层补给条件的参数

D.表示含水层导水能力的参数

下列哪一选项是我国普遍采用的以水均衡为基础地下水资源分类？（C）

A．动储量、调节储量、静储量、开采储量

B．补给型、调节型、消耗型

C．补给量、储存量、排泄量

D．天然资源、开采资源

山前冲洪积扇地区为查明其分布结构，水文地质主勘探线布置应符合下列哪一选项要求？（A）

A.沿冲洪积扇轴方向布置

B.垂直冲洪积扇轴方向布置

C.垂直地下水流向布置

下列哪一选项对地下水资源勘察阶段的划分符合《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2010）的规定？（C）

A.规划阶段、可行性研究阶段、勘探阶段、开采阶段

B.可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察

C.普查阶段、初勘阶段、详勘阶段、开采阶段

D.调查阶段、勘察阶段、补充阶段、设计阶段

下列选项中哪一项描述的是多孔抽水试验？（B）

A.在两个或两个以上的井孔同时抽水，各孔的水位和水量有明显相互影响的抽水试验

B.在一个井孔中抽水，同时又布置了若干个观测孔的抽水试验

C.在一个井孔内进行三次降深的抽水试验

D.将抽水的目的含水层与其他含水层隔离，分别进行抽水和观测的抽水试验

地球内部的古登堡面是（B）的分界面。

A．地壳与地幔

B．地幔与地核

C．上地幔与下地幔

角度不整合面通常与（A）。

A．下伏地层产状不一致

B.上覆地层产状不一致

C.上、下地层产状都不一致

岩石圈是指（C）。

A.沉积岩、花岗岩质层和玄武岩质层的总和

B.莫霍面以上的坚硬岩石部分

C.软流圈以上的坚硬岩石部分

海洋中沿固定方向流动的水体称为（B）。

A．波浪

B．洋流

C．潮汐

当岩层厚度和倾角不变而岩层倾向和坡向相同时，倾角与坡角越接近，露头宽度（A）。

A.越大

B.越小

C.不变化

同一岩石的抗压强度一般（A）抗剪强度。

A.大于

B.等于

C.小于

岩浆岩的分类主要是以（B）为依据的。

A.Fe2O3含量

B.SiO2含量

C.Al2O3含量

D.K2O含量

河漫滩形成于河流的（B）

A.凹岸

B.凸岸

C.凸岸和凹岸均可

D.都不对

石灰岩是（A）环境中形成的岩石。

A.海相

B.陆相

C.海陆过渡相

在下列几种岩石中：花岗岩、玄武岩、安山岩、页岩、砂岩、石灰岩、片麻岩、大理岩，属于岩浆岩的是（A）。

A.花岗岩、玄武岩、安山岩

B.页岩、砂岩、石灰岩

C.片麻岩、大理岩

D.玄武岩、安山岩、页岩

一般用（A）来衡量地震释放能量的大小

A.震级

B.烈度

C.震源深度

岩溶地貌是（D）对可溶性岩石进行以化学溶蚀为主、机械冲刷为辅的地质作用所产生的地貌。

A.地下水

B.地表水

C.降水

D.地下水和地表水

砂岩是（A）。

A.碎屑岩类

B.泥质岩类

C.化学岩类

D.生物化学岩类

下列不属于风化作用是：（C）

A.水合作用

B.冰劈作用

C.河流搬运作用

D.氧化作用

经片流搬运至坡的平缓处或坡麓的物质叫（D）。

A.洪积物

B.残积物

C.冲积物

D.坡积物

玄武岩的矿物成分相似于（C）。

A.橄榄岩

B.闪长岩

C.辉长岩

D.花岗岩

同一承压含水系统中，地下水位动态变化较大的部分是（B）。

A.径流区

B.补给区

C.自流区

D.排泄

砂砾类松散岩石的透水性主要取决于（C）。

A.孔隙度大小

B.颗粒排列方式

C.颗粒直径大小

决定地下水流动方向的是(B)。

A.压力的大小

B.水头的大小

C.位置的高低

D.渗透系数的大

水的口味与水中所含成分有关，如果水呈甜味，则很可能与（D）有关。

A.NaCl

B.CO2或适量Ca(HCO3)2

C.硝酸

D.大量有机质

地下水的实际流速通常(B)地下水的渗透流速。

A.等于

B.大于

C.小于

当某种岩石由两种大小不等的颗粒组成，且粗大颗粒之间的孔隙完全为细小颗粒所充填时，则此岩石的孔隙度（A）由粗颗粒和细颗粒单独组成时的岩石的孔隙度的乘积。

A.小于

B.大于

C.等于

D.不确定

二、多选题

岩层产状三要素（ABC）。

A.走向

B.倾向

C.倾角

D.方位角

冲刷地质现象分为(AC)。

A.原生冲刷

B.古冲刷

C.后生冲刷

D.新冲刷

地质“三书”指(ABD)地质说明书。

A.采区

B.掘进

C.矿井

D.回采

煤炭高级储量为（AB）级。

A.A

B.B

C.C

D.D

煤的稳定性可分为(ABCD)。

A.稳定煤层

B.较稳定煤层

C.不稳定煤层

D.极不稳定煤层

矿井地质观测应作到（ABCD）。

A.及时

B.准确

C.完整

D.统一

地面地球物理勘查方法众多，不同方法配合地质手段可以解决很多水文地质问题，当需要确定覆盖层厚度及基岩面形态时，可以选择的方法有（ACD）。

A.电阻率测深法

B.瞬变电磁测深法

C.高密度电阻率法

D.自然电位法

外力作用主要有(ABCDE)。

A.风化作用

B.剥蚀作用

C.搬运作用

D.沉积作用

E.固结成岩作用

地壳运动按其运动方向可分为(AC)。

A.水平运动

B.内外运动

C.垂直运动

常见的地质构造(AD)。

A.褶皱

B.陷落柱

C.冲刷

D.断层

断层根据两盘运动方向分为(ABC)。

A.正断层

B.逆断层

C.平移断层

D.逆冲断层

地层接触关系主要有(ABCD)。

A.整合接触

B.假整合接触（平行不整合接触）

C.不整合接触（角度不整合接触）

D.地理式不接触（超覆不整合接触）

变质作用的因素是(AC)及化学活动性流体。

A.温度

B.阳光

C.压力

D.降雨

矿井水样一般分为(ABC)。

A.简分析样

B.全分析样

C.细菌样

盆地的类型可分为（ABC)。

A.地形盆地

B.构造盆地

C.沉积盆地

起外力地质作用的因素是(ABD)。

A.大气

B.水

C.阳光

D.生物

影响安全生产最常见的地质构造（地质现象）：（ABCD)。

A.褶皱

B.断层

C.陷落柱

D.冲刷

顶板一般分为(ABD)。

A.伪顶

B.直接顶

C.假顶

D.老顶

表示煤层稳定性的两个参数(AC)。

A.煤层可采性指数

B.硬度系数

C.煤层厚度变异性系数

D.成分系数

风化作用有(ABD)三种类型。

A.物理风化作用

B.化学风化作用

C.自然风化作用

D.生物风化作用

下列矿物比金刚石硬度低的有(ABCD)。

A.方解石

B.石英

C.黄玉

D.石膏

火山喷发物有(ABC)。

A.气体

B.液体

C.固体

母岩风化的物质有(ABC)。

A.碎屑物

B.化学物

C.粘土物

属于煤的原生结构有(ABD)。

A.条带状结构

B.纤维状结构

C.糜棱结构

D.线理结构

煤层中的后生矿物有(ABC)。

A.方解石

B.石膏

C.黄铁矿

沉积岩的后生构造有(AC)。

A.结核

B.层理

C.缝合线

沉积岩的原生构造有(AC)。

A.层理

B.缝合线

C.波痕

根据研究的对象不同可以把力分为(AC)。

A.内力

B.面力

C.外力

按节理的成因可以分为(AC)。

A.原生节理

B.构造节理

C.次生节理

按节理的产状可以分为(AC)。

A.走向节理

B.构造节理

C.倾向节理

按节理的力学性质可以分为(AC)。

A.剪节理

B.斜节理

C.张节理

风的描述主要包括(ABC)。

A.风向

B.风速

C.风力

风的地质作用有(ABC)。

A.剥蚀

B.搬运

C.沉积

矿井地质构造包括(ACD)。

A.褶皱

B.层间滑动

C.断层

D.节理

按照可采煤层的厚度将煤层分为(ABC)。

A.薄煤层

B.中厚煤层

C.厚煤层

D.煤线

根据断层走向与煤层走向之间的关系，断层分为(ABD)。

A.走向断层

B.倾向断层

C.平移断层

D.斜交断层

伪顶一般由(AC)组成，厚度在0.5m以下。

A.炭质页岩

B.砂岩

C.泥质页岩

D.石灰岩

引起变质作用的因素包括(ABD)。

A.温度

B.压力

C.气体

D.化学活动性流体

海水的运动形式包括(BCD)。

A.湖流

B.潮汐

C.波浪

D.洋流

三大类岩石分别是(ABD)。

A.岩浆岩

B.沉积岩

C.构造岩

D.变质岩

地质作用的能量来源内能包括(ABC)。

A.旋转能

B.热能

C.重力能

按地下水的埋藏条件，把地下水的类型分为（ACD）。

A.承压水

B.孔隙水

C.潜水

D.包气带水

E.岩溶水

下列符合冲积物特征的是（ABD）。

A.分选性好

B.磨圆度高

C.成分与下伏基岩一致

D.有层理

新构造运动的标志反映在（ABCDE）等方面。

A.山势

B.河谷

C.阶地

D.夷平面和溶洞

E.水系

断层的基本类型有（ABD）。

A.平移断层

B.正断层

C.阶梯断层

D.逆断层

E.地垒

根据阶地的构造和形态特征，可分为以下几种类型：（ACD）

A.基座阶地

B.堆积阶地

C.侵蚀阶地

D.埋藏阶地

影响岩石风化的因素有（ACDE）。

A.气候

B.时间

C.地形

D.岩性

E.节理发育情况

地质条件主要包括（ABD）。

A.岩性

B.地层

C.层理

D.地质构造

E.节理

沉积岩的形成过程包括（ABD）

A.风化作用、剥蚀作用

B.搬运作用、沉积作用

C.压固作用

D.固结成岩作用

冲积平原按作用营力和地貌部位分为（ABD）三部分。

A.山前平原

B.中部平原

C.构造平原

D.滨海平原

E.剥蚀平原

下列属于泥沙横向运动形成的地貌有（ACE）

A.水下堆积阶地

B.沙嘴

C.水下沙坝

D.连岛坝

E.泻湖

三、判断题

地下水是水资源的一部分。(对)

海洋或大陆内部的水分交换称为大循环。(错)

地下水中富集某些盐类与元素时，便成为有工业价值的工业矿水。(对)

水文循环是发生于大气水和地表水之间的水循环。(错)

水通过不断循环转化而水质得以净化。(对)

水通过不断循环水量得以更新再生。(对)

水文循环和地质循环均是HO2分子态水的转换。(错)

降水、蒸发与大气的物理状态密切相关。(对)

蒸发是指在100℃时水由液态变为气态进入大气的过程。(错)

蒸发速度或强度与饱和差成正比。(对)

松散岩石中也存在裂隙。(对)

坚硬岩石中也存在孔隙。(对)

松散岩石中颗粒的形状对孔隙度没有影响。(错)

两种颗粒直径不同的等粒圆球状岩石，排列方式相同时，孔隙度完全相同。(对)

松散岩石中颗粒的分选程度对孔隙度的大小有影响。(对)

松散岩石中颗粒的排列情况对孔隙度的大小没影响。(错)

松散岩石中孔隙大小取决于颗粒大小。(对)

松散岩石中颗粒的排列方式对孔隙大小没影响。(错)

裂隙率是裂隙体积与不包括裂隙在内的岩石体积的比值。(错)

对于颗粒较小的松散岩石，地下水位下降速率较大时，给水度的值也大。(错)

颗粒较小的松散岩石中，重力释水并非瞬时完成，往往滞后于水位下降，所以给水度与时间有关。(对)

松散岩石中孔隙度等于给水度与持水度之和。(对)

松散岩石中，孔隙直径愈小，连通性愈差，透水性就愈差。(对)

在松散岩石中，不论孔隙大小如何，孔隙度对岩石的透水性不起作用。(错)

饱含水的砂层因孔隙水压力下降而压密，待孔隙压力恢复后，砂层仍不能恢复原状。(错)

煤层是一种沉积岩。(对)

倾角大于45°的煤层称为急倾斜煤层。(对)

上盘相对上升,下盘相对下降的断层称为正断层。（错）

煤层底板等高线的延伸方向就是煤层的走向。(对)

陷落柱对煤矿安全生产不会造成影响。(错)

颜色是矿物放射可见光后所呈现的色调。(错)

沉积岩常见岩石包括砾岩、砂岩、泥岩、石灰岩等。(对)

在温度对岩石的破坏中，温度变化幅度愈大、频率越高，破坏就越缓慢。(错)

溶隙溶洞主要分布在构造裂隙发育的部位。（对）

节理，尤其是张节理是矿井充水的有利通道。（对）

潜水面形状与地形关系密切，但潜水面坡度总大于当地地面坡度。（错）

构造裂隙是矿井充水和透水的主要通道。（对）

松散岩石中颗粒的形状对孔隙度没有影响。（错）

两种颗粒直径不同的等粒圆球状岩石，排列方式相同时，孔隙度完全相同。（对）

裂隙率是裂隙体积与不包括裂隙在内的岩石体积的比值。（错）

结合水具有抗剪强度。（对）

甲烷是矿井瓦斯的主要成份。（对）

地壳是莫霍面以上固体地球的表层部分，平均厚度约为33Km。（错）

地质图是反映一个地区各种地质条件的图件。（对）

放在地质图右侧的地层图例，应严格按照自上而下，由新到老的顺序排列。（对）

冲积土是由河流的地质作用形成的。（对）

承压水内部有压力而潜水内部无压力。（错）

地壳的运动方向可以分为水平运动和垂直运动两种。（对）

承压水的承压水位与埋藏深度一致。（错）

岩石圈就是指的地壳。（错）

洪积物是河流洪水期的产物。（错）

岩层的真倾角必大于视倾角，岩层的出露宽度则不一定大于真厚度。（对）

在地质图上，角度不整合界线与下伏岩层界线既可以相交，也可以平行。（对）

在任意剖面上测量垂直岩层顶底面界线之间的距离为岩层真厚度。（错）

方解石具有菱面体四组互相垂直的完全解理。（错）

地壳中沉积岩所占比例大于岩浆岩和变质岩。（错）

水平层理主要见于砂岩中。（错）

恐龙出现于中三叠世，绝灭于白垩纪末。(对)

华北泥盆纪时为古陆剥蚀区。(对)

瓦斯地质人员配备应符合准备、生产采区不少于一人的原则。（对）

矿井主要勘探目的层未开展过水文地质勘探工作的，用不用进行水文地质补充勘探工作都行。（错）

矿井经长期开采，水文地质条件已发生较大变化，原勘探报告不能满足生产要求的，应当进行水文地质补充勘探工作。（对）

生产矿井延深水平，只有在建成新水平的防、排水系统后，方可开拓掘进。（对）

山西组与太原组为整合接触。（对）

井田边界必须留设防隔水煤柱。（对）

外力作用主要有风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用、固结成岩作用。（对）

矿井水样全分析取水量20升。（错）

水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿井，应当装备必要的防治水抢险救灾设备。（对）

出露在地表的火成岩都是喷出岩。（错）

由于地势高差大，河床坡度陡，故水流速度快，侧蚀作用强。平原河流，则流速缓慢，侧蚀作用弱，甚至没有。（错）

石灰岩成分为SiO2。（错）

矿井水淹区必须留设防隔水煤柱。（对）

绝大多数的沉积作用是在水中进行。（对）

中生代的第一个时代称白垩纪。（错）