第十三届全国矿山救援技能竞赛

理论考试参考题（排水组）

第十三届全国矿山救援技能竞赛组委办

2025年8月

目 录

第一部分 思想政治	1

一、单选题	1

二、多选题	48

三、判断题	73

第二部分 专业知识	80

一、单选题	80

二、多选题	324

三、判断题	409

第一部分 思想政治

一、单选题

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于哪天在北京举行?（B）

A.2024年7月14日至17日

B.2024年7月15日至18日

C.2024年7月16日至19日

D.2024年7月17日至20日

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于哪天在北京闭幕?（B）

A.2024年7月14日

B.2024年7月18日

C.2024年7月19日

D.2024年7月20日

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议审议通过了哪个重要文件?（C）

A.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》

B.《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度的决定》

C.《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》

D.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》

根据中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报，当前和今后一个时期是以什么全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期?（D）

A.社会主义现代化

B.中国特色社会主义

C.新时代中国特色社会主义

D.中国式现代化

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，进一步全面深化改革必须坚持哪些思想理论?（D）

A.仅坚持马克思列宁主义、毛泽东思想

B.仅坚持邓小平理论、“三个代表”重要思想

C.仅坚持科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

D.坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，到哪一年要全面建成高水平社会主义市场经济体制?（C）

A.2025年

B.2030年

C.2035年

D.2040年

关于构建高水平社会主义市场经济体制，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要如何处理政府和市场的关系?（C）

A.仅发挥市场作用

B.仅发挥政府作用

C.既“放得活”又“管得住”

D.完全由政府控制

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，推动哪些方面的突破和创新?（D）

A.仅技术革命性突破

B.仅生产要素创新性配置

C.仅产业深度转型升级

D.技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级

关于教育改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要建立什么牵引的学科设置调整机制和人才培养模式?（C）

A.市场需求

B.国际趋势

C.科技发展、国家战略需求

D.学生兴趣

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要健全什么体系，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展?（C）

A.农业发展

B.服务业发展

C.先进制造业集群

D.信息产业

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，要加快构建促进数字经济发展体制机制，发展什么来打造具有国际竞争力的数字产业集群?（B）

A.物联网

B.工业互联网

C.区块链

D.云计算

关于科技创新，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要强化企业什么地位?（A）

A.科技创新主体

B.人才培养主体

C.资金投入主体

D.成果转化主体

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要完善中央财政科技经费分配和管理使用机制，扩大什么范围?（B）

A.科研项目审批制

B.财政科研项目经费“包干制”

C.科研经费使用限制

D.科研项目验收制

在人才发展方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要坚持什么方针?（C）

A.严格管控

B.平均分配

C.向用人主体授权、为人才松绑

D.集中管理

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要健全宏观经济治理体系，完善哪些方面的统筹协调机制?（C）

A.仅财政政策

B.仅货币政策

C.财政、货币、产业、价格、就业等政策

D.仅产业政策

关于财税体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要增加什么类型的转移支付?（B）

A.专项转移支付

B.一般性转移支付

C.均衡性转移支付

D.激励性转移支付

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要推动区域性股权市场的什么?（B）

A.独立发展

B.规则对接、标准统一

C.扩大规模

D.限制准入

在城乡融合发展方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要统筹推进哪些方面?（A）

A.新型工业化、新型城镇化和乡村振兴

B.仅新型工业化和新型城镇化

C.仅新型城镇化和乡村振兴

D.仅新型工业化和乡村振兴

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要完善强农惠农富农支持制度，构建什么样的食物供给体系?（C）

A.单一化

B.集中化

C.多元化

D.进口导向

关于土地制度改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何推进农村集体经营性建设用地入市改革?（C）

A.全面推进

B.暂停推进

C.有序推进

D.加快推进

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，开放是中国式现代化的什么标识?（B）

A.次要

B.鲜明

C.可选

D.临时

在扩大制度型开放方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要主动对接什么?（C）

A.区域性经贸规则

B.双边经贸协定

C.国际高标准经贸规则

D.本国传统经贸规则

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要健全什么体系，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展?（C）

A.农业发展

B.服务业发展

C.先进制造业集群

D.信息产业

关于外商投资，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何调整外资准入负面清单?（C）

A.扩大

B.保持不变

C.合理缩减

D.取消

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要优化哪些地区的开放布局?（D）

A.仅东部沿海地区

B.仅中西部地区

C.仅东北地区

D.东部沿海地区、中西部和东北地区

在推进“一带一路”建设方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要继续实施什么计划?（C）

A.“一带一路”经济发展计划

B.“一带一路”文化交流计划

C.“一带一路”科技创新行动计划

D.“一带一路”基础设施建设计划

关于发展全过程人民民主，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要坚持什么有机统一?（A）

A.党的领导、人民当家作主、依法治国

B.经济建设、政治建设、文化建设

C.改革、发展、稳定

D.城乡统筹、区域协调、可持续发展

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要健全什么制度，推动人民当家作主制度更加健全?（D）

A.人大代表选举制度

B.政协协商制度

C.基层自治制度

D.以上都是

在完善中国特色社会主义法治体系方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要加强哪些领域立法?（D）

A.仅重点领域

B.仅新兴领域

C.仅涉外领域

D.重点领域、新兴领域、涉外领域

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要构建更有效力的国际传播体系，推进什么重构?（A）

A.国际传播格局

B.国际政治格局

C.国际经济格局

D.国际文化格局

关于文化体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要优化什么机制?（B）

A.文化产品进口机制

B.文化服务和文化产品供给机制

C.文化企业管理机制

D.文化市场监管机制

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要健全什么体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设?（A）

A.基本公共服务制度体系

B.社会保障制度体系

C.医疗卫生制度体系

D.教育制度体系

在完善收入分配制度方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要构建哪些分配协调配套的制度体系?（C）

A.仅初次分配

B.初次分配、再分配

C.初次分配、再分配、第三次分配

D.仅再分配

关于就业政策，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要支持和规范发展什么?（B）

A.传统就业形态

B.新就业形态

C.国有企业就业

D.海外就业

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要按照什么原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革?（B）

A.强制性、一刀切

B.自愿、弹性

C.快速、全面

D.暂缓、观望

在深化医药卫生体制改革方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要促进什么协同发展和治理?（A）

A.医疗、医保、医药

B.医院、药店、患者

C.中医、西医、中西医结合

D.公立医院、民营医院、社区医疗

关于生态文明体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要实施什么样的生态环境管理制度?（B）

A.统一化、标准化

B.分区域、差异化、精准管控

C.集中化、一体化

D.松散化、自主化

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要健全什么机制，促进绿色低碳循环发展经济体系建设?（C）

A.绿色消费惩罚机制

B.绿色生产限制机制

C.绿色消费激励机制

D.绿色技术垄断机制

在推进国家安全体系和能力现代化方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要构建什么样的国家安全防护体系?（C）

A.单一化

B.分散化

C.联动高效

D.临时性

关于社会治理体系建设，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要坚持和发展新时代什么经验?（A）

A.枫桥经验

B.浙江经验

C.深圳经验

D.上海经验

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要深化国防和军队改革，完善什么体制机制?（A）

A.人民军队领导管理

B.军队后勤保障

C.军队对外交流

D.军队科研管理

关于深化党的建设制度改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要以什么为着力点?（C）

A.加强纪律建设

B.完善组织结构

C.调动全党积极性、主动性、创造性

D.增加党员数量

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要深化干部人事制度改革，着力解决干部哪些问题?（D）

A.仅乱作为问题

B.仅不作为问题

C.仅不敢为、不善为问题

D.乱作为、不作为、不敢为、不善为问题

在推进党风廉政建设和反腐败斗争方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要完善什么机制?（D）

A.不敢腐机制

B.不能腐机制

C.不想腐机制

D.一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，中国式现代化是走什么道路的现代化?（C）

A.竞争发展

B.对抗发展

C.和平发展

D.孤立发展

关于构建人类命运共同体，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要践行什么?（C）

A.本国价值观

B.西方价值观

C.全人类共同价值

D.地区性价值观

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要倡导什么样的世界多极化?（C）

A.不平等有序

B.平等无序

C.平等有序

D.不平等无序

在经济全球化方面，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要倡导什么样的经济全球化?（B）

A.排他性

B.普惠包容

C.单边主义

D.保护主义

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要深化哪些方面的工作机制改革?（C）

A.仅国内事务

B.仅国际事务

C.外事工作

D.仅军事

关于全球治理体系改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调中国要如何参与?（C）

A.被动接受

B.积极参与

C.参与引领

D.回避

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，进一步全面深化改革的总目标是什么?（C）

A.仅完善中国特色社会主义制度

B.仅推进国家治理体系现代化

C.继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化

D.仅推进经济体制改革

到2035年，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要实现哪些目标?（D）

A.仅全面建成高水平社会主义市场经济体制

B.仅基本实现国家治理体系和治理能力现代化

C.仅基本实现社会主义现代化

D.全面建成高水平社会主义市场经济体制，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化

关于国有企业改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何推动国有资本和国有企业发展?（D）

A.仅做强

B.仅做优

C.仅做大

D.做强做优做大

关于习近平文化思想，下列说法错误的是:（D）

A.丰富和发展了马克思主义文化理论

B.是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结

C.标志着我们党对中国特色社会主义文化建设规律的认识达到了新高度

D.构成了习近平新时代中国特色社会主义思想的经济篇

关于财政体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何调整中央和地方财政关系?（B）

A.减少地方自主财力

B.增加地方自主财力

C.保持现状不变

D.取消地方财政权

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要推动形成什么样的超大特大城市治理新体系?（C）

A.集中管控

B.分散治理

C.智慧高效

D.传统模式

关于农村基本经营制度，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要如何推进土地承包期再延长?（C）

A.立即全面推进

B.暂不考虑

C.有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点

D.缩短土地承包期

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要建立什么机制来保障种粮农民收益?（B）

A.临时性补贴机制

B.长效保障机制

C.市场调节机制

D.计划配给机制

关于对外开放，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要依托我国什么优势，在扩大国际合作中提升开放能力?（C）

A.人口优势

B.地理优势

C.超大规模市场优势

D.资源优势

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要全面实施什么来推进服务贸易创新提升?（B）

A.跨境服务贸易正面清单

B.跨境服务贸易负面清单

C.服务贸易管制清单

D.服务贸易准入清单

关于发展全过程人民民主，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要丰富各层级的什么形式?（B）

A.选举

B.民主

C.协商

D.监督

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要健全什么体系，推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展?（A）

A.社会保障体系

B.社会救助体系

C.教育培训体系

D.医疗保障体系

关于生态文明体制改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要健全什么机制来促进绿色低碳发展?（C）

A.行政命令机制

B.市场调节机制

C.绿色低碳发展机制

D.环境治理机制

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出要构建什么样的国家安全防护体系?（C）

A.单一化的

B.分散的

C.联动高效的

D.静态的

关于军队改革，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调要深化什么体系改革?（B）

A.后勤保障体系

B.联合作战体系

C.军事教育体系

D.武器装备体系

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的什么?（B）

A.重要条件

B.根本保证

C.补充要素

D.次要因素

习近平总书记强调，采取多种措施加强国家综合性救援力量建设，加强应急救援队伍建设，建设一支（A）、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍。

A.专常兼备

B.装备精良

C.部署合理

D.技术专业

树立安全发展理念，弘扬（B）的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。

A.安全第一

B.生命至上、安全第一

C.生命财产安全至上

D.以人为本，安全第一

要加强风险评估和监测预警，加强对危化品、矿山、道路交通、消防等重点行业领域的安全风险排查，提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和（A）。

A.预报预警能力

B.防范化解重大安全风险能力

C.坚持人民至上、生命至上

D.坚持安全第一

我国应急管理工作以（B）为主线。

A.推动高质量发展

B.防范化解重大安全风险

C.坚持人民至上、生命至上

D.坚持安全第一

坚定走好新时代中国特色应急管理之路必须以（B）为根本任务。

A.坚持和加强党的全面领导

B.保护人民生命财产安全

C.安全第一、预防为主

D.系统观念、守正创新

坚定走好新时代中国特色应急管理之路必须以（C）为根本方针。

A.坚持和加强党的全面领导

B.保护人民生命财产安全

C.安全第一、预防为主

D.系统观念、守正创新

对易发重特大事故的行业和领域采取（C）工作机制，推动安全生产关口前移。要加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

A.风险分级管控

B.隐患排查综合治理

C.风险分级管控和隐患排查治理双重预防性

D.风险分级管控和隐患排查综合治理双重预防性

组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应（B）作出的战略决策，是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。

A.基层治理体系和治理能力现代化

B.国家治理体系和治理能力现代化

C.国家应急管理体系和能力现代化

D.基层应急管理体系和能力现代化

当前引发重大突发事件的因素仍然比较突出，各有关地方、部门及领导干部务必高度重视，（A），全面落实各类应急预案，提高应急处置能力，强化处理突发力量建设，确保一旦有事，能够拉得出，用的上，控得住；着力化解矛盾，排查安全隐患，最大限度把各类矛盾纠纷解决在萌芽状态，确保社会大局稳定。

A.增强底线思维，加强事前预防

B.坚持底线思维，增强忧患意识

C.强化底线思维，防范化解重大风险

D.坚持并善用底线思维，增强忧患意识

全党同志务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必（D），坚定历史自信，增强历史主动，谱写新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章。

A.善于斗争、敢于斗争

B.砥砺奋进

C.全力以赴

D.敢于斗争、善于斗争

我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年、中华人民共和国成立七十周年，制定（C）历史决议，在全党开展党史学习教育。

A.第一个

B.第二个

C.第三个

D.第四个

坚持理论武装同（A）开展党史学习教育相结合，引导党员、干部不断学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，传承红色基因，赓续红色血脉。

A.常态化长效化

B.常态化

C.长效化

D.长期

十年来，我们经历了对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事：一是迎来中国共产党成立一百周年，二是中国特色社会主义进入（A），三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。

A.新时代

B.新时期

C.新阶段

D.新高度

我们全面加强党的领导，明确中国特色社会主义最本质的特征是（A）。

A.中国共产党领导

B.人民民主专政

C.群众路线

D.共同富裕

中国特色社会主义制度的最大优势是（）领导，（）是最高政治领导力量，坚持党中央集中统一领导是最高政治原则。（C）

A.人民代表大会

B.人民

C.中国共产党

D.人民民主

我们对新时代党和国家事业发展作出科学完整的战略部署，提出实现中华民族伟大复兴的中国梦，以（D）推进中华民族伟大复兴，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想。

A.全面小康

B.全面现代化

C.社会主义现代化

D.中国式现代化

我们经过接续奋斗，实现了小康这个中华民族的千年梦想，我国发展站在了更高历史起点上。我们坚持精准扶贫、尽锐出战，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，全国八百三十二个贫困县全部摘帽，近（A）农村贫困人口实现脱贫，九百六十多万贫困人口实现易地搬迁。

A.1亿

B.5亿

C.8亿

D.2亿

我们提出并贯彻（B），着力推进高质量发展，推动构建新发展格局，实施供给侧结构性改革，制定一系列具有全局性意义的区域重大战略，我国经济实力实现历史性跃升。

A.全面发展理念

B.新发展理念

C.新发展阶段

D.阶段发展理念

贯彻（A），国家安全领导体制和法治体系、战略体系、政策体系不断完善，在原则问题上寸步不让，以坚定的意志品质维护国家主权、安全、发展利益，国家安全得到全面加强。

A.总体国家安全观

B.总体世界安全观

C.总体安全观

D.共同体理念

共建共治共享的社会治理制度进一步健全，民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力得到有效遏制，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成果，有力应对一系列重大自然灾害，（A）建设迈向更高水平。

A.平安中国

B.法治中国

C.综治中国

D.健康中国

开展了史无前例的反腐败斗争，以“得罪千百人、不负十四亿”的使命担当祛疴治乱，一体推进（B）。

A.党的建设

B.不敢腐、不能腐、不想腐

C.腐败问题

D.政治建设

“打虎”、“拍蝇”、（A）多管齐下，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患。

A.“猎狐”

B.“扫狐”

C.扫黑除恶

D.灭蚊

新时代的伟大成就是（B）一道拼出来、干出来、奋斗出来的。

A.党和组织

B.党和人民

C.党和公民

D.全体人民

中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，中国共产党和中国人民为解决人类面临的共同问题提供更多更好的中国智慧、中国方案、（B）。

A.中国经验

B.中国力量

C.中国实践

D.中国模式

中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是（C）的马克思主义行。

A.中国化

B.时代化

C.中国化时代化

D.现代化

拥有马克思主义科学理论指导是我们党坚定信仰信念、把握历史主动的（A）。

A.根本所在

B.发展所要

C.人民所需

D.必经之路

一切从实际出发，着眼解决新时代改革开放和社会主义现代化建设的实际问题，不断回答中国之问、世界之问、（B）、时代之问，作出符合中国实际和时代要求的正确回答，得出符合客观规律的科学认识，形成与时俱进的理论成果，更好指导中国实践。

A.历史之问

B.人民之问

C.现实之问

D.发展之问

中国式现代化，是（A）领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。

A.中国共产党

B.党中央

C.国务院

D.人民

中国式现代化是全体人民（D）的现代化。

A.美好生活

B.共同享有

C.物质丰富

D.共同富裕

中国式现代化是（B）相协调的现代化。

A.经济基础和物质需求

B.物质文明和精神文明

C.物质和精神

D.富裕程度和幸福指数

人心是最大的政治，（D）是凝聚人心、汇聚力量的强大法宝。

A.团结群众

B.宣传教育

C.加强领导

D.统一战线

以铸牢（C）意识为主线，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路，坚持和完善民族区域自治制度，加强和改进党的民族工作，全面推进民族团结进步事业。

A.民族统一

B.民族团结

C.中华民族共同体

D.民族自主

坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建（A），讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

A.中国话语和中国叙事体系

B.中国立场

C.文化标识

D.文化体系

坚持尽力而为、（A），深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。

A.量力而行

B.全力以赴

C.分步实施

D.逐步解决

坚持党中央对国家安全工作的集中统一领导，完善高效权威的（A）领导体制。

A.国家安全

B.人民安全

C.平安中国

D.法治建设

坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向（C）转型。

A.消除隐患

B.安全检查

C.事前预防

D.事后解决

我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种“黑天鹅”、（D）事件随时可能发生。

A.“大白象”

B.“大白鲨”

C.“独角兽”

D.“灰犀牛”

我们必须增强忧患意识，坚持（B），做到居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。

A.人民思维

B.底线思维

C.核心意识

D.以人为本

坚持以（B）的发展思想。不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

A.人民为本

B.人民为中心

C.社会主义民主

D.人民为基础

党的最高理想和最终目标是实现（B）。

A.共同富裕

B.共产主义

C.中国特色社会主义

D.全面建成小康社会

牢牢掌握党对意识形态工作（A），全面落实意识形态工作责任制，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。

A.领导权

B.民主权

C.选择权

D.知情权

坚持德才兼备、（B）、五湖四海、任人唯贤，树立选人用人正确导向，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子，加强干部斗争精神和斗争本领养成，激励干部敢于担当、积极作为。

A.以德报怨

B.以德为先

C.诚信为先

D.积极向上

（B）是实现中华民族伟大复兴的必由之路。

A.民主管理

B.中国特色社会主义

C.自由民主

D.崇尚自由

（B）是新时代我国发展壮大的必由之路。

A.构建新发展体系

B.贯彻新发展理念

C.贯彻新发展格局

D.贯彻新发展方向

全党要把（B）作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。

A.领导工作

B.青年工作

C.党员工作

D.干部工作

人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的（D）。

A.原则

B.底线

C.界限

D.红线

关于道德，准确的说法是（C）。

A.道德就是做好人好事

B.做事符合他人利益就是有道德

C.道德是处理人与人、人与社会、人与自然之间关系的特殊行为规范

D.道德因人、因时而异，没有确定的标准

与法律相比，道德（B）。

A.产生的时间晚

B.适用范围更广

C.内容上显得十分笼统

D.评价标准难以确定

关于道德与法律，正确的说法是（D）。

A.在法律健全完善的社会，不需要道德

B.由于道德不具备法律那样的强制性，所以道德的社会功用不如法律

C.在人类历史上，道德与法律同时产生

D.在一定条件下，道德与法律能够相互作用、相互转化

关于职业道德，正确的说法是（C）。

A.职业道德有助于增强企业凝聚力，但无助于促进企业技术进步

B.职业道德有助于提高劳动生产率，但无助于降低生产成本

C.职业道德有利于提高员工职业技能，增强企业竞争力

D.职业道德只是有助于提高产品质量，但无助于提高企业信誉和形象

我国社会主义道德建设的原则是（A）。

A.集体主义

B.人道主义

C.功利主义

D.合理利己主义

《公民道德建设实施纲要》指出我国职业道德建设规范是（B）。

A.求真务实、开拓创新、艰苦奋斗、服务人民、促进发展

B.爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

C.以人为本、解放思想、实事求是、与时俱进、促进和谐

D.文明礼貌、勤俭节约、团结互助、遵纪守法、开拓创新

关于道德评价，正确的说法是（D）。

A.每个人都能对他人进行道德评价，但不能做自我道德评价

B.道德评价是一种纯粹的主观判断，没有客观依据和标准

C.领导的道德评价具有权威性

D.对一种行为进行道德评价，关键看其是否符合社会道德规范

下列关于职业道德的说法中，你认为正确的是（C）。

A.职业道德与人格高低无关

B.职业道德的养成只能靠社会强制规定

C.职业道德从一个侧面反映人的道德素质

D.职业道德素质的提高与从业人员的个人利益无关

职业道德建设的核心是（A）。

A.服务群众

B.爱岗敬业

C.办事公道

D.奉献社会

从我国历史和国情出发，社会主义职业道德建设要坚持的最根本的原则是（D）。

A.人道主义

B.爱国主义

C.社会主义

D.集体主义

在职业活动中，主张个人利益高于他人利益、集体利益和国家利益的思想属于（A）。

A.极端个人主义

B.自由主义

C.享乐主义

D.拜金主义

职业道德的"五个要求”，既包含基础性的要求，也有较高的要求。其中，最基本的要求是（A）。

A.爱岗敬业

B.诚实守信

C.服务群众

D.办事公道

在职业活动中，有的从业人员将享乐与劳动、奉献、创造对立起来，甚至为了追求个人享乐，不惜损害他人和社会利益。这些人所持的理念属于（C）。

A.极端个人主义的价值观

B.拜金主义的价值观

C.享乐主义的价值观

D.小团体主义的价值观

古人所谓的"鞠躬尽瘁，死而后已”，就是要求从业者在职业活动中做到（C）。

A.忠诚

B.审慎

C.勤勉

D.民主

下列关于职业技能的说法中，正确的是（C）。

A.掌握一定的职业技能，也就是有了较高的文化知识水平

B.掌握一定的职业技能，就一定能履行好职业责任

C.掌握一定的职业技能，有助于从业人员调高就业竞争力

D.掌握一定的职业技能，就意味着有较高的职业道德素质

下列关于爱岗敬业的说法中，你认为正确的是（B）。

A.市场经济鼓励人才流动，再提倡爱岗敬业已不合时宜

B.即便在市场经济时代，也要提倡"干一行、爱一行、专一行”

C.要做到爱岗敬业就应一辈子在岗位上无私奉献

D.在现实中，我们不得不承认，"爱岗敬业”的观念阻碍了人们的择业自由

强化职业责任是（D）职业道德规范的具体要求。

A.团结协作

B.诚实守信

C.勤劳节俭

D.爱岗敬业

假设你在工作中出现了一次小的失误，暂时还未给单位造成什么损失，领导也没有发现。在这种情况下，你认为最好的一种处理办法是（C）。

A.不向任何人提起这件事

B.不告诉任何人，自己在以后的工作中弥补过失

C.告诉领导，承认自己的过失并承担相应的责任

D.告诉自己最好的朋友，请他帮自己想一个最好的办法

你的同事在工作中取得突出成绩时，你会采取哪一种做法？（D）

A.认为他运气好

B.各有专长，继续做好自己的工作

C.认为他太聪明了，自己可望而不可及

D.虚心请教，努力学习

（C）是人民道德建设的核心。

A.集体主义

B.爱国主义

C.为人民服务

D.诚实守信

社会主义法制的核心是（B）。

A.有法可依

B.有法必依

C.执法必严

D.违法必究

中国古代文化中的"仁”的中心思想是（A）。

A.爱人

B.人心

C.诚信

D.谦让

人们在社会生活中形成和应当遵守的最简单、最起码的公共生活准则是（A）。

A.社会公德

B.职业道德

C.家庭道德

D.生活道德

领导意图是指领导为实现组织目标的意见和（B）。

A.态度

B.想法

C.倾向

D.行为

对企业来说，诚实守信（B）。

A.会增加经营成本

B.是无形资本

C.与经济效益无关

D.会提高企业效率

"慎独”体现了（C）。

A.夜以继日，废寝忘食

B.精忠报国，反对侵略

C.修身为本，严于律己

D.立志勤学，持之以恒

下列说法中，包含着创新思想的是（A）。

A."与时俱进”

B."患难与共”

C."民以食为天”

D."见利思义”

做到开拓创新的人，一般是（D）。

A.思想怪异的人

B.物质条件充裕的人

C.受过高等教育的人

D.具有坚定意志的人

良好的道德风气有助于遵纪守法，这是因为（B）。

A.道德和法律在内容上相互重叠

B.道德和法律之间有相互作用的关系

C.有些法律规范就是由道德习惯转化而来的

D.依靠道德约束可以替代法律惩罚

"道德是做人的根本”这句话体现了（C）。

A.提高道德修养是人生唯一的目标

B.道德比知识技能更重要

C.道德人格的培养与知识、技能的学习同样重要

D.做一个有德之人是很困难的

企业文化发挥作用的前提和关键，是（C）。

A.职工

B.领导

C.职工的职业道德

D.领导的职业道德

企业文化，需要通过（A）的行为来实现。

A.职工

B.企业生产

C.经济效益

D.领导

（A）是企业的生命。

A.产品和服务的质量

B.经济效益

C.职工

D.价格

贯穿于整个社会主义道德体系，构成社会主义道德境界最高层次的是（B）。

A.五爱

B.为人民服务

C.集体主义

D.合理的利已主义

职业道德在社会主义以前的社会中具有（A）。

A.自发性

B.政府强制性

C.主动性

D.消极性

劳动在社会主义阶段出现的一个新性质是（C）。

A.谋生需要

B.为了个人利益

C.为社会利益

D.为家庭利益

社会主义职业道德所提倡的职业理想的核心是（A）。

A.为人民服务

B.集体主义

C.等价交换

D.无偿劳动

奉献社会的精神主要强调的是一种（A）。

A.忘我的全身心投入精神

B.传教士精神

C.共产主义精神

D.个人主义精神

从业人员道德发展进入自律时期的标志是（A）。

A.自觉进行职业道德修养

B.自觉学习职业道德规范

C.自觉学习职业技能

D.自觉践履职业道德规范

职业道德向着以职业道德良心为核心的道德自律时期的升华，关键在于是（A）。

A.职业道德修养

B.职业道德教育

C.职业道德实践

D.职业道德习惯

在职业道德人格和品质的教育、培养中，外部条件是（A）。

A.职业道德教育

B.职业道德修养

C.职业道德境界

D.职业道德习惯

“伦理进入企业，心灵进入工作场所”这个口号表现了（C）。

A.资本主义职业道德的虚伪性

B.社会主义职业道德的先进性

C.职业道德对于企业发展的重要性

D.职业道德的阶级性。

社会主义道德和资本主义道德的根本区别在于（A）。

A.所有制

B.政治思想

C.技术水平

D.社会信仰

阶级和国家消亡之后（B）。

A.法律和道德都还存在

B.法律消亡，但道德还存在

C.道德消亡，法律还存在

D.道德和法律也随之消亡

企业文化中最核心的层次是（A）。

A.精神层次

B.物质层次

C.器物层次

D.制度层次

企业形象中最重要、最根本的部分是（A）。

A.理念识别

B.行为识别

C.文化识别

D.视觉识别

实现企业价值观的主体是（B）。

A.企业

B.职工

C.市场

D.法人

从汉朝的华佗到抗日战争时期的白求恩都致力于“救死扶伤”，体现了职业道德的（B）。

A.共同性

B.连续性

C.民族性

D.社会性

中国从古到今都提倡工作要以诚信为本，这体现了职业道德的（D）。

A.时代性

B.民族性

C.共同性

D.历史继承性

在商业服务业中，从业人员上岗的首要条件和基本素质是要具备（A）。

A.文明礼貌

B.爱岗敬业

C.遵纪守法

D.爱国主义

敬业奉献是指（A）。

A.爱岗敬业和奉献社会

B.文明礼貌和诚实守信

C.爱岗敬业

D.奉献社会

明礼诚信是指（A）。

A.文明礼貌和诚实守信

B.文明礼貌

C.诚实守信

D.礼貌礼仪礼节

人们在履行职业义务的过程中所表现出来的自觉克服一切困难和障碍，做出抉择的力量和坚持精神是（D）。

A.职业道德认识

B.职业道德情感

C.职业道德信念

D.职业道德意志

人们对所从事职业应具备的道德观念、道德准则和道德理想发自内心的真诚信仰和强烈的责任感是（D）。

A.职业道德认识

B.职业道德情感

C.职业道德意志

D.职业道德信念

人们在职业道德意识支配下表现出来的有利于他人、集体、社会的所作所为是（B）。

A.职业道德认识

B.职业道德行为

C.职业道德实践

D.职业道德习惯

以下哪一部分不属于我国社会主义职业道德“五爱”的范畴（C）。

A.爱劳动

B.爱科学

C.爱党

D.爱人民

孔子在《论语》中说：为人师者应当“诲人不倦”。这句名言至今仍在中国广泛流传说明了（B）。

A.职业道德的广泛性

B.职业道德的历史继承性

C.职业道德的限定性

D.职业道德的社会性

“统治阶级有统治阶级的道德，被统治阶级有被统治阶级的道德”。这句话说明了（C）。

A.道德的时代性

B.道德的普遍性

C.道德的阶级性

D.道德的抽象性

企业在经营管理中，应该以（A）为本。

A.职工

B.企业

C.经济效益

D.领导

在一个人的社会交往中，对其影响最为广泛的是（C）。

A.家庭范围内的交往

B.公共场合的交往

C.职业交往

D.非职业交往

对企业职工的职业道德的重视和培训主要由企业老板来实行，国家和政府并不直接干预，这显示了（C）。

A.私有制社会职业道德教育的特点

B.社会主义职业道德教育的特点

C.现代资本主义职业道德教育的特点

D.所有市场经济社会的职业道德教育的特点

职业道德直接影响政府和国家形象的社会是（D）。

A.传统农业社会

B.资本主义社会

C.市场经济社会

D.社会主义社会

勤俭自强指的是（A）。

A.勤劳节俭和自主自强

B.勤劳节俭

C.自主自强

D.艰苦朴素

提倡爱岗敬业，提倡“干一行，爱一行”的精神，实质上就是提倡（A）。

A.为人民服务的精神

B.等价交换的原则

C.无偿劳动的原则

D.铁交椅和铁饭碗思想

职业道德培养的首要环节是（A）。

A.职业道德教育

B.职业道德修养

C.职业道德境界

D.职业道德实践

作为从业人员职业道德人格的最后完成的标志是（B）。

A.职业道德认识

B.职业道德习惯

C.职业道德意志

D.职业道德信念

职业道德培养的关键环节是（A）。

A.职业道德修养

B.职业道德境界

C.职业道德教育

D.职业道德习惯

二、多选题

党的二十届三中全会指出，必须坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善我国（ABC）,丰富各层级民主形式，把人民当家作主具体、现实体现到国家政治生活和社会生活各方面。

A.根本政治制度

B.基本政治制度

C.重要政治制度

党的二十届三中全会强调，全党必须求真务实抓落实、敢作善为抓落实，坚持上下协同、条块结合，科学制定改革（ABC）。

A.任务书

B.时间表

C.优先序

党的二十届三中全会强调，进一步全面深化改革的总目标是（BC）。

A.全面建成社会主义现代化强国

B.继续完善和发展中国特色社会主义制度

C.推进国家治理体系和治理能力现代化

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，（AB）是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。

A.科学的宏观调控

B.有效的政府治理

C.重点领域和关键领域深化改革

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，坚持和发展新时代“枫桥经验”,健全党组织领导的（ABC）相结合的城乡基层治理体系，完善共建共治共享的社会治理制度。

A.自治

B.法治

C.德治

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，保持以党的自我革命引领社会革命的高度自觉，坚持用（AC）管党治党，完善党的自我革命制度规范体系。

A.改革精神

B.创新精神

C.严的标准

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，（ABC）是中国式现代化的基础性、战略性支撑。

A.教育

B.科技

C.人才

D.制度

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，到二○三五年（ABCD）。

A.全面建成高水平社会主义市场经济体制

B.基本实现国家治理体系和治理能力现代化

C.基本实现社会主义现代化

D.中国特色社会主义制度更加完善

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，进一步全面深化改革，要更加注重（ABC）。

A.系统集成

B.突出重点

C.改革实效

D.提高效率

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议对进一步全面深化改革做出系统部署，强调（ABCD）。

A.构建高水平社会主义市场经济体制，健全推动经济高质量发展体制机制

B.构建支持全面创新体制机制，健全宏观经济治理体系

C.完善城乡融合发展体制机制，完善高水平对外开放体制机制

D.健全全过程人民民主制度体系，完善中国特色社会主义法治体系

关于高质量发展，下列说法正确的有：（ABC）

A.是全面建设社会主义现代化国家的首要任务

B.必须以新发展理念引领改革

C.需要完善推动高质量发展激励约束机制

D.只关注经济增长速度

党的二十届三中全会强调了以下哪些方面的重要性?（ABCD）

A.坚持和完善社会主义基本经济制度

B.构建高水平社会主义市场经济体制

C.深化国防和军队改革

D.推进全面依法治国

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，要深化以下哪些领域的改革?（ABC）

A.文化体制

B.社会体制

C.生态文明体制

D.党和国家机构

党的二十届三中全会提出，要加强和创新以下哪些方面的社会治理?（ABC）

A.社会治安整体防控体系

B.社会信用体系

C.社会保障体系

D.社会组织体系

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，进一步全面深化改革，必须统筹推进“五位一体“总体布局，协调推井“四个全面”战略布局，更加注重（BCD）。

A.提高效益

B.系统集成

C.突出重点

D.改革实效

2024年7月15日至18日，党的二十届三中全会在北京举行。全会强调，进一步全面深化改革要贯彻（ACD）等原则。

A.坚持党的全面领导、坚持以人民为中心

B.坚持改革与稳定相统一、坚持改革与发展相协调

C.坚持守正创新、坚持以制度建设为主线

D.坚持全面依法治国、坚持系统观念

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，教育、科技、人才是中国式现代化的（AC）支撑。

A.基础性

B.重要性

C.战略性

D.持续性

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出，到2035年要实现哪些目标（ABCD）

A.全面建成高水平社会主义市场经济体制

B.中国特色社会主义制度更加完善

C.基本实现国家治理体系和治理能力现代化

D.基本实现社会主义现代化

习近平文化思想是新时代中国特色社会主义文化建设理论与实践的智慧结晶，具有（ABCD）等理论特质。

A.科学性

B.人民性

C.实践性

D.开放性

关于习近平文化思想的特征，可以用（AC）来概括。

A.明体达用

B.明用达体

C.体用贯通

D.体用分离

坚持“两个至上”。树牢（AB）理念，始终把保护人民群众生命安全放在首位，围绕快救人、多救人、减少财产损失的目标要求，大力提升队伍快速响应和高效处置能力。

A.人民至上

B.生命至上

C.财产至上

D.法律至上

安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持（ABD）的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

A.安全第一

B.预防为主

C.防治结合

D.综合治理

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的（）。发展是党执政兴国的（BD）。

A.根本任务

B.首要任务

C.基本任务

D.第一要务

习近平指出，要强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的（ABCD）水平。

A.科学化

B.专业化

C.智能化

D.精细化

习近平强调，各级党委和政府要切实担负起“（AB）”的政治责任，严格落实责任制。

A.促一方发展

B.保一方平安

C.惠一方民生

D.净一方风气

（）是民族复兴的根基，（BC）是国家强盛的前提。

A.民族团结

B.国家安全

C.社会稳定

D.人民幸福

中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化的重要特征是（ABCD）。

A.中国式现代化是人口规模巨大的现代化

B.中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化

C.中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化

D.中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化

（CD）是社会主义现代化的根本要求。

A.文化富足

B.社会富余

C.物质富足

D.精神富有

中国式现代化的本质要求是：（ABCD），丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。

A.坚持中国共产党领导

B.坚持中国特色社会主义

C.实现高质量发展

D.发展全过程人民民主

继续推进实践基础上的理论创新，首先要把握好新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，必须（ABC）。

A.坚持人民至上，坚持自信自立

B.坚持守正创新，坚持问题导向

C.坚持系统观念，坚持胸怀天下

D.坚持弘扬真理，坚持实事求是

我们要落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，全面推进党的（ABCD），使我们党坚守初心使命，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

A.自我净化

B.自我完善

C.自我革新

D.自我提高

E.自我革命

中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局是指统筹推进（ABCD）。

A.经济建设

B.政治建设

C.文化建设

D.社会建设

中国式现代化是（ABCD）的现代化，是走和平发展道路的现代化。

A.人口规模巨大的现代化

B.全体人民共同富裕的现代化

C.物质文明和精神文明相协调的现代化

D.人与自然和谐共生的现代化

中国式现代化的本质要求是：（AB），实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。

A.坚持中国共产党领导

B.坚持中国特色社会主义

C.坚持改革开放道路

D.坚持人民民主专政

党的基层组织基本任务之一是对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，（ABCD），保障党员的权利不受侵犯。

A.严格党的组织生活

B.开展批评和自我批评

C.维护和执行党的纪律

D.监督党员切实履行义务

党的基层组织，根据工作需要和党员人数，经上级党组织批准，分别设立党的（ABC）。

A.基层委员会

B.总支部委员会

C.支部委员会

D.地方委员会

以下属于党的全国代表大会的职权的是（ABC）。

A.听取和审查中央委员会的报告

B.讨论并决定党的重大问题

C.修改党的章程

D.修订中华人民共和国宪法

改革完善应急管理体制，组建应急管理部，强化了应急工作的综合管理、全过程管理和力量资源的优化管理，增强了应急管理工作的（ABC）。

A.系统性

B.整体性

C.协同性

D.统一性

职业纪律具有的特点包括（AB）。

A.明确的规定性

B.一定的强制性

C.一定的弹性

D.一定的自我约束性

现代社会提倡节约，包括节约（ABCD）。

A.时间

B.空间

C.人力

D.资金和物质

社会公德特点包括（ACD）。

A.基础性

B.专业性

C.全民性

D.相对稳定性

诚实守信的基本要求有（ABD）。

A.忠诚所属企业

B.维护企业信誉

C.树立职业理想

D.保守企业秘密

从业人员在工作中必须遵守的行为准则有（ABCD）。

A.尊重同事隐私

B.替同事着想，给同事方便

C.宽容谅解

D.工作认真负责

要创新，应必须做到（ABC）。

A.学习钻研、激发灵感

B.大胆地试、大胆地闯

C.敢于提出新的问题

D.循规蹈矩

职业道德主要通过（ABC）的关系，增强企业的凝聚力。

A.协调企业员工之间

B.调节领导与职工

C.协调职工与企业

D.调节企业与市场

社会主义职业道德的特征是（ABC）。

A.继承性与创造性的统一

B.阶级性和人民性相统一

C.先进性和广泛性相统一

D.国际性和广泛性相统一

人生的社会价值指的是（ACD）。

A.个人的社会存在

B.社会对个人的尊重和满足

C.自我剖析和自我批评

D.培养职业道德习惯

从业人员要做到公平公正，应（ABCD）。

A.坚持按原则办事

B.不徇私情

C.不计较个人得失

D.不畏权势

文明生产的具体要求包括（ABCD）。

A.语言文雅、行为端正、精神振奋

B.相互学习、取长补短、共同提高

C.岗位明确、纪律严明、操作严格

D.技术熟练、互相支持、现场安全

道德的特征包括（ABCD）。

A.时代性

B.阶级性

C.普遍性

D.社会性

以下哪些内容体现了道德的普遍性（AC）。

A.人是一种道德性动物

B.商人的道德操守是买卖公平

C.道德存在于阶级社会和无阶级社会

D.东西方都有一些共同的道德

社会上流传着形容某些人行为的话："大法不犯，小错不断，难死领导，气死法院”。这句话体现了（AB）。

A.有些道德行为无法用法律干涉

B.除了法律之外，道德约束也是很有必要的

C.道德和法律相互渗透

D.道德和法律各不相干

职工同事间要保持和谐，默契的关系，具体来说，职工在工作中必须遵守以下行为准则（ABC）。

A.自觉接受和分担应承担的任务，不可有怨言

B.尊重同事的隐私，谅解同事的缺点和不足

C.合作使用工作用具和设备时，要多替同事着想，多给同事方便

D.具有良好的职业道德是职工努力钻研科学技术、革新工艺、发明创造的现实保证

职业道德可以促进企业技术进步，体现在（BCD）。

A.协调职工之间的关系

B.具有良好的职业道德是职工提高创新意识和创新能力的精神动力

C.职工具有良好的职业道德是企业保守科技机密的重要条件

D.具有良好的职业道德是职工努力钻研科学技术、革新工艺、发明创造的现实保证

职工良好的职业道德可以节约企业成本，体现在（ABCD）。

A.职工具备良好的职业道德有利于减少厂房、机器、设备的损耗，节约原材料，降低废次品率

B.职工具备良好的职业道德，职工与职工之间、职工与领导之间、职工与企业之间就会保持协调、融洽、默契的关系，从而降低企业作为整体的协调管理费用

C.职工具备良好的职业道德，就会改善企业形象，提高企业声誉，增强企业在社会上的可信度，从而有利于降低企业与政府、社会和顾客的谈判交易费用

D.职工具备良好的职业道德，有较强的时间观念，在工作中惜分珍秒，有利于提高劳动生产率，劳动生产率的提高，其实质是降低产品的工人工资成本

随着"买方市场”的出现，企业在市场中的竞争的内容发生以下变化（ABCD）。

A.由原来主要的产品成本竞争转向成本、质量、价格、服务、产品品牌和企业形象的综合竞争

B.竞争的范围也由国内竞争转向国际竞争

C.竞争更加多样化

D.竞争的手段更加全面

据统计，我国火灾事故的80%以上由人为因素造成，道路交通事故95%以上由违章造成，这说明（AC）。

A.安全意识谈薄

B.安全设施不够

C.有些人缺乏职业责任心

D.法则不健全

“主观为自己，客观为社会”是一种（AC）。

A.资本主义职业道德

B.资本主义公德

C.市场经济条件一可以保留的私人道德

D.一切私有制社会的职业道德

团结友善的基本要求是（ABC）。

A.识大体、顾大局，自觉维护集体和同志间的团结

B.主动与他人合作，共同完成工作任务

C.虚心学习别人的长处，热忱关心他人的疾苦

D.委曲求全，不讲原则的妥协

勤劳节俭的意义有（ABC）。

A.是富国强民，建设社会主义的总方针

B.是企业在市场竞争中生存、发展的基础和制胜的秘诀

C.是个人成功立业的根本途径

D.是一种小家子气

勤劳节俭的基本要求是（ABCD）。

A.树立为富国强民、创业弘业的志向

B.要勤劳，不要懒惰

C.要爱惜财力、物力、人力

D.要不怕困难，勇于克服困难

自主自强的意义（ABC）。

A.自主自强是自立自尊

B.自主自强的精神蕴含着与时俱进，开拓创新的内容

C.自立自强是事业成功的重要条件

D.争强好胜，事事处处不让人

职业道德实践行为的培训内容是（ABC）。

A.职业道德实践

B.职业道德行为

C.职业道德行为习惯

D.职业道德技能

社会主义职业道德培训的具体内容是（AB）。

A.思想理论知识培训

B.言行举止训练

C.树立职业理想

D.端正职业态度

社会主义职业道德思想理论知识培训的基本要求和内容是（ABCD）。

A.爱祖国

B.爱人民和爱劳动

C.爱科学

D.爱社会主义

社会主义职业道德培训的性质和方向方面的内容是（ABC）。

A.坚持爱国主义、集体主义、社会主义教育

B.社会公德、职业道德、家庭美德建设教育

C.世界观、人生观、价值观教育

D.文明礼貌教育

“雷锋精神”体现了（AD）。

A.“为人民服务”的社会主义公德

B.一切劳动者的职业道德

C.超越时代和地域的人类道德

D.崇高的个人私德

社会秩序的稳定与和谐最基本的保证是（AC）。

A.有法可依，有法必行

B.人与人之间和为贵

C.有一套道德规范，并且需要按道德规范行事

D.国家暴力机器的存在

道德的时代性指的是（BD）。

A.每一个时代的道德与其它时代的道德都不相同

B.道德随着社会经济的发展变化而发展变化

C.同一阶级在不同的时代有不同的道德

D.道德与物质生产力和社会形态的阶段性发展相适合

企业内部人际关系的主体可以分为以下几种（ABCD）。

A.因正常的工作而形成的工作交往关系B.在工作闲暇时的非正常交往

C.由于个人意愿而进行的工作以外的交往方式D.因工作接触而结交的知心朋友关系

职业道德是增强企业凝聚力的手段，体现在以下方面（ABC）。

A.职业道德是协调职工同事关系的法宝

B.有利于协调职工与领导之间的关系

C.有利于协调职工与企业之间的关系

D.有利于提高产品的质量

职业道德可以提高企业的竞争力，主要体现在以下方面（ABCD）。

A.有利于企业提高产品和服务的质量

B.有利于企业树立良好形象、创造企业品牌

C.可以促进企业技术进步

D.可以降低产品成本，提高劳动生产率和经济效益

企业礼俗包括（AB）。

A.企业礼仪

B.企业风俗

C.企业品牌

D.企业形象

贯穿于社会主义道德三大领域的是（ABD）。

A.为人民服务

B."五爱”

C.人人为我，我为人人

D.集体主义

社会主义职业道德区别于资本主义职业道德的特征是（ABD）。

A.经济基础不同

B.指导原则不则

C.内容不同

D.国家或政府发挥的作用不同

职业道德的差异反映了（CD）。

A.统治阶级和被统治阶级的矛盾

B.个人和社会的矛盾

C.不同职业群体利益的差异

D.不同职业特点的差异

以下属于职业道德的是（BC）。

A.村规民约

B.行业公约

C.职工守则

D.交通规则

文明礼貌的具体要求是（ABCD）。

A.仪表端庄

B.语言规范

C.举止得体

D.待人热情

对诚实和守信二者关系的正确说法是（AB）。

A.诚实是守信的心理品格基础，也是守信表现的品质

B.守信是诚实品格必然导致的行为，也是诚实与否的判定依据和标准

C.守信是个人内持品德

D.诚实是处理人际交往关系的准则和行为

诚实守信的意义有（ABC）。

A.诚实守信是做人的准则

B.诚实守信是企业的无形资产

C.诚实守信是做事的准则

D.诚实守信是商家标榜自己的招牌

职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，它涵盖了（ABC）。

A.从业人员与服务对象之间的关系

B.职业与职工之间的关系

C.职业与职业之间的关系

D.工人与领导的关系

社会主义市场经济是法制经济，是信用经济，是道德经济。它对市场主体的要求是（ABCD）。

A.诚信

B.公正

C.尽责

D.合作

个体职业道德的发展，不可避免地要经历以下几个时期（ABC）。

A.道德的他律时期

B.道德的自律时期

C.道德的价值目标形成时期

D.道德自我发展时期

现阶段，人们的道德境界大体上可以分为以下几种类型，即（ABCD）。

A.极端自私自利道德境界

B.追求个人正当利益的道德境界

C.先公后私的社会主义境界

D.大公无私的共产主义境界

职业道德培训的方法包括（ABCD）。

A.确立目标

B.进行评价

C.引入情感

D.强化训练

我国社会主义职业道德建设可以吸收借鉴的资源有（ABCD）。

A.儒家伦理思想

B.欧美国家的职业道德

C.日本企业的职业道德建设经验

D.新民主主义时期的革命道德传统

下列行为符合社会公德要求的有（ABD）。

A.不随地吐痰

B.不随地乱扔果皮纸屑

C.捡到财物，占为已有

D.爱护公园或路边的花草树木

某企业对员工进行职业培训时，也进行了职业道德教育。职业道德的基本要求有（ABCD）。

A.爱岗敬业

B.诚实守信

C.办事公道

D.服务群众

职业道德是事业成功的重要保证，体现在（ABC）。

A.没有职业带的的人干不好工作

B.职业道德是个人事业成功的重要条件

C.每一个事业成功的人往往都有较高的职业道德

D.从事一定的职业是人的需要

从道德结构看，人的道德素质包括（ABC）。

A.道德认识

B.道德情感

C.道德意志

D.道德行为

从道德可能涉及的领域来看，包括（ACD）。

A.家庭道德

B.道德行为

C.社会公德

D.职业道德

职业道德是人格的一面镜子，体现在（ABC）。

A.人的职业道德品质反映着人的整体道德素质

B.人的职业道德提高有利于人的思想素质的全面提高

C.从事一定的职业是人的需要

D.职业是人谋生的手段

社会主义职业道德体现了（AB）。

A.个人、集体和国家之间利益的统一

B.国家、企业和人民之间利益的统一

C.利己主义和集体主义的统一

D.公有制和私有制的统一

社会主义职业道德的特点是（ABCD）。

A.社会主义经济基础及政治制度的反映

B.在共产主义道德、社会主义道德指导下形成

C.确立了社会主义劳动态度

D.党和国家高度关注

职业道德的社会作用受到限制的社会是（AD）。

A.私有制社会

B.市场经济市场

C.公有制社会

D.资本主义社会

社会主义道德素质的提高依赖于（ABC）。

A.私德

B.公德

C.职业道德

D.资本主义社会

爱国主义在公民基本道德和职业道德中都具有重要意义。它表现在：（ABCD）。

A.爱国主义是公民的基本价值认同

B.爱国主义是各民族共同的精神支柱

C.爱国主义是提高公民道德境界的有效载体

D.爱国主义是民族、国家自强不息的强大凝聚力和生命力的根本体现。

遵纪守法对于职业活动具有重要作用。主要表现在（ABC）。

A.职业纪律与职业活动相关的法律、法规是职业活动能够正常进行的基本保证

B.遵纪守法是抵制行业不正之风的重要内容

C.遵纪守法是从业人员必备的道德品质

D.遵纪守法只是公民必备的道德品质

遵纪守法作为道德规范，其基本要求是（ABCD）。

A.认真学习职业纪律和有关的法律法规

B.正确认识职业权利与义务的关系，增强抵制行业不正之风的能力

C.严格要求和训练自己，养成遵纪守法的习惯

D.敢于同违法乱纪现象和不正之风作斗争

团结友善作为职业道德规范，对于开展工作，完成任务具有重要作用。主要是（ABC）。

A.团结友善是一切职业活动正常进行的重要保证

B.团结友善是集体主义原则在职业活动中的具体体现

C.团结友善是从业人员在生产和服务过程中的新型人际关系

D.团结友善仅是对待亲朋好友的为人处事态度

端正职业劳动态度就成为职业道德培养的一个核心内容和重要目标。正确的职业劳动态度就是指（ABC）。

A.具有遵纪守法的观念

B.尊重他人的劳动，珍惜劳动成果

C.培养爱劳动的习惯

D.职业道德知识

职业道德培训的一般内容是（AD）。

A.职业道德意识B.职业道德实践行为C.职业道德境界D.职业道德知识

职业道德意识的内容是（ABCD）。

A.职业道德认识

B.职业道德情感

C.职业道德意志

D.职业道德信念

提高技能是无止境的，其由低到高的层次要求是（ABCD）。

A.“会”

B.“熟”

C.“精”

D.“绝”

三、判断题

党的二十届三中全会强调了坚持和完善社会主义基本经济制度的重要性。（对）

党的二十届三中全会指出，教育、科技、人才在中国式现代化中扮演核心动力的角色。（错）

发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求。（对）

党的二十届三中全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。（对）

对外开放是中国式现代化的鲜明标识之一。（对）

总书记在中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第三次全体会议上提出，以永远在路上的坚韧和执着，精准发力、持续发力，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。（对）

党的二十届三中全会提出，要深化生态文明体制改革，建设美丽中国。（对）

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调，要深化党和国家机构改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。（错）

促进城乡要素平等流动、双向交换是党的二十届三中全会关于城乡融合发展的重要内容。（错）

深化科技体制改革需要取消所有科研项目的审批。（错）

有多少行业就有多少种不同的职业道德。（对）

社会舆论是一种强制性的道德约束机制。（错）

企业目标，是企业价值观、道德规范、行为准则和科学管理的反映。（错）

实现企业价值观和企业发展战略目标的主体是职工。（对）

在我国，职业道德修养取决于从业者自发地培养。（错）

劳动者的劳动态度在人类历史上是相一致的。（错）

遵守职业道德规范就是要求从业人员一心维护本单位、本部门的利益。（错）

公民基本道德规范与职业道德相互联系、相互贯通的。（对）

职业良心可以为职业劳动者在行为之前提供鉴别和选择的尺度和依据。（对）

职业良心与职业技能一样，是每个合格的职业劳动者必备的基本素质。（对）

谋财害命是一个法律事件，非道德事件。（错）

人类现存的一切道德都是统治阶级意志的反映。（错）

企业价值观是企业、企业职工的精神支柱和活力源泉，是企业中最宝贵的精神财富。（对）

企业文化这一概念是日本人提出来的。（错）

时代不同，职业道德也不同。（错）

社会主义职业道德独立于共产主义和社会主义的道德理想。（错）

一个人的社会地位、社会荣誉，从根本上说取决于自己的职业。（错）

在社会主义市场经济条件下，是否能做到爱岗敬业，取决于从业者是否满意于自己的职业。（错）

职业道德具有强化从业者道德人格形成和发展的自律价值。（对）

职业道德建设和社会公德培养不具有明显的一致性。（错）

职业道德是与家庭道德相对立的。（错）

在阶级社会里，被统治阶级不仅有自己的道德，且有自己的法律。（对）

在企业中，接触最多的是在领导与职工之间。（错）

企业崇高的文化价值理念本身就要求尊重、关心、爱护职工。（对）

社会主义社会中不同群体的利益和职业道德各不相同。（错）

“为人民服务”是社会主义公德，而非职业道德。（错）

爱国只是一个空洞的口号，没有任何切实的内涵。（错）

在职业道德培训中，课堂教育仍然是一种主要的教育形式。（对）

职业道德选择的主要条件是人们是否形成选择意识。（错）

职业良心与职业技能一样，是每个合格的职业劳动者必备的基本素质。（对）

遵守职业道德规范就不能追求任何利益。（错）

道德对行为约束的范围比法律广泛。（对）

作为企业文化的目标，一般指远大的、崇高的终极性目标。（对）

企业文化在职业道德中占有重要的位置。（错）

劳动的目的是为了个人的生存需要和利益。（错）

职业道德属精神范畴，与物质文明无关。（错）

质量和信誉是密不可分的。（对）

无私奉献精神作为一种道德追求，不可能与市场经济的要求相容。（错）

职业道德境界有着不同层次，但不能分成等级。（错）

职业道德的他律性和自律性的高度统一，就构成了职业道德价值目标。（错）

道德是一种内心的意识或观念。（错）

道德和法律在原始社会末期一起产生。（错）

企业文化是企业形象的本质，企业形象是企业文化的外显。（对）

只要注意商业广告策划，企业形象就会塑造起来。（错）

职业道德是职业者内心的一种信念，全靠个人自觉遵守。（错）

职业道德的讲求是社会主义社会特有的现象。（错）

奉献社会精神与社会主义市场经济是统一的，其根本目的都是为实现共同富裕的目标。（对）

诚信是一切道德的基础和根本，是人为之人的最重要的品德。（对）

职业道德人格是从业者个人的道德行为和道德品质的高度统一和集中的体现。（对）

在职业道德人格中，职业道德意志是关键。（对）

职业是人类社会发展到一定阶段的产物。（对）

世界各国国情不同，但其划分职业的标准相同。（错）

每种职业都意味着享有一定的社会权力，承担一定的社会责任。（对）

职业道德是职业活动自身的一种必要的生存与发展条件。（对）

人的精神状态、职业道德水平的高低，对生产力水平的提高是无关紧要的。（错）

职业道德是随着不同职业的出现而产生的。（对）

各行各业都有自己的职业道德。（对）

在社会主义市场经济条件下，职业活动体现责、权、利的统一。（对）

社会主义社会各种职业从本质上讲是平等的。（对）

心理学是研究人的心理活动形式及其规律的科学。（对）

心理学是研究“人心”的学问，如果了解了人心就会理解人的行为。（对）

在矿山应急救援中，导致救援失败的原因可以分为人的不安全行为和物的不安全状态两个方面，而物的不安全状态又往往是由于人的不安全行为引起的。（对）

疲劳一般分为生理疲劳、精神疲劳和心理疲劳三大类。（错）

心理疲劳是为工作所倦，不能再干，而生理疲劳则是倦于工作，不能再干。（错）

疲劳现象的出现要有一个过程，具有明显的积累特征，它大体可以分为轻度疲劳阶段、一般疲劳阶段、过渡疲劳阶段、严重疲劳阶段。（错）

休息效果随休息时间的增加而不断下降，在休息初期效果好，接着就慢慢减少。（对）

在救援时，为消除心理疲劳，尽量保持适合人体工作的环境温度，保持合适的采光、照明、色彩，有效控制噪音、尘毒危害源。（对）

凡是知道操作行为有一定危险，但仍然冒险操作的人，都可以认为是存在侥幸心理。（对）

盲目自信心理表现为：认为这是“经常干的工作”、“不知干过多少次”、“自己很有把握”、“不会有危险”等。（对）

第二部分 专业知识

一、单选题

在进行水泵的装配时，平衡盘与平衡环之间的轴向间隙正常时应保持(B)mm的距离。

A.0-0.5

B.0.5-1.0

C.1.0-1.5

D.1.5-2.0

水泵的流量是(D)。

A.单位时间内通过管路的液体体积

B.流过管道某一截面水的体积

C.泵口排出液体的体积

D.水泵在单位时间内所排出水的体积

水泵铭牌参数是指水泵在(D)。

A.最高扬程时的参数

B.最大流量时的参数

C.最大功率时的参数

D.最高效率时的参数

离心式水泵的流量减小时，其扬程(B)。

A.减小

B.增大

C.不变

D.不能确定

矿井泵工因瓦斯浓度超过规定而切断电源的离心式水泵，重新启动时，必须在瓦斯浓度降到(B)以下时。

A.0.5%

B.1%

C.1.50%

D.20%

启动前，打开(C)直到有水冒出，才能启动水泵。

A.底阀

B.逆止阀

C.放气阀

D.放水闸阀

调节离心泵的流量时，一般靠调节(A)的开度来实现。

A.闸阀

B.逆止阀

C.放气阀

D.放水闸阀

《煤矿安全规程》中规定，电气设备的检查、维护和调整，必须由(C)进行。

A.矿井泵工

B.设备维修工

C.电气维修工

D.井下电钳工

运行中离心式水泵的滚动轴承的温度不得超过(B)℃。

A.60

B.65

C.70

D.75

滤水器插入吸水井水面以下不得低于(A)m。

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.5

离心式水泵输送含有杂质的液体时，按是否有前、后盖板区分的叶轮形式不宜采用(A)。

A.封闭式

B.半开式

C.敞开式

D.敞开式或封闭式

离心泵的叶轮一般都制成(B)。

A.敞开式

B.半开式

C.半封闭式

D.封闭式

离心泵的扬程和叶轮的(A)成正比。

A.直径

B.宽度

C.光洁度

D.入口直径

离心式单吸单级悬臂式水泵的型号为(C)。

A.B.A.

B.B.Z.

C.D.A.

D.I.S.

主排水泵正常排水时，泵房内的温度不得超过(A)℃。

A.30

B.35

C.40

D.45

《煤矿安全规程》规定，检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的(D)。

A.100%

B.70%

C.50%

D.25%

离心式水泵吸水管路内的压力一般(B)大气压。

A.大于

B.等于

C.小于

D.不确定

离心式水泵的叶轮直径发生变化时，扬程与叶轮直径(D)。

A.成正比

B.的平方成正比

C.成反比

D.的立方成反比

水泵性能测定后绘制的关系曲线图中，(A)的关系曲线为水泵的主要特性曲线。

A.流量与扬程

B.流量与功率

C.流量与效率

D.流量与允许吸上真空度

未灌满引水或底阀泄漏而引起离心式水泵的故障是(A)。

A.水泵不上水，压力表和真空表指针跳动

B.水泵不上水，真空表指示高度真空

C.水泵不上水，但压力表有压力

D.水泵排水量不足，排水压力降低

按水体的类型、流态、规模、方式赋存条件及允许采动影响程度将受开采影响的水体分为(C)个采动等级

A.1

B.2

C.3

D.4

(A)是矿井水害防治工作的第一负责人。

A.矿长

B.生产矿长

C.安全矿长

D.地质科长

对新掘巷道内建筑的防水闸门，必须进行注水耐压试验，水闸门内巷道的长度不得大于(C)。

A.25m

B.20m

C.15m

D.10m

在预计水压大于(B)kg/cm2的地点探水时，应预先安装孔口止水套管。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0

水文地质补充调查范围应当覆盖一个具有相对独立的(C)、径流、排泄条件的地下水系统。

A.充水

B.补充

C.补给

D.含水

巷道由高向低掘进，与老空积水区平行，探上部采面老空水，探水钻孔布置应根据煤柱厚度严格控制(C)。

A.煤柱厚度

B.老空水量

C.老空水头降低高度

D.掘进头标高

某钻孔孔口地面标高为1527.8，孔深235m见8#煤层底板，8#煤层结构为1.25(0.35)0.90，则8#煤层底板标高为(D)。

A.1291.55

B.1290.3

C.1290.65

D.1292.8

起重机吊钩挂绳处断面磨损超过高度多少时要报废(A)。

A.10%

B.6%

C.8%

D.9%

起重吊装作业中若用两台或两台以上吊车进行抬吊时，应按吊车额定起重能力的多少计算和分配载荷(A)。

A.80%

B.10%

C.20%

D.30%

当什么不明确或错误时，起重机操作人员可以拒绝执行(A)。

A.信号指挥

B.不均应听从

C.安全操作

D.安全装置失灵

卡环出现裂纹，补焊后还可以使用？(A)

A.不可以

B.可以

C.根据裂纹位置确定

D.根据吊重情况

两根钢丝绳的夹角60度，吊起一重10吨的钢材，每一根钢丝绳所承受的拉力为(B)吨。

A.5

B.5.77

C.8

D.10

必要时不可以用起重机进行什么？(A)

A.斜拉、斜吊

B.制动器

C.集电器

D.保护元件

起重机械是特种设备，根据技术监督局有关规定，每(C)年定检一次。

A.半

B.一

C.两

D.三

起重机在发生电气火灾后，应用(C)器材灭火。

A.泡沫灭火器

B.水

C.干粉灭火器

D.普通灭火器

起重机检修属高处作业，应佩戴安全带，安全带使用应(C)。

A.高挂低用

B.低挂高用

C.高挂高用

D.地挂低用

吊具包括吊钩、吊索、卡环及附件还包括什么？(A)

A.平衡梁

B.钢丝绳

C.尼龙带

D.滑车

吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕，除固定绳尾圈数外，不得少于几圈？(A)

A.3圈。

B.4圈

C.6圈

D.7圈

信号指挥可以用口哨、旗语工具还有什么工具？(A)

A.讲机

B.手机

C.传呼机

D.大哥大

吊钩应有防脱钩的什么装置？(A)

A.保险装置

B.自动装置

C.安全装置

D.制动装置

吊物水平移动，必须高于所跨越的障碍物至少几m时，方可发出转臂信号？(A)

A.1m

B.3m

C.6m

D.5m

起重机吊钩危险断面及钩颈有永久变形时，要报废吗？(C)

A.不用报废

B.修理后才能使用

C.要报废

D.看情况确定

夜间进行吊装作业时，必须有足够的什么？(B)

A.人手

B.照明

C.装卸搬运工

D.设备

在起重吊装中，钢丝绳捆绑点的选择主要依据是被吊物的(C)。

A.重量

B.外形尺寸

C.重心

D.用途

安全装置失灵或带病的可以吊吗？(A)

A.不可以

B.可以

C.一般可以

D.特殊情况可以

零散碎料如果没有容器装载，只要绑扎好就可以吊运吗？(B)

A.可以

B.不可以

C.设两名指挥人员即可

D.只要确保下方无人即可

信号工和挂钩工一起作业时由谁发号施令？(A)

A.信号工

B.挂钩工

C.两人商量

D.听领导安排

排水车接地钎应砸至距离地面(C)以下。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.全部

发电机组启动前，应首先检查电池电压，电池电压要在(C)伏以上。

A.22

B.23

C.23.5

D.22.5

保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用(C)。

A.红色

B.蓝色

C.黄绿双色

D.黄色

停止排水作业时，第一步应做什么？(B)

A.关闭断路器

B.将水泵控制柜开关调至停车

C.回收水泵

D.关闭发电机组

连接水带时使用的工具是什么？(A)

A.卡箍

B.钳子

C.螺丝刀

D.扳手

低压断路器也称为(C)。

A.闸刀

B.总开关

C.自动空气开关

D.隔离开关

排水车水泵使用三相电，其相电压为(B)。

A.220V

B.380V

C.110V

D.180V

水泵就位联机时，水泵需要浸没到水面下的哪个位置？(B)

A.水面以下5cm

B.水面以下20cm

C.水面以下30cm

D.水面以下任意位置

熔断器主要用来进行(B)

A.过载保护

B.短路保护

C.过电压保护

D.漏电保护

国家规定的安全色，其中(C)表示禁止、停止。

A.黄色

B.蓝色

C.红色

D.绿色

转动设备威胁到人身及设备安全时，应(B)

A.先启备用设备，再停故障设备

B.立即用事故按钮紧急停运

C.立即汇报上级

D.停机检查

以下哪种情况下，可以直接按下紧急停机停止发电机组?(C)

A.发电机组怠速运行时

B.发电机组刚启动运行时

C.输出负载发生紧急故障时

D.作业结束，停泵时

市电优先为:(C)

A.市电有无都为市电供电

B.市电正常市电供电，市电异常机组供电

C.市电正常市电供电，市电异常机组供电，市电恢复后优先由市电供电

D.市电异常，发电机组正常供电

操作转动的机器设备时，不应佩戴(B)。

A.戒指

B.手套

C.手表

D.手机

电气上用(A)三色分别代表L1、L2、L3三个相序。

A.黄、绿、红

B.黄、红、绿

C.红、绿、黄

D.蓝、绿、黄

并联电路的总电流等于各个支路电流之(A)。

A.和

B.差

C.积

D.平方

电阻R1，R2，R3串联后接在电源上，若电阻上的电压关系是U1＞U3＞U2，则三个电阻值之间的关系是(B)。

A.R1＜R2＜R3

B.R1＞R3＞R2

C.R1＜R3＜R2

D.R1＞R2＞R3

维修电工在操作中，特别要注意(B)问题。

A.戴好安全防护用品

B.安全事故的防范

C.带电作业

D.安全文明生产行为

防汛工作的方针是(A)。

A.安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险

B.常备不懈，安全第一，全力抢险，以防为主

C.安全第一，以防为主，常备不懈，全力抢险

D.以防为主，安全第一，全力抢险，常备不懈

特大洪水是指重现期超过(D)年的洪水。

A.10

B.20

C.30

D.50

防汛抗洪工作实行各级人民政府(A)负责制，统一指挥.分级分部门负责。

A.行政首长

B.分管领导

C.业务部门

D.水利部门

《中华人民共和国防洪法》于(C)年正式施行。

A.1996

B.1997

C.1998

D.1999

国家防总抗旱应急响应机制共分为四级，最高级别为(A)级。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.Ⅳ级

进入汛期，防汛指挥机构要实行(D)值班制度，全程跟踪雨情、水情 、工情、灾情，并根据不同情况启动相关响应工作。

A.8小时

B.12小时

C.16小时

D.24小时

新中国成立后，经过几十年的努力，我国已基本形成(B)相结合的综合抗旱减灾体系。

A.开源和节流措施

B.工程和非工程措施

C.常规和非常规措施

D.日常和应急措施

《中华人民共和国防洪法》规定，有防洪任务的(C)以上各级人民政府都要成立防汛指挥机构，其受上级防汛指挥机构和同级人民政府的领导。

A.省级

B.市级

C.县级

D.乡级

水灾害主要类型有洪水.山洪泥石流.涝渍.干旱.风暴潮.灾害性海浪.水生态环境恶化等。(B)是产生水灾害的主要原因。

A.人类活动

B.大自然力量

C.环境变化

D.预报不准

警戒水位是指江河漫滩行洪.堤防可能发生(A)，需要开始巡堤查险.加强防守时的水位。

A.险情

B.重大险情

C.损毁

D.决口

红色暴雨预警信号是指(D)。

A.12小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续。

B.6小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续。

C.3小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续。

D.3小时内降雨量将达100mm以上，或者已达到100mm以上且降雨可能持续。

地下车库防洪工程措施包括(A)。①抬高进出口高度②加装防洪挡板③准备防洪专用沙袋④安排人员监视水情⑤通知车主移车

A.①②③

B.①②③④

C.①②③④⑤

D.②③④⑤

以下管涌险情的抢护方法中错误的是(C)。

A.反滤导渗

B.蓄水反压

C.黏土封堵出口

D.围井反滤

防汛编织袋应是为防汛抢险专门制作的，要求编织袋的性能不包括(A)。

A.色泽明亮

B.摩擦系数大

C.透水性能好

D.抗顶破能力强

山洪是指山区溪沟中发生的暴涨洪水。山洪具有突发性.(A).破坏力强等特性。

A.水量集中、流速大

B.流速小、水量小

C.流量大、时间长

D.流量小、时间长

发生山体滑坡时，应向(B)跑，迅速远离滑坡体。

A.滑坡体上游

B.滑坡体两侧

C.滑坡体下游

D.滑坡体运动相反方向

台风灾害发生时，建筑物哪类构件最易发生损坏?(B)

A.墙、柱等竖向受力构件

B.门、窗及填充墙等围护构件

C.梁、板等水平受力构件

D.隔墙、檩等非结构构件

我国通常将汛期划分为春汛、(B) 、秋汛等。

A.夏汛

B.伏汛

C.梅汛

D.凌汛

下列关于汛期的说法不正确的是：(C)。

A.汛期是指一年中因季节性降雨、融冰、化雪引起的江河水位有规律地显著上涨时期

B.由于汛期地理位置及气候差异，各地汛期迟早不一

C.全国各地汛期都是5—8月份

D.汛期又分为春汛.凌汛.伏汛和秋汛

下列对干旱和旱灾的描述错误的是：(C)。

A.干旱偏向自然情况

B.旱灾与社会经济有关联

C.有干旱一定会出现旱灾

D.有旱灾一定出现干旱

下列关于凌汛说法不正确的是：(D)。

A.凌汛是指河道结冰或冰凌积成冰坝阻塞河道

B.冰凌聚集形成冰塞或冰坝会导致水位大幅度抬高

C.凌汛轻则会导致漫滩，重则会导致决堤成灾

D.凌汛一般发生在夏季

干旱有季节之分，有春旱、夏旱、秋旱、冬旱和(D)。

A.城市旱情

B.牧业旱情

C.农业旱

D.连旱

人多水少、(B)是我国基本国情水情。

A.洪涝干旱灾害频繁

B.水资源时空分布不均

C.水污染形势严峻

D.水资源供需矛盾突出

发布台风(C)预警后，商业服务业应停止室内外大型集会，加强对已开展工作的检查，及时发现隐患，确保各项措施落实到位。

A.红色

B.橙色

C.黄色

D.蓝色

遭遇滑坡和泥石流的自救方法，错误的是：(B)

A.向垂直于泥石流前进的方向跑。

B.山区扎营，选择在避风的谷底。

C.向未发生泥石流的高处跑。

D.不要顺着滚石方向往山下跑。

在一定时间内，降落到水平地面上的雨水深度叫雨量。雨量按24小时分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨和特大暴雨6个等级，其中大暴雨为24小时降雨(B)。

A.250.0mm

B.100～249.9mm

C.50～249.9mm

D.50～99.9mm

以下哪种情况不属于矿井必须进行探放水的情况？(D)

A.接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱时

B.打开隔离煤柱放水时

C.接近有出水可能的钻孔时

D.采掘工作面前方煤(岩)层完整，无任何异常迹象时

矿(公司)当地出现特大型、大型地质灾害后,应在(A)小时内速报集团公司总调度室、地质勘测处和市国土资源局，同时可直接速报省国土资源厅和国土资源部。

A.1

B.2

C.3

D.4

钻孔内水压大于(B)时,应当进行反压和有防喷装置的方法钻进。

A.1Mpa

B.1.5Mpa

C.2Mpa

由1:500地形图上量出A.B两点间的图上距离是80mm,则A.B两点的实地距离是(B)。

A.40m

B.400m

C.80m

D.800m

矿井井下主要泵房中必须有(C)套水泵。

A.1

B.2

C.3

D.4

违反“煤矿企业、矿井应当按照本单位的水害情况,配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用探防水设备,建立专门的探防水作业队伍”规定的煤矿企业将给予警告,并处以(A)以下的罚款。

A.2万元

B.5万元

C.81万元

D.15万元

井下水文地质勘查可采用井下物探、钻探、(C)、测试等手段。

A.分析

B.检验

C.监测

D.化探

矿井水文地质类型应当每3年进行重新确定。当发生重大突水事故后,矿井应当在(A)年内重新确定本单位水文地质类型。

A.1

B.2

C.3

D.4

开采矿产资源造成矿山地质环境破坏的由(A)负责治理恢复、治理恢复费用列入生产成本

A.采矿权人

B.地方政府

C.法人代表

煤矿安全质量标准化要求矿井(A)进行一次防治水排查,并有排查分析记录。

A.每月

B.每季

C.每年

井下探放水的原则是预测预报,有疑必探,先探后掘,先治后采,山西省政府下文明确要求(A)。

A.有掘必探

B.有录必探

C.有巷必探

备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的(C)。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

工作水泵的能力,应当能在20h内排出矿井24h的(C)。

A.最小涌水量

B.最大涌水量

C.正常涌水量

D.平均涌水量

井下钻孔施工时,当钻孔倾角大于(A)度以上时严禁人工起、下钻。

A.25

B.30

C.35

D.40

安装钻机探水前,应加强钻场前、后(B)范围内的巷道支护,并打好坚固的立柱和拦板,安全通道要畅通。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

钻进时严格执行“(A)”的操作顺序。

A.先停机、后停水;先开水、后开钻

B.先开水、后开钻;先停机、后停水

C.先停机、后开钻;先开水、后停水

D.先停机、先开水;后停水、后开钻

采区水仓的有效容量应能容纳(A)小时的采区正常涌水量。

A.4

B.8

C.16

D.24

水仓的空仓容量必须经常保持总容量的(C)％以上

A.50

B.60

C.75

D.80

在煤矿生产过程中，经常应用(B)比例尺的图纸。

A.1:500、1:1000、1:2000

B.1:1000、1:2000、1:5000

C.1:2000、1:3000、1:5000

D.1:2000、1:5000、1:10000

探同层采空区积水时探水钻孔在平面图上呈扇形、成组布设,终孔位置以满足平距(B)m为准。

A.2

B.3

C.4

D.5

水文地质补勘抽水试验的水位降深,应当根据设备能力达到最大深度,降深次数不少于(C)次，降距合理分布。

A.1

B.2

C.3

D.4

掘进工作面进入积水界线后必须超前探放水,在距积水实际边界(C)m处停止掘进,进行打钻放水。

A.10

B.20

C.30

D.40

重大突水事故,是指突水量首次达到(C)m3∕h以上或者造成死亡3人以上的突水事故。

A.100

B.200

C.300

D.400

正常涌水量大于1000m3∕h的矿井,主要水仓有效容量按照V=2(Q+3000)计算,其中Q代表(B)?

A.矿井每小时的最大涌水量

B.矿井每小时的正常涌水量

C.矿井每天的最大涌水量

D.矿井每天的正常涌水量

井筒穿过含水层段的井壁结构应当采用有效防水混凝土或者设置隔水层,井筒淋水超过每小时(A)时,应当进行壁后注浆处理。

A.6m3

B.12m3

C.18m3

D.24m3

矿井透水后人员撤退路线出现冒顶或涌水堵塞去路时,应该(C)。

A.冒险爬到冒落空间通过

B.强行潜水逃出

C.选择安全地点暂避待救

矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求,应当至少有(C)台水泵。

A.1

B.2

C.3

D.4

探放水设计由地测机构提出,经(B)组织审定同意,按设计进行探放水。

A.地质科长

B.矿井总工程师

C.生产矿长

D.矿长

检修水泵的能力,应当不小于工作水泵的能力的(A)。

A.25%

B.60%

C.35%

D.75%

矿井水文地质条件分为(B)大类。

A.5

B.4

C.3

D.2

探放断裂构造水和岩溶水等时,探水钻孔沿掘进方向的前方及下方布置。底板方向的钻孔不得少于(A)。

A.2个

B.3个

C.4个

D.5个

煤矿井口和工业场地内建筑物的工程必须(A)于当地历年最高洪水位。

A.高

B.等

C.低

矿安全规程规定,采掘工作面或其他地点遇到有突水预兆时,必须确定(B)进行放水。

A.警戒线

B.探水线

C.积水线

D.水位线

井下采掘作业发现有出水征兆时,应当先(C)作业。

A.快速

B.探水

C.停止

防治水工作是一项涉及(C)的综合性系统工程。

A.多个矿井

B.多种资料图纸

C.多专业和部门

矿井水文地质类型应当每(A)年进行重新确定。

A.3

B.4

C.5

D.6

水害应急预案应当(C)年进行修订并每年进行1次救灾演练。

A.2

B.3

C.1

D.5

井下泵房应当积极推广无人值守和远程监控集控系统,加强排水系统检测与维修,时刻保持水仓容量不小于(C)和排水系统运转正常。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

水文地质类型中等的矿井地测科配备不少于(B)名防治水专业技术人员。

A.1

B.2

C.3

D.4

掘进工作面进入积水警戒线后必须超前探放水,在距积水实际边界(A)m处停止掘进,进行打钻放水。

A.20

B.25

C.35

D.40

矿山企业对使用机械、电气设备、排土场、砰石山、尾矿库和矿山闭坑可能引起的危害，(C)采取预防措施。

A.不必

B.可以

C.应当

老空积水的水质多为(C)性水。

A.碱

B.中

C.酸

矿井主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒,并应高出泵房底板(C)以上;另一个出口通到井底车场，在此出口通路内,应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。

A.3m

B.5m

C.7m

D.10m

矿井地质报告一般每(C)年修改一次。

A.3～5

B.6～8

C.8～10

D.10～15

某煤矿受采掘影响的含水层为顶板砂岩含水层，该含水层的水文地质钻孔单位涌水量q值为1.2L/(s·m)，该含水层富水性为(C)。

A.弱富水性

B.中等富水性

C.强富水性

D.极强富水性

某整合煤矿井田范围内分布有一定数量的小煤窑老空区，为有效防治老空区透水，该矿制定了煤巷探放水方案及应急措施。2018年8月1日，该矿综掘一队在1201回风巷掘进工作面施工钻孔时，出现涌水量增大、顶钻等现象，初步判断为钻探至老空区。下列防治老空区透水的做法中，正确的是(B)。

A.立即停止作业，安装提前准备好的排水泵，并拔下钻杆进行疏放水。

B.迅速加固钻孔周围及巷道顶帮，另选安全地点打孔放水。

C.另外施工探放水钻孔，并安装长度不小于5m的止水套管。

D.无须检测瓦斯浓度，直接进行探放水。

某煤矿正常涌水量为1200m³/h，主要水仓有效容量应为(C)m³。

A.6400

B.7000

C.8400

D.8200

某煤矿正常涌水量为800m³/h，主要水仓有效容量应为(A)m³。

A.6400

B.7000

C.8400

D.8200

某煤矿最大涌水量为1100m³/h，那么其工作水泵和备用水泵的排水能力应在(A)m³/h以上。

A.1320

B.1400

C.1600

D.1800

对新掘进巷道内建筑的防水闸门，必须进行注水耐压试验，试验的压力不得低于设计水压，其稳压时间应在(B)以上。试压时应有专门的安全措施。

A.12

B.24

C.36

当导水裂缝带范围内的含水层或老空积水等水体影响采掘安全时，应(B)或注浆改造含水层。

A.超前探水

B.超前钻探疏放

C.边掘边探

当煤矿井下某一地点发生突然透水事故时，现场人员应立即报告(C)。

A.安全副矿长

B.总工程师

C.矿调度室

在向老空区打钻探水时，钻探接近老空水时，应当安排(A)在现场值班，随时检查空气成分。

A.专职检查工或者矿山救护队员

B.爆破员和救护员

C.班组长或瓦斯检查工

一般认为陷落柱是由于(B)原因而形成的。

A.地震

B.岩溶塌陷

C.煤矿开采

降大到暴雨时和降雨后，应有专业人员观测地面积水与洪水情况、井下涌水量等有关水文变化情况和矿区及附近地面有无裂缝、采空区与岩溶塌陷等现象，并(B)。

A.停止工作

B.及时报告矿调度室及有关负责人

C.立即处理

矿井主要泵房应当至少有2个安全出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板(C)m以上；另一个出口通到井底车场。

A.2

B.5

C.7

防水闸门来水侧15～25m处，应加设一道挡物(B)。

A.密闭墙

B.箅子门

C.风门

水文地质条件复杂、极复杂矿井应每()至少开展1次水害隐患排查，其他矿井应每(B)至少开展1次。

A.季度、月

B.月、季度

C.月、年

防水闸门必须灵活可靠，并保证每年进行(B)次关闭试验。

A.1

B.2

C.3

褶曲在煤层底板等高线图上表现为等高线(B)。

A.中断

B.弯曲

C.水平

在预计水压大于(A)MPa的地点探水时，应当预先固结套管，在套管口安装闸阀，进行耐压试验。

A.0.1

B.0.5

C.1.0

关于倾向与煤层地板等高线的描述，以下说法正确的是(A)。

A.与等高线垂直，指向标高低的方向

B.与等高线垂直，指向标高高的方向

C.和等高线的方向相同

煤矿主排水检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的(B)%。

A.20

B.25

C.30

薄煤层的厚度为(C)m。

A.1.3～3.5

B.2.0～4.5

C.小于1.3

矿井建设和延深中，当开拓到设计水平时，只有在建成防、排水系统后，方可(B)。

A.回采

B.开拓掘进

C.掘进

上盘相对上升，下盘相对下降的断层是(C)。

A.倾向断层

B.正断层

C.逆断层

水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置(C)。

A.临时泵站

B.挡水墙

C.防水闸门

报废的井巷必须做好隐蔽工程记录，并在(A)上标明，归档备查。

A.井上下对照图

B.矿井充水性图

C.采掘工程平面图

矿井水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应及时清理，每年(C)前必须清理1次。

A.年初

B.年底

C.雨季前

老空积水范围、积水量不清楚的，近距离煤层开采的或者地质构造不清楚的，探放水钻孔超前距不得小于(B)m，止水套管长度不得小于10m。

A.10

B.30

C.40

新建、改扩建矿井或者生产矿井的新水平，正常涌水量在1000m3/h以下时，主要水仓的有效容量应当能容纳所承担排水区域(B)h的正常涌水量。

A.5

B.8

C.12

断层面与断层的上盘(或下盘)煤层的交线称为(B)。

A.断层线

B.断煤交线

C.断盘

相邻矿井的分界处，应当留(C)。

A.保护煤柱

B.水闸墙

C.防隔水煤(岩)柱

煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或其他水体威胁时，应(A)垮落带、导水裂缝带发育高度。

A.实测

B.计算

C.预测

井下采区、巷道有突水危险或者可能积水的，应当优先施工安装(C)，并保证有足够的排水能力。

A.报警系统

B.自动控制系统

C.防、排水系统

泥岩一般为(C)。

A.含水层

B.潜水层

C.隔水层

井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高，应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板高出(C)m。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

从防止静电火花方面，(A)不适合井下使用。

A.塑料管

B.钢管

C.铁管

防水闸门硐室前、后两端，应分别砌筑不小于(C)的混凝土护碹，碹后用混凝土填实，不得空帮、空顶。

A.2

B.3

C.5

打钻时，如钻孔内水的压力突然增大，应立即(A)，但不得拔出钻杆。

A.停止钻进

B.电源关闭

C.钻杆固定

严禁开采地表水体下、强含水层下、采空区水淹区域下且水患威胁未消除的(C)。

A.倾斜煤层

B.厚煤层

C.急倾斜煤层

疏干降压是一种防治矿井水害的(B)。

A.消极措施

B.积极措施

C.被动措施

井巷出水点的位置及其水量，有积水的井巷及采空区的积水范围、标高和积水量，都必须绘在(C)上。

A.通风立体图

B.采区巷道布置图

C.采掘工程平面图和矿井充水性图

矿井井下水仓的空仓容量应当经常保持在总容量的(C)%以上。

A.10

B.30

C.50

《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》对企业开展隐蔽致灾因素普查、用好普查成果提出明确要求，矿山企业要采用(D)等方法，全面普查含水体、地质构造、老空区、瓦斯富集区、冲击地压和岩爆危险区等分布情况。

A.遥感探测、地面测绘、GS分析

B.地震勘探、电阻率成像、热成像技术

C.磁力测量、重力测量、声波测井

D.钻探、物探、化探。

水文地质条件复杂和极复杂的矿井，在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时必须坚持(A)。

A.有掘必探

B.有疑必探

C.物探先行

D.预测预报

当矿井采空区与强含水层水或其他水体有联系时，应当(B)。

A.主动探放

B.先封堵出水点再探放

C.先降压再探放

D.先隔离再探放

为了防止地表水流入井下，对正在使用的钻孔，应当(A)。

A.安装孔口盖

B.封孔

C.经常巡视

D.设立标志

当透水发生后人员撤离路线受阻时，如果出现冒顶和涌水堵塞去路，应(D)。

A.清理障碍通过

B.潜水通过

C.迅速强行通过

D.选择安全地点暂避待救

钻孔内出现坍塌掉块或孔壁收缩，提动具有阻力时，应(D)。

A.冲力提拔

B.加大钻速

C.强行提拔

D.边提边扫孔

采掘工作面开始掘进和回采前，应当提出专门水文地质情况分析报告，经(C)组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后，方可进行回采。

A.安全副矿长

B.生产副矿长

C.矿井总工程师

D.矿长

防治水工程应当有专门设计，工程竣工后由(C)负责组织验收。

A.安全副矿长

B.生产副矿长

C.矿井总工程师

D.矿长

探水钻孔除兼作堵水或者疏水用的钻孔外，终孔孔径一般不得大于(D)。

A.55mm

B.65mm

C.75mm

D.94mm

井下探放强含水层水时，开孔位置应选在(A)。

A.岩石完整地带

B.岩石破碎地带

C.断层带附近

D.煤层中

现场作业人员在钻进时，发现钻孔中意外出水，要(A)，并立即向矿调度室汇报。

A.停止钻进，不拔出钻杆

B.停止钻进，拔出钻杆

C.拔出钻杆，关闭闸阀

D.注意观察，继续钻进

矿井主排水系统检修水泵的能力应当不小于工作水泵能力的(A)。

A.25%

B.50%

C.70%

D.80%

施工人员进入钻场，应首先检查(C)。

A.水沟是否清理

B.水泵是否正常

C.钻场是否安全

D.钻机是否完好

老空和钻孔位置不清楚时，探水钻孔成组布设，并在巷道前方的水平面和竖直面内呈扇形，钻孔终孔位置满足水平面间距不得大于(C)m。

A.1

B.1.5

C.3

D.5

探放断裂构造水和岩溶水等时，探水钻孔沿掘进方向的正前方及含水体方向呈扇形布置，钻孔不得少于3个，其中含水体方向的钻孔至少(B)个。

A.1

B.2

C.3

D.0

探查陷落柱等垂向构造时，应当同时采用物探、钻探两种方法，根据陷落柱的预测规模布孔，但底板方向钻孔不得少于(C)个，有异常时加密布孔。

A.1

B.2

C.3

D.5

煤层内，原则上禁止探放水压高于(C)MPa的充水断层水、含水层水及陷落柱水等。如确实需要的，可以先构筑防水闸墙，并在闸墙外向内探放水。

A.0.1

B.0.5

C.1

D.10

雨季“三防”不包括(C)。

A.防排水

B.防洪

C.防突水

D.防雷电

封闭不良钻孔的位置比较确切，有测斜资料可以定位，但地面启封和井下探查处理都有困难时，可以(B)。

A.不处理

B.留设防水煤柱

C.直接通过，出水后再处理

D.边通过，边处理

在煤层开采过程中，顶板破坏一般分为三带，其中不导水带为(C)。

A.垮落带

B.导水裂缝带

C.弯曲下沉带

D.承压水导升带

受地表水强烈补给的老空，放水应尽量避免在(D)进行。

A.冬季

B.秋季

C.夏季

D.雨季

煤矿进行带水压开采时，底板受构造破坏块段突水系数一般不大于(C)，正常块段不大于0.1MP/m。

A.0.04MPa/m

B.0.05MPa/m

C.0.06MPa/m

D.0.07MPa/m

老空水量以(D)为主。

A.动储量

B.动储量和静储量

C.含水层水量

D.静储量

(A)主要分布于疏松未胶结或半胶结的新生代地层中。

A.孔隙含水层

B.岩溶含水层

C.承压含水层

D.裂隙含水层

探查钻孔岩芯采取时，(A)。

A.不使用弯曲的岩芯管，防止震动造成岩芯堵塞

B.回次进尺得超过岩芯管的有效长度

C.提钻要稳，必要时可以墩打钻具

D.破碎岩石要采用多打、少提或双管钻进等方法

沿岩层探放水压大于3MPa的断层水时，止水套管长度不得小于(C)。

A.10m

B.15m

C.20m

D.25m

探放老空积水止水套管长度不得小于(A)。

A.10m

B.15m

C.20m

D.5m

探放水设计由(A)提出，经总工程师组织审定同意，按设计进行探放水。

A.地测机构

B.安监机构

C.生产部

D.调度室

下列关于透水事故与透水征兆的说法中，正确的是(C)。

A.在多种突水预兆同时出现时，才能说明有可能发生突水

B.有一种突水预兆发生时，即可判定即将发生突水

C.有突水预兆出现，有可能会发生突水，应采取应急避险措施

D.老空水突水前一般没有预兆发生

上山探水时，一般应双巷掘进，其中一条超前探水和汇水，另一条用来安全撤人。双巷之间每隔(B)掘一联络巷，并设挡水墙。

A.10至20m

B.30至50m

C.60至80m

D.80至100m

在施工大于1.5MPa的高水压钻孔时，(B)。

A.可以不装防喷装置

B.必须装设防喷装置

C.见水之后，安设防喷装置

D.采取一定措施，可以不装防喷装置

赋存于灰岩、白云岩等可溶性岩层的洞穴中的地下水为(B)。

A.孔隙水

B.岩溶水

C.老空水

D.裂隙水

发生局部冒顶，水量突增并出现流沙，一般是(B)突水预兆。

A.断层水

B.松散孔隙含水层

C.老空水

D.陷落柱水

煤层内，原则上禁止探放水压高于(B)的充水断层水、含水层水及陷落柱水。

A.1.5MPa

B.1MPa

C.2.5MPa

D.2MPa

探放老空水时，探水钻孔应成组布设，厚煤层内各孔终孔的垂距不大于(A)。

A.1.5m

B.2m

C.3m

D.4m

发生水害事故后，被水围困人员不应(D)。

A.向外发出求救声响

B.将双脚淤埋在干煤堆中保暖

C.平卧在地，保持体力

D.潜水寻找逃生通道

巷道接近有积水的老空区时，从(D)开始向前方打钻探水。

A.探水线

B.积水线

C.老空区边界线

D.警戒线

主要探水孔位置，应由(D)进行标定。

A.地质技术员

B.采煤技术员

C.探放水队伍队长

D.测量技术员

水文地质条件复杂、极复杂的矿井，井底车场周围不具备安装防水闸门的，应在正常排水系统的基础上，安装配备排水能力不小于(B)的潜水泵排水系统。

A.平均涌水量

B.最大涌水量

C.正常涌水量

D.最大突水量

井巷工程在浅部穿越某断层时发现此断层不含(导)水，在深部穿越该断层时，(C)。

A.可以不处理

B.应加强支护

C.应探查其危险性，防止滞后出水

D.支护后标出断层位置

探放老空积水最小超前水平距一般不得少于(C)。

A.20m

B.25m

C.30m

D.40m

对水压高、富水性强的底板岩溶水，优先采用(C)防治措施。

A.加大排水能力

B.加强支护减少采动影响

C.注浆加固隔水层或改造含水层

D.疏干开采

地下水按埋藏条件分类，可分为包气带水(上层滞水)、潜水和(C)。

A.孔隙水

B.岩溶水

C.承压水

D.裂隙水

煤矿主要水泵房应当至少有2个安全出口，其中1个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板(D)以上。

A.10m

B.15m

C.5m

D.7m

对于已经查明积水仅分布在掘进巷道一侧的探水区域，探水钻孔可呈口(B)布置。

A.交叉

B.半扇形

C.平行线形

D.扇形

探放水人员须按照批准的设计施工，当情况有变化时，(D)。

A.钻机操作人员根据实际情况灵活掌握

B.经施工人员协商可以改变设计

C.经施工队长确认后可以改变设计

D.经煤矿总工程师组织会审后可以改变设计

老窖水为多年积水，水循环条件差，水中含有大量硫化氢气体，并多为(D)。

A.中性水

B.弱碱性水

C.碱性水

D.酸性水

在工作面如果发现煤体上有铁锈水迹，基本可以大致判定前方有(B)。

A.底板水

B.老空水

C.陷落柱水

D.顶板水

在矿井有突水危险的采掘区域，应在其附近设置防水闸门。不具备建筑防水闸门的，应制定严格的其他防治水措施，并经(B)审批同意。

A.安全副矿长

B.煤矿企业主要负责人

C.煤矿总工程师

D.地测副总

天然充水水源不包括(D)。

A.地下水

B.地表水

C.大气降水

D.老窑水

按照地下水埋藏条件分类，贮存于地表以下第一个稳定隔水层上的地下水称为(B)。

A.上层滞水

B.潜水

C.承压水

下列(B)是矿井人为充水通道。

A.岩溶洞穴

B.封闭不良钻孔

C.陷落柱

D.导水断层

在工作面如果发现“挂红”、水味发涩时，就基本上可以判定前方有(B)。

A.砂岩裂隙水

B.老空水

C.岩溶水

D.松散层孔隙水

井下需要构筑水闸墙的，应由(C)进行设计。

A.煤矿地测科

B.煤矿生产技术科

C.相应资质单位

D.煤矿上级公司

主芯线截面为35mm2的矿用橡套铜芯电缆，长时允许负荷电流为(A)。

A.138A

B.113A

C.173A

D.85A

潜水电泵(型号BQ725-265/10-710/WS)的功率为()kW。

A.725

B.265

C.10

D.710

水泵的扬程是指(C)。

A.水泵提升水的高度

B.水泵提升水的压力

C.水泵提升水的能量

D.水泵提升水的重量

某煤矿有3台KXJ127(A)可编程控制箱(外壳印有Exdb[ibMb]IMb)，该可编程控制箱的防爆类型是(C)。

A.本质安全型

B.矿用增安型

C.矿用隔爆兼本安型

D.无火花型

轴封是泵的关键密封，它既要防止液体外泄，又要防止空气进入泵体内，常用的轴封有填料密封和(D)。

A.盘根密封

B.石棉密封

C.分水环密封

D.机械密封

泵的效率是指(A)。

A.泵的有效功率与输入功率之比

B.泵的输出功率与输入功率之比

C.泵的有效功率与输出功率之比

D.泵的输出功率与有效功率之比

泵的汽蚀余量是指(A)。

A.泵入口处的压力与液体的汽化压力之差

B.泵入口处的压力与液体的饱和压力之差

C.泵入口处的压力与液体的沸点压力之差

D.泵入口处的压力与液体的临界压力之差

井下配电网路校验保护装置的可靠动作系数采用(B)。

A.最大三相短路电流

B.最小两相短路电流

C.长时负荷电流

离心泵的主要部件是(D)。

A.叶轮

B.泵壳

C.轴

D.以上都是

以下哪种类型的泵适用于高扬程、小流量的场合。(D)

A.离心泵

B.轴流泵

C.混流泵

D.往复泵

泵的汽蚀现象是指(B)。

A.泵内液体汽化产生气泡

B.泵内液体压力降低至汽化压力以下

C.泵内液体温度升高

D.泵内液体压力升高

泵的吸入条件是指(B)。

A.泵入口处的压力必须高于大气压力

B.泵入口处的压力必须低于大气压力

C.泵入口处的压力必须等于大气压力

D.泵入口处的压力可以是任意值

泵的并联运行可以(B)。

A.提高泵的扬程

B.提高泵的流量

C.提高泵的效率

D.降低泵的效率

泵的串联运行可以(A)。

A.提高泵的扬程

B.提高泵的流量

C.提高泵的效率

D.降低泵的效率

泵的运行工况点是指(A)。

A.泵的特性曲线与管路特性曲线的交点

B.泵的特性曲线与泵的效率曲线的交点

C.泵的特性曲线与泵的功率曲线的交点

D.泵的特性曲线与泵的汽蚀曲线的交点

一般电动机启动电流为额定电流的(B)倍

A.2～3倍

B.4～7倍

C.5～10倍

离心泵按叶轮的数量分为(A)。

A.单级泵和多级泵

B.单吸泵和双吸泵

C.卧式泵和立式泵

为防止汽蚀现象，离心泵在运行时，其吸入口的液流压力必须(A)此时液流温度的汽化压力。

A.大于

B.等于

C.小于

扬程是把液体经泵后获得的机械能以(C)形式表示，其物理意义是液柱高度。

A.压力能

B.动能

C.位能

泵的运行工况点是由哪两条曲线的交点所定(A)。

A.扬程-流量和效率-流量

B.扬程-流量和轴功率-流量

C.效率-流量和轴功率-流量

离心水泵启动后出口逆止门打不开的象征是(C)。

A.电流小，出口门前压力高

B.电流大，出口门前压力高

C.电流小，出口门前压力低

泵串联运行时，下列说法正确的是(B)。

A.流量相加，扬程不变

B.流量不变，扬程相加

C.都相加

泵并联运行时，下列说法正确的是(A)。

A.流量相加，扬程不变

B.流量不变，扬程相加

C.都相加

离心泵的水力损失大部分集中在(C)中。

A.吸入室

B.叶轮

C.压出室

D.均匀分布

联轴器与轴的组装宜采用(D)法。

A.热装

B.紧压

C.敲击

D.热装与紧压

高压给水泵在升温过程中严禁盘车，以防转子(B)。

A.部件松动

B.动静部件咬合

C.机械密封磨损

D.弯曲

大型调速给水泵的电动机与主给水泵的连接方式为(D)联轴器连接。

A.刚性

B.挠性

C.半挠性

D.液力

一个压力表放在大气中，指针读数为零，那么用此压力表所测得的压力是(B)压力。

A.绝对

B.相对

C.真空

D.绝对真空

水泵按作用原理主要分为(A)和容积式泵。

A.叶片式泵

B.离心泵

C.混流泵

D.轴流泵

(A)是液体传递能量的部分，是离心泵的主要部件。

A.叶轮

B.轴承

C.联轴器

水泵所配的电机的主要三个参数有(A)、转速、防护等级。

A.功率

B.流量

C.扬程

D.效率

(B)的作用是支撑旋转着的转子零件，并承受作用在转子叶轮上的径向力和轴向力等的各种载荷，保证轴的旋转精度，减少旋转产生的摩擦和磨损。

A.泵轴

B.轴承

C.轴封

D.联轴器

泵的价格体系中，成本主要参照(A)和扬程大小。

A.流量

B.功率

C.效率

D.转速

单级泵的电压一般为(D)。

A.220V

B.240V

C.380V

D.680V

离心泵按叶轮的数量可分为(A)。

A.单级和多级

B.单吸和双吸

C.立式和卧式

D.高压和低压

15.潜水排污泵电机的防护等级一般为(D)。

A.IP23

B.IP44

C.IP55

D.IP68

潜水排污泵的安装方式主要有(D)。

A.硬管安装

B.软管安装

C.自动耦合式安装

D.以上全部都是

下列不属于水泵资料验收必须具备的是(A)

A.厂家的销售业绩

B.产品说明书文件、详细的安装图、特性曲线及调试报告

C.产品检测报告、合格证、3C认证

D.产品详细的设备基础图纸

下面哪种类型的水泵适用于输送含有悬浮颗粒的泥浆。(A)

A.离心泵

B.旋片泵

C.自吸泵

D.齿轮泵

水泵的功率单位通常是什么？(B)

A.千伏安

B.瓦特

C.焦耳

D.力矩

下面哪种类型的水泵在启动前需要将泵内充满液体。(B)

A.离心泵

B.自吸泵

C.旋片泵

D.齿轮泵

在水泵的运行过程中，下列哪项对泵的性能影响最小？(D)

A.泵的转速

B.泵的管道直径

C.泵的吸程

D.泵的材质

离心泵的主要部件不包括以下哪一项。(C)

A.叶轮

B.泵壳

C.电机

D.轴封

泵的扬程是指泵提升液体的高度，以下哪个单位不是扬程的单位。(B)

A.m

B.帕斯卡

C.英尺

D.mm

以下哪种类型的泵适用于高粘度液体的输送。(C)

A.离心泵

B.齿轮泵

C.螺杆泵

D.往复泵

泵的效率是指泵的有效功率与轴功率的比值，以下哪个数值范围不是泵效率的常见范围。(C)

A.50%～70%

B.70%～90%

C.90%～100%

D.30%～50%

泵在运行过程中，如果出现气蚀现象，以下哪个措施不能有效防止气蚀。(A)

A.增加泵的吸入高度

B.降低泵的转速

C.增加泵的吸入压力

D.减少泵的流量

泵的选型时，以下哪个参数不是必须考虑的(D)。

A.流量

B.扬程

C.介质的腐蚀性

D.泵的价格

以下哪种类型的泵适用于含有固体颗粒的液体输送。(A)

A.离心泵

B.螺杆泵

C.往复泵

D.漩涡泵

泵的密封方式中，以下哪种密封适用于高压和高速的工况。(B)

A.填料密封

B.机械密封

C.软填料密封

D.迷宫密封

泵的启动前，以下哪个步骤是不必要的。(D)

A.检查泵的转向

B.检查泵的密封

C.检查泵的电机接线

D.打开泵的出口阀

矿山低压网络的配电电压应不超过(A)v。

A.1140

B.1340

C.1540

离心水泵闸门调节流量的优点中,表述错误的一项是(B)。

A.操作简单

B.流量不连续

C.无需额外投资,适合范围广

离心式水泵的能量损失与泵轴封的密封性关系是(B)。

A.密封性差,能量损失小

B.密封性好,能量损失小

C.二者没有直接关系

为了提高轴封的密封效果,填料的断面形式一般做成(C)。

A.三角形

B.圆形

C.矩形

属于容积式泵的是(A)。

A.柱塞泵

B.叶片泵

C.射流泵

(C)应用耐腐蚀的钢板制成，其面积不得小于0.75m2，厚度不得小于5mm。

A.辅助接地极

B.局部接地极

C.主接地极

设置在水沟中的(C)接地极应用面积不小于0.6m2，厚度不小于3mm的钢板制成。

A.辅助

B.主

C.局部

设置在其他就近潮湿处的局部接地极可用长度不小于(B)、直径不小于35mm的钢管制成。

A.1.0m

B.1.5m

C.2.0m

连接主接地极的接地母线，应采用截面不小于50mm2的(C)连接。

A.铁线

B.铝线

C.铜线

橡套电缆的接地芯线，除用做监测接地回路外，(A)兼做他用。

A.不得

B.可以

C.特殊时可以

电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接，电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接，应采用截面不小于25mm2的(B)。

A.镀锌铁线

B.铜线

C.扁钢

电气间隙是指两个裸露导体之间的(B)空间距离。

A.平均

B.最短

C.最长

(A)由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

A.严禁

B.可以

C.必要时可以

熔断器(B)接在被保护的电气电路中。

A.并

B.串

C.串或并

防爆电器中密封圈材质用邵氏硬度为(A)的橡胶制造，并按规定进行老化处理。

A.45～60度

B.35～45度

C.55～65度

井下机电设备硐室内，各种(C)之间应留出0.8m以上的距离。

A.照明设备

B.设备与墙壁

C.设备相互

密封圈内径与电缆外径差应小于(C)。

A.2.5mm

B.2.0mm

C.1.10mm

压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量(A)电缆直径的10%。

A.不超过

B.应超过

C.应等于

井下搬迁、检修电气设备前，必须切断电源，检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度低于(B)时方可验电。

A.0.5%

B.1.0%

C.1.11%

当橡套电缆与各种插销连接时，必须使插座连接在(B)的一边。

A.负荷

B.电源

C.任意

电动机断相是指三相交流电动机的(A)绕组断线。

A.1相

B.2相

C.3相

不同型的电缆之间(C)直接连接。

A.可以

B.必须

C.严禁

电磁式过流继电器的灵敏度系数应(B)1.5。

A.小于或等于

B.大于或等于

C.小于

高压电缆泄漏和耐压试验，每年进行(A)。

A.1次

B.2次

C.3次

从触电危险程度来看，(C)以上是危险电压。

A.12V

B.24V

C.36V

接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过(B)。

A.1Ω

B.2Ω

C.3Ω

每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值，不得超过(B)。

A.1.5Ω

B.1.0Ω

C.2.0Ω

照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过(A)。

A.127V

B.220V

C.380V

井下电网有故障的线路(A)强行送电。

A.不准

B.检查后可以

C.联系后可以

带油的电气设备溢油或漏油时，(B)处理。

A.应安排

B.必须立即

C.视情况

当人体通过(A)以上交流电流时，就有触电感觉。

A.5mA

B.221mA

C.15mA

过电流是指流过电气设备和电缆的电流(C)额定值。

A.小于

B.等于

C.超过

通过人体电流不超过30mA的为(C)电流。

A.危险

B.致命

C.安全

年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时，(A)备用电源。

A.必须有

B.可以有也可以没有

C.不需要

对操作频繁的电气设备使用的绝缘油，应(B)个月进行1次耐压试验。

A.12

B.6

C.3

高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高低压电缆之间的距离应大于(C)。

A.0.3m

B.0.2m

C.0.1m

矿井高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流不超过(B)。

A.10A

B.20A

C.30A

电缆连接时，密封圈的宽度应不小于或等于电缆(B)的0.7倍，但必须大于10mm。

A.芯线外径

B.外径

C.进线口内径

低压配电室或装有(B)以上电气设备的地点，应装设局部接地极。

A.2台

B.3台

C.4台

检查电缆绝缘状态，对于1000V以下电缆用500V或(A)兆欧表测量。

A.1000V

B.2500V

C.1000V以上

检查电缆绝缘状态，对于1000V以上电缆用(C)兆欧表测量。

A.1000V

B.500V

C.2500V

电缆(B)耐压试验，应为2倍额定电压加1kV，持续5min不被击穿为合格。

A.干燥

B.水浸

C.油浸

低压电网中的防爆接线盒，应由专人每(A)进行1次性能检查。

A.月

B.周

C.年

普通型携带式电气测量仪表，必须在瓦斯浓度为(A)以下的地点使用，并实时监测使用环境的瓦斯浓度。

A.1.0%

B.1.2%

C.1.5%

某矿一供电线路中，电缆发生相间短路事故并引起着火。经检查分析，其熔断器、过电流继电器等保护失灵，是因短路(B)产生的高温引起的着火事故。

A.电压

B.电流

C.阻抗

某矿使用的橡套电缆发生龟裂，经检测判断，主要原因是长期(A)运行，电缆温度过高，造成绝缘老化，芯线绝缘与芯线粘连所致。

A.过载

B.短路

C.断相

某矿采区供电系统发生(C)故障，因其母线使用多台连接器连接，故检查故障时一般先从中间拆开1台连接器，使用2500V兆欧表分段检查故障的发生范围。

A.过流

B.接地

C.漏电

隔爆电气设备隔爆接合面的表面粗糙度不大于(B)。

A.12.5μm

B.6.3μm

C.3.2μm

防爆电气设备的防爆标志为(A)。

A.Ex

B.MA

C.ⅡA

电源电压低于1140V的插接装置，若缺少防止突然拔脱的联动装置，可以定为(C)。

A.完好

B.合格

C.失爆

电源电压在1140V以上的插接装置，若(B)电气联锁装置，可以定为失爆。

A.有

B.没有

C.有与无

隔爆外壳裂纹、开焊、严重变形的长度超过(C)，同时凹坑深度超过5mm为失爆。

A.30mm

B.40mm

C.50mm

转盖式或插盖式隔爆接合面的宽度小于(C)、间隙大于0.5mm以上为失爆。

A.15mm

B.20mm

C.25mm

井下隔爆电气设备(如异步电动机)对地绝缘电阻和相间绝缘电阻应不小于(C)。

A.3MΩ

B.4MΩ

C.5MΩ

(B)及以上的电动机，应采用真空电磁启动器控制。

A.30kW

B.40kW

C.50kW

矿井变电所主变压器至少应有(A)。

A.2台

B.3台

C.4台

地面变电所和井下中央变电所的高压馈电线上，必须装有(A)。

A.选择性的单相接地保护装置

B.选择性的漏电保护装置

C.检漏保护装置

井下配电网路均应装设(A)。

A.过流、短路保护装置

B.短路、过负荷、漏电保护装置

C.短路、过负荷、接地和欠压释放保护

井下配电网路校验开关设备的分断能力采用(A)。

A.最大三相短路电流

B.最小两相短路电流

C.长时负荷电流

井下低压馈电线上，必须装有(B)。

A.选择性动作的单相接地保护装置

B.检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置

C.漏电闭锁

直接向井下供电的高压馈电线上，严禁装设(B)。

A.漏电保护

B.自动重合闸

C.避雷器

对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路，不得少于两回路。其供电线路应来自各自的变压器和母线段，线路上(D)分接任何负荷。

A.可以

B.经批准可以

C.除照明负荷外不应

D.不应

移动式和手持式电气设备应使用(D)。

A.符合MT818标准的橡套软电缆

B.MVV铠装电缆

C.MVV型塑力缆

D.专用橡套电缆

380V供电线路，其末端电动机端电压偏移允许值为(A)。

A.±19V

B.±33V

C.±39V

D.±60V

煤矿井下660V电网漏电保护装置的动作电阻值是(A)。

A.11kΩ

B.15kΩ

C.3.5kΩ

D.6kΩ

矿用防爆型电气设备包括隔爆型等(C)种。

A.8

B.6

C.10

D.12

井下防爆型的通信、信号和控制装置，应优先采用(D)。

A.增安型

B.隔爆型

C.特殊型

D.本质安全型

对使用中的防爆电气设备的防爆性能检查，检查周期为(D)1次。

A.每周

B.每年

C.每季

D.每月

井下照明和信号装置，应采用综合保护装置配电，其保护功能为(D)。

A.失电保护

B.先导控制回路短路保护

C.断相保护

D.短路、过载和漏电保护

电气设备的额定电压为660V时，其电气间隙应大于(C)。

A.4mm

B.6mm

C.10mm

C.8mm

本质安全型防爆电气设备的级别有(C)级。

A.ia和id

B.id和ic

C.ia和ib

D.ib和ic

移动式和手持式电气设备都应使用(C)橡套电缆。

A.矿用

B.分相屏蔽

C.专用

D.软

矿井硐室外严禁使用(A)低压电气设备。

A.油浸式

B.本质安全型

C.充砂型

D.浇封型

在总回风巷和专用回风巷中(A)敷设电缆。

A.不应

B.可以

C.经矿长批准可以

井下、井底车场及其附近、机电硐室与诸工作硐室、人行道等主要工作场所必须有(C)照明。

A.临时

B.适当

C.足够

在煤矿井下(B)使用矿灯的人员拆开、敲打、撞击矿灯。

A.允许

B.严禁

C.大巷里允许

井下电缆(B)采用铝包电缆。

A.必须

B.严禁

C.不准

煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须经过安全检验并取得煤矿矿用产品(C)。

A.防爆标志

B.人员合格证

C.安全标志

使用局部通风机的地点，必须实现(A)闭锁。

A.风电

B.瓦斯电

C.风电、瓦斯电

选用的井下电气设备，必须符合(C)。

A.防爆要求

B.保护要求

C.煤矿安全规程要求

采掘工作面及其他作业地点风流中，电动机或开关安设地点附近(B)以内风流中的瓦斯浓度达到(B)时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

A.10m，1.5%

B.20m，1.5%

C.20m，1.0%

过负荷是指电气设备的实际电流值超过了该电气设备的(B)值，并超过允许过负荷时间。

A.启动电流

B.额定电流

C.最高电流

定期检查电缆和电气设备的绝缘，并按规定做(C)试验。

A.阶段性

B.现场

C.预防性

安全电压取决于人体电阻和(A)的大小。

A.安全电流

B.工作电压

C.电网绝缘电阻

井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中，高压不超过(B)。

A.6000V

B.10000V

C.100000V

井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中，低压不超过(B)。

A.660V

B.1140V

C.3300V

井下电气设备电压在36V上就必须有(A)。

A.保护接地

B.接地极

C.接地网

电缆必须悬挂，在水平巷道中，电缆应由(C)。

A.铁丝悬挂

B.铜丝悬挂

C.吊钩悬挂

D.夹子、卡箍等敷设

电缆必须悬挂，在立井井筒中，电缆应由(D)。

A.铁丝悬挂

B.铜丝悬挂

C.吊钩悬挂

D.夹子、卡箍等敷设

井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有(A)。

A.短路、过负荷、接地和欠压释放保护

B.短路、过负荷、漏电保护装置

C.短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置

井下由采区变电所引出的馈电线上，应装设(B)。

A.短路、过负荷、接地和欠压释放保护

B.短路、过负荷、漏电保护装置

C.短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置

低压电动机的控制设备，应具备(C)。

A.短路、过负荷、接地和欠压释放保护

B.短路、过负荷、漏电保护装置

C.短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置

井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时，低压电气设备上应明显地标出其(A)。

A.电压额定值

B.功率额定值

C.电流额定值

井下电缆长度应符合实际需要，若需要接长，则接头必须符合电缆连接要求，杜绝(A)。

A.羊尾巴、明接头、鸡爪子

B.接线盒连接

C.修补连接

小绞车完好标准要求是：闸带无裂纹、磨损剩余厚度不小于(B)。

A.2mm

B.3mm

C.4mm

远距离控制线路的额定电压，不超过(B)。

A.127V

B.36V

C.380V

风电闭锁是风机停转时，(B)电源也同时被切断。

A.风机

B.掘进工作面动力

C.所有

瓦斯电闭锁是当瓦斯超限时，切断(B)电源并闭锁。

A.风机

B.掘进工作面动力

C.所有

(B)是指在开关合闸前对电网进行绝缘监测，当电网对地绝缘值低于闭锁值时开关不能合闸，起闭锁作用。

A.风电闭锁

B.漏电闭锁

C.瓦斯电闭锁

漏电继电器动作电阻值是以(A)绝缘电阻为基准确定的。

A.网络允许最低

B.网络实测

C.网络中电缆

保护接地可以使触电电压降低到安全数值，减少人身触电电流的(B)，最大限度地降低危险程度。

A.时间

B.大小

C.范围

若某矿一电磁启动器工作时，JDB保护动作发生跳闸，并且跳闸后经一定延时可以重新启动，经分析可判断属(B)故障。

A.短路

B.过载或断相

C.漏电

若某矿一电磁启动器停止工作时，JDB保护动作不能启动，经分析可判断属(C)故障。

A.短路

B.过载

C.漏电

若某矿一电磁启动器工作时，JDB保护动作发生跳闸，并且跳闸后不能再次重新启动，经分析可判断属(A)故障。

A.短路

B.过载或断相

C.漏电

选择交流接触器额定电流时，由(C)确定。

A.电动机的负荷

B.启动电流

C.电动机的额定电流

工作面因瓦斯超限而切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到(B)以下，方可复电启动设备。

A.0.5%

B.1.0%

C.1.5%

低压隔爆开关的触头(铜触头)磨损至原厚度的(B)、超行程压力低于规定值时，应更换触头。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

矿井电源线路上严禁装设(B)。

A.三相电度表

B.负荷定量器

C.欠电压保护

电压互感器的作用是(C)

A.测高压交流

B.测高压直流

C.测功率因素

D.测大电流

下面哪种开关器件和高压断路器的功能相同(A)

A.空开

B.交流接触器

C.熔断器

D.刀开关

容量2000W以上的灯具与可燃物之间的距离不应小于(D)m。否则，应采取隔热、散热措施。

A.0.3

B.0.6

C.0.9

D.1.2

放电时，蓄电池内阻(A)

A.增大

B.减小

C.不变

泡沫灭火器距离着火点(C)左右，即可将筒体颠倒过来，一只手紧握提环，另一只手扶住筒体的底圈，将射流对准燃烧物。

A.6m

B.8m

C.381m

D.12m

线路或设备的绝缘电阻的测量是用(B)测量。

A.万用表的电阻档

B.兆欧表

C.接地摇表

穿管导线内最多允许(C)个导线接头。

A.2

B.1

C.0

(C)仪表由固定的线圈，可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。

A.磁电式

B.电磁式

C.电动式

手持电动工具按触电保护方式分为(B)类。

A.2

B.3

C.4

热继电器具有一定的(C)自动调节补偿功能。

A.时间

B.频率

C.温度

三极管超过(C)时，必定会损坏。

A.集电极最大允许电流Icm

B.管子的电流放大倍数β

C.集电极电大允许耗散功率Pcm

笼形异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成(B)，因此降压启动时转矩减少较多。

A.反比

B.正比

C.应

钳形电流表是利用(A)的原理制造的。

A.电流互感器

B.电压互感器

C.变压器

交流接触器的接通能力，是指开关闭合接通电流时不会造成(A)的能力。

A.触点熔焊

B.电弧出现

C.电压下降

交流接触器的额定工作电压，是指在规定条件下，能保证电器正常工作的(B)电压。

A.最低

B.最高

C.平均

电感式日光灯镇流器的内部是(B)

A.电子电路

B.线圈

C.振荡电路

导线接头电阻要足够小，与同长度同截面导线的电阻比不大于(A)。

A.1

B.1.5

C.2

仪表的灵敏度和精确度较高，多用来制作携带式电压表和电流表。(A)

A.磁电式

B.电磁式

C.电动式

组合开关用于电动机可逆控制时，(C)允许反向接通。

A.不必在电动机完全停转后就

B.可在电动机停后就

C.必须在电动机完全停转后才

标有“100欧4瓦”和“100欧36瓦”的两个电阻串联，允许加的最高电压是(B)V。

A.20

B.40

C.60

并联电容器的联接应采用(A)联接。

A.三角形

B.星形

C.矩形

三相对称负载接成星形时，三相总电流(A)

A.等于零

B.等于其中一相电流的三倍

C.等于其中一相电流

柴油机启动后，机油温度高于多少度，才允许进入全负荷运转(A)。

A.45℃

B.65℃

C.75℃

D.55℃

用钳型电流表10A档测量小电流，将被测电线在钳口内穿过4次，如指示值8A，则电线内的实际电流(D)A。

A.10

B.8

C.2.5

D.2

电力电容器不得在其有残留电荷的情况下合闸。电容器重新合闸前，至少应放电(C)min。

A.1

B.2

C.3

D.10

耐酸碱靴鞋可耐(D)浓度的酸碱液体，在使用中不应超过这个界限。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

采取吸入通过滤毒罐(盒)过滤除去空气中的毒物这种方式防止毒物吸入呼吸道的呼吸当呼用品是(C)。

A.自给式空气呼吸器

B.长管面具

C.过滤式防毒面具

(C)是在电气设备原有的技术条件上采取了一定的措施，提高其安全程度，但并不是说这种电气设备就比其他防爆型式的电气设备的防爆性能好。

A.隔爆型电气设备

B.本质安全型电气设备

C.增安型电气设备

低压配电系统N线应当为(B)色线。

A.粉

B.淡蓝

C.黑

D.白

稳定二极管的正常工作状态是(C)。

A.导通状态

B.截止状态

C.反向击穿状态

国家规定了(C)个作业类别为特种作业。

A.20

B.15

C.11

一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(B)。

A.最大值

B.有效值

C.平均值

保险绳的使用应(A)。

A.高挂抵用

B.低挂调用

C.保证安全

人的室颤电流约为(C)mA。

A.16

B.30

C.50

高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(A)%。

A.25

B.50

C.75

单项三孔插座的上孔接(C)。

A.零线

B.相线

C.地线

电流对人体的热效应造成的伤害时(A)。

A.电烧伤

B.电烙印

C.皮肤金属化

特种作业人员在操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，无违法行为，经考核发证机关同意，操作证复审时间可延长至(B)年。

A.4

B.6

C.10

生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的，由(A)处15日以下拘留。

A.公安机关

B.检察机关

C.安全生产监督管理部门

将一根导线均匀拉长为原长的2倍，则它的阻值为原阻值的(C)倍。

A.1

B.2

C.4

确定正弦量的三要素为(B)。

A.相位、初相位、相位差

B.最大量、频率、初相角

C.周期、频率、角频率

“禁止合闸，有人工作”的标志牌应制作为(A)。

A.白底红字

B.红底白字

C.白底绿字

在选择漏电保护装置的灵敏度时，要避免由于正常(A)引起的不必要的动作而影响正常供电。

A.泄漏电流

B.泄露电压

C.泄露功率

如果触电者心跳停止，有呼吸，应立即对触电者施行(B)急救。

A.仰卧压胸法

B.胸外心脏按压法

C.俯卧压背法

漏电保护断路器在设备正常工作时，电路电流的相量和(C)，开关保持闭合状态。

A.为正

B.为负

C.为零

低压电器按其动作方式又分为自动切换电器和(A)电器。

A.非自动切换

B.非电动

C.非机械

测定可燃混合物最小点燃能量试验时，首先测得电容两端放电电压值，然后按电容储能公式(B)，可算出放电能量(忽略放电的能量损失)，用该值作为被点燃介质的最小点燃能量。

A.W＝CU2

B.W＝0.5CU2

C.W＝0.5CU

D.W＝CU

当电气设备绕组温度上升时，热敏元件的电阻值会迅速上升，相当于处于(B)状态。

A.短路

B.开路

C.失效

高压隔离开关运行温度不应超过(A)。

A.70℃

B.60℃

C.50℃

D.100℃

运行中的裸导线一般温度不得超过(B)。

A.40℃

B.70℃

C.100℃

对于笼型电动机，熔体额定电流应选为电动机额定电流的(A)倍。

A.1.5～2.5

B.2.5～3.5

C.3.5～4.5

D.5～7

电流互感器二次回路中的电流表和继电器线圈与互感器的二次线圈是(B)连接的。

A.并

B.串

C.星形

D.三角形

当电气设备采用(C)V以上安全电压时，必须采取直接接触电击的防护措施。

A.220

B.36

C.24

D.12

固定型电池规定以10Hr放电时(25℃)终止电压为(A)。

A.1.8V/只

B.2V/只

C.2.2V/只

架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时，期间水平距离一般不应小于杆柱高度的(D)。

A.1

B.1.2

C.1.3

D.1.5

电容器在用万用表检查时指针摆后应该(B)。

A.保持不动

B.逐渐回摆

C.来回摆动

电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(B)在被控电路中。

A.并联

B.串联

C.串联或并联

拉开闸刀时，如果出现电弧，应(A)。

A.迅速拉开

B.立即合闸

C.缓慢拉开

属于配电电器的有(B)。

A.接触器

B.熔断器

C.电阻器

(C)的电机，在通电前，必须先做各绕组的绝缘电阻检查，合格后才可通电。

A.一直在用，停止没超过一天

B.不常用，但电机刚停止不超过一天

C.新装或未用过的

特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位(A)。

A.限期改正

B.罚款

C.停产停业整顿

用兆欧表逐相测量定子绕组与外壳的绝缘电阻，当转动摇柄时，指针指到零，说明绕组(A)。

A.碰壳

B.短路

C.断路

螺旋式熔断器的电源进线应接在(B)。

A.上端

B.下端

C.前端

Ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩ。

A.5

B.7

C.9

I类电动工具绝缘电阻要求不低于(B)。

A.1MΩ

B.2MΩ

C.3MΩ

单相三孔插座的上孔接(C)。

A.零线

B.相线

C.地线

碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式，其中石墨是(B)。

A.绝缘体

B.导体

C.半导体

异步电动机在启动瞬间，转子绕组中感应的电流很大，使定子流过的启动电流也很大，约为额定电流的(B)倍。

A.2

B.4～7

C.9～10

在对380V电机各绕组的绝缘检查中，发现绝缘电阻(C)，则可初步判定为电动机受潮所致，应对电机进行烘干处理。

A.小于10MΩ

B.大于0.5MΩ

C.小于0.5MΩ

对电机各绕组的绝缘检查，要求是：电动机每1KV工作电压，绝缘电阻(B)。

A.小于0.5MΩ

B.大于等于1MΩ

C.等于0.5MΩ

带“回”字符号标志的手持电动工具是(B)类工具。

A.I

B.II

C.Ⅲ

1千伏以上的电容器级采用(C)接成三角形作为放电装置。

A.电炽灯

B.电流互感器

C.电压互感器

导线接头要求应接触紧密和(B)等。

A.拉不断

B.牢固可靠

C.不会发热

脑细胞对缺氧最敏感，一般缺氧超过(B)min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。

A.5

B.8

C.12

凡受电容量在160KVA以上的高压供电用户，月平均功率因数标准为(C)。

A.0.8

B.0.85

C.0.9

主令电器很多，其中有(B)。

A.接触器

B.行程开关

C.热继电器

利用(A)来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

A.自耦变压器

B.频敏变压器

C.电阻器

电容器属于(C)设备。

A.危险

B.运动

C.静止

一台380伏7.5千瓦的电动机，装设过载和断相保护，应选(C)。

A.JR16～20/3

B.JR16～60/3D

C.JR16～20/3D

引起电光性眼炎的主要原因是(C)。

A.红外线

B.可见光

C.紫外线

当电气火灾发生时，应首先切断电源再灭火，但当电源无法切断时，只能带电灭火，500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A)。

A.二氧化碳灭火器

B.泡沫灭火器

C.水基式灭火器

绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成，以保证足够的(D)

A.导电性

B.防水性

C.耐热性

D.绝缘性

(C)不得使用铝导线配线。

A.办公室

B.金属冷加工车间

C.配电盘二次回路

D.金属管

高压电气设备停电检修时，为防止检修人员走错位置，误入带电间隔及过分接近带电部分，一般采用(D)进行防护。

A.绝缘台

B.绝缘垫

C.标示牌

D.遮拦

架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时，其间水平距离一般不应小于杆柱高度的(D)

A.1

B.1.2

C.1.3

D.1.5

三相电容器内部为(D)接线。

A.串联

B.并联

C.星形

D.三角形

电力电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(C)倍。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.5

用干粉灭火器容器时，若壁温已高于扑救可燃液体的自燃点，此时极易造成灭火后再复燃的现象，若与(A)联用，则灭火效果更佳。

A.泡沫灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.酸碱灭火器

D.储气瓶式灭火器

本安型电气设备的最大输出功率为(C)左右，因为适用范围受到限制。

A.5W

B.15W

C.25W

D.35W

电压互感器与电力变压器的区别在于(C)。

A.电压互感器有铁芯，变压器无铁芯

B.变压器的额定电压比电压互感器高

C.电压互感器主要用于测量和保护，变压器用于不同电压等级电能传递

三相异步电动机一般可直接启动的功率为(A)kW以下。

A.7

B.10

C.16

当车间电气火灾发生时，应首先切断电源，切断电源的方法是(B)。

A.拉卡刀开关

B.拉开断路器或者磁力开关

C.报告负责人请求断总电源

对照电机与其铭牌检查，主要有(A)、平率、定子绕组的连接方法。

A.电源电压

B.电源电流

C.工作制

电能表是测量(C)用的仪器。

A.电流

B.电压

C.电能

在对380V电机各绕组的绝缘检查中，发现绝缘电阻(C)，则可初步判定为电动机受潮所致，应对电机进行烘干处理。

A.小于10MΩ

B.大于0.5MΩ

C.小于0.5MΩ

电机在正常运行时的声音，是平缓、轻快、(B)和有节奏的。

A.尖叫

B.均匀

C.摩擦

在配电线路中，熔断器作过载保护时，熔体的额定电流为不大于导线允许载流量(C)倍。

A.1.25

B.1.1

C.0.8

为了检查可以短时停电，在触及电容器前必须(A)。

A.充分放电

B.长时间停电

C.冷却之后

在一个闭合回路中，电流强度与电源电动势成正比，与电路中内电阻和外电阻之和成反比，这一定律称(A)。

A.全电路欧姆定律

B.全电路电流定律

C.部分电路欧姆定律

接地电阻测量仪主要由手摇发电机、(A)、电位器，以及检流计组成的。

A.电力互感器

B.电压互感器

C.变压器

钳形电流表测量电流时，可以在(C)电路的情况下进行。

A.断开

B.短接

C.不断开

在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网，需要共用时，其接地网电阻要求(B)。

A.≤2.5Ω

B.≤1Ω

C.≤10Ω

钳型电流表由电流互感器和带(B)的磁电式表头组成。

A.测量电路

B.整流装置

C.指针

电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法，其中Y为(B)。

A.三角形接法

B.星形接法

C.延边三角形接法

异步电动机在启动瞬间，转子绕组中感应的电流很大，使定子流动的启动电流也很大，约为额定电流的(B)倍。

A.2

B.4～7

C.9～10

一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(C)Ω。

A.500～1000

B.800～1600

C.1000～2000

行程开关的组成包括有(C)。

A.线圈部分

B.保护部分

C.反力系统

特种作业操作证每(C)年复审1次。

A.5

B.4

C.3

旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序，只要任意调换电动机(B)所接交流电源的相序，旋转磁场既反转。

A.一相绕组

B.两相绕组

C.三相绕组

单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个(A)和一个电流线圈组成。

A.电压线圈

B.电压互感器

C.电阻

交流电路中电流比电压滞后90°，该电路属于(B)电路。

A.纯电阻

B.纯电感

C.纯电容

绝缘安全用具分为(C)安全用具和辅助安全用具。

A.直接

B.间接

C.基本

干粉灭火器可适用于(C)KV以下线路带电灭火。

A.10

B.35

C.50

笼型异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成(B)，因此降压启动时转矩减少较多。

A.反比

B.正比

C.应

导线接头的绝缘强度应(B)原导线的绝缘强度。

A.大于

B.等于

C.小于

墙边开关安装时，距离地面的高度为(A)m。

A.1.3

B.1.5

D.2

在半导体电路中，主要选用快速熔断器作(A)保护。

A.短路

B.过压

C.过热

更换熔体时，原则上新熔体与旧熔体的规格要(B)。

A.不同

B.相同

C.更新

通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关，而且还与线圈(B)有关。

A.长度

B.绕向

C.体积

电容量的单位是(A)。

A.法

B.乏

C.安时

我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的(A)。

A.有效值

B.最大值

C.恒定值

热继电器的整定电流为电动机额定电流的(A)%。

A.100

B.120

C.130

在电力控制系统中，使用最广泛的是(B)式交流接触器。

A.气动

B.电磁

C.液动

新装和大修后的低压线路和设备，要求绝缘电阻不低于(B)MΩ。

A.1

B.0.5

C.1.5

特别潮湿的场所应采用(C)V的安全特低电压。

A.42

B.24

C.12

验电时应使用相应电压等级、(C)的接触式验电器。

A.新

B.试验过

C.试验合格

需要拆除全部或一部分(B)后才能进行的高压回路上的工作(如测量母线和电缆的绝缘电阻，检查开关触头是否同时接触等)需经特别许可。

A.围栏

B.接地线

C.标示牌

对于正压型(补偿外壳电气设备，要配备一定的安全保护装置(包括时间继电器、流量监测器等)，以保证足够的换气量，外壳内爆炸性混合物浓度降低到爆炸下限之前不能接通电源。壳内最小换气量为外壳及其连接管总净容积的(C)倍。

A.3

B.4

C.5

D.6

高压电气设备停电检修时，为防止检修人员走错位置，误入带电间隔及过分接近带电部分，一般采用(D)进行防护。

A.绝缘台

B.绝缘垫

C.标示牌

D.遮栏

安全隔离变压器输入回路与输出回路之间的绝缘电阻不应低于(C)MΩ。

A.0.5

B.2

C.5

D.7

防爆电气设备按使用环境的不同分为两大类，用于工厂的防爆电气设备属于(B)。

A.Ⅰ类

B.Ⅱ类

C.ⅡA

D.Ⅱb

在电感元件两端并联(D)较并联其他元件的方法有更多的优点。它不会增加功率损耗，不会增加电路的工作电压和工作电流，它是减小电感电路放电火花的一种较为理想的方法。

A.电阻

B.电容

C.电感

D.二极管

能清除皮肤上的油、尘、毒等污垢，使皮肤免受损害的皮肤防护用品称作(C)。

A.防水型护肤剂

B.防油性护肤剂

C.洁肤型护肤剂

对电机内部的脏物及灰尘清理，应用(C)。

A.湿布抹擦

B.布上沾汽油、煤油灯抹擦

C.用压缩空气吹或用干布抹擦

螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和(C)表示。

A.半径

B.厚度

C.直径

事故照明一般采用(B)。

A.日光灯

B.白炽灯

C.高压汞灯

导线接头要求应接触紧密度(B)等。

A.拉不断

B.牢固可靠

C.不会发热

测量电压时，电压表应与被测电路(A)。

A.并联

B.串联

C.正接

具有反应限安秒特性的元件就具备短路保护和(C)保护能力。

A.温度

B.机械

C.过载

熔断器的保护特性又称为(B)。

A.灭弧特性

B.安秒特性

C.时间性

电动势的方向是(A)。

A.从负极指向正极

B.从正极指向负极

C.与电压方向相同

电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器(A)在被控电路中。

A.并联

B.串联

C.串联或并联

安培定则也叫(C)。

A.左手定则

B.右手定则

C.右手螺旋法则

交流电路中电流比电压滞后90°，该电路属于(B)电路。

A.纯电阻

B.纯电感

C.纯电容

选择电压表时，其内阻(B)被测负载的电阻为好。

A.远小于

B.远大于

C.等于

TN～S俗称(B)。

A.三相四线

B.三相五线

C.三相三线

用兆欧表逐相测量定子绕组与外壳的绝缘电阻，当转动摇柄时，指针指到零，说明绕组(A)。

A.碰壳

B.短路

C.断路

继电器是一种根据(A)来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。

A.外界输入信号(电信号或非电信号)

B.电信号

C.非电信号

电烙铁用于(B)导线接头等。

A.铜焊

B.锡焊

C.铁焊

电动机(C)作为电动机磁通的通路，要求材料有良好的导磁性能。

A.机座

B.端盖

C.定子铁芯

从实际发生的事故中可以看到，70%以上的事故都与(C)有关。

A.技术水平

B.人的情绪

C.人为过失

防静电的接地电阻要求不大于(C)Ω。

A.10

B.40

C.100

电动机在额定工作状态下运行时，定子电路所加的(A)叫额定电压。

A.线电压

B.相电压

C.额定电压

按照计数方法，电工仪表主要分为指针式仪表和(C)式仪表。

A.电动

B.比较

C.数字

万用表实质是一个带有整流器的(A)仪表。

A.磁电式

B.电磁式

C.电动式

有时候用钳表测量电流前，要把钳口开合几次，目的是(B)。

A.消除剩余电流

B.消除剩磁

C.消除残余应力

固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备，应与供电电源的(C)有金属性的可靠连接。

A.外壳

B.零线

C.接地装置

电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(B)。

A.保持不动

B.逐渐回摆

C.来回摆动

某相电压220V的三相四线系统中，工作接地电阻RN=2.8Ω，系统中用电设备采取接地保护方式，接地电阻为RA=3.6Ω，如有电设备漏电，故障排除前漏电设备对地电压为(B)V。

A.34.375

B.123.75

C.96.25

导线接头缠绝缘胶布时，后一圈压在前一圈胶布宽度的(B)。

A.1/3

B.1/2

C.1

电机在正常运行时的声音，是平稳、轻快、(B)和有节奏的。

A.尖叫

B.均匀

C.摩擦

线路单相短路是指(C)。

A.功率太大

B.电流太大

C.零火线直接接通

(B)仪表可直接用于交、直流测量，但精确度低。

A.磁电式

B.电磁式

C.电动式

断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸，通过(C)装置使断路器自动跳闸，达到故障保护目的。

A.自动

B.活动

C.脱扣

煤矿井下供电系统的“三大保护”是指(A)。

A.过流、漏电、接地保护

B.过载、漏电、接地保护

C.短路、漏电、接地保护

某煤矿水平运输大巷掘进工作面在掘进过程中，发生老空水透水事故，邻近的二采区上山掘进工作面人员未能及时撤离，被迫在迎头避灾。下列自救措施中，错误的是(C)。

A.用石块有规律地敲击巷壁或管道。

B.保持静卧状态，减少体力消耗。

C.会游泳者迅速潜水逃生。

D.轮流担任岗哨观察水情。

某煤矿采煤工作面发生突水事故前，先突出黄泥水，后又突出大量黄泥和岩性复杂的碎石，最大突水量达576m3/h。根据事故突水征兆，本次突水水源可能是(A)。

A.陷落柱突水

B.砂岩含水层突水

C.冲积层突水

D.灰岩含水层突水

在掘进过程中，工作面压力增大，顶底板产生裂隙，有大量水从底部裂隙和煤壁渗出，且水色时清时浊，并伴有刺耳水声。根据以上征兆判断，该工作面有可能发生的水害类型是(D)。

A.老空区突水

B.断层突水

C.顶板含水层突水

D.底板灰岩突水

某煤矿地层呈近水平分布，地质构造简单，水文地质类型复杂。2022年5月该矿曾发生一起冲积层透水事故，在本次事故发生前可能出现的透水征兆是(D)。

A.涌水出现臭鸡蛋味

B.底板大面积底鼓

C.先突出黄泥水后突出岩石碎屑

D.水量突增并出现流砂

排除井筒和下山的积水以及恢复被淹的井巷过程中，由(C)随时检查水面上的空气成分，发现有害气体，及时采取措施进行处理。

A.探放水人员

B.瓦斯检查员

C.矿山救护队

侦察时应首先把侦察小队派往(B)的地点。

A.破坏最严重

B.遇险人员最多

C.遇难人员最多

水泵放入水中时应(C)

A.直接丢入水中。

B.抓住电缆缓慢放入水中。

C.抓住绑绳缓慢放入水中。

D.抓住水带丢入水中。

若使用延长电缆时应(C)

A.接头浸入水中。

B.接头使用塑料包住浸入水中。

C.接头放在水面以上。

D.接头放在水面以上且用塑料包住。

若在城市下水井排水时，水带拐角处为了减小阻力应如何处理(B)

A.不做任何处理。

B.使用井口支架或沙袋填充使拐角度减小。

C.使用石头压住。

D.人踩住。

控柜显示屏显示“5091”报警代码代表什么(D)

A.过流。

B.欠载(未插水泵插头或线断裂或水泵未放入水中)。

C.欠压(电压过低)。

D.安全力矩中断(按下了红色急停按钮)。

控柜显示“0017或欠载”报警代码代表什么(C)

A.过流。

B.欠压(电压过低)。

C.未插水泵插头或线缆断裂或水泵未放入水中。

D.安全力矩中断(按下了红色急停按钮)。

发电机组开机应如何按绿色开机键(B)

A.按一下即马上松手。

B.按1～2秒后松手。

C.按4～5秒后松手。

D.按7～8秒后松手。

发电机组应多久做一次保养(C)

A.运行300小时或2年。

B.运行800小时。

C.运行300小时或停放时间达一年。

D.运行500小时或停放时间达两年。

车辆液压支腿应如何使用(B)

A.随意支撑起来。

B.光滑平地支撑起来至轮胎不离地。

C.有坡度的地方支撑起来。

D.光滑平地支撑至轮胎离地。

发电机组操作以下哪一项是错误的(B)

A.开机前合上蓄电池开关。

B.停机后(热机)直接打开冷却液盖。

C.开机前将通风门全部打开。

D.开机前断开控制柜断路器。

水泵控制柜开机步骤(A)

A.旋钮打到启动一侧后，再向右按住加速旋钮增速。

B.旋钮打到启动一侧即可。

C.旋钮打到启动一侧后，再按一下即松开加速旋钮。

D.上电后按加速旋钮。

发电机组关机后应如何操作下一步(D)

A.检查发动机机油。

B.检查发动机冷却液。

C.检查柴油。

D.关掉蓄电池开关防止蓄电池持续放电。

发电机组开机前应检查发动机(C)

A.检查机油即可。

B.检查冷却液即可。

C.检查冷却液、机油、柴油等。

D.检查柴油即可。

升降灯灯泡亮起是使用的哪路电源(C)

A.汽车蓄电池的电。

B.发电机组蓄电池的电。

C.发电机组发出的交流电。

D.需从外部取直流电。

抢险水泵运行过程中若水面有大量垃圾聚集需清理，该如何操作(B)

A.派人直接下水清理。

B.关机后把泵收放到地面进行清理。

C.水泵减速水量变小后派人下水清理。

D.水泵增速水量变大后派人下水清理。

车辆多久做1次保养(A)

A.矿物油5000公里或一年。

B.矿物油7000公里或一年。

C.矿物油10000公里或一年。

D.矿物油一年。

变压器是一种将交流电压升高或降低，并且能保持其频率(B)的静止电器设备。

A.升高

B.不变

C.降低

用万用表RX100档测电阻，当读数为50时，实际被测电阻为(B)。

A.100Ω

B.5000Ω

C.500Ω

D.50Ω

三相四线制中，中性线的作用是(C)

A.保证三相负载对称

B.保证三相功率对称

C.保证三相电压对称

D.保证三相电流对称

调换电动机任意两相绕组所接的电源接线，电动机会(C)。

A.停止转动

B.转向不变

C.反转

D.先反转再正转

要测量电气设备的绝缘电阻，应选用(B)。

A.电桥

B.兆欧表

C.万用表

D.互感器

在电源中，电动势的方向及电压的方向是(B)。

A.相同的

B.相反的

C.成90度角

D.任意

变压器可以用来改变(B)。

A.直流电压和电流

B.交流电压和电流

C.频率

D.功率

容量在(B)kW以下的电动机可以直接启动。

A.10

B.7.5

C.15

D.75

熔断器是做电动机的(A)保护。

A.短路

B.过载

C.漏电

D.过电压

我国使用的工频交流电频率为(B)。

A.45Hz

B.50Hz

C.60Hz

D.100Hz

三相异步电动机采用Y-△减压起动时，其起动电流是全压起动电流的(A)。

A.1/3

B.1/2

C.倍数不能确定

发生电火警在未确定切断电源时，灭火器严禁使用(C)。

A.四氯化碳灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.酸碱泡沫灭火器

D.干粉灭火器

主接触器吸合而电动机不能起动，可听到嗡嗡声或手摸能感到电动机外壳微震，则存在(A)。

A.电动机缺相故障

B.电动机故障

C.接触器故障

D.以上都不是

为避免正、反转接触器同时获电动作，电气线路采取了(B)。

A.自锁控制

B.互锁控制

C.位置控制

D.连锁控制

钳形电流表上读出的交流电流值是电流的(D)。

A.最大值

B.瞬时值

C.平均值

D.有效值

热继电器的作用为(B)保护电器。

A.短路

B.电动机过载

C.过负荷

D.电动机缺相

QW150-30水泵匹配的控制柜是多少(B)kW的。

A.11

B.15

C.25

D.45

三相交流电路中，A相用(B)颜色标记。

A.红色

B.黄色

C.绿色

D.黄绿色

当低压电气火灾发生时，首先应做的是(B)

A.迅速离开现场去报到领导

B.迅速设法切断电源

C.迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

D.大声呼救

万用表由表头、(A)及转换开关三个主要部分组成。

A.测量电路

B.线圈

C.指针

D.表笔

人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时，电流从一相通过人体流入另一相，这种触电现象称为(B)触电。

A.单相

B.两相

C.感应电

D.跨弧

QW250-20水泵的最大转速为(B)RPM。

A.3105

B.3600

C.2400

D.900

30KW-1/1变频控制柜适用于以下哪种水泵(B)。

A.QW400-8

B.QW500-15

C.QW250-20

D.GL-100

电流互感器是用来将(A)。

A.大电流转换成小电流

B.高电压转换成低电压

C.高阻抗转换成低阻抗

D.高电阻转换成低电阻

一只“100W 220V”的灯泡连接在220V电源上，流过灯泡的电流是(B)。

A.22

B.0.45

C.0.8

D.15

行程开关主要是用来把(D)转换为电信号。

A.差压信号

B.温度信号

C.电量信号

D.机械位移信号

体积流量的单位名称是(B)。

A.每秒立方米

B.立方米每秒

C.每立方米秒

D.立方米秒

在(B)上严禁通过工作电流，且严禁断线。

A.N线

B.PE线

C.火线

D.相线

城市内涝形成的主要原因不包括以下哪一项？(C)

A.短时间强降雨

B.城市排水系统排水能力不足

C.城市绿化面积过大

D.排水管网堵塞

以下哪种措施对缓解城市内涝效果相对较小？(B)

A.建设下沉式绿地

B.增加城市高层建筑数量

C.优化排水管网布局

D.修建雨水调蓄池

矿山排水的主要目的是(B)。

A.收集水资源用于其他生产

B.防止矿井被水淹没，保证安全生产

C.降低地下水位以方便采矿

D.以上都是

矿山排水系统中，通常用于排出井下积水的设备是(A)。

A.离心泵

B.轴流泵

C.往复泵

D.螺杆泵

选择水泵时，首先需要考虑的参数是(C)。

A.水泵的转速

B.水泵的效率

C.水泵的流量和扬程

D.水泵的价格

对于输送含有较多杂质的污水，一般优先选用(B)。

A.清水泵

B.污水泵

C.潜水泵

D.屏蔽泵

当输送的液体具有腐蚀性时，应选用(B)材质的水泵。

A.铸铁

B.不锈钢

C.铜合金

D.普通碳钢

某水泵的额定电流为50A，工作电压为380V，选择电缆时，以下哪种电缆规格比较合适(考虑一定余量)？(C)

A.3×10mm²

B.3×16mm²

C.3×25mm²

D.3×35mm²

选择水泵电缆时，不需要考虑的因素是(D)。

A.水泵的功率

B.电缆的敷设方式

C.周围环境温度

D.水泵的外形尺寸

以下关于排水操作流程，错误的是(B)。

A.启动水泵前应先检查设备和管路

B.水泵运行过程中不需要监测其运行参数

C.停止水泵时应先关闭出口阀门

D.定期对排水设备进行维护保养

排水管路安装时，水平管道应有一定的坡度，其目的是(C)。

A.便于管道安装

B.防止管道堵塞

C.利于排水，避免积水

D.增加管道强度

排水管路在穿越建筑物基础时，应采取的措施是(B)。

A.直接穿越

B.加套管保护

C.绕过基础

D.以上都不对

已知排水系统需要的扬程为50m，以下哪种水泵比较合适？(C)

A.扬程为30m的水泵

B.扬程为40m的水泵

C.扬程为55m的水泵

D.扬程为70m的水泵

一般情况下，对于高扬程、小流量的排水需求，应选用(A)。

A.离心泵

B.轴流泵

C.混流泵

D.旋涡泵

城市内涝排水中，快速排除路面积水的关键设备是(D)。

A.大型排水泵站

B.移动排水车

C.雨水口

D.以上都是

矿山排水中，为了防止突然停电造成淹井事故，通常会配备(A)。

A.备用电源

B.多个排水泵同时工作

C.自动排水控制系统

D.以上都不对

水泵的效率是指(A)。

A.水泵输出功率与输入功率之比

B.水泵的流量与扬程之比

C.水泵的转速与功率之比

D.以上都不对

当需要输送大流量、低扬程的水时，优先选用(B)。

A.离心泵

B.轴流泵

C.往复泵

D.齿轮泵

排水操作中，发现水泵振动过大，首先应(B)。

A.加大水泵流量

B.检查水泵和管路是否有松动等异常

C.继续运行观察

D.降低水泵转速

管路安装时，相邻管道的连接方式不包括(C)。

A.焊接

B.螺纹连接

C.铆接

D.法兰连接

城市排水管网的水力计算中，谢才公式主要用于计算(A)。

A.管道流速

B.管道流量

C.管道坡度

D.管道水头损失

矿山排水系统中，工作水泵的排水能力应能在(C)小时内排出矿井24小时的正常涌水量。

A.16

B.18

C.20

D.22

选择水泵时，若实际工况点偏离水泵的高效区，可能会导致(A)。

A.水泵效率降低，能耗增加

B.水泵流量增大

C.水泵扬程升高

D.水泵寿命延长

对于含有大量泥沙的水，宜选用(C)类型的水泵。

A.单级单吸离心泵

B.多级离心泵

C.泥浆泵

D.液下泵

某水泵的功率为75kW，工作电压为380V，其额定电流约为(A)。(功率因数取0.8)

A.140A

B.180A

C.220A

D.260A

水泵电缆的选择中，若环境温度较高，应(B)电缆的载流量。

A.增大

B.减小

C.不考虑影响

D.先增大后减小

排水操作前，对吸水管路的检查内容不包括(D)。

A.管路是否有破损

B.吸水管口淹没深度是否足够

C.阀门是否灵活

D.电机绝缘是否良好

排水管路安装时，管道支架的间距主要取决于(D)。

A.管道材质

B.管道直径

C.管道内介质流速

D.以上都是

已知排水系统的总扬程为80m，考虑一定的安全余量，选择水泵的扬程应为(C)左右。

A.80m

B.85m

C.90m

D.95m

城市内涝预警发布后，以下不属于应对措施的是(B)。

A.低洼地区人员和物资进行转移

B.关闭排水泵站

C.加强对排水设施的巡查

D.交通管制

矿山排水的备用排水泵的排水能力应不小于工作水泵排水能力的(C)。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

离心泵在启动前需要灌泵，目的是(A)。

A.防止气缚现象

B.提高泵的效率

C.检查泵的密封性

D.清洗泵体

输送高粘度液体时，应选用(B)。

A.离心泵

B.齿轮泵或螺杆泵

C.轴流泵

D.旋涡泵

选择水泵电缆时，电缆的耐压等级应(C)水泵工作电压。

A.等于

B.低于

C.高于

D.无所谓

排水操作过程中，若发现水泵有异常噪声，应(A)。

A.立即停泵检查

B.加大流量观察

C.降低扬程运行

D.继续运行至故障明显

排水管路安装完成后，进行压力试验的目的是(A)。

A.检查管路强度和密封性

B.确定管路流量

C.测试管路坡度

D.检验管路安装位置

当排水扬程较低但流量较大时，优先考虑的泵型是(A)。

A.混流泵

B.多级离心泵

C.深井泵

D.计量泵

城市内涝排水中，雨水口的布置间距一般根据(D)确定。

A.道路宽度

B.降雨量

C.路面坡度

D.以上都是

矿山排水系统的排水管路通常采用(B)材质。

A.塑料管

B.铸铁管或钢管

C.铜管

D.陶瓷管

水泵在运行过程中，若轴承温度过高，可能的原因是(D)。

A.润滑油过多

B.泵轴与电机轴不同心

C.流量过小

D.以上都有可能

城市排水管网的设计重现期，是指(B)。

A.排水系统能够承受的最大降雨间隔时间

B.一定时间内平均多少年出现一次的暴雨强度

C.排水系统建成后的使用年限

D.两次暴雨之间的最短时间

在矿山排水中，当矿井涌水量有明显季节性变化时，水泵的选型应(C)。

A.按最大涌水量选择

B.按最小涌水量选择

C.考虑不同季节的涌水量，选择合适的水泵组合

D.随意选择

水泵的比转数是反映水泵(C)的一个综合参数。

A.转速高低

B.流量大小

C.性能特点

D.扬程大小

对于有防爆要求的排水场所，应选用(B)的水泵。

A.普通型

B.防爆型

C.节能型

D.耐腐蚀型

某水泵工作时的电流为80A，选择电缆时，在空气中敷设和直埋敷设相比，(A)敷设方式下电缆的载流量要求更高。

A.空气中

B.直埋

C.两者一样

D.不确定

排水操作结束后，以下做法错误的是(D)。

A.关闭所有阀门

B.设备进行清洁和保养

C.记录设备运行数据

D.立即离开现场，无需后续检查

排水管路安装时，对于水平管道的坡度要求，一般是(B)。

A.0.1%-0.3%

B.0.3%-0.5%

C.0.5%-1%

D.1%-2%

当排水系统需要的扬程为120m，且流量较大时，比较合适的泵型是(B)。

A.单级离心泵

B.多级离心泵

C.轴流泵

D.潜水泵

城市内涝监测中，常用的监测指标不包括(D)。

A.降雨量

B.河道水位

C.排水管网流量

D.空气质量

矿山排水的辅助设备不包括(C)。

A.真空泵

B.排水管路阀门

C.水泵电机

D.引水装置

输送高温液体时，应选用(A)的水泵。

A.耐高温材质

B.普通材质

C.塑料材质

D.橡胶材质

选择水泵电缆时，电缆的绝缘电阻应满足(C)要求。

A.越低越好

B.越高越好

C.符合相关标准

D.没有具体要求

排水操作中，启动水泵后若不出水，可能的原因不包括(D)。

A.吸水管漏气

B.泵内有空气未排净

C.出口阀门未打开

D.电机转速过高

排水管路安装时，管道连接部位的密封材料应根据(D)选择。

A.管道材质

B.输送介质性质

C.工作压力

D.以上都是

已知排水系统的流量为500m³/h，扬程为30m，选择水泵时应优先考虑(A)。

A.流量和扬程满足要求且效率高的泵

B.价格便宜的泵

C.体积小的泵

D.品牌知名度高的泵

城市内涝应急预案中，不包括以下哪项内容(B)。

A.应急组织机构及职责

B.城市绿化规划调整

C.应急响应程序

D.后期处置措施

矿山排水系统的自动化控制主要是对(D)进行自动控制。

A.水泵的启停

B.阀门的开关

C.水位监测与报警

D.以上都是

离心泵的性能曲线中，不包括(D)曲线。

A.流量-扬程

B.流量-功率

C.流量-效率

D.流量-温度

对于输送易燃、易爆液体的水泵，其密封装置应采用(D)。

A.普通密封

B.机械密封

C.填料密封

D.防爆密封

水泵电缆在敷设过程中，应避免(B)。

A.与其他管道交叉

B.受到机械损伤

C.过长的路径

D.以上都不对

排水操作中，定期对水泵进行盘车的目的是(A)。

A.检查水泵是否卡滞

B.提高水泵效率

C.防止轴生锈

D.以上都是

排水管路安装完成后，进行通水试验的主要目的是(A)。

A.检查管路是否畅通

B.测试管路流量

C.检查管路坡度

D.检查管道强度

当排水扬程在10～20m，流量较大时，比较适合的泵是(A)。

A.轴流泵

B.多级离心泵

C.深井泵

D.计量泵

城市内涝排水中，雨水调蓄池的作用不包括(D)。

A.储存多余雨水

B.削减洪峰流量

C.提高雨水水质

D.增加城市景观

矿山排水设备的维护周期一般根据(D)确定。

A.设备运行时间

B.设备磨损情况

C.矿山生产安排

D.以上都是

水泵的流量调节方法中，不包括(D)。

A.改变泵的转速

B.改变出口阀门开度

C.改变叶轮直径

D.改变电机功率

输送具有强氧化性的液体时，应选用(B)材质的水泵。

A.碳钢

B.不锈钢或耐腐蚀合金

C.铸铁

D.铝合金

选择水泵电缆时，若线路较长，还需要考虑(A)。

A.线路电压降

B.电缆颜色

C.电缆品牌

D.以上都不对

排水操作中，若发现电机温度过高，应(B)。

A.继续运行观察

B.立即停泵，检查电机散热和负载情况

C.降低水泵流量

D.加大电机冷却风量

排水管路安装时，管道支架的形式主要有(D)。

A.固定支架

B.活动支架

C.导向支架

D.以上都是

已知排水系统需要的扬程为60m，流量为100m³/h，选择水泵时，(A)参数的泵更合适。

A.扬程65m，流量110m³/h

B.扬程55m，流量90m³/h

C.扬程70m，流量80m³/h

D.扬程50m，流量120m³/h

城市内涝风险评估中，需要考虑的因素不包括(D)。

A.地形地貌

B.城市人口密度

C.排水管网布局

D.农作物种植面积

矿山排水系统的排水能力应满足(A)。

A.最大涌水量时的排水要求

B.平均涌水量时的排水要求

C.最小涌水量时的排水要求

D.以上都不对

轴流泵的特点是(B)。

A.扬程高，流量小

B.扬程低，流量大

C.扬程和流量都适中

D.扬程和流量都很高

对于含有纤维杂质的液体，应选用(A)的水泵。

A.无堵塞叶轮

B.普通叶轮

C.闭式叶轮

D.半开式叶轮

水泵电缆的绝缘材料应具有良好的(B)性能。

A.导电

B.绝缘

C.导热

D.透气

排水操作中，启动水泵前应先(D)。

A.检查电源电压

B.盘动联轴器

C.关闭出口阀门

D.以上都是

排水管路安装时，管道穿墙或楼板时应设置(A)。

A.防护套管

B.阀门

C.支架

D.补偿器

当排水扬程较高且流量较小时，优先选用(A)。

A.旋涡泵

B.混流泵

C.轴流泵

D.螺杆泵

城市内涝排水设施的维护内容包括(D)。

A.排水管网清淤

B.雨水口清理

C.泵站设备维护

D.以上都是

矿山排水系统的排水管路应定期进行(D)。

A.强度检测

B.壁厚检测

C.腐蚀检测

D.以上都是

水泵的汽蚀余量是指(A)。

A.水泵进口处液体所具有的超过汽化压力的富余能量

B.水泵出口处液体所具有的能量

C.水泵能够提供的扬程

D.水泵的效率指标

输送高浓度的悬浮液时，应选用(B)。

A.离心泵

B.隔膜泵

C.轴流泵

D.旋涡泵

选择水泵电缆时，应根据(A)确定电缆的芯数。

A.水泵电机的相数

B.排水系统的复杂程度

C.安装环境

D.以上都不对

排水操作中，若发现水泵流量逐渐减小，可能的原因是(D)。

A.叶轮磨损

B.进口管路堵塞

C.出口阀门开度变小

D.以上都是

排水管路安装时，管道的连接方式应根据(D)选择。

A.管道材质

B.工作压力

C.安装位置和维修要求

D.以上都是

已知排水系统需要的扬程为45m，选择水泵时，合适的扬程范围是(B)。

A.40～45m

B.45～50m

C.50～55m

D.55～60m

城市内涝防治规划中，不包括(B)。

A.排水设施布局规划

B.城市防洪堤建设规划

C.雨水利用规划

D.内涝风险预警规划

矿山排水设备的备用电源通常采用(D)。

A.柴油发电机

B.蓄电池组

C.不间断电源(UPS)

D.以上都有可能

城市排水管网中，检查井的主要作用不包括(D)。

A.连接管道

B.检查和清通管道

C.调节水流方向

D.收集雨水

矿山排水系统中，排水管路的铺设原则不包括(C)。

A.尽量减少拐弯

B.保证足够的强度和密封性

C.沿地势较高处铺设

D.便于安装和维护

水泵的转速增加时，其扬程(C)。

A.不变

B.降低

C.升高

D.先升高后降低

对于输送高压力液体的水泵，其泵体材质一般选用(B)。

A.铸铁

B.铸钢

C.铝合金

D.塑料

某水泵的额定功率为110kW，工作电压为660V，其额定电流约为(B)。(功率因数取0.85)

A.120A

B.150A

C.180A

D.210A

水泵电缆在穿越道路时，应采取的保护措施是(B)。

A.直接埋地

B.加设钢套管

C.架空敷设

D.以上都不对

排水操作中，定期对水泵进行润滑的目的是(A)。

A.减少磨损

B.提高效率

C.防止生锈

D.以上都是

排水管路安装时，对于垂直管道的支架间距一般不超过(B)。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

当排水系统需要的扬程为75m，且对流量稳定性要求较高时，比较合适的泵型是(B)。

A.单级离心泵

B.多级离心泵

C.轴流泵

D.混流泵

城市内涝风险区的划分依据不包括(D)。

A.地形高程

B.排水管网覆盖程度

C.城市土地利用类型

D.周边河流的通航能力

矿山排水的排水方式一般分为(A)。

A.集中排水和分段排水

B.自流排水和机械排水

C.正压排水和负压排水

D.以上都是

离心泵的叶轮形式中，适用于输送高粘度液体的是(C)。

A.闭式叶轮

B.半开式叶轮

C.开式叶轮

D.以上都不对

输送食品级液体时，应选用(A)材质的水泵。

A.符合食品卫生标准的不锈钢或无毒塑料

B.普通不锈钢

C.铸铁

D.铝合金

选择水泵电缆时，应考虑电缆的(A)性能，以防止在潮湿环境下发生漏电。

A.防水

B.防火

C.耐高温

D.耐磨损

排水操作中，若发现水泵出口压力波动较大，应(A)。

A.检查进口管路是否有堵塞或漏气

B.加大水泵流量

C.降低水泵转速

D.继续运行观察

排水管路安装时，管道的试压压力一般为工作压力的(B)倍。

A.1.0-1.2

B.1.2-1.5

C.1.5-2.0

D.2.0-2.5

已知排水系统的流量为300m³/h，扬程为40m，选择水泵时，以下哪种泵的效率可能相对较高(A)。

A.效率曲线在该工况点附近处于高效区的泵

B.价格最高的泵

C.体积最大的泵

D.品牌最知名的泵

城市内涝防治中，海绵城市建设措施不包括(C)。

A.建设绿色屋顶

B.铺设透水路面

C.拓宽城市主干道

D.建设雨水花园

矿山排水系统的排水设备选型应综合考虑(A)。

A.矿井涌水量、扬程、水质等因素

B.设备的价格

C.设备的外形尺寸

D.以上都不对

对于输送含有颗粒杂质且颗粒较大的液体，应选用(A)的水泵。

A.叶轮间隙较大

B.叶轮间隙较小

C.闭式叶轮

D.半开式叶轮

水泵电缆的接地芯线主要作用是(B)。

A.传输电能

B.防止漏电时人员触电

C.提高电缆的强度

D.以上都不对

排水操作中，启动水泵后应密切关注(D)。

A.水泵的运行声音

B.水泵的振动情况

C.水泵的流量和压力

D.以上都是

排水管路安装时，管道的补偿器主要用于(A)。

A.补偿管道的热胀冷缩

B.增加管道的强度

C.改变管道的流向

D.提高管道的密封性

当排水扬程在20～30m，且对流量调节要求较高时，比较适合的泵是(A)。

A.混流泵，且配备变频调速装置

B.多级离心泵

C.深井泵

D.计量泵

城市内涝排水中，智能排水系统的核心技术不包括(D)。

A.传感器技术

B.大数据分析技术

C.人工智能技术

D.光伏发电技术

矿山排水设备的日常巡检内容不包括(D)。

A.检查设备的外观是否有损坏

B.检测设备的运行参数

C.检查设备的润滑情况

D.设备进行大修

水泵的功率与(A)成正比。

A.流量和扬程

B.流量和效率

C.扬程和效率

D.转速和效率

输送具有腐蚀性且温度较高的液体时，应选用(A)材质的水泵。

A.耐温耐腐蚀的合金

B.普通不锈钢

C.铸铁

D.铝合金

选择水泵电缆时，若环境存在易燃易爆气体，应选用(C)电缆。

A.普通

B.阻燃

C.防爆

D.耐火

排水操作中，若发现水泵电机电流超过额定值，应(A)。

A.立即停泵，检查负载和电机是否故障

B.继续运行观察

C.加大水泵流量

D.降低水泵扬程

排水管路安装时，管道的支吊架应根据(D)进行设计和安装。

A.管道的重量

B.管道的直径

C.管道的工作压力

D.以上都是

已知排水系统需要的扬程为55m，流量为80m³/h，选择水泵时，以下哪种泵的性能更符合要求(A)。

A.扬程60m，流量85m³/h，效率较高

B.扬程50m，流量75m³/h，价格较低

C.扬程70m，流量60m³/h，体积较小

D.扬程45m，流量90m³/h，品牌知名

城市内涝应急预案演练的目的不包括(C)。

A.检验预案的可行性

B.提高应急救援人员的技能

C.增加城市的知名度

D.发现预案存在的问题

矿山排水系统的排水设备应定期进行(D)试验。

A.性能

B.耐压

C.绝缘

D.以上都是

离心泵的工作原理是依靠(A)产生的离心力来输送液体。

A.叶轮的高速旋转

B.泵体的振动

C.电机的直接推动

D.液体的自流

对于输送高纯度液体的水泵，其密封要求(C)。

A.一般

B.较低

C.极高，以防止杂质混入

D.无所谓

水泵电缆的截面积选择主要依据(D)。

A.水泵的额定电流

B.电缆的长度

C.环境温度

D.以上都是

排水操作中，定期对排水系统进行水质检测的目的是(D)。

A.了解水质变化，防止对设备造成腐蚀或堵塞

B.确定排水是否达标排放

C.评估排水系统的运行效果

D.以上都是

排水管路安装时，管道的连接部位应进行(D)检测。

A.强度

B.密封性

C.外观

D.以上都是

当排水扬程较高且对流量稳定性要求极高时，优先选用(A)。

A.多级离心泵，且配备稳压装置

B.混流泵

C.轴流泵

D.螺杆泵

城市内涝排水设施的信息化管理主要包括(D)。

A.建立排水设施数据库

B.实时监测排水设施运行状态

C.利用信息化手段进行调度管理

D.以上都是

矿山排水系统的排水能力校验应根据(D)进行。

A.矿井的实际涌水量变化

B.排水设备的磨损情况

C.矿山的开采进度

D.以上都是

水泵的吸入性能与(D)有关。

A.泵的结构

B.吸入管路的阻力

C.液体的汽化压力

D.以上都是

输送低温液体时，应选用(A)的水泵。

A.耐低温材质

B.普通材质

C.塑料材质

D.橡胶材质

选择水泵电缆时，应考虑电缆的(A)，以适应不同的安装环境。

A.柔韧性

B.硬度

C.颜色

D.以上都不对

排水操作中，若发现排水管路有泄漏，应(A)。

A.立即停泵，进行抢修

B.继续运行，等排水结束后再处理

C.降低排水流量，维持运行

D.加大排水压力，尽快排完

排水管路安装时，管道的坡度测量工具一般不包括(D)。

A.水准仪

B.坡度尺

C.经纬仪

D.U型管压力计

已知排水系统需要的扬程为35m，选择水泵时，合适的扬程范围是(B)。

A.30～35m

B.35～40m

C.40～45m

D.45～50m

城市内涝防治的宣传教育内容不包括(C)。

A.内涝的危害及预防措施

B.排水设施的保护知识

C.城市规划的专业知识

D.内涝发生时的自救互救方法

矿山排水系统中，排水泵房的位置选择应考虑(D)。

A.靠近水源且地势较低处

B.便于设备运输和维护

C.远离人员密集区域

D.以上都是

水泵的性能参数中，反映水泵工作经济性的是(C)。

A.流量

B.扬程

C.效率

D.转速

对于输送有一定粘度且含有少量气体的液体，应选用(B)。

A.离心泵

B.齿轮泵

C.轴流泵

D.旋涡泵

某水泵工作电压为10kV，选择电缆时，其耐压等级应至少为(B)。

A.10kV

B.12kV

C.15kV

D.20kV

排水操作中，定期对水泵的联轴器进行检查的目的是(A)。

A.检查其同心度和连接的可靠性

B.防止联轴器生锈

C.提高水泵的转速

D.以上都不对

排水管路安装时，管道的防腐处理方法不包括(C)。

A.涂漆

B.镀锌

C.阳极保护

D.阴极保护

当排水系统需要的扬程为90m，流量为150m³/h，且要求节能效果好时，比较合适的泵型是(A)。

A.高效多级离心泵，且配备变频调速装置

B.普通多级离心泵

C.轴流泵

D.混流泵

城市内涝监测系统的数据传输方式不包括(C)。

A.有线传输

B.无线传输

C.卫星传输

D.光纤传输

矿山排水设备的更新改造依据不包括(D)。

A.设备的老化程度

B.新技术的应用

C.矿山的经济效益

D.设备的外观

轴流泵在运行过程中，若出现断流现象，可能的原因是(D)。

A.叶片损坏

B.进口水位过低

C.出口阀门堵塞

D.以上都是

离心泵的轴向力平衡方法不包括(D)。

A.采用平衡盘

B.采用平衡鼓

C.安装止推轴承

D.改变叶轮的形状

输送具有强腐蚀性且易挥发的液体时，应选用(B)密封形式的水泵。

A.填料密封

B.机械密封，且有密封液循环系统

C.普通密封

D.以上都不对

选择水泵电缆时，应考虑电缆的(D)，以确保在恶劣环境下正常工作。

A.耐候性

B.导电性

C.绝缘性

D.以上都是

排水操作中，若发现排水流量突然增大，应(A)。

A.检查是否有其他水源混入或管道破裂

B.继续运行，观察情况

C.加大水泵功率

D.降低水泵转速

排水管路安装时，管道的支架间距除了考虑管道直径和材质外，还与(D)有关。

A.管道内介质的流速

B.管道的安装高度

C.管道的工作温度

D.以上都是

城市排水管网中，跌水井主要用于(B)。

A.调节水位

B.降低水流速度，防止管道冲刷

C.连接不同管径的管道

D.收集雨水

矿山排水系统中，水仓的作用不包括(C)。

A.沉淀泥沙

B.调节水量

C.储存备用排水设备

D.缓冲排水压力

水泵的扬程与叶轮的(C)密切相关。

A.厚度

B.宽度

C.直径

D.数量

对于输送具有一定腐蚀性和磨损性的液体，应选用(B)材质的水泵叶轮。

A.普通铸铁

B.耐磨耐腐蚀合金

C.铜合金

D.铝合金

某水泵的额定电流为120A，工作电压为380V，若采用铜芯电缆，在空气中敷设时，电缆的最小截面积应为(C)。(参考电缆载流量表，考虑一定余量)

A.3×35mm²

B.3×50mm²

C.3×70mm²

D.3×95mm²

水泵电缆在敷设过程中，与热力管道的最小净距应满足(B)要求。

A.0.5m

B.1m

C.1.5m

D.2m

排水操作中，启动水泵前检查吸水管路的真空度，目的是(C)。

A.检查吸水管路是否漏气

B.确保水泵能正常吸水

C.A和B都对

D.确定水泵的启动时间

排水管路安装时，管道的试压时间一般不少于(C)。

A.10min

B.20min

C.30min

D.60min

当排水系统需要的扬程为100m，且对流量调节要求不高时，比较合适的泵型是(B)。

A.单级离心泵

B.多级离心泵

C.轴流泵

D.混流泵

城市内涝防治的规划原则不包括(C)。

A.全面规划，综合治理

B.因地制宜，合理布局

C.只注重排水设施建设，忽略源头减排

D.远近结合，分期实施

矿山排水的排水设备选型计算中，需要考虑的安全系数一般取值范围是(B)。

A.1.0-1.1

B.1.1-1.2

C.1.2-1.3

D.1.3-1.4

离心泵的效率曲线与(B)曲线相交时的工况点为高效工况点。

A.流量-扬程

B.流量-功率

C.流量-汽蚀余量

D.扬程-功率

输送含有大量纤维杂质的污水，应选用(A)结构的水泵。

A.无堵塞叶轮，大流道

B.普通闭式叶轮

C.半开式叶轮

D.开式叶轮

水泵电缆的绝缘测试应使用(B)进行。

A.万用表

B.兆欧表

C.钳形电流表

D.接地电阻测试仪

排水操作中，若发现水泵的振动值超过允许范围，应(A)。

A.立即停泵，检查基础、联轴器及轴承等部件

B.继续运行，观察振动是否加剧

C.加大水泵的流量，看振动是否变化

D.降低水泵的扬程，减少负荷

排水管路安装时，管道的防腐涂层厚度应根据(D)确定。

A.管道材质

B.输送介质的腐蚀性

C.环境条件

D.以上都是

已知排水系统需要的扬程为68m，流量为120m³/h，选择水泵时，以下哪种泵的性能匹配度更高(A)。

A.扬程75m，流量130m³/h，高效区范围覆盖该工况点

B.扬程60m，流量110m³/h，价格较低

C.扬程80m，流量100m³/h，体积较小

D.扬程55m，流量140m³/h，品牌知名

城市内涝预警发布的渠道不包括(C)。

A.电视、广播

B.社交媒体平台

C.小区公告栏

D.个人手机短信

矿山排水系统的排水设备维护计划应根据(D)制定。

A.设备的运行时间

B.设备的磨损情况

C.设备的使用说明书

D.以上都是

轴流泵的性能特点是(B)。

A.高扬程、小流量

B.低扬程、大流量

C.扬程和流量都适中

D.扬程和流量变化范围很大

离心泵的密封环主要作用是(D)。

A.防止泵内液体泄漏

B.减少叶轮与泵体之间的磨损

C.提高泵的效率

D.以上都是

输送具有易燃易爆特性的液体时，应选用(B)的水泵和配套设备。

A.普通型

B.防爆型，且具备良好的接地措施

C.节能型

D.耐腐蚀型

选择水泵电缆时，应根据(D)确定电缆的型号。

A.工作环境

B.电压等级

C.电流大小

D.以上都是

排水操作中，定期对排水泵的进出口阀门进行维护的内容包括(D)。

A.检查阀门的密封性

B.润滑阀门的传动部件

C.检查阀门的开启灵活性

D.以上都是

排水管路安装时，管道的连接部位在试压合格后，还应进行(A)处理。

A.防腐

B.保温

C.标识

D.以上都不是

当排水扬程在30～40m，流量较大且要求节能时，比较适合的泵是(A)。

A.高效混流泵，配备变频调速装置

B.多级离心泵

C.深井泵

D.计量泵

城市内涝排水中，移动排水设备的主要类型不包括(D)。

A.移动排水泵车

B.便携式排水泵

C.潜水排水机器人

D.固定排水泵站

矿山排水设备的备用设备应定期进行(A)。

A.空载试运行

B.负载试运行

C.维护保养，但无需试运行

D.封存，等需要时再启用

水泵的汽蚀对水泵的危害不包括(C)。

A.降低水泵的效率

B.损坏叶轮

C.增加水泵的流量

D.产生噪声和振动

对于输送高浓度、高粘度的悬浮液，应选用(B)。

A.离心泵

B.螺杆泵或隔膜泵

C.轴流泵

D.旋涡泵

水泵电缆在穿越建筑物墙壁时，应采取(B)措施。

A.直接穿过

B.加设防火套管

C.预留孔洞，后期封堵

D.以上都不对

排水操作中，若发现排水水质异常，应(A)。

A.立即停止排水，检查排水来源和处理设备

B.继续排水，等排水结束后再处理

C.加大排水流量，稀释异常水质

D.降低排水压力，减少排水速度

排水管路安装时，管道的坡度设置应满足(D)要求。

A.排水顺畅，无积水

B.便于施工和维护

C.符合设计规范

D.以上都是

已知排水系统需要的扬程为52m，选择水泵时，合适的扬程范围一般是(B)。

A.48～52m

B.52～56m

C.56～60m

D.60～64m

城市内涝防治的公众参与方式不包括(D)。

A.参与排水设施的建设和维护

B.举报破坏排水设施的行为

C.了解内涝防范知识

D.参与内涝应急预案的制定

矿山排水系统的排水效率与(D)有关。

A.排水设备的性能

B.排水管路的阻力

C.水仓的容积和清理情况

D.以上都是

离心泵的叶轮切削后，其(A)会发生变化。

A.扬程、流量和功率

B.仅仅扬程

C.仅仅流量

D.仅仅功率

输送具有强氧化性和腐蚀性的液体，应选用(A)材质的水泵过流部件。

A.不锈钢或特殊合金

B.普通碳钢

C.铸铁

D.铜合金

排水操作中，启动水泵前应确保(D)。

A.设备周围无杂物

B.控制开关处于正确位置

C.润滑和冷却系统正常

D.以上都是

排水管路安装时，管道的支架应安装牢固，其承载能力应满足(D)要求。

A.管道自重

B.管内介质重量

C.可能的附加荷载

D.以上都是

当排水扬程较高且流量较小，同时对流量稳定性要求较高时，优先选用(A)。

A.多级离心泵，配备稳压装置

B.混流泵

C.轴流泵

D.螺杆泵

城市内涝排水设施的运行管理指标不包括(C)。

A.排水流量达标率

B.设备完好率

C.排水设施的美观度

D.故障修复及时率

矿山排水系统的排水设备选型应考虑矿井的(D)。

A.开采深度

B.开采规模

C.涌水规律

D.以上都是

水泵的转速降低时，其流量(B)。

A.不变

B.降低

C.升高

D.先升高后降低

对于输送含有少量固体颗粒且颗粒硬度较高的液体，应选用(A)的水泵。

A.叶轮材质耐磨，间隙适中

B.普通叶轮

C.闭式叶轮

D.半开式叶轮

水泵电缆的接地电阻应定期检测，其阻值应符合(C)标准。

A.越低越好

B.越高越好

C.相关电气安全

D.没有具体要求

排水操作中，若发现水泵的轴承温度过高，应(A)。

A.立即停泵，检查轴承润滑和冷却情况

B.继续运行，观察温度变化

C.加大水泵的流量，降低轴承负荷

D.降低水泵的扬程，减少功率消耗

排水管路安装时，管道的连接方式选择应考虑(D)。

A.安装空间

B.维修便利性

C.成本

D.以上都是

已知排水系统需要的扬程为38m，流量为90m³/h，选择水泵时，以下哪种泵的综合性能更优(A)。

A.满足工况要求，效率高且运行稳定，价格合理

B.价格最低但效率稍低的泵

C.效率最高但价格昂贵的泵

D.体积最小但性能一般的泵

城市排水管网的布置形式中，(A)适用于地形平坦且规划整齐的城市区域。

A.正交式

B.截流式

C.平行式

D.分区式

矿山排水系统中，排水设备的自动化控制核心是(A)。

A.可编程逻辑控制器(PLC)

B.传感器

C.执行器

D.通信网络

水泵的比转数越高，其(B)。

A.扬程越高，流量越小

B.扬程越低，流量越大

C.扬程和流量都越大

D.扬程和流量都越小

对于输送高温、高压且具有腐蚀性的液体，应选用(A)结构和材质的水泵。

A.耐高温、高压且耐腐蚀的合金泵体，机械密封

B.普通铸铁泵体，填料密封

C.不锈钢泵体，普通密封

D.铝合金泵体，特殊密封

某水泵工作电压为6kV，选择电缆时，其绝缘电阻在常温下应不低于(C)。

A.10MΩ

B.20MΩ

C.50MΩ

D.100MΩ

水泵电缆在户外敷设时，应采取(D)保护措施。

A.防晒

B.防潮

C.防鼠咬

D.以上都是

排水操作中，定期对排水泵的润滑油进行检测的项目包括(D)。

A.油质

B.油位

C.杂质含量

D.以上都是

排水管路安装时，管道的保温层厚度应根据(D)计算确定。

A.介质温度

B.环境温度

C.允许的热损失

D.以上都是

当排水系统需要的扬程为85m，流量为200m³/h，且对节能和流量调节要求较高时，比较合适的泵型是(A)。

A.高效多级离心泵，配备变频调速装置

B.普通多级离心泵

C.轴流泵

D.混流泵

城市内涝风险评估的方法不包括(D)。

A.经验估算法

B.模型模拟法

C.专家打分法

D.实地测量法

矿山排水系统的排水设备选型计算中，需要考虑的矿井涌水量包括(D)。

A.正常涌水量

B.最大涌水量

C.最小涌水量

D.A和B

离心泵的性能曲线通常在(A)条件下绘制。

A.常温、常压、清水

B.高温、高压、污水

C.任意工况

D.实际运行工况

输送含有大量气泡的液体，应选用(A)的水泵。

A.具备气液分离功能

B.普通离心泵

C.轴流泵

D.旋涡泵

水泵电缆的敷设路径应尽量避免(D)。

A.穿越建筑物基础

B.与其他管道交叉

C.靠近热源

D.以上都是

排水操作中，若发现排水泵的出口压力持续下降，应(A)。

A.检查泵体、叶轮是否损坏，进口管路是否堵塞

B.继续运行，观察压力变化

C.加大水泵的功率，提高压力

D.降低水泵的转速，减少能耗

城市排水管网的附属构筑物中，水封井主要用于(A)。

A.防止臭气逸出

B.调节水位

C.拦截杂物

D.连接不同管径管道

矿山排水系统中，排水设备的备用系数通常不小于(B)。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

水泵的效率与(D)有关。

A.水泵的结构

B.运行工况

C.液体性质

D.以上都是

对于输送具有磨蚀性和腐蚀性双重特性的液体，水泵的过流部件应选用(A)。

A.表面硬化处理的不锈钢

B.普通碳钢

C.铸铁

D.铝合金

某水泵额定功率为200kW，工作电压为380V，其额定电流约为(A)(功率因数取0.8)。

A.380A

B.400A

C.360A

D.320A

水泵电缆在穿越河流时，应采用(B)方式敷设。

A.架空

B.水下埋管

C.直接埋地

D.沿河岸铺设

排水操作中，启动水泵前需盘车数圈，目的是(D)。

A.检查泵轴是否卡滞

B.使润滑均匀

C.防止泵体生锈

D.A和B

排水管路安装时，水平管道的纵横方向弯曲允许偏差在每10m长度内不超过(B)。

A.5mm

B.401mm

C.15mm

D.20mm

当排水系统需要的扬程为110m，流量为180m³/h，且要求运行稳定时，比较合适的泵型是(A)。

A.高效多级离心泵

B.单级离心泵

C.轴流泵

D.混流泵

城市内涝防治的工程措施中，不包括(D)。

A.建设雨水花园

B.拓宽河道

C.增加城市绿化面积

D.修建防洪堤

矿山排水系统的排水设备选型依据中，不包括(C)。

A.排水高度

B.排水距离

C.水质酸碱度

D.排水时间要求

离心泵的扬程-流量曲线一般呈现(B)趋势。

A.扬程随流量增大而增大

B.扬程随流量增大而减小

C.扬程不随流量变化

D.先增大后减小

输送含有大量纤维且易缠绕的污水，应选用(A)的水泵。

A.无堵塞、大通道叶轮

B.闭式叶轮

C.半开式叶轮

D.开式叶轮

水泵电缆的耐压试验周期一般为(B)。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

排水操作中，若发现水泵电机有异常响声，应(A)。

A.立即停泵，检查电机内部部件

B.继续运行，观察响声变化

C.加大水泵流量，看响声是否消失

D.降低水泵扬程，减轻电机负荷

排水管路安装时，管道的支架应进行(D)处理，防止生锈。

A.镀锌

B.涂漆

C.阳极保护

D.A或B

已知排水系统需要的扬程为72m，流量为140m³/h，选择水泵时，以下哪种泵更合适(A)。

A.扬程75m，流量150m³/h，高效区覆盖工况点

B.扬程65m，流量130m³/h，价格较低

C.扬程80m，流量120m³/h，体积较小

D.扬程60m，流量160m³/h，品牌知名

城市内涝监测的传感器中，不包括(C)。

A.雨量传感器

B.水位传感器

C.风速传感器

D.流量传感器

矿山排水设备的日常维护记录应包括(D)。

A.设备运行参数

B.维护内容和时间

C.更换的零部件

D.以上都是

轴流泵在小流量运行时，容易出现(B)现象。

A.气蚀

B.不稳定运行

C.效率升高

D.扬程增大

离心泵的轴向力会使(A)。

A.叶轮向吸入侧移动

B.叶轮向排出侧移动

C.泵轴弯曲

D.电机过载

输送具有易燃易爆且易挥发特性的液体，应选用(A)密封的水泵。

A.机械密封，且有氮气密封保护

B.填料密封

C.普通密封

D.以上都不对

排水操作中，定期对排水泵的出口压力表进行校验的目的是(A)。

A.确保测量数据准确

B.防止压力表损坏

C.提高水泵效率

D.以上都不对

排水管路安装时，管道的连接部位在安装完成后应进行(D)检查。

A.外观

B.尺寸

C.密封性

D.以上都是

当排水扬程在40～50m，流量较大且要求节能效果显著时，比较适合的泵是(A)。

A.高效混流泵，搭配变频调速系统

B.多级离心泵

C.深井泵

D.计量泵

城市内涝排水中，智能井盖的主要功能不包括(C)。

A.监测井盖状态

B.防止井盖被盗

C.自动排水

D.积水报警

2247C

矿山排水设备的检修周期应根据(D)确定。

A.设备运行时间

B.设备故障频率

C.设备磨损程度

D.以上都是

水泵的汽蚀余量分为(A)。

A.必需汽蚀余量和有效汽蚀余量

B.理论汽蚀余量和实际汽蚀余量

C.设计汽蚀余量和运行汽蚀余量

D.以上都不对

对于输送高浓度、高粘度且有一定腐蚀性的悬浮液，应选用(A)。

A.耐腐蚀螺杆泵

B.离心泵

C.轴流泵

D.旋涡泵

水泵电缆在竖井中敷设时，应采用(A)固定方式。

A.每隔一定距离用夹具固定

B.直接悬挂

C.埋入井壁

D.以上都不对

排水操作中，若发现排水流量逐渐减小且电机电流增大，应(A)。

A.检查叶轮是否磨损，进口管路是否堵塞

B.继续运行，观察情况变化

C.加大水泵功率，提高流量

D.降低水泵转速，减少电流

排水管路安装时，管道的坡度测量应使用(A)工具。

A.水准仪

B.经纬仪

C.全站仪

D.水平尺

已知排水系统需要的扬程为56m，选择水泵时，合适的扬程范围通常是(B)。

A.52～56m

B.56～60m

C.60～64m

D.64～68m

城市内涝防治的政策法规中，不包括(D)。

A.排水设施建设标准

B.雨水排放收费制度

C.城市防洪规划管理办法

D.水资源保护法

矿山排水系统的排水效率提升措施不包括(C)。

A.优化排水管路布局

B.定期清理水仓

C.提高排水设备功率

D.采用高效排水设备

离心泵的叶轮采用后弯叶片，其目的是(B)。

A.提高扬程

B.提高效率

C.增加流量

D.降低成本

输送具有强氧化性和高腐蚀性的液体，应选用(A)材质的水泵泵体。

A.特种耐腐蚀合金

B.普通不锈钢

C.铸铁

D.铜合金

选择水泵电缆时，应考虑电缆的(A)，以保证在复杂电磁环境下正常工作。

A.抗干扰性能

B.柔韧性

C.耐压性能

D.绝缘性能

排水操作中，启动水泵前应检查(D)。

A.水泵的地脚螺栓是否紧固

B.电机的转向是否正确

C.进出口阀门的开闭状态

D.以上都是

排水管路安装时，管道的支架形式选择应考虑(D)。

A.管道的管径

B.管道的重量

C.管道的工作压力

D.以上都是

城市内涝排水设施的维护管理费用主要来源于(D)。

A.政府财政拨款

B.排水收费

C.社会捐赠

D.A和B

矿山排水系统的排水设备选型应结合矿井的(D)。

A.地质条件

B.开采工艺

C.通风系统

D.A和B

水泵的转速增加一倍，其扬程大约增加(D)。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

对于输送含有少量硬质颗粒且有一定腐蚀性的液体，应选用(A)的水泵。

A.耐腐蚀且叶轮耐磨，间隙合理

B.普通叶轮

C.闭式叶轮

D.半开式叶轮

水泵电缆的接地保护应符合(A)标准。

A.电气安全

B.防火安全

C.防雷安全

D.以上都不对

排水操作中，若发现水泵的振动和噪声突然增大，应(A)。

A.立即停泵，检查基础、联轴器、轴承等部件

B.继续运行，观察情况

C.加大水泵流量，看是否改善

D.降低水泵扬程，减少负荷

排水管路安装时，管道的连接方式在满足强度和密封性要求的同时，还应考虑(D)。

A.安装速度

B.维修成本

C.使用寿命

D.以上都是

已知排水系统需要的扬程为42m，流量为100m³/h，选择水泵时，以下哪种泵的性价比更高(A)。

A.满足工况要求，效率高，运行稳定且价格适中

B.价格最低但效率稍低的泵

C.效率最高但价格昂贵的泵

D.体积最小但性能一般的泵

城市排水管网的水力计算中，曼宁公式用于计算(A)。

A.管道流速

B.管道流量

C.管道坡度

D.管道水头损失

矿山排水系统中，排水管路的日常检查内容不包括(C)。

A.管路是否有变形

B.连接处是否渗漏

C.管路的材质

D.支架是否松动

水泵的性能参数中，(B)决定了水泵能够输送液体的高度。

A.流量

B.扬程

C.效率

D.转速

对于输送具有高粘度和腐蚀性的液体，应选用(A)材质和结构的水泵。

A.耐腐蚀合金，特殊螺旋结构叶轮

B.普通铸铁，闭式叶轮

C.不锈钢，开式叶轮

D.铝合金，半开式叶轮

某水泵工作电流为150A，工作电压为660V，选择电缆时，其截面积应根据(D)确定。

A.电流大小

B.电压降要求

C.环境温度

D.以上都是

水泵电缆在穿越铁路时，应采取(A)防护措施。

A.深埋并加设钢套管

B.架空敷设

C.直接埋地

D.沿铁路边铺设

排水操作中，定期对排水泵的冷却系统进行检查的内容包括(D)。

A.冷却液液位

B.冷却管路是否堵塞

C.冷却水泵工作是否正常

D.以上都是

排水管路安装时，管道的试压介质一般采用(B)。

A.空气

B.水

C.氮气

D.蒸汽

当排水系统需要的扬程为95m，流量为250m³/h，且要求高效节能时，比较合适的泵型是(A)。

A.高效多级离心泵，配备节能型电机和变频调速装置

B.普通多级离心泵

C.轴流泵

D.混流泵

城市内涝防治的规划目标不包括(D)。

A.减少内涝发生频率

B.降低内涝灾害损失

C.提高城市排水标准

D.增加城市绿地面积

矿山排水系统的排水设备选型计算时，还需考虑(D)。

A.设备的可靠性

B.设备的维护便利性

C.设备的使用寿命

D.以上都是

离心泵的功率曲线与(D)曲线相关。

A.流量-扬程

B.流量-效率

C.扬程-效率

D.以上都是

输送含有大量泥沙且颗粒较大的污水，应选用(A)的水泵。

A.叶轮耐磨，流道宽阔

B.普通闭式叶轮

C.半开式叶轮

D.开式叶轮

水泵电缆的绝缘老化检测方法不包括(D)。

A.外观检查

B.绝缘电阻测试

C.介质损耗测试

D.耐压测试

排水操作中，若发现排水泵的进口真空度异常升高，应(A)。

A.检查进口管路是否堵塞或漏气

B.继续运行，观察真空度变化

C.加大水泵流量，降低真空度

D.降低水泵扬程，减少负荷

排水管路安装时，管道的防腐涂层质量检验项目包括(D)。

A.涂层厚度

B.附着力

C.外观质量

D.以上都是

城市内涝发生时，以下哪种情况最容易导致排水不畅？(B)

A.排水管道管径过大

B.排水管道被杂物堵塞

C.雨水口分布过密

D.泵站排水能力过强

矿山排水系统中，为防止突然停电造成淹井事故，通常会配备(B)。

A.普通电动机

B.柴油发电机

C.小型风力发电机

D.太阳能板

以下哪项不是水泵排水操作流程中启动前的必要检查项？(C)

A.检查水泵润滑油液位

B.检查排水管路是否有破损

C.检查电机转向

D.检查水泵叶轮磨损情况

当选择的水泵功率为75kW，应选择与之匹配的电源(C)。

A.单相220V

B.三相220V

C.三相380V

D.三相660V

矿山排水中，若矿井涌水量变化较大，宜采用(D)排水方式。

A.集中

B.分段

C.接力

D.混合

水泵选配时，除了考虑扬程和流量，还应重点考虑(B)。

A.水泵外观

B.水泵材质

C.水泵颜色

D.水泵产地

某排水区域水质呈强酸性，在选择水泵时，应优先考虑(B)材质的水泵。

A.普通铸铁

B.不锈钢

C.铜合金

D.铝合金

一台水泵额定电压为660V，额定功率为110kW，其配套电缆的耐压等级应(C)。

A.低于660V

B.等于660V

C.略高于660V

D.远高于660V，如10kV

安装排水管路时，为减少水流阻力，弯头的弯曲半径一般应为管径的(C)。

A.1倍

B.1.5-2.5倍

C.3-5倍

D.5-8倍

当实际扬程为40m，且流量波动较大时，适合选用的水泵有(A)

A.变频调速离心泵

B.固定转速离心泵

C.往复泵

D.水环真空泵

当实际扬程为60m，且对流量要求稳定时，可选择的水泵有(A)

A.恒流量多级离心泵

B.普通单级离心泵

C.轴流泵

D.计量泵

矿井通风的主要任务不包括以下哪一项？(C)

A.供给井下人员足够的新鲜空气

B.冲淡和排除有害气体和矿尘

C.提高井下的温度

D.创造良好的气候条件

以下哪种通风方式是进风井和回风井并列位于井田走向中央的通风方式？(A)

A.中央并列式

B.角式

C.分区式

D.混合式

通风机的全压是指(A)。

A.静压与动压之和

B.静压与位压之和

C.动压与位压之和

D.只有静压

局部通风机通风中，压入式通风的风筒出风口距掘进工作面的距离一般应不超过(B)。

A.5m

B.57m

C.15m

D.20m

以下哪种气体不属于矿井主要有害气体？(A)

A.氧气

B.一氧化碳

C.硫化氢

D.二氧化氮

矿井通风阻力包括摩擦阻力和(A)。

A.局部阻力

B.正面阻力

C.侧面阻力

D.弯曲阻力

通风机的工况点是指(A)。

A.通风机的性能曲线与通风网路特性曲线的交点

B.通风机的最高效率点

C.通风机的设计工作点

D.通风机的启动点

以下哪种通风设施主要用于隔断风流？(B)

A.风桥

B.风门

C.调节风窗

D.风障

矿井等积孔(A)，表示矿井通风难易程度越容易。

A.越大

B.越小

C.不变

D.与难易程度无关

掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距(C)前，必须停止一个工作面作业。

A.20m

B.30m

C.50m

D.60m

主要通风机停止运转时，受停风影响的地点，必须立即(A)。

A.停止工作，切断电源，工作人员先撤到进风巷道中

B.继续工作，等待救援

C.打开电器设备散热

D.原地不动，等待通风恢复

以下哪种方法不能增加矿井总风量？(C)

A.更换高效通风机

B.增加通风机的转速

C.缩小通风巷道的断面

D.减少通风系统的漏风

矿井通风机反风时，其反风量应不小于正常风量的(A)。

A.40%

B.60%

C.80%

D.90%

井下空气的温度超过(B)时，即为高温。

A.26℃

B.30℃

C.34℃

D.38℃

风筒的漏风主要发生在(A)。

A.接头处

B.风筒中部

C.风筒出风口

D.风筒进风口

以下哪种通风系统稳定性最好？(A)

A.角式通风系统

B.中央并列式通风系统

C.分区式通风系统

D.混合式通风系统

通风机附属装置不包括(D)。

A.风硐

B.扩散器

C.防爆门

D.电机

局部通风机必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于(A)。

A.10m

B.8m

C.6m

D.4m

矿井通风机按其服务范围可分为主要通风机和(A)。

A.辅助通风机、局部通风机

B.离心式通风机、轴流式通风机

C.压入式通风机、抽出式通风机

D.地面通风机、井下通风机

井下通风压力的单位常用(A)表示。

A.帕斯卡(Pa)

B.牛顿(N)

C.千克(kg)

D.米(m)

瓦斯爆炸的条件不包括以下哪一项？(D)

A.瓦斯浓度在5%-16%

B.氧气浓度不低于12%

C.火源温度达到650-750℃

D.二氧化碳浓度超过10%

以下哪种措施不能预防瓦斯积聚？(C)

A.加强通风

B.及时处理局部瓦斯积聚

C.减少井下工作人员数量

D.瓦斯检查制度严格执行

瓦斯检查做到“三对口”，其中不包括(D)。

A.井下记录牌

B.瓦斯检查手册

C.瓦斯检查报表

D.通风网络图

采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到(A)时，必须停止用电钻打眼。

A.1.10%

B.1.5%

C.2.0%

D.2.5%

瓦斯在煤体中的存在状态主要有(A)。

A.游离状态和吸附状态

B.溶解状态和游离状态

C.吸附状态和沉淀状态

D.化学结合状态和物理状态

局部瓦斯积聚是指体积大于0.5m³的空间内瓦斯浓度达到(B)。

A.1.11%

B.2.0%

C.3.0%

D.5.0%

以下哪种瓦斯检测仪器利用光学原理？(B)

A.便携式瓦斯检测仪

B.光学瓦斯检测仪

C.瓦斯传感器

D.气相色谱仪

瓦斯超限作业是指(B)。

A.瓦斯检查员未按规定检查瓦斯

B.瓦斯浓度超过规定而继续作业

C.未安装瓦斯监控系统

D.瓦斯排放未按规定进行

高瓦斯矿井是指(D)。

A.矿井相对瓦斯涌出量大于10m³/t

B.矿井绝对瓦斯涌出量大于40m³/min

C.矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m³/min

D.以上条件满足其一即可

瓦斯排放时，必须制定专门的措施，控制(A)。

A.排放瓦斯的浓度和风量

B.排放瓦斯的时间和人员

C.排放瓦斯的方向和速度

D.排放瓦斯的地点和设备

以下哪种情况容易导致瓦斯涌出量增大？(C)

A.矿井开采深度减小

B.煤层透气性降低

C.开采强度增大

D.矿井通风压力减小

瓦斯突出的主要动力是(A)。

A.地应力和瓦斯压力

B.重力和摩擦力

C.空气压力和水压

D.电磁力和弹力

以下哪种措施对防治煤与瓦斯突出有直接作用？(B)

A.提高通风机转速

B.开采保护层

C.增加井下排水

D.优化照明系统

瓦斯监测监控系统的传感器应(C)调校一次。

A.7天

B.10天

C.15天

D.30天

当瓦斯和空气的混合气体中混入(B)时，瓦斯爆炸下限会升高。

A.一氧化碳

B.二氧化碳

C.氢气

D.硫化氢

以下哪种粉尘粒径最小？(C)

A.可见粉尘

B.显微粉尘

C.超显微粉尘

D.粗粉尘

井下主要产尘源不包括(C)。

A.采煤工作面

B.掘进工作面

C.井下炸药库

D.运输转载点

煤尘爆炸的条件不包括(D)。

A.煤尘本身具有爆炸性

B.煤尘浓度在45～2000g/m³

C.有足够能量的火源

D.二氧化碳浓度达到30%

以下哪种防尘措施属于减尘措施？(C)

A.喷雾洒水

B.通风排尘

C.煤层注水

D.个体防护

喷雾洒水的降尘效率与(A)有关。

A.喷雾压力、喷雾粒径和喷雾方向

B.喷雾时间、喷雾水量和喷雾温度

C.喷雾位置、喷雾形状和喷雾颜色

D.喷雾人员、喷雾设备和喷雾环境

个体防尘用具主要包括(A)。

A.防尘口罩和防尘服

B.安全帽和安全带

C.护目镜和耳塞

D.雨靴和手套

《矿井防治水细则》规定，矿井应当按照规定编制(A)，并根据实施情况适时修改完善。

A.防治水中长期规划和年度计划

B.排水系统规划

C.探放水设计

D.注浆堵水方案

矿井水文地质类型复杂程度的划分指标不包括(D)。

A.受采掘破坏或影响的含水层及水体

B.矿井及周边老空水分布状况

C.矿井涌水量

D.矿井通风方式

矿井井口和工业场地内建筑物的标高，应当(A)当地历年最高洪水位。

A.高于

B.低于

C.等于

D.不低于

以下哪种含水层富水性最强？(D)

A.弱富水性含水层

B.中等富水性含水层

C.强富水性含水层

D.极强富水性含水层

探放水钻孔的超前距一般根据(B)确定。

A.煤(岩)层厚度

B.水压大小、煤(岩)层厚度和硬度

C.钻孔直径

D.矿井涌水量

采掘工作面探放水时，应当采用(A)方法，控制探放水钻孔的方向和深度。

A.定向钻进

B.随意钻进

C.垂直钻进

D.水平钻进

当钻孔接近老空时，预计可能发生瓦斯或者其他有害气体涌出的，应当设有(B)等装置。

A.瓦斯监测

B.防喷

C.通风

D.排水

《矿井防治水细则》要求，探放水钻孔除兼作堵水或者疏水用的钻孔外，终孔孔径一般不得大于(A)。

A.75mm

B.91mm

C.108mm

D.120mm

矿井主要排水设备中，工作水泵的排水能力应能在(B)内排出矿井24小时的正常涌水量。

A.16小时

B.20小时

C.24小时

D.30小时

矿井排水系统的排水管道应当有工作和备用的管道，工作排水管道的能力应当能配合工作水泵在(B)内排出矿井24小时的最大涌水量。

A.16小时

B.20小时

C.24小时

D.30小时

矿井水害应急预案应当(A)进行一次应急演练。

A.每年

B.每两年

C.每三年

D.每五年

探放水钻孔施工前，应当对(C)进行耐压试验。

A.排水管道

B.探放水设备

C.止水套管

D.钻孔钻头

注浆堵水时，注浆材料的选择应当根据(A)等因素确定。

A.含水层特性、水压大小和注浆目的

B.注浆设备的型号

C.矿井通风状况

D.采掘进度

矿井应当对本单位的水文地质情况进行调查核实，编制(A)。

A.矿井水文地质类型划分报告

B.矿井防治水规划

C.探放水设计

D.排水系统设计

以下哪种矿井水文地质类型划分等级的复杂程度最高？(D)

A.简单

B.中等

C.复杂

D.极复杂

当矿井井口附近或者塌陷区内外的地表水体可能溃入井下时，应当(A)。

A.采取措施，防止地表水溃入井下

B.加强排水

C.加快采掘速度，避开该区域

D.先观察，再采取措施

探放水过程中，发现钻孔中水压、水量突然增大和顶钻等突水征兆时，应当(A)。

A.立即停止钻进，但不得拔出钻杆

B.继续钻进，观察情况

C.立即拔出钻杆，撤离人员

D.降低钻进速度，继续观察

矿井排水设备的备用水泵能力应当不小于工作水泵能力的(A)。

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

矿井防治水工作应当坚持(A)的十六字原则。

A.预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采

B.安全第一、预防为主、综合治理、全面防治

C.超前预测、提前排水、防治结合、确保安全

D.探测先行、治水为主、排水为辅、综合防范

矿井应当建立(A)，对井田范围内及周边区域的废弃老窑、地面塌陷坑、采动裂隙以及可能影响矿井安全生产的水库、湖泊、河流、涵闸、堤防工程等重点部位进行巡查。

A.水害巡查制度

B.排水系统检查制度

C.探放水制度

D.注浆堵水制度

采掘工作面遇有接近水淹或者可能积水的井巷、老空区或者相邻煤矿时，应当(A)。

A.立即停止施工，确定探水线，实施超前探放水

B.加快施工速度，通过该区域

C.边施工边观察

D.先向有关部门报告，等待指示

矿井水仓的空仓容量应当经常保持在总容量的(A)以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

探放水钻孔的布置和超前距离，应当根据(A)等，在探放水设计中具体规定。

A.水压大小、煤(岩)层厚度和硬度以及安全措施

B.钻孔直径和深度

C.矿井涌水量

D.采掘进度

防水煤(岩)柱的尺寸，应当根据相邻矿井的(A)等因素，在矿井设计中确定。

A.地质构造、水文地质条件、煤层赋存条件、开采方法以及岩层移动规律

B.矿井产量、通风方式、排水能力

C.采掘设备、支护方式、人员配备

D.以上都不是

以下哪种措施不属于地面防水措施？(C)

A.修筑截水沟

B.填堵陷坑

C.井下设置防水闸门

D.河流改道

矿井涌水量观测应当分矿井、分水平设站进行观测，每月观测次数不得少于(C)。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

在探放水钻进时，发现煤岩松软、片帮、来压或者钻孔中水压、水量突然增大和顶钻等突水征兆时，应当采取(A)措施。

A.立即停止钻进，不得拔出钻杆，现场负责人应当立即向矿井调度室汇报

B.继续钻进，加快速度完成钻孔

C.立即拔出钻杆，关闭钻孔阀门

D.降低钻进速度，同时观察情况

矿井水文地质条件复杂的矿井，应当在(A)设置防水闸门。

A.井底车场周围

B.采区巷道

C.掘进巷道

D.所有巷道

矿井排水系统中，检修水泵的排水能力应当不小于工作水泵能力的(A)。

A.25%

B.30%

C.35%

D.40%

以下关于矿井防治水的说法，错误的是(B)。

A.防治水工作是煤矿安全生产的重要环节

B.矿井只要有排水系统就可以，不需要进行探放水

C.水害可能会导致矿井淹没、人员伤亡等严重后果

D.矿井应当根据水文地质条件采取相应的防治水措施

当探放水钻孔的深度较大时，为了防止钻孔偏斜，应当(D)。

A.采用高精度的钻孔设备

B.经常测量钻孔的角度和深度

C.采用定向钻进技术

D.以上方法都可以

矿井应当加强(D)的管理，定期清理，保证排水畅通。

A.排水管道

B.水仓

C.水泵

D.以上都是

探放水钻孔施工完成后，应当对钻孔进行(D)。

A.验收

B.冲洗

C.封孔

D.以上都是

以下哪种情况会导致矿井涌水量增大？(C)

A.降水量减少

B.开采深度减小

C.含水层被破坏

D.排水系统能力增强

矿井防治水工作应当建立(A)，明确责任。

A.防治水管理机构

B.排水管理机构

C.探放水队伍

D.注浆堵水队伍

2020年耒阳市源江山煤矿重大透水事故的直接原因是(B)

A.未按防治水相关规定进行探放

B.超深越界开采急倾斜煤层，矿压和水压作用下抽冒导通老空积水

C.巷道测量出现偏差掘透老空积水

D.排水系统故障

2020年山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司较大透水事故主要是因为(B)

A.超深越界开采

B.掘进时超出允许掘进距离掘透废弃巷道，老空水涌出

C.未留设足够的防隔水煤柱

D.地面水大量灌入

2012年吉林省蛟河市丰兴煤矿重大透水事故的直接原因不包括(D)

A.未准确掌握原老空区下限位置

B.巷道测量出现偏差

C.防隔水煤柱实际不存在

D.注浆堵水失败

某矿井因未探明断层水情况，掘进时导通断层水发生透水事故，以下说法正确的是(B)

A.这是不可避免的事故

B.属于水文地质情况不明导致的事故

C.是因为排水能力不足导致

D.与开采方法无关

某矿在开采过程中遇到暴雨，地表水通过塌陷区裂隙灌入井下造成水灾，该事故中主要的防范失误是(B)

A.井下排水设备故障

B.未对塌陷区进行有效治理和防范

C.没有及时停止井下作业

D.没有预报暴雨

某矿因老空积水突然涌出发生水灾，导致事故的最主要原因可能是(A)

A.未对老空区积水进行探测和排放

B.通风系统故障

C.采掘速度过快

D.工人违规操作

某矿在掘进过程中，钻孔揭露含水层导致涌水，以下应对措施错误的是(B)

A.立即停止掘进

B.继续掘进，加快通过该区域

C.分析涌水情况，采取堵水或排水措施

D.汇报调度室

以下哪种情况最有可能引发矿井水灾事故(C)

A.含水层进行疏干降压

B.定期对排水系统进行维护

C.探放水钻孔数量不足

D.绘制准确的水文地质图

某矿发生透水事故后，现场人员应首先(C)

A.抢救设备

B.寻找逃生通道

C.报告矿调度室

D.等待救援

矿井水灾事故发生后，应迅速判定水灾的性质，不包括了解(B)

A.突水地点

B.井下人员分布

C.补给水源

D.静止水位

某矿在接近断层附近掘进时发生透水，事故原因分析中，以下哪项可能是关键因素(A)

A.断层附近岩石破碎，未提前采取加固措施

B.掘进机功率不足

C.支护材料质量不好

D.工人未戴安全帽

某矿因相邻矿井采空区积水涌入发生水灾，本矿存在的问题可能是(A)

A.未与相邻矿井沟通采空区情况

B.井下通风不良

C.提升设备故障

D.井下照明不足

以下哪种矿井充水水源引发的水灾事故，来势最猛、危害较大(C)

A.大气降水

B.地表水

C.老空水

D.含水层水

某矿在进行探放水作业时，钻孔出水后，下一步应(B)

A.立即拔出钻杆

B.关闭孔口阀门，观察水压和水量变化

C.继续钻进

D.撤离作业人员，不管钻孔

矿井发生水灾事故后，为防止瓦斯积聚，应(B)

A.停止通风

B.加强通风

C.减少通风量

D.关闭局部通风机

某矿在开采过程中，发现巷道壁有“挂汗”现象，这可能是(C)的预兆。

A.顶板冒落

B.瓦斯突出

C.透水

D.火灾

以下哪种情况不会导致矿井排水系统无法有效应对水灾(B)

A.排水管道堵塞

B.备用排水泵完好且能及时启动

C.排水泵电机故障

D.水仓被淤泥堵塞

某矿发生水灾，导致部分巷道被淹，恢复生产前应首先(B)

A.清理巷道淤泥

B.被淹巷道进行通风和气体检测

C.修复巷道支护

D.安装排水设备

矿井在进行注浆堵水作业时，发现浆液扩散不均匀，可能的原因是(B)

A.注浆压力过大

B.注浆材料选择不当

C.钻孔深度不够

D.排水设备运行正常

某矿在掘进工作面接近疑似积水区时，未进行探水作业继续掘进，导致发生透水事故，该事故违反了(B)原则。

A.安全第一

B.预测预报、有疑必探、先探后掘

C.综合治理

D.预防为主

某矿井下探放水钻孔布置间距过大，可能会导致(A)

A.探水效果不佳，遗漏积水区

B.钻孔施工速度过快

C.排水压力增大

D.注浆效果更好

当矿井发生水灾，水流速度较快，现场人员应(C)

A.顺着水流方向跑

B.逆着水流方向跑

C.向高处躲避

D.原地等待救援

某矿在雨季来临前，未对地面防水设施进行检查和维护，可能导致的后果是(B)

A.地面塌陷

B.地表水大量灌入井下引发水灾

C.瓦斯浓度升高

D.煤尘爆炸

常见的水灾排水设备中，离心式水泵依靠(A)来实现液体的输送。

A.叶轮的高速旋转产生的离心力

B.活塞的往复运动

C.螺杆的转动

D.叶片的摆动

排水设备中的电机在运行时，其主要将(A)转化为机械能。

A.电能

B.热能

C.化学能

D.水能

以下哪种不是常见的排水管道材质？(D)

A.钢管

B.塑料管

C.陶瓷管

D.橡胶管

轴流泵适用于(D)的排水场景。

A.高扬程、小流量

B.高扬程、大流量

C.低扬程、小流量

D.低扬程、大流量

排水设备在启动前，对于离心泵通常需要(B)。

A.打开出口阀门

B.关闭出口阀门

C.打开旁通阀门

D.关闭进口阀门

用于测量排水管道内水流压力的仪表是(B)。

A.流量计

B.压力表

C.液位计

D.温度计

潜水泵的特点是(B)。

A.必须安装在地面上

B.可潜入水中工作

C.扬程一定很高

D.流量非常小

排水设备中的止回阀作用是(B)。

A.调节水流流量

B.防止水流倒流

C.截断水流

D.增加水流压力

一般情况下，排水设备的扬程是指(C)。

A.水泵能排水的高度

B.水泵进出口的压力差

C.水泵将水提升的垂直高度

D.水泵出口到排水点的水平距离

水环式真空泵在排水系统中主要用于(B)。

A.直接排水

B.抽吸空气形成真空，辅助排水泵启动

C.提升水的压力

D.调节水流速度

在城市地下停车场发生水灾时，优先选用的排水设备是(B)。

A.大型轴流泵

B.小型潜水泵

C.往复泵

D.计量泵

对于山区突发洪水，需要快速排水且排水点距离较远的情况，应选择(A)排水设备。

A.高扬程离心泵

B.低扬程轴流泵

C.旋涡泵

D.滑片泵

当排水设备需要长时间连续运行且对流量稳定性要求较高时，(A)更合适。

A.离心泵

B.螺杆泵

C.齿轮泵

D.射流泵

处理含有较多固体杂质的污水时，应选用(B)排水泵。

A.清水离心泵

B.杂质泵(如污水泵)

C.耐腐蚀泵

D.高温泵

在选择排水设备的电机时，不需要考虑的因素是(C)。

A.排水设备的功率需求

B.工作环境的温度和湿度

C.电机的颜色

D.电源的电压和频率

用于农业灌溉区在暴雨后积水排水，较为经济实用的排水设备是(B)。

A.大型排水泵站(多台离心泵组合)

B.小型移动式混流泵

C.高速离心泵

D.水轮泵

某工厂车间因水管破裂发生水灾，车间内有较多精密设备，此时应选用(B)排水设备，以减少对设备的二次损害。

A.普通离心泵

B.防爆型潜水泵

C.自吸泵

D.无堵塞排污泵

排水设备的流量选择应根据(B)来确定。

A.排水管道的直径

B.水灾现场的积水总量和排水时间要求

C.排水设备的扬程

D.排水设备的价格

在海边地区发生水灾，排水设备需要考虑(C)的特殊要求。

A.耐高温

B.耐高压

C.耐腐蚀(海水腐蚀)

D.耐低温

当排水高度不高，但要求大流量排水时，(A)是较好的选择。

A.轴流泵

B.旋涡泵

C.柱塞泵

D.隔膜泵

排水设备在运行过程中，电机温度过高，可能的原因是(B)。

A.电机功率过大

B.电机绕组短路

C.排水流量过小

D.排水管道堵塞

定期对排水设备的轴承进行润滑，其主要目的是(B)。

A.防止轴承生锈

B.降低轴承摩擦阻力，减少磨损

C.提高轴承的强度

D.使轴承外观更美观

排水设备运行时，水泵出现剧烈振动，可能的原因是(A)。

A.水泵安装不牢固

B.电机转速过低

C.排水管道内水流压力过小

D.水泵叶轮完好无损

排水设备的橡胶密封件老化后，会导致(C)。

A.水泵扬程增加

B.水泵流量增大

C.设备漏水

D.电机电流减小

对排水设备进行日常维护时，不需要检查的项目是(D)。

A.设备外观是否有损坏

B.排水管道是否有裂缝

C.电机的绝缘电阻

D.排水设备的生产厂家

排水设备的叶轮磨损严重，会导致(B)。

A.水泵扬程升高

B.水泵流量减小

C.电机功率增大

D.设备运行噪音降低

当排水设备出现启动困难的情况时，可能是(C)。

A.电源电压正常

B.电机过载保护装置未动作

C.水泵内有杂物堵塞

D.排水管道畅通无阻

排水设备维护中，更换排水管道的依据不包括(D)。

A.管道出现严重腐蚀

B.管道有明显裂缝

C.管道使用年限较长且性能下降

D.管道颜色发生变化

排水设备的电机在运行中突然停止转动，可能的原因是(A)。

A.电机电刷磨损严重

B.排水流量过大

C.水泵扬程过高

D.排水管道直径过大

定期对排水设备进行调试和试运行的目的是(A)。

A.检查设备性能是否正常

B.增加设备的磨损

C.浪费能源

D.缩短设备使用寿命

水域救援中，常用的个人漂浮装备是(B)。

A.普通游泳圈

B.专业救生衣

C.充气沙发

D.泡沫板

水域救援头盔的主要作用不包括(B)。

A.防止头部被水中硬物撞伤

B.保暖

C.防止被坠落物砸伤

D.增加在水中的辨识度

水域救援中，用于定位和通讯的设备是(B)。

A.强光手电筒

B.手持电台

C.安全绳

D.冲锋舟

以下哪种装备是用于快速打捞落水人员的(A)。

A.抛投式救生圈

B.水域救援绳索

C.潜水服

D.担架

水域救援中，切割类装备常用于(B)。

A.清理水域中的水草

B.切割被困人员周围的障碍物

C.切割救援船只的绳索

D.切割食物

下面属于水域救援中动力推进装备的是(B)。

A.橡皮艇

B.船外机

C.救援桨

D.抓绳器

在使用冲锋舟进行水域救援时，操作人员必须(A)。

A.穿好救生衣

B.戴着手套

C.穿着便装

D.不佩戴任何防护装备

抛投救生圈时，应该(B)。

A.随意抛向水面

B.尽量抛向落水人员上游

C.尽量抛向落水人员下游

D.直接砸向落水人员头部

使用水域救援绳索进行固定时，绳索的安全系数应不低于(C)。

A.2

B.3

C.5

D.10

水域救援结束后，救生衣应(C)。

A.随意放置

B.直接暴晒

C.用清水冲洗后晾干

D.用热水浸泡清洗

船外机长期不使用时，应(B)。

A.加满燃油

B.排空燃油

C.直接放置在潮湿环境

D.不做任何处理

水域救援绳索如果出现磨损，应(C)。

A.继续使用

B.用胶水粘补

C.立即更换

D.捆绑一下继续使用

一款高性能的水域救援潜水服，其保暖层一般采用(C)材料。

A.普通棉质

B.羽绒

C.氯丁橡胶

D.丝绸

救援用的冲锋舟一般采用(C)材质制作。

A.木质

B.钢铁

C.玻璃钢

D.纸

专业水域救援手套应具备的特性不包括(C)。

A.防水

B.透气

C.易燃

D.防滑

在湍急河流进行救援时，优先选择的救援载具是(B)。

A.小型塑料船

B.大型冲锋舟

C.竹筏

D.皮划艇

为了在夜间水域救援中更好地照明，应选择(B)。

A.普通手电筒

B.头戴式强光照明设备

C.蜡烛

D.手机闪光灯

进行水下救援时，必备的装备是(D)。

A.呼吸管

B.潜水气瓶

C.水下推进器

D.以上都是

在城市内涝水域救援中，适合用于进入狭窄街道的救援装备是(B)。

A.大型救援船

B.小型橡皮艇

C.直升机

D.消防车

当救援人员需要在结冰水域救援时，应穿着(B)。

A.普通防寒服

B.专用冰面救援服

C.夏季救援服

D.潜水服

在山区河流发生洪水时，进行水域救援，哪种装备能快速建立安全通道(A)。

A.水域救援绳索系统

B.充气帐篷

C.医疗箱

D.扩音器

水域救援装备在使用前，必须进行(D)。

A.外观检查

B.性能测试

C.清洁

D.以上都是

如果在水域救援中冲锋舟突然熄火，应首先(B)。

A.跳船逃生

B.尝试重新启动

C.向周围人呼救

D.弃船

当水域救援绳索在使用中出现冒烟发热情况，应(C)。

A.继续使用

B.泼水降温

C.立即停止使用

D.加大拉力

水域救援装备的生产和销售必须符合(D)。

A.企业内部标准

B.行业标准

C.地方标准

D.国家标准

对于进口的水域救援装备，必须经过(B)检测合格才能使用。

A.国外相关机构

B.国内相关机构

C.救援队伍自行

D.不需要检测

水域救援装备的报废标准依据(D)制定。

A.装备使用年限

B.装备损坏程度

C.相关标准和规定

D.以上都是

近年来，水域救援装备中应用的新型定位技术是(A)。

A.北斗定位

B.GPS定位

C.基站定位

D.红外定位

新型水域救援服采用的智能材料可以(A)。

A.自动调节温度

B.自动变色

C.自动修复破损

D.自动漂浮

未来水域救援装备发展趋势不包括(B)。

A.更加智能化

B.功能单一化

C.轻量化

D.集成化

地震救援中，用于挖掘和破拆混凝土结构的常用装备是(C)。

A.铁铲

B.冲击钻

C.液压破碎锤

D.电锯

以下哪种地震救援装备可以检测废墟下是否有生命迹象？(A)

A.生命探测仪

B.热成像仪

C.金属探测器

D.气体检测仪

在地震救援现场，用于搬运伤员的装备是(A)。

A.担架

B.救援绳索

C.折叠床

D.轮椅

地震救援中，照明设备的重要性很高，以下哪种照明设备续航能力较强？(C)

A.普通手电筒

B.头灯

C.大型移动照明灯塔

D.蜡烛

为了防止在救援过程中余震造成危险，救援人员通常会使用(A)。

A.安全帽

B.防护手套

C.安全绳

D.地震应急避难帐篷

用于切割地震废墟中金属结构的装备是(A)。

A.无齿锯

B.手动剪刀

C.园艺剪

D.厨房刀具

地震救援中，能够在狭小空间内进行救援操作的装备是(B)。

A.小型挖掘机

B.微型救援机器人

C.大型装载机

D.吊车

以下哪种装备可以在地震后对建筑结构进行安全评估？(D)

A.全站仪

B.超声检测仪

C.电子水准仪

D.以上都是

在地震救援时，用于清理大量碎砖石的装备是(A)。

A.装载机

B.吹雪机

C.吸尘器

D.高压水枪

地震救援中，用于支撑不稳定建筑结构的装备是(D)。

A.液压千斤顶

B.气垫

C.木楔

D.以上都是

用于在地震废墟中快速开辟通道的装备是(D)。

A.链锯

B.风镐

C.破拆斧

D.以上都是

地震救援装备中的氧气罐主要用于(A)。

A.供救援人员呼吸

B.帮助被困人员恢复意识

C.灭火

D.切割金属

以下哪种地震救援装备可以实现远程通信？(D)

A.卫星电话

B.讲机

C.信号弹

D.以上都是

用于在地震后寻找被掩埋的电子设备等物品的装备是(A)。

A.金属探测器

B.雷达探测器

C.红外探测器

D.磁力探测器

地震救援中，能帮助救援人员在倾斜或不稳定地面行走的装备是(D)。

A.防滑鞋

B.攀登靴

C.冰爪

D.平衡杆

用于在地震救援中固定救援绳索的装备是(D)。

A.安全钩

B.膨胀螺栓

C.紧绳器

D.以上都是

在地震救援现场，用于驱散有害气体的装备是(A)。

A.排风扇

B.空气净化器

C.防毒面具

D.以上都是

以下哪种地震救援装备可以测量救援现场的倾斜角度？(A)

A.倾斜仪

B.指南针

C.陀螺仪

D.激光测距仪

陀螺仪主要用于测量角速度，激光测距仪用于测量距离。用于在地震废墟中标记救援路径的装备是(D)。

A.荧光棒

B.油漆喷雾

C.反光条

D.以上都是

地震救援中，用于搬运重物的辅助装备是(D)。

A.手动叉车

B.托盘搬运车

C.吊装带

D.以上都是

用于检测地震后水源是否受到污染的装备是(A)。

A.水质检测试剂盒

B.显微镜

C.酸度计

D.电导率仪

在地震救援中，用于保护救援人员眼睛的装备是(A)。

A.护目镜

B.太阳镜

C.游泳镜

D.风镜

用于在地震后对电力线路进行抢修的装备是(D)。

A.绝缘杆

B.电力抢修车

C.万用表

D.以上都是

以下哪种地震救援装备可以用于在废墟中搭建临时通道？(D)

A.脚手架

B.折叠桥

C.木板

D.以上都是

地震救援中，用于在夜间标记救援现场危险区域的装备是(A)。

A.警示灯

B.信号灯

C.探照灯

D.以上都是

用于在地震救援中对伤员进行简单包扎的装备是(D)。

A.急救包

B.绷带

C.创可贴

D.以上都是

以下哪种地震救援装备可以用于在建筑物表面进行攀爬？(D)

A.攀爬绳索

B.吸盘

C.攀登钉

D.以上都是

在地震救援中，用于对救援人员进行定位的装备是(D)。

A.GPS定位器

B.北斗定位器

C.无线电定位设备

D.以上都是

用于在地震后对受损建筑进行加固的装备是(D)。

A.碳纤维布

B.化学锚栓

C.加固钢柱

D.以上都是

矿井水灾事故中，用于快速排水的核心装备是(A)。

A.潜水泵

B.手摇泵

C.喷雾泵

D.消防泵

为了在矿井水灾救援中检测有害气体浓度，应配备(D)。

A.风速仪

B.一氧化碳检测仪

C.瓦斯报警仪

D.多种气体检测仪

以下哪种装备能帮助救援人员在充满积水的矿井中安全通行？(B)

A.防滑胶鞋

B.救生衣

C.防水服

D.安全绳

矿井水灾救援时，用于在黑暗环境中照明的装备是(A)。

A.矿灯

B.手电筒

C.头灯

D.强光手电筒

用于在矿井水灾中检测被困人员生命迹象的装备是(D)。

A.生命探测仪

B.声波探测仪

C.雷达生命探测仪

D.以上都是

为了防止在救援过程中发生触电事故，需要使用(D)。

A.绝缘手套

B.绝缘棒

C.漏电保护器

D.以上都是

矿井水灾救援中，用于临时加固巷道防止坍塌的装备是(D)。

A.液压支柱

B.工字钢

C.锚杆

D.以上都是

为了准确掌握矿井内积水的水位变化，应使用(A)。

A.水位计

B.压力表

C.流量计

D.温度计

在矿井水灾救援现场，用于与外界及其他救援小组进行通信的设备是(C)。

A.讲机

B.手机

C.矿用无线通信系统

D.信号弹

矿井水灾事故处理时，为了提升排水效率，可使用(A)来增加排水扬程。

A.排水接力泵

B.排水管道

C.排水阀门

D.排水滤网

为了防止在积水的矿井巷道中滑倒，救援人员应穿着(A)。

A.带防滑纹的雨靴

B.普通胶鞋

C.运动鞋

D.皮鞋

泵工必须经常留意水仓水位变化，允许最高水位处，应设有信号装置，(C)必需戴好绝缘护品。

A.停送电

B.下班前

C.停车时

D.开车时

水泵轴承的任务温度要求是，滑动轴承不超越()°，滚动轴承不超越(D)С°。

A.50

B.70

C.65

D.75

二、多选题

水泵在运转时，当其转速发生改变时，(ABCD)要发生变化。

A.流量

B.扬程

C.功率

D.效率

E.允许吸上真空高度

离心式水泵正常排水过程中(ABC)处于打开状态。

A.底阀

B.闸阀

C.逆止阀

D.放气阀

E.放水阀

敞开式或半开式叶轮的水泵不适合于输送(ABC)。

A.清水

B.腐蚀性介质

C.含有悬浮物的污水

D.较高的位置

E.含有较小颗粒的污水

填料装置由(ABCDE)组成。

A.填料座

B.填料

C.填料环

D.填料压盖

E.压盖螺丝

水泵安装时，机座与基础之间要加设垫铁。垫铁的作用是(ABD)。

A.调整水泵的标高和水平

B.使水泵底座与基础之间有一定距离，便于二次灌浆

C.加大基础接触面，能有效地防止水泵的振动现象

D.水泵的重量通过垫铁能均匀地传布到基础上

E.提高水泵的安装质量

关于离心式水泵在检修中的安全规定和要求的说法中，正确的是(ADE)。

A.进入现场必须佩戴劳动保护品，安全设施必须齐全

B.检修时所用的临时照明，要采用36V.以下的安全电压

C.电气设备发生故障时，水泵工必须严格按照检修程序处理故障

D.禁止乱扔任何物件，以防伤人

E.禁止用湿手检查和操作电气设备，电气设备应保持干燥，接地线保持完好

离心式水泵不上水，真空表指示高度真空的产生原因是(ABCD)。

A.底阀没有打开

B.吸水高度太高

C.吸水管被沉淀物堵塞

D.水泵转向不对

E.叶轮流道堵塞

4D.A.-8×9型单吸多级离心泵型号的含义正确的是(BC)

A.8级吸水口直径为8cm

B.比转速是被10除得的整数ns=8×10=80

C.叶轮级数为9级

D.水泵扬程为8×9=72m

E.水泵流量为8×9=72m3/h

F.W.Q.B.型风动蜗轮潜水泵运转时出现泵体振动增大的主要原因是(ABDE)。

A.装配质量差

B.轴承磨损

C.产生汽蚀

D.泵轴弯曲

E.转子旋转不平衡

高压真空磁力启动器有(BD)保护,动作灵敏可靠。室内接地系统完善,接地极电阻符合规定。

A.过载

B.过流

C.过压

D.欠压

E.失压

起重机械的电气设备主要有(ABCD)。

A.电机

B.制动器

C.集电器

D.保护元件

汽车吊作业时,引起失稳、倾覆的原因(ABCD)。

A.超载

B.斜拉斜吊

C.支撑地面沉陷

D.制动惯性力或风力过大

起重吊装作业的事故类型有(ABCD)。

A.高处坠落

B.起重机倾覆

C.物体打击

D.机械伤害

起重作业前应做到(ABCD)清楚。

A.指挥信号清楚

B.吊物的重量、体积

C.安全负荷量

D.捆绑、码垛的要求

起重作业的事故原因主要有(ABCD)。

A.违章作业

B.安全装置失灵

C.管理不善

D.设备缺陷

停止排水作业时需要完成哪些任务？(ABCD)

A.水泵停车

B.关闭断路器

C.回收部件

D.关闭通风散热口

E.检查机油

紧急状况处理中可能遇到的问题有哪些？(ABC)

A.电力中断

B.设备故障

C.操作失误

D.水质变化

E.气候突变

排水作业中，技术人员需要做哪些工作？(ABCD)

A.观察设备运行情况

B.记录设备运行转速

C.记录实时电流

D.记录设备出水量

E.检查机油

排水前准备包括哪些步骤？(ABCDE)

A.检查机油

B.检查冷却液

C.接地线

D.打开通风散热口

E.检查电压

实地侦查包括哪些内容？(ABCD)

A.水域深浅

B.水流方向

C.离岸距离

D.岸边地形

E.水质颜色

除《中华人民共和国防洪法》外，直接与防汛抗旱相关的法规有(ABCD)。

A.《中华人民共和国防汛条例》

B.《中华人民共和国抗旱条例》

C.《水库大坝安全管理条例》

D.《中华人民共和国河道管理条例》

我国防汛抗旱推进“两个转变”：坚持防汛抗旱并举，实现由()到()转变，由单一抗旱向全面抗旱转变，为我国经济社会全面协调持续发展提供保障。(BD)

A.约束洪水

B.控制洪水

C.管理洪水

D.洪水管理

根据《中华人民共和国防汛条例》，有防汛任务的县级以上地方人民政府设立防汛指挥部，由(ABC)负责人组成，由各级人民政府行政首长担任指挥。

A.有关部门

B.当地驻军

C.人民武装部

D.政府机关

防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为(ABC)。

A.洪泛区

B.蓄滞洪区

C.防洪保护区

D.泄洪区

乡(镇)人民政府、街道办事处在防汛抗旱防台风中的主要职责包括(ABCD)等。

A.负责本地区防汛抗旱防台风与抢险救灾避险的具体工作

B.编制防汛抗旱防台风预案

C.配合开展农村住房防灾能力调查

D.按规定储备防汛抗旱防台风物资

防汛队伍主要由(ABC)组成。

A.防汛专业队伍

B.群众防汛队伍

C.解放军和武警部队

D.民兵队伍

城市化发展给防洪带来的新挑战包括(ABCD)。

A.雨岛效应

B.地下工程和管道线缆工程增多，使得城市更加“不耐淹”

C.地下排水设施的改造跟不上城市发展的步伐

D.地面硬化改变了产汇流条件

防洪工程措施主要是通过控制洪水、改变洪水特性来达到防洪减灾的目的。防洪工程主要包括(ABC)等。

A.水库工程

B.堤防工程

C.分蓄洪工程

D.洪水保险

洪水等级分为(ABCD)。

A.小洪水

B.中洪水

C.大洪水

D.特大洪水

下列关于“旱涝并存”“旱涝急转”的说法中，正确的是？(ABCD)

A.指在同一季节内一段时间特别旱，而另一段时间突遇集中强降雨而特别涝，引发山洪暴发、河水陡涨、外水入侵等灾害。

B.如果发生了“旱涝并存、旱涝急转”事件，则意味着期间既发生了旱灾又发生了涝灾，其带来的危害可想而知。

C.旱涝交替现象的出现反映了旱涝极端事件在短期内共存。

D.旱涝急转极易造成人员伤亡、水库垮坝等重大经济损失。

持续暴雨导致河流漫溢,面对不断上涨的洪水时，应该怎么做?(ABC)

A.如果是在楼房里，从低层向高层转移。

B.如果没到紧要关头，不要轻易入水逃生。

C.注意水情的变化，寻找可以漂浮的物品，做逃离的准备。

D.争取主动，尽快入水逃生。

加强城市排水能力的措施包括(ABCD)。

A.增加城市透水地面面积

B.加强城市绿化

C.提高雨水利用效率

D.增加城市临时蓄水设施

如果遭遇山体滑坡，怎样利用四周条件脱险？(ABC)

A.要朝垂直于滚石前进的方向跑。

B.逃离时朝着滑坡方向跑。

C.如果无法继续逃离时，应迅速抱住身边的树木等固定物体。

D.可躲避在结实的障碍物下，或蹲在地坎、地沟里，应注意保护好头部。

山洪防御措施包括(ABCD)。

A.平时应该尽可能多地了解山洪灾害防御知识，掌握自救逃生的本领

B.观察、熟悉周围环境(特别是在陌生环境里)，预先选定好紧急情况下躲灾避灾的安全路线和地点

C.多留心注意山洪可能发生的前兆，动员家人做好随时安全转移的思想准备

D.一旦情况危急，及时向主管人员和邻里报警，先将家中老人和小孩转移至安全处

山洪、泥石流暴发前有哪些预兆？(ABCD)

A.山地发生山崩或沟岸侵蚀时，山上树木发出沙沙的扰乱声，山体出现异常的山鸣。

B.上游河道发生堵塞，溪沟内水位急剧减少。

C.在流水突然增大时，溪沟内发出明显不同于机车、风雨、雷电、爆破的声音，可能是泥石流挟带的巨石撞击之声。

D.在人还没有感觉出有异常现象时，动物已有异常的行动，如猫的大声嘶叫等。

矿井透水的天然水源主要有(ABC)。

A.大气降水

B.地表水

C.地下水

D.钻孔积水

E.老空积水

矿井应当按规定编制下列(ABCDE)防治水图件。

A.矿井充水性图

B.矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

C.矿井综合水文地质图

D.矿井综合水文地质柱状图

E.矿井水文地质剖面图

按岩层空隙性质矿井水可分为(BCE)。

A.断层水

B.孔隙水

C.破碎带水

D.裂隙水

E.溶隙水

采掘工作面遇到(ABC)时必须确定探水线进行探水

A.可能积水的井巷老空或相邻煤矿

B.含水层

C.导水构造

D.采空区

E.以上全部

堰测法采用的测水堰板通常有(ACD)形状。

A.三角形

B.圆形

C.梯形

D.矩形

E.半圆形

采掘工作面遇有(ABCD)情况的,应当进行探放水。

A.接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿；

B.接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱；

C.打开防隔水煤(岩)柱进行放水前；

D.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带；

下列属于矿井水文地质类型划分等级的是(BCD)

A.易治理

B.中等

C.复杂

D.极复杂

矿井常见的富水构造部位有(ABCD)。

A.断裂交叉处

B.断裂密度大的块段

C.断层的端点部位

D.褶曲轴部和挠曲转折部位

雨季“三防”指的是(ADE)。

A.防洪

B.防治水

C.防涝

D.防雷电

E.防排水

地质构造复杂程度原则上以(ACD)三个因素中复杂程度最感高的一项为准。

A.断层

B.断距

C.褶皱

D.岩浆侵入

下列属于矿井水害防治的“十六字方针”的是(ACD)。

A.预测预报

B.有掘必探

C.先探后掘

D.先治后采

防水煤柱的尺寸应根据相邻矿井的(ABEF)开采方法以及岩石移动规律等因素,在矿井设计中规定。

A.地质构造

B.水文地质条件

C.移动角

D.变形量

E.煤层赋存条件

F.围岩性质

《煤矿安全规程》第二百九十二条规定，在深水时，如果瓦斯或其他有害气体浓度超过本规程规定时,必须立即(ABCD)，及时处理。

A.停上钻进

B.切断电源

C.撤出人员

D.报告矿调度

水文地质条件复杂的矿井必须针对主要含水层(段)建立地下水动态观测系统,进行地下水(BCD)。

A.化验

B.疏排

C.动态观测

D.水害预测分析

导水通道按其形态划分为(ABC)。

A.点状导水通道

B.线状导水通道

C.面状导水通道

D.圆状导水通道

煤矿防治水原则是(ACDE)。

A.预测预报

B.监测监控

C.有疑必探

D.先探后掘

E.先治后采

矿井排水设备中必须有(ABD)水泵。

A.工作

B.备用

C.潜水泵

D.检修

煤矿透水事故的危害主要有(ABCDE)。

A.造成井下人员伤亡

B.造成煤炭资源损失

C.增加煤炭开采成本

D.缩短机电设备、管材等使用寿命

E.造成生产作业环境恶劣

烧钻事故的预防及处理有(ABC)。

A.打钻时及时用冲洗液，保证钻头时常有水冲洗。

B.保护好孔口，严防掉入金属异物。

C.使用焊接好的合金钻头。

矿井水害按水源类型可划分为(ABC)。

A.顶板水

B.底板水

C.老空水

D.承压水

《煤矿安全规程》规定,采掘工作面或其他地点有突水征兆时,必须立即(ABCD),撤出所有受威胁地点的人员。

A.停止作业

B.采取措施

C.报告矿调度室

D.发出警报

煤矿注浆堵水的必要性是(ABCE)。

A.有利于减轻煤矿排水费用

B.有利于减少或避免破坏地下水的动态平衡

C.有利于防止矿井排放污水对地面地质环境的污染

D.有利于控制顶板,预防冒顶事故

E.有利于加固薄弱地层，减少矿井透水危险

在煤矿透水应急救援过程中要坚持(ABDE)“四优先”的原则。

A.救人优先

B.救活人优先

C.救轻伤优先

D.防止水害扩大优先

E.利于治水复矿优先

生产(建设)矿井必备的水文地质图(ABCD)。

A.矿井综合水文地质图

B.矿井充水性图

C.矿井综合水文地质柱状图

D.矿井水文地质剖面图

E.矿井主要含水层等水位(压)线图

F.井上、下防治水系统图

在矿井受水害威胁的区域,进行巷道掘进前,应当采用(BCD)探等方法查清水文地质条件。

A.人探

B.钻探

C.物探

D.化探

承压含水层与开采煤层之间的隔水层能承受的水头值小于实际水头值,而承压含水层又不具备疏水降压条件时,必须采取(ABCD)等防水措施。

A.构筑防水闸门

B.注浆加固底板

C.留设防水煤柱

D.增加抗灾强排能力

E.加强动态观测

F.领导盯班严防

矿井水文地质类型的划分依据(ABCD)。

A.受采掘破坏和影响的含水层及水体

B.矿井及周边老空水分布

C.矿井开采受水害的影响程度

D.防治水工作难易程度

探放水中“三线”是指(ACD)。

A.积水线

B.巷道中线

C.警戒线

D.探水线

矿井水文地质划分为(BCDE)类型。

A.极简单

B.简单

C.中等

D.复杂

E.极复杂

井下钻机作业地严禁(BCD)。

A.停气

B.停风

C.停水

D.停电

E.停产

钻进时发现(ABC)异状时,必须停止钻进，但不得拔出钻杆。

A.煤岩松软

B.孔内水压、水量增大

C.顶钻

D.拖杆

水文地质条件复杂的矿井必须针对主要含水层(段)制定相应的(BDEFG)等综合措施

A.访

B.探

C.防

D.放

E.堵

F.截

G.排

常见的透水征兆有(ABCD)。

A.挂红、挂汗

B.空气变冷、出现雾气

C.顶板淋头水加大

D.顶板来压、底板鼓起

矿井受河流、山洪和滑坡威胁时,必须采取修筑(ABC)的措施。

A.堤坝

B.泄洪渠

C.防止滑坡

矿井透水的天然通道主要有(ABCE)等。

A.构造裂隙带与接触带

B.岩溶陷落柱

C.隐伏露头(天窗)

D.矿井井筒

E.隔水层变薄区

“有严重水患，未采取有效措施”，是指有下列(ABCD)情形之一。

A.未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产

B.矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员,未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器

C.在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水

D.擅自开采各种防隔水煤柱

煤矿企业要建立健全防治水(ABCDE)制度。

A.各级岗位责任制

B.水害预测预报

C.水害隐患排查治理

D.水害防治技术管理

E.资金保障

下列关于井下主要排水泵房的规定，正确的是(ABD)。

A.主要泵房至少有2个出口

B.应当有工作和备用的排水管路

C.每年至少做2次主要排水泵房的联合排水试验

D.配电设备应同工作、备用及检修的水泵相适应，并能同时运转全部水泵

井下排水系统中的(BCD)和排水的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护。

A.水仓

B.水泵

C.水管

D.闸阀

属于矿井充水的自然因素的有(ABC)。

A.地表水

B.基岩的出露程度

C.大气降水

D.未封闭的钻孔

钻孔放水时，必须配专人监测钻孔出水情况，测定(AD)，做好记录。

A.水压

B.水温

C.水质

D.水量

安装钻机探水前，必须遵守的规定有(ACD)。

A.加强钻场附近巷道支护

B.测量钻场范围矿山压力

C.清理巷道、挖好排水沟

D.设置专用电话

下列属于矿井透水征兆的有(ABCD)。

A.出现雾气

B.底板涌水

C.煤壁溃水、水色发浑、有臭味

D.顶板淋水加大

降大到暴雨时和降雨后，应当有专业人员分工观测井上积水情况、洪水情况、井下涌水量等有关水文变化情况以及矿区附近地面有无(BCD)等现象。

A.向斜构造

B.岩溶塌陷

C.裂缝

D.采空塌陷

对于水文地质类型复杂的矿井，“有严重水患，未采取有效措施”是指有下列(ABC)情形之一。

A.在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水

B.擅自开采各种防隔水煤柱

C.有透水征兆未撤出井下作业人员

D.未进行水质化验

在(BCD)开采煤炭称为采煤。

A.公路下

B.建(构)筑物下

C.水体下

D.铁路下

对于水文地质类型简单的矿井，“有严重水患，未采取有效措施”是指有下列(ABC)情形之一。

A.在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水

B.擅自开采各种防隔水煤柱

C.未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产

D.没有设立专门的防治水机构和配备专门的深放水作业队伍、配齐专用探放水设备的

抽冒是指在(ABCD)附近采煤或掘进时，顶板岩层或煤层本身在较小范围内垮落超过正常高度的现象。

A.基岩风化带

B.急倾斜煤层

C.断层破碎带

D.浅部厚煤层

断层对煤矿安全生产的影响表现在(ABCD)。

A.会给支护工作和顶板管理带来困难，管理不善会造成顶板事故

B.容易引起断层透水事故

C.断层破碎严重时影响采区划分和工作面巷道布置

D.断层破碎带可能聚积瓦斯，当工作面通过时，容易发生瓦斯事故

严禁任意变更设计确定的(ABCD)等的安全煤柱。

A.井巷

B.工业场地

C.矿界

D.防水

根据断层上下两盘岩体相对移动的方向，断层分为(ABD)。

A.平移断层

B.正断层

C.走向断层

D.逆断层

防隔水煤(岩)柱的尺寸，应当根据矿井的地质构造、(ABCD)以及岩层移动规律等因素确定。

A.围岩物理力学性质

B.开采方法

C.水文地质条件

D.煤层赋存条件

探放老空水前，首先要分析查明老空水体的(ACD)情况。

A.水压

B.水温

C.积水量

D.空间位置

井下主要水仓必须有(AB)。

A.主仓

B.副仓

C.备用仓

D.应急仓

下列矿井充水因素属于人为因素的是(ACD)。

A.不正确的采矿工作

B.充水的断层

C.旧的淹没巷道

D.未封闭的钻孔

下列属于矿井透水征兆的有(ABCD)。

A.底板鼓起产生裂隙

B.煤层变湿、挂红、挂汗

C.空气变冷

D.顶板来压、片帮

掘进工作面淋水的处理方法有(ABCD)。

A.快硬砂浆堵水

B.截水棚截水

C.截水槽截水

D.预注浆封水

采掘工作面遇到下列情况(ABCD)之一时，必须确定探水线进行探水。

A.打开隔离煤柱放水

B.接近可能积水的相邻煤矿

C.接近导水陷落柱

D.接近有水的灌浆区

煤矿井下水淹区域应标出(BCD)。

A.排水线

B.探水线

C.积水线

D.警戒线

根据水源不同，可将矿井水害分为(ABCD)。

A.地表水水害

B.孔隙水水害

C.岩溶水水害

D.裂隙水水害

煤系顶、底部有强岩溶承压含水层时，(ABCD)必须布置在不受水威胁的层位中，并以石门分区隔离开采。

A.主要回风巷

B.主要轨道巷

C.主要运输巷

D.联络巷

当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值小于实际水头值时，应采取(BCD)等措施，并进行效果检测。

A.充填开采

B.改造含水层

C.注浆加固底板

D.疏水降压

处理上山巷道水灾时，应注意下列事项(ACD)。

A.保证人员在作业中的通信联系和退路安全畅通

B.指定专人检测风量和风流变化情况

C.检查并加固巷道支护，防止二次透水、积水和淤泥的冲击

D.透水点下方要有能存水及存沉积物的有效空间，否则人员要散到安全地点

井下主要排水管必须有(AB)。

A.备用水管

B.工作水管

C.应急水管

D.检修水管

煤矿井下遇突水点时，应当详细观测记录突水的时间、地点、出水形式，必须进行(ABCD)等地下水动态观测和分析。

A.水压

B.水温

C.水质

D.水量

煤矿企业应当建立健全防治水各项制度，配备满足工作需要的(ACD)，储备必要的防治水抢险救灾设备和物资。

A.防治水专业技术人员

B.专业的专家队伍

C.配齐专用探放水设备

D.建立专门的探放水作业队伍

井田内有与(BCD)强或者极强含水层等存在水力联系的导水断层、裂隙(带)、陷落柱和封闭不良钻孔等通道时，应当查明其确切位置，并采取留设防隔水煤(岩)柱等防治水措施。

A.山川

B.河流

C.湖泊

D.充水溶洞

煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁时应当(ABCD)，确定防隔水煤(岩)柱尺寸。

A.实测垮落带发育高度

B.实测导水裂隙带发育高度

C.确定防隔水煤(岩)柱尺寸

D.进行专项设计

在探放水钻进时，发现(ABCD)钻孔中水压、水量突然增大等透水征兆时，应当立即停止钻进，但不得拔出钻杆。

A.煤岩松软

B.片帮

C.来压

D.顶钻

钻探接近老空时，应当安排专职瓦斯检查工或者矿山救护队员在现场值班，随时检查空气成分。如果甲烷或者其他有害气体浓度超过有关规定，应当立即(ABD)并报告矿井调度室，及时采取措施进行处理。

A.停止钻进

B.切断电源

C.改造含水层

D.撤出人员

矿井充水因素包括哪些(ACD)

A.充水水源

B.含水层

C.充水通道

D.充水强度

根据水源不同，可将矿井水害分为(ABCD)、岩溶水水害。

A.地表水水害

B.孔隙水水害

C.老窑水水害

D.裂隙水水害

按含水层和煤层的接触关系可将含水层分为(CD)。

A.弱含水层

B.强含水层

C.直接充水含水层

D.间接充水含水层

老空区探放水设计主要内容包括(ABC)。

A.探放水的安全措施

B.探放水采用的超前距与帮距

C.探放水钻孔组数、个数、方向、角度和深度

D.施工队伍的选择

钻孔取芯钻进时应注意(ABC)。

A.取出的岩芯要准确分层、丈量，按顺序排列、编号，妥善保管

B.每次进尺不得超过岩芯管的有效长度

C.提钻要稳，不得墩打钻具

D.采取岩芯的第一个回次钻程要长

水害事故现场实际突水量的估算通常采用(ABC)。

A.容积法

B.水泵标定法

C.浮标法

D.目测法

当开采煤层受底板高承压含水层威胁时，应当进行()。

A.注浆加固

B.疏干开采

C.疏水降压

D.直接开采

下列关于煤矿水害应急预案说法正确的是(ABD)。

A.处置方案应当包括：发生不可预见性水害事故时，人员安全撤离的具体措施

B.应当具有针对性、科学性和可操作性

C.每2年进行1次救灾演练

D.每年都应当对应急预案修订完善

老空区探放水设计应包含(ABCD)等图件。

A.探放水钻子孔结构图

B.老空位置及积水区平面图

C.钻孔剖面图

D.钻孔平面图

探放水钻进时发现(ABCD)，应当立即停钻。

A.水压增大有顶钻现象

B.煤岩松软、片帮来压等突水预防

C.钻机出现异常现象

D.钻眼中水量突然增大

采用帷幕注浆截流的水源主要有(ACD)。

A.地表降雨补给区水源

B.河床渗漏水源

C.石灰岩强径流带的上游水源

D.顶板砂岩水

探放老空水设计中要包括(ABCD)内容。

A.探放水钻孔组数、个数

B.水情及避灾联系汇报制度

C.采用的超前距与帮距

D.防排水设施

采掘工作面遇有(ABCD)时，应当立即停止施工，进行探放水。

A.接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱时

B.接近有出水可能的钻孔时

C.接近水文地质条件复杂的区域时

D.接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时

使用潜水泵应注意的事项有(ABCD)。

A.出水管尽可能不要弯曲，以减少功率损失

B.启动前应确认相序，以免水泵倒转，不出水

C.杂物较多的水源抽水时要加过滤网

D.电源必须接地可靠，有漏电保护功能

对顶板孔隙水、裂隙水探查时，应探查(ACD)。

A.含水层厚度

B.导水裂缝带的发育高度

C.煤层种类

D.顶板含水层的富水性

封闭不良钻孔水的探查治理，应采取的措施是(BCD)。

A.一般在煤层中布置钻孔探放

B.不便在地面找孔启封、水压较低的钻孔，可在井下探水找孔封堵

C.当导水钻孔的位置比较确切，但地面启封和井下深查处理都有困难时，可留设防水煤柱

D.能在地面找到位置的有导水怀疑的钻孔，应在地面安装钻机进行检查处理

老窑水的特点是(ABD)。

A.一般含有硫化氢气体

B.以静储量为主

C.多为碱性水

D.突水迅猛，破坏性强，后期水量可能变小

顶板松散孔隙含水层的突水预兆有(ACD)。

A.发生局部冒顶，水量突增

B.工作面底板产生裂隙并逐渐增大

C.顶板发生溃水、溃沙

D.顶板有滴水并逐渐增大，滴水中有细沙

煤层开采后，顶板破坏可划分为(ABC)“上三带”。

A.垮落带

B.导水裂缝带

C.弯曲下沉带

D.破坏带

煤层开采后，底板破坏可划分为(BCD)“下三带”。

A.垮落带

B.导水破坏带

C.有效隔水层保护带

D.承压水导升带

《煤矿防治水细则》中水害综合治理措施有探、防、堵(ABCD)等综合防治措施。

A.疏

B.排

C.截

D.监

煤层底板岩溶水的探查方法有(ABCD)。

A.井下物探

B.井下钻探

C.水文监测

D.地面钻探

掘进巷道在下列哪些情况下不能爆破(ABCD)。

A.掘进工作面或炮眼有突水预兆时

B.掘进工作面锚杆未按设计完成施工的

C.探水孔超前距不足时

D.空顶距超过规定时

煤矿水害防治要坚持(ABCD)的原则。

A.先探后掘

B.先治后采

C.有疑必探

D.预测预报

在以下(ABCD)哪些情况下，须对断层进行探查。

A.井巷工程在浅部穿越断层时未出水，但深部有可能突水时

B.巷道揭露或穿越断层无突水预兆，但隔水层厚度及实际水压接近临界状态

C.采掘工作面前方或附近，预测有断层存在，但具体位置和含(导)水性不清

D.采掘工作面前方或附近有导水断层存在，但具体位置不清

探放水钻孔参数主要包括(ABCD)。

A.倾角

B.孔径

C.孔深

D.方位角

地表水体对矿床充水的作用主要取决于(ABCD)。

A.地表水体与煤层间是否有可靠的隔水层

B.地表水体与矿区内含水层的关系

C.地表水体和矿床的位置关系

D.地表水体自身的特点

矿井水文钻孔封孔时，(ABCD)。

A.先进行冲孔

B.应根据钻孔封闭设计书进行

C.若钻孔不漏水，可采用灌浆的方法进行封闭

D.若钻孔漏水，要采用孔口注浆的方法进行封闭

采掘工作面或其他地点发现有突水征兆时，应当(ABCD)。

A.在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动

B.报告矿调度室

C.撤出所有受水威胁地点的人员

D.立即停止作业

断层探查时应做到(ABD)。

A.套管要做耐压试验

B.孔口管的长度、超前距，应符合要求

C.尽量在煤巷中探查

D.开孔层位应选在较坚硬的岩层中

石门揭露顶板含水层，(ACD)。

A.钻孔间距及疏密程度由具体情况决定

B.揭露顶板，巷道疏水

C.应按规定的要求预留超前距进行超前探水

D.探查钻孔一般按扇形布置

潜水泵出水很少的原因有(ABCD)。

A.出水管路不畅通或叶轮被堵塞

B.抽送液体密度过大或黏度过高

C.缺相

D.水泵反转

符合潜水泵长时间使用环境要求的是(AC)。

A.出水管口与储水池水面落差要小于额定扬程

B.水的PH低于潜水泵说明书要求

C.电源电压是潜水泵额定电压的1.05倍

D.水的含沙量大于潜水泵说明书要求

按含水介质(空隙)类型，地下含水层水可分为(ABD)。

A.孔隙水

B.岩溶水

C.老空水

D.裂隙水

矿井充水水源主要有(ABCD)。

A.大气降水

B.地表水

C.老空水

D.地下含水层水

矿井人为充水通道主要包括(ABCD)。

A.顶板冒落裂缝带

B.底板导水裂隙带

C.地面岩溶疏干塌陷带

D.封孔质量不佳的钻孔

煤矿遇陷落柱前的主要征兆有(ABCD)。

A.产状变化

B.裂隙、小断层增多

C.煤的氧化

D.水的涌出量增大

对于大中型煤矿发生300m3/h以上、小型煤矿发生60m3/h以上的突水，或者因突水造成采掘区域或矿井被淹的，应当将突水情况及时上报(ABC)。

A.地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门

B.煤炭行业管理部门

C.驻地煤矿安全监察机构

D.地下水资源管理部门

(ABCD)可造成电动机过负荷。

A.电源电压过低

B.重载启动电机

C.机械性堵转

D.超载运行

兆欧表的电压等级有(BCD)。

A.220V

B.220V

C.2500V

D.1000V

井下配电系统的主要保护有(BCD)保护。

A.欠压

B.漏电

C.过电流

D.接地

JDB系列电动机综合保护器的保护功能有(ABCEF)保护。

A.短路

B.过载

C.断相

D.漏电

E.漏电闭锁

F.短路闭锁

G.欠压

隔爆型电气设备的标志符号由(ADF)组成。

A.Ex

B.KB

C.KY

D.d

E.MA

F.I

G.KH

电缆常见的故障有(ABCD)。

A.接地

B.漏电

C.短路

D.断相

E.欠压

井下常见的过电流故障有(BCDE)。

A.漏电

B.三相短路

C.两相短路

D.过载

E.断相

F.电压过高

G.电压过低

某矿发生瓦斯爆炸，其火源判定为电源引入装置的失爆。一般电源引入装置失爆的现象有(CDEFG)。

A.外壳严重变形

B.隔爆接合面严重锈蚀

C.密封圈割开套在电缆上

D.密封圈内径与电缆外径差大于1mm

E.密封圈老化、变形

F.能轻易来回抽动电缆

G.喇叭嘴明显晃动

井下供电网路中，(BCDEG)应装设局部接地极。

A.低压电力电缆接线盒

B.高压电力电缆接线盒

C.低压配电点

D.采区变电所

E.移动变电站

F.检漏继电器

G.装有电气设备的硐室

滚筒驱动带式输送机必须装设(BC)。

A.制动装置和下运防逆转装置

B.防滑、堆煤保护和防跑偏装置

C.温度、烟雾保护和自动洒水装置

D.张紧力下降保护和防撕裂保护

某矿一运行中的输送机电动机烧毁，导致电动机烧毁的原因有(BCDEF)。

A.绝缘受潮

B.内部短路

C.断相

D.电压过高

E.电压过低

F.过载

煤矿井下低压供电系统通常用的电压可为(ABC)。

A.380V

B.1140V

C.660V

D.127V

E.3300V

隔爆型防爆电气设备外壳防爆接合面的主要参数有(ABD)。

A.隔爆接合面间隙

B.隔爆接合面宽度

C.电气间隙

D.隔爆面粗糙度

E.隔爆外壳的厚度

隔爆型电气设备的防爆特征有(AD)。

A.不传爆性

B.气密性

C.本质安全性

D.耐爆性

电缆主芯线截面可依照(ABCE)原则进行选择或验算。

A.长时允许负荷电流

B.允许电压损失

C.机械强度要求

D.阻燃

E.电缆末端最小两相短路电流应大于馈电开关整定电流值

对防爆电气设备的通用要求有(ABCE)等内容。

A.紧固件

B.引入装置

C.接地

D.保护装置

E.联锁装置

(ABDE)等必须有保护接地。

A.电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架

B.铠装电缆的钢带(或钢丝)

C.橡套电缆芯线

D.铠装电缆的铅皮

E.电缆的屏蔽护套

电流通过人体时，会引起神经或肌肉功能的紊乱和电烧伤，主要影响(BCD)。

A.大脑

B.呼吸

C.心脏

D.神经系统

电网中电缆连接存在(ABCD)等，这些都是造成单相接地故障的主要原因。

A.鸡爪子

B.毛刺

C.羊尾

D.明接头

橡套电缆的修补必须用阻燃材料进行(AB)。

A.硫化热补

B.与热补等效的冷补

C.绝缘胶布封堵

D.加保护层

关于对井下电缆的选用，下列哪些是正确的?(ABD)

A.电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差适应

B.电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体

C.应采用铝包电缆

D.必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆

立井井筒及倾角在45°及以上的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用(AB)。

A.聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

B.交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

C.聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

D.交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

供电网路中，(ABCD)均可能会引起漏电故障。

A.电缆的绝缘老化

B.电气设备受潮或进水

C.橡套电缆护套破损

D.带电作业

漏电保护装置的作用有(ABC)。

A.漏电时迅速切断电源

B.当人体接触带电物体时迅速切断电源

C.可不间断地监视被保护电网的绝缘状态

D.防止电气设备漏电

供电网络中，(ABCD)可造成短路故障。

A.电缆的绝缘老化

B.不同相序的两回路电源线并联

C.检修完毕的线路在送电时没有拆除三相短路接地的地线

D.电气设备防护措施不当

矿井电力系统中，用户和用电设备按其重要性的不同进行分级，可分为(ABD)。

A.一级负荷

B.三级负荷

C.掘进负荷

D.二级负荷

E.采煤负荷

矿井供电系统对电气保护装置的基本要求有(ABCD)。

A.快速性

B.选择性

C.灵敏性

D.可靠性

E.全面性

井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有的保护功能有(ABCD)。

A.短路

B.过负荷

C.接地

D.欠压释放

E.断相

井下低压电动机的控制设备，应具备(ABCE)保护装置及远程控制装置。

A.漏电闭锁

B.短路

C.过负荷

D.防爆

E.单相断线

井下保护接地网包括(ABCDE)等。

A.主接地极

B.局部接地极

C.接地母线

D.连接导线

E.接地芯线

煤矿井下常用的隔爆电气设备有(ABCD)。

A.电磁启动器

B.低压馈电开关

C.高压开关

D.手持电钻

E.矿用电力变压器

防爆电磁启动器等防爆电气设备入井前，应检查其(ADE)。

A.产品合格证

B.防爆合格证

C.运转试验情况

D.煤矿矿用产品安全标志

E.安全性能

井下照明电气应采用具有(AD)和漏电保护的照明信号综合保护装置配电。

A.短路

B.远方操作

C.欠电压

D.过载

电气设备长期过载会扩展成(AC)故障。

A.短路

B.欠压

C.漏电

D.断相

短路电流的大小与(BCDE)有关。

A.电动机的额定功率

B.电缆的长度

C.电缆的截面

D.电网电压

E.变压器的容量

F.电动机的负荷

井下电网可能出现的短路故障有(BCD)。

A.单相短路

B.二相短路

C.三相短路

D.异相两点接地短路

防爆电气设备在入井前，应检查其(AB)及安全性能，取得合格证后，方准入井使用。

A.煤矿矿用产品安全标志

B.产品合格证

C.防爆合格

D.入井许可证

E.生产许可证

正弦交流电的“三要素”是(ABC)。

A.最大值

B.角频率

C.初相位

D.平均值

漏电保护方式主要有(ABC)。

A.附加直流电源式

B.旁路接地式

C.零序电流方向式

D.闭锁式

某矿一机采工作面供电系统发生漏电跳闸。为不影响生产，采区电工私自甩掉漏电保护装置，恢复供电系统的正常运行。后来，在采煤机割煤时突然发生电缆放炮，造成工作面停产。其原因是该矿违反了《煤矿安全规程》中相关规定(ACDE)造成的。

A.井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，应装设短路、过负荷和漏电保护装置

B.井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护

C.必须用最小两相短路电流检验保护装置的可靠动作系数

D.低压电动机的控制设备，应具有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置

E.矿井应按规定对电气设备和电缆进行检测、调整

F.电压在36V以上和由于绝缘损坏，可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架必须有保护接地

某矿斜井输送机司机由替班司机代岗(未经培训)，接班后，重载启动输送机，输送机胶带出现打滑现象，并突然发生着火，烧毁胶带20多m。其事故原因可能是(ABCD)。

A.当班司机未经培训，未坚持持证上岗，出现问题不能发现和处理

B.未按规定安装驱动滚筒防滑保护或保护失灵

C.未按规定装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置或保护失灵

D.未设置过负荷保护或保护失灵

E.未装设漏电保护

某矿区已按规定要求装备安全监控系统，其一工作面在监控系统未发现瓦斯超限的情况下发生了瓦斯爆炸。经事故检查、分析，发现该工作面瓦斯探头均被人为用黄泥包裹，失去监测功能，使其在瓦斯超限时而不能报警动作，造成严重后果。为预防此类事故的发生，应(ABC)。

A.加强岗位培训，提高全体职工安全意识和技术素质

B.安全监控设备、甲烷传感器、报警仪等必须定期进行测试、校正

C.必须每天检查安全监控设备及电缆是否正常，使用便携设备检测并与甲烷传感器进行对照

D.必须按规定设置甲烷传感器，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能

液力耦合器具有(BCD)三重安全保护作用。

A.过流

B.过热

C.过压

D.过载

某采区电钳工检修QC83—120电磁启动器，未办理停电手续，带电擅自开盖检修。两手碰触电源接线柱，造成左手严重烧伤。其原因是该电钳工违反《煤矿安全规程》中相关规定(ABD)造成的。

A.井下不得带电检修电气设备、电缆和电线

B.检修前，必须切断电源，检查瓦斯、验电、放电

C.必须有保护接地

D.采区电工在特殊情况下可对采区变电所内高压电气设备进行停、送电的操作，但不得擅自打开电气设备进行修理

某矿发生瓦斯煤尘爆炸，经查，是由于正在使用的煤电钻接线盒螺栓缺失，未及时处理造成的。其原因是该矿违反了《煤矿安全规程》中相关规定(AB)造成的。

A.防爆电气设备性能遭受破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用

B.使用中的防爆电气设备的防爆性能检查，每日应由分片负责电工检查1次外部

C.井下防爆型的通信、信号和控制等装置，应优先采用本质安全型

D.煤电钻必须使用煤电钻综合保护装置

TN系统中，(ABC)线是与大地直接连接的。

A.PE

B.PEN

C.等电位连接

D.相

下列(AC)是基本安全用具。

A.验电器

B.绝缘鞋

C.绝缘夹钳

D.临时遮拦

E.绝缘站台

对于频繁启动的异步电动机不应该选用的控制电器是(ABD)等。

A.铁壳开关

B.低压断路器

C.接触器

D.转换开并

在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取哪些安全措施(AD)

A.严禁将电流互感器二次侧开路

B.严禁将电流互感器二次侧短路

C.允许将回路的永久接地点短时断开

D.不得将回路的永久接地点断开

对触电人员进行救护的心肺复苏法是(ABC)

A.通畅气道

B.口对口人工呼吸

C.胸外挤压

D.打强心针

下列属于一般防护安全工器的有(AB)。

A.安全带

B.安全帽

C.携带型短路接地线

D.验电器

雷电具有(BCDE)的危害。

A.造成电气设备过负载

B.引起火灾和爆炸

C.使人遭到强烈电击

D.毁坏设备和设施

E.导致大规模停电

生产性毒物在生产过程中主要存在于(ABCD)中。

A.原料

B.辅助材料

C.半成品

D.成品

按照《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》(试行)，防爆电气装置的检查和维护可以分为(ABC)。

A.日常运行检查维护

B.专业检查维护

C.安全技术检查

怀疑电动机定子绕组存在接地故障时，不应再退出运行后使用(BCD)进行测量判断。

A.500V兆欧表

B.电流表

C.电压表

D.万用表及电桥

紧固件是防爆电气设备的主要零件。常用的紧固件由(ABC)组成。

A.螺栓

B.螺母

C.放松用的弹簧垫组成的

爆炸危险场所中新建、扩建和改建的工程项目，都应该对工程的电气防爆安全进行验收。验收一般分为(ABCD)等阶段。

A.设计审查

B.验工检查

C.试车

D.竣工验收

绝缘手套试验包括(BC)。

A.绝缘电阻试验

B.泄漏电流试验

C.耐压试验

D.介质损失试验

E.机械强度试验

下列关于漏电保护装置的接线的说法中，(BC)是错误的。

A.漏电保护装置负载侧线路不得接零

B.漏电保护装置负载侧线路可以接地

C.N线必须穿过保护器的零序电流互感器

D.漏电保护装置负载侧线路不得连接其他电器回路

E.PEN线不得穿过保护器的零序电流互感器

怀疑电动机定子绕组存在接地故障时，不应在退出运行后使用(BCD)进行测量判断。

A.500V兆欧表

B.电流表

C.电压表

D.万用表及电桥

下列属于绝缘安全工器具的有(ACD)。

A.绝缘杆

B.安全帽

C.携带型短路接地线

D.验电器

可燃气体、蒸气产生爆炸必须具备如下条件：(AC)

A.要有一定浓度的可燃性气体混合物

B.要有可燃性气体混合物

C.要有足够能量的点火源

D.要有点火源

电流互感器安装接线的正确做法有(ABCD)。

A.外壳和二次回路接地

B.二次回路不得装熔断器

C.极性正确

D.二次回路采用截面积不小于4平方mm的绝缘铜线

E.二次回路保持开路

临时接地线由(ABD)组成。

A.带透明护套多股软铜线

B.绝缘操作杆

C.多股绝缘软铜线

D.接线夹

E.软铜线截面不小于95平方mm

我国已制定和颁布的有关安全生产方面的法律、行政法规主要有(ABCD)。

A.《安全生产法》

B.《劳动法》

C.《职业病防治法》

D.《工伤保险条例》

电流通过人体对人体伤害的严重程度与(ABD)有关。

A.电流通过人体的持续时间

B.电流通过人体的途径

C.负载大小

D.电流大小和电流种类

供配电系统中，下列的(ABC)需要采用接地保护。

A.变压器的金属外壳

B.电压互感器的二次绕组

C.交流电力电缆的金属外皮

D.架空导线

照明电路最常见的故障有(ACD)等几种。

A.短路

B.不正常

C.漏电

D.断路

评估架空线路的间距是否合格应考虑(CDE)等因素的影响。

A.降雨量

B.线径

C.气温

D.风力

E.覆冰

(ABDE)是屏护的安全作用。

A.防止触电

B.防止短路和短路火灾

C.提高工作效率

D.便于安全操作

E.防止受到机械破坏

作业场所存在的物理职业危害因素含(ACD)。

A.电离辐射

B.有毒物质

C.噪声

D.振动

绝缘材料根据相对泄痕指数分为d共4个级，(A)级最高，(D)级最低。

A.a

B.b

C.c

D.d

爆炸危险场所的区域类型可以分为(ABC)。

A.0区

B.1区

C.2区

D.3区

E.4区

下列关于漏电保护装置接线的说法中，(BC)是错误的。

A.漏电保护装置负载侧线路不得接零

B.漏电保护装置负载侧线路可以接地

C.N线必须穿过保护器的零序电流互感器

D.漏电保护装置负载侧线路不得连接其它电气回路

E.PEN线不得穿过保护器的零序电流互感器

对电气设备和电气安装的检查和维护由有经验的人员进行，这些人员经过培训，应具有相关(BC)资质证明。

A.理论知识

B.实践经验

C.知识培训

D.学历教育

油机发电机发生哪些故障时，必须紧急停机(ABC)。

A.当出现转速过高

B.机油压力表指针突然下降或无压力

C.冷却水开锅，或其他有可能发生人身事故或设备危险情况

防爆电气设备检修标准对从事防爆电气设备检修单位的条件和资格做了规定，包括(ABCD)。

A.质量管理基础工作

B.技术工作和技术文件

C.设备、工装和检验器具

D.人员和工作环境

E.检查和试验

电气线路过电流保护应包括(CD)保护。

A.大电流保护

B.高电压保护

C.短路保护

D.过载保护

下列(BCD)项属于防止直接接触电击的安全技术措施。

A.保护接零

B.绝缘

C.屏护

D.接地保护

以下哪些因素会影响泵的扬程。(ABC)

A.泵的设计

B.泵的转速

C.泵的流量

D.泵的材质

泵的维护保养中，以下哪些措施是必要的。(ABC)

A.定期更换润滑油

B.定期检查泵的密封

C.定期清理泵的过滤器

D.定期更换电机的轴承

以下哪些措施可以提高泵的效率。(AC)

A.减少泵的流量

B.增加泵的转速

C.保持泵的清洁

D.减少泵的吸入高度

泵的故障诊断中，以下哪些现象可能表明泵存在问题。(ABCD)

A.泵的流量减少

B.泵的扬程降低

C.泵的电机过热

D.泵的振动增加

离心泵的主要优点包括(ABCD)。

A.结构简单

B.体积小

C.重量轻

D.运行平稳

以下哪些因素会影响泵的气蚀现象。(ABCD)

A.泵的吸入条件

B.泵的转速

C.液体的温度

D.液体的密度

泵的效率降低可能由以下哪些原因引起。(ABCD)

A.泵的吸入条件不良

B.泵的叶轮磨损

C.泵的密封不良

D.泵的运行工况点偏离最佳工况点

泵的并联运行适用于以下哪些情况。(AD)

A.需要提高泵的流量

B.需要提高泵的扬程

C.需要降低泵的效率

D.需要降低泵的运行成本

变压器油温突然升高内部过热的原因有(ABCD)。

A.铁心着火

B.绕组匝间短路

C.内部螺丝松动

D.冷却装置故障

泵的串联运行适用于以下哪些情况。(BD)

A.需要提高泵的流量

B.需要提高泵的扬程

C.需要降低泵的效率

D.需要降低泵的运行成本

矿山救援队参加矿井透水事故救援，应当了解灾区情况和(ABC)，矿井有生存条件的地点及进入该地点的通道等情况。

A.水源

B.透水点

C.事故前人员分布

D.矿井生产能力

矿山救援队参加矿井透水事故救援，应当分析计算被困人员所在空间体积及空间(ABC)等气体浓度，估算被困人员维持生存时间。

A.氧气

B.二氧化碳

C.甲烷

D.粉尘

矿山救援队应当探察遇险人员位置，(ACD)，巷道及水泵设施受水淹程度，巷道破坏及堵塞情况，瓦斯、二氧化碳、硫化氢等有毒有害气体情况和通风状况等。

A.涌水通道

B.水量

C.水流动线路

D.含水层与隔水层

抢险现场在一个深井中又需人下井操作时应如何处理(ABC)多选题

A.将安全绳绑在下井人员身上。

B.下井时水泵需切断电源。

C.确认深井中无沼气等危险因素后下井。

D.不需要穿戴防护设备下井操作。

水泵使用完毕后应如何处理好后存入仓库(ABCD)多选题

A.清理水泵上的缠绕物。

B.使用清水冲洗水泵。

C.检查水泵上的螺丝是否有松动。

D.检查水泵电缆是否有损伤。

水带使用完毕后应如何处理(ABD)

A.将水带内部余水倒出。

B.清水冲洗水带。

C.放在太阳下暴晒。

D.检查O型密封圈、滤网螺栓是否脱落丢失。

发电机组做保养应更换哪些常用零配件(ABC)

A.机油、机滤。

B.燃油滤、油水分离器。

C.冷却液过滤器。

D.涡轮增压器。

使用发电机组时的注意事项(ABD)

A.开机前应检查机组的机油、冷却液、燃油是否达到标准值。

B.日常检查机组机油冷却液多少，若缺少及时进行添加。

C.机组可超负荷长期运行。

D.检查机组冷却液时应确认机组在冷机的状态下打开冷却水箱盖，否则高温冷却液喷射将造成人员的伤害。

常用的矿坑涌水量预测方法有(ABCD)。

A.水文地质比拟法

B.涌水量曲线方程法

C.水平衡法

D.动摇流解析法四类。

矿井涌水主要来自(ABCD)。

A.大气降水

B.地表水

C.地下水

D.老窿及旧井巷积水。

老窑水水源突水发生的条件多为：(ABC)。

A.井巷沟通了积水老窑水

B.未封或封孔质量不佳的钻孔

C.导水裂隙通到老窑水积水区

D.静水压力下隔水层鼓破

处置突水通道的方法包括(ABCD)。

A.构筑防帷幕

B.防渗墙

C.留设矿岩柱

D.局部注浆

矿区及其左近积水或雨水有能够侵入井下时，必须依据详细状况，采取以下措施(ABCD)。

A.矿区受河流、洪水要挟时，应修筑防水堤坝；

B.漏水的沟渠和河流，应及时防水、堵水或改道；

C.排到空中的井下水，应引出矿区；

D.雨季应设专人反省矿区防洪状况；

依据矿井深度，开挖方式以及各水平涌水量大小，可采用不同的排水系统，包括：(ABD)。

A.直接排水系统

B.分段排水系统

C.混合排水系统

D.多水平同时开采的排水系统。

离心式水泵按叶轮数目分类可分为：(CD)。

A.高压泵

B.高压泵

C.单级泵

D.多级泵

离心泵发生压力的上下与(AB)有关。

A.叶轮直径

B.转速

C.电机功率

D.叶轮资料

水泵的主要技术参数为(ABCD)。

A.扬程

B.流量

C.效率

D.功率

依据水泵的结构不同，轴向推力的平衡方法有以下几种(ABCD)。

A.平衡孔法

B.止推轴承法

C.平衡盘法

D.叶轮对称布置

泵壳的作用有(ABC)。

A.导入并聚集由叶轮中甩出的压力水，将压力水导向水泵的排水口。

B.减慢从叶轮周围甩出的压力水的速度，以提高水流的扬程和效率。

C.把离心泵的一切固定局部连成一体，组成水泵的定子。

D.把压力水所具有的动压的局部转变成静压。

串联排水方式应满足以下条件：(BD)。

A.两台水泵扬程基本相符

B.后一台水泵的强度应能接受两台水泵的压力总和。

C.两水泵功率基本相符

D.两台水泵的流量基本上相符。

并联排水的效果，以两台特性相反的泵为例(ABC)。

A.并联后的总排水量大于任一台独自任务时的排水量。

B.并联后每台泵的排水量要比独自任务时的排水量小。

C.并联后的总排水量要比各泵独自排水量总和小。

D.并联后的总扬程要比各泵独自排水扬程大。

泵运转时，应防止发生气蚀现象，可采用以下几种方法：(ABCD)。

A.无底阀排水

B.高水位排水

C.正压排水

D.及时清除吸水小井和水仓，提高水泵的任务效率。

压入(潜没)式泵房的优点是：(ABCD)。

A.可以选用低吸程、无吸程或需求一定注水高度的高效率、大流量水泵，

B.可防止气蚀现象，提高水泵任务的牢靠性，延长水泵的运用寿命。

C.启动前不需要灌水，有利于完成水泵的自动控制；手动操作也极方便。

D.无底阀，吸水管阻力损失小，电耗少。

预防泵房火灾的有效措施是(ABCD)。

A.选用适当的电气设备及其维护装置，并使其正常运转；

B.泵房要有良好的通风；

C.电器设备牢靠接地。

D.泵房内不得寄存废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品，控放在有盖的铁桶内，及时运到空中处置。

凡属以下状况者不准下井(ABCD)。

A.未经过三级平安教育和有关部门容许者

B.饮酒、睡眠缺乏

C.团体防护用品佩戴不完全者。

D.肉体不正常者

交接班时的反省项目(ABC)。

A.机电设备温度，运转状况及声响能否正常

B.各部注油点油量能否清洁

C.各部螺丝能否松动；接头、阀门能否漏水；盘根能否良好

D.清洗泵房的卫生

水泵不得在如下状况下运转(ABD)。

A.泵内无水状况下

B.气蚀状况下

C.无人看守

D.闸阀闭死状况下临时运转。

启动时水泵不下水的缘由有(ABC)。

A.泵内没有灌满引水，水泵内的空气没有完全扫除

B.底阀漏水，虽然泵内继续灌水，但水永远灌不满

C.吸水管滤水器被堵塞

D.轴承装置不良

水泵轴承发热的主要缘由有：(ABCD)。

A.轴承缺油或油量过多。

B.油质不契合规则要求，或加油时混入杂物。

C.轴承装置不良。

D.泵轴弯曲，使两个联轴器不同心。

可以惹起电动机过热的缘由(ABD)。

A.水泵超负荷运转。

B.定子硅钢片发热。

C.泵轴弯曲，使两个联轴器不同心。

D.通风不良形成电机绕组全部或局部过热。

形成闸阀杆升降失灵的主要缘由(ABCD)。

A.操作过猛使螺纹受伤。

B.缺乏润滑或润滑剂失效。

C.阀杆螺母倾斜。

D.螺纹被介质腐蚀或锈蚀。

管道加装伸缩节适用于(CD)。

A.较短管道

B.温差变化不大的环境

C.较长的管道

D.或许温差变化较大的环境

预防事故的措施可以分为(ABD)。

A.工程技术措施

B.教育措施

C.经济制裁

D.管理措施

以下状况属于违章作业的有(ABCD)。

A.私自撤除设备平安装置。

B.未按规程开动或中止机器，形成设备不测转动、通电或漏电.

C.运用不结实、无平安装置的设备。

D.任务时不按规则穿戴休息维护用品。

当发生透水事故后，要用最快的方式通知左近地域的任务人员，一同依照(AB)撤出。

A.矿井灾害预防和处置方案中所规则的路途

B.沿上山方向进入上水平，然后出井

C.寻觅最近路途

D.原地等候救援

井下作业安全规则，(ABCD)不准下井。

A.饮酒

B.睡眠缺乏

C.肉体不正常者

D.劳累过度

攀坐防护栏杆、吊臂等不安全位置；在起吊物下作业、(ABCD)；机器运转时加油、修缮、高速、清扫等，是一种不平安行为。

A.行走

B.停留

C.张望

D.交谈

任务时不按规则(AC)休息维护用品，是一种不平安行为。

A.运用

B.维护

C.穿戴

D.寄存

以下可以引发水锤发作的缘由是(CD)。

A.缓慢封锁阀门

B.允许水泵倒转

C.管路中突然封锁阀门时

D.水泵运转中，突遇事故停电

潜没式泵房的缺陷有(ABCD)。

A.泵房低于水仓和大街，施工出渣比较困难。

B.泵房积水扫除方便

C.通风条件稍差

D.工程开拓费用较高。

水泵装置前应做以下预备任务(ABCD)。

A.应反省水泵和电机有无损坏。

B.预备工具及起重机械。

C.设备、附件及地脚螺栓停止反省，不得有损坏及锈蚀；要反省设备的方位标志、重心标志及吊挂点，对不契合装置要求者，应予以补充。

D.肃清设备外部的铁锈、泥砂、灰尘等杂物。

以下(ABCD)是水泵工岗位责任制的内容。

A.熟习和掌握本岗位的设备功用和技术操作。

B.提供设备缺陷，掌握设备的预修状况，参与检修及检修后的验出任务。

C.设备发生缺陷处置不了时，要及时报告有关责任人。

D.做好治安捍卫任务，凡外来人员，要详细注销。

水泵工交接班制度规则：(AD)。

A.交班前反省设备，清扫场地和清点整理工具。

B.严格执行操作规程，保护设备，做到设备完整。

C.参与设备大、中检修任务。

D.交班进程中发作的效果由交班者担任。

水泵工操作高压电气设备主回路时，必须留意的是(ABD)。

A.操作人员必须戴绝缘手套

B.必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上

C.和操作高压异样步骤

D.一人操作一人监护

水泵不得在(ABC)状况下运转。

A.泵内无水状况下

B.气蚀状况下

C.在闸阀闭死状况下临时运转

D.水质不好

地下水主要来自(ABC)。

A.空隙水

B.裂隙水

C.岩溶水

D.大气降水

矿坑涌水量数值影响(ABCD)。

A.矿山基建工程和投资的规模

B.矿石消费本钱

C.矿山消费经济效益的上下

D.矿山治水方案确定。

矿井突然涌水的主要水源有(ABCD)。

A.地下水

B.地表水

C.大气降水

D.径流及老窑水

构成矿井突水的通道方式很多，大致可分为(ABCD)和未封或封孔质量不佳的钻孔等。

A.导水结构带

B.岩溶通道

C.由抽排地下水引起的空中塌陷

D.采矿后顶板岩石移动发生的通道

采用直接排水系统的优点是(ABD)。

A.系统复杂

B.开拓工程量小

C.电耗降低

D.基建投资和管理费用低；

水泵按任务原理可分为(ABC)。

A.叶轮式泵

B.容积式泵

C.流体作业泵

D.放射泵

离心式水泵按所发生的扬程分类可分为(ACD)。

A.高压泵

B.单级泵

C.高压泵

D.中压泵

以下属于水泵的主要零部件的是(ABC)。

A.叶轮

B.泵轴

C.泵壳

D.底阀

水泵的功率可分为(ABD)。

A.有效功率

B.轴功率

C.额外功率

D.配用功率

单吸多级离心泵的导向器的作用是(CD)。

A.把离心泵的一切固定局部连成一体

B.减慢从叶轮周围甩出的压力水的速度，以提高水流的扬程和效率

C.把从下级叶轮番出的压力水导入下级叶轮的出口

D.把压力水所具有的动压的局部转变成静压

口环又称为减漏环，密封环，其作用是(AB)。

A.增加水泵任务时叶轮与泵壳之间的间隙引起高压水的回流损失

B.起承磨作用

C.把压力水所具有的动压的局部转变成静压

D.减慢从叶轮周围甩出的压力水的速度，以提高水流的扬程和效率

填料箱的主要作用是(ABCD)。

A.在排水侧增加压力水的走漏

B.在吸水侧，防止空气进入泵内

C.引水润滑、冷却泵轴

D.局部地起到支承水泵转子的作用

测定水泵流量方法很多，普通选用(ABCD)。

A.管式流量计

B.差压计

C.涡轮番量计

D.电磁流量计

水泵合理运转的表现为(ABC)。

A.工况点的效率为该水泵最高效率90％以上。

B.在额外扬程下，水泵流量不低于额外流量的90％。

C.排水系统效率，立井不低于50％，斜井不低于48％。

D.在额外流量和扬程下，不得超越电动机额外功率。

并联排水的效果，以两台特性相反的泵为例可以看出(ABCD)。

A.并联后的总排水量大于任一台独自任务时的排水量。

B.并联后每台泵的排水量要比独自任务时的排水量小。

C.并联后的总排水量要比各泵独自排水量总和小。

D.并联后的每台泵的排水量要比独自任务时的排水量大。

矿山排水自动控制系统应思索如下最低限制的要求(ABCD)。

A.水泵启动和停车由水仓中的水位自动控制，水位要分最低水位、正常水位和最高水位。

B.应设反省泵中能否有水的装置，以防止无水启动。

C.应设监视水泵机组任务状况(流量、压力、轴承温度、机组振动等)的仪器和指示装置。

D.应装置远距离指示装置，这种装置至少应指示出运转状况，收回水泵发作缺点或水仓到达最高水位的信号。

水锤的发作对管路是十分有害的，削弱或消弭它的作用的方法是：(ABCD)。

A.缓慢封锁阀门。

B.在管路上装置空气室；

C.在管路上装置调压阀。

D.在条件允许时，可思索采用取消止回阀和底阀，并允许水泵倒转的措施。

装置水锤消弭设备应本卷须知为(ABC)。

A.水锤消弭器应装置在接近止回阀出口的中央或水锤压力最大处。

B.水锤消弭器的进水管和输水管衔接处应装设闸阀。

C.排水管直径应较消弭器进水管直径大一号。

D.装置时应防止重锤下落所发生的倾覆力矩对三通的影响。

汽蚀现象的危害有(ABCD)。

A.影响液体的正常活动，甚至形成液流连续、发作振动和噪音。

B.流量、扬程、效率也明显下降。

C.延长泵的运用寿命，导致水泵不能工作。

D.排水管道形成损害

主排水泵房普遍设在井底车场左近，其优点是(ABCD)。

A.可以应用巷道坡度聚集矿坑水。

B.有良好的新颖风流，便于电机冷却。

C.排水管路短，水力损失小。

D.离井底车场近，便于运输，井底车场被淹时，还可以抢险排水。

吸入式或压入式泵房在与井底车场相通的出入口处，应设置密闭的防水门，防水门必须契合以下要求：(ABCD)。

A.防水门的施工及其质量，须契合设计要求。闸门和闸门硐室都不得漏水；

B.防水闸门硐室和护碹，都必须停止注浆加固，注浆压力应契合设计要求；

C.防水门必须采用定型设计和持有容许证的厂家制造；

D.防水门来水一侧15～25m处，应加设一道挡物篦子门。

吸入式或压入式泵房在与井底车场相通的出入口处，应设置密闭的防水门，防水门必须契合以下要求：(CD)。

A.防水门必须安设观测水压的装置，并有放水管和放水闸阀；

B.防水门应能在发生突然涌水时迅速封锁。防水门应向泵房外侧开。

C.防水门每年停止2次封锁实验。

D.防水门应树立活期反省和维修制度。

以下水泵的装置质量规范中，错误的有(ABCD)。

A.水泵装置的允许偏向：中心线位置为±5；标高为±5。

B.按运用说明书中有关坡度的要求停止装置；

C.地脚螺栓装置时，应坚持垂直，其不垂直度不应超过5％。

D.地脚螺栓离孔壁的距离应大于5mm；底端不应碰孔底。

水泵工岗位规范规则(ABCD)。

A.严格遵守休息纪律，据守任务岗位，仔细执行平安技术操作规程。

B.接班人员必须提早抵达现场，严格依照规则的内容停止交接班，并填好交接班日志。

C.做好设备维护保养，使设备经常保持完整。

D.经常反省有关防水平安设备，管好工具，搞好室内外清洁卫生。

所谓水泵的完整是指(ABD)。

A.设备基础动摇，结构完整，衔接牢靠；零部件完全。腐蚀和磨损变形水平在技术规范允许范围内。

B.可随时开动，能正常运转，并可到达公称才干。

C.设备运转良好，无严重渗油、跑风、漏气、漏水等现象。

D.联动机及主机完整，辅机中有小缺陷，但不影响主机的出力和平安运转。

设备维护保养制度规则，水泵操作人员的职责为(ABCD)。

A.严格执行操作规程，保护设备，做到设备完整。

B.设备运转资料要及时、完整、准确。

C.做好治安捍卫任务，泵房内有关人员制止入内。

D.参与设备大、中检修任务。

离心泵运转中应留意以下事项(ABCD)。

A.经常留意电压、电流的变化，当电流超越额外电流、电压的±5％时，应停车反省缘由，待处置到达正常时才重新开机运转。

B.仔细反省各部轴承温度，滑动轴承不得超越65℃，滚动轴承不得超越75℃，电动机温度不得超越铭牌规则值，反省轴承润滑状况，油量能否适宜、油环转动能否灵敏。

C.反省各部螺栓及其防松装置能否完划一全和有无松动现象。

D.留意水泵各部音响及振动状况，有无由于气蚀现象而发生的噪声。

离心泵运转中应留意以下事项(ABCD)。

A.反省盘根密封状况，盘根箱温度能否正常，平衡装置放水管水量的变化状况。

B.经常观察压力表、真空表的指示变化状况，吸水井水位变化状况，反省底阀或笼头埋入水面深度。

C.按时填写运转记载。

D.留意水泵各部音响及振动状况，有无由于气蚀现象而发生的噪声。

电动机滑环冒火的缘由(ABCD)。

A.电刷与滑环接触不良，或电刷在刷架内挤得很紧，滑环和电刷之间有污秽杂物影响接触。

B.滑环不润滑和不圆，使炭刷跳动。

C.电刷的资料不合要求。

D.刷握和引线回路的接点不好，以及电刷所受压力不同，或采用不同牌号的电刷，所以在各电刷之间电流分配不平均。

矿井淹没事故的类型主要有(ABCD)。

A.地表水少量灌入矿坑、矿井。

B.井巷与积水老巷贯串。

C.矿井、矿坑遇坚实含水层。

D.井巷与断层、裂隙、结构破碎带、溶洞等强含水层相遇

水泵不下水的缘由有(ABCD)。

A.无引水

B.底阀漏水

C.滤水器被堵

D.吸水管漏气

水泵启动时不下水的缘由有(ABD)。

A.没有引水

B.底阀漏水

C.滤水器被堵

D.吸水管漏气

水泵启动后，要反省(ABD)读数，电机及各部轴承和其他信号装置能否正常；翻开出水口闸门，留意电机不能超越负荷，并留意各部声响能否正常，如发现异常现象，应停车反省。

A.电压表

B.电流表

C.温度表

D.真空表

以下哪一项为哪一项形成水泵轴承发热的缘由(ABCD)。

A.排水阀开度小

B.缺油

C.水泵超负荷

D.泵轴弯曲

试说出你知道的四种水泵部件(ABCD)。

A.叶轮

B.泵轴

C.泵体

D.轴承

以下能防止水泵发作气蚀的是(ABD)。

A.高水位排水

B.正压排水

C.在管路上安调压阀

D.无底阀排水

实行两班或三班作业的操作工(BCD)不需要交接班。

A.在下班途中

B.经过

C.必须在现场

D.可随时

检修时所用的暂时照明，不要采用(BCD)伏以下的安全电压。

A.24

B.36

C.127

D.220

水泵型号DA1-100×4，出水口直径下面不正确的是(ACD)mm

A.100

B.200

C.50

D.25

底阀漏水，虽然泵内继续灌水，但水永远灌不满，不会招致(ABD)。

A.轴承发热

B.水泵不下水

C.电机过热

D.底阀损坏

以下能引起轴承发热的缘由是(ABD)。

A.轴承损坏

B.泵轴弯曲

C.底阀漏水

D.润滑油质差

以下能引起泵不下水的缘由是(BCD)。

A.底阀漏水

B.滤水器梗塞

C.泵轴弯曲

D.引水缺乏

水泵超负荷运转不会引起(ABD)。

A.电机过热

B.轴承过热

C.泵轴弯曲

D.泵不下水

电机过热不是由(ABC)惹起的。

A.底阀漏水

B.轴承损坏

C.水泵超负荷

D.润滑油质差

闸阀阀杆与阀杆螺母容易咬住，不是的缘由是(ABD)。

A.水泵超负荷

B.阀杆弯曲

C.螺纹损伤

D.两者为同一材质

管道加装伸缩节不适用于(ABC)。

A.较短管道

B.温差变化不大的环境

C.较长的管道或温差变化较大的环境

D.都可以

电气设备能够被人触及的暴露带电局部，不需设置围护罩或遮拦及(ABD)。

A.提示标志

B.警戒标志

C.警醒标志

D.警示标志。

水泵临时停运时，不应在泵内(ABD)。

A.放空水

B.存满水

C.存一定量的水

D.存油

以下工种中，属于特殊工种的是(CD)。

A.电工

B.电焊工

C.铆工

D.卷扬司机

以下止回阀的作用正确的是(ABD)。

A.切断作用

B.调理流量

C.阻止介质倒流

D.泄压作用

井下水泵房通常选用电机不正确的是(ACD)。

A.开启式

B.防护式

C.封锁式

D.独立密闭式

底阀淹入水中的深度不够，不会招致(ACD)。

A.水泵振动过大

B.水泵中缀排水

C.运转负荷大

D.填料箱发热

水泵停车时，须首先封锁排水口(BCD)以下错误的是。

A.防水闸门

B.闸门

C.逆止阀

D.放气阀

水泵型号DA1-100×4，不是(ACD)分段式离心泵。

A.单级多吸

B.单吸多级

C.多级单吸

D.单级单吸

水泵型号DA1-100×2,叶轮数量为(ACD)个是错误的。

A.100

B.2

C.8

D.4

从水泵的轴心到排水管出水口的垂直高度，这就是水泵的实际扬水高度，叫法错误的是(ACD)。

A.吸水扬程

B.排水扬程

C.总扬程

D.实际扬程

以下哪一项是水泵工岗位责任制的内容(ABC)。

A.严格遵守休息纪律，仔细执行各项规章制度。

B.完成本岗位的消费义务和各项消费技术目的。

C.熟悉和掌握本岗位的设备功用和技术操作。

D.接班人员必须严格依照规则的内容停止交接班，并填好交接班日志。

接班人员必须提早抵达现场，严格依照规则的内容停止交接班，不需要填(BCD)。

A.交接班日志

B.运转记载

C.出入注销薄

D.维修记载

离心式水泵的停车，如为正压排水时，不应封锁(ABC)上的阀门。

A.出水管

B.排水管

C.回水管

D.进水管

离心式水泵停车时，当电源切断以后，不需要留意观察的是(ABD)。

A.压力表的数值

B.电流表的数值

C.水泵转子继续惰走的时间

D.真空表的数值

以下关于排水系统设计的说法，正确的是(AB)

A.排水系统应尽可能简单，以减少成本和维护工作量。

B.排水系统的设计应考虑到未来可能的扩展和升级需求。

C.排水系统的容量应根据历史最大降雨量来确定。

D.在设计排水系统时，无需考虑地下水位的影响。

以下哪些因素会影响排水系统的效率？(ABCD)

A.排水管道的材质和直径

B.地形坡度

C.排水口的位置和数量

D.降雨强度和频率

以下关于雨水收集系统的描述，正确的是(ABC)

A.雨水收集系统可以有效减少对自来水资源的依赖。

B.雨水收集系统需要定期清洗和维护，以保证水质。

C.雨水收集系统的容量应根据建筑物的用水量来确定。

D.雨水收集系统只能用于灌溉和冲厕等非饮用水用途。

以下哪些措施可以提高排水系统的安全性？(ABCD)

A.安装防溢流装置以防止管道堵塞时的污水倒灌。

B.使用耐腐蚀的材料来延长排水系统的使用寿命。

C.定期对排水系统进行压力测试以确保其密封性。

D.在关键部位设置监测设备以实时监控排水系统的状态。

以下关于污水处理的说法，错误的是(AC)

A.在某些情况下，未经处理的污水可以直接排放到自然水体中。

B.物理处理、化学处理和生物处理是污水处理中常用的三种方法。

C.所有的污水都必须经过三级处理才能排放到环境中。

三、判断题

水泵停车时，须首先关闭排水口逆止阀。(错)

矿坑涌水量是矿山排水和矿床疏干设计的次要依据。(错)

水泵电动机容量大于200KW时，泵房内应设起重梁或手动单梁起重机，并铺设轨道。(错)

水泵效率的大小表明水泵耗电的利用情况。(错)

水泵叶轮直径和扬程成反比(错)

在矿山中，矿山内因火灾绝大部分是因为电气线路、照明和电气设备的使用和管理不善，在井下违章进行焊接作业、使用火焰灯、吸烟或无意、有意点火等外部原因所引起的。(错)

并联后的总排水量要比各泵单独排水量总和相同(错)

建立和健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，是保障安全生产的重要手段。(对)

泵房地坪一般比井底车场轨面高0.5m。(对)

泵房一旦发生火灾，在切断电源之前，只准用不导电的灭火器材灭(对)

每年雨季前一季度,应由主管矿长组织一次防水检查,并编制防水计划,其工程必须在雨季前竣工。(对)

导水轮不得有裂纹，残缺或透孔缺陷，冲蚀深度不得超过3mm。(错)

第一次明确规定了从业人员安全生产法的法定义务和责任的是安全生产法。(对)

矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起180日内结束。(错)

当矿区水文地质条件简单时:地下开采矿山，除需计算基建开拓各阶段涌水量以外，还需计算大气降水量。(错)

闸阀打开或关闭时，应旋转到极限位置。(错)

水泵保持良好的润滑是指油质符合要求。(对)

如全国各地导水裂缝带的发育高度基本一致。(错)

水仓的空仓容量必须经常保持总容量的75％以上。(对)

报废的井巷必须在井上下对照图上标明。(对)

煤矿探放水钻机按加压方式的不同主要分为矿用机械探放水钻机和矿用全液压钻机两种类型。(对)

采用平硐泄水的矿井，平硐总过水能力应不小于历年最大渗入矿井水量的2倍(对)

棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施可以起吊(对)

在吊运易损、易滑、易倒物品时，可以使用起重机抽绳。(错)

在吊装过程中，任何人不得在吊物下停留或行走。(对)

当信号指挥不明确或错误时，起重机操作人员可以拒绝执行。(对)

起重作业中可以混用钢丝绳和链条等不同的索具。(错)

信号工必须监督、纠正挂钩工的安全操作。(对)

在高处拆卸、修理或检查起重机时要佩戴安全带。(对)

除指挥及挂钩人员外，其他人员也可以进入吊装作业区。(错)

挂钩工必须服从信号工的指挥。(对)

排水车电缆接头具有防水功能，可以直接放入水中(错)

排水车升降灯用的是24V电源(错)

排水车发电机组发出的电是直流电(错)

停止排水作业时，应当立即关闭发电机组(错)

三相异步电动机定子极数越多，则转速越高，反之则越低(错)

为了提高三相异步电动机的启动转矩，可使电源电压高于额定电压从而获得较好的启动性能(错)

测量电流的电流表内阻越大越好(错)

使用电流表时要将电流表并入被测电路(错)

可以用变频器来改变交流异步电机转速(对)

异步电动机的反接制动，适用于大型电机，且经常停车制动的场合(错)

发现有人触电时，应立即请示领导在拉电源开关。(错)

触电人进行抢救，在现场禁止注射强心针。(对)

手动液压钳可以用来压接截面为16～240mm的铜铝导线。(对)

永磁电动机是由软磁性材料制作的。(错)

绝缘手套一般作为使用绝缘棒进行高压带电操作的辅助安全工具。(对)

可将单相三孔电源插座的保护接地端与接零端用导线连接起来，共用一根线。(错)

电源线接在插座上或接在插头上是一样的。(错)

经常反转及频繁通断的电动机，宜于热继电器来保护。(错)

使用万用表测量电压时，应使万用表与被测电路相并联。(对)

为了防止可以避免的触电事故，只需做好电气安全管理工作即可。(错)

测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(错)

万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(错)

调整、检修、清扫设备时必须切断电源。(对)

直流电流表可以用来测量交流电流。(错)

机械上的各种安全防护装置应完好齐全，有缺陷时应及时修复，安全防护装置不完整或已失效的机械不能使用。(对)

使用机械与安全生产发生矛盾时，必须首先服从使用机械要求。(错)

在机器运行的正常状态下没有危险，只有在非正常状态才存在危险。(错)

低压电笔的测量范围为500V以下。(错)

无功功率中的“无功”的含义是“无用”。(错)

排水车出现紧急情况时，应当立即拍下急停开关(对)

“七下八上”常被认为是我国防汛的关键时期。(对)

长江、黄河、淮河、海河、珠江、辽河的防御洪水方案，由国家防汛指挥机构制定，报国务院批准。(错)

洪水迅速上涨时，不要沿着河谷跑，应向河谷两岸高处跑。(对)

在进行洪水灾害预警安全转移时，应按照人员为先、财产为后，老幼病残弱人员为先、其他人员为后，警戒区域人员为先、危险区域人员为后的顺序进行有序转移。(错)

城市内涝治理的工程措施是指为防御城市内涝灾害而修筑的各种用来蓄水、排水和挡水的工程。(对)

洪水是自然现象，人类不能也不应该完全地控制、约束洪水，但是可以通过合理的经济社会发展布局、提前预警、有效抗灾等措施减轻洪灾损失。(对)

治水应该以“疏导”为主，因此，建水库拦蓄洪水和建堤防约束洪水都是错误的。(错)

城市建设不得擅自填堵原有河道沟汊、储水湖塘洼淀和废除原有防洪围堤；确需填堵或废除的，应当经水行政主管部门审查同意，并报城市人民政府批准。(对)

在水库洪水中，最高库水位和最大洪峰流量是同时出现的。(错)

在防汛抢险过程中，当发现防汛装备出现故障时，可以立即进行现场维修。(错)

防汛期间，所有防汛装备都应集中存放在一处，以便于统一管理和调配。(错)

“黑灾”是指发生在冬季到初春季节的干旱灾害。(对)

水文要素重现期大于50年的洪水，称为大洪水。(错)

按照自然灾害的成因和特点划分，山体滑塌属于气象灾害。(错)

及时做好应急准备，有效处置突发事件，减少人员伤亡和财产损失的前提是早发现、早报告、早预警。(对)

矿井必须采用机械通风，主要通风机可安装在地面，也可安装在井下。(错)

主要通风机停止运转时，受停风影响的地点，必须立即停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中。(对)

生产水平和采区可以不实行分区通风。(错)

采、掘工作面应实行独立通风。(对)

可以使用3台及以上局部通风机同时向1个掘进工作面供风。(错)

局部通风机必须由指定人员负责管理，保证正常运转。(对)

掘进工作面的局部通风机可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电。(错)

风筒拐弯处应设置弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯。(对)

风筒末端到工作面的距离应符合《煤矿安全规程》规定。(对)

矿井每年应进行1次反风演习。(对)

瓦斯检查员必须严格执行瓦斯检查制度，做到井下记录牌、检查手册和地面台账“三对口”。(对)

采掘工作面的瓦斯浓度检查次数，低瓦斯矿井中每班至少检查1次。(错)

高瓦斯矿井中采掘工作面的瓦斯浓度检查次数，每班至少检查3次。(对)

有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的采掘工作面，必须有专人经常检查瓦斯。(对)

瓦斯超限作业，但未造成严重后果的，可继续作业。(错)

临时停工的地点，可以停风。(错)

停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%时，必须在24小时内封闭完毕。(对)

恢复已封闭的停工区或采掘工作接近这些地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯。(对)

排放瓦斯时，必须制定安全措施，严禁“一风吹”。(对)

井下爆破作业必须执行“一炮三检”制度。(对)

矿井必须建立完善的防尘供水系统。(对)

没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。(对)

采掘工作面的防尘管路系统中，必须安装支管和阀门，但可以不安装过滤器。(错)

炮采工作面应采取湿式打眼，使用水炮泥。(对)

采煤机必须安装内、外喷雾装置。(对)

掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置和控尘装置、除尘器等构成的综合防尘系统。(对)

井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、输送机转载点和卸载点，以及地面筛分厂、破碎车间、带式输送机走廊等地点，都必须安设喷雾装置或除尘器。(对)

矿井应每半个月至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量是否符合要求。(错)

粉尘中游离二氧化硅含量，每6个月测定1次，在变更工作面时也必须测定1次。(对)

接触粉尘的作业人员，煤矿企业应按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立职业健康监护档案。(对)

矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。(对)

井下消防管路系统应每隔100m设置支管和阀门，但在带式输送机巷道中应每隔50m设置支管和阀门。(对)

严禁携带烟草和点火物品下井，但可以穿化纤衣服。(错)

井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。(对)

井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内，由专人押运送至使用地点，剩余的汽油、煤油和变压器油可以存放在井下临时库房内。(错)

井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。(错)

井下进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作时，必须制定安全措施，并经矿长批准。(错)

任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。(对)

电气设备着火时，应首先切断其电源；在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。(对)

封闭火区时，应尽量扩大封闭范围，并必须指定专人检查瓦斯、氧气、一氧化碳、煤尘以及其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。(错)

“一通三防”是指加强通风，防治瓦斯、防治煤尘、防治火灾。(对)

矿长是矿井“一通三防”工作的第一责任人。(对)

总工程师对矿井“一通三防”工作负技术责任。(对)

通风部门负责“一通三防”工作的具体实施和日常管理。(对)

所有入井人员必须佩戴自救器。(对)

矿井必须建立瓦斯监控系统，并确保其正常运行。(对)

安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少1次。(对)

瓦斯传感器应垂直悬挂，距顶板(顶梁)不得大于300mm，距巷道侧壁不得小于200mm。(对)

矿井应编制年度“一通三防”安全技术措施计划，并组织实施。(对)

“一通三防”工作只需要通风部门和安全监察部门负责，与其他部门无关。(错)

煤矿企业、矿井的主要负责人(含法定代表人、实际控制人)是本单位防治水工作的第一责任人。(对)

煤矿企业、矿井的总工程师(技术负责人)对防治水工作负直接责任。(错)

矿井应当配备防治水专业技术人员，需要建立专门的探放水作业队伍。(错)

矿井应当建立健全防治水各项制度，装备必要的防治水抢险救灾设备。(对)

矿井应当编制本单位的防治水中长期规划和年度计划，并组织实施。(对)

水文地质条件复杂、极复杂的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门。(对)

矿井应当对主要含水层进行长期水位、水质动态观测，设置观测孔不得少于2个。(对)

矿井水文地质类型应当每3年进行重新确定。(对)

矿井应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则。(对)

采掘工作面接近已知含水断层100m时，必须进行探放水。(错)

探放老空水前，应当首先分析查明老空水体的空间位置、积水量和水压等。(对)

探放水钻孔的终孔位置一般保持超前巷道20m即可。(错)

当钻孔钻进时，发现煤岩松软、片帮、来压或钻眼中水压、水量突然增大和顶钻等透水征兆时，应当立即停止钻进，但不得拔出钻杆。(对)

排水过程中，如有被水封住的有害气体突然涌出的问题，可以不采取安全措施。(错)

疏干降压是防治矿井水害的有效方法之一。(对)

煤矿在不同的生产阶段，必须具备相应的防治水图件。(对)

矿井井口和工业场地内建筑物的地面标高必须高于当地历年最高洪水位。(对)

当矿井井口附近或者开采塌陷波及区域的地表有水体时，应当采取修筑堤坝、沟渠等防排水措施。(对)

严禁将矸石、炉灰、垃圾等杂物堆放在山洪、河流可能冲刷到的地段。(对)

报废的矿井、钻孔必须及时封闭，防止地表水、孔隙水等通过报废矿井、钻孔灌入井下。(对)

井下探放水应当使用专用的探放水钻机。(对)

防水闸门应当灵活可靠，并保证每年进行2次关闭试验。(对)

水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应当及时清理，每年雨季前必须清理1次。(对)

采掘工作面需要打开隔离煤柱放水时，制定安全措施后就可直接进行放水作业。(错)

煤矿企业应当制定本单位的防治水应急救援预案，并定期组织演练。(对)

发生矿井水灾事故时，应当立即启动应急救援预案，组织排水和抢救受困人员。(对)

煤矿企业应当储备必要的防治水抢险救灾设备和物资，并建立设备、物资储备台账。(对)

防治水应急救援预案只需要矿长和总工程师了解即可。(错)

矿井发生突水后，应先观察水情，然后再采取相应的措施进行处理。(错)

矿井水灾事故只会在雨季发生。(错)

只要矿井安装了足够的排水设备，就不会发生水灾事故。(错)

当井下发生水灾时，人员应立即向地势高处撤离。(对)

矿井水灾事故发生后，应立即切断井下所有电源。(错)

探放水钻孔的布置只需要考虑前方的水体，不需要考虑周边情况。(错)

只要在矿井周围修筑了足够高的堤坝，就能完全防止地表水引发的水灾事故。(错)

矿井发生水灾时，被困人员应尽量分散，以增加生存机会。(错)

水文地质条件简单的矿井不会发生水灾事故。(错)

井下发生水灾时，现场人员应先自行组织排水，再向调度室汇报。(错)

矿井水灾事故的主要原因是地下水的涌入。(错)

水灾事故发生后，为了尽快恢复生产，应立即组织人员清理水仓中的淤泥。(错)

煤矿企业每年只需组织一次矿井水灾事故应急演练。(错)

矿井发生水灾时，抢险救援人员必须佩戴好个人防护装备。(对)

当井下水位超过警戒线时，必须立即停止作业，撤出人员。(对)

防治水工作中的“预测预报”就是指对矿井水灾的发生时间进行预测。(错)

老空水具有水压高、水量大的特点，是导致矿井水灾事故的主要因素之一。(对)

矿井水灾事故发生后，应优先抢救贵重设备，再营救被困人员。(错)

矿井防治水措施中，疏干降压是指将矿井内的水全部排干。(错)

井下巷道积水时，只要积水深度不超过人的身高，就可以直接通过。(错)

矿井水灾事故的危害主要是对井下设备造成损坏。(错)

瓦斯是一种无毒无味的气体，所以即便瓦斯浓度超标，只要没有火源就不会有危险。(错)

井口及工业场地内建筑物的高程可以低于当地历年最高洪水位(错)

盘区隔离煤柱和盘区巷道煤柱均属矿井永久煤柱。(错)

小煤矿、老窑、老窑积水区的观测必须有两人以上进行。(对)

地质条件较简单的矿井不需要地质技术人员。(错)

工作面出现险情时,职工无权立即停止作业,只有调度室可以下达命令。(错)

井口及工业场地内建筑物的高程应当高于当地历年最高洪水位。(对)

带水压开采制定的安全措施,经安监部门审批后就可执行。(错)

煤层露头风化带可不用留设隔水煤(岩)柱。(错)

采用平碉泄水的矿井,平碉总过水能力应不小于历年最大渗入矿井水量的1.2倍(对)

综采工作面说明书必须报上一级主管部门批准(对)

井下探放水严禁使用煤电钻。(对)

相邻矿井的分界处,必须留防水煤柱。(对)

矿井的一切采掘工作必须以可靠的地质资料为依据(对)

水文地质条件复杂的矿井,必须针对主要含水层(段)进行水害预报,并制定相应的“探、放、堵、截、排”等综合措施。(对)

采空区是指采煤以后不再维护的空间。(对)

地测技术应保持不断地发展才能满足煤矿发展的要求。(对)

井下主要泵房通到井底车场出口的通路内不得设置任何密闭门。(错)

矿井必须建立能保证排出最大涌水量的排水系统(对)

小窑老空充水区、充水巷道等需要探放水的地区，都必须确定探水警戒线。(对)

探小窑钻孔为不影响工作面掘进,孔数越少越好,超前距越小越好。(错)

矿井水文地质观测记录可以在室内完成。(错)

探老巷积水、探水钻孔应成组布设,并在平面图上呈平行线状。(错)

矿井主要泵房应建有一个水仓(错)

积水的老窑、井巷在其积水外缘外推30m圈定积水老空区的探水线。(错)

突水量＜60m3∕min的突水点为小突水点。(对)

断层分为导水与不导水断层,采掘工程经过不导水断层时,可以不采取措施。(错)

矿井主要泵房根据情况可以只建有一个水仓。(错)

钻孔接近老空，预计可能有瓦斯或其他有害气体涌出时,必须有瓦斯检查工或矿山救护队员在现场值班,检查空气成分。(对)

矿井最大涌水量和正常涌水量相差特大的矿井,对排水能力、水仓容量应编制专门设计。(对)

钻机操作人员要持证上岗，其他人员不作要求。(错)

本矿井的积水区，可以不探查，直接放水。(错)

在井下封堵导水钻孔时，间断性地注入水泥浆即可封闭。(错)

水淹区积水面以下的煤岩层中的采掘工作,根据情况可以顶水进行。(错)

淹区积水面以下的煤岩层中禁止采掘工作(对)

防隔水煤柱不得布置工作面对其开采(对)

采掘工作面探放顶板水,一般从设计停采线开始(错)

水文地质原始记录可以凭记忆补记。(错)

某煤矿正常涌水量为180m3/h，最大涌水量为360m3/h，矿井中央排水系统配1台型号为MD280-65×9水泵，2台型号为MD155-67×8水泵,联合排水试验报告显示：MD280-65×9型水泵的排水能力为220m3/h，2台MD155-67×8型水泵排水能力均为110m3/h，该矿排水能力符合要求。(错)

当采掘工作面接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时采取相应的防护措施后，可不需要进行探水。(错)

煤矿突水过程主要决定于矿井水文地质条件，与采掘现场无关。(错)

煤矿井下排水设备，工作水泵和备用水泵的总能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量。(错)

在矿井突水时的抢险救灾中，应加强通风，防止瓦斯和其他有害气体积聚和防止发生熏人事故。(对)

采掘工作面需要打开隔离煤柱放水时，制定安全措施后，可不进行探水。(错)

开采水淹区域下的废弃防隔水煤柱时，应当彻底疏干上部积水，进行安全性论证，确保无渍浆(沙)威胁。严禁顶水作业。(对)

排除井筒和下山的积水及恢复被淹井巷前，应制定安全措施，防止被水封闭的有毒、有害气体突然涌出。(对)

矿井主要泵房应当至少有2个安全出口，一个出口用斜巷通到井面，另一个出口通到井底车场。(对)

承压水具有水压、水量随季节变化明显的特征。(错)

防水闸门应当灵活可靠，并保证每年进行2次关闭试验，其中1次在雨季后进行。(错)

矿井水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应当及时清理；每年年初，必须清理1次。(错)

发现与矿井防治水有关系的河道中存在障碍物或者堤坝破损时，应及时报告当地人民政府，清理障碍物或者修复堤坝，防止地表水进入井下。(对)

有地热问题的矿井，地下水温高，当采掘工作面接近积水区时，煤壁的温度和空气的温度也升高。(对)

于防治老空水而言，最好的防治水策略应该是以堵为主。(错)

矿井主要泵房通到井底车场的出口通路内，应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。(对)

严禁开采地表水体、强含水层、采空区水淹区域下且水患威胁未消除的倾斜煤层。(错)

当放水钻孔流量突然变小或突然断水，表明水基本放净。(错)

新掘进巷道内建筑的防水闸门，必须进行注水耐压试验。(对)

煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井的井底车场的主泵房内，水泵可配套使用矿用增安型电动机。(错)

降大到暴雨时和降雨后，情况危急时，矿调度室及有关负责人应当立即组织井下撤人。(对)

掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施。(对)

井下探放水应当采用专用钻机，由专业人员和专职探放水队伍施工。(对)

探放水设计中应首先标出积水线、探水线和警戒线三条线。(对)

冲积层水一般水色发黄，往往夹有砂子。(对)

岩层厚度是指岩层顶底板之间的垂直距离。(错)

煤矿发现与矿井防治水有关系的河道中存在障碍物或者堤坝破损时，应当及时清理障碍物或者修复堤坝，并报告当地人民政府相关部门。(对)

擅自开采各种防隔水煤柱的，属于煤矿重大安全生产事故隐患。(对)

采掘工作面接近相邻矿井，预测前方无水的情况下，可不进行探水。(错)

当暴雨威胁矿井安全时，必须立即停产撤出井下全部人员，只有在确认暴雨洪水隐患彻底消除后方可恢复生产。(对)

煤矿井下主要排水设备的工作水泵和备用水泵能力，应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。(错)

于煤层顶、底板带压的采掘工作面，应提前编制防治水设计，制定并落实水害防治措施。(对)

矿井建设期间，因矿井地质、水文地质等条件与原地质资料出入较大时，必须针对所存在的地质问题开展补充地质勘探工作。(对)

煤层顶、底板有强岩溶承压含水层时，主要运输巷、轨道巷和回风巷应当布置在不受水害威胁的层位中，并以石门分区隔离开采。(对)

安全水头是指不致引起矿井突水的承压水水头最大水头高度。(对)

采取了防护措施后，可以在防隔水煤(岩)柱中掘进。(错)

在水淹区域应当标出积水线、探水线和警戒线的位置。(对)

地表防治水最主要的工作，就是防治地表水或大气降水向地下的渗透补给。(对)

采掘工作面或者其他地点发现有透水征兆时，应当立即停止作业，撤出所有受水患威胁地点的人员，报告矿调度室，并发出警报。(对)

每年年初，必须对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验。(错)

矿井井口及工业场地内主要建筑物的地面标高低于当地历年最高洪水位的，应当修筑堤坝、沟渠或者采取其他可靠防御洪水的措施。不能采取可靠安全措施的，应当封闭填实该井口。(对)

发生透水事故时，应沿来上班的路线撤退。(错)

于排到地面的矿井水，应妥善疏导，避免渗入井下。(对)

突水征兆中辨别“挂汗”现象真伪的方法之一是剥去煤岩层表面，观察新面是否存在潮气，若煤岩潮湿则是透水征兆。(对)

有透水征兆未撤出井下作业人员的，属于煤矿重大事故隐患。(对)

安装钻机进行探水前，应在探放水打钻地点或其附近安设专用电话，同时保证人员撤离通道畅通。(对)

钻孔放水时，如果水量突然变化，应当立即报告煤矿技术负责人，分析原因，及时处理。(错)

探放老空水前，应当首先要分析查明老空水体的空间位置、积水量和水压。(对)

矿井水文地质类型划分的目的是分析矿井水文地质条件，确定矿井水文地质类型，指导矿井防治水工作。(对)

在未固结的灌浆区、有淤泥的废弃井巷、岩石洞穴附近采掘时，应当制定专项安全技术措施。(对)

未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的，属于煤矿一般事故隐患。(错)

顶板淋水加大，原有裂隙淋水突然增大，应视为透水征兆。(对)

防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则，采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施。(错)

钻孔放水前，应估计积水量，并根据矿井排水能力和水仓容量等，控制放水流量。(对)

水文地质类型中等的煤矿企业、矿井，应当设立专门的防治水机构。(错)

煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或其他水体威胁时，应实测垮落带、导水裂缝带发育高度，进行专项设计，确定防隔水煤(岩)柱尺寸。(对)

在矿井有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门。(对)

煤矿企业应当配备防治水专业技术人员，不一定必须建立专门防治水机构。(对)

在降水量大的地区，矿井充水往往较弱。(错)

砂岩水一般为红褐色，酸度大，水味发涩。(错)

矿井防隔水煤(岩)柱一经确定，不得随意变动，并通报相邻矿井。(对)

在探放水钻进时，发现煤岩松软、来压或者钻眼中水压、水量突然增大和顶钻等透水征兆时，应当立即停止钻进，拔出钻杆。(错)

探放水钻孔的封孔要根据钻孔的瓦斯涌出、是否出水、水量大小、水压高低等情况，确定钻孔如何封孔。(对)

井下探放水钻孔除留作观测孔、放水孔外，均需要封孔。封孔要按照封孔设计进行，封孔质量达到设计要求。(对)

泥浆泵输送的冲洗液应不含沙粒或沙粒控制在允许范围内。(对)

在完整岩层中探放水头高差2m的断层水，钻孔的止水套管长度设计为4m。(错)

水文地质类型复杂、极复杂的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门，或者在正常排水系统基础上安装配备排水能力不小于正常涌水量的潜水泵排水系统。(错)

探放老空水时，除了监测放水量，还要定时检查空气成分。(对)

井下探放水应当使用探放水专用的探放水钻机。(对)

地表水害探查的主要内容是圈定地表水害危险区。(对)

探查工作面前方已知存在断层时，应当至少有1个孔打在断层与含水层交面线附近。(对)

探放水钻孔必须安装孔口套管，煤巷中探放不明老空积水的止水套管长度不得小于5m。(错)

探查断层产状时，应与探查断层导水性相结合进行同步探查，钻孔数一般为2个。(错)

钻孔放水前，应当估计积水量并根据矿井排水能力和水仓容量控制放水流量。(对)

止水套管固结后必须进行耐压试验，试验时，压力不得低于设计水头压力，稳压10min以上为合格。(错)

探水前，应当确定探水线并将其绘制在采掘工程平面图上。(对)

无地表水威胁的区域，可以不留设煤层露头防隔水煤柱。(错)

探放老空水时，一般应从探水警戒线开始探水。(错)

封孔的目的是防止钻孔成为矿井充水通道，成为沟通井田各含水层水力联系的通道。(对)

某煤矿揭露含水层水压预估为0.2MPa时，可以不采用反压和有防喷装置的方法钻进。(对)

当回采工作面内有导水断层或陷落柱时，应当按照规定留设防隔水煤柱，或采用注浆的方法封堵导水通道；否则，不准采煤。(对)

矿井对水量大、水压高的积水区，应先从煤层顶底板岩层打穿层放水孔，把水压降下来，然后再沿煤层打探水钻孔。(对)

矿井发生突水后，如果突水量较小，可在巷道的水沟中使用浮标法测量水量。(对)

井下探放水前，必须清理巷道，清挖水沟，保证排水畅通。(对)

矿井井口标高低于当地历年最高洪水位的，应当采取修筑堤坝、沟渠等防排水措施。(对)

根据井下探水地点的实际情况，如果原设计钻孔钻进有困难时，工人可以自行调整打钻的方位和倾角。(错)

老窑水以动态补给为主，一旦发生突水，可以在短时期内造成大量的水突入矿井，往往可能造成较大灾害。(错)

巷道发生底鼓，是底板承压水压力过大导致的，一定存在底板突水风险。(错)

导水裂缝带，是指开采煤层上方一定范围内的岩层发生垮落和断裂产生裂缝，且具有导水性的岩层范围。(对)

在预计水压大于0.5MPa的地点探水时，要预先固结套管，套管口安装闸阀。(错)

探放水钻孔的超前距，应当根据水头高低、煤(岩)层厚度和硬度等确定。(对)

采煤工作面探放顶板水，一般从设计停采线开始。(错)

可以通过在采动部位打地面钻孔观测钻孔冲洗液漏失量变化的方法，来确定导水裂缝带的发育高度。(对)

煤层底板水水害一般不会造成淹井事故。(错)

矿井发生透水事故时，现场作业人员在水流急、来不及躲避的情况下，应抓住棚子或其他固定物件，以防被水流冲倒，待水头过后，按规定的躲避水灾路线撤离。(对)

接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时，必须先进行探水。(对)

水压大于2MPa时，一般不宜沿煤层探放断层水。(错)

当导水裂缝带可能破坏顶板含水层时，可在工作面回采前，采用注浆加固措施防止大量淋水。(错)

当听到“嘶嘶”的水叫声时，说明水压较大，必须立即发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。(对)

当遇高压水顶钻时，应迅速拔出钻杆，关闭闸阀。(错)

井下发生透水事故，破坏了巷道中的照明设施和路标时，现场人员应沿着有风流通过的巷道上山方向撤退。(对)

间接充水含水层，可以不予处理。(错)

在岩溶水充水矿井中，多数突水都是遇断层或在断层附近发生的。(对)

煤矿在每年雨季来临前要进行1次水害救灾演练。(对)

在矿井受水害威胁的区域进行巷道掘进前，应当采用钻探、物探、化探等方法查清水文地质条件。(对)

井下探水钻孔孔径一般不得小于75mm。(错)

孔隙含水层多以比较均一的渗入形式向矿坑充水，不会对矿井造成危害。(错)

接近老空时，煤体由于受水压作用，一般比较致密坚实。(错)

矿井最大涌水量，是指矿井开采期间正常情况下矿井涌水量的高峰值。(对)

当积水区在上方，上山巷道三面受水威胁时，一般采用双巷掘进，交叉探水。(对)

相邻矿井的分界处，应当留设防隔水煤(岩)柱。(对)

泵的并联运行可以提高泵的效率。(错)

泵的串联运行可以提高泵的流量。(错)

泵的汽蚀余量越大，泵的汽蚀现象越不容易发生。(对)

泵的吸入条件与泵的转速无关。(错)

泵的效率与泵的运行工况点无关。(错)

泵的汽蚀现象与液体的温度无关。(错)

泵的吸入条件与液体的密度无关。(错)

泵的运行工况点应该位于泵的特性曲线上。(对)

泵的流量和扬程之间存在固定的比例关系。(错)

在泵运行时，其出口压力是恒定的，否则就需停泵检查原因。(错)

水泵输送的水温度越高，泵的入口压力就必须升高，否则就可能产生气蚀现象。(对)

泵的流量与效率是成反比关系的。(错)

多级立式离心泵适合用作潜水泵用。(对)

变频调速装置主要是根据出水管中的压力来调节泵的转速，而达到调节流量的目的。(错)

停运离心泵时，首先关闭泵的电源，稳定下来后再关上泵的出口门。(错)

水泵盘根处若滴水，则应通知检修更换盘根，防止漏水。(错)

增加泵的几何安装高度时，会在更小的流量下发生气蚀(对)

离心泵运行中盘根发热的主要原因是盘根太多(错)

由于循环水泵在正压下工作，所以，循环水泵不需要放空气管。(错)

两台水泵串联运行流量必然相同，总扬程等于两泵扬程之和。(对)

允许吸上真空高度越大，则说明泵的气蚀性能越好。(对)

离心泵的扬程与流量成正比。(错)

泵的吸入管道越长，泵的吸入效率越高。(错)

泵的汽蚀余量是指泵入口处液体的绝对压力与饱和蒸汽压力之差。(对)

在泵运行时，盘根有少许漏水是正常的。(对)

泵的汽蚀现象会导致泵的效率降低。(对)

泵的吸入条件不良会导致泵的汽蚀现象。(对)

泵的启动前必须充满液体，以防止泵的干转。(对)

泵的密封失效会导致泵的效率降低。(对)

泵的运行中，如果电机电流超过额定值，应立即停机检查。(对)

泵的维护保养不需要考虑泵的运行环境。(错)

泵的吸入管道的直径应该大于泵的吸入口直径。(错)

为了承受管路在内压力所造成的推力,在一定的部位(各弯头处)应设置专门的支墩或拉杆。(对)

突然涌水和透水是矿山排水防治的重点。(对)

特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于8个学时,主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。(对)

矿山安全生产行政规章法律效力大于矿山安全行政法规。(错)

气泡泵是以压缩空气作为动力的。(对)

螺杆泵压力不稳定。(错)

气泡泵是用来升水、升液或提升矿浆的一种气举装置。(对)

操作高压电气时,操作人员要按照操作规程认真操作,不必另外派人监护。(错)

检修时,吊装作业要听从特种设备作业人员起重工专人指挥。(对)

水泵运行过程中严禁试和用手测温。(对)

水泵润滑的目的是提高运行性能,减少机械磨损,延长使用寿命,使设备安全、经济、高效地运转。(对)

安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。(对)

水泵旋转部件之间,如联轴器对轮、凸出旋转部件属于主要危险部位。(对)

做好防水与排水工作是保证矿山安全和正常生产的先决条件。(对)

突然涌水,不会影响矿山生产。(错)

发生透水事故后,排水作业人员要加强排水设施的日常维护,始终处于临战状态,并储备足够的应急抢险物资。(对)

叶片泵最常用的轴封装置形式是填料密封。(对)

离心式水泵的泵轴作用是支撑叶轮并带动叶轮旋转。(对)

离心式水泵轴向力平衡装置的作用就是消除轴向力。(对)

联轴器又称为“靠背”轮。(对)

立式离心式水泵,传动轴垂直安装,如潜水泵和深井泵。(对)

水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度。(对)

低压电缆可以采用铝芯，但是采区低压电缆严禁采用铝芯。(错)

接地母线、接地连接线不得使用铝芯电缆。(对)

除用于移动式和手持式电气设备外，其他电气设备作保护接地用的电缆芯线电阻值不得超过2Ω。(错)

电缆穿过墙壁部分应用套管保护，并要密封管口。(对)

井下电缆芯线最小截面一般取不小于10mm2为好。(错)

井下电缆必须悬挂，在水平巷道或倾斜井巷内悬挂点间距不得大于3m。(对)

不同型电缆之间严禁直接连接，必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。(对)

压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量不应超过电缆直径的10%。(对)

在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。(对)

杂散电流可引起电火花，其电火花能引起瓦斯爆炸，但不会引起煤尘爆炸。(错)

风电闭锁的作用是：掘进动力设备工作前应先通风吹散瓦斯。当瓦斯浓度降到0.1%以下时，再开动掘进动力设备;由于故障原因局部通风机停止通风时，掘进动力设备也同时停电。(错)

瓦斯电闭锁的作用是：由瓦斯监控系统对掘进工作面的动力电源实行闭锁。当瓦斯浓度达到1%时，瓦斯监控器发生警报;当瓦斯浓度达到1.5%时，立即切断掘进工作面内的非本质安全型电气设备。(对)

漏电保护方式有集中性漏电保护和分散性漏电保护。(错)

漏电闭锁是指在开关合闸后对电网进行绝缘监测，起闭锁作用。(错)

低压配电点或装有3台以上电气设备的地点，应装设局部接地极。(对)

如果127V网络的绝缘水平下降到10kΩ以下时，则应及时采取措施，设法提高网络的绝缘电阻值。(对)

过电流一般包含短路、欠压、断相三种故障。(错)

断相是指三相交流电机的二相供电线路或二相绕组断线。(错)

熔断器应并接在被保护的电气设备的主电路中。(错)

36V以上为危险电压。(对)

主接地极采用面积不小于0.6m2、厚度不小于5mm的钢板制成。(错)

局部板状接地极采用面积不小于0.6m2、厚度不小于5mm的钢板制成。(错)

连接主接地极的接地母线采用镀锌铁线时，截面积不小于100mm2。(对)

连接主接地极的接地母线采用扁钢时，要求厚度不小于4mm、截面积不小于100mm2。(对)

橡套电缆的接地芯线，除用做监测接地回路外，还可以兼作他用。(错)

在具有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井内进行接地电阻测定时，如采用普通测试仪，只准在瓦斯浓度1%以下的地点使用，并实时监测使用环境的瓦斯浓度。(对)

特殊情况下可以带电检修和移动电气设备。(错)

煤矿井下远距离控制线路的额定电压不超过24V。(错)

煤矿井下供电电压高压不应超过6kV。(错)

当人体触电电流不超过30mA时为安全电流。(对)

井下配电变压器在特殊情况下中性点可以直接接地。(错)

电气设备不应超过额定值运行。(对)

井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时，低压电气设备上应明显地标出电压额定值。(对)

检修电气设备，要严格执行“谁停电、谁送电”的原则。(对)

掘进工作面的配电点，大都设在掘进巷道的一侧或掘进巷道的贯通巷道内，一般距工作面80～100m处。(对)

立井井筒中电缆的日常检查和维护应由1人进行，每周至少检查1次。(错)

井下防爆型的通信、信号和控制装置应优先采用本质安全型。(对)

触电人员进行抢救时，若触电人员呼吸和心跳都已停止，应同时进行人工呼吸、胸外心脏按压。(对)

煤电钻插销的插座应接电源侧，插销应接负荷侧，如接反即为失爆。(对)

电源电压在1140V以上的插接装置可以没有电气联锁装置。(错)

检修电气设备必须严格执行停电、放电、验电制度，并悬挂标志牌。(错)

入井人员在特殊情况时可以不带自救器，但必须有安全措施进行保护。(错)

40kW及以上电动机应采用真空电磁启动器控制。(对)

矿井高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流不得超过30A。(错)

油断路器经3次切断短路故障后，其绝缘油应加试1次耐压试验，并检查有无游离碳。(对)

井下配电变压器中性点直接接地对人身和矿井安全都极为不利。(对)

齿轮传动式绞车严禁电动机在不给电的情况下松闸下放重物。(对)

调度绞车使用时，电动机运转后，严禁两个刹车把手同时刹住。同时，也禁止两个刹车把手处于刹车位置时按启动按钮。(对)

防爆设备引入装置密封圈的外径与腔室内径间隙不大于3mm。(错)

防爆设备引入装置的密封圈的内径与电缆外径间隙不大于1mm。(对)

失爆是指电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或不传爆性，如缺螺栓、弹簧垫圈、密封圈老化等。(对)

防爆性能遭受破坏的电气设备，经批准后，可以继续使用。(错)

局部接地极可以临时插到煤帮里。(错)

需检修的电气设备停电后，就可以开盖检修。(错)

井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合防爆性能的技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用。(对)

造成电气设备短路的主要原因是设备的绝缘受到破坏。(对)

电动机断相不会引起设备过负荷。(错)

在检修高压电气设备的整个工作过程中，监护人必须始终在现场。(对)

停风、停电的采掘工作面，未经检查瓦斯，可以送电。(错)

电气设备的检查、维护和调整，可由电气维修或其他人员进行。(错)

采区电工在井下可以打开电气设备进行修理。(错)

采区低压电缆可以采用铝芯线。(错)

机电硐室发生火灾后，应首先切断电源，再用扑灭电气火灾的灭火器材灭火，并向调度室汇报。(对)

防爆电气设备密封圈的单孔内可以穿进多根电缆，不易失爆。(错)

.防爆电气设备连接器内腔表面不得涂漆。(对)

防爆电气设备隔爆接合面上伤痕深度不超过0.5mm，投影长度不超过接合面长度的50%，修补后仍可以使用。(对)

在低压干线式供电系统中，干线电缆供电的三相电动机越多，根据电阻并联总电阻小的原理可知，干线电缆的电阻就越小。(错)

称负载采用星形连接或三角形连接，在电源线电压相等的条件下，它们的有功功率不相等。(对)

固定敷设的高压电缆，在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间，可以采用铝芯电缆。(对)

过负荷又称为过载，是指实际流过电气设备的电流超过了其额定电流，并且过负荷的时间超过了允许时间。(对)

煤矿井下使用的电气设备，按使用场所、设备类型可选择为矿用一般型或矿用防爆型。(对)

操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴，可以不站在绝缘台上。(对)

当采用在地面测试的方法测试井下进风巷中铠装电缆的故障时，可以不考虑巷道风流中的瓦斯浓度。(错)

当瓦斯浓度在1%以下时，方可通过对故障电缆进行试送电来判断电缆故障。(错)

煤矿井下，严禁用试送电的方式进行故障判断和寻找电缆的故障点。(对)

低瓦斯矿井采掘工作面使用的煤电钻，可以不用综合保护装置。(错)

井下所有煤层都可以进行注水防尘。(错)

采区电气设备使用3300V供电时，必须制订专门的安全措施。(对)

如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，则每次必须制订安全措施，并遵守《煤矿安全规程》的有关规定。(对)

井上、井下接触爆炸材料的人员不得穿棉布或抗静电衣服。(错)

采用滚筒驱动带式输送机时，必须使用阻燃输送带。(对)

在主要运输巷道内安设的带式输送机，必须装设输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置。(对)

带式输送机的液力耦合器可以使用可燃性传动介质。(错)

在高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙装机。(对)

移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。(对)

低瓦斯矿井采掘供电应设置在一起，且简单方便，节约资金。(错)

带电的电气设备、电缆及变压器油失火时，可以用泡沫灭火器灭火。(错)

异步电动机就是感应电动机。(对)

井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应有短路、过负荷、接地和欠电压释放保护。(对)

井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路，不得少于两回路。(对)

井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级，高压不应超过6000V。(错)

井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级，低压不应超过660V。(错)

经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线，必须在入井处装设防雷电装置。(对)

局部通风机供风的地点，必须装设风电闭锁装置。(对)

有故障的供电线路，不准强行送电。(对)

电气设备的保护装置失灵后，不准送电。(对)

电缆和电气设备长期过负荷运行，会使绝缘老化而造成漏电。(对)

运行中的电气设备受潮或进水，会造成对地绝缘电阻下降，一般不会漏电。(错)

供电系统中短路电流不流经负载。(对)

过负荷时实际流过电气设备的电流值不超过该电气设备的额定电流值。(错)

高压电动机应设断相保护装置。(错)

电动机不易频繁启动，因启动电流大会使电机过热而烧毁。(对)

在井下采掘机械中，由于堵转可能烧毁电动机。(对)

接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过1Ω。(错)

所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置，应与主接地极连接成一个总接地网。(对)

触电死亡事故中，多数是电伤死亡事故。(错)

安全电压取决于人体电阻和安全电流的大小。(对)

井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。(对)

电气设备的隔爆外壳失去了不传爆性就是失爆。(对)

当电缆因故障引起火灾时，应立即切断电缆的电源，并不失时机地灭火救灾。(对)

接地网中，任一局部接地极处测得的接地电阻，就是接地极上反映出的接地网总阻值。(对)

煤矿井下出现的“鸡爪子”“羊尾巴”“明接头”都称为失爆接头。(对)

防爆设备的总标志是KB。(错)

需重复操作的防爆电气设备，应具有机械联锁装置，从结构上保证操作顺序，防止误操作。(对)

防爆接合面用的紧固螺栓和螺母必须有防松装置。(对)

井下使用多空腔的防爆电气设备，不允许有联通的情况。(对)

额定电压为380V时，电气设备的最小电气间隙为10mm。(错)

I类防爆电气设备外壳表面可能堆积粉尘时，允许最高温度为+150℃。(对)

外壳接地的目的在于防止电气设备外壳带电。(错)

在变压器中性点不接地的放射式电网中，可以安装选择性漏电继电器。(对)

相电压与线电压的一般关系为U相=对3U线。(错)

只要对电动机绕组的接线作Y～Δ或Δ～Y变换，电动机的额定电压就能适应2个电压等级。(对)

于电气火灾，首先要迅速采取灭火措施。(错)

具有隔爆外壳的防爆电气设备称隔爆型电气设备。(对)

检漏继电器应水平安装在适当高度的支架上，并要求动作可靠、便于检查。(对)

按正弦规律随时间做周期性变化的电量称交流电。(对)

现场检修电气设备时，拆卸前必须切断电源。(对)

发现有人触电，应赶紧帮其脱离电源。(对)

电动机一相线圈接地漏电，电动机的温度就会超限。(错)

频率、最大值相同，相位互差120°的三个交流电称为三相交流电。(对)

采区变电所一般属于二级负荷用户。(对)

Y～△启动器适用于重载启动的电动机。(错)

高压验电必须戴绝缘手套。(对)

变压器屏蔽、隔离继电器机架接地等与本质安全无直接关系，应该测量与接地点之间的接地连接电阻。(对)

为了防止因导线短路而引起的重大安全事故，不同回路、不同电压、交流与直流的导线不得穿在同一根管内。(对)

触电事故一般发生在操作使用电气设备的过程中，而施工装拆中和维护检修中一般不会发生触电事故。(错)

防静电鞋和导电鞋在使用中每隔半年要重新测定电阻，符合要求方可继续使用。(对)

当触电人脱离电源后，如深度昏迷、呼吸和心脏已经停止，首先应当做的事情是紧急送往医院。(错)

在串联电路中，电路总电压等于各电阻分电压之和。(对)

在没有用验电器验电前，线路应视为有电。(对)

电压的大小用电压表来测量，测量时将其串联在电路中。(错)

当灯具达不到最小高度，应采取24V以下电压。(错)

熔断器在所用电路中，都能起到过载保护。(错)

当钳表测量电动机空转电流时，可直接用小电流档一次测量出来。(错)

发现有人触电后，应立即通知医院派救护车来抢救，在医院来到前，现场人员不能对触电者进行抢救，以免造成二次伤害。(错)

过载就是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(对)

在设备运行中，发生起火的原因是电流热量是间接原因，而火花或电弧则是直接原因。(错)

同一电器元件的各部门分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。(错)

30Hz～40Hz的电流危险性最大。(错)

几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。(错)

并联电路的总电压等于各支路电压之和。(错)

改革开放前我国强调以铝代铜作导线，以减轻导线的重量。(错)

热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器，它主要用于线路的速断保护。(错)

电业安全工作规程中，安全技术措施包括工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度。(错)

从过载角度出发，规定了熔断器的额定电压。(错)

交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。(错)

改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(对)

防雷装置应沿建筑物的外墙敷设，并经最短途径接地，如有特殊要求可以暗设。(对)

在串联电路中，电流处处相等。(对)

按规范要求，穿管绝缘导线用铜芯线时，截面积不小于1。(对)

移动电气设备的电源采用架设或穿钢管保护的方式。(对)

组合开关在选作直接控制电机时，要求其额定电流可取电动机额定电流的2～3倍。(对)

带电零部件之间及带电零部件与接地零件之间或带电零部件与不带电零部件之间都应保持一定距离，即具有一定的电气间隙。如果电气间隙过小，就容易发生击穿放电现象。(对)

就基本结构而言，转换开关属于刀开关。(对)

绝缘靴、绝缘手套等胶制品可以与石油类的油脂接触。(错)

工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，享受基本养老保险待遇，同时享受伤残津贴。(错)

设备投入运行后，应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。(对)

如果电缆与其他管道铺设在同一个栈桥，应采取措施防止其他管道对电气布线的影响(热或腐蚀等)，电缆和电气管道应沿危险较低的管道一侧铺设，当管道中可燃性介质时，如介质比空气重，电气线路应在下方铺设，反之，应在上方铺设。(错)

用钳表测量电动机空转电流时，不需要档位变换可直接进行测量。(错)

交流接触器的通断能力，与接触器的结构及灭弧方式有关。(对)

在直流电路中，常用棕色标示正极。(对)

绝缘老化只是一种化学变化。(错)

自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来信号而自动进行工作的。(对)

为安全起见，更换熔断器，最好断开负载。(错)

电容器的容量就是电容量。(错)

接了漏电开关之后，设备外壳就不需要再接地或接零了。(错)

当电气火灾发生时首先应迅速切断电源，在无法切断电源的情况下，应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(对)

TN～C～S系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统。(错)

导线接对位置应尽量在绝缘子固定处，以方便统一扎线。(错)

用电笔验电时，应赤脚站立，保证与大地有良好的接触。(错)

检查电容器时，只要检查电压是否符合要求即可。(错)

电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(对)

交流钳形电流表可测量交直流电流。(错)

为了安全可靠，所有开关均应同时控制相线和零线。(错)

在爆炸危险场所，应采用三相四线制，单相三线制方式供电。(错)

220V的交流电压的最大值为380V。(错)

为了防止电气火花，电弧等引燃爆炸物，应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。(对)

电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(错)

符号“A”表示交流电源。(错)

铜线与铝线在需要时可以直接连接。(错)

变配电设备应有完善的屏护装置。(对)

经电流互感器接入的电能表，应采用2.5mm2塑料绝缘铜线。(错)

“禁止合闸，有人工作！”属于禁止类标示牌。(对)

同杆塔架设的10KV及以下线路带电情况允许进行另一回线路的登杆检修工作。(错)

泡沫灭火剂不能用于带电灭火。(对)

直埋电缆必须选择带铠装及外护层的电缆。(对)

即使眼皮伤口流血不止，也不能为止血而压迫眼球，否则会造成眼内容物溢出，使视力无法挽回。(对)

在易受机械损伤的场所不宜采用明敷塑料管配线。(对)

感应电压和剩余电荷虽然有电位存在，但不会造成对人体的伤害。(错)

由专用变压器配电的建筑施工现场应采用TN～S系统。(对)

装设过负荷保护的配电线路，其绝缘导线的允许载流量应不小于熔断器额定电流的1.25倍。(对)

绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损，压力，火花等情况。(对)

SELV只作为接地系统的电击保护。(错)

为安全起见，更换熔断器时，最好断开负载。(错)

在断电之后，电动机停转，当电网再次来电，电动机能自行启动的运行方式称为失压保护。(错)

并联补偿电容器主要用在直流电路中。(错)

在高压线路发生火灾时，应迅速撤离现场，并拨打火警电话119报警。(错)

于转子有绕组的电动机，将外电阻串入转子电路中启动，并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除，叫转子串电阻启动。(对)

电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错)

电压表内阻越大越好。(对)

当采用安全特低电压作直接电击防护时，应选用25V及以下的安全电压。(对)

测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(对)

当拉下总开关后，线路即视为无电。(错)

日光灯点亮后，镇流器起降压限流作用。(对)

漏电开关跳闸后，允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(对)

用星三角降压启动时，启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(对)

在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(对)

断路器在选用时，要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现最大负载电流。(错)

用钳表测量电动机空转电流时，可直接用小电流档一次测量出来。(错)

目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。(错)

电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(对)

用星三角降压启动时，启动电流为直接采用三角形联结时启动电流的1/2。(错)

相同条件下，交流电比直流电对人体危害较大。(对)

低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。(对)

中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(错)

电机轴承润滑的检查，可通电转动电动机转轴，看是否转动灵活，听有无异声。(错)

PN结正向导通时，其内外电场方向一致。(错)

剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(对)

有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。(对)

吸收比是用兆欧表测定。(对)

进入爆炸危险场所的电源应该是零线和地线分开。(对)

行程开关是将机械位移转换为电信号的电器元件。(对)

法兰隔爆面的长度和法兰间隔的隔爆性紧密相关。隔爆面越长，传爆的可能性就越小；隔爆面越短，传爆的可能性就越大。(对)

本质安全电路对地绝缘试验应该用经过专门批准的装置进行，在试验时应保证环境中无爆炸危险，并且断开安全栅组的公共接地。(对)

绝缘站台台面边缘不超过绝缘瓶以外，绝缘瓶高度不高于10cm。(错)

劳动防护用品出厂时必须具有《合格证》，并有制造日期和产品说明书。(错)

PE线不得穿过漏电保护器，但PEN线可以穿过漏电保护器。(错)

一个照明支路，原接白炽灯时导线过热，改用功率相等的荧光灯就可避免导线发热。(错)

双重绝缘是指工作绝缘和保护绝缘。(对)

漏电开关只有在有人触电时才会动作。(错)

使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不松动。(对)

断路器在选用时，要求线路末端单相对地短路电流要大于或等于1.25倍断路器的瞬间脱扣器整定电流。(对)

雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成破坏，电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。(错)

验电器在使用前必须确认验电器良好。(对)

频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(错)

日光灯的电子镇流器可使日光灯获得高频交流电。(对)

为了有明显区别，并列安装的同型号开关应不同高度，错落有致。(错)

基尔霍夫第一定律是节点电流定律，是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(对)

并联电路中各支路上的电流不一定相等。(对)

IT系统就是保护接零系统。(错)

电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错)

Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。(对)

过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(对)

一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(对)

Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(错)

在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。(对)

当采用安全特低电压直接电击防护时，应选用25V及以下的安全电压。(对)

根据用电性质，电力线路可分为动力线路和配电线路。(错)

电机在检修后，经各项检查合格后，就可对电机进行空载试验和短路试验。(对)

民用住宅严禁装设床头开关。(对)

雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(错)

规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(对)

绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(对)

不同电压的插座应有明显区别。(对)

电动机的短路试验是给电机施加35V左右的电压。(错)

并联电容器有减少电压损失的作用。(对)

按钮根据适用场合可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(对)

为改善电动机的启动及运行性能，笼型异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(错)

为了安全，高压线路通常采用绝缘导线。(错)

用万用表R错1KΩ欧姆档测量二极管时，红表笔接一只脚，黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆，反向测量时电阻值很大，则该二极管是好的。(对)

“止步，高压危险”的标准牌的样式是白底、红边，有红色箭头。(对)

交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(对)

防雷装置的引下线应满足足够的机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求，如用钢绞线，其截面不得小于35。(错)

雷电时，应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(对)

直接接触电击是直接触及漏电设备外壳发生的电击。(错)

于为了防止浪涌电压影响的接地应该测量电源装置接地回路的电阻。(对)

起重机的轨道，配线的钢管，电缆的铅、铝包皮，金属走廊等可用作自然保护导体。(对)

爬电距离是指两个导体之间沿其固体绝缘材料表面的最长距离。(错)

高频开关电源电话衡重杂音电压≤20mV。(错)

移动式电气设备的保护零线(或地线)应离开相线单独敷设。(错)

采用止血带止血，止血带持续时间一般不超过1小时，太长可导致肌体坏死。(对)

电流互感器一般是按加极性标注的。(错)

在腐蚀性场所，照明配线应该采用全塑制品配线，所有的接头处都应该做密封处理。(对)

用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(错)

转子串频敏变阻器启动的转矩大，适合重载启动。(错)

电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(对)

使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(错)

为保证零线安全，三相四线的零线必须加装熔断器。(错)

导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(对)

遮栏是为了防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护，分临时遮栏和常设遮栏两种。(对)

为了明显区别，并列安装的同型号开关应不同高度，错落有致。(错)

断路器在选用时，要求线路末端单向对地短路电流要大于或等于1.25倍断路器的瞬间脱扣器整定电流。(对)

当导体温度不变时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比，与其电阻成反比。(对)

导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。(对)

电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。(对)

交流接触器的额定电流，是在额定的工作条件下所决定的电流值。(对)

电工作业分为高压电工和低压电工。(错)

电工刀的手柄是无绝缘保护的，不能在带电导线或器材上剖切，以免触电。(对)

电气设备缺陷，设计不合理，安装不当等都是引发火灾的重要原因。(对)

当电气火灾发生时，如果无法切断电源，就只能带电灭火，并选择干粉或者二氧化碳灭火器，尽量少用水基式灭火器。(错)

带电机的设备，在电机通电前检查电机的辅助设备和安装底座，接地等，正常后再通电使用。(对)

接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(错)

雷电可通过其他带电体或直接对人体放电，使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(对)

电机在短时定额运行时，我国规定的短时运行时间有6种。(错)

停电作业安全措施按保安作用根据安全措施分为预见性措施和防护措施。(对)

正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(错)

RCD后的中性线可以接地。(错)

三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(错)

视在功率就是无功功率加上有功功率。(错)

除独立避雷针之外，在接地电阻满足要求的前提下，防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(对)

电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(对)

在有爆炸和火灾危险的场所，应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。(对)

按照通过人体电流的大小，人体反应状态的不同，可将电流分为感知电流，摆脱电流和室颤电流。(对)

右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。(对)

并联电容器所接的线停电后，必须断开电容器组。(对)

触电分为电击和电伤。(对)

严禁井下配电变压器中性点直接接地;严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。(对)

井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，应装设短路、过负荷和漏电保护装置。(对)

煤矿井下照明、通信、信号和控制用的电缆应采用阻燃电缆或MVV铠装电缆。(错)

保护接地主接地极可在主副水仓中共设1块。(错)

36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳等必须有保护接地。(对)

煤矿井下使用的矿用一般型电气设备是非防爆电气设备。(对)

布置水泵时，可拉扯电缆布放。(错)

排水车可放在斜坡上进行排水作业。(错)

电缆接合器可放置在水中作业。(错)

水泵插需紧密插入控制柜插座，且用旋扣卡紧。(对)

排水车作业时，接地线可以不使用。(错)

启动水泵时，水泵可不完全浸泡在水中。(错)

水泵堵塞时(运行中)，可以下水清理垃圾。(错)

布放水泵时，可以不使用牵引绳。(错)

机组长时间不使用，电瓶需每15天进行补充充电。(对)

机组启动时，需检查机油、燃油、防冻液是否充足。(对)

水泵可以将滤网拆卸后进行排水作业。(错)

降雨时，电缆接头不用做防护措施。(错)

45kW控制柜匹配的是QW500-10的水泵。(错)

水泵严禁在超出水泵参数扬程下作业。(对)

排水软管可以重复使用。(对)

水泵运行作业时，排水软管折弯时不影响水泵流量与扬程。(错)

水泵可以24小时不间断运行。(对)

电缆、排水软管严禁碾压。(对)

排水软管布放在有尖锐杂物环境下，可以不做防护措施。(错)

升降灯升起时，排水车可以正常行驶。(错)

发电机组无需保养。(错)

发电机组每300运行小时或者停放一年需进行保养。(对)

发电机组加注燃油时，不需要考虑油品。(错)

液压支腿未收起时，排水车可以正常行驶。(错)

控制柜内置参数可以随意更改。(错)

发动机冷却水箱可以加注自来水，对发动机不会产生任何影响。(错)

发动机保养时不需要更换滤芯。(错)

启动机组前，需先打开进、排风百叶窗。(对)

排水作业结束后，必须关闭设备所有电源。(对)

排水车属于特种车辆，不需要驾驶证。(错)

排水车发电机组可当应急电源使用。(对)

发电机组外接电气设备时，需由专业人士操作。(对)

排水现场需设置作业隔离区，严禁无关人员进入排水现场。(对)

排水现场无需人员值守。(错)

排水作业结束后，水泵、水带需清洁干净，规范整理。(对)

排水车发电机组属于安全电压，没有任何危险。(错)

地下水主要来自孔隙水、裂隙水和岩溶水。这种岩层在矿井开采进程中涌水量会突然增大，危害很大。(对)

大气降水不包括雨水和融雪，也不是很多矿坑涌水的经常补给源之一。(错)

我国许多矿区都散布有现代老窿和现已中止排水的旧巷道，老窿和旧巷积水危害不大。(错)

地表水是指江河湖、海、洼地积水及水库的水等。(对)

矿坑涌水量是矿山排水和矿床疏干设计的主要依据。(错)

地下开采某一阶段或露天开采某一标高的矿坑涌水量计算，普通指的是正常涌水量。(错)

地下水主要来自孔隙水、裂隙水和岩溶水。(对)

在矿坑涌水量预测之前，必须先查清矿区水文地质条件和矿坑充水要素。(对)

地下水流入矿井后组成静储量和动储量两局部，开采初期或水源供应不充沛状况下，往往以静储量为主。(对)

矿井突然涌水的主要水源有地下水、地表水、大气降水、径流及老窿水。突水水源仅由上述一种水源构成。(错)

露天涌水量的发生主要有自然和人为两大要素。(对)

矿井突然涌水的防治方法、措施主要有两个方面：一是处置突水水源，二是处置突水通道。(对)

地表水体和地下水在一定条件下可以相互转化和补给。(对)

矿井排水设备的义务就是把坑内积水及时排送到空中上。(对)

地质勘探任务完毕后，必须用黏土或水泥将钻孔封死，以防涌水。(对)

水文地质条件复杂的矿山，必须在地下水泵房周围设置防水墙。(错)

矿坑涌水量是矿山排水和矿床疏干设计的重要依据。(对)

凿探水眼时，假定发现岩石变软，或沿钻杆向外流水超越正常凿岩供水量等现象，必须中止凿岩。(对)

涌水量的大小通常以每小时或每分钟涌入矿井多少立方来计算。(对)

掘进任务面或其他地点发现透水预兆时，如出现任务面顶板淋水加大、空气变冷、发生雾气、底板涌水或其他异常现象，必须立刻中止任务，并报告主管矿长，采取措施。(对)

当雨季和融雪期出现高峰时渗入井下，这时的涌水量为最大涌水量。(对)

被淹井巷的排水、探水和放水作业，为预防被水封住的有害气体逸出形成危害，必须事前采取通风平安措施，并运用防爆照明灯具。(对)

正常时期的涌水量叫正常涌水量。(对)

公用的截水、放水巷道，前方不用设置防水闸门。(错)

水文地质条件复杂的矿山，必须在地下水泵房周围设置防水闸门。(对)

井下疏干放水有能够招致地表塌陷时，必须事前将塌陷区的居民迁走，公路和河流改道，才干停止疏干放水。(对)

被淹井巷的排水、探水和放水作业，为预防被水封住的有害气体溢出形成危害，必须事前采取通风平安措施，并运用防爆照明灯具。(对)

当上部水平涌水量很大，下部水平涌水量很小，宜采用直接排水。(错)

受地下水要挟的矿井，应思索矿床疏干效果。(对)

竖井单水平开采时，可以将全部坑道的水聚集于水仓中，用排水装置直接排至空中。(对)

每年雨季前一季度，应由主管矿长组织一次防水反省，并编制防水方案，其工程必须在雨季前完工。(对)

采用直接排水，系统复杂，开拓工程量小，基建投资和管理费用低；但上一水平的水要流到下一水平再排出，那么增加了电耗。(对)

矿井井口的标高，必须高于外地历史最高洪水位1m以上。(对)

矿山排水设备依据矿井排水设备所担负的义务不同，普通分为移动式排水设备和固定式排水设备。(对)

地下矿山排水系统可分为直接排水系统、分段排水系统、多水平同时开采的排水系统。(对)

移动式排水设备又称为辅佐排水设备，它只能为矿井的局部排水效劳。(错)

露天矿排水主要是指扫除进入凹陷露天矿采场的地下水和大气降水，它分为露天排水和地下排水两大类四种方式。(对)

矿井排水泵主要用来把井下涌水排到水仓。(错)

移动式排水设备又称辅佐设备，它只能为矿井的局部排水效劳，随着任务面的移动或水位的变化而相应的移动。(对)

DA型多级离心泵相对BA型水泵的主要不同点在于：它的叶轮有合作个组成。(错)

泵是用来抽吸液体、保送液体和使液体添加压力的机械。(对)

DA型水泵最大的特点是：扬程高，并可依据需求而增减级数。(对)

泵按叶轮数目分类为多级离心泵和单级离心泵。(对)

在相反转速下，叶轮直径大的离心泵，发生的压力大，反之就小。(对)

泵按任务原理可分为三种类型：叶轮式、容积式、流体作业泵。(对)

在相反直径下，转速高的离心泵发生的压力小，反之就大。(错)

单级泵可以有多个叶轮。(错)

多段式离心泵随着叶轮数量增多而压力减小。(错)

多级泵可以只要一个叶轮。(错)

于大气压的作用，离心式水泵的最大吸水高度等于lOm。(错)

多级泵含有两个或两个以上的叶轮。(对)

水泵的扬程与管路损失之和，叫做水泵的总扬程。(对)

多级泵一个叶轮就是一级，级数越多扬程越高。(对)

水泵效率的大小说明水泵功用的好坏和动力的应用状况。(对)

国外制造的离心泵，转速高达7000转/分以上时，其级数只要2~3级。(对)

普通离心式水泵的排水进程中，吸水管直径比排水管直径要小一级。(错)

高压泵扬程低于0.2Mpa。(对)

矿用离心式水泵的转速普通来说与电动机的转速一样。(对)

中压泵单级扬程为0.2～1Mpa。(对)

离心泵的叶轮有闭式、开式两种。(对)

高压泵单级扬程高于1Mpa。(对)

离心泵的泵轴在轴颈易磨损处和易腐蚀处有可改换的轴套，用来维护泵壳。(错)

单吸泵只在一侧有吸入口。(对)

水泵的实践扬程可经过测量人员所测地质图上的标高差来求得。(对)

双吸泵叶轮两侧有吸入口。(对)

管路效率是指管路损失程与总扬程之比的百分数。(错)

填料（盘根）是用来封锁泵轴穿出的间隙。(对)

水泵串联运转后的总扬程是两台水泵扬程的总和，流量是两台泵的流量。(错)

水泵装置方式可分为吸入式和灌入式。(对)

两台泵流量不相等而串联时，应将流量大的一台放在前面。(错)

水泵的流量就是水泵的排水量，它表示水泵在单位时间内排出水的数量。(对)

直接水锤是指水流突变的时间小于水锤波的周期时，所惹起的水击现象。(对)

扬程是表示水泵能提升液体的高度。(对)

直接水锤是指水流突变的时间大于水锤波的周期时，所引起的水击现象。(对)

吸水高度是从水泵轴心到吸水井水面的高度，也就是水泵把水吸下去的高度。(对)

直接水锤是指水流突变的时间小于水锤波的周期时，所引起的水击现象。(错)

排水高度是从水泵的轴心到排水管的垂直高度。(对)

直接水锤是指水流突变的时间大于水锤波的周期时，所引起的水击现象。(错)

水泵扬程即从吸水井水面到排水管出口中心的垂直距离。(对)

增大吸液管直径，或尽量增加吸入管路的局部阻力，以增加局部阻力损失，是消弭水锤的有效措施。(错)

水泵的功率可分为有效功率、轴功率和配用功率。(对)

井下主排水设备应由同类型三台泵组成，其中恣意一台泵的排水才干，必需在20小时内排出一昼夜的正常涌水量；两台泵同时任务时，能在20小时内排出一昼夜的最大涌水量。(对)

配用功率也就是电机选用的功率，也叫配套功率。(对)

防水门每年停止1次封锁实验。(错)

水泵的效率就是有效功率和配套功率比值的百分数。(对)

泵房内不得寄存废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品。(对)

流速就是水在管路中的平均活动速度。(对)

泵房要做好治安捍卫任务，凡外来人员，要详细注销。(对)

离心水泵的结合任务方式可分为串联和并联。(对)

水泵工是操作工，所以不用参与检修及检修后的验出任务。(错)

水泵串联运转的基本条件是流量相等、后一台水泵的强度应能接受两台水泵的压力之和。(对)

水泵工必须严格遵守休息纪律，坚守任务岗位，仔细执行平安技术操作规程。(对)

将两台或多台泵布置在同一条管路上任务，以添加排水量，这种结合任务方式叫水泵的并联。(对)

水泵任务为操作工不需要做设备维护保养。(错)

并联后的水泵总排水量大于任一台泵的流量。(对)

交班者应详细地将本班设备运转事故和消费操作向接班者引见清楚并仔细填写好交接班记载。(对)

并联后每台泵的流量小于独自任务时的流量。(对)

操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套。(对)

在水仓最高水位处应设报警装置。(对)

待电动机转速到达正常时，渐渐将水泵排水管上的闸阀全部封锁。(错)

水泵并联运转要求并联的水泵扬程完全分歧，那么会向扬程低的泵倒流。(对)

水泵运转中应经常留意电压、电流的变化，当电流超越额外电流、电压的±10％时，应停车反省缘由。(错)

水锤现象容易对管路和水泵部件形成损害。(对)

水泵工可以几个班填写一次运转记载。(错)

无底阀的运用能消弭气蚀现象。(对)

气蚀现象是一种自然现象，不可防止。(错)

长时期停运应放掉泵内存水。(错)

高水位排水和正压排水能消弭气蚀现象。(对)

设在同一水平上的泵，应选择同一型号规格的泵。(对)

泵轴弯曲，使两个联轴器不同心，可导致泵不下水。(错)

主泵房的排水设备，必须有任务、备用和检修水泵。(对)

滚动轴承的滚道发生点蚀的麻子，滚子分裂，内圈或外圈断裂，滚子架损坏等，可惹起轴承发热。(对)

矿井主排水泵房可分为吸入式泵房和压入式泵房两种。(对)

平衡盘与平衡环磨损严重，使水泵轴向吸水侧移动，失掉平衡作用，先招致轴承发热，继而很快使泵轴断裂。(错)

泵房地坪普通比井底车场轨面高0.5m。(对)

底阀漏水，虽然泵内继续灌水，但水永远灌不满，从而招致汽蚀。(错)

泵房地坪普通向吸水井一侧倾斜0.003的下坡。(对)

水泵超负荷运转可引起电机过热。(对)

配水巷与水仓和吸水井之间应设配水闸阀。(对)

水泵超负荷运转可引起轴承发热。(错)

水泵电机功率大于100kW时，泵房内应设起重梁或手动单梁起重机，并敷设轨道。(对)

阀杆与阀杆螺母资料选择不当，容易咬住。(对)

正常排水时，泵房内的温度不得超越30℃。(对)

阀杆螺母不要采用与阀杆相反的材质。(对)

井底水窝通常设置两台流量为10~30ｍ3的水泵。(对)

阀杆螺母应该采用与阀杆相反的材质。(错)

普通矿井主要水仓总容积应容纳20小时的正常涌水量。(错)

常开阀门，要活期转入手柄，以免阀杆锈蚀。(对)

吸入式或压入式泵房在与车场相反的出入口处，应设置密闭的防水门。(对)

于较长的管道或温差变化较大的环境，管道必须加装伸缩节。(对)

防水门每年停止2次封锁实验。(对)

管道加装伸缩节适用于较长的管道或温差变化不大的环境。(错)

泵房输入管应设置放水管和放水闸门。(对)

腐蚀是管道的主要失效方式。(对)

底阀离井底应有一定的距离，普通不小于0.5m。(对)

发生普通矿山事故，由矿山企业担任调查和处置。(对)

吸水管口应装设过滤网，过滤网面积是吸水管口面积的2倍以上。(对)

当发生透水事故后，要依照矿井灾祸预防和处置方案中所规则的路途撤出。(对)

管子道是泵房通往井筒的平安出口，管子的敷设应不得阻碍发生水患时人员的通行。(对)

发作透水事故，水泵工要忠于职守，开足水泵，发扬最大抽水才干。(对)

井下泵房通常选用防滴式电机。(对)

发生火灾时，应向火焰熄灭的相反方向撤离。(对)

电机电压动摇不得超过-5～+10%。(对)

发生火灾时，应向火焰熄灭的相反方向撤离。(错)

供电设备和线路的停电和送电，必须严格执行任务票制度。(对)

在矿山中，矿山外因火灾绝大局部是由于电气线路、照明和电气设备的运用和管理不善，在井下违章停止焊接作业、运用火焰灯、吸烟或有意、有意点火等外部缘由所惹起的。(对)

在水泵装置时，应先将底座垫高20~40mm,预备找平后填充水泥浆。(对)

电机和泵之间的联轴器应有一定的间隙，用钢尺反省电机轴和水泵轴的轴线能否重合。(对)

检修或装置后试车时应先反省电机的转向能否正确并盘车试其灵敏。(对)

水泵检修施工前必须反省所用工具和索具能否结实，平安，牢靠。(对)

电机和泵之间的联轴器应有一定的间隙，其大小为水泵最大串量添加2~3mm。(对)

电气设备发作缺点时，水泵工可自行修缮。(错)

任务人员在班中可以大量饮酒。(错)

进水管漏气不影响水泵运转。(错)

水泵盘根滴水规范为10～20滴。(对)

泵房一旦发生火灾，在切断电源之前，只准用不导电的灭火器材灭火。(对)

水泵平安运转时，可以在值班室打盹一会。(错)

水泵临时停运时，应在泵内存一定量的水。(对)

未经三级平安教育的人也可以下井。(错)

每台电机要装备一只独自停止操作的控制开关。(对)

有高血压、心脏病的人可以下井作业。(错)

水泵启动时，启动柜送电后，待电机接近正常转速时，再送上运转柜，并立刻终止启动柜。(对)

凡下井人员不用携带照明工具。(错)

水泵启动时，启动柜送电后，待电机接近正常转速时，立刻终止启动柜。(错)

凡下井人员必须熟悉矿井个水平通往空中的平安出口，平安出口要设置路标，并坚持畅通无阻。(对)

制止用炉或明火直接加热泵房内空气，或用明火烘烤管道。(对)

职工有权取得作业场所的平安与职业危害方面的信息。(对)

正常排水时泵房的温度不得超过50摄氏度。(错)

水泵工须经技术培训和专门的平安教育，考核合格取得操作资格证书方准上岗。(对)

气蚀现象不会延长泵的运用寿命。(错)

操作工严厉交接班，填写好原始记载，严守任务岗位。(对)

无底阀排水可增加由于底阀损坏而发生的缺点，但不会提高泵的排水效率。(错)

接班者必须提早十分钟抵达任务现场，并于十分钟内做好设备反省。(对)

接班人员要提早20分钟抵达任务地点，并于20分钟内做好设备反省。(错)

交接班进程中发生的效果，由交班者担任。(对)

水泵底阀要有足够的淹没深度，普遍为吸水管直径的4倍以上，最小不得小于0.9m。(错)

200kW以下水泵启动，应通知变电所。(对)

吸水管底阀离井底应有一定距离，普通不得小于1m。(错)

开泵前，应反省排、吸水管闸阀能否封锁。(错)

并联后的总排水量小于任一台独自任务时的排水量。(错)

停车前必须封锁排水口闸阀。(对)

并联后每台泵的排水量要比独自任务时的排水量大。(错)

盘根不泄露水滴是正常现象。(错)

两台泵之间的净距离普通应不小于0.8m，泵与硐室的间距普通应不小于0.5m。(对)

闸阀和逆止阀应尽能够接近泵装置，逆止阀置于泵和闸阀之间，防止水的逆流。(错)

水泵电机可以不接地。(错)

泵房水仓口应设置过滤网。(对)

滑动轴承的温度普通不超过80℃.(错)

防水闸门应朝来水方向翻开。(对)

闸阀翻开或封锁时，应旋转到极限位置。(错)

普通矿井主要水仓总容积应能容纳6～8小时的正常涌水量。(对)

水泵滑动轴承箱机油箱应加满机油。(错)

普通矿井主要水仓总容积应能容纳2～4小时的正常涌水量。(错)

水泵滑动轴承温度不得超越65℃。(错)

停车时，先断电，再封锁排水闸门。(错)

水泵联轴器不用装置护罩。(错)

接班人员必须提早抵达现场，严格依照规则的内容停止交接班，并填好交接班日志。(对)

火灾发作后切断电线时，对三相线路的非同相电线应在同一部位剪断，以免形成短路。(错)

火灾发作后剪断空中电线时，剪断位置应选择在反电源方向的支持物左近，以防止电线剪断后掉落形成短路。(错)

普通离心式水泵启动前应翻开水泵排水管上的闸阀，使水泵在轻负荷下启动。(错)

管道加装伸缩节适用于较长的管道或温差变化较大的环境。(对)

200kW以下水泵启动时，不应通知变电所。(错)

水泵工应做好设备的维护保养，保证水泵随时开动，正常运转，并到达公称才干。(对)

水泵叶轮直径和扬程成正比。(错)

电流表指示过低时，水泵一定会排水。(错)

闸阀和逆止阀应尽能够接近泵装置，闸阀置于泵和逆止阀之间，防止水的逆流。(错)

电气设备能够被人触及的暴露带电局部，必须设置围护罩或遮挡及警示标志。(对)

电器设备发作缺点时，水泵工可自行修缮。(错)

吸水管中不可有空气，而排水管可以有空气。(对)

泵房一旦发生火灾，在切断电源之前，可用任何灭火器材灭火。(错)

水泵位于水仓上方靠水泵所发生的负压引水，称为吸水式泵房。(对)

为使水泵平安运转，大水塘水沟必需设置滤网，对滤网每年必须清洗一次。(对)

水泵一侧的吸水管不得有空气积存处。(对)

正常排水时泵房的温度不得超过35摄氏度。(错)

矿井中的水假设含有少量的悬浮物和固体颗粒，必须在水仓出口处设置公用的沉淀池。(对)

地表水主要来自孔隙水、裂隙水、熔岩水。(错)

水泵超负荷运转电机不会发热。(错)

泵房内电器设备没有必要接地。(错)

平巷内供水管道用铁丝绑吊时，固定间距普遍为4～6m。(对)

泵是用来抽送液体、保送液体和使液体改动活动方向的设备。(错)

单级离心泵只要一个叶轮，多级离心泵有多个叶轮组成。(对)

水泵底阀要有足够的淹没深度，普通为吸水管直径的3倍以上。(错)

水泵的扬程即水泵吸水管中心至出水管中心的距离。(错)

两台或多台泵在共同的管路上同时任务，以添加排水量，这就叫串联运转。(错)

吸水管底阀距离井底应有一定距离，普通不小于5m。(错)

水泵的流量就是一切的泵开动时每小时的排水量。(错)

并联后的总排水量等于恣意一台泵独自任务时的排水量。(错)

并联后每台泵的排水量要比独自任务时的排水量要大。(错)

无底阀排水可以增加由于底阀损坏而发生的缺点，也会提高泵的排水效率。(对)

248正压排水就是水仓水面比泵的吸水管中心位置高。(对)

立井井底水窝较深，两台泵之间的距离普通不小于0.8m。(对)

排水系统的排水管路不用设置放水管和放水闸门。(错)

排水管与水泵之间应装设闸阀和逆止阀。(对)

逆止阀的位置是在闸阀之上。(对)

水泵与电机之间的联轴器两端平面间一周上最大和最小间隙差不得超过0.3mm。(对)

水泵采用滑动轴承润滑时，普遍采用20号机械油，每周应加油一次。(对)

井下疏干放水有能够招致地表塌陷时，不用事前将塌陷区的居民迁走，公路和河流改道，才停止疏干放水。(错)

当上部水平涌水量很大，下部水平涌水量很小，宜采用分段排水。(对)

竖井单水平开采时，可以将局部坑道的水聚集于水仓中，用排水装置直接排至空中。(错)

采用分段排水，系统复杂，开挖工程量小，基建投资和管理费用低，但上一水平的水要流到下一水平再排出，那么增加了电耗。(错)

矿山排水设备依据矿山排水设备所担负的义务不同，普通分为直接排水设备和分段排水设备。(错)

DA型水泵的最大特点是：流量高、并可依据需求而增减级数。(错)

移动式排水设备又称辅助排水设备，它只能为矿井的主排水效劳。(错)

矿井排水泵主要用来把井下涌从水仓排到地表。(对)

DA型多级离心泵相对BA型水泵的主要不同点在于：多级与单级。(对)

在相反转速下，叶轮直径大的离心泵，发生的压力小，反之就大。(错)

多段式离心泵随着叶轮数量的增多而压力越大。(对)

由于大气压力的作用，离心式水泵的吸水高度大于8m。(错)

水泵的扬程H也叫做水泵的总扬程。(错)

水泵效率的大小说明水泵耗电的应用状况。(错)

普通离心水泵的排水进程中，吸水管直径比排水管直径要大。(对)

矿用离心式水泵的转速普通来说与电机的转速不一样。(错)

离心泵的叶轮只要闭式一种。(错)

离心泵的泵轴在轴颈易磨损处有可改换的轴套，用来维护泵轴。(对)

水泵的实际扬程不能够经过测量人员所测地质图上的标高差来求得。(错)

水泵的有效功率与轴功率之比的百分数，就叫做水泵的效率。(对)

水泵串联运转的总扬程是两台水泵扬程的总和。(对)

两台水泵的流量不相等而串联时，应将最大的一台放到前面。(对)

直接水锤是指水流突变的时间等于水锤波的周期时，所引起的水击现象。(错)

直接水锤是指水流突变时间接近水锤波的时间时，随起的水击现象。(错)

直接水锤是指水流突变时间等于水锤波的时间时，随惹起的水击现象。(错)

运用无底阀是消弭水锤的有效措施。(错)

防水门每年至少应停止3次实验。(错)

泵房内可以寄存废弃的面纱、油、布头、纸等易燃品。(错)

水泵工是操作工，所以必须参与检修及检修后的验出任务。(对)

泵房要做好治安捍卫任务，凡外来人员不需求详细注销。(错)

离心泵在运转时，发生轴向推力的缘由很多，主要是由于水流作用在叶轮前后盘上的力不平衡而引起的。(对)

水泵工不用遵守休息纪律，据守任务岗位，仔细执行平安技术操作规程。(错)

水泵工是操作工，必须要对设备停止维护保养。(对)

轴向推力使水泵的转子向水泵的吸水口方向窜动。(对)

交班者可以不用地将本班设备运转事故和消费操作向接班者引见清楚并仔细填写好交接班记载。(错)

操作高压电器设备主回路时，操作人员不用戴绝缘手套。(错)

待电动机转速到达正常时，渐渐将水泵排水管闸阀全部翻开。(对)

水泵运转中应经常留意电压、电流的变化，当电流超越额外电流、电压±15%时，应停车反省缘由。(错)

待电动机转速到达正常时，渐渐将水泵吸水管闸阀全部翻开。(错)

水泵工可以两个班次填写一次运转记载。(错)

长时期停运不应放掉泵内存水。(对)

当切断电源后，要细心观察水泵转子继续惰走的时间，即到达转动正常。(错)

泵轴弯曲，使两个联轴器不同心，可惹起电机起火的缺点。(错)

滚动轴承的滚道发作点蚀的麻子，滚子分裂，内圈或外圈断裂，滚子架损坏等，可惹起电机发热。(错)

平衡盘与平衡环磨损严重，使水泵轴向吸水侧移动，失掉平衡作用，先招致泵轴承发热，继而很快使泵走漏严重。(错)

底阀漏水，虽然泵内继续灌水，但永远灌不满，从而招致水锤现象。(错)

水泵超负荷运转可引起电机振动。(错)

水泵超负荷运转可引起轴承振动。(错)

阀杆与阀杆螺母资料选择不当有关紧要。(错)

阀杆螺母不要采用与阀杆相反的资料。(错)

阀杆螺母应该采用与手轮相反的资料。(错)

常开阀门，不需活期转入手柄。(错)

于较长的管道或温差变化较大的环境，管道不用加装伸缩管。(错)

腐蚀不是管道最大的失效方式。(错)

发生普通矿山事故，由安监部门担任调查和处置。(错)

当发生透水事故后，要依照就近路途撤出。(错)

发生透水事故，水泵工要先保自身的平安。(错)

发生火灾时，应向风流相反的方向撤离。(对)

发生火灾时，应向风流相反的方向撤离。(错)

水泵启动时，启动柜送电后，电机接近正常转速时，立刻终止启动柜。(错)

水泵底阀要有足够的淹没深度，普通为吸水管直径的4倍以上。(错)

并联后每台泵的排水量要比独自任务时的排水量小。(对)

两台泵之间的净距离普通不小于0.5m,泵与硐室的距离普通应不小于0.8m。(错)

闸阀和逆止阀应尽能够接近泵装置，逆止阀置于泵前闸阀之后，防止水的逆流。(错)

闸阀和逆止阀应尽能够接近泵装置，闸阀置于泵和逆止阀之间，防止水的逆流。(对)

普通矿井主要水仓总容积应能容纳24小时的正常涌水量。(错)

矿山事故调查处置任务应当自事故发生之日起100日内完毕。(错)

火灾发作后切断电源时，对三相线路的非同相电线应在不相反部位切断，以免形成短路。(对)

接班人员必须按点抵达现场，严格依照规则的内容停止交接班，并填写好交接班日志。(错)

排水管的经济流速为2～5m/s。(错)

普通离心式水泵启动前应封锁水泵吸水管上的闸阀，使水泵在轻负荷下启动。(错)

对称布置叶轮可消弭轴向推力。(对)

离心泵的泵轴多用优质碳素结构钢锻制加工而成，在轴颈易磨损处和易腐蚀处有可改换的轴套，用来维护泵轴。(对)

普通矿井主要水仓总容积应能容纳1～5小时的正常涌水量。(错)

矿山职工必须年满20周岁。(错)

矿山企业职工要求高中以上文明水平。(错)

心血管器质疾病患者可以从事井下作业。(错)

矿井泵工没有视力方面的要求。(错)

在井下发现遇难时间较长的人员是，可以用强光束直射他的眼睛。(错)

当溺水者清醒后不可饮用大批热茶或姜汤。(错)

当溺水者清醒后不可注射抗生素。(错)

对重度烧伤患者不可以停止复杂包扎。(错)

对重度烧伤患者应予停止复杂包扎(对)

对高压触电事故，立刻通知有关部门停电。(对)

对高压触电事故，戴上绝缘手套、穿上绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。(对)

泡沫灭火器可以用于电气设备起火。(对)

油类资料起火，可以运用冷水灭火。(错)

沙土可以用于油类起火。(对)

电气火灾是一种罕见的火灾方式。(对)

线路老化和线路过负荷易惹起火灾。(对)

配电柜、配电盘过载运转也易惹起火灾。(对)

未熄灭的烟头也易惹起火灾。(对)

运用三叉杆起吊重物时应固定好柱脚。(对)

运用倒链起吊重物时制止超负荷起吊。(对)

员工在下班途中发生交通事故，假设事故责任是受益者自己，不能取得工伤保险待遇。(错)

凡属违章的行为，都应清查违法者的责任，给予刑事制裁。(错)

从业人员有权拒绝违章指挥。(对)

关于较长的管道或温差变化较大的环境，管道不用加装伸缩节。(错)

管道伸缩节是调整管道长度的变化，防止损坏其他设备。(对)

管道支架是固定和支撑管道的设备。(对)

管道支架可以使水泥制造也可以是金属支架。(对)

装置伸缩节时要有一定的伸缩余量。(对)

井下管道必须采取有效的防腐措施。(对)

管道运用一段时间后，底面和正面磨损较严重，上部磨损较轻，因此要活期反省并停止翻转管道。(对)

压紧填料时，要对称地压紧螺栓，不可偏歪。(对)

阀门走漏时应逐渐压紧盘根，当压究竟时，再次出现严重漏水，应改换盘根。(对)

闸阀传动杆应涂润滑脂润滑和防腐。(对)

闸阀开启与封锁不可突然用力，以免损坏闸阀。(对)

对长时间不用的闸阀应活期转动一下，以免锈住阀杆。(对)

电机长时间空转不会烧毁电机。(错)

轴承检修改换时最好把轴承型号做好记载，以后检修改换时便于预备备件。(对)

装置轴承时一定坚持轴承的清洁和润滑，严禁污染和混入杂质。(对)

轴承加热时不可用火焰加热的方法，以免破坏资料硬度，应运用机油加热法。(对)

电机滑环磨损严重后会出现冒火现象，应尽快改换或修复。(错)

当听到轴承室收回清楚的振动或有规律的杂音时，应立刻停车反省。(对)

对运用机油润滑的水泵，应每天反省轴承室润滑油的油位上下。(对)

吸水井水位下降，底阀显露，空气进入泵内使排水中止。(对)

滤水器梗塞不会导致水泵不排水。(错)

水泵应装有压力表和真空表。(对)

压力表装置在进水管路中。(错)

压力表装置在出水管路中(对)

真空表装置在排水端。(错)

真空表装置在吸水端。(对)

水泵机体通常是灰口铸铁铸造的，所以不能用力敲打。(对)

水泵机体通常是铸钢的，所以能用力敲打。(错)

水泵除了有铭牌标识外，还应对其编号，并用醒目的字号标注。(对)

水泵房应设固定的通讯设备，并随时坚持疏通。(对)

水泵房应设隔离门，闲杂人员不得入内。(对)

水泵房内应悬挂操作规程和岗位责任制及排水网络图。(对)

水泵工应完全了解水泵铭牌各参数的含义。(对)

水泵大修周期是两年。(对)

水泵中修周期是6个月。(对)

水泵小修周期是2个月。(对)

水泵停车先断电后封锁闸阀。(错)

水泵停车先断电后封锁闸阀将招致电机倒转和损坏底阀。(对)

水泵停车先断电后封锁闸阀，此时封锁闸阀将会遭到较大的阻力。(对)

闸阀封锁时不要关的过紧，以免翻开时困难。(对)

巡回反省时，应随时留意电流表、电压表、压力表和真空表的读数能否正常。(对)

看到电机冒烟起火时，不可镇静，按顺序操作。(对)

水泵电机必须有接地线，是为了防止触电事故。(对)

水泵工在泵房内可以穿便鞋。(错)

水泵工在泵房内可以不戴平安帽。(错)

水泵工因在泵房内任务，所以可以不带手电照明工具。(错)

水泵工在不开泵的时间里可以睡觉打盹休息一会。(错)

盘车就是对检修后的水泵或长时未运用的水泵再开动前用手或工具空转水泵，检验其灵敏性。(对)

水泵检修后可以不盘车运转。(错)

长时间不开动的水泵可以不盘车就开动。(错)

接班者必须提早十分钟抵达交接班地点，交接班完不成，交班人不能走。(对)

水泵工有急事可以不交接班。(错)

新进矿山的井下作业职工，接纳平安教育，培训时间不得少于72小时(对)

上下班途中制止爬乘电机车或矿车。(对)

在任何场所或上下班途中制止打闹追逐。(对)

不得随意取下平安帽休息或坐平安帽。(错)

平安帽的系带必须运用好。(对)

严禁向泵井、设备井、人行天井、溜井内扔东西。(对)

视力严重远视者不得从事井下作业。(对)

不得用手、脚等接近和触摸转动的机械部位。(错)

正常排水时泵房的噪音不得大于60dB。(错)