第十三届全国矿山救援技能竞赛

矿山组指挥员战术题笔试样题

第十三届全国矿山救援技能竞赛组委办

2025年8月

样 题

一、矿井概况

某矿2015年12月通过验收正式投产，年产量150万吨，采用单水平综合开拓，分区抽出式通风，矿井鉴定为高瓦斯矿井，煤层均为自燃煤层，工作面配置注氮管路，注氮管路沿进风大巷--一采区进风巷--皮带下山（倾角10°）--工作面机巷布置，在进风隅角埋管注氮。工作面回风隅角埋设抽采管路进行采空区瓦斯抽采。一采区进风巷长50m，皮带下山与专用回风巷间距30m，一采区进风巷通过工具房到达16041风巷口距离为320m，16041风巷口距离避难硐室200m。

该矿设有一个进风井，两个回风井。一采区目前有16091和16041两个综采工作面。16091综采工作面为备用工作面，风量800m3/min，绝对瓦斯涌出量为0.8m3/min。16041综采工作面已接近停采线，正在形成支架回撤通道，风量1000m3/min，绝对瓦斯涌出量为45m3/min，16041综采工作面瓦斯抽采管抽采纯量为40m3/min。

二、事故经过

2023年10月15日10时20分，该矿一采区皮带下山处的一处皮带液压联轴节摩擦起热引发火灾，事故发生后，16091工作人员及时撤离至地面，16041综采工作面有1名无法及时撤离躲进避难硐室。

16091工作面T1处的瓦斯传感器显示浓度为0.08%，16041工作面T1处的瓦斯传感器显示浓度为0.5%。

三、应急救援现状

事故发生后，该矿成立了应急救援指挥部，为防止事故扩大，已切断一采区电源。

兼职救护队根据指挥部指令，已对灾区外围进行了初步探察，确定了火点位置（如图1所示），发现火势较大，无直接灭火条件。

四、救援方案

根据矿井事故状况，本次救援分阶段进行，首先建立井下基地，对灾区进行探察，营救遇险人员；其次，进行采区风流调整，为隔绝灭火提供条件；第三，根据灾区条件，细化火区封闭方案。请指挥员完成各阶段的具体任务安排和对应安全技术措施的制定，保障救灾工作安全、顺利实施。

1.明确救援任务。救援任务要清晰明确，制定探察小队和待机小队的救援任务和具体分工。

2.选择合适位置，设立井下基地（基地位置标注在图2、图3绘图纸上）。井下救援基地选择时，需要开展风险分析、保障措施制定及其它相关注意事项，基地的设置需要满足《煤矿安全规程》《矿山救援规程》等规章要求。

3.营救遇险人员，进行灾区探察（在图2上标注，示例：A2。A、B、...,组号，1、2、...侦察点；需要给出侦察点需要测量的参数），开展探察过程中的风险分析，制定安全管控措施等，估算营救遇险人员时间（呼吸器气瓶压力初始值为18MPa，队员最大耗氧为4.5MPa/h，队员在灾区的平均行进速度为20m/min），明确探察小队探察路线、风量和气体监测点等。

4.开展火区封闭方案中的风险分析，制定安全管控措施。合理调整采区风流，为临时密闭墙施工创造条件；制定火区封闭方案（通风调节设施位置、风流变化情况标注在图3上）。

注：本试题为开放性决策题，答案并非唯一。请指挥员根据题目所给条件，结合实际救灾背景，充分发挥指挥员的专业判断能力，科学制定救援行动方案。评分将重点参考方案的合理性、对风险因素的分析是否全面、应对措施是否具体有效。只要思路清晰、逻辑严谨、措施切实可行，即可获得较高分数。

图1 事故灾区现状图

图2 灾区探察图

图3 封闭方案图

参考答案

一、救援任务。

召请三支救护小队参加救援。其中A、B两支救援小队在灾区开展救援和探察工作，C小队作为待机小队在基地作为后备力量，随时支援。具体分工如下：

1.A小队抢救遇险人员并探察灾区，B小队探察灾区。

2.A、B两支小队开展采区通风调控，为封闭火区创造条件。

3.A、B两支救援小队构筑临时密闭墙。

二、井下救援基地。

选择在进风大巷布置井下救援基地（如探察路线图所示）。

风险分析：皮带下山风流逆转、瓦斯爆炸、顶板冒落。

保障措施：为了保证井下救援基地的安全，待机小队需要安排专人定时观察进风大巷风流状态（风向和风量检测）、气体变化（气体组份和浓度检测）和巷道支护情况，发现情况异常时，基地指挥人员应当立即采取应急措施，通知灾区救援小队，并报告现场指挥部。

待机小队需要设置：（1）直通现场指挥部和灾区的通信设备；（2）必要的救援装备、气体检测仪器、急救药品和器材；（3）食物、饮料等后勤保障物资。

三、探察路线。

风险分析：皮带下山风流逆转、瓦斯爆炸、顶板冒落、呼吸器设备故障或佩戴不正确、高温烟流导致救援人员热衰竭。

安全管控措施：行进过程中检测灾区气体和风流变化，当瓦斯浓度超过 2％并且继续上升，风量突然发生较大变化，或者风流出现逆转征兆时，应当立即撤离。探察小队长每间隔不超过20分钟组织救援人员状态检查并报告1次氧气呼吸器氧气压力，发现异常应当立即撤离。

A小队负责营救遇险人员和灾区探察，具体行进路线为A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-避难硐室，需要在A4、A5、A6、A7、A8检测风流状态（温度、风向、风速）、气体浓度（CO、O2、CH4、CO2）。A小队在避难硐室找到遇险人员后，为遇险人员佩用全面罩正压氧气呼吸器或者自救器，然后原路返回，将其引导至井下救援基地。

B小队负责一采区斜巷、总回风巷处的探察，具体探察路线为B1-B2-B3-B4-B5，需要在B4、B5检测风流状态（温度、风向、风速）、气体浓度（CO、O2、CH4、CO2）。

营救遇险人员时间：井下救援基地指挥员根据井下环境状况和行进距离估算探察时间，保证救援人员在返回到井下基地时应当至少保留5MPa压力的氧气余量。

队员可用氧气为：18-5=13（MPa）

最大耗氧量：4.5÷60=0.075（MPa/min）

灾区往返时间为：（50+30+320+200）×2÷20=60min

路程总耗氧为：0.075×60=4.5（MPa），氧气瓶剩余压力满足《矿山救援规程》要求。营救遇险人员时间估计为60min。

四、火区救援方案。

风险分析：皮带下山风流逆转、瓦斯爆炸、呼吸器设备故障或佩戴不正确、高温烟流导致救援人员热衰竭、两道密闭墙没有同时封闭。

安全管控措施：在L处设置板闭控风，部分打开风门G，实时灾区控风，为专用回风巷封闭创造条件；井下救援基地指挥员与地面指挥部保持联系，地面指挥部安排专人实时监控16041工作面上隅角瓦斯浓度、抽采管路CO、CH4、O2气体浓度变化向井下救援基地指挥员定时汇报。

封闭方案：

首先，开展调风。安排A小队前往皮带下山截断注氮管路，沿一采区进风巷至截断注氮管路处铺设束管（如封闭方案图所示），B小队部分打开风门G，关闭F处调节窗，在L处设置临时板闭进行控风，B小队沿一采区斜巷至专用回风巷铺设束管（如封闭方案图所示）。

其次，进行火区封闭。A、B两支救护队分别在J、K处构筑板闭（留有通风孔），带板闭构筑完成后，A、B两支救护队根据约定的时间同时封闭J、K板闭上的通风孔，然后所有人员立即撤出危险区，24小时之内不能进入检查或者加固密闭。