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一、危化组
（一）党建知识

1.单选题（共110题）

1、对违犯党纪的党组织和党员必须严肃、公正执行纪律，党内不允许有任何不受纪律约束的（B）。
A.集体和个人
B.党组织和党员
C.党组织
D.党员
2、对党组织和党员违犯党纪的行为，应当以（C）为依据，以党章、其他党内法规和国家法律法规为准绳，准确认定违纪性质，区别不同情况，恰当予以处理。
A.违纪事实
B.党的政策
C.事实
D.宪法
3、利用职权或者职务上的影响，违反有关规定占用公物归个人使用，时间超过（B），情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.三年
4、党员领导干部（D），在交通、医疗、警卫等方面为本人、配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人谋求特殊待遇，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。
A.违反群众纪律
B.违反组织纪律
C.违反相关规定
D.违反工作、生活保障制度
5、对待群众态度恶劣、简单粗暴，造成不良影响，情节严重的，给予（C）处分。
A.警告
B.严重警告
C.撤销党内职务或者留党察看
D.开除党籍
6、根据党中央关于建立大安全大应急框架的部署要求，推进灾害防范应对工作时，应当如何统筹各类救援力量（C）。
A.主要依靠国家综合性消防救援队伍承担核心救援任务
B.优先调动解放军和武警部队参与各类灾害处置
C.全力量有序协调，统筹用好各类专业和社会救援力量
D.以地方政府为主导，逐级上报并请求上级救援力量支援
7、《现代化应急体系建设“十五五”规划》中对优化应急力量布局，提升大灾巨灾应对处置能力上提出了明确要求，以下哪一项最准确地概括了“十五五”规划应急力量提升的核心方向（C）。
A.以扩大队伍规模为核心，大幅增加救援人员数量
B.以强化单项灾种救援能力为重点，实现专业化突破
C.强化应急力量准备，打造尖刀拳头队伍，提高技术装备水平和完善队伍职业保障
D.以购置先进装备为优先，全面升级救援硬件设施
8、为落实党的二十届四中全会精神，加强国家安全生产应急救援队伍建设，被强调的关键路径是（B）。
A.主要依靠增加财政投入和扩充编制
B.深化政治、改革、科技、人才、依规建队及共建共管共用机制
C.完全依托社会力量和市场化运作
D.重点强化国际救援合作与交流
9、在贯彻落实党的二十届四中全会精神过程中，地方应急管理部门在锻造应急救援队伍方面，下列哪项举措与实践要求最相符（B）。
A.保证队伍专业化，只承担特定类型的灾害救援
B.保障并壮大自有专业力量，深化与社会及国家级队伍的合作联训
C.完全依赖上级和国家队的支援，本地队伍仅负责协调
D.将队伍主要职能转为安全宣传教育，减少一线救援任务
10、学习贯穿党的二十届四中全会精神，对应急管理工作提出了更高要求，其核心指向是（B）。
A.为应对突发灾害事件，可以不计成本投入资源
B.将应急管理深度融入国家治理体系和治理能力现代化的总体框架
C.主要依靠行政命令和临时动员来处置突发事件
D.将应急管理的责任全部压实在基层一线单位
11、学习贯穿党的二十届四中全会精神，在防灾减灾救灾工作中，特别强调要处理好哪一组核心关系（C）。
A.中央决策与地方执行的关系
B.平时预防与战时救援的关系
C.“防”与“救”的职责关系，建立高效协同机制
D.政府投入与社会募捐的关系
12、为贯彻党的二十届四中全会精神，加强综合救援能力建设，哪一支队伍定位为应急救援的“主力军和国家队”（B）。
A.解放军和武警部队
B.国家综合性消防救援队伍
C.各行业部门的专业救援队伍
D.大型国有企业的应急力量
13、贯彻党的二十届四中全会精神，提升应急管理现代化水平，在技术层面强调的根本导向是（B）。
A.追求最尖端、最昂贵的应急装备
B.以实战需求为导向，强化科技信息化支撑
C.建立独立于其他领域的专用信息网络
D.技术研发由科研机构完全主导
14、贯彻党的二十届四中全会精神，在完善应急管理体系方面，特别倡导（C）的社会治理理念。
A.政府包办，统一管理
B.市场主导，竞争提供服务
C.政府主导，鼓励社会力量和公众有序参与，共建共治
D.完全依靠社区自治和志愿者
15、落实党的二十届四中全会部署，夯实应急管理基础的关键环节和着力点在（C）。
A.仅加强中央层面的指挥中枢建设
B.重点保障大城市和重点区域的应急资源
C.强化基层应急管理能力和体系建设
D.频繁开展跨区域的大型综合演练
16、中央八项规定的核心精神和本质要求是（A）。
A.解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风问题
B.主要规范高级领导干部的出国访问活动
C.要求各级单位大幅减少所有会议和文件
D.是一项阶段性的作风整顿运动
17、根据中央八项规定精神，改进调查研究首先应做到（B）。
A.多开座谈会，广泛听取各方汇报
B.到困难多、情况复杂、矛盾尖锐的地方去
C.提前安排好调研路线和访谈对象
D.重点考察工作成绩突出的示范点
18、关于精简会议活动，以下（B）符合中央八项规定精神。
A.凡是传达上级精神的会议都必须层层召开
B.能不开的坚决不开，可以合并的坚决合并
C.工作会议一律不得摆放花草水果
D.所有会议时间不得超过两小时
19、中央八项规定改进新闻报道强调应根据（B）来决定报道内容和篇幅。
A.领导的职务级别高低
B.新闻价值、社会效果和实际工作需要
C.会议或活动本身的重要程度
D.媒体的版面或时段安排
20、中央八项规定要求规范出访活动，其主要目的不包括（C）。
A.合理安排出访，严格控制随行人员
B.杜绝无实质性内容、照顾性质的出访
C.禁止所有领导干部因公出国（境）
D.节约外交外事资源，树立良好形象
21、关于厉行勤俭节约，以下（C）行为明显违背八项规定精神。
A.在内部食堂按标准接待公务活动
B.使用纸质公文袋重复循环利用
C.将公务接待费用转嫁至下属单位报销
D.在电子屏幕上显示会议标语替代横幅
22、以下关于文稿发表的说法，符合中央八项规定精神的是（B）。
A.个人公开发表文章必须经过所在单位党委批准
B.除中央统一安排外，个人不发贺信、贺电，不题词、题字
C.为推广地方经验，可以组织出版个人讲话专集
D.领导干部可以应邀为商业性出版物作序
23、中央八项规定实施以来，党中央对其定位是（B）。
A.一项已基本完成任务的短期规定
B.全面从严治党的重要抓手和名片
C.主要针对党政机关的内部管理细则
D.反腐败斗争取得压倒性胜利的标志
24、《习近平谈治国理政》第五卷中，推进应急管理体系和能力现代化的根本目的是（B）。
A.打造世界一流的专业化救援装备体系
B.有效防范化解重大安全风险，切实维护人民群众生命财产安全
C.建立一套完全独立的应急指挥信息系统
D.主要应对国际突发公共事件，履行大国责任
25、《习近平谈治国理政》第五卷中强调，在谋划和推进发展时，必须树立的一种重要思维是（B）。
A.线性思维
B.极限思维
C.竞争思维
D.后发思维
26、《习近平谈治国理政》第五卷中关于安全生产反复强调和压实的是（C）。
A.企业的利润指标
B.地方的经济增速
C.党政同责、“一岗双责”、齐抓共管、失职追责的责任体系
D.事故发生后媒体的报道口径
27、《习近平谈治国理政》书中为防范风险要求对各项工作建立（B）。
A.事后总结表彰机制
B.风险研判、评估、决策、防控协同机制
C.定期更换应急预案的机制
D.主要依靠突击检查和运动式治理的机制
28、《习近平谈治国理政》第三卷中，提出的防灾减灾救灾新理念是（A）。
A.坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一
B.灾后救助和恢复重建是工作的绝对重心
C.主要依靠国际援助和慈善捐赠
D.强调依靠单一部门进行专业化应对
29、《习近平谈治国理政》第三卷中，对于自然灾害防治，第三卷强调要建立（A）的体系。
A.高效、科学、完善的防治体系
B.成本最低、见效最快的工程体系
C.以地方习俗和经验为主导的应对体系
D.完全市场化的灾害保险体系
30、《习近平谈治国理政》第三卷中，就如何做好新时代的自然灾害防治工作，提出的一个根本性战略转变是（A）。
A.从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变
B.坚持将灾后救助和恢复重建作为绝对工作中心，全力保障灾区生活
C.推动单一部门独立负责，实现灾害应对的专业化与垂直化管理
D.主要依靠提高国际援助效率与灾后社会募捐规模来提升减灾能力
31、中国共产党的根本宗旨是（B），这一宗旨贯穿应急管理工作全过程，是应急救援、防灾减灾工作的出发点和落脚点。
A.人民的利益高于一切
B.全心全意为人民服务
C.毫不利己，专门利人
D.解放思想、实事求是
32、应急管理中党建引领的核心目标是（B），彰显党以人民为中心的发展思想。
A.提升应急响应速度
B.保障人民生命财产安全
C.增强党组织凝聚力
D.完善应急管理体系
33、新时代党的建设总要求强调，以（A）为根基，这也是应急管理系统党员干部坚定理想信念、践行应急使命的核心支撑。
A.坚定理想信念宗旨
B.党的政治建设
C.加强党的长期执政能力建设
D.调动全党积极性、主动性、创造性
34、在应急管理工作中，党组织发挥的首要作用是（C），统筹协调各方救援力量、物资资源，推动应急处置高效开展。
A.组织协调
B.宣传动员
C.决策指挥
D.技术指导
35、党的纪律中，（B）是维护党的团结统一的根本保证，也是应急管理系统党建工作的首要遵循。
A.组织纪律
B.政治纪律
C.工作纪律
D.群众纪律
36、应急管理系统党建工作的核心任务是（B），把党的政治优势、组织优势转化为应急管理的发展优势、治理效能。
A.强化党员业务培训
B.引领保障应急管理事业高质量发展
C.完善应急救援预案
D.加强物资储备管理
37、应急管理中党建引领强调党员要发挥（B），在应急救援、隐患排查、应急演练等工作中冲锋在前、担当作为。
A.监督作用
B.模范带头作用
C.参谋作用
D.技术指导作用
38、为贯彻党的二十届四中全会精神，要提高防灾减灾救灾能力，推进应急管理体系和能力现代化，其根本保证是（B）。
A.完善应急物资储备体系
B.坚持党的全面领导
C.强化应急救援队伍建设
D.推进科技赋能应急管理
39、贯彻党的二十届四中全会精神，“推动公共安全治理模式向事前预防转型”，这一要求在应急管理工作中，核心是要强化（C）。
A.事后恢复重建
B.事中应急处置
C.常态减灾预防
D.应急物资调配
40、贯彻党的二十届四中全会精神，应急管理系统党建工作的重要任务是（A），为应急管理事业高质量发展提供坚强政治保证。
A.纵深推进全面从严治党
B.强化党员业务培训
C.完善应急救援预案
D.加强基层应急队伍建设
41、党的二十届四中全会擘画了“十五五”时期宏伟蓝图，明确提出要加快建设（C），为全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献应急管理力量。
A.专业化应急救援队伍
B.多元化应急物资储备体系
C.中国特色大国应急体系
D.常态化隐患排查治理体系
42、贯彻党的二十届四中全会精神，要以（B）为抓手牢牢守住安全生产底线，“一件事、全链条”明确责任，健全强制性标准体系。
A.源头治理
B.治本攻坚
C.实战导向
D.基层防控
43、某市市长在任期间，将大部分财政资金用于建设地标性景观大道和大型广场，认为这些“看得见的政绩”能为个人升迁积累资本。而对老城区下水管网改造、棚户区改造等民生工程却以“资金紧张”为由一再拖延。该市长的行为警示我们，树立正确政绩观必须（A）。
A.坚持以人民为中心，把为民造福作为最大政绩
B.将个人升迁作为工作的根本动力
C.追求“短平快”项目，快速提升城市形象
D.将权力视为个人谋取私利的工具
44、某贫困县县委书记为在上级考核中“争先进位”，强行要求各乡镇虚报特色产业产值，并重金聘请团队包装“乡村振兴示范点”，甚至将未完工的项目粉刷一新供人参观。结果该县“数字政绩”亮眼，但群众收入并未增加，反而因形式主义加重了基层负担。这警示我们，正确政绩观要求（C）。
A.把官位高低作为衡量人生价值的唯一标准
B.追求数据亮眼，确保在同类地区排名靠前
C.正确处理“显绩”与“潜绩”关系，坚持实事求是
D.把主要精力放在向上级展示工作亮点上
45、某开发区管委会主任在位期间，利用职权违规为其亲属承包多项区内绿化工程，并默许企业降低环保标准以换取“招商业绩”。虽然短期内GDP数据上升，但生态环境遭到破坏，群众投诉不断。这一案例说明，树立正确政绩观必须（C）。
A.把个人利益、家族利益摆在首位
B.以牺牲长远利益换取短期经济增长
C.坚持公私分明，正确处理局部利益与全局利益、当前利益与长远利益的关系
D.只要经济指标好看，其他问题可以“先上车后补票”
46、某县县长任职五年，从未上过报纸头条，但他走遍了全县所有村落，推动解决了偏远山区饮水困难、危房改造、乡村道路硬化等“小事”。离任时，数千群众自发冒雨送行。这位县长的经历告诉我们，正确的政绩观应当（A）。
A.将权力用于服务群众，把群众口碑作为最高奖赏
B.认为“默默无闻”就是没本事，要善于炒作自己
C.追求轰动效应，干几件“大事”留名
D.将职位当作谋取更大利益的跳板
47、某省发改委副主任调任某市任市长，到任后他摒弃“镀金”“过渡”心态，带领团队扎实用三年时间调研产业基础，制定符合本地实际的长远发展规划，不急功近利上马“高大上”项目。离任后，该市经济进入良性发展轨道，后人评价“功成不必在他任期”。这启示我们，对待地位和政绩应当（B）。
A.把岗位当作“跳板”，追求在最短时间内“出彩”
B.树立“功成不必在我，功成必定有我”的胸怀
C.追求个人名声，让后人记住自己的“大手笔”
D.地位越高越要急于求成，以证明自己的能力
48、党的二十大和二十届四中全会，对公共安全治理模式提出的转型方向是（A）。
A.向事前预防转型
B.向信息化管理转型
C.向事后救助转型
D.向专业化救援转型
49、2019年中央政治局第十九次集体学习时，习近平总书记对应急救援队伍建设提出的首要标准是（D）。
A.反应灵敏
B.作风过硬
C.本领高强
D.专常兼备
50、习近平总书记强调要“抓好安全生产”，并明确指出各级党委、政府要正确处理安全和发展的关系，强调各级党委和政府必须牢固树立的红线意识是（C）。
A.发展决不能以破坏环境为代价
B.发展决不能以牺牲稳定为代价
C.发展决不能以牺牲安全为代价
D.发展决不能以高耗能为代价
51、2026年3月习近平总书记在北京考察并看望慰问基层干部群众时强调，要加强（A）防灾减灾救灾和应急能力建设，不断提升城市公共安全水平。
A.城乡基层
B.重点行业
C.城市核心区
D.偏远山区
52、习近平总书记在中央政治局常委会上明确指出：对易发重特大事故的行业领域采取（D）工作机制，推动安全生产关口前移。
A.统一指挥、分级负责
B.动态监测、实时预警
C.专常兼备、平战结合
D.风险分级管控、隐患排查治理双重预防
53、新任县委书记到任不满一个月，就安排了两类调研点：一类是县里挂了号的“明星乡镇”，另一类是信访件最多的老旧社区。秘书不解地问：“领导，咱们要不要先去发达一点的开发区看看？”书记摇摇头说：“看盆景不是目的，拔钉子才是根本。”书记所说的更要到（D）去解决问题。
A.偏远山区
B.发达地区
C.红色故里
D.困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方
54、某市应急管理局接到上级关于“加强基层防灾减灾物资储备”的紧急通知。局长为了体现“落实速度”，要求办公室当天立即下发转发通知，并要求各乡镇街道次日下班前报送落实情况报告及现场照片。至于各乡镇是否真正缺物资、缺什么物资、后续如何调配，局长并未过问。这一做法，最典型地反映了形式主义、官僚主义在哪方面的表现？（B）
A.贪图虚名，弄虚作假
B.文来文往，以文件落实文件
C.推诿扯皮，不愿担责
D.脱离群众，态度蛮横
55、某镇为迎接农村人居环境整治考核，连夜组织人员将公路沿线的农房外墙统一粉刷成白色，并在垃圾堆放点前修建遮挡墙。然而，对于村民多次反映的污水管网老化问题，镇政府却以“上级没要求、资金不足”为由拖延不办。这一做法主要属于下列（B）的作风问题。
A.官僚主义，推诿扯皮
B.形式主义，做表面文章
C.享乐主义，贪图安逸
D.奢靡之风，铺张浪费
56、某市在编制“十五五”规划时，明确提出要同步推进产业升级、民主法治建设、文化惠民工程、社会保障完善和生态保护修复。这一做法直接体现了（B）。
A.协调推进“四个全面”战略布局
B.统筹推进“五位一体”总体布局
C.贯彻落实新发展理念
D.坚持以人民为中心的发展思想
57、某市住建局局长在审批一项老旧小区改造方案时，发现设计单位未实地勘察，直接套用外省图纸。他当即退回方案并要求：“必须把情况摸清摸透，不能搞‘水土不服’的设计。”这一做法最符合“三严三实”中的哪一项要求？（B）
A.严以用权
B.谋事要实
C.创业要实
D.做人要实
58、某县委组织部部长在审阅干部年度考核材料时，发现一名副局长在项目申报中虚报数据、夸大业绩。部长在常委会上指出：“这样的干部，首先要解决的是做人的基本问题。”部长所说的“做人的基本问题”，指向的是“三严三实”中的哪一项？（D）
A.严以律己
B.创业要实
C.严以修身
D.做人要实
59、为落实“统筹发展和安全”要求，某乡镇在推动乡村振兴（发展）的同时，加强村级应急避险场所建设、开展防灾减灾宣传培训，其核心目的是（B）。
A.提升基层治理水平
B.实现高质量发展和高水平安全良性互动
C.完善应急物资储备体系
D.培育全民安全文化
60、某市召开市委常委会会议，专题研究全年重点工作。市委书记在开场时强调：“各位常委、各位副市长，我们身上的担子千钧重，但首先要搞清楚什么是我们的政治职责。无论是抓经济、抓稳定、抓民生，都不能忘了根本。有一项职责，总书记反复强调，是我们必须扛在肩上的首要任务，那就是（B）”。根据习近平总书记关于领导干部政治职责的重要论述，市委书记最可能强调的是？
A.确保地方财政收入稳定增长
B.防范化解重大风险
C.推进招商引资项目落地
D.提升城市形象和知名度
61、某工业园区在新建化工项目时，提前开展安全风险评估、规范布局防控设施，而非等到事故发生后再进行处置，这一做法精准践行了公共安全治理模式转型的核心要求，即（B）。
A.统筹发展和安全，实现高质量发展和高水平安全良性互动
B.推动公共安全治理模式向事前预防转型，践行全周期治理
C.推进应急管理体系和能力现代化
D.构建大安全大应急框架
62、某乡镇针对汛期洪涝灾害，提前排查河道隐患、加固堤坝、开展避险演练，同时制定灾后恢复重建方案，覆盖“源头防控到恢复重建”各环节，其核心遵循的是（B）。
A.强化基层应急处置能力建设
B.公共安全全周期治理要求
C.健全应急物资储备体系
D.培育全民防灾减灾意识
63、为给中国式现代化提供坚实安全保障，某省份投入资金升级应急通信设备、建强专业应急救援队伍、整合跨区域应急资源，打破部门壁垒形成应急合力，这一举措主要践行的是（C）。
A.公共安全全周期治理要求
B.应急管理源头防控工作要求
C.加快推进应急管理体系和能力现代化，构建大安全大应急框架
D.全民安全素养提升相关要求
64、某街道应急管理站在一次社区消防检查中发现，辖区内老旧小区普遍缺少应急疏散指示标识，居民对最近的避难场所位置“说不清、找不到”。站长在整改方案中提出，必须让居民“出门看得见标识，遇险找得到地方”。这一整改要求，最直接对应的是（B）。
A.完善乡镇应急消防工作机制
B.建设规范化应急避险场所及指引标识
C.配备基层应急通信装备
D.开展综合减灾示范社区创建
65、某市应急管理局在推进“综合应急处置保障能力提升行动”中，强调（B），即整合了全市应急资源信息，建成“应急指挥一张图”系统，可实现灾害现场视频实时回传、救援力量精准调度、物资库存动态掌握。该系统投入使用后，全市应急响应时间平均缩短30%。
A.强化应急救援队伍建设
B.提升应急指挥信息化水平
C.完善应急物资储备布局
D.健全应急预案演练体系
66、某消防救援支队在推动消防救援工作现代化进程中，针对高层建筑火灾扑救难题，引进了侦察无人机、灭火机器人和智能空呼系统，并组建了高层建筑灭火专业队，开展常态化实战演练。该支队的做法主要聚焦于（D）。
A.优化消防站点布局
B.扩大消防宣传覆盖面
C.简化消防审批流程
D.增强灭火救援专业化能力
67、某省应急管理厅印发《综合应急处置保障能力提升行动实施方案（2025—2027年）》，要求各地重点推进以下工作，其中（D）不符合该行动方案主题。
A.建设省级区域性应急物资储备库，优化跨区域调拨机制
B.组建省级重型地质灾害应急救援队，配备先进搜救装备
C.完善应急通信网络，为偏远乡镇配备卫星电话和无人机中继站
D.要求所有生产经营单位自行购置大型消防车辆
68、某山区县经历“7·16”特大暴雨后，通往三个乡镇的公路全部中断，通信基站受损。县应急管理局紧急启动物资保障预案，但发现此前签订的矿泉水、方便面供应企业均位于县城，车辆无法进入灾区；而省级物资储备库距离较远，预计48小时才能抵达。最终，靠的是当地村民在灾前自行储备的粮食和附近小卖部库存，支撑了初期救援。这次教训说明，极端条件下最可靠的“第一响应物资”应当是（C）。
A.省级战略物资储备
B.企业协议代储物资
C.家庭和社区基础应急物资储备
D.大型超市商业库存
69、国家矿山应急救援某队在年度工作总结会上，队长部署下一年度重点工作时强调：“我们要始终牢记‘对党忠诚、纪律严明’的训词精神，把党支部建在中队、党小组建在班组，确保每一位指战员在关键时刻都能听党指挥、能打胜仗。这是我们这支队伍的根和魂。”队长所强调的内容，最直接体现的是加强队伍建设的（A）。
A.政治建队
B.改革建队
C.科技建队
D.人才建队
70、国家危险化学品应急救援某基地近期列装了多款新型装备，并配套开发了“危化品事故辅助决策系统”，可通过大数据分析快速生成处置方案。基地主任在验收时表示：“我们要用这些新装备、新技术，把救援效能提上去，让指战员更安全。”该基地的这一做法，主要体现了加强队伍建设的哪些要求？（B）
A.政治建队与人才建队
B.科技建队与新质生产力应用
C.改革建队与实战化训练
D.人才建队与实战化训练
71、习近平总书记针对重特大安全生产事故作出重要指示，强调发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条（A）。
A.不可逾越的红线
B.不能触碰的高压线
C.必须坚守的底线
D.绝对服从的命令
72、习近平总书记指出，当领导干部就是要有担当意识，要经常讲底线思维，要有充分准备，要有戒惧之心，即就是要有（B）。
A.风险意识
B.忧患意识
C.责任意识
D.大局意识
73、习近平总书记强调，要严格事故调查、严肃责任追究，解决（C）的问题。
A.失之于宽、失之于松
B.失之于软、失之于松
C.失之于软、失之于宽
D.失之于松、失之于宽
74、习近平总书记在中央全面深化改革委员会会议上指出，要健全统一的应急物资保障体系，按照（B）的原则。
A.统一管理、统筹调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效
B.集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效
C.统一管理、集中调拨、平时服务、灾时应急、采储并举、节约高效
D.集中管理、统一调度、平时服务、灾时应急、采储结合、节约优先
75、习近平总书记就安全生产作出重要指示，强调生命重于泰山，各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢（C）。
A.安全发展观
B.人民至上理念
C.安全发展理念
D.生命至上理念
76、习近平总书记在中央政治局常委会上强调，防汛救灾要坚持（D）的原则，宁可备而不用，不可用时无备。
A.预防预备和应急救援相结合
B.以防为主、防抗救相结合
C.人民至上、生命至上
D.预防预备和应急处突相结合
77、全国安全生产电视电话会议传达习近平总书记重要指示，强调安全生产要坚持（B）。
A.党政同责、一岗双责、齐抓共管、依法追责
B.党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责
C.党政同责、一岗双责、齐抓共管、严肃问责
D.党政同责、一岗双责、齐抓共管、终身追责
78、2023年2月22日，习近平总书记对内蒙古阿拉善左旗煤矿坍塌事故作出重要指示，要求以（D）的责任感，全面排查各类安全隐患。
A.如履薄冰
B.如临深渊
C.放心不下
D.时时放心不下
79、习近平总书记对云南昭通市镇雄县山体滑坡作出重要指示，强调春节临近，叠加寒潮天气影响，各地区和有关部门要紧盯风险隐患，压实各方责任，防范遏制（B）发生。
A.重特大安全事故
B.重大人员伤亡事件
C.群死群伤事件
D.重大自然灾害
80、2026年4月28日，习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时强调，要站在统筹（D）的战略高度，做好防灾减灾救灾工作。
A.发展和安全
B.高水平发展和高水平安全
C.经济发展和社会稳定
D.高质量发展和高水平安全
81、2026年4月28日，习近平总书记指出，降低灾害风险，减轻灾害损失，重在（A）。
A.事前预防
B.源头管控
C.工程治理
D.隐患排查
82、2026年5月4日，习近平总书记对湖南长沙浏阳市烟花厂爆炸事故作出重要指示，要求抓好重点行业领域（B）。
A.隐患排查整治
B.风险隐患排查整治
C.安全专项整治
D.安全生产大检查
83、2023年6月22日，习近平总书记对宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故作出重要指示，要求以（A）的责任感，抓实抓细工作落实。
A.“时时放心不下”
B.“事事心中有底”
C.“处处如履薄冰”
D.“夜夜睡不安稳”
84、《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》，就推进公安消防和武警森林部队转制、组建国家综合性消防救援队伍，建设中国特色（A）作出部署。
A.应急救援的主力军和国家队
B.综合性常备应急骨干力量
C.地方应急管理的主体力量
D.专业救援的辅助协同力量
85、《习近平谈治国理政》第五卷中强调，极限思维是（A）。
A.凡事从最坏处着眼、做最充分的准备
B.追求资源利用最大化、实现最优结果
C.忽略小概率风险、聚焦常规性挑战
D.以历史平均值作为决策的唯一依据
86、在应急管理工作中，党组织发挥领导核心作用，对应急处置工作作出全局性、方向性决策，科学研判形势，果断下达指令。这体现的是党组织在应急工作中的（B）作用。
A.组织保障
B.决策指挥
C.统筹协调
D.政治动员
87、应急管理系统党建工作的核心任务是引领保障应急管理事业高质量发展，把党的政治优势、（B）转化为应急管理的发展优势、治理效能。
A.制度优势
B.组织优势
C.群众优势
D.纪律优势
88、为贯彻落实党的二十届四中全会精神，坚持党的全面领导，提高防灾减灾救灾能力，推进（B）。
A.完善应急物资储备体系
B.应急管理体系和能力现代化
C.强化应急救援队伍建设
D.科技赋能应急管理
89、改进工作作风、密切联系群众，根据八项规定精神，领导干部下基层调研时应避免的行为是（A）。
A.走“经典路线”，看“盆景”典型
B.轻车简从，减少陪同人员
C.深入群众，倾听真实意见
D.随机走访，不事先打招呼
90、下列体现了中央八项规定精神对精简文件简报要求的是（D）。
A.下级单位文件必须照抄照搬上级文件表述
B.文件简报越长越能体现工作重视程度
C.各部门简报应尽量多办几种，全面反映工作
D.没有实质内容、可发可不发的文件简报，一律不发
91、根据八项规定及其细则精神，在公务活动和个人生活中，党员干部应杜绝的行为是（B）。
A.在单位食堂正常用餐
B.违规出入私人会所
C.按规定报告个人婚丧喜庆事宜
D.自费购买节礼赠送亲友
92、中央八项规定精神的长期有效落实，依赖于（C）。
A.仅靠年终一次检查
B.主要依靠媒体宣传
C.常态化监督检查和严肃执纪问责
D.完全依赖党员干部个人自觉
93、党建引领应急管理体现在（A），全方位保障应急管理工作方向正确、推进有力。
A.思想引领
B.技术引领
C.设备引领
D.资金引领
94、习近平对重庆彭水县山体崩塌作出重要指示强调科学组织搜救，加强（B）和巡查排险，切实保障人民群众生命财产安全。
A.监视监测
B.监测预警
C.排查预警
D.监视排查
95、科学的应急救援队伍建设理念，对于我国应急救援事业的发展与完善至为关键。当前，应特别注意“体系”和“（B）”理念对应急救援队伍建设的指引作用。
A.快速响应
B.平战结合
C.理论
D.理论指导
96、《现代化应急体系建设“十五五”规划》要求，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展为主题，以（C）为主线，以改革创新为根本动力。
A.推动经济高速增长
B.增加地方财政收入
C.推动治理模式向事前预防转型

D.防范化解重大安全风险
97、某市应急管理局在推进安全风险防控工作中，要求建立（C），做到防患未然，并实现“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”的警示教育效果。
A.事故责任终身追责体系
B.应急预案数字化管理平台
C.隐患排查治理、风险预防预控体系
D.安全生产标准化考评体系
98、中共中央政治局第二十五次集体学习时，习近平总书记指出，要树牢（B），不断提升大灾巨灾应对处置能力。
A.战略思维和历史思维
B.底线思维和极限思维
C.辩证思维和系统思维
D.创新思维和法治思维
99、中共中央政治局第二十五次集体学习时，习近平总书记强调，要强化应对自然灾害的科技支撑和（A）。
A.法治保障
B.资金保障
C.人才保障
D.物资保障
100、中共中央政治局第二十五次集体学习时，习近平总书记指出，（A）是抵御自然灾害的第一线。
A.基层
B.企业
C.学校
D.社区
101、中共中央政治局第二十五次集体学习时，习近平总书记强调，要树立和践行正确政绩观，坚决纠正（B）等倾向。
A.重经济轻生态、重建轻管
B.重发展轻安全、重救灾轻预防
C.重眼前轻长远、重显绩轻潜绩
D.重城市轻农村、重生产轻生活
102、中央八项规定精神所着力解决的“四风”问题，下列哪一项不属于“四风”问题？（B）
A.形式主义
B.本位主义
C.官僚主义
D.奢靡之风
103、某市召开安全生产工作会议，传达学习习近平总书记关于安全生产的重要论述。会议强调，要树立安全发展理念，弘扬（A），健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
A.生命至上、安全第一的思想
B.预防为主、防治结合的思想
C.人民至上、生命至上的思想
D.安全发展、红线意识的思想
104、在防灾减灾救灾工作部署会上，领导指出要努力实现从注重灾后救助向注重（B）转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。
A.灾中应急
B.灾前预防
C.常态减灾
D.源头治理
105、某省在安全生产责任落实中强调，要坚决落实安全生产责任制，切实做到（C），该担责任的时候不负责任，就会影响党和政府的威信。
A.管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全
B.安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位
C.党政同责、一岗双责、失职追责
D.全覆盖、零容忍、严执法、重实效
106、安全生产是民生大事，要把（B），守土有责，敢于担当，让人民群众安心放心。
A.安全隐患消灭在萌芽状态
B.重大风险隐患当成事故来对待
C.隐患排查做到全覆盖、零容忍
D.安全生产责任制落实到岗位和人头
107、某地在推进安全发展过程中，将遏制重特大事故作为安全生产整体工作的（B），在煤矿、危化品、道路运输等领域抓紧规划实施生命保护工程。
A.“警戒线”
B.“牛鼻子”
C.“高压线”
D.“生命线”
108、在防汛抗洪工作部署中，上级要求各有关地区、部门和单位要树立全国一盘棋思想，强化责任，形成合力。对工作失职造成重大人员伤亡和财产损失的，要（B）。
A.严肃批评教育
B.依法追责
C.调离工作岗位
D.通报曝光
109、某地发生一起化工企业爆炸事故后，当地政府立即组织所有同行业企业召开现场警示会，要求深刻吸取教训，全面排查自身隐患。这体现了安全生产工作中的（C）要求。
A.四不放过
B.党政同责、一岗双责
C.一厂出事故、万厂受教育
D.三管三必须
110、中共中央政治局第二十五次集体学习时习近平总书记指出，基层是抵御自然灾害的第一线，抓基层、强基础的工作始终不能放松。要加强基层防灾减灾救灾能力，需要重点完善（A）。
A.基层应急救援力量体系
B.基层应急指挥信息化体系
C.基层应急产业市场化体系
D.基层应急法治化体系
2.多选题（共40题）

1、习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词的“四句话方针”为（ABCD）
A.对党忠诚
B.纪律严明
C.赴汤蹈火
D.竭诚为民
E.人民至上
F.有警必出
2、对党忠诚，确立的是政治建队的根本方针，具体体现在（ABF）
A.始终坚持党的绝对领导
B.坚定理想信念，强化理论武装
C.赴汤蹈火
D.防范化解重大安全风险
E.以防为主，防救结合
F.严守政治纪律和政治规矩，不折不扣执行党的决策指示
3、纪律严明，确立的是打造过硬队伍的根本路径，具体体现在（ABCD）
A.坚持纪律部队建设标准，用铁打的纪律打造铁的队伍
B.坚持依法治队，建立健全符合纪律部队特点的制度法规和运行机制
C.坚持从严治队，严格落实各项规章制度
D.坚持全面从严治党。依法从严治队，以上率下，严格监督执纪，层层压实责任
E.将政治建设摆在首位，用党的创新理论武装头脑
F.常态化开展作风整顿，靶向整治突出问题
4、赴汤蹈火，确立的是忠诚履行使命的根本指向，具体体现在（ABD）
A.时刻听从党和人民的召唤
B.大力提高抢大险、救大灾、打大仗能力
C.营造风清气正的政治生态
D.注重培育战斗精神，练就科学高效、专业精准的过硬本领
E.增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”
F.永远做党和人民的忠诚卫士
5、竭诚为民，确立的是一切为了人民的根本宗旨，具体体现在（ABCF）
A.始终把人民放在心中最高位置，把服务人民作为一切工作的根本出发点和落脚点，把人民褒奖作为最高荣誉
B.自觉践行以人民为中心的发展思想，视人民利益高于一切，尽心竭力守护民生民安
C.积极回应人民群众新期待新要求
D.坚决做到闻令即动。快速反应
E.统筹抓好领导干部和基层队伍的政治自觉
F.永远做人民群众的贴心人
6、提高防灾减灾救灾能力是一项复杂的系统工程，必须全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持（ACF），认真践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，主动服务中国式现代化全局，与社会发展相适应、与应对气候变化相适应。
A.党的全面领导
B.完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型
C.坚持人民至上、生命至上
D.加强应急指挥、安全生产等工作，有效遏制重特大事故
E.要筑牢“防”的屏障，发展壮大群防群治力量
F.坚持统筹发展和安全
7、中央八项规定精神所着力解决的“四风”问题包括（ACDE）。
A.形式主义
B.本位主义
C.官僚主义
D.享乐主义
E.奢靡之风
8、改进工作作风、密切联系群众，根据八项规定精神，领导干部下基层调研时应避免哪些行为？（ABCD）
A.走“经典路线”，看“盆景”典型
B.组织群众迎送，铺设迎宾地毯
C.悬挂欢迎标语，安排合影留念
D.收取基层准备的土特产和纪念品
E.轻车简从，减少陪同人员
9、下列（ABCD）体现了中央八项规定精神对精简文件简报的要求。
A.没有实质内容、可发可不发的文件简报，一律不发
B.文件简报应尽可能使用电子方式传输，减少纸质件
C.各部门简报原则上只保留一种
D.严格控制文件篇幅，倡导“短实新”文风
E.下级单位文件必须照抄照搬上级文件表述
10、根据八项规定及其细则精神，在公务活动和个人生活中，党员干部应杜绝（ABCDE）行为。
A.违规出入私人会所
B.在企业食堂安排具有接待性质的宴请
C.借婚丧喜庆事宜敛财
D.用公款购买赠送节礼
E.接受可能影响公正执行公务的健身、娱乐活动
11、中央八项规定精神的长期有效落实，依赖于（ABCDE）机制。
A.常态化监督检查和严肃执纪问责
B.健全细化配套制度，扎紧制度笼子
C.强化思想教育和党性锤炼
D.依靠群众和媒体的监督力量
E.坚持以上率下，层层压实责任
12、党建引领应急管理体现在哪些方面（ABC），全方位保障应急管理工作方向正确、推进有力。
A.思想引领
B.组织引领
C.行动引领
D.技术引领
13、党的纪律主要包括（ABC），应急管理系统党员干部需全面遵守，筑牢纪律防线。
A.政治纪律、组织纪律
B.廉洁纪律、群众纪律
C.工作纪律、生活纪律
D.学习纪律、保密纪律
14、应急管理中党组织的组织协调工作包括（ABCD），凝聚各方合力，提升应急处置能力。
A.调配救援队伍
B.协调物资供应
C.安排受灾群众安置
D.制定救援计划
15、加强应急管理党建引领的措施有（ABCD），推动党建与应急管理深度融合。
A.强化党员应急培训
B.完善党组织建设
C.建立应急工作激励机制
D.推动党建与应急演练、隐患排查结合
16、党员在应急管理中发挥模范带头作用表现为（ABCD），践行党员使命担当。
A.冲在救援一线
B.积极宣传应急知识
C.协助维持秩序、排查隐患
D.主动参与应急物资筹备
17、2019年中央政治局第十九次集体学习时指出，应急管理承担的重要职责包括（ABCD）。
A.防范化解重大安全风险
B.及时应对处置各类灾害事故
C.保护人民群众生命财产安全
D.维护社会稳定
E.推动经济发展
18、2016年在河北唐山考察时，习近平总书记提出的防灾减灾救灾工作“三个转变”包括（ABC）。
A.从注重灾后救助向注重灾前预防转变
B.从应对单一灾种向综合减灾转变
C.从减少灾害损失向减轻灾害风险转变
D.从政府主导向市场参与转变
E.从应急管理向常态管理转变
19、2019年中央政治局第十九次集体学习强调，要建立的应急救援队伍应具备哪些标准（ABCD）。
A.专常兼备
B.反应灵敏
C.作风过硬
D.本领高强
E.装备精良
20、习近平总书记关于应急管理的重要论述中强调，要强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的（ABCD）。
A.科学化
B.专业化
C.智能化
D.精细化
E.市场化
21、各级党委和政府领导干部的政治职责包括（ABD）。
A.防范化解重大风险
B.坚持守土有责、守土尽责
C.推动经济快速发展
D.正确处理安全与发展的关系
E.确保财政收入增长
22、中部某县在推进乡村振兴产业项目时，县委督查室收到基层干部的普遍反映：为了应对上级各类检查，大家不得不花大量时间填写各种台账、打印会议签到表、补拍帮扶照片；一些职能部门为了体现“政策全覆盖”，不顾各村实际条件，要求统一模式上马项目；甚至出现上级来调研时，提前规划好路线、安排“群众演员”的现象。县委书记在全县大会上痛批：“这哪是贯彻政策，这是在糊弄政策！”结合中央关于反对形式主义、官僚主义的论述，下列选项中，属于上述场景中阻碍党中央决策部署贯彻落实的具体表现有（ABC）。
A.过度留痕，把“痕迹”当“政绩”
B.照搬照套，政策执行“一刀切”
C.搞“经典路线”，调研看“盆景”不看“后院”
D.上班迟到早退，服务窗口态度生硬
23、某市在推进“放管服”改革、优化营商环境过程中，暴露出以下现象：①市发改委未调研本地企业需求，直接照搬外省“市场准入负面清单”，导致部分本地优势产业被误限；②市审批局推出“秒批”服务，但因系统漏洞造成多家企业信息泄露，审批局却以“技术问题”为由推卸责任；③分管副市长下基层调研优化政策落实情况，提前三天通知企业，要求准备汇报材料和观摩路线，调研时只看示范点、不听一线员工意见；④某开发区为赶项目进度，在环评未通过的情况下默许企业违规开工，造成严重环境污染。其中，属于形式主义、官僚主义具体表现，且阻碍党中央决策部署贯彻落实的有（ABC）。
A.照搬外省负面清单
B.推卸信息泄露责任
C.提前通知、只看示范点
D.默许企业违规开工
24、某县在学习贯彻党的二十大精神会议上，部署了以下重点工作：①出台《城乡规划条例》，强化规划刚性约束；②深化科技体制改革，激发创新活力；③开展基层党建“强基提质”行动；④实施重点流域水环境综合治理。其中，属于“四个全面”战略布局中战略举措的有（ABC）。
A.①
B.②
C.③
D.④
25、某市纪委监委在查办一起工程招投标违纪案件时，发现涉案局长在自我剖析材料中写道：“平时总认为不贪不占就是好干部，对项目论证把关不严，导致决策失误。”依据“三严三实”要求，该局长主要违背了（ACD）。
A.谋事要实
B.严以用权
C.创业要实
D.做人要实
26、某乡镇党委书记在民主生活会上自我批评：“有时认为只要不碰红线，工作方法粗糙点没关系；下基层调研走马观花，群众反映的饮水难问题拖了半年才解决；看到别的乡镇上项目，自己心里着急，也盲目跟风上了一个不符合本地实际的加工厂。”对照“三严三实”，该书记的问题主要表现在（ABD）。
A.严以律己不严
B.谋事不实
C.严以用权不严
D.创业不实
27、某市在开展“三严三实”专题教育回头看时，通报了以下案例：①某局长为出政绩，虚报招商引资数据；②某科长在审批中吃拿卡要，不给好处不办事；③某主任下基层调研，提前通知、安排路线，只听汇报不看现场；④某副局长工作挑肥拣瘦，遇到矛盾绕着走。其中，属于“三严三实”中“三实”方面存在问题的有（ACD）。
A.①虚报数据
B.②吃拿卡要
C.③调研走形式
D.④遇事绕着走
28、某企业在推进生产线智能化升级（高质量发展）过程中，为践行“统筹发展和安全”原则、实现发展与安全良性互动，可采取的应急管理相关举措有（ACDE）。
A.压实企业安全生产主体责任，完善安全生产管理制度
B.忽略安全投入，优先保障生产升级资金
C.强化员工安全培训，提升本质安全水平
D.配套建设应急处置设施，健全应急响应机制
E.定期开展安全风险排查，及时整改各类安全隐患
29、地方政府在落实党的二十届四中全会应急管理精神、践行“统筹发展和安全”要求时，下列做法符合“高质量发展和高水平安全良性互动”的有（ABDE）。
A.在规划产业园区时，同步规划应急救援基地和风险防控设施
B.推动高危行业绿色转型升级，减少安全隐患的同时提升产业竞争力
C.只注重经济发展速度，弱化安全生产和防灾减灾工作
D.健全风险隐患排查治理机制，为高质量发展筑牢安全屏障
E.加大应急科技投入，运用智能化手段提升风险监测预警能力
30、某县近年来换了三任县委书记，每一任都推出了全新的县域发展战略：第一任提出“工业强县”，大搞开发区建设；第二任认为工业污染大，转向“生态旅游县”，拆了部分厂房搞景区；第三任上任后，又提出“打造区域物流枢纽”，重新规划园区。结果十年过去了，该县产业“反复折腾”，经济发展停滞不前，财政却因频繁拆建背上了沉重债务。这一现象警示我们，树立正确政绩观必须坚持（ABCD）。
A.保持战略定力和政策连续性，发扬钉钉子精神，一张蓝图绘到底
B.处理好“显功”与“潜功”的关系，多做为后人做铺垫、打基础的长远之事
C.尊重客观规律，深入调研论证，避免脱离实际的“翻烧饼”式决策
D.强化制度约束，完善政绩考核评价机制，杜绝“一个人一个思路”的短视行为
31、某企业为落实“推动公共安全治理模式向事前预防转型”要求，践行全周期治理理念，可采取的应急管理举措有（ABCE）。
A.源头防控：定期开展安全风险排查，从源头消除生产安全隐患
B.过程管控：加强生产全流程安全监管，杜绝违规操作行为
C.应急准备：完善应急处置预案，开展常态化应急演练
D.事后处置：事故发生后优先抢救财产，再开展隐患整改
E.恢复重建：事故处置完成后，完善防控措施、恢复正常生产秩序
32、地方政府在推进公共安全治理模式转型、落实全周期治理要求时，下列做法符合“从事后处置转向全周期治理”的有（ABCD）。
A.源头防控：在城市规划中划定自然灾害风险红线，避免危险区域开发
B.过程管控：建立风险隐患常态化排查机制，及时整改各类安全问题
C.应急准备：建设应急避险场所、储备应急物资，提升应急响应能力
D.高效处置：事故灾害发生后，快速启动应急预案，科学开展救援处置
E.忽视预防：只投入资金用于事故灾后处置，不开展源头防控和应急准备
33、地方政府在推进应急管理体系和能力现代化、构建大安全大应急框架过程中，下列做法符合“为中国式现代化提供安全保障”要求的有（ABCD）。
A.整合各类应急资源，搭建统一高效的应急指挥调度体系
B.强化应急科技赋能，运用大数据、物联网提升风险监测预警能力
C.建强基层应急力量，完善乡镇（街道）应急处置保障体系
D.加强跨区域应急协作，提升重大灾害事故协同处置能力
E.缩减应急投入，优先保障经济发展相关资金
34、某县应急管理局局长在全县防灾减灾工作会议上部署年度重点工作：“今年我们要聚焦基层基础，把‘最后一公里’真正打通。一是乡镇应急消防站所不能只挂牌子不干事，必须实体化运行；二是山区几个乡镇通信盲区必须覆盖；三是每个村都要让老百姓知道遇险往哪跑、往哪躲；四是要以点带面，争取年内有两个乡镇达到国家级标准。”局长的四项部署，分别对应强化基层防灾减灾能力的哪些举措？（ABCD）
A.完善乡镇（街道）应急消防机制
B.建设应急通信设施
C.建设应急避险场所
D.创建综合减灾示范县（乡镇）
E.丰富应急物资器材库
35、某市应急管理局组成调研组，深入去年受灾较重的三个乡镇开展“回头看”。调研发现：甲镇虽有应急避难场所牌子，但场所内无水无电，群众反映“真有事不敢去”；乙镇在洪灾时通信中断，镇里与各村失联长达6小时；丙镇应急消防工作由农业办兼管，平时没人抓、急时没人顶。调研组长在报告中写道：“基层防灾减灾能力建设，必须补短板、强弱项，不能留死角。”针对上述三个乡镇暴露出的问题，该市下一步应重点强化哪些方面？（ABC）
A.规范应急避难场所建设和管理，确保随时可用
B.加强基层应急通信保障，解决“断路断网”下的通信难题
C.健全乡镇应急消防工作机构，明确专人专责
D.立即申报一批综合减灾示范县，以创建促提升
36、2023年2月22日，习近平总书记对内蒙古阿拉善左旗煤矿坍塌事故作出重要指示，要求（ABC）。
A.千方百计搜救失联人员、全力救治受伤人员
B.科学组织施救，加强监测预警，防止发生次生灾害
C.要尽快查明事故原因，严肃追究责任，并举一反三，杜绝管理漏洞。
D.举一反三开展全国大检查
E.谨慎抓细抓实安全风险隐患排查
37、2026年5月22日，习近平总书记对山西长治煤矿瓦斯爆炸事故作出重要指示，强调当前正值汛期，要加强应急值守，扎实做好（CD）。
A.要汲取事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦，深入排查整治各类风险隐患，坚决防范遏制重特大事故发生
B.风险排查
C.防汛救灾工作
D.切实维护人民群众生命财产安全
E.灾后恢复重建
38、2023年11月16日，习近平总书记对山西吕梁永聚煤矿火灾事故作出重要指示，要求针对冬季火灾事故易发多发等情况，（AB）。
A.举一反三，深入排查重点行业领域风险隐患，完善应急预案和防范措施
B.压实各方责任，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定
C.建立长效机制
D.完善应急准备能力
E.制定现场处置措施
39、2013年11月24日，习近平总书记在青岛指导事故抢险工作时强调，要建立安全生产检查工作责任制，实行（AB）。
A.谁检查、谁签字、谁负责
B.不打折扣、不留死角、不走过场，务必见到成效
C.不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场
D.谁主管、谁负责
E.全覆盖、零容忍、严执法、重实效
40、中共中央政治局就提高防灾减灾救灾能力进行第二十五次集体学习，习近平总书记指出，提升大灾巨灾应对处置能力需要重点树牢的两种思维是（BC）。
A.战略思维
B.底线思维
C.极限思维
D.法治思维
E.群防群治思维
（二）法律法规和规章标准

1.单选题（共485题）

1、根据《中华人民共和国危险化学品安全法》，危险化学品目录由（C）会同有关部门确定。
A.公安部
B.生态环境部
C.国务院应急管理部门
D.交通运输部
2、危险化学品安全管理工作坚持的方针是（A）。
A.安全第一、预防为主、综合治理
B.预防为主、防治结合
C.安全第一、效率优先
D.管行业必须管安全
3、危险化学品单位的主要负责人对本单位的危险化学品安全生产工作负（B）。
A.监督责任
B.全面责任
C.直接责任
D.协调责任
4、某化工厂因实验需要，计划采购一批剧毒化学品。厂安全科科长安排新入职的小王去办理购买许可证，小王应（B）。
A.前往市应急管理局，申请办理安全生产许可证变更手续
B.携带相关材料到所在地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品购买许可证
C.联系市交通运输主管部门，咨询危险货物道路运输许可证的办理流程
D.向区生态环境分局报备，获取危险化学品环境管理登记许可
5、危险化学品包装物、容器重复使用的，记录保存期限不得少于（C）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
6、危险化学品生产企业从业人员上岗前应当（A）
A.经过考核合格
B.具有大专以上学历
C.工作满一年
D.取得职业资格证书
7、危险化学品储存设施与居民区的安全距离不符合规定的，由（B）监督整改。
A.县级人民政府
B.所在地设区的市级人民政府应急管理部门会同有关部门监督其所属单位

C.生态环境部门
D.自然资源部门
8、核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证的部门为（B）。
A.国务院
B.应急管理部门
C.市场监管部门
D.公安机关
9、剧毒化学品销售记录的保存期限不得少于（C）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
10、危险化学品道路运输企业驾驶人员日间连续驾驶时间不得超过（C）。
A.2小时
B.3小时
C.4小时
D.5小时
11、危险化学品运输车辆夜间连续驾驶时间不得超过（B）。
A.1小时
B.2小时
C.3小时
D.4小时
12、危险化学品道路运输每次停车休息时间不少于（C）。
A.10分钟
B.15分钟
C.20分钟
D.30分钟
13、通过内河封闭水域运输剧毒化学品的行为是（B）。
A.允许
B.禁止
C.经批准可以
D.仅限军用
14、危险化学品登记机构设在（C）。
A.公安部
B.生态环境部
C.应急管理部化学品登记中心和省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门设立的登记办公室
D.交通运输部
15、危险化学品生产企业发现新的危险特性，应当（A）。
A.立即公告
B.30日内公告
C.60日内公告
D.不公告
16、危险化学品安全使用许可证由（B）核发。
A.县级应急管理部门
B.所在地设区的市级人民政府应急管理部门
C.省级应急管理部门
D.国务院应急管理部门
17、以下（C）危险化学品禁止个人购买
A.农药
B.消毒剂
C.剧毒化学品
D.食品添加剂
18、危险化学品经营企业不得向（A）采购危险化学品。
A.未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业
B.外资企业
C.国有企业
D.民营企业
19、危险化学品运输车辆应当安装（B）。
A.行车记录仪
B.卫星定位监控装置
C.倒车影像
D.疲劳驾驶监测仪
20、危险化学品事故应急救援中，（B）有权下达停产撤人命令。
A.企业法定代表人
B.现场带班人员
C.政府应急管理部门
D.消防救援机构
21、危险化学品单位转产、停产、解散后未处置危险化学品的，由（B）责令改正。
A.公安机关
B.应急管理部门
C.生态环境部门
D.市场监管部门
22、危险化学品生产企业未取得（B）不得生产。
A.经营许可证
B.危险化学品安全生产许可证
C.使用许可证
D.运输许可证
23、危险化学品安全使用许可证适用于（B）。
A.所有化工企业
B.使用量达到规定数量的化工企业
C.危险化学品生产企业
D.危险化学品经营企业
24、危险化学品生产企业销售剧毒化学品时应当查验什么？（B）
A.购买人身份证
B.购买单位持有的相关许可证件或者证明文件
C.营业执照
D.税务登记证
25、危险化学品道路运输通行证由（B）核发。
A.交通运输部门
B.公安机关
C.应急管理部门
D.市场监管部门
26、废弃危险化学品处置由（A）监督管理。
A.生态环境部门
B.应急管理部门
C.履行统一领导职责的人民政府
D.公安机关
27、危险化学品目录由谁适时调整？（C）
A.国务院
B.应急管理部
C.国务院应急管理部门会同有关部门
D.全国人大常委会
28、危险化学品单位从业人员上岗前应当（A）。
A.接受培训并考核合格
B.取得大专学历
C.工作满一年
D.通过心理测试
29、危险化学品生产企业主要负责人应当具备（A）。
A.安全生产知识和管理能力
B.市场营销能力
C.财务管理能力
D.法律知识
30、危险化学品专用储存场所应当符合什么标准？（C）
A.企业标准
B.行业标准
C.国家标准、行业标准
D.地方标准
31、危险化学品建设项目安全设施设计审查未通过（B）。
A.可以边施工边整改
B.不得施工
C.罚款后施工
D.报国务院审批
32、危险化学品生产企业转让新工艺时应当提供（A）。
A.安全论证报告
B.专利证书
C.产品样品
D.销售合同
33、危险化学品使用单位应提供（A）给从业人员。
A.化学品安全技术说明书
B.产品合格证
C.检验报告
D.采购合同
34、危险化学品经营许可证由（A）颁发。
A.县级或设区的市级应急管理部门
B.省级应急管理部门
C.市场监管部门
D.公安机关
35、危险化学品生产企业不得使用（B）。
A.进口工艺
B.国家明令淘汰的工艺
C.自动化工艺
D.连续化工艺
36、危险化学品重大危险源（非港区内）应当报（A）备案。
A.县级人民政府应急管理部门、消防救援机构和有关部门

B.省级人民政府应急管理部门
C.国务院应急管理部门
D.市场监管部门
37、由（B）按照国务院交通运输主管部门的规定进行危险化学品港口建设项目安全条件审查。
A.应急管理部门
B.港口行政管理部门
C.交通运输部门
D.生态环境部门
38、危险化学品包装物生产企业应当取得（B）。
A.安全生产许可证
B.工业产品生产许可证
C.经营许可证
D.使用许可证
39、危险化学品运输车辆警示标志应当符合（C）。
A.企业标准
B.行业标准
C.国家标准
D.地方标准
40、危险化学品事故应急预案应当报（B）备案。
A.公安机关
B.县级以上人民政府应急管理部门
C.生态环境部门
D.交通运输部门
41、危险化学品事故应急救援队伍建立应（B）。
A.专职
B.可以联合建立
C.由政府组建
D.外聘
42、危险化学品单位主要负责人未履行安全生产管理职责导致事故的，依照（A）限制从业。
A.安全生产法
B.刑法
C.劳动法
D.消防法
43、危险化学品事故发生后，事故单位主要负责人应当（A）。
A.立即组织救援并报告
B.先报告后救援
C.等待政府指令
D.自行评估后再行动
44、危险化学品港口建设项目安全设施设计由（B）审查。
A.应急管理部门
B.港口行政管理部门
C.交通运输部门
D.住建部门
45、危险化学品生产企业未办理危险化学品登记的，由（B）部门负责处罚。
A.公安机关
B.应急管理部门
C.市场监管部门
D.生态环境部门
46、危险化学品单位未建立出入库核查制度的，由（B）负责处罚。
A.公安机关
B.应急管理部门
C.交通运输部门
D.市场监管部门
47、危险化学品运输车辆超载的，由（B）负责处罚。
A.交通运输部门
B.公安机关
C.应急管理部门
D.市场监管部门
48、危险化学品道路运输企业未配备专职安全生产管理人员的，由（B）负责处罚。
A.公安机关
B.交通运输主管部门
C.应急管理部门
D.市场监管部门
49、伪造危险化学品经营许可证的，由（B）负责处罚。
A.公安机关
B.许可证颁发管理机关
C.市场监管部门
D.应急管理部门
50、危险化学品运输车辆不得进入（C）区域。
A.高速公路
B.城市快速路
C.危险化学品运输车辆限制通行
D.隧道
51、危险化学品单位未制定应急预案的，由（B）责令改正。
A.公安机关
B.应急管理部门
C.交通运输部门
D.生态环境部门
52、某市应急管理局执法人员在对一家危险化学品生产企业进行执法检查时，发现该企业销售的危险化学品包装上未粘贴化学品安全技术说明书，也未向客户提供相关文件。执法人员当场指出这一行为违反了法律规定，执法人员准备依法作出处罚。根据《中华人民共和国危险化学品安全法》，该企业首次可能面临的罚款上限是（B）。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.50万元
53、在托运的普通货物中夹带危险化学品的，由（B）负责处罚。
A.公安机关
B.交通运输主管部门
C.应急管理部门
D.市场监管部门
54、危险化学品事故造成他人损害的，应当（A）
A.依法赔偿
B.免予责任
C.行政处罚
D.治安处罚
55、公众发现、捡拾的无主危险化学品处置费用由（C）负担。
A.发现人
B.经营企业
C.政府
D.生产企业
56、根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突发事件的定义是（A）。
A.突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件
B.突然发生，造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的事件
C.突然发生，造成或者可能造成严重社会危害的事件
D.突然发生，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件
57、按照社会危害程度、影响范围等因素，突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为（B）级。
A.三级
B.四级
C.五级
D.二级
58、突发事件的分级标准由（C）制定。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.省级人民政府
C.国务院或者国务院确定的部门
D.应急管理部
59、突发事件应对工作应当坚持的原则不包括（D）。
A.坚持总体国家安全观，统筹发展和安全
B.坚持人民至上、生命至上
C.坚持依法科学应对，尊重和保障人权
D.坚持效率优先，快速处置
60、国家建立健全突发事件信息发布制度，有关人民政府和部门应当及时向社会公布的信息不包括（B）。
A.突发事件相关信息
B.突发事件应对工作经费使用情况
C.有关突发事件应对的决定
D.有关突发事件应对的命令、措施
61、任何单位和个人不得编造、故意传播有关突发事件的虚假信息。有关人民政府和部门发现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会和经济管理秩序的虚假或者不完整信息的，应当（C）。
A.立即删除
B.追究发布者责任
C.及时发布准确的信息予以澄清
D.不予理会
62、突发事件应对措施应当与突发事件可能造成的社会危害的性质、程度和范围相适应；有多种措施可供选择的，应当选择有利于最大程度地保护公民、法人和其他组织权益，且对他人权益损害和生态环境影响较小的措施，并根据情况变化及时调整，做到（D）。
A.快速、高效、有力
B.全面、系统、综合
C.合法、合规、合理
D.科学、精准、有效
63、国家建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制和（A）的工作体系。
A.综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主
B.统一领导、综合协调、分类管理、分级负责
C.统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效
D.政府主导、部门联动、社会参与、公众自救
64、突发事件涉及两个以上行政区域的，其应对管理工作由（C）负责。
A.各有关行政区域的人民政府共同
B.先发生突发事件的人民政府
C.有关行政区域共同的上一级人民政府，或者由各有关行政区域的上一级人民政府共同
D.国务院指定
65、公民、法人和其他组织在突发事件应对工作中的义务是（A）。
A.有义务参与突发事件应对工作
B.可以根据自身情况选择是否参与
C.仅需保护好自身安全
D.有义务提供物资支持
66、国家建立健全突发事件应急预案体系。国务院制定（B）。
A.国家突发事件专项应急预案
B.国家突发事件总体应急预案
C.国家突发事件部门应急预案
D.国家突发事件地方应急预案
67、县级以上人民政府应急管理部门在应急预案体系中的职责是（A）。
A.指导突发事件应急预案体系建设，综合协调应急预案衔接工作
B.制定所有应急预案
C.审批应急预案
D.监督应急预案执行
68、应急预案具体规定的内容不包括（D）。
A.突发事件应对管理工作的组织指挥体系与职责
B.突发事件的预防与预警机制、处置程序
C.应急保障措施以及事后恢复与重建措施
D.突发事件应对工作经费预算
69、国家建立健全突发事件风险评估体系，对可能发生的突发事件进行综合性评估，有针对性地采取有效防范措施，减少突发事件的发生，最大限度减轻突发事件的（D）。
A.损失
B.危害
C.发生几率
D.影响
70、所有单位应当建立健全安全管理制度，定期开展危险源辨识评估，制定安全防范措施；定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大；对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，应当按照规定及时向所在地人民政府或者有关部门（B）。
A.通报
B.报告
C.备案
D.说明
71、国家综合性消防救援队伍是应急救援的（D）。
A.专业力量
B.辅助力量
C.社会力量
D.综合性常备骨干力量
72、地方各级人民政府、县级以上人民政府有关部门、有关单位应当为其组建的应急救援队伍购买（B）。
A.医疗保险
B.人身意外伤害保险
C.工伤保险
D.养老保险
73、（B）是指各级人民政府应当将突发事件应对工作所需经费纳入本级预算，并加强资金管理，提高资金使用绩效。
A.财政保障
B.经费保障
C.资金管理
D.预算制度
74、国家按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的（A），建立健全应急物资储备保障制度。
A.原则
B.制度
C.原则和制度
D.机制
75、设区的市级以上人民政府和突发事件易发、多发地区的县级人民政府应当建立应急救援物资、生活必需品和应急处置装备的（A）。
A.储备保障制度
B.生产制度
C.采购制度
D.分配制度
76、国家建立健全应急运输保障体系，统筹铁路、公路、水运、民航、邮政、快递等运输和服务方式，制定应急运输保障方案，保障应急物资、装备和人员及时运输。社会力量参与突发事件应急运输保障，应当服从（D）。
A.交通运输部门的指挥
B.当地人民政府的指挥
C.应急管理部门的指挥
D.突发事件应急指挥机构的统一指挥
77、国家建立健全应急通信、应急广播保障体系，加强应急通信系统、应急广播系统建设，确保突发事件应对工作的通信、广播（B）。
A.快速畅通
B.安全畅通
C.稳定畅通
D.及时畅通
78、如有单位和个人截留、挪用、私分或者变相私分应急救援资金、物资的，应当（D）。
A.责令改正
B.给予处分
C.依法追究刑事责任
D.对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分
79、国务院建立全国统一的突发事件信息系统。县级以上地方人民政府应当建立或者确定本地区统一的突发事件信息系统，用于汇集、储存、分析、传输突发事件相关信息，并与上级、下级人民政府及其有关部门、专业机构、监测网点、重点企业等主体的信息系统实现联网，形成覆盖全域、纵向贯通、横向联动的信息网络。这一信息网络的核心价值在于加强跨部门、跨地区的（A）。
A.信息共享与情报合作
B.信息交流
C.数据互通
D.资源共享
80、（A）发现发生突发事件，或者发现可能发生突发事件的异常情况，应当立即向所在地人民政府、有关主管部门或者指定的专业机构报告。
A.公民、法人或者其他组织
B.任何公民
C.报告人
D.相关单位
81、有关单位和人员报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报，不得授意他人迟报、谎报、瞒报，不得阻碍他人报告。违反此规定可能承担的法律责任是（D）。
A.行政处分
B.行政处罚
C.刑事责任
D.以上都是
82、按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，其中最高级别是（A）。
A.一级（红色）
B.二级（橙色）
C.三级（黄色）
D.四级（蓝色）
83、根据《中华人民共和国安全生产法》，该法的立法目的是加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进（B）。
A.经济快速发展
B.经济社会持续健康发展
C.社会和谐稳定
D.企业效益增长
84、《中华人民共和国安全生产法》适用范围是指（A）。
A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产适用其规定
B.在中华人民共和国领域内从事消防安全和道路交通安全适用其规定
C.在中华人民共和国领域内从事铁路交通安全适用其规定
D.在中华人民共和国领域内从事民用航空安全以及核与辐射安全适用其规定
85、根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持（C）的方针。
A.安全第一、预防为主
B.预防为主、防治结合
C.安全第一、预防为主、综合治理
D.安全第一、综合治理
86、根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实（A）。
A.生产经营单位主体责任与政府监管责任
B.企业主体责任与行业自律责任
C.政府监管责任与社会监督责任
D.主要负责人责任与从业人员责任
87、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产（D），对本单位的安全生产工作全面负责。
A.主要责任人
B.重要责任人
C.直接责任人
D.第一责任人
88、根据《中华人民共和国安全生产法》，工会依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当（B）。
A.经工会批准
B.听取工会的意见
C.报工会备案
D.经工会同意
89、根据《中华人民共和国安全生产法》，国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施。安全生产规划应当与（C）等相关规划相衔接。
A.经济发展规划
B.产业发展规划
C.国土空间规划
D.城乡建设规划
90、根据《中华人民共和国安全生产法》，乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行（A）。
A.监督检查
B.行政执法
C.审批管理
D.业务指导
91、根据《中华人民共和国安全生产法》，国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施（B）；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
A.统一监督管理
B.综合监督管理
C.全面监督管理
D.直接监督管理
92、根据《中华人民共和国安全生产法》，对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由（D）按照业务相近的原则确定监督管理部门。
A.国务院
B.省级人民政府
C.设区的市级人民政府
D.县级以上地方各级人民政府
93、根据《中华人民共和国安全生产法》，国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据（A）适时修订。
A.科技进步和经济发展
B.生产安全事故情况
C.企业需求
D.国际标准变化
94、根据《中华人民共和国安全生产法》，国务院应急管理部门统筹提出安全生产强制性国家标准的（C）。
A.制订计划
B.修订计划
C.立项计划
D.实施计划
95、根据《中华人民共和国安全生产法》，国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律法规的规定，追究生产安全事故（A）的法律责任。
A.责任单位和责任人员
B.主要负责人
C.直接责任人
D.相关责任人
96、根据《中华人民共和国安全生产法》，县级以上各级人民政府应当组织负有安全生产监督管理职责的部门依法编制安全生产（C），公开并接受社会监督。
A.权力清单
B.责任清单
C.权力和责任清单
D.监管清单
97、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，（A）。
A.不得从事生产经营活动
B.限期改正
C.停产停业
D.予以关闭
98、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责不包括（D）。
A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制
B.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
D.组织开展危险源辨识和评估
99、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果（B）。
A.承担连带责任
B.承担责任
C.承担主要责任
D.承担相关责任
100、根据《中华人民共和国安全生产法》，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中（C）。
A.部分列支
B.按比例列支
C.据实列支
D.全额列支
101、根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备（A）。
A.专职安全生产管理人员
B.兼职安全生产管理人员
C.注册安全工程师
D.安全总监
102、根据《中华人民共和国安全生产法》，前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过（B）的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.五十人
B.一百人
C.二百人
D.三百人
103、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责，其中不包括（C）。
A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
C.决定本单位安全生产投入的有效实施
D.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
104、根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当（C）。
A.报应急管理部门批准
B.报应急管理部门备案
C.告知负有安全生产监督管理职责的主管部门
D.告知从业人员
105、根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及（A）的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
A.矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位
B.危险货物运输单位
C.港口、船舶、道路运输单位
D.所有生产经营单位
106、根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（B）从事安全生产管理工作。
A.专职安全生产管理人员
B.注册安全工程师
C.安全评价师
D.安全总监
107、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，（C）。
A.可在熟练工指导下上岗
B.可在试用期内上岗
C.不得上岗作业
D.可从事辅助性工作
108、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行（A）。
A.必要的安全生产教育和培训
B.岗位技能培训
C.安全操作技能培训
D.安全知识教育
109、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。（D）应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
A.实习学生家长
B.教育行政部门
C.实习接收单位
D.学校
110、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，（B）。
A.经实习期满后
B.方可上岗作业
C.经考核合格后
D.方可从事相关工作
111、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入（A）。
A.建设项目概算
B.生产成本
C.管理费用
D.专项资金
112、根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行（C）。
A.安全审查
B.安全验收
C.安全评价
D.安全评估
113、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（A）。
A.安全警示标志
B.安全宣传标语
C.安全操作规程
D.安全提示
114、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。
A.安全生产管理人员签字
B.单位负责人签字
C.有关人员签字
D.操作人员签字
115、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关（B）。
A.技术资料
B.数据、信息
C.维护记录
D.检测报告
116、根据《中华人民共和国安全生产法》，餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其（A）。
A.正常使用
B.完好有效
C.定期检测
D.正常运行
117、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的（D）。
A.救援措施
B.处置措施
C.防护措施
D.应急措施
118、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现（A）。
A.信息共享
B.数据互通
C.资源共享
D.情报合作
119、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的（B）。
A.预防措施
B.管控措施
C.治理措施
D.防范措施
120、根据《中华人民共和国安全生产法》，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和（C）报告。
A.从业人员
B.工会
C.职工大会或者职工代表大会
D.安全管理人员
121、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持（A）。
A.安全距离
B.一定距离
C.规定距离
D.防护距离
122、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。这是为了保障（D）。
A.消防人员的安全
B.紧急疏散的成功
C.生产环境的安全
D.减少人员的伤亡
123、某建筑工地需要进行钢结构焊接作业。项目部经理安排电焊工老张直接进行焊接，但安全员小李提出反对意见，认为根据规定，进行此类具有火灾风险的动火作业，必须由他本人或另一位专职安全员在现场全程监护，确保操作规程得到遵守。小李的说法符合《中华人民共和国安全生产法》对（B）的要求。
A.特种作业人员持证上岗管理
B.特殊作业现场安全监管
C.安全生产教育培训管理
D.企业主体责任落实
124、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间（C）。
A.离开岗位
B.休假
C.擅离职守
D.逃避责任
125、根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。这是从业人员的（D）。
A.监督权
B.拒绝权
C.检举权
D.监督权和拒绝权
126、根据《中华人民共和国安全生产法》，涉及人员死亡的举报事项，应当由（D）组织核查处理。
A.应急管理部门
B.公安机关
C.监察机关
D.县级以上人民政府
127、根据《中华人民共和国安全生产法》，新闻、出版、广播、电影、电视等单位有进行安全生产公益宣传教育的义务，有对违反安全生产法律法规的行为进行（B）的权利。
A.批评报道
B.舆论监督
C.曝光
D.监督
128、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排（B）进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
A.现场安全管理要求
B.专门人员要求
C.操作规程遵守
D.安全措施落实
129、根据《中华人民共和国消防法》，该法的立法目的是预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护（B）。
A.社会稳定
B.公共安全
C.国家安全
D.社会秩序
130、根据《中华人民共和国消防法》，消防工作贯彻的方针是（A）。
A.预防为主、防消结合
B.安全第一、预防为主
C.防治结合、综合治理
D.预防为主、安全第一
131、根据《中华人民共和国消防法》，消防工作的原则是（C）。
A.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责
B.政府统一领导、部门依法监管、单位守住底线、全民积极参与
C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与
D.政府统一领导、部门分工负责、单位全面负责、公民积极参与
132、根据《中华人民共和国消防法》，（A）负责领导全国的消防工作。
A.国务院
B.应急管理部
C.公安部
D.国家消防救援局
133、根据《中华人民共和国消防法》，（B）负责本行政区域内消防工作。
A.县级以上人民政府应急管理部门
B.地方各级人民政府
C.省级人民政府
D.县级人民政府
134、根据《中华人民共和国消防法》，（C）对全国的消防工作实施监督管理。
A.公安部
B.国家消防救援局
C.国务院应急管理部门
D.国务院住房和城乡建设主管部门
135、根据《中华人民共和国消防法》，县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由（D）负责实施。
A.消防救援机构
B.上一级人民政府消防救援机构
C.公安机关
D.本级人民政府消防救援机构
136、根据《中华人民共和国消防法》，任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的（A）。
A.义务
B.权利
C.责任
D.职责
137、根据《中华人民共和国消防法》，各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的（B）。
A.消防安全知识
B.消防安全意识
C.自防自救能力
D.应急逃生能力
138、根据《中华人民共和国消防法》，地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入（D）。
A.国民经济和社会发展规划
B.年度工作计划
C.城市总体规划
D.城乡规划
139、根据《中华人民共和国消防法》，建设工程的消防设计、施工必须符合（A）。
A.国家工程建设消防技术标准
B.国家消防技术标准
C.行业消防技术标准
D.地方消防技术标准
140、根据《中华人民共和国消防法》，公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行（A）。
A.告知承诺管理
B.许可管理
C.备案管理
D.审批管理
141、根据《中华人民共和国消防法》，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府（B）申请消防安全检查。
A.应急管理部门
B.消防救援机构
C.住房和城乡建设主管部门
D.公安机关
142、根据《中华人民共和国消防法》，公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得（C）。
A.营业
B.使用
C.投入使用、营业
D.开业
143、根据《中华人民共和国消防法》，机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责中，对建筑消防设施每年至少进行（A）全面检测。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
144、根据《中华人民共和国消防法》，单位的主要负责人是本单位的（B）。
A.消防安全管理人
B.消防安全责任人
C.消防安全负责人
D.消防安全主管
145、根据《中华人民共和国消防法》，县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的（C）。
A.消防重点单位
B.重点防火单位
C.消防安全重点单位
D.重点消防单位
146、根据《中华人民共和国消防法》，消防安全重点单位应当实行每日防火巡查，并建立（D）。
A.检查记录
B.巡查档案
C.巡查制度
D.巡查记录
147、根据《中华人民共和国消防法》，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行（A）。
A.统一管理
B.分别管理
C.协调管理
D.共同管理
148、根据《中华人民共和国消防法》，住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供（B）。
A.消防安全服务
B.消防安全防范服务
C.消防设施维护服务
D.消防安全管理服务
149、根据《中华人民共和国消防法》，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持（C）。
A.防火距离
B.防护距离
C.安全距离
D.隔离距离
150、根据《中华人民共和国消防法》，举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请（D）。
A.消防许可
B.经营许可
C.消防安检
D.安全许可
151、根据《中华人民共和国消防法》，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守（A）。
A.消防安全规定
B.安全操作规程
C.消防安全操作规程
D.消防安全制度
152、根据《中华人民共和国消防法》，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守（B）。
A.消防安全规定
B.消防安全操作规程
C.安全操作规程
D.作业规程
153、根据《中华人民共和国消防法》，生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置，应当符合（C）。
A.消防安全规定
B.国家规定
C.消防技术标准
D.国家标准
154、根据《中华人民共和国消防法》，生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行（A）。
A.消防技术标准和管理规定
B.消防安全规定
C.国家规定
D.安全标准
155、根据《中华人民共和国消防法》，禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐（B）。
A.交通工具
B.公共交通工具
C.公共汽车
D.火车
156、根据《中华人民共和国消防法》，消防产品、建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合（C）。
A.地方标准
B.企业标准
C.行业标准
D.技术标准
157、根据《中华人民共和国消防法》，依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录，由国务院产品质量监督部门会同（A）制定并公布。
A.国务院应急管理部门
B.国务院消防救援机构
C.国务院住房和城乡建设主管部门
D.国家消防救援局
158、根据《中华人民共和国消防法》，新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合（B）要求后，方可生产、销售、使用。
A.国家标准
B.消防安全
C.行业标准
D.技术标准
159、根据《中华人民共和国消防法》，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用（D）。
A.不燃材料
B.难燃材料
C.阻燃材料
D.不燃、难燃材料
160、根据《中华人民共和国消防法》，电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合（A）的要求。
A.消防安全
B.产品质量
C.使用安全
D.防火安全
161、根据《中华人民共和国消防法》，任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响（B）的障碍物。
A.疏散逃生
B.逃生和灭火救援
C.灭火救援
D.消防安全
162、根据《中华人民共和国消防法》，在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知（C）。
A.当地应急管理部门
B.当地公安机关
C.当地消防救援机构
D.当地住房和城乡建设主管部门
163、根据《中华人民共和国消防法》，乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行（A）。
A.防火安全检查
B.消防安全检查
C.消防巡查
D.消防宣传
164、根据《中华人民共和国消防法》，国家鼓励、引导公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保（B）。
A.火灾保险
B.火灾公众责任保险
C.公众责任保险
D.财产保险
165、根据《中华人民共和国消防法》，国家综合性消防救援队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的（B）。
A.灭火救援工作
B.应急救援工作
C.抢险救援工作
D.救援工作
166、根据《中华人民共和国消防法》，下列哪类单位应当建立单位专职消防队（C）。
A.大型企业
B.易燃易爆危险品企业
C.大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口
D.火灾危险性较大的企业
167、根据《中华人民共和国消防法》，任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁（A）。
A.谎报火警
B.迟报火警
C.瞒报火警
D.漏报火警
168、根据《中华人民共和国消防法》，人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员（B）。
A.逃生
B.疏散
C.撤离
D.避险
169、根据《中华人民共和国消防法》，消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，（C）。
A.扑救火灾
B.控制火势
C.扑灭火灾
D.灭火救援
170、根据《中华人民共和国消防法》，消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障（A）的安全。
A.遇险人员生命
B.灭火救援人员
C.人民群众财产
D.重要物资
171、根据《中华人民共和国消防法》，火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定使用各种水源；截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电；划定警戒区，实行局部交通管制；利用邻近建筑物和有关设施；为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等；调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。这体现了火灾现场总指挥的（B）。
A.指挥权
B.紧急决定权
C.处置权
D.调度权
172、根据《中华人民共和国消防法》，国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由（C）统一领导。
A.应急管理部门
B.消防救援机构
C.县级以上人民政府
D.国务院
173、根据《中华人民共和国消防法》，消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人应当让行，不得穿插超越；收费公路、桥梁免收车辆通行费。这体现了消防车、消防艇的（A）。
A.优先通行权
B.特权
C.特殊待遇
D.紧急放行权
174、根据《中华人民共和国消防法》，国家综合性消防救援队、专职消防队扑救火灾、应急救援，不得收取（B）。
A.费用
B.任何费用
C.报酬
D.补偿
175、根据《中华人民共和国消防法》，单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由（C）给予补偿。
A.起火单位
B.受益单位
C.火灾发生地的人民政府
D.应急管理部门
176、根据《中华人民共和国消防法》，消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。消防救援机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见，及时制作（A），作为处理火灾事故的证据。
A.火灾事故认定书
B.火灾调查报告
C.火灾原因认定书
D.火灾责任认定书
177、根据《中华人民共和国消防法》，消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采取（B）。
A.查封措施
B.临时查封措施
C.强制措施
D.关停措施
178、根据《中华人民共和国消防法》，违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的；依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。这体现了对（C）的处罚。
A.消防违法行为
B.建设工程违法行为
C.严重消防违法行为
D.违反许可制度行为
179、根据《中华人民共和国消防法》，个人损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，处警告或者（B）罚款。
A.二百元以下
B.五百元以下
C.一千元以下
D.二千元以下
180、根据《中华人民共和国消防法》，非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的，依照《中华人民共和国治安管理处罚》情节较轻的，应受到（A）。
A.五日以上十日以下拘留
B.警告或者五百元以下罚款
C.七日以上十日以下拘留
D.五年以下有期徒刑或者拘役
181、根据《中华人民共和国消防法》，违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处（B）。
A.二十日以下拘留
B.五日以下拘留
C.十日以下拘留
D.十五日以下拘留
182、根据《中华人民共和国消防法》，消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取（C）。
A.终身禁业措施
B.终身市场限制措施
C.终身市场禁入措施
D.终身行业禁入
183、根据《中华人民共和国危险化学品安全法》，县级以上地方人民政府应急管理部门应当会同工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、卫生健康、市场监督管理等部门，根据本地区实际情况，制定危险化学品事故应急预案，报（A）批准，并依法向社会公布。

A.本级人民政府

B.本级人民政府应急管理部门
C.上级人民政府
D.应急管理部
184、根据《中华人民共和国危险化学品安全法》，危险化学品单位发生直接危及人身安全的紧急情况时，在确保安全的前提下，作业现场（A）、班组长、调度人员有权立即下达停产撤人命令，指挥有关遇险人员撤离。

A.带班人员

B.带班领导
C.主要负责人
D.安全管理人员
185、根据《中华人民共和国消防法》，公众聚集场所是指（C）。
A.宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂
B.公共娱乐场所
C.宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等
D.人员密集场所
186、根据《中华人民共和国消防法》，人员密集场所是指（D）。
A.公众聚集场所
B.医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园
C.公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等
D.以上都是
187、根据《生产安全事故应急条例》，统一领导全国的生产安全事故应急工作的是（A）。
A.国务院
B.应急管理部
C.国家安全生产应急救援中心
D.国务院安全生产委员会
188、根据《生产安全事故应急条例》，统一领导本行政区域内生产安全事故应急工作的是（B）。
A.省级人民政府
B.县级以上地方人民政府
C.设区的市级人民政府
D.县级人民政府
189、根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故应急工作涉及两个以上行政区域的，由（C）负责。
A.各有关行政区域的人民政府共同
B.先发生事故的行政区域的人民政府
C.有关行政区域共同的上一级人民政府，或者由各有关行政区域的上一级人民政府共同
D.国务院指定
190、根据《生产安全事故应急条例》，（A）应在各自职责范围内做好有关行业、领域生产安全事故应急工作。
A.负有安全生产监督管理职责的部门
B.应急管理部门
C.行业主管部门
D.消防救援机构
191、根据《生产安全事故应急条例》，（B）负责指导、协调本级人民政府其他负有安全生产监督管理职责的部门和下级人民政府生产安全事故应急工作。
A.本级人民政府
B.县级以上人民政府应急管理部门
C.上级人民政府应急管理部门
D.本级人民政府安全生产委员会
192、根据《生产安全事故应急条例》，（D）应当协助上级人民政府有关部门依法履行生产安全事故应急工作职责。
A.村民委员会、居民委员会
B.企业事业单位
C.社会组织
D.乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关
193、根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作（C）。
A.负主要领导责任
B.负直接责任
C.全面负责
D.负主要责任
194、根据《生产安全事故应急条例》，县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门和乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当针对可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并（A）。
A.依法向社会公布
B.报上级备案
C.保密
D.存档备查
195、根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向（B）公布。
A.社会公众
B.本单位从业人员
C.政府监管部门
D.周边单位
196、根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和（C）。
A.有效性
B.实用性
C.可操作性
D.可行性
197、根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故应急救援预案应当明确规定的内容不包括（D）。
A.应急组织体系
B.职责分工
C.应急救援程序和措施
D.事后赔偿方案
198、根据《生产安全事故应急条例》，下列（A）不属于生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的情形。
A.单位主要负责人变更
B.制定预案所依据的法律法规、规章、标准发生重大变化
C.应急指挥机构及其职责发生调整
D.安全生产面临的风险发生重大变化
199、根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的情形包括重要应急资源发生（B）。
A.增加
B.重大变化
C.调整
D.减少
200、根据《生产安全事故应急条例》，在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题的，应当（C）。
A.及时报告
B.及时评估
C.及时修订相关预案
D.及时总结
201、根据《生产安全事故应急条例》，县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将其制定的生产安全事故应急救援预案报送（A）备案。
A.本级人民政府
B.上一级人民政府
C.上一级主管部门
D.应急管理部门
202、根据《生产安全事故应急条例》，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送（B）备案，并依法向社会公布。
A.本级人民政府
B.县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门
C.应急管理部门
D.消防救援机构
203、根据《生产安全事故应急条例》，县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当至少每（C）组织1次生产安全事故应急救援预案演练。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
204、根据《生产安全事故应急条例》，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每（A）组织1次生产安全事故应急救援预案演练。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
205、根据《生产安全事故应急条例》，县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当对本行政区域内重点生产经营单位的生产安全事故应急救援预案演练进行抽查；发现演练不符合要求的，应当（C）。
A.予以处罚
B.通报批评
C.责令限期改正
D.重新演练
206、根据《生产安全事故应急条例》，县级以上人民政府应当加强对生产安全事故应急救援队伍建设的（D）。
A.统一领导
B.组织和指导
C.统一管理
D.统一规划、组织和指导
207、根据《生产安全事故应急条例》，县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门根据生产安全事故应急工作的实际需要，在重点行业、领域单独建立或者依托有条件的生产经营单位、社会组织共同建立（A）。
A.应急救援队伍
B.专业救援队伍
C.兼职救援队伍
D.志愿救援队伍
208、根据《生产安全事故应急条例》，国家鼓励和支持生产经营单位和其他社会力量建立提供（B）的应急救援队伍。
A.专业救援服务
B.社会化应急救援服务
C.志愿救援服务
D.兼职救援服务
209、根据《生产安全事故应急条例》，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订（C）。
A.合作协议
B.互助协议
C.应急救援协议
D.支援协议
210、根据《生产安全事故应急条例》，工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位，可以（D）建立应急救援队伍。
A.分别
B.各自
C.独立
D.联合
211、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和（A）。
A.心理素质
B.文化素质
C.职业素质
D.道德素质
212、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加（B）。
A.训练
B.应急救援工作
C.演练
D.执勤
213、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织（C）。
A.培训
B.演练
C.训练
D.考核
214、根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送（D）部门，并依法向社会公布。
A.应急管理
B.消防救援
C.行业主管
D.县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的
215、根据《生产安全事故应急条例》，县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当定期将本行业、本领域的应急救援队伍建立情况报送（A），并依法向社会公布。
A.本级人民政府
B.上一级人民政府
C.上一级主管部门
D.应急管理部门
216、根据《生产安全事故应急条例》，县级以上地方人民政府应当根据本行政区域内可能发生的生产安全事故的特点和危害，储备必要的应急救援装备和物资，并及时（B）。
A.检查和维护
B.更新和补充
C.清点和盘点
D.调配和使用
217、根据《生产安全事故应急条例》，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证（C）。
A.完好有效
B.随时可用
C.正常运转
D.安全可靠
218、根据《生产安全事故应急条例》，下列哪项单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员（D）。
A.所有生产经营单位
B.规模以上企业
C.高危行业企业
D.县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门，危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，应急救援队伍
219、根据《生产安全事故应急条例》，规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行（A）应急值班。
A.24小时
B.12小时
C.8小时
D.全天
220、根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故（B）。
A.处置措施
B.应急措施
C.救援措施
D.防范措施
221、根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取的一项应急救援措施是（B）。
A.立即报告上级主管部门
B.迅速控制危险源，组织抢救遇险人员
C.等待政府救援
D.保护现场
222、根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，生产经营单位应当根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后（C）。
A.等待救援
B.就地避险
C.撤离
D.疏散
223、根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，生产经营单位应当及时通知可能受到事故影响的（A）。
A.单位和人员
B.周边群众
C.政府部门
D.救援队伍
224、根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，生产经营单位应当采取必要措施，防止事故危害扩大和（B）发生。
A.连锁反应
B.次生、衍生灾害
C.其他事故
D.环境污染
225、根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，生产经营单位根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和（D）。
A.物资支持
B.经费保障
C.后勤保障
D.处置方法
226、根据《生产安全事故应急条例》，有关地方人民政府及其部门接到生产安全事故报告后，应当按照国家有关规定上报事故情况，启动相应的生产安全事故应急救援预案，并按照应急救援预案的规定采取的一项应急救援措施是（C）。
A.立即赶赴现场
B.成立指挥部
C.组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害
D.发布事故信息
227、根据《生产安全事故应急条例》，有关地方人民政府及其部门接到生产安全事故报告后，应当通知可能受到事故影响的单位和人员，隔离事故现场，划定警戒区域，疏散受到威胁的人员，实施（A）。
A.交通管制
B.现场封锁
C.人员管控
D.区域封闭
228、某化工园区一甲苯储罐发生泄漏，园区应急办接到报告后迅速启动预案，组织人员疏散周边群众，并对泄漏区域进行警戒。然而，在现场处置过程中，应急办未对泄漏的甲苯可能渗入土壤、污染地下水的情况进行评估和采取任何围堵措施。事后，上级部门在复盘时指出，园区应急办的处置措施忽略了事故可能造成的（B）。
A.人身安全
B.环境危害
C.财产损失
D.公共设施损坏
229、根据《生产安全事故应急条例》，有关地方人民政府不能有效控制生产安全事故的，应当及时向上级人民政府报告。上级人民政府应当及时采取措施，（C）指挥应急救援。
A.直接
B.协同
C.统一
D.协调
230、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍接到有关人民政府及其部门的救援命令或者签有应急救援协议的生产经营单位的救援请求后，应当立即参加生产安全事故（A）。
A.应急救援
B.抢险救灾
C.应急处置
D.救援工作
231、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（B）承担。
A.事故发生单位
B.事故责任单位
C.当地人民政府
D.应急救援队伍所属单位
232、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，事故责任单位无力承担的，由（C）协调解决。
A.事故发生地人民政府
B.上级人民政府
C.有关人民政府
D.应急管理部门
233、根据《生产安全事故应急条例》，现场指挥部实行（A）负责制。
A.总指挥
B.指挥长
C.负责人
D.指挥员
234、根据《生产安全事故应急条例》，现场指挥部按照本级人民政府的授权组织制定并实施生产安全事故现场应急救援方案，协调、指挥有关单位和个人参加现场应急救援。参加生产安全事故现场应急救援的单位和个人应当服从（B）的统一指挥。
A.人民政府
B.现场指挥部
C.应急管理部门
D.消防救援机构
235、根据《生产安全事故应急条例》，在生产安全事故应急救援过程中，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，现场指挥部或者统一指挥应急救援的人民政府应当立即采取相应措施消除隐患，降低或者化解风险，必要时可以暂时撤离（C）。
A.现场人员
B.受伤人员
C.应急救援人员
D.所有人员
236、根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故发生地人民政府应当为应急救援人员提供必需的后勤保障，并组织通信、交通运输、医疗卫生、气象、水文、地质、电力、供水等单位协助（A）。
A.应急救援
B.抢险救灾
C.应急处置
D.救援工作
237、根据《生产安全事故应急条例》，现场指挥部或者统一指挥生产安全事故应急救援的人民政府及其有关部门应当完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存相关原始资料和（B）。
A.文件
B.证据
C.记录
D.档案
238、根据《生产安全事故应急条例》，县级以上地方人民政府应当按照国家有关规定，对在生产安全事故应急救援中伤亡的人员及时给予救治和抚恤；符合烈士评定条件的，按照国家有关规定评定为（B）。
A.英雄
B.烈士
C.模范
D.先进
239、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列哪类事故的报告和调查处理不适用本条例（B）。
A.生产经营活动中发生的造成人身伤亡的事故
B.环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故
C.生产经营活动中发生的造成直接经济损失的事故
D.生产经营活动中发生的生产安全事故
240、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故是指造成（C）以上死亡的事故。
A.10人
B.20人
C.30人
D.40人
241、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故是指造成（B）以上重伤（包括急性工业中毒）的事故。
A.50人
B.100人
C.150人
D.200人
242、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故是指造成（A）以上直接经济损失的事故。
A.1亿元
B.5000万元
C.2亿元
D.3亿元
243、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者（D）。
A.不报
B.缓报
C.假报
D.瞒报
244、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究（A）。
A.责任
B.刑事责任
C.行政责任
D.法律责任
245、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，工会依法参加事故调查处理，有权向有关部门提出（B）。
A.建议
B.处理意见
C.整改要求
D.监督意见
246、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法（C）。
A.调查
B.处理
C.调查处理
D.查处
247、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故报告和调查处理中的违法行为，（D）有权向安全生产监督管理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。
A.企业主要负责人
B.事故现场负责人
C.第一事故发现人
D.任何单位和个人
248、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（A）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1小时
B.2小时
C.3小时
D.4小时
249、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门（B）。
A.报备
B.报告
C.举报
D.反映
250、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故、重大事故逐级上报至（C）。
A.省级人民政府安全生产监督管理部门
B.设区的市级人民政府安全生产监督管理部门
C.国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
D.应急管理部
251、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故逐级上报至（A）。
A.省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
B.设区的市级人民政府安全生产监督管理部门
C.国务院安全生产监督管理部门
D.县级人民政府安全生产监督管理部门
252、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，一般事故上报至（B）。
A.省级人民政府安全生产监督管理部门
B.设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
C.县级人民政府安全生产监督管理部门
D.国务院安全生产监督管理部门
253、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（C）。
A.1小时
B.1.5小时
C.2小时
D.3小时
254、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故应当包括的内容中，不包括下列哪一项（D）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况
C.事故的简要经过
D.事故详细原因分析
255、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故应当包括事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的（A）。
A.直接经济损失
B.间接经济损失
C.总经济损失
D.财产损失
256、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，自事故发生之日起（B）内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15日
B.30日
C.45日
D.60日
257、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，道路交通事故、火灾事故自发生之日起（C）内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
258、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和（D）。
A.事故损失
B.社会影响
C.环境影响
D.财产损失
259、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当作出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、（C）。
A.物品
B.资料
C.物证
D.证据
260、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故由（A）组织事故调查组进行调查。
A.国务院或者国务院授权有关部门
B.应急管理部
C.国家安全生产监督管理总局
D.省级人民政府
261、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故由（B）负责调查。
A.国务院
B.事故发生地省级人民政府
C.设区的市级人民政府
D.县级人民政府
262、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故由（C）负责调查。
A.省级人民政府
B.县级人民政府
C.事故发生地设区的市级人民政府
D.国务院
263、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，一般事故由（D）负责调查。
A.省级人民政府
B.设区的市级人民政府
C.国务院
D.事故发生地县级人民政府
264、某县建材厂发生设备损坏事故，虽造成一定经济损失但无人员伤亡。县应急管理局可将此一般事故的调查工作委托给（A）组织调查。
A.事故发生单位
B.安全生产监督管理部门
C.公安机关
D.工会
265、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某市应急局执法人员小王接到报告，某建筑公司在邻市的一处工地发生较大安全事故。经查，该建筑公司的注册地在本市，而事故发生地在邻市。小王需要立即组建事故调查组，应该由（C）牵头负责调查。
A.该建筑公司注册地（本市）人民政府负责调查
B.本市和邻市的共同上一级人民政府负责调查
C.事故发生地（邻市）人民政府负责调查
D.省级人民政府指定其中一个城市负责调查
266、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请（A）派人参加。
A.人民检察院
B.人民法院
C.司法部门
D.纪检监察机关
267、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应当自事故发生之日起（A）内提交事故调查报告。
A.60日
B.45日
C.30日
D.90日
268、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告应当包括的内容中，不包括下列哪一项（C）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生经过和事故救援情况
C.事故责任人的处理结果
D.事故防范和整改措施
269、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告报送负责事故调查的人民政府后，事故调查工作即告结束。事故调查的有关资料应当（A）。
A.归档保存
B.销毁
C.上交
D.封存
270、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（B）内作出批复。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
271、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人不立即组织事故抢救的，处上一年年收入（B）的罚款。
A.30%至50%
B.40%至80%
C.50%至80%
D.60%至100%
272、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人迟报或者漏报事故的，处上一年年收入（A）的罚款。
A.40%至80%
B.30%至60%
C.50%至90%
D.60%至100%
273、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（C）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.3年
B.4年
C.5年
D.6年
274、某社区居委会计划制定一份应对突发火灾的预案，他们需要理解“应急预案”的定义。以下哪个选项最准确地描述了应急预案的核心内涵？（A）
A.为依法、迅速、科学、有序应对突发事件，最大程度减少损害而预先制定的方案
B.为应对突发事件而预先制定的工作计划和程序
C.针对可能发生的事故预先制定的救援措施
D.用于指导突发事件应急处置的行动指南
275、某省应急管理厅在部署全省应急预案管理工作时，强调要遵循一套基本原则。以下哪项准确地概括了应急预案管理应遵循的原则？（C）
A.统一领导、综合协调、分类管理、分级负责
B.统一规划、综合协调、分类管理、分级负责
C.统一规划、综合协调、分类指导、分级负责、动态管理
D.统一领导、综合协调、分类指导、分级负责、动态管理
276、某市应急管理局工作人员小张，询问应由哪个部门负责指导应急预案管理工作并综合协调预案衔接。小张的正确回答应该是（B）。
A.各级人民政府
B.县级以上人民政府应急管理部门
C.国务院有关部门
D.突发事件应对有关部门
277、某市在进行应急预案体系规划时，需要对各类预案进行分类。按照制定主体划分，应急预案分为哪两大类？（D）
A.总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案
B.政府应急预案、部门应急预案、单位应急预案
C.政府及其部门应急预案、基层组织和单位应急预案
D.政府及其部门应急预案、单位和基层组织应急预案两大类
278、某县人民政府正在编制本县的总体应急预案，该预案在本县预案体系中处于什么地位？（C）
A.应对突发事件的专项工作方案
B.应对突发事件的具体行动方案
C.应对突发事件的总体制度安排
D.指导突发事件应对的规范性文件
279、某市计划举办一次国际性大型展会，需要制定一份涉及多个部门职责的安保方案，该方案主要针对大型活动期间可能发生的突发事件。这类预案属于（A）。
A.专项应急预案
B.部门应急预案
C.联合应急预案
D.巨灾应急预案
280、国家层面的某专项应急预案在编制时，重点明确了应对原则、组织指挥机制、预警分级标准、响应分级等内容。这类预案通常不包含以下哪项内容？（D）
A.应对原则、组织指挥机制
B.预警分级和事件分级标准、响应分级
C.信息报告要求、应急保障措施
D.具体处置措施和操作流程
281、某县级市在编制城市内涝应急预案时，需要突出本级的主体责任和可操作性。该预案应重点规范的内容是（B）。
A.指导性和实用性
B.主体职责和针对性、可操作性
C.政策性和指导性
D.科学性和规范性
282、某省应急管理厅在编制应急通信保障预案时，主要明确了组织指挥机制、资源布局、应急响应程序等内容。这类保障类预案通常不需要明确的内容是（C）。
A.组织指挥机制、主要任务
B.资源布局、资源调用或应急响应程序
C.事件分级标准
D.具体措施
283、某市即将举办一场国际马拉松比赛，承办单位需要针对活动期间可能发生的突发事件编制一份专门的应急预案。这份预案属于（A）。
A.重大活动保障应急预案
B.专项应急预案
C.部门应急预案
D.巨灾应急预案
284、长江流经的A省和B省，为共同应对流域性洪水灾害，两省政府联合制定了一份应急预案。这份预案属于（B）。
A.专项应急预案
B.联合应急预案
C.部门应急预案
D.总体应急预案
285、某乡镇在编制应急预案时，已经包含了预警信息传播、任务分工、处置措施、信息报告、现场管理、人员疏散等内容。根据《突发事件应急预案管理办法》，以下哪项内容通常不是乡镇预案必须侧重明确的？（D）
A.预警信息传播、任务分工
B.处置措施、信息收集报告
C.现场管理、人员疏散与安置
D.风险点位、应急响应责任人
286、某村在编制应急预案时，需要明确本村的风险点位、应急响应责任人、预警信息传播与响应、人员转移避险等内容。此外，还应包括（C）。
A.应急保障措施
B.应急资源调查
C.应急资源调用
D.应急演练计划
287、某小型便利店，主要经营日用品，安全风险较低。在编制应急预案时，可以采取的做法是（A）。
A.简化应急预案要素和内容
B.不编制应急预案
C.编制专项应急预案
D.编制部门应急预案
288、某化工企业的安全环保部为了方便一线人员快速掌握应急响应流程，编制了一份小卡片册子，内容包括应急响应措施、处置工作程序、应急队伍联系方式等。这份小册子属于（A）。
A.应急处置卡
B.应急工作手册
C.现场处置方案
D.应急行动方案
289、某县人民政府准备组织编制本县的总体应急预案，按照职责分工，这项工作应由哪个单位具体负责组织编制？（C）
A.县政府办公室
B.县住房和城乡建设局
C.县应急管理局
D.县消防救援大队
290、某市应急管理局在启动新一轮应急预案修订工作前，需要先完成哪几项基础性工作，以确保预案的科学性和实用性？（D）
A.风险评估、资源调查
B.资源调查、案例分析
C.风险评估、案例分析
D.风险评估、资源调查、案例分析
291、某市在编制地铁运营突发事件应急预案时，涉及交通、公安、卫健等多个部门的职责。在征求意见环节，对于涉及其他单位职责的部分，正确的做法是（A）。
A.书面征求意见
B.口头征求意见
C.召开协调会
D.报上级批准
292、某市应急管理局完成了《某市突发事件总体应急预案》的修订稿，在报送审批前，应将预案送审稿、征求意见情况、编制说明等材料提交给（B）。
A.上一级应急管理部门
B.应急预案审批单位（即市政府）
C.省应急管理厅
D.市政府办公室
293、国家层面的总体应急预案在修订完成后，需要按程序报（C）审批。
A.国务院
B.党中央
C.党中央、国务院
D.应急管理部
294、某市政府在审议通过《某市突发事件总体应急预案》后，应当在正式印发后（B）内向社会公开。
A.15个工作日
B.20个工作日
C.10个工作日
D.30个工作日
295、某市应急管理局组织了一次针对洪涝灾害的专项应急预案演练。演练结束后，评估组提交的评估报告通常不包括以下哪项内容？（D）
A.演练的执行情况
B.应急预案的实用性和可操作性
C.指挥协调和应急联动机制运行情况
D.演练经费使用情况
296、某市应急管理局在审定本部门编制的应急预案时，应当组织（B）进行审定。
A.相关企业代表
B.有关专家
C.社会公众
D.上级部门领导
297、某中央企业集团完成了集团总体应急预案的修订，根据规定，应当向哪个部门备案？（A）
A.应急管理部
B.所在地省级应急管理部门
C.国务院
D.行业主管部门
298、某中央企业集团在制定年度培训计划时，应当将应急预案培训纳入（B）。
A.安全生产培训计划
B.领导干部和员工日常培训内容
C.专业救援人员培训计划
D.企业员工培训计划
299、某应急管理专家在培训中强调，企业应急预案的编制应当以（C）为核心。
A.预防为主
B.风险评估
C.应急处置
D.资源保障
300、某化工企业集团新上任的安全总监询问，在全国范围内，（B）负责对各类生产安全事故应急预案进行综合协调管理？
A.国务院
B.应急管理部
C.国家安全生产应急救援中心
D.国务院安全生产委员会
301、某市安委办在检查一家中型机械加工厂时，发现其应急预案体系只包含一份文件，该文件明确了应对各类事故的总体思路、组织架构和响应程序。这份文件属于哪一类预案？（A）
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.部门应急预案
302、某大型商场针对可能发生的拥挤踩踏事故，编制了一份预案，重点规定了应急指挥、人员疏散引导、伤员救护等专项措施。这类预案属于（C）。
A.综合应急预案
B.应急处置措施
C.专项应急预案
D.现场处置方案
303、某化工厂的一个重大危险源储罐区，针对该特定区域和设施可能发生的泄漏，制定了非常具体的处置步骤、操作方法和安全注意事项。这属于哪一类预案文件？（D）
A.综合性工作方案
B.专项性工作方案
C.应急工作手册
D.现场处置方案
304、一家烟花爆竹批发企业准备开始编制应急预案，按照法规要求，开工前的第一步工作是进行事故风险辨识评估和（B）。
A.应急能力评估
B.应急资源调查
C.应急物资清查
D.应急队伍摸底
305、某市应急管理局在对一家危化品企业进行安全检查时，查阅其预案编制的过程文件。文件中关于“事故风险辨识评估”的描述，最准确的是（C）。
A.找出企业存在的所有危险化学品
B.制定事故发生的应急响应措施
C.识别风险、分析后果、评估危害并提出防范控制措施
D.列出所有可能的救援队伍和装备
306、一家矿业集团业务范围广，涉及多种类型的矿井和开采方式，面临瓦斯、透水、塌方等多种事故风险。该集团最应该优先编制哪类预案？（A）
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.部门应急预案
307、某社区内只有一家小型便利店，主要风险是火灾。按照“从简”原则，它可以只编制（D）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.应急处置卡
D.现场处置方案
308、某建筑工地为了确保一线工人在紧急情况下能快速反应，将脚手架倒塌时的紧急联络人、初步处置流程和逃生路线印制成一张小卡片，分发给每位工人。这张小卡片就是（A）。
A.应急处置卡
B.应急工作手册
C.现场处置方案
D.应急行动方案
309、一家中型规模以上的机械制造企业，在完成应急预案初稿后，按规定需要组织专家进行（B），并形成书面纪要。
A.论证
B.评审
C.评估
D.审定
310、某市应急管理局指派专家王某参加一家化工企业的应急预案评审。在评审前，王某发现自己与该企业的安全顾问有亲属关系，他应当（C）。
A.说明情况，继续评审
B.保密，不告知他人
C.主动申请回避
D.报告局领导后决定
311、某冶金公司的应急预案经过专家评审修改后，最终需要由（D）签字批准，才能向全体员工正式发布。
A.安全总监
B.安全管理部门负责人
C.分管安全副总经理
D.公司主要负责人
312、一家危险化学品生产企业正在申请办理安全生产许可证续期，在提交的众多材料中，可以凭借（C）证明其已满足应急预案的相关要求，从而无需再提交完整的预案文本。
A.应急预案评审意见
B.风险评估结果报告
C.应急预案备案登记表
D.应急资源调查清单
313、某市应急管理局在对辖区内重点监管的危险化学品企业进行年度检查时，发现其演练记录显示，去年仅组织了一次综合演练。该企业至少还应增加（B）。
A.一次专项演练
B.一次现场处置方案演练
C.一次功能演练
D.一次联合演练
314、某中型规模的金属冶炼企业，按照法规要求，应当至少每隔（C）对已编制的应急预案进行一次全面的适用性评估。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
315、某市能源局工作人员在向企业宣讲管道保护法时，被问到该法的立法宗旨（A）。
A.保护石油、天然气管道，保障输送安全，维护国家能源安全和公共安全
B.规范管道企业的经营行为，提高经济效益
C.促进石油天然气行业的技术创新和发展
D.加强管道沿线的土地管理和规划
316、某化工厂厂区内有一条输送原料的管道，厂区安全员询问这条管道是否适用管道保护法。正确的回答是（C）。
A.适用，因为输送的是危险化学品
B.适用，因为是在中华人民共和国境内
C.不适用，因为是企业厂区内的管道
D.不适用，因为不是长输管道
317、某燃气公司负责城市燃气供应，其敷设的城镇燃气管道是否适用管道保护法？（B）
A.适用，因为燃气属于天然气
B.不适用，城镇燃气管道另有规定
C.适用，只要输送的是天然气
D.不适用，只有跨省管道才适用
318、某煤层气开发企业建设的输送管道，是否属于管道保护法的调整范围？（A）
A.属于，因为煤层气属于本法所称的天然气
B.不属于，煤层气不属于天然气
C.属于，但仅适用于跨省管道
D.不属于，煤层气开采另有规定
319、某市在管道保护工作中，需要明确（B）主管本行政区域的管道保护工作。
A.市应急管理局
B.市能源主管部门或市政府指定的部门
C.市自然资源和规划局
D.市住房和城乡建设局
320、某省能源局接到报告，称跨市的一条输油管道存在重大安全隐患。按照职责分工，省能源局应当如何处理？（C）
A.直接组织施工队伍进行抢修
B.责令管道企业自行处理，不干涉
C.协调处理本行政区域管道保护的重大问题
D.移交国务院能源主管部门处理
321、某县政府在检查管道保护工作时，发现一处管道外部安全隐患需要组织排除。根据规定，应当由谁负责组织排除？（D）
A.管道企业
B.县应急管理局
C.县能源主管部门
D.县级以上地方人民政府
322、某管道企业在制定内部管理制度时，需要明确其对管道保护承担的义务。以下哪项不属于管道企业的法定义务？（A）
A.为管道沿线居民提供免费燃气
B.建立管道保护规章制度和操作规程
C.宣传管道安全与保护知识
D.接受人民政府及其有关部门的监督
323、某村民发现家门口的输油管道有泄漏迹象，他应当向（B）部门举报。
A.当地公安机关
B.县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门
C.管道企业
D.当地村委会
324、某能源主管部门在组织编制全国管道发展规划时，需要与多个规划相协调。以下（D）不是必须协调的。
A.土地利用总体规划
B.城乡规划
C.矿产资源规划
D.企业发展规划
325、某管道企业编制管道建设规划后，应当将选线方案报送（A）部门审核。
A.拟建管道所在地县级以上地方人民政府城乡规划主管部门
B.拟建管道所在地县级以上地方人民政府能源主管部门
C.国务院能源主管部门
D.省级人民政府
326、某管道企业在选线时，需要避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。这一规定体现了管道建设的什么原则？（B）
A.经济合理原则
B.安全优先原则
C.节约用地原则
D.环境保护原则
327、某新建管道需要通过地质条件复杂的区域，无法满足规定的保护距离要求。管道企业应当采取的正确做法是（C）。
A.强行通过，事后补救
B.放弃该段线路，重新选线
C.提出防护方案，经专家评审和主管部门批准后建设
D.向国务院申请豁免
328、某管道建设项目依法取得许可后，当地村民以影响耕种为由阻拦施工。根据规定，应当如何处理？（A）
A.任何单位和个人不得阻碍依法建设的管道项目
B.暂停施工，与村民协商补偿
C.由公安机关强制驱离
D.重新选址，避开村民土地
329、某管道企业的安全保护设施建设进度落后于主体工程，企业负责人询问是否可以先完成主体工程再补建安全设施。正确的回答是（D）。
A.可以，但需要在投产前完成
B.可以，但需要向主管部门备案
C.可以，只要不影响安全
D.不可以，必须同时设计、同时施工、同时投入使用
330、某段输油管道需要穿越一条国道，施工单位应当遵守哪些规定？（C）
A.只需遵守管道保护法
B.只需遵守公路法的规定
C.应当遵守管道保护法和有关法律、行政法规，执行国家技术规范的强制性要求
D.只需与公路部门协商确定
331、某管道企业在管道沿线设置的警示标志被大风吹毁，企业应当如何处理？（A）
A.及时修复或者更新
B.等待下次巡检时处理
C.向主管部门报告，等待处理
D.可以暂时不处理，不影响安全
332、某新建输油管道建成后，需要进行竣工验收。验收时应当重点审查（B）。
A.工程投资是否超概算
B.是否符合本法规定的管道保护要求
C.施工进度是否按期完成
D.施工单位资质是否符合要求
333、某管道企业完成管道竣工验收后，应当在（C）内将竣工测量图报主管部门备案。
A.30日内
B.45日内
C.60日内
D.90日内
334、某县规划调整需要占用既有管道用地，导致管道需要搬迁。县政府应当如何与管道企业处理？（D）
A.政府直接决定搬迁方案，企业执行
B.企业自行承担全部费用
C.政府发布征地公告，强制搬迁
D.与管道企业协商确定补偿方案
335、为了落实（A）法定义务，某管道企业需要建立管道巡护制度，配备专门人员进行日常巡护。
A.管道运行保护
B.管道检测义务
C.管道维修义务
D.管道更新义务
336、某段管道使用年限较长，经检测发现不符合安全使用条件。管道企业应当如何处理？（B）
A.继续使用，加强监测
B.及时更新、改造或者停止使用
C.降低运行压力，延长使用寿命
D.向主管部门申请延期使用
337、某管道企业在排查中发现一处外部安全隐患，但自身排除确有困难。正确的做法是（C）。
A.停止运行，等待隐患消除
B.向当地村民求助
C.向县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门报告
D.向公安机关报警
338、某村民在管道企业依法取得使用权的土地上种植农作物，因管道维修造成损失较大，因与村民有书面补偿协议，管道企业应（A）。
A.应当给予合理补偿
B.不予赔偿，因为土地是管道企业的
C.不予赔偿，但可以给予适当补偿
D.由村民自行承担
339、某施工单位在进行管道巡护、检测、维修等作业时，需要临时使用相邻土地。土地权利人应当（B）。
A.拒绝使用，保护自身权益
B.给予必要的便利
C.要求支付高额补偿
D.向政府部门投诉
340、某村民擅自开启自家附近的管道阀门，准备接油使用。这种行为属于（A）。
A.危害管道安全的违法行为
B.合理利用资源的行为
C.紧急避险行为
D.与管道企业的合作行为
341、某施工队在埋地管道上方巡查便道上行驶重型卡车，导致管道受损。这种行为违反了管道保护法的哪项规定？（C）
A.禁止移动管道标志
B.禁止损坏管道
C.禁止在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆
D.禁止在管道上放置重物
342、某村民在管道线路中心线两侧各5米范围内种植根系较深的杨树。这种行为应（A）。
A.禁止，因为可能损坏管道防腐层
B.允许，但需要管道企业同意
C.允许，只要不挖掘施工
D.允许，杨树不属于深根植物
343、某农户想在管道线路中心线两侧各5米范围内取土垫院子。根据规定，这种行为（B）。
A.允许，但不得损坏管道
B.禁止，属于危害管道安全的行为
C.允许，但需经管道企业同意
D.允许，只要不挖到管道
344、某开发商计划在管道线路中心线两侧修建一个大型居民小区。根据规定，建筑物与管道的距离应当（C）。
A.由开发商自行确定
B.由管道企业确定
C.符合国家技术规范的强制性要求
D.保持5米以上即可
345、某航运公司在穿越河流的管道线路中心线两侧500米范围内进行抛锚作业。根据规定，这种行为（A）。
A.禁止，可能损坏管道
B.允许，只要避开管道
C.允许，经管道企业同意即可
D.允许，经主管部门批准即可
346、某矿山企业在管道专用隧道中心线两侧1000米范围内计划进行采矿作业。根据规定，应当（B）。
A.禁止任何采矿作业
B.一般情况下禁止，经县级主管管道保护工作的部门批准，并采取必要的安全防护措施
C.经管道企业同意即可
D.经省级能源主管部门批准
347、某施工单位未经管道企业同意，擅自使用管道专用伴行道路运输材料。这种行为（C）。
A.允许，道路应当共享
B.允许，但需支付使用费
C.禁止，未经同意不得使用
D.允许，但不得损坏道路
348、某铁路建设单位需要在管道线路中心线两侧各50米范围内新建铁路，应当向（A）提出申请。
A.管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门
B.省级能源主管部门
C.国务院能源主管部门
D.管道企业
349、某施工单位在申请进行穿越管道的施工作业时，应当具备的条件不包括（D）。
A.具有符合管道安全和公共安全要求的施工作业方案
B.已制定事故应急预案
C.施工作业人员具备管道保护知识
D.已缴纳施工保证金
350、某施工单位经批准进行管道附近的爆破作业，应当在开工前（B）书面通知管道企业。
A.3日前
B.7日前
C.10日前
D.15日前
351、某管道企业在紧急抢修时，需要临时使用村民的土地堆放器材。正确的做法是（C）。
A.不得使用，侵犯村民权益
B.先使用，无需告知
C.先行使用，及时告知，造成损失依法赔偿
D.向政府申请征用
352、某管道企业制定本企业管道事故应急预案后，应当向（A）备案。
A.管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门
B.省级应急管理部门
C.国务院能源主管部门
D.当地公安机关
353、某段输油管道发生泄漏，管道企业应当首先采取的措施是（B）。
A.向主管部门报告，等待指示
B.立即启动应急预案，采取措施消除或减轻危害
C.疏散周边群众，但暂不处理泄漏
D.查找事故原因，追究责任
354、某管道泄漏造成周边农田污染，管道企业已经进行了治理。经查，泄漏是第三人盗油所致。管道企业有权（C）。
A.要求政府承担治理费用
B.要求村民分担部分费用
C.向第三人追偿治理费用
D.自行承担，无法追偿
355、某村民在管道泄漏现场，趁乱收集泄漏的石油准备回家使用。这种行为应（A）。
A.禁止，属于侵占行为
B.允许，泄漏的石油属于无主物
C.允许，但需向管道企业报备
D.允许，只要不破坏管道
356、某段管道因资源枯竭停止运行，管道企业应当采取的正确措施是（B）。
A.直接废弃，不再管理
B.采取必要的安全防护措施，并报主管部门备案
C.拆除管道，回收材料
D.移交当地政府管理
357、某新建公路与已建成的输油管道相遇，根据相遇关系处理原则，应当（A）。
A.后开工的公路服从先建成的管道
B.后批准的公路服从先批准的管道
C.双方平等协商，费用均摊
D.由公路建设单位优先
358、某管道建设工程需要通过正在建设的铁路工程，需要预留通道。由此增加的费用由（B）承担。
A.铁路建设单位
B.管道企业
C.双方平均分担
D.政府财政承担
359、某铁路建设工程修建防洪设施，可能影响下游已建成的管道水工防护设施。铁路建设单位应当（A）。
A.事先通知管道企业并注意保护
B.自行施工，无需通知
C.通知当地政府
D.通知能源主管部门
360、2026年全国“安全生产月”的活动主题是（D）。
A.消除事故隐患 筑牢安全防线
B.落实安全责任 推动安全发展
C.压实主体责任 筑牢安全防线 护航高质量发展
D.人人讲安全 人人会应急——排查整治风险隐患
361、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），手动破拆工具的定义中不包括（B）驱动方式。
A.电力
B.人力
C.燃油
D.燃气
362、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），单件手动破拆工具的质量不应超过（C）。
A.5kg
B.8kg
C.10kg
D.15kg
363、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），消防挠钩应能承受的拉力最小值为（C）。
A.1500N
B.2000N
C.3000N
D.4000N
364、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），手动破拆工具手柄部分浸水后，绝缘电阻应不小于（C）。
A.1MΩ
B.5MΩ
C.10MΩ
D.20MΩ
365、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），消防腰斧平刃应能砍断直径（B）毫米的Q235A圆钢。
A.5mm
B.6.5mm
C.8mm
D.10mm
366、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），手动破拆工具组的质量不应超过（B）。
A.20kg
B.25kg
C.30kg
D.35kg
367、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），冲击式破拆器的型号主参数是（B）。
A.总长度
B.冲击行程
C.额定拉力
D.刀具宽度
368、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），手动破拆工具刃部的表面粗糙度Ra值应不大于（B）。
A.3.2μm
B.6.3μm
C.12.5μm
D.25μm
369、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），撬斧起撬部位应能承受的载荷最小值为（B）。
A.5000N
B.7840N
C.10000N
D.12500N
370、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），手动破拆工具头部与手柄非一体结构时，抗拉离试验施加的拉力应为（C）。
A.5000N
B.10000N
C.12500N
D.15000N
371、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），以下（C）手动破拆工具的代号为“NG”。
A.消防斧
B.消防腰斧
C.消防挠钩
D.撬斧
372、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），橡胶材料老化条件为温度70℃、时间为（D）。
A.72h
B.96h
C.120h
D.144h
373、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），木质手柄材料的含水率应不大于（C）。
A.12%
B.14%
C.16%
D.18%
374、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），中性盐雾试验的试验时间按标准规定为（B）。
A.24h
B.48h
C.72h
D.96h
375、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），撬斧切割部位应能切割厚度为（D）毫米的Q235A钢板。
A.0.8mm
B.1.0mm
C.1.2mm
D.1.5mm
376、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），出厂检验中，每批产品抽样的数量为（C）。
A.1套
B.2套
C.3套
D.5套
377、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），消防斧、撬斧平刃应能砍断直径为（C）毫米的Q235A圆钢。
A.6.5mm
B.8mm
C.10mm
D.12mm
378、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），手动破拆工具包装箱长度应小于或等于（B）。
A.80cm
B.100cm
C.120cm
D.150cm
379、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），手动破拆工具如采用螺纹连接，不得出现的缺陷是（B）。
A.锈蚀
B.烂牙
C.松动
D.过短
380、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB 32459—2015），消防腰斧尖刃应能凿穿厚度为（C）毫米的Q235A钢板。
A.1.0mm
B.1.2mm
C.1.5mm
D.2.0mm
381、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），破拆机具的定义中不包括以下哪种驱动形式（B）。
A.汽油机
B.电动机
C.液压源
D.小型汽油机
382、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），手提式破拆机具的整备质量应不大于（C）。
A.15kg
B.20kg
C.25kg
D.30kg
383、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），推车式破拆机具的整备质量应不大于（D）。
A.50kg
B.60kg
C.80kg
D.100kg
384、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），破拆机具的切割深度应不小于（A）。
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.250mm
385、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），破拆机具在低温环境（-25℃～-20℃）中的启动时间应不大于（B）。
A.20s
B.30s
C.40s
D.60s
386、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），无齿锯锯片的轴孔尺寸应为（C）。
A.φ18.5mm
B.φ19.5mm
C.φ20.5mm
D.φ22.0mm
387、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），破拆机具空载最高转速时的噪声应不大于（D）。
A.90dB
B.95dB
C.100dB
D.105dB
388、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），燃油型破拆机具一次额定燃油充装量应保证连续正常工作时间不小于（A）。
A.20min
B.30min
C.40min
D.60min
389、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），破拆机具连续正常工作时间（除加油时间外）应不小于（C）。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
390、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），连续工作3h后，机体及手柄表面的温度应不大于（B）。
A.60℃
B.70℃
C.80℃
D.90℃
391、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），无齿锯切割钢筋的切割速度应不小于（D）。
A.100cm²/min
B.200cm²/min
C.40cm²/min
D.10cm²/min
392、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），双轮异向切割锯切割钢筋的切割速度应不小于（A）。
A.20cm²/min
B.30cm²/min
C.40cm²/min
D.50cm²/min
393、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），破拆机具前端握持手柄和后端开关手柄的间距应为（B）。
A.300mm～350mm
B.350mm～400mm
C.400mm～450mm
D.450mm～500mm
394、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），液压型破拆机具输油管快换接头的形状和尺寸应符合（C）。
A.GB/T528
B.GB/T1931
C.GB/T5860中A系列
D.GB/T10125
395、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），破拆机具的防护罩上应标有（D）。
A.制造商名称
B.生产日期
C.安全警示语
D.锯片旋转方向标志
396、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），液压型破拆机具的代号为（B）。
A.R
B.Y
C.L
D.H
397、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），环锯的代号为（D）。
A.L
B.W
C.S
D.H
398、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB 32460—2015），型式检验的样本数为（B）。
A.1具
B.2具
C.3具
D.5具
399、某新建化工企业正在编制应急救援物资采购计划，安全负责人查阅标准后得知，该标准明确规定了适用范围。以下关于该标准适用范围的描述，正确的是（A）。
A.适用于危险化学品生产和贮存单位
B.仅适用于危险化学品使用单位
C.适用于所有涉及危险化学品的单位
D.仅适用于危险化学品运输单位
400、某安全评价机构在对一家化工厂进行应急能力评估时，需要按照标准对该单位进行类别划分。根据标准，危险化学品单位共分为几类？（C）。
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类
401、某生产车间发生少量有毒气体泄漏，现场当班人员准备使用正压空气呼吸器进行处置。安全员检查应急物资台账时发现，该作业场所按规定应配备的空气呼吸器数量为（B）。
A.1套
B.2套
C.3套
D.4套
402、某液化气储配站夜间值班人员需携带手电筒进行巡检，安全管理人员特别强调手电筒必须具备特殊性能。这是因为该场所属于易燃易爆环境，手电筒应具备（C）。
A.防水功能
B.防尘功能
C.防爆功能
D.防震功能
403、某企业应急救援队新购入一批救援头盔，装备管理员需要按照标准确定备用数量。已知该队共有10名值勤人员，救援头盔的备份比为4:1，则至少应备用（A）。
A.3顶
B.4顶
C.5顶
D.6顶
404、某化工厂涉及光气生产，安全总监在配置应急救援人员的一级化学防护服装时，查阅标准发现，该物资的配备前提是企业涉及（B）。
A.易燃液体
B.中等毒及以上、强腐蚀
C.可燃气体
D.氧化剂
405、某大型石化企业被划分为第一类危险化学品单位，当地应急管理部门检查其抢险救援车辆配备情况。按照标准，该类单位至少应配备的抢险救援车辆数为（C）。
A.1辆
B.2辆
C.3辆
D.4辆
406、某精细化工企业生产高毒化学品，在申报应急物资配置方案时，安全负责人提出必须配备一种专用车辆。这种车辆是（D）。
A.水罐抢险救援车
B.泡沫抢险救援车
C.多功能抢险救援车
D.气体防护车
407、某第一类危险化学品单位采购了一台水罐抢险救援车，技术验收时需核对出水性能。标准规定其出口压力应不低于（B）。
A.1.0MPa
B.1.8MPa
C.2.0MPa
D.2.5MPa
408、某化工园区的一类企业拟采购多功能抢险救援车，技术部门需要确定牵引质量的达标值。标准规定该类车辆的牵引质量应不小于（C）。
A.5000kg
B.6000kg
C.7500kg
D.8000kg
409、某企业新配置一辆气体防护车，装备验收时需核对正压空气呼吸器的配备数量。按标准规定，车内应配备的正压空气呼吸器套数为（B）。
A.1套
B.2套
C.3套
D.4套
410、某第一类危险化学品单位的安全管理人员在清点侦检器材时，发现有多种气体检测仪。标准要求该类单位应配备的有毒气体探测仪数量为（A）。
A.2台
B.3台
C.4台
D.5台
411、某企业应急演练中，警戒组需要使用隔离警示带划定危险区域。采购人员按标准要求购买了一批警示带，每盘的长度应为（D）。
A.100m
B.200m
C.300m
D.500m
412、某第一类危险化学品单位在修订应急预案时，需要核算消防水带的储备总量。标准规定其水带总长度应不少于（C）。
A.1000m
B.2000m
C.2800m
D.3500m
413、某化工厂需要为易燃易爆区域配备手动破拆工具，安全员特别强调工具材质应为无火花材料。标准规定，无火花工具应使用（D）。
A.不锈钢
B.碳钢
C.铝合金
D.铜或铜合金
414、某硫化氢生产企业的应急物资清单中包含了移动式排烟排风设备，安全负责人要求在硫化氢毒害环境下必须配置（A）。
A.应急消除设备
B.防爆照明灯
C.防静电工作服
D.备用气瓶
415、某第二类危险化学品单位在购置移动式消防炮时，需要确定标准规定的最低配备数量。该类单位应配备的移动式消防炮数量为（B）。
A.1台
B.2台
C.3台
D.4台
416、某企业在接受应急物资专项检查时，被问及应急救援物资的管理责任人。按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077—2023），应急救援物资应明确（C）。
A.集体管理
B.轮流管理
C.专人管理
D.部门管理
417、某消防救援队接到报警，一化工厂发生液氯泄漏。指挥员带领队员从上风方向接近现场，并利用侦检设备确定泄漏物质和浓度。这一步骤属于消防应急救援作业基本程序中的（A）。
A.侦察检测
B.警戒疏散
C.安全防护
D.险情排除
418、在一次建筑物倒塌救援中，现场安全员发现未倒塌墙体有再次倒塌的危险，应立即（B）。
A.人员搜救
B.警戒疏散
C.现场清理
D.险情排除
419、某消防队在进行危化品泄漏事故救援时，指挥员根据侦检结果将现场划分为重危区、轻危区和安全区，并设置了明显的警戒标志。这一行为属于（C）。
A.侦察检测
B.安全防护
C.警戒疏散
D.现场清理
420、在危险化学品泄漏事故现场，救援人员进入重危区前，安全员逐一检查了他们的空气呼吸器和化学防护服，并记录在案。这属于基本程序中的（D）。
A.侦察检测
B.警戒疏散
C.人员搜救
D.安全防护
421、某高速公路发生多车追尾事故，一辆危化品槽罐车发生泄漏。救援人员首先确定了被困人员位置，然后使用破拆工具将变形的车门打开，救出伤员。这主要体现了基本程序中的（A）。
A.人员搜救
B.险情排除
C.侦察检测
D.现场清理
422、在一次氯气泄漏事故中，救援队成功关闭了泄漏管道的阀门，并对泄漏区域进行了稀释和覆盖。这一系列操作属于基本程序中的（B）。
A.人员搜救
B.险情排除
C.警戒疏散
D.现场清理
423、某消防队在完成一起井坑救援任务后，对事故现场进行了复查，确认无遇险人员，清点了人员和装备，然后撤除警戒安全撤离。这属于基本程序中的（C）。
A.人员搜救
B.险情排除
C.现场清理
D.侦察检测
424、在绳索救援系统中，用于承受实际或潜在荷载的部件被称为（D）。
A.边缘保护
B.锚固系统
C.安全钩
D.锚点
425、根据标准，危险化学品事故救援中，当泄漏的气体物料有毒或容易积聚形成爆炸性混合气体时，在确保安全的条件下可采取的措施是（A）。
A.主动点燃
B.立即堵漏
C.大量注水
D.关闭所有阀门
426、某消防救援队在处置一起液氨储罐泄漏事故时，技术人员协助关闭了罐体根部阀门，切断了泄漏源。这种做法属于险情排除中的（B）。
A.稀释防爆
B.关阀堵漏
C.输转倒罐
D.洗消处理
427、在水域救援中，救援人员下水前必须穿戴救生衣、系安全绳、戴水域救援头盔，并在岸上人员的保护下入水。这属于水域救援作业规程中的（C）。
A.侦察检测
B.警戒疏散
C.安全防护
D.人员搜救
428、某消防队在建（构）筑物倒塌救援中，使用救援气垫、方木、角钢等对未倒塌部位进行支撑保护，以防止二次坍塌。这属于（D）。
A.侦察检测
B.警戒疏散
C.安全防护
D.人员搜救及险情排除
429、在受限空间救援中，救援人员进入井下前，安全员持续检测井内空气状况，并与进入人员保持联系。标准要求，对所需进入空间的空气应进行（A）。
A.持续性或经常性监测
B.一次性检测
C.每半小时检测一次
D.进入后再检测
430、在沟渠救援中，若顶部敞开的沟渠发生坍塌危险，现场安全员应及时报警并组织撤离。这属于沟渠救援作业规程中的（C）。
A.侦察检测
B.安全防护
C.警戒疏散
D.人员搜救
431、在机械设备事故救援中，若事故造成燃油泄漏，破拆时应采用喷雾水枪掩护或喷射泡沫覆盖泄漏区域，主要目的是（A）。
A.防止金属碰撞或破拆产生的火花引起油蒸汽爆炸
B.降低泄漏燃油的温度
C.稀释泄漏燃油的浓度
D.方便破拆作业
432、某消防队在危险化学品泄漏事故后期，对低洼地、下水道、沟渠等处用蒸汽和惰性气体进行清扫，确保不留残液（气）。这属于现场清理中的（B）。
A.吸附掩埋
B.清扫现场
C.污水污液处理
D.现场复查
433、在水域救援中，若需潜水救人，标准要求必须由（C）。
A.熟悉水性的救援人员下水
B.佩戴空气呼吸器的消防员下水
C.受过专业训练的潜水队员下水
D.地方海事部门人员下水
434、某救援队在野外救援中，因地形复杂、救援难度大，情况危急，指挥员请求调用飞机支援。标准中明确允许在（D）请求飞机支援。
A.任何情况下均可
B.经上级批准后
C.夜间救援时
D.情况危急、救援难度大时
435、某县应急管理局接到任务，需要编制本县的自然灾害救助专项应急预案。负责人首先组织人员学习相关法律法规和上级预案，并开展本县灾害风险评估和应急资源调查，这一步骤属于应急预案编制流程中的（C）。
A.预案编写阶段
B.审批发布阶段
C.准备阶段
D.评估改进阶段
436、某化工企业安全总监在审核新编制的生产安全事故应急预案时，发现内容完全照搬了其他企业的模板，没有针对本企业特有的液氯储罐泄漏风险制定具体措施。该预案最不符合应急预案编制的哪项原则？（B）。
A.合规性
B.针对性
C.科学性
D.可操作性
437、某街道办事处在编制应急预案时，将应急响应流程和操作步骤写得非常详细，并计划每半年组织一次实战演练来检验预案的可行性。这种做法主要体现了应急预案编制的（D）。
A.合规性原则
B.科学性原则
C.针对性原则
D.可操作性原则
438、某省级政府根据上位法和国家总体应急预案，制定了本省的突发事件总体应急预案，明确了各类突发事件的应对原则和分级响应要求。该预案属于（A）。
A.政府及其部门应急预案
B.单位和基层组织应急预案
C.重大活动保障应急预案
D.重要目标保护应急预案
439、某大型国企准备编制突发事件应急预案，负责此项工作的安全科长首先成立了由安全、生产、设备、人事等部门人员以及外部专家组成的编制组。根据标准，这一做法属于编制流程中的（A）。
A.准备阶段
B.预案编写阶段
C.审批发布阶段
D.评估改进阶段
440、某市在编制地铁施工坍塌事故专项应急预案时，编制组通过情景构建方法，模拟了不同坍塌规模下的伤亡人数、救援难度和次生灾害风险。这一工作属于准备阶段中的（B）。
A.梳理法律法规
B.风险评估
C.应急资源调查
D.案例分析
441、某市政府在编制全市总体应急预案时，明确了突发事件分类分级、预案体系构成、组织指挥体系、风险防控、监测预警、分级响应、信息发布、应急保障等内容。根据标准，这些内容属于（A）。
A.县级以上政府总体应急预案
B.县级以上政府专项应急预案
C.县级以上政府部门应急预案
D.重大活动保障应急预案
442、某市应急管理局编制了一项针对城市生命线工程（如供水、供电、通信）遭到破坏后的应急处置预案，该预案明确了需保护的关键功能和部位、紧急恢复措施等。这类预案属于（D）。
A.乡镇（街道）应急预案
B.重大活动保障应急预案
C.企事业单位应急预案
D.重要目标保护应急预案
443、某消防救援支队在编制本队的应急预案时，重点写明了信息报告方式、响应程序、指挥协同、力量编成和救援行动构想等内容。根据标准，这属于哪类应急预案？（C）。
A.政府部门应急预案
B.企事业单位应急预案
C.应急救援队伍应急预案
D.重大活动保障应急预案
444、某市承办国际马拉松赛事，组委会需要编制赛事期间的突发事件应急预案。根据标准，此类预案中除组织指挥体系、风险防控、监测预警等内容外，还应特别包括（B）。
A.重要基础设施灾备保障
B.人员疏散撤离组织和路线
C.应急救援队伍力量编成
D.重要目标的关键功能部位
445、某化工园区在编制应急预案时，调查了本园区及周边可用的消防队、医疗点、应急物资库、避难场所，以及与邻近园区签订的救援互助协议。这项工作属于准备阶段的（C）。
A.风险评估
B.案例分析
C.应急资源调查
D.情景构建
446、某县政府专项应急预案编制完成后，编制组将文本、征求意见汇总表、编制说明等材料报送县政府审批，并按程序进行备案。这属于编制流程中的（B）。
A.预案编写阶段
B.审批发布备案阶段
C.评估改进阶段
D.准备阶段
447、某街道应急预案中明确了突发事件应对原则、应急组织体系、报告预警、应急处置和后期处置等内容，但未提及应急保障措施。根据标准，该预案缺少了（D）。
A.风险防控要求
B.信息报告内容和方式
C.预案体系构成
D.应急保障措施
448、某市水务局作为政府部门，在编制本部门的水旱灾害应急处置预案时，标准要求其内容应包括适用范围、应对原则、组织指挥体系、风险防控、信息报告、分级响应、响应程序、应急处置措施、应急保障措施以及（A）。
A.预案管理要求
B.后期处置措施
C.外围保障体系构成
D.救援行动构想
449、某村根据标准编制应急预案，在“报告与预警工作要求”中明确了村民发现险情后向村委会报告的方式和时限，以及村委会向乡镇政府报告的程序。这部分内容对应了应急预案编制内容中的（C）。
A.应急组织体系
B.应急处置措施
C.报告与预警工作要求
D.后期处置措施
450、某社会救援组织（不承担政府指派的应急救援任务）需要编制自己的应急预案。按照标准，该类组织的应急预案应参照（D）进行编写。
A.应急救援队伍应急预案
B.重大活动保障应急预案
C.乡镇（街道）应急预案
D.企事业单位应急预案
451、某市应急管理局在编制新的自然灾害应急预案时，决定采用情景构建方法。他们首先对可能发生的洪涝、地震、台风等风险进行了全面评估。根据《应急预案情景构建方法》（GB/T46791—2025），情景构建的第一步应该是（A）。
A.情景筛选与开发
B.应急任务梳理
C.应急能力分析
D.应急预案评估
452、某化工园区安全负责人正在组织情景构建工作，他要求筛选出的情景必须是后果严重、需要调动多方资源处置的突发事件。这体现了情景筛选的（C）要求。
A.代表性和典型性
B.后果严重性
C.影响范围和处置难度
D.任务覆盖面
453、某应急管理部门在筛选情景时，参考了国内外已发生的同类历史事件，并结合专家研判，最终确定了地震、危化品泄漏等备选情景。这种筛选方法是（A）。
A.参照法
B.风险矩阵法
C.历史统计法
D.模拟仿真法
454、某县应急管理局在情景开发过程中，需要描述突发事件可能发生在特定背景下的后果概要。按照标准，这一步应使用（B）。
A.情景要素框架图
B.情景简表
C.任务支撑要素分析表
D.应急能力评估与提升计划表
455、某街道在编制地震应急预案时，通过情景构建推演了地震发生后可能引发的火灾、有毒气体泄漏等次生灾害。这属于情景开发中的（D）。
A.描述情景概要
B.明晰背景信息
C.研究事件后果
D.分析演化过程
456、某省应急管理厅在情景开发中，估算了某次特大洪水可能造成的死亡和受伤人数、财产损失、公共服务中断以及社会恐慌等影响。这属于研究事件后果中的（C）。
A.经济影响
B.环境与健康影响
C.人员伤亡和社会影响等多方面
D.仅人员伤亡
457、某市在情景开发时，将情景要素按照潜伏期、爆发期、持续期和消退期进行推导描述。这属于情景开发中的（B）。
A.研究事件后果
B.分析演化过程
C.明晰背景信息
D.展示情景
458、某化工企业情景构建小组在梳理应急任务时，将危险源辨识、规划控制措施、应急预案动态管理、培训演练、物资储备等列为重要任务。这些任务属于（A）阶段。
A.预防与应急准备
B.监测与预警
C.应急处置与救援
D.事后恢复与重建
459、某消防救援队在情景构建中，明确了监测与预警阶段的任务包括信息采集分析、预警发布、预警响应和预警解除。按照标准，这些任务属于（B）。
A.预防与应急准备
B.监测与预警
C.应急处置与救援
D.事后恢复与重建
460、某地铁公司进行应急预案情景构建，在应急处置与救援阶段细分为先期处置、专业救援与处置、协同应急三个层面。其中，先期处置的任务包括事件研判、信息报告、秩序维护、疏散转移和（C）。
A.成立现场指挥部
B.舆情应对
C.自救互救
D.基础设施保护
461、某市在情景构建后评估应急预案时，检查是否涵盖了任务清单中的全部任务。这属于应急预案体系评估中的（A）。
A.全面性评估
B.衔接性评估
C.任务主体完整性评估
D.任务程序可行性评估
462、某县应急管理局在评估应急预案衔接性时，检查了不同预案对信息报告出口、接口、时限、方式等表述是否一致。这属于衔接性评估中的（B）。
A.任务执行衔接性
B.信息沟通衔接性
C.资源调度衔接性
D.响应升级衔接性
463、某化工园区情景构建团队在分析应急能力时，发现现有物资装备储备与实际需求存在较大差距，于是制定了补充计划并填写了提升计划表。该表应为（D）。
A.情景简表
B.任务支撑要素分析表
C.应急能力需求分析表
D.应急能力评估与提升计划表
464、某镇在情景构建中，针对某任务评估了通信中断、交通堵塞等极端情况下是否有备选方案。这属于应急预案体系评估中的（C）。
A.任务程序可行性评估
B.任务主体完整性评估
C.任务可持续性评估
D.支撑资源完备性评估
465、某省级政府专项应急预案编制时，情景构建小组利用数学建模和计算机模拟技术，对台风登陆后的风暴潮淹没范围进行了模拟。这种情景模拟方法称为（B）。
A.历史案例资料分析
B.模拟仿真
C.现场调查与模拟试验
D.专家经验与推理
466、某核电站应急预案编制中，由于核事故概率极低、无统计规律，专家团队参考了国外类似事件，结合我国环境条件进行推理判断。这种方法属于（D）。
A.历史案例资料分析
B.模拟仿真
C.现场调查
D.专家经验与推理
467、某市应急管理局完成情景构建后，依据情景定期组织演练，通过演练发现问题并修改完善预案。这属于情景构建流程中的（D）。
A.情景筛选与开发
B.应急任务梳理
C.应急预案评估与制修订
D.应急预案实施与改进
468、某公司在情景构建中，依据任务支撑要素分析表，考虑时间约束、资源约束等条件，确定了预案中的具体任务和协同机制。这主要应用于应急预案制修订的（B）。
A.全面性评估
B.任务确定和协同机制建立
C.响应升级衔接
D.支撑资源完备性评估
469、某安全监管人员在对一起厂区内叉车碰撞人员的事故进行分类时，查阅新标准发现，原“车辆伤害”已被细分为两类。这起事故应归类为（B）。
A.道路车辆致害
B.厂（场）内车辆致害
C.机械致害
D.起重致害
470、某工厂发生事故：一名工人在操作冲床时，手部被模具夹击导致骨折。根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），该事故的基本事故类型是（A）。
A.机械致害
B.物体打击
C.起重致害
D.其他
471、某建筑工地发生塔吊倾覆事故，吊臂坠落砸伤下方两名工人。按照新标准，这起事故属于（C）。
A.机械致害
B.物体打击
C.起重致害
D.坍塌
472、某化工厂维修人员在未断电情况下检修配电柜，不慎触电身亡。该事故的基本事故类型是（D）。
A.灼烫
B.火灾
C.容器爆炸
D.触电
473、某煤矿发生透水事故，大量地下水涌入巷道，造成人员被困。依据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），该事故属于（B）。
A.淹溺
B.水害
C.坍塌
D.泄漏
474、某餐厅发生燃气泄漏，随后遇明火发生剧烈爆炸，造成多人受伤。经查，泄漏的天然气与空气形成爆炸性混合物。该事故的基本事故类型是（C）。
A.容器爆炸
B.管道爆炸
C.可燃气体爆炸
D.其他爆炸
475、某铝制品打磨车间铝粉爆炸，造成厂房损毁。按照新标准，这起事故属于（D）。
A.其他可燃固体爆炸
B.可燃液体蒸气爆炸
C.民用爆炸物品爆炸
D.粉尘爆炸
476、某钢铁厂发生高温铁水遇水爆炸事故，造成现场多人烫伤。该事故应归类为（A）。
A.高温熔融物爆炸
B.灼烫
C.容器爆炸
D.其他爆炸
477、某仓库内存放的烟花爆竹因受潮自燃引发爆炸。该事故的基本事故类型是（B）。
A.民用爆炸物品爆炸
B.烟花爆竹爆炸
C.火灾
D.其他可燃固体爆炸
478、某地下停车场内，一名司机在密闭车内长时间开着空调睡觉，因尾气倒灌导致一氧化碳中毒死亡。该事故属于（C）。
A.窒息
B.中毒和窒息
C.中毒
D.淹溺
479、某污水处理厂工人进入未经通风的井内作业，因缺氧昏倒。该事故的基本事故类型是（D）。
A.中毒
B.淹溺
C.跌落
D.窒息
480、某矿山边坡因暴雨发生滑坡，掩埋了下游的临时工棚。该事故属于（A）。
A.滑坡
B.坍塌
C.水害
D.其他
481、某工厂发生少量盐酸储罐泄漏，未造成人员伤亡，仅污染了地面，该事故的基本事故类型是（B）。
A.其他
B.泄漏
C.中毒
D.灼烫
482、某企业统计全年事故时，发现一起事故只造成2人轻伤，无重伤和死亡。按事故对人身伤害程度分类，该事故属于（B）
A.零伤亡事故
B.轻伤事故
C.重伤事故
D.死亡事故
483、某煤矿发生一起死亡1人的事故。按照标准，该事故按伤害程度分类为（D）
A.零伤亡事故
B.轻伤事故
C.重伤事故
D.死亡事故
484、某煤矿企业计算百万吨死亡率，当年产量为200万吨，死亡2人。按照公式，百万吨死亡率为（D）。
A.10
B.5
C.20
D.1
485、某市应急管理局在统计中发现，一起事故同时具备物体打击和高处坠落两种特征，经调查确定先发生高处坠落，落地后被坠落物体砸中。按照分类原则，该事故应划归为（C）。
A.物体打击
B.两者并列
C.高处坠落
D.其他
2.多选题（共265题）

1、危险化学品安全管理应当坚持（ABCE）的原则。
A.人民至上、生命至上
B.总体国家安全观
C.安全第一、预防为主、综合治理
D.效率优先
E.管行业必须管安全
2、危险化学品目录的确定和调整涉及（ABCDE）工业和信息化、农业农村、海关、市场监管、铁路、民用航空等部门。
A.应急管理
B.公安
C.生态环境
D.交通运输
E.卫生健康
3、危险化学品单位应当具备（ABCDE）。
A.安全条件符合国家标准
B.建立健全安全管理规章制度
C.从业人员培训合格
D.配备劳动防护用品
E.参加工伤保险
4、负有危险化学品安全监督管理职责的部门包括（ABCDE）卫生健康部门、自然资源部门、工业和信息化部门、海关等。
A.应急管理部门
B.公安机关
C.市场监管部门
D.生态环境部门
E.交通运输部门
5、应急管理部门在危险化学品安全管理中的职责包括（ABCD）。
A.核发安全生产许可证
B.核发经营许可证
C.核发使用许可证
D.危险化学品登记
E.核发剧毒化学品购买许可证
6、公安机关在危险化学品安全管理中的职责包括（ABCE）。
A.核发剧毒化学品购买许可证
B.核发道路运输通行证
C.运输车辆限行区域划定
D.危险化学品登记
E.道路运输交通安全管理
7、交通运输主管部门的职责包括（ABCE）。
A.危险化学品道路运输许可
B.水路运输许可
C.从业资格认定
D.危险化学品登记
E.集装箱装箱现场检查员资格认定
8、负有危险化学品安全监督管理职责的部门可以采取哪些措施（ABCDE）。
A.现场检查
B.抽样检测
C.查封场所
D.扣押物品
E.责令停止使用
9、化工园区应当具备（ABCE）功能。
A.实行动态监管
B.风险监测预警
C.与国土空间规划衔接
D.允许非化工企业随意进入
E.定期安全风险评估
10、危险化学品储存设施应当避开（ABCD）区域。
A.地震活动断层
B.洪灾区
C.地质灾害区
D.森林草原火灾区
E.城市建成区
11、危险化学品建设项目安全设施必须（ABCE）。
A.同时设计
B.同时施工
C.同时投入生产和使用
D.先施工后设计
E.投资纳入概算
12、危险化学品管道安全管理要求包括（ABCDE）。
A.设置明显标志
B.定期检查检测
C.施工作业提前通知
D.制定应急预案
E.指派专人指导
13、危险化学品生产企业从业人员应当（ABCD）。
A.满足学历要求
B.接受安全培训
C.考核合格上岗
D.定期再培训
E.具备大专以上学历
14、危险化学品包装物、容器管理要求包括（ABCD）
A.符合国家标准
B.材质与性质相适应
C.重复使用前检查
D.记录保存三年
E.无需检验
15、生产、储存危险化学品的企业应当建立（ABCDE）等制度。
A.安全风险分级管控制度
B.过程安全管理制度
C.隐患排查治理制度
D.变更管理制度
E.应急预案制度
16、危险化学品储存专用场所管理要求包括（ABCDE）。
A.专人负责
B.剧毒化学品单独存放
C.双人收发、双人保管
D.记录保存三年
E.设置明显标志
17、剧毒化学品储存单位应当备案内容包括（ABC）
A.储存数量
B.储存地点
C.管理人员情况
D.应急预案
E.安全评价报告
18、危险化学品研制开发单位应当（ABCE）
A.加强过程安全管理
B.不得将未试验工艺直接工业化
C.转让时提供安全论证报告
D.无需技术指导
E.提供技术指导
19、使用危险化学品的化工企业申请安全使用许可证应当具备（ABCDE）
A.专业技术人员
B.安全管理机构
C.应急预案
D.安全评价
E.专职安全管理人员
20、危险化学品经营企业应当具备（ABCDE）条件。
A.符合标准的经营场所
B.从业人员培训合格
C.安全管理规章制度
D.专职安全管理人员
E.应急预案和应急救援器材、设备
21、危险化学品经营企业销售剧毒化学品应当（ABCDE）
A.查验许可证件
B.按许可证载明品种销售
C.记录销售信息
D.保存记录三年
E.三日内备案
22、危险化学品购买单位不得（ABCE）
A.出借剧毒化学品
B.转让易制爆危险化学品
C.向无证单位转让
D.转让后备案
E.私自转让
23、危险化学品道路运输企业应当（ABCDE）。
A.配备专职安全管理人员
B.实时监控车辆
C.及时纠正违法行为
D.安装卫星定位装置
E.悬挂警示标志
24、通过道路运输危险化学品应当遵守（ABCDE）。
A.核定载质量
B.安全技术检验
C.警示标志
D.卫星定位
E.押运人员
25、通过内河运输危险化学品应当（ABCDE）。
A.使用适装证书船舶
B.制定应急预案
C.配备应急救援器材
D.取得污染责任保险
E.随船携带保险证明副本
26、托运危险化学品应当（ABCDE）。
A.提交托运清单
B.提供安全技术说明书
C.妥善包装
D.粘贴安全标签
E.添加抑制剂并告知
27、危险化学品登记内容包括（ABCDE）。
A.分类标签
B.物理化学性质
C.主要用途
D.危险特性
E.应急处置措施
28、危险化学品单位应当做好哪些应急准备（ABCDE）。
A.健全应急管理制度
B.制定应急预案
C.建立应急救援队伍
D.配备应急救援器材
E.定期组织演练
29、危险化学品事故应急处置措施包括（ABCDE）。
A.营救受害人员
B.控制危害源
C.测定危害程度
D.洗消污染
E.生态修复
30、违反《中华人民共和国危险化学品安全法》规定，构成犯罪的行为应当（ABC）。
A.依法追究刑事责任
B.给予治安管理处罚
C.行政处罚
D.民事赔偿
E.免予处罚
31、危险化学品单位未对重大危险源登记建档的，处罚包括（ABCDE）。
A.责令限期改正
B.罚款
C.逾期不改停产停业
D.吊销许可证
E.直接责任人员罚款
32、危险化学品事故发生后，主要负责人不立即组织救援的，依照（ABC）进行处罚。
A.《中华人民共和国安全生产法》
B.《生产安全事故报告和调查处理条例》
C.《中华人民共和国危险化学品安全法》
D.《中华人民共和国治安管理处罚法》
E.《中华人民共和国消防法》
33、下列（ABCDE）危险化学品的安全管理不适用《中华人民共和国危险化学品安全法》。
A.民用爆炸物品
B.烟花爆竹
C.放射性物品
D.核能物质
E.用于国防科研生产的危险化学品
34、公众发现的无主危险化学品由（AB）负责接收。
A.公安机关
B.应急管理部门
C.生态环境部门
D.交通运输部门
E.市场监管部门
35、化学品危险特性尚未确定的，不得擅自从事（ABCDE）活动。
A.生产
B.储存
C.使用
D.经营
E.运输
36、港区内危险化学品安全监督管理分工正确的是（ABC）。
A.生产装置由应急部门负责
B.相连储罐由应急部门负责
C.仅与码头相连储罐由港口部门负责
D.全部由港口部门负责
E.全部由应急部门负责
37、根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突发事件包括以下哪些类别（ABCD）。
A.自然灾害
B.事故灾难
C.公共卫生事件
D.社会安全事件
E.经济危机
38、突发事件应对工作应当坚持的原则包括（ABCD）。
A.坚持总体国家安全观，统筹发展和安全
B.坚持人民至上、生命至上
C.坚持依法科学应对，尊重和保障人权
D.坚持预防为主、预防与应急相结合
E.坚持效率优先，快速反应
39、国家建立健全突发事件信息发布制度，有关人民政府和部门应当及时向社会公布的信息包括（ABCD）。
A.突发事件相关信息
B.有关突发事件应对的决定
C.有关突发事件应对的命令
D.有关突发事件应对的措施
E.突发事件应对工作经费使用情况
40、某市遭遇特大暴雨，城区发生严重内涝，市应急指挥部紧急会商后决定采取一系列应对措施。在审议过程中，法制部门对部分措施的合法性质疑。根据《中华人民共和国突发事件应对法》，以下哪些措施符合突发事件应对措施应当遵循的原则？（ABD）
A.根据气象部门预测的降雨强度和范围，决定对低洼地带的居民实施转移安置，确保措施力度与灾害风险相匹配。
B.在抢修供电线路时，发现有两条抢修方案：一条速度较快但需临时占用部分居民小区绿地；另一条速度稍慢但可完全避开居民区。经权衡，指挥部选择了后者。
C.为尽快控制某化工厂附近的水位上涨，指挥部决定直接在其围墙外开挖临时泄洪渠，未评估该行为可能对厂区地基造成的安全隐患。
D.随着雨势减弱，指挥部及时调整响应等级，解除了对部分主干道的交通管制，恢复了公共交通。
E.市领导要求必须以最快速度排干某地铁站积水，不惜一切代价，包括直接向河道内排放未经沉淀的含油污水。
41、我国建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制和（ABCD）的工作体系。
A.综合协调
B.分类管理
C.分级负责
D.属地管理为主
E.部门联动
42、突发事件应急指挥机构在突发事件应对过程中可以依法发布有关突发事件应对的（ABC）。
A.决定
B.命令
C.措施
D.通知
E.建议
43、应急预案应当具体规定的内容包括（ABCDE）。
A.突发事件应对管理工作的组织指挥体系与职责
B.突发事件的预防与预警机制
C.处置程序
D.应急保障措施
E.事后恢复与重建措施
44、危险化学品单位应当建立健全安全管理制度，其职责包括（ABCDE）。
A.定期开展危险源辨识评估，制定安全防范措施
B.定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患
C.掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题
D.防止矛盾激化和事态扩大
E.对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，按照规定及时向所在地人民政府或者有关部门报告
45、某县应急管理局对一化工企业检查时发现：该企业制定了应急预案，配备了应急器材，开展了隐患排查并更换了老化阀门，但因生产任务忙取消了年度现场演练。根据《中华人民共和国突发事件应对法》，该企业已正确落实的做法包括（ABCD）。
A.制定具体应急预案
B.配备必要的应急救援器材、设备和物资
C.对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查
D.及时采取措施管控风险和消除隐患，防止发生突发事件
E.定期组织应急演练
46、应急救援队伍的组成包括（ABCDE）。
A.国家综合性消防救援队伍
B.县级以上人民政府有关部门设立的专业应急救援队伍
C.由成年志愿者组成的应急救援队伍
D.基层应急救援队伍
E.单位建立的专职或者兼职应急救援队伍
47、根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产工作应当以人为本，坚持（CE），把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念。
A.安全第一
B.预防为主
C.人民至上
D.防治结合
E.生命至上
48、根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立（ABCDE）的机制。
A.生产经营单位负责
B.职工参与
C.政府监管
D.行业自律
E.社会监督
49、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产（ABCD）的投入保障力度，改善安全生产条件。
A.资金
B.物资
C.技术
D.人员
E.管理
50、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当加强安全生产标准化、信息化建设，构建（AB）双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
A.安全风险分级管控
B.隐患排查治理
C.重大危险源监控
D.事故应急管理
E.职业危害防治
51、根据《中华人民共和国安全生产法》，平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律法规规定的有关安全生产义务。这体现了对新兴行业（ABCD）的要求。
A.建立健全责任制
B.加强教育培训
C.履行安全义务
D.落实主体责任
E.接受政府监管
52、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括（ABD）。
A.组织开展危险源辨识和评估
B.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
E.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
53、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的（ABC）等内容。
A.责任人员
B.责任范围
C.考核标准
D.奖惩办法
E.任职条件
54、根据《中华人民共和国安全生产法》，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的单位包括（ABCDE）。
A.矿山
B.金属冶炼
C.建筑施工
D.运输单位
E.危险物品的生产、经营、储存、装卸单位
55、根据《中华人民共和国安全生产法》，其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。这体现了对不同规模企业的（AB）要求。
A.分类管理
B.分级管理
C.差异化管理
D.精细化管理
E.规范化管理
56、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（ABE）。
A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
C.决定安全生产投入
D.组织事故调查
E.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议
57、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。（ACD）应当作好记录，并由有关人员签字。这体现了对的管理要求。
A.维护
B.设计
C.检测
D.保养
E.设备报废
58、根据《中华人民共和国安全生产法》，（BCD）危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。
A.审批、制造
B.生产、经营
C.使用
D.储存、运输
E.以上都是
59、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行（CE），告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。
A.登记建档
B.检测评估监控
C.定期检测、评估、监控
D.告知义务
E.制定应急预案
60、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止（BCD）生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。
A.危险物品场所与宿舍隔离
B.占用
C.封堵
D.锁闭
E.标志明显
61、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当关注从业人员的（ACE），加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。
A.身体
B.危险告知
C.心理状况
D.心理疏导
E.行为习惯
62、根据《中华人民共和国安全生产法》，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。这体现了对交叉作业的（ABC）。
A.管理协议要求
B.职责明确要求
C.专职人员要求
D.安全检查要求
E.协调要求
63、根据《中华人民共和国安全生产法》，某化工厂发生泄漏事故后，现场操作工老张立即向厂长报告；厂长迅速赶到现场组织人员撤离，并拨打了应急管理部门电话上报情况；同时，厂长要求保安封锁厂区大门，禁止无关人员进入，并告知任何人不得移动事故现场的设备。事后调查发现，厂长报告时如实说明了已知情况，无隐瞒。这起事故处置中，厂长及老张履行的义务包括（ABCE）。
A.现场人员报告义务
B.负责人抢救义务
C.负责人报告义务
D.禁止行为
E.保护现场义务
64、根据《中华人民共和国安全生产法》，有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故报告后，应当按照生产安全事故应急救援预案的要求立即赶到事故现场，组织事故抢救。参与事故抢救的部门和单位应当服从统一指挥，加强协同联动，采取有效的应急救援措施，并根据事故救援的需要采取警戒、疏散等措施，防止事故扩大和次生灾害的发生，减少人员伤亡和财产损失。事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少对环境造成的危害。任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。这体现了事故抢救的（ABCDE）。
A.负责人到场要求
B.统一指挥要求
C.协同联动要求
D.采取必要措施要求
E.环境保护要求
65、根据《中华人民共和国消防法》，消防工作按照（ABCD）的原则。
A.政府统一领导
B.部门依法监管
C.单位全面负责
D.公民积极参与
E.消防机构负责
66、根据《中华人民共和国消防法》，各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，增强公民的消防安全意识。下列哪些单位或组织应当加强消防宣传教育（ABCDE）。
A.机关、团体、企业、事业等单位
B.应急管理部门及消防救援机构
C.教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构
D.新闻、广播、电视等有关单位
E.工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体
67、根据《中华人民共和国消防法》，地方各级人民政府应当将包括（ABCD）等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。
A.消防安全布局
B.消防站、消防供水
C.消防通信、消防车通道
D.消防装备
E.消防人员编制
68、根据《中华人民共和国消防法》，机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责（ABDE）。
A.落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案
B.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效
C.对建筑消防设施每三年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查
D.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准
E.组织防火检查，及时消除火灾隐患；组织进行有针对性的消防演练
69、根据《中华人民共和国消防法》，消防安全重点单位除应当履行一般单位的消防安全职责外，还应当履行下列消防安全职责（ABCD）。
A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
C.实行每日防火巡查，并建立巡查记录
D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
E.每年进行一次消防检测
70、根据《中华人民共和国消防法》，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当（AB）。
A.明确各方的消防安全责任
B.确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理
C.各自负责自己的消防安全责任
D.分别签订消防安全责任书
E.建立联合消防组织
71、某镇上一家名为“安顺”的五金店，为方便看店，店主一家就住在店铺阁楼里。该店铺原主要销售五金工具。后因经营需要，店主计划增加经营项目。镇应急办在日常巡查中发现此情况，并向店主指出，增加某些经营项目后，居住场所将不得与经营场所设在同一建筑内。根据《中华人民共和国消防法》，以下哪些项目一旦增加，将导致该店铺的居住场所设置违法？（ABC）
A.在店内储存少量瓶装液化气用于销售
B.在店后院私自搭建简易房生产烟花爆竹
C.在店门口摆放油桶，销售散装汽油
D.将部分店面租给他人经营服装加工
E.将阁楼改为办公区，自己另租他处居住
72、根据《中华人民共和国消防法》，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当（ABC）。
A.按照规定事先办理审批手续
B.采取相应的消防安全措施
C.作业人员应当遵守消防安全规定
D.配备监控器材
E.定期作业
73、某建筑工地上，电焊工老张正在焊接钢结构。消防监督员小王进行例行检查时，查看了老张的特种作业操作证，确认其证件在有效期内。随后，小王询问老张是否清楚电焊作业的消防安全注意事项，老张表示自己从业多年，经验丰富，但从未学习过具体的消防安全操作规程。根据《中华人民共和国消防法》，以下关于电焊工等具有火灾危险作业人员的要求，哪些是老张必须遵守的？（AB）
A.老张在作业前必须出示有效的特种作业操作证，证明其已通过专业培训并考试合格。
B.老张在进行电焊作业时，必须严格遵守单位制定的消防安全操作规程，例如清理周边易燃物、配备灭火器等。
C.老张只需参加过公司组织的简单消防培训即可上岗，无需取得特种作业操作证。
D.老张凭30年工作经验，即使未取得特种作业操作证，也可以从事电焊作业。
E.老张认为只要持有特种作业操作证，就可以在任何时间、任何地点进行电焊作业，无需遵守现场具体规定。
74、某市市场监管局与消防救援支队联合检查时，发现“平安消防器材公司”仓库内存放着一批灭火器。经查，这批灭火器是某小作坊生产的，未按国家标准进行型式检验，也未取得任何认证，但价格低廉。同时，公司还销售一批已被国家公告淘汰的旧式消防应急灯。根据《中华人民共和国消防法》，该公司被禁止的行为包括（AB）。
A.销售不合格的消防产品
B.销售国家明令淘汰的消防产品
C.销售未经验收的消防产品
D.销售未经检测的消防产品
E.销售未经认证的消防产品
75、根据《中华人民共和国消防法》，任何单位、个人不得（ABCDE）。
A.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材
B.埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距
C.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口
D.占用、堵塞、封闭消防车通道
E.在人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物
76、根据《中华人民共和国消防法》，下列哪些单位应当建立单位专职消防队（ABCDE）。
A.大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口
B.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业
C.储备可燃的重要物资的大型仓库、基地
D.火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业
E.距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位
77、根据《中华人民共和国消防法》，县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立（AB），并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。
A.国家综合性消防救援队
B.专职消防队
C.志愿消防队
D.义务消防队
E.企业消防队
78、根据《中华人民共和国消防法》，国家综合性消防救援队、专职消防队应当充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用；按照国家规定，（ABC）。
A.组织实施专业技能训练
B.配备并维护保养装备器材
C.提高火灾扑救和应急救援的能力
D.开展消防宣传
E.进行防火检查
79、某大型商场三楼服装区因电线短路引发火灾。正在逛街的顾客刘某发现后，立即拨打119报警。商场消防控制室确认火情后，迅速启动应急预案，商场工作人员王某立即通过广播引导顾客疏散，并组织人员使用灭火器进行初期扑救。市消防救援支队接到报警后，迅速调派消防车赶赴现场，全力救助被困人员，最终将火灾扑灭。根据《中华人民共和国消防法》，在上述情景中，刘某、王某、商场、消防队的行为分别体现了哪些法定义务？（ABCD）
A.公民的报警义务
B.现场工作人员的疏散引导义务
C.单位的扑救义务
D.消防队的救援义务
E.政府的领导义务
80、根据《中华人民共和国消防法》，火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项（ABCDE）。
A.使用各种水源
B.截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电
C.划定警戒区，实行局部交通管制
D.利用邻近建筑物和有关设施
E.为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等
81、某市消防救援支队接到火警，一辆消防车在确保安全的前提下，为尽快抵达火灾现场，采取了以下行为：在限速40公里/小时的路段以60公里/小时的速度行驶；在拥堵路段借用非机动车道；在一路口因红灯等待时间较长，选择谨慎通过；在单行道上逆向行驶一小段绕开障碍物。事后，交警部门在核查行车记录时，对其中部分行为的合法性提出疑问。支队法制科解释称，根据《中华人民共和国消防法》，消防车在执行任务时，不受以下哪些因素的限制？（ABC）
A.行驶速度
B.行驶路线
C.行驶方向和指挥信号
D.交通信号灯
E.交通标志
82、根据《中华人民共和国消防法》，消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求（ABC）。
A.保护现场
B.接受事故调查
C.如实提供与火灾有关的情况
D.清理现场
E.恢复生产
83、某县年终召开安全生产工作会议，会上通报了三起典型检查案例：第一起是县政府督查室对县住建局年度消防工作履职情况进行专项督查；第二起是县卫健委组织专人对全县医院消防通道畅通情况开展系统排查；第三起是县消防救援大队对辖区内大型商场落实消防安全管理制度情况进行随机抽查。这三起案例分别对应了《中华人民共和国消防法》中规定的哪些监督检查职责？（ABC）
A.政府的监督检查职责
B.有关部门的行业检查职责
C.消防救援机构的监督检查职责
D.单位的自查职责
E.公民的监督职责
84、根据《中华人民共和国消防法》，有下列行为之一的（ABCDE），依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。
A.违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的
B.非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的
C.谎报火警的
D.阻碍消防车、消防艇执行任务的
E.阻碍消防救援机构的工作人员依法执行职务的
85、根据《中华人民共和国消防法》，消防设施是指（ABCD）。
A.火灾自动报警系统
B.自动灭火系统、消火栓系统
C.防烟排烟系统
D.应急广播和应急照明、安全疏散设施
E.灭火器
86、根据《中华人民共和国消防法》，消防产品是指专门用于（ABC）的产品。
A.火灾预防
B.灭火救援
C.火灾防护、避难、逃生
D.消防宣传
E.消防培训
87、根据《中华人民共和国消防法》，人员密集场所包括（ABCDE）。
A.公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼
B.学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍
C.养老院，福利院，托儿所，幼儿园
D.公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅
E.劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等
88、根据《生产安全事故应急条例》，下列哪些单位应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布（ABCDE）。
A.易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位
B.矿山、金属冶炼单位
C.城市轨道交通运营单位
D.建筑施工单位
E.宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位
89、根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的情形包括（ABCDE）。
A.制定预案所依据的法律法规、规章、标准发生重大变化
B.应急指挥机构及其职责发生调整
C.安全生产面临的风险发生重大变化
D.重要应急资源发生重大变化
E.在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题
90、根据《生产安全事故应急条例》，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练的单位包括（ABCE）。
A.易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位
B.矿山、金属冶炼单位
C.城市轨道交通运营单位
D.文物保护单位
E.宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位
91、根据《生产安全事故应急条例》，应当建立应急救援队伍的单位包括（ABCDE）。
A.易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位
B.矿山、金属冶炼单位
C.城市轨道交通运营单位
D.建筑施工单位
E.宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位
92、根据《生产安全事故应急条例》，规模较小的生产经营单位可以不建立应急救援队伍，但应当（AB）。
A.指定兼职的应急救援人员
B.与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议
C.不建立消防队
D.不配备必要的救援器材
E.一年组织两次演练
93、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的（ABCD）。
A.专业知识
B.技能
C.身体素质
D.心理素质
E.文化程度
94、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍应当（ABC）。
A.配备必要的应急救援装备和物资
B.定期组织训练
C.建立应急值班制度
D.建立应急处置方案
E.定期组织联合演练
95、根据《生产安全事故应急条例》，应当建立应急值班制度，配备应急值班人员的单位包括（ABC）。
A.县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门
B.危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位
C.应急救援队伍
D.所有生产经营单位
E.文物保护经营单位
96、根据《生产安全事故应急条例》，规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当（AB）。
A.成立应急处置技术组
B.实行24小时应急值班
C.建立专职消防队
D.配备专业技术人员
E.建立应急救援专家库
97、根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握（AB）。
A.风险防范技能
B.事故应急措施
C.应急处置技术
D.救援技能
E.自救互救方法
98、根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取的应急救援措施包括（ABCDE）。
A.迅速控制危险源，组织抢救遇险人员
B.根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离
C.及时通知可能受到事故影响的单位和人员
D.采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生
E.根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法
99、根据《生产安全事故应急条例》，有关地方人民政府及其部门接到生产安全事故报告后，应当按照国家有关规定上报事故情况，启动相应的生产安全事故应急救援预案，并采取的应急救援措施包括（ABCDE）。
A.组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害
B.通知可能受到事故影响的单位和人员，隔离事故现场，划定警戒区域，疏散受到威胁的人员，实施交通管制
C.采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，避免或者减少事故对环境造成的危害
D.依法发布调用和征用应急资源的决定
E.依法向应急救援队伍下达救援命令
100、根据《生产安全事故应急条例》，有关地方人民政府及其部门接到生产安全事故报告后，应当采取的应急救援措施还包括（ABC）。
A.维护事故现场秩序，组织安抚遇险人员和遇险遇难人员亲属
B.依法发布有关事故情况和应急救援工作的信息
C.法律法规规定的其他应急救援措施
D.组织事故调查
E.追究事故责任
101、根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，有关人民政府认为有必要的，可以设立应急救援现场指挥部，其组成人员包括（ABCDE）。
A.本级人民政府及其有关部门负责人
B.应急救援专家
C.应急救援队伍负责人
D.事故发生单位负责人
E.现场指挥部总指挥
102、根据《生产安全事故应急条例》，现场指挥部的职责包括（ABC）。
A.按照本级人民政府的授权组织制定并实施生产安全事故现场应急救援方案
B.协调、指挥有关单位和个人参加现场应急救援
C.实行总指挥负责制
D.负责事故调查
E.负责后勤保障
103、根据《生产安全事故应急条例》，在生产安全事故应急救援过程中，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，现场指挥部或者统一指挥应急救援的人民政府应当（ABC）。
A.立即采取相应措施消除隐患
B.降低或者化解风险
C.必要时可以暂时撤离应急救援人员
D.立即停止救援
E.立即撤离现场
104、根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故发生地人民政府应当为应急救援人员提供必需的后勤保障，并组织下列哪些单位协助应急救援（ABCDE）。
A.通信、交通运输
B.医疗卫生
C.气象、水文、地质
D.电力
E.供水
105、根据《生产安全事故应急条例》，有关人民政府及其部门根据生产安全事故应急救援需要依法调用和征用的财产，在使用完毕或者应急救援结束后，应当（AB）。
A.及时归还
B.财产被调用、征用或者调用、征用后毁损、灭失的，按照国家有关规定给予补偿
C.建立征用台账
D.评估财产价值
E.公开征用情况
106、根据《生产安全事故应急条例》，国家鼓励和支持（AB）建立提供社会化应急救援服务的应急救援队伍。
A.生产经营单位
B.其他社会力量
C.政府机构
D.事业单位
E.社会组织
107、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级（ABCD）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
E.轻微事故
108、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故是指符合下列哪些情形之一的事故（ABC）。
A.造成30人以上死亡
B.造成100人以上重伤（包括急性工业中毒）
C.造成1亿元以上直接经济损失
D.造成50人以上死亡
E.造成5000万元以上直接经济损失
109、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故是指符合下列哪些情形之一的事故（ABC）。
A.造成10人以上30人以下死亡
B.造成50人以上100人以下重伤
C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失
D.造成30人以上50人以下死亡
E.造成100人以上重伤
110、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故是指符合下列哪些情形之一的事故（ABC）。
A.造成3人以上10人以下死亡
B.造成10人以上50人以下重伤
C.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失
D.造成5人以上15人以下死亡
E.造成50人以上100人以下重伤
111、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，一般事故是指符合下列哪些情形之一的事故（ABC）。
A.造成3人以下死亡
B.造成10人以下重伤
C.造成1000万元以下直接经济损失
D.造成5人以下重伤
E.造成500万元以下直接经济损失
112、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ABCD）。
A.迟报
B.漏报
C.谎报
D.瞒报
E.不报
113、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照规定上报事故情况，并通知（ABCD）。
A.公安机关
B.劳动保障行政部门
C.工会
D.人民检察院
E.人民法院
114、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故应当包括下列内容（ABCDE）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况
C.事故的简要经过
D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失
E.已经采取的措施
115、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（ABCD）。
A.做出标志
B.绘制现场简图
C.做出书面记录
D.妥善保存现场重要痕迹、物证
E.立即清理现场
116、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组成员应当具备的条件包括（AB）。
A.具有事故调查所需要的知识和专长
B.与所调查的事故没有直接利害关系
C.具有高级技术职称
D.从事安全生产工作五年以上
E.是事故单位上级主管部门人员
117、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任（ABC）。
A.不立即组织事故抢救的
B.迟报或者漏报事故的
C.在事故调查处理期间擅离职守的
D.谎报或者瞒报事故的
E.事故发生后逃匿的
118、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列（ABC）事故的报告和调查处理不适用本条例。
A.环境污染事故
B.核设施事故
C.国防科研生产事故
D.道路交通事故
E.火灾事故
119、根据《突发事件应急预案管理办法》，应急预案的规划、编制、审批、发布、备案，以及（ABCE）等工作，适用本办法。
A.培训
B.宣传
C.演练
D.发售
E.修订
120、根据《突发事件应急预案管理办法》，应急预案管理遵循的原则包括（ABCD）。
A.统一规划
B.综合协调
C.分类指导
D.分级负责
E.静态管理
121、根据《突发事件应急预案管理办法》，政府及其部门应急预案包括（ABC）。
A.总体应急预案
B.专项应急预案
C.部门应急预案
D.联合应急预案
E.巨灾应急预案
122、根据《突发事件应急预案管理办法》，针对突发事件应对的专项和部门应急预案，不同层级预案内容各有侧重，其中省级专项和部门应急预案侧重明确的内容包括（ABCE）。
A.组织指挥机制、监测预警
B.分级响应及响应行动
C.队伍物资保障及市县级人民政府职责
D.具体处置措施和操作流程
E.重点规范省级层面应对行动，体现指导性和实用性
123、某市应急管理局组织专家研讨，针对该市电网、供水系统、通信枢纽等生命线工程编制专项应急预案。专家们提出以下建议：①必须明确各生命线工程的关键节点和核心功能；②要全面排查设备老化、外力破坏等风险并制定防范措施；③需建立与气象、自然资源等部门的数据共享机制，实现灾害提前预警；④要规定突发中断后的紧急抢修程序和跨部门联动机制；⑤需详细规划周边居民在故障期间的疏散路线。按照《突发事件应急预案管理办法》，针对重要基础设施的专项预案应侧重采纳哪些建议？（ABCD）
A.①明确关键功能和部位
B.②排查风险隐患及防范措施
C.③建立监测预警和信息报告机制
D.④规定应急处置、紧急恢复和应急联动
E.⑤规划人员疏散撤离路线
124、某乡镇地处山区，汛期山洪泥石流灾害频发。乡镇应急办在指导各村编制应急预案时，强调预案必须简明实用、通俗易懂，便于村民快速理解和执行。根据《突发事件应急预案管理办法》，这类基层预案应重点突出哪些内容？（AB）
A.人员转移避险
B.体现先期处置特点
C.资源调查
D.风险评估
E.应急保障
125、某市应急管理局组织专家对辖区内一家大型化工企业的单位应急预案进行评审。专家们围绕预案内容提出了一系列建议，认为一份规范的单位应急预案必须系统完整，能够有效指导实际应急工作。根据《突发事件应急预案管理办法》，下列哪些内容是单位应急预案应当侧重明确的核心要素？（ABCDE）
A.应急响应责任人
B.风险隐患监测、主要任务
C.信息报告、预警和应急响应
D.应急处置措施、人员疏散转移
E.应急资源调用
126、根据《突发事件应急预案管理办法》，编制应急预案应当依据有关法律法规、规章和标准，紧密结合实际，在开展（ABC）的基础上进行。
A.风险评估
B.资源调查
C.案例分析
D.应急演练
E.专家论证
127、某市应急管理局收到一份《城市轨道交通运营突发事件应急预案》送审稿。审查人员在审核时，需要对照一系列标准进行把关。以下哪几项是审查人员必须重点审核的内容？（ABCDE）
A.预案中关于应急指挥部的设立和职责划分，是否符合《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定。
B.该预案与省级轨道交通应急预案以及本市总体应急预案的衔接是否顺畅，是否存在冲突。
C.预案的章节设置是否合理，从风险分析到应急保障的各个环节是否都有涵盖。
D.预案中规定的现场指挥权交接程序是否清晰，应急响应级别的划分是否科学，处置措施是否具体可行。
E.在征求意见阶段，交通、公安、卫健等部门反馈的意见是否已在预案中妥善处理和体现。
128、某市政府完成了《突发事件总体应急预案》的修订，准备印发实施。办公室工作人员小刘在走印发流程时，需要弄清楚不同预案的审批印发权限。以下关于预案审批印发程序的描述，哪些是正确的？（ABCD）
A.国家总体应急预案由党中央、国务院审批，以党中央、国务院名义印发。
B.该市的总体应急预案应按程序报市委、市政府审批，以市委、市政府名义印发。
C.该市的《危险化学品事故专项应急预案》应由市应急管理局送市应急办衔接协调后，报市政府审批印发。
D.市住建委编制的《建筑施工事故部门应急预案》由该委会议审议后以部门名义印发。
E.市内某大型商场的应急预案，其审批印发程序完全由商场自行决定，无需参照任何规定。
129、某县完成了新的《突发事件总体应急预案》并已印发。县应急管理局的小王负责办理备案手续。他需要了解正确的备案流程。以下关于县级总体应急预案备案的说法，哪些是正确的？（ABC）
A.应当报上一级（市级）人民政府备案。
B.备案材料应直接送市级应急管理局。
C.在报送备案的同时，还应将预案抄送市级人民政府其他有关部门。
D.备案手续可以在预案印发后的30个工作日内完成。
E.县级预案无需向上级备案，只需报国务院备案即可。
130、某省应急管理厅拟开展全省应急管理系统干部能力提升培训，培训对象包括负责预案管理的行政人员以及省级专业救援队骨干。为确保培训效果，培训方案设计了多种教学形式。根据《突发事件应急预案管理办法》，以下哪些培训方式是适用的？（ABC）
A.针对新发布的《防汛抗旱应急预案》，编发详细的解读材料和操作手册。
B.举办全省应急预案编制与管理培训班，邀请专家系统授课。
C.组织部分地市预案管理人员开展工作研讨会，交流预案修订中的难点问题。
D.要求所有学员必须完成线上视频课程学习并参加在线考试。
E.组织一场跨区域、跨部门的实战演练来检验培训效果。
131、某市应急管理局在制定年度执法检查计划时，准备对辖区内重点单位开展应急预案演练专项抽查。根据《突发事件应急预案管理办法》，以下哪些单位应当被列入重点抽查范围，因其必须有针对性地组织开展应急预案演练？（ABCDE）
A.位于地震断裂带上的A县政府（自然灾害易发区域所在地人民政府）。
B.负责全市供水的B水务集团（生命线工程经营管理单位）。
C.从事金属冶炼的C公司（高危行业单位）。
D.位于市中心的D大型商场（人员密集场所经营单位）。
E.负责全市供气的E燃气公司（生命线工程经营管理单位）
132、某市地铁公司组织了一次“列车脱轨”专项应急预案演练。演练结束后，评估组需要对此次演练的效果进行全面评估。根据《突发事件应急预案管理办法》，评估报告的核心内容应包含以下哪些方面？（ABCDE）
A.演练是否按计划顺利进行，各参演单位是否按时到位，指令传递是否畅通。
B.现行应急预案中的应急响应流程、处置措施在实际操作中是否可行、有效。
C.地铁公司与公安、消防、医疗等单位之间的指挥协调和应急联动机制是否顺畅。
D.现场指挥员、司机、站务员等各类应急人员在压力下的反应和处置是否得当。
E.演练中使用的通讯设备、破拆工具、救护器材等装备是否适用，性能是否满足要求。
133、某市应急管理局在年度工作总结中，识别出以下可能需要对现有应急预案进行修订的情形。请根据《突发事件应急预案管理办法》判断，哪些情形下应当及时启动预案修订工作？（ABCDE）
A.今年国家新修订了《中华人民共和国危险化学品安全法》。
B.机构改革后，原市应急办的部分职能划入市应急管理局，应急指挥机构职责发生调整。
C.城市新区开发后，新建了一个大型化工园区，全市面临的重大危险源风险发生重大变化。
D.市救灾物资储备库搬迁至新址，应急物资储备的品种、数量和布局发生重大变化。
E.在今年的防汛应急演练中，发现原预案中的群众转移路线因新建道路受阻，需要做出重大调整。
134、某省应急管理厅组织全省应急预案管理培训，培训老师强调，应急预案管理需要遵循一套基本原则，以确保预案体系高效运转。以下哪些是《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案管理原则？（ABCD）
A.属地为主
B.分级负责
C.分类指导
D.综合协调
E.全流程管理
135、某市应急管理局在对一家危化品企业的应急预案进行审查时，对照法规要求逐一核对。审查人员指出，一份合格的应急预案必须满足多项基本要求。以下哪些属于应急预案编制的基本要求？（ABCDE）
A.符合有关法律法规、规章和标准的规定
B.符合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况
C.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施
D.有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应
E.应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确
136、某机械制造企业准备启动应急预案编制工作，安全科的小李负责前期准备工作。根据《生产安全事故应急预案管理办法》，在正式编制预案之前，必须完成哪两项基础性工作？（AB）
A.事故风险辨识、评估
B.应急资源调查
C.应急能力评估
D.应急演练评估
E.应急预案评审
137、某化工集团安全总监在向新入职的安全管理人员介绍公司应急预案体系时，提到按照法规规定，生产经营单位的应急预案主要分为（ABC）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.部门应急预案
E.总体应急预案
138、某市应急管理局组织专家对一家大型炼油厂的综合应急预案进行评审。专家在审阅时，需要确认预案是否涵盖了所有必备内容。根据法规，综合应急预案应当包括以下哪些内容？（ABCDE）
A.应急组织机构及其职责
B.应急预案体系
C.事故风险描述
D.预警及信息报告、应急响应
E.保障措施、应急预案管理
139、某建筑工地针对塔吊倾覆风险编制了现场处置方案，安全员小王在检查方案时，发现缺少关键内容。根据规定，现场处置方案应当明确（ABC）等核心要素。
A.应急工作职责
B.应急处置措施
C.注意事项
D.应急组织机构
E.应急响应分级
140、某市应急管理局在检查中发现，一家企业的应急预案正文很规范，但缺少必要的附件信息，影响了预案的实际使用效果。根据法规，应急预案的附件应当包括（ABC）。
A.向上级应急管理机构报告的内容
B.应急组织机构和人员的联系方式
C.应急物资储备清单
D.应急演练记录
E.应急预案评审意见
141、某县应急管理局在开展年度执法检查时，需要重点核查辖区内哪些单位的应急预案经过了评审。按照《生产安全事故应急预案管理办法》，以下（ABCDE）的生产经营单位必须对应急预案进行评审。
A.矿山企业
B.金属冶炼企业
C.危险化学品的生产、经营、储存、运输企业
D.烟花爆竹生产、批发经营企业
E.中型规模以上的其他生产经营单位
142、某专家受邀参加一家化工企业的应急预案评审会。在开始评审前，专家向企业说明，评审工作将围绕几个关键方面展开。根据法规，应急预案评审应当注重哪些内容？（ABCDE）
A.基本要素的完整性
B.组织体系的合理性
C.应急处置程序和措施的针对性
D.应急保障措施的可行性
E.应急预案的衔接性
143、某化工企业准备将新修订的应急预案报应急管理局备案，办公室的小张正在整理需要提交的材料清单。根据规定，以下哪些材料是必须提交的？（ABCD）
A.应急预案备案申报表
B.应急预案评审意见（如需）
C.应急预案电子文档
D.风险评估结果和应急资源调查清单
E.应急演练记录
144、某市地铁公司组织了一次列车火灾应急演练，演练结束后，公司安全部门需要对演练进行总结。按照法规要求，以下哪些工作是演练结束后必须开展的？（ABC）
A.对应急预案演练效果进行评估
B.撰写应急预案演练评估报告
C.分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见
D.进行应急预案评审
E.重新编制应急预案
145、某市应急管理局在季度工作会议上，讨论是否需要启动部分应急预案的修订工作。根据规定，以下哪些情形出现时，应急预案应当及时修订？（ABCDE）
A.依据的法律法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的
B.应急指挥机构及其职责发生调整的
C.安全生产面临的风险发生重大变化的
D.重要应急资源发生重大变化的
E.在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的
146、某市应急管理局在制定年度监管计划时，需要明确（ABC）非生产经营单位的应急预案管理应当参照《生产安全事故应急预案管理办法》执行。
A.科研机构
B.学校
C.医院
D.商场
E.宾馆
147、某市在宣传管道保护法时，需要向市民解释该法的适用范围。以下哪些管道适用本法？（ABC）
A.输送原油的跨省长输管道
B.输送成品油的省内管道
C.输送煤层气的管道
D.城镇燃气管道
E.炼油厂厂区内管道
148、某省能源局在部署管道保护工作时，需要明确县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门包括（ABC）。
A.省、自治区、直辖市人民政府能源主管部门
B.设区的市级人民政府指定的部门
C.县级人民政府指定的部门
D.乡镇人民政府
E.街道办事处
149、某县政府在管道保护工作中，需要履行的职责包括（ABCDE）。
A.加强对本行政区域管道保护工作的领导
B.督促、检查有关部门依法履行管道保护职责
C.组织排除管道的重大外部安全隐患
D.协调处理本行政区域管道保护的重大问题
E.指导、监督有关单位履行管道保护义务
150、某管道企业在建立内部管理制度时，应当包括哪些内容？（ABCDE）
A.有关管道保护的规章制度
B.管道安全操作规程
C.宣传管道安全与保护知识的计划
D.接受人民政府及其有关部门监督的规定
E.管道事故应急预案
151、某村民发现危害管道安全的行为，有权向（AB）部门举报。
A.县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门
B.其他有关部门
C.管道企业
D.村委会
E.乡镇政府
152、某能源主管部门在组织编制全国管道发展规划时，应当征求（ABC）方面的意见。
A.国务院有关部门
B.有关省、自治区、直辖市人民政府
C.有关专家和社会公众
D.管道企业
E.国际能源组织
153、某管道企业在选线时，应当避开（ABCD）。
A.地震活动断层
B.容易发生洪灾的区域
C.容易发生地质灾害的区域
D.与建筑物、构筑物距离不符合要求的区域
E.经济发达区域
154、某新建管道无法满足规定的保护距离要求，需要采取防护方案，正确的程序包括（ABC）。
A.经管道保护方面的专家评审论证
B.经管道所在地县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门批准
C.管道企业提出防护方案
D.经国务院能源主管部门批准
E.经当地居民同意
155、某管道建设项目依法使用土地，应当遵守哪些法律规定？（AB）
A.依照《中华人民共和国土地管理法》等法律、行政法规的规定执行
B.通过集体所有的土地，影响土地使用的，应当给予补偿
C.可以无偿使用土地
D.无需办理用地手续
E.可以强制征收
156、某管道企业在管道沿线设置管道标志，应当遵守（AB）。
A.按照国家技术规范的强制性要求设置
B.标志毁损或者安全警示不清的，应当及时修复或者更新
C.可以不设置标志，节省成本
D.标志设置后无需维护
E.标志内容由企业自行决定
157、某地方人民政府调整城乡规划，需要管道改建、搬迁。正确的做法包括（AB）。
A.与管道企业协商确定补偿方案
B.依法进行协商
C.政府单方决定搬迁方案
D.管道企业无条件服从
E.由法院裁决补偿标准
158、某管道企业在管道运行中应当履行的保护义务包括（ABCDE）。
A.建立、健全管道巡护制度，配备专门人员进行日常巡护
B.定期对管道进行检测、维修
C.对管道安全风险较大的区段和场所进行重点监测
D.对不符合安全使用条件的管道及时更新、改造或者停止使用
E.发现安全隐患及时排除
159、某管道企业在配备管道保护资源时，应当包括哪些方面？（ABCD）.
A.配备管道保护所必需的人员
B.配备管道保护所必需的技术装备
C.保证管道保护所必需的经费投入
D.研究开发和使用先进适用的管道保护技术
E.为员工购买商业保险
160、某管道企业发现管道存在外部安全隐患，自身排除确有困难时，正确的做法包括（AC）。
A.向县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门报告
B.立即停止运行
C.主管部门接到报告后应当及时协调排除或报请人民政府组织排除
D.等待政府处理，不采取任何措施
E.向公安机关报案
161、某单位因管道巡护、检测、维修作业受到损失，正确的处理方式包括（AB）。
A.管道企业应当依法给予赔偿
B.土地使用权人应当给予必要的便利
C.损失由受害人自行承担
D.由政府给予补偿
E.由保险公司赔偿
162、法律禁止的危害管道安全的行为包括哪些？（ABCDE）
A.擅自开启、关闭管道阀门
B.采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道
C.移动、毁损、涂改管道标志
D.在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆
E.在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物
163、在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止哪些危害管道安全的行为？（ABCDE）
A.种植根系深达管道埋设部位的深根植物
B.取土、采石、用火、堆放重物
C.排放腐蚀性物质
D.使用机械工具进行挖掘施工
E.挖塘、修渠、修晒场、修建建筑物
164、某开发商计划在管道附近修建建筑物，哪些类型的建筑物需要与管道保持国家技术规范要求的距离？（ABCDE）
A.居民小区
B.学校、医院
C.娱乐场所、车站、商场
D.变电站、加油站
E.储油罐、储气罐
165、在穿越河流的管道线路中心线两侧各500米地域范围内，禁止（ABCD）。
A.抛锚、拖锚
B.挖砂、挖泥
C.采石
D.水下爆破
E.防洪疏浚作业
166、申请进行管道附近施工作业，应当符合哪些条件？（ABCD）
A.具有符合管道安全和公共安全要求的施工作业方案
B.已制定事故应急预案
C.施工作业人员具备管道保护知识
D.具有保障安全施工作业的设备、设施
E.已缴纳安全生产保证金
167、某管道企业在紧急情况下进行抢修作业，正确的做法包括（ABC）。
A.可以先行使用他人土地或者设施
B.及时告知土地或者设施的所有权人或者使用权人
C.造成损失的，依法给予赔偿
D.不得使用他人土地
E.使用后无需告知
168、某管道企业制定的管道事故应急预案应当包括哪些内容？（ABCDE）
A.应急组织机构及其职责
B.应急响应程序
C.抢险救援人员和设备配备
D.应急救援演练计划
E.与政府应急预案的衔接
169、发生管道事故后，管道企业应当立即采取哪些措施？（ABCDE）
A.启动本企业管道事故应急预案
B.及时通报可能受到事故危害的单位和居民
C.采取有效措施消除或者减轻事故危害
D.向事故发生地县级人民政府主管管道保护工作的部门报告
E.向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告
170、管道泄漏的石油造成环境污染，正确的处理方式包括（AB）。
A.管道企业应当及时治理
B.因第三人行为造成泄漏的，管道企业有权向第三人追偿治理费用
C.由环保部门负责治理
D.由当地政府负责治理
E.无需治理，自然降解
171、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），手动破拆工具应包括以下哪些类型？（ABCDE）。
A.消防斧
B.消防腰斧
C.消防挠钩
D.冲击式破拆器
E.撬斧
172、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），以下哪些属于手动破拆工具的外观要求（ABDE）。
A.表面应光洁、平整
B.不应有裂纹、毛刺
C.铸件表面允许有少量气孔
D.油漆表面不应有挂漆、气泡
E.焊缝表面不得有焊瘤、夹渣、裂纹、弧坑
173、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），手动破拆工具的安全要求包括（AB）。
A.绝缘性能
B.抗拉离性能
C.耐高温性能
D.抗冲击性能
E.防爆性能
174、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），手动破拆工具的基本破拆性能包括（ABCD）。
A.砍断性能
B.凿击性能
C.钩拉性能
D.起撬、切割性能
E.剪切性能
175、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），型式检验的适用情况包括（ACDE）。
A.新产品定型鉴定
B.产品停产半年恢复生产
C.产品结构、材料、工艺较大改变
D.发生重大质量事故整改后
E.质量监督机构依法提出要求
176、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），产品铭牌应包含的内容有（ABCDE）。
A.产品名称、型号
B.执行标准编号
C.主要技术参数
D.生产厂名、商标
E.安全警示
177、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），手动破拆工具的焊接工艺应避免的缺陷有（ABCDE）。
A.焊瘤
B.夹渣
C.裂纹
D.弧坑
E.未熔合
178、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），手动破拆工具金属表面如进行涂漆，不允许出现的缺陷有（AB）。
A.挂漆
B.气泡
C.漆膜过厚
D.颜色不均
E.光泽度低
179、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），出厂检验的依据项目包括（ABC）。
A.外观要求
B.质量要求
C.绝缘性能要求
D.砍断性能要求
E.凿击性能要求
180、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），手动破拆工具在运输过程中应避免（ABCDE）。
A.日晒
B.雨淋
C.互相碰撞
D.与油类一起运输
E.与酸碱一起运输
181、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），贮存场所应满足的条件有（ABCD）。
A.干燥
B.通风
C.阴凉
D.无腐蚀性化学物品
E.恒温
182、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），撬斧应具备的功能包括（ABC）。
A.撬锁拔钉
B.切割薄型钢板
C.凿击
D.砍伐木材
E.剪切钢筋
183、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），标准中规定手动破拆工具的型号编制方法包含以下哪些要素？（ABC）。
A.产品代号（PS）
B.分类代号（如XF、YF、NG等）
C.主参数（长度或冲击行程）
D.生产批次号
E.额定拉力
184、根据《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》（GB32459—2015），以下哪些属于手动破拆工具组的特点？（ABD）。
A.具备多种破拆功能
B.质量不超过25kg
C.必须包含冲击式破拆器
D.可由单人携带
E.必须包含消防挠钩
185、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），破拆机具按驱动形式可分为（AB）。
A.燃油型
B.液压型
C.电动型
D.气动型
E.手动型
186、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），破拆机具按种类可分为（ABCD）。
A.链锯
B.无齿锯
C.双轮异向切割锯
D.环锯
E.圆盘锯
187、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），以下关于切割速度的说法正确的有（BCE）。
A.链锯切割木材的速度应不小于400cm²/min
B.无齿锯切割钢筋的速度应不小于10cm²/min
C.环锯切割混凝土的速度应不小于100cm²/min
D.双轮异向切割锯切割木材的速度应不小于100cm²/min
E.链锯切割混凝土的速度应不小于100cm²/min
188、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），安全防护要求包括（ABCE）。
A.噪声不大于105dB
B.排气射流方向不应喷射到操作者
C.锯片应设置防护罩
D.防护罩上应标有制造商名称
E.防护罩上应标有锯片旋转方向标志
189、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），连续工作性能要求包括（ABD）。
A.燃油型一次充装燃油连续工作时间不小于20min
B.连续正常工作时间不小于3h
C.连续工作3h后机体表面温度应不大于80℃
D.连续工作3h后手柄表面温度应不大于70℃
E.连续工作3h过程中不允许加油
190、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），型式检验的适用情况包括（ABCDE）。
A.新产品定型或转厂生产
B.产品结构、材料、工艺有较大改变
C.停产超过1年恢复生产
D.发生重大质量事故整改后
E.国家质量监督机构依法提出要求
191、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），产品合格证应包含的内容有（ABCD）。
A.制造企业名称
B.产品名称和型号规格
C.检验日期
D.质量检验部门检验合格印记
E.产品标准编号
192、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），切割速度试验中试样的制备要求包括（ABD）。
A.混凝土采用强度等级C40的混凝土块，截面不小于100cm²

B.金属采用建筑用螺纹钢，截面不小于3cm²

C.木材采用硬质木材
D.木材采用松木、杉木等非硬质木材
E.混凝土试块正方形边长为150mm
193、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），切割速度试验时操作者应采取的防护措施包括（ABCDE）。
A.防护服
B.头盔
C.面罩
D.护目镜
E.耳塞、手套、靴子
194、根据《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460—2015），关于整备质量的说法正确的有（ACE）。
A.燃油型破拆机具油箱按最大额定充装
B.液压型破拆机具只灌满机体液压油
C.液压型破拆机具需将机体和输油管灌满液压油
D.整备质量不包括锯片质量
E.整备质量包括安装上的锯片质量
195、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），应急救援物资的配备原则包括（ABC）。
A.针对性
B.配套性
C.先进适用性
D.经济性
E.统一性
196、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），作业场所应急救援物资应存放在（AB）。
A.应急救援器材专用柜
B.应急站
C.仓库
D.办公室
E.任意地点
197、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），作业场所配备的化学防护服，适用于具有（CD）特性的危险化学品作业场所。
A.易燃
B.易爆
C.有毒
D.腐蚀性
E.放射性
198、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），作业场所应急处置工具箱内应包含（ABCE）。
A.常用工具
B.专业处置工具
C.警戒绳
D.灭火器
E.救生绳
199、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），应急救援人员个体防护装备中，备份比为4:1的包括（ABCDE）。
A.救援头盔
B.护目镜
C.防静电套装
D.防化靴
E.安全腰带
200、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），以下哪些属于应急救援物资（ABCDE）。
A.侦检器材
B.个体防护装备
C.堵漏器材
D.洗消器材
E.排烟照明器材
201、第一类危险化学品单位应配备的警戒器材包括（ABCDE）。
A.警戒标志杆
B.锥形事故标志柱
C.隔离警示带
D.出入口标志牌
E.闪光警示灯
202、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），第一类危险化学品单位应配备的破拆器材包括（ABCD）。
A.液压破拆工具组
B.无齿锯
C.机动链锯
D.手动破拆工具组
E.电动剪切钳
203、第一类危险化学品单位应配备的堵漏器材中，属于无火花材料制作的有（BCDE）。
A.木制堵漏楔
B.粘贴式堵漏工具
C.注入式堵漏工具
D.金属堵漏套管
E.无火花工具
204、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），第一类危险化学品单位应配备的输转器材包括（ABCD）。
A.输转器具
B.有毒物质密封桶
C.吸附材料
D.集污袋
E.输转泵专用软管
205、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），以下哪些属于洗消器材？（ABCD）。
A.强酸、碱清洗剂
B.强酸、碱洗消器
C.洗消帐篷
D.洗消粉
E.消毒液
206、第二类危险化学品单位应配备的救生器材包括（ABCDE）。
A.自动体外除颤器（AED）
B.缓降器
C.逃生面罩
D.折叠式担架
E.医药急救箱
207、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），第一类危险化学品单位增配名录中包括的车辆有（ABCDE）。
A.干粉抢险救援车
B.登高平台抢险救援车
C.排烟抢险救援车
D.通信指挥抢险救援车
E.供气抢险救援车
208、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），第一类危险化学品单位增配名录中包括的堵漏器材有（ABCDE）。
A.内封式堵漏袋
B.外封式堵漏袋
C.捆绑式堵漏袋
D.阀门堵漏套具
E.管道黏结剂
209、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077—2023），以下哪些属于第一类危险化学品单位增配的其他物资（ABCD）。
A.抗爆庇护所
B.防毒庇护所
C.消防机器人
D.侦察无人机
E.空气充填泵
210、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），消防应急救援作业的基本程序包括（ABCDE）。
A.侦察检测
B.警戒疏散
C.安全防护
D.人员搜救
E.险情排除和现场清理
211、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），危险化学品事故救援作业规程中，侦察检测应了解的内容包括（ABCDE）。
A.泄漏物质种类和储量
B.泄漏部位和速度
C.现场风速、风向
D.遇险人员数量和位置
E.内部消防设施配备及运行情况
212、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），危险化学品事故救援中，警戒疏散的主要程序包括（ABCDE）。
A.分析泄漏扩散范围和爆炸燃烧危险
B.划分重危区、轻危区、安全区
C.设置警戒标志和出入口
D.疏散非救援人员
E.动态监测现场情况，适时调整警戒范围
213、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），危险化学品事故救援中，安全防护的主要程序包括（ABD）。
A.根据侦察检测确定安全防护等级
B.为救援人员配备呼吸防护装备和化学防护服装
C.对泄漏物质进行稀释
D.安全员对救援人员防护进行检查并记录
E.设置洗消站
214、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），危险化学品事故救援中，险情排除的方法包括（ABCDE）。
A.关阀堵漏
B.输转倒罐
C.主动点燃
D.稀释防爆
E.洗消处理
215、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），标准中规定的消防应急救援技术作业规程类型包括（ABCDEF）。
A.危险化学品事故救援作业规程
B.机械设备事故救援作业规程
C.建（构）筑物倒塌救援作业规程
D.水域救援作业规程
E.野外救援作业规程
F.受限空间救援作业规程
216、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），机械设备事故救援作业规程中，人员搜救及险情排除的主要程序包括（ABCD）。
A.分析现场危险因素，确定救援方案
B.利用破拆、起重、撑顶、牵引等器材救助遇险人员
C.燃油泄漏时用喷雾水枪掩护或泡沫覆盖
D.救出人员后移交医疗急救
E.对事故车辆进行拆解
217、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），建（构）筑物倒塌救援作业规程中，侦察检测应了解的内容包括（ABCDE）。
A.倒塌建筑的结构、布局、面积、高度、层数
B.倒塌发生的原因
C.是否造成燃气管道泄漏、水管破裂、停电
D.未倒塌部分是否还有再次倒塌的危险
E.遇险人员的位置和数量
218、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），建（构）筑物倒塌救援作业规程中，人员搜救及险情排除的措施包括（ABCDE）。
A.评估二次坍塌可能性，采取支撑保护
B.通过风机送风或吊放氧气瓶确保遇险人员呼吸
C.采用挖掘、破拆、起吊、撑顶等方法施救
D.对搜救区域和遇险人员位置进行标记
E.使用多功能担架、固定抬板转移伤员
219、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），水域救援作业规程中，安全防护的要求包括（ABCDE）。
A.救援人员穿救生衣、系安全绳、戴水域救援头盔
B.携带口哨、灯具、切割装备
C.潜水救人须由专业潜水员着潜水服
D.冲锋舟、橡皮艇下水时用安全绳保护
E.寒冷天气考虑防寒保暖
220、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），水域救援作业规程中，人员搜救及险情排除的方法包括（ABCDE）。
A.孤岛救援时优先建立救生通道
B.使用冲锋舟、橡皮艇沿通道实施救援
C.冰面塌陷救援时穿戴救生衣、系安全绳
D.坠水车辆救援时先击破车窗或开门救人
E.溺水者救援时划定搜索区域，有保护措施
221、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），野外救援作业规程中，安全防护应配备的物资包括（ABCDE）。
A.个人防护装备和野外通讯设备
B.个人紧急用医疗救护包
C.足够的食物和水
D.地图、指南针、导航仪
E.照明灯具
222、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），野外救援作业规程中，人员搜救及险情排除的措施包括（ABCDE）
A.确定遇险人员具体位置
B.采用正确救援技术救出遇险人员
C.对受伤人员紧急包扎
D.使用担架转移伤员
E.情况危急时请求调用飞机支援
223、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），受限空间救援作业规程中，安全防护的要求包括（ABCD）。
A.佩戴有他救援头的呼吸器
B.携带备用逃生面罩、通信、照明、绳索
C.井下有水时着救生衣或潜水服装，使用移动供气源
D.安全员与进入人员保持联系
E.必须使用三脚架
224、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），受限空间救援作业规程中，人员搜救及险情排除的措施包括（ABCDE）
A.持续或经常性监测空间内空气
B.通过风机送风或吊放氧气瓶确保呼吸
C.采用破拆、撑顶、绳索等方法救助
D.使用多功能担架转移伤员
E.尝试与遇险人员建立联系
225、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），沟渠救援作业规程中，安全防护的要求包括（ABCD）。
A.进入顶部敞开沟渠须穿戴防护服装，携带照明、通信、绳索
B.进入地下沟渠须佩戴有他救援头的呼吸器
C.携带备用逃生面罩
D.安全员与进入人员保持联系
E.必须携带备用气瓶
226、根据《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179—2012），标准中定义的术语包括（ABCD）。
A.基本程序
B.作业规程
C.锚点
D.边缘保护
E.救援气垫
227、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），突发事件应急预案的编制原则包括（ABCD）。
A.合规性
B.科学性
C.针对性
D.可操作性
E.经济性
228、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），应急预案按制定主体可分为（AB）。
A.政府及其部门应急预案
B.单位和基层组织应急预案
C.重大活动保障应急预案
D.重要目标保护应急预案
E.应急救援队伍应急预案
229、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），政府及其部门应急预案包括（ABCDE）。
A.县级以上政府总体应急预案
B.县级以上政府专项应急预案
C.县级以上政府部门应急预案
D.乡镇（街道）应急预案
E.重大活动保障应急预案和重要目标保护应急预案
230、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），应急预案编制流程包括的阶段有（ABCD）。
A.准备阶段
B.预案编写阶段
C.审批发布备案阶段
D.评估改进阶段
E.演练评估阶段
231、突发事件应急预案编制准备阶段的工作内容包括（ABCD）。
A.成立应急预案编制工作组
B.梳理相关法律法规和上级预案
C.开展风险评估
D.开展应急资源调查和案例分析
E.组织专家论证
232、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），县级以上政府总体应急预案的内容应包括（ABCDE）。
A.突发事件分类分级
B.预案体系构成
C.组织指挥体系构成与职责
D.风险防控要求
E.信息发布与舆论引导要求
233、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），县级以上政府专项应急预案的内容应包括（ABCDE）。
A.响应程序和行动要求
B.应急处置措施
C.后期处置措施
D.应急保障措施
E.预案管理要求
234、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），重大活动保障应急预案的内容应包括（ABCDE）。
A.组织指挥体系构成与职责
B.外围保障体系构成
C.人员疏散撤离组织和路线
D.应急联动要求
E.风险防控要求
235、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），重要目标保护应急预案的内容应包括（ABCDE）。
A.需保护的关键功能和部位
B.重要目标有关情况及协同单位
C.风险防控要求
D.紧急恢复措施
E.应急联动要求
236、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），企事业单位应急预案的内容应包括（ABCDE）。
A.组织指挥体系构成与职责
B.风险防控要求
C.监测预警职责和要求
D.信息报告内容和方式
E.应急处置措施
237、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），村（社区）应急预案的内容应包括（ABCDE）。
A.适用范围
B.应急组织体系构成与职责
C.报告与预警工作要求
D.应急处置措施
E.后期处置措施
238、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），应急救援队伍应急预案的内容应包括（ABCDE）。
A.信息报告内容和方式
B.响应程序和行动要求
C.应急指挥协同要求
D.应急救援队伍力量编成
E.救援行动构想
239、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），预案编写阶段的工作包括（ABCDE）。
A.编制预案大纲
B.开展桌面推演
C.形成征求意见稿
D.组织专家论证
E.书面征求相关部门意见
240、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），审批发布备案阶段应报送的材料包括（ABCD）。
A.应急预案文本
B.征求意见汇总表
C.编制说明
D.专家论证意见
E.演练评估报告
241、根据《突发事件应急预案编制导则第1部分：通则》（GB/T 46793.1—2025），以下关于术语定义的说法正确的有（ABCD）。
A.突发事件包括自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件
B.应急预案是为最大程度减少突发事件及其造成的危害而预先制定的方案
C.风险评估包括识别危险因素、分析直接后果及次生衍生后果、评估危害程度
D.应急资源调查包括调查本地区本单位及合作区域内可请求的应急资源
E.应急预案只针对自然灾害和事故灾难
242、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），应急预案情景构建应遵循的原则包括（ABCD）
A.以提高突发事件应对能力为导向
B.实事求是
C.动态完善
D.利于实操
E.经济节约
243、应急预案情景构建的流程包括（ABCD）。
A.情景筛选与开发
B.应急任务梳理
C.应急能力分析
D.应急预案评估与制修订
E.应急演练评估
244、情景筛选应符合的要求包括（ABCD）。
A.代表性和典型性
B.后果严重性
C.影响范围和处置难度
D.任务覆盖面
E.经济可行性
245、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），情景筛选的方法包括（AB）。
A.参照法
B.风险矩阵法
C.德尔菲法
D.模拟仿真法
E.现场调查法
246、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），情景要素框架图中的情景要素包括（ABCDE）。
A.情景概要
B.背景信息
C.演化过程
D.事件后果
E.应对措施
247、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），情景开发中背景信息应包括（ABCD）。
A.主体信息
B.地理环境
C.社会情况
D.假设条件
E.历史案例
248、研究事件后果应包括的内容有（ABCDE）。
A.人员伤亡和财产损失
B.服务中断和社会影响
C.经济影响
D.环境与健康影响
E.次生衍生事件影响
249、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），应急任务梳理按照突发事件应对的阶段分为（ABCD）。
A.预防与应急准备
B.监测与预警
C.应急处置与救援
D.事后恢复与重建
E.风险评估
250、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），预防与应急准备任务包括（ABCDE）。
A.危险源和风险辨识
B.规划设计和工程技术控制措施
C.应急预案动态管理、培训及演练
D.应急救援队伍建设和物资装备储备
E.避难场所规划
251、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），监测与预警任务包括（ABCD）。
A.信息采集与分析
B.预警发布
C.预警响应
D.预警解除
E.灾情评估
252、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），应急处置与救援可细分为（ABC）。
A.先期处置
B.专业救援与处置
C.协同应急
D.恢复重建
E.预警响应
253、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），专业救援与处置的任务包括（ABCDE）。
A.成立现场指挥部、监测评估形势
B.消除或控制危害因素、人员搜救
C.医疗救治、信息发布
D.队伍、物资、通信、交通保障
E.公众保护、心理干预、善后服务
254、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），应急能力由哪些要素构成？（ABCDE）。
A.组织架构
B.运行机制
C.人员与队伍
D.物资装备
E.应急预案和演练培训
255、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T4 6791—2025），应急预案的衔接性评估包括（ABCD）。
A.任务执行衔接性
B.信息沟通衔接性
C.资源调度衔接性
D.响应升级衔接性
E.成本效益衔接性
256、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），情景模拟方法包括（ABCD）。
A.历史案例资料分析
B.模拟仿真
C.现场调查与模拟试验
D.专家经验与推理
E.社会调查问卷
257、根据《应急预案情景构建方法》（GB/T 46791—2025），关于应急预案实施与改进，下列说法正确的有（ABD）。
A.应急预案印发后应基于情景构建定期进行演练
B.通过演练进行预案评估
C.预案发布后至少每三年修订一次
D.适时启动应急预案制修订，实现持续改进
E.情景构建仅在预案编制阶段使用
258、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），以下哪些属于新标准增加的基本事故类型？（ABCDE）。
A.跌落
B.水害
C.管道爆炸
D.粉尘爆炸
E.泄漏
259、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），下列事故中属于“坍塌”的有（ABD）。
A.建筑物倒塌
B.堆置物塌落
C.滑坡
D.构筑物倾倒
E.脚手架垮塌但人员未受伤
260、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），标准中列出的相对统计指标包括（ABCD）。
A.单位国内生产总值事故死亡率
B.单位产量死亡率
C.千人事故死亡率
D.千人事故受伤率
E.万人事故重伤率
261、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），关于“先发诱导性原因”的定义，下列说法正确的有（ACD）。
A.事故中有两个及以上原因同时存在
B.指造成损失最大的原因
C.指最先出现的原因
D.指为其他原因发挥作用提供存在条件的原因
E.仅适用于机械伤害事故
262、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），以下属于新标准中“其他”类事故但原标准中可能归类不同的有（ABC）。
A.泄漏
B.滑坡
C.跌落
D.机械伤害
E.触电
263、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），以下关于“淹溺”与“水害”区别的说法正确的有（ABD）。
A.淹溺指液体进入呼吸道导致缺氧
B.水害指水无控制地进入生产作业区
C.淹溺一定是水害造成的
D.水害不一定造成淹溺
E.两者完全相同
264、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），以下属于“高处坠落”与“跌落”区别的有（BCE）。
A.高处坠落指2米以上坠落
B.跌落包括非高处作业时的坠落或跌倒
C.跌落基准面可为非液体
D.跌落不包括跌倒
E.高处坠落特指高处作业时发生
265、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），关于千人事故受伤率的计算公式，下列说法正确的有（AC）。
A.分子为事故受伤人数
B.分子为事故死亡人数
C.分母为生产经营单位平均从业人数
D.计算结果乘以100
E.计算结果乘以10000
（三）危险化学品应急救援知识

1.单选题（共1396题）

1、应急管理的“一案三制”不包括以下哪项？（C）
A.应急预案
B.应急体制
C.应急科技
D.应急法制
2、我国应急管理的基本原则中，“以人为本，减少危害”的核心是（A）。
A.优先保障公众健康和生命财产安全
B.优先保护生态环境
C.优先降低经济损失
D.优先维护社会稳定
3、应急管理的全过程管理不包括以下哪个阶段？（B）
A.预测预警
B.事后追责
C.紧急处置
D.善后管理
4、应急管理中的“责任危险”主要指（B）。
A.火灾、雷电等事故灾难
B.法律上的损害赔偿责任
C.生命危险和健康危险
D.设备设施老化的危险
5、我国全面加强应急管理研究的起步之年是（A）。
A.2003年
B.2008年
C.2018年
D.2007年
6、应急管理部的组建时间是（C）。
A.2003年
B.2008年
C.2018年
D.2019年
7、促使我国应急管理体系建设站在历史新起点的事件是（B）。
A.2003年“非典”
B.2008年南方雪灾和汶川特大地震
C.2013年雅安地震
D.2020年新冠肺炎疫情
8、美国应急管理体系的特点不包括（C）。
A.不断完善组织结构
B.健全应急法制体系
C.以志愿者为核心救援力量
D.应对突发事件能力较强
9、澳大利亚应对森林火灾的特色技术是（A）。
A.以火灭火
B.人工降雨
C.飞机喷洒灭火剂
D.建立隔离带
10、加拿大应急管理的核心应对灾害是（B）。
A.地震
B.暴风雪
C.洪水
D.森林火灾
11、生产安全事故救援工作的方针是（B）。
A.统一领导、属地为主
B.以人为主、预防为主、快速高效
C.协同配合、资源共享
D.依法规范、科学施救
12、应急救援“统一领导”原则的核心是（B）。
A.一个下级只能接受一个上级的指令
B.一个下级只能有一个直接上级
C.多个部门联合指挥
D.属地政府全权负责
13、天津港8·12爆炸事件追责中，天津港公司承担责任的依据是（C）。
A.统一领导原则
B.协同配合原则
C.属地为主原则
D.资源共享原则
14、应急救援“协同配合”不包括以下哪类配合？（D）
A.应急救援体系上下级协同
B.社会救援力量与单位自救力量协同
C.不同地区政府协同
D.救援队伍与受灾群众协同
15、应急救援“资源共享”的核心要求是（A）。
A.事故单位及时上报事故相关资料
B.统一调配应急物资
C.共享救援技术
D.共享救援队伍
16、社会主义职业道德的核心规范是（B）。
A.爱岗敬业
B.为人民服务
C.诚实守信
D.奉献社会
17、社会主义职业道德的基本原则是（A）。
A.集体主义
B.诚实守信
C.办事公道
D.服务群众
18、应急救援员职业守则中，“操作规范，精益求精”体现的是（B）。
A.职业道德的行业性
B.对救援技能的要求
C.对职业态度的要求
D.对协作能力的要求
19、应急救援员职业守则不包括以下哪项？（C）
A.遵纪守法，服务社会
B.反应迅速，冷静沉着
C.追求名利，按劳取酬
D.生命至上，科学严谨
20、职业道德的“行业性”特征是指（B）。
A.职业道德具有历史继承性
B.鲜明表达职业义务、职业责任及职业行为道德准则
C.职业道德规范以条例、章程等形式呈现
D.职业道德体现当时社会道德的普遍要求
21、突发公共事件不包括以下哪类？（C）
A.自然灾害
B.事故灾难
C.个人家庭纠纷
D.公共卫生事件
22、“次生、衍生事件”指的是（B）。
A.同地区、同一时段内发生的两个以上相互关联的突发公共事件
B.某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的其他事件
C.应对特别重大突发公共事件时采取的临时性非常规措施状态
D.为应对可能发生的突发公共事件预先制定的方案
23、针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施是（C）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.总体预案
24、国家或某个地区为应对所有可能发生的突发公共事件而制定的综合性应急预案是（B）。
A.专项预案
B.总体预案
C.部门预案
D.单项预案
25、应急响应是指（B）。
A.针对可能发生的事故预先进行的组织准备和应急保障
B.事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动
C.对突发险情、事故等采取紧急措施或行动进行应对处置
D.为便于应急响应人员快速查阅关键内容而编写的简明文本
26、应急救援队伍建设中，“值班制度、岗位工作制度”属于（B）。
A.人员职责
B.管理制度
C.经费保障
D.培训要求
27、按照组织文化与管理分类，安全稳定、有预见性、在应急处置中最有效率的组织类型是（A）。
A.阿波罗型
B.宙斯型
C.雅典娜型
D.狄俄尼索斯型
28、“部门派驻、政府补贴、轮流值守”对应的应急救援组织模式是（A）。
A.轮值执勤模式
B.分点执勤模式
C.混编执勤模式
D.联合执勤模式
29、适合地域广阔地区突发事件后就近展开救援行动的组织模式是（B）。
A.轮值执勤模式
B.分点执勤模式
C.混编执勤模式
D.区域执勤模式
30、解决边远山区救援任务重、专业力量薄弱矛盾的组织模式是（C）。
A.轮值执勤模式
B.分点执勤模式
C.混编执勤模式
D.专业执勤模式
31、一个单灾种事件且仅发生在单一辖区时，应采用的应急指挥模式是（A）。
A.单一应急指挥
B.区域应急指挥
C.联合应急指挥
D.分级应急指挥
32、当多起事故一起发生且规模不断扩大，涉及多个部门参与救援时，应转换为（B）。
A.单一应急指挥
B.区域应急指挥
C.联合应急指挥
D.专项应急指挥
33、跨地域、规模较大、情况复杂且具有耦合或扩散风险的事故，应采用的指挥模式是（C）。
A.单一应急指挥
B.区域应急指挥
C.联合应急指挥
D.层级应急指挥
34、现场标准化指挥体系（ICS）的核心优势是（B）。
A.仅适用于自然灾害救援
B.使用通用语言和响应程序
C.仅适用于短期事故现场行动
D.无需统一指挥职位
35、ICS中，负责公众沟通和媒体信息发布的是（B）。
A.指挥员
B.公众信息官
C.安全官
D.联络官
36、标志着我国公共卫生应急处理工作进入法制化轨道的条例是（B）。
A.《中华人民共和国突发事件应对法》
B.《突发公共卫生事件应急条例》
C.《中华人民共和国安全生产法》
D.《中华人民共和国危险化学品安全法》
37、我国第一部应对各类突发事件的综合性法律是（C）。
A.《中华人民共和国宪法》
B.《中华人民共和国安全生产法》
C.《中华人民共和国突发事件应对法》
D.《中华人民共和国消防法》
38、《刑法》中规定，在抗御自然灾害或者排除重大事故中有突出表现的犯罪分子，可适用（A）。
A.减刑
B.免刑
C.缓刑
D.假释
39、强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故的，构成（B）。
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.消防责任事故罪
40、《中华人民共和国突发事件应对法》规定，突发事件不包括以下哪类？（D）
A.自然灾害
B.事故灾难
C.公共卫生事件
D.个人意外事件
41、突发事件预警级别中，一级对应的颜色是（D）。
A.蓝色
B.黄色
C.橙色
D.红色
42、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作（B）。
A.部分负责
B.全面负责
C.间接负责
D.监督负责
43、危险物品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备（B）。
A.兼职安全生产管理人员
B.专职安全生产管理人员
C.技术人员
D.后勤人员
44、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（C）。
A.当地政府
B.安全生产监督管理部门
C.本单位负责人
D.公安机关
45、挪用用于救灾、抢险、防汛等款物，情节严重的，构成（B）。
A.挪用公款罪
B.挪用特定款物罪
C.贪污罪
D.职务侵占罪
46、《中华人民共和国突发事件应对法》规定，应急处置措施应与突发事件可能造成的社会危害的（A）相适应。
A.性质、程度和范围
B.时间、地点和影响
C.类型、规模和损失
D.原因、后果和趋势
47、生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案的，将面临（B）。
A.警告
B.罚款
C.吊销营业执照
D.追究刑事责任
48、应急管理的“四个过程”中，不包括以下哪项？（D）
A.预测预警
B.识别控制
C.紧急处置
D.事后追责
49、以下哪项不属于应急救援的基本任务？（C）
A.抢救受害人员
B.控制事态发展
C.追究事故责任
D.消除危害后果
50、根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突发事件不包括以下哪类？（D）
A.自然灾害
B.事故灾难
C.公共卫生事件
D.经济危机
51、突发事件按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为几级？（C）
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
52、红色预警对应的突发事件等级是（A）。
A.特别重大（Ⅰ级）
B.重大（Ⅱ级）
C.较大（Ⅲ级）
D.一般（Ⅳ级）
53、突发事件的构成要素不包括以下哪项？（D）
A.突然爆发
B.难以预料
C.必然原因
D.可自行缓解
54、按照成因划分，突发事件可分为自然性和社会性两类，以下属于社会性突发事件的是（B）。
A.地震
B.恐怖事件
C.洪水
D.台风
55、以下哪种自然灾害我国最罕见？（A）
A.火山爆发
B.地震
C.洪水
D.泥石流
56、自然灾害的本质特征是（B）。
A.人为因素主导
B.自然因素直接所致
C.可完全预防
D.仅造成财产损失
57、我国自然灾害的特点不包括以下哪项？（C）
A.种类最多
B.分布广
C.损失轻
D.省会城市多位于高风险区
58、影响自然灾害灾情大小的因素不包括（D）。
A.孕灾环境
B.致灾因子
C.受灾体
D.人口素质
59、自然灾害导致饮用水供应系统破坏，最易引发的传染病类型是（B）。
A.呼吸道传染病
B.肠道传染病
C.血液传染病
D.皮肤传染病
60、水灾中，粮食霉变易引发的问题是（A）。
A.食物中毒
B.呼吸道感染
C.冻伤
D.中暑
61、燃料短缺不会导致以下哪种后果？（D）
A.喝生水
B.进食生冷食物
C.体表寄生虫滋生
D.紫外线辐射增强
62、洪水回落后期，易引发经水传播传染病爆发的原因是（B）。
A.洪水稀释污染物
B.内涝区域残留小水体污染
C.人员大量迁徙
D.燃料供应不足
63、地震后，简易棚屋居住拥挤易引发的传染病是（C）。
A.疟疾
B.乙型脑炎
C.肝炎
D.鼠疫
64、人口迁徙对疾病传播的影响不包括（D）。
A.传播地方病
B.干扰免疫人群状态
C.增加无免疫人群
D.完全阻断传染病传播
65、以下哪种媒介在地震后易大量滋生，成为肠道传染病传播的重要载体？（B）
A.蚊类
B.蝇类
C.鼠类
D.蜱类
66、旱灾时，蚊类的滋生场所主要是（C）。
A.大面积积水
B.河流湖泊
C.残留小水洼
D.湿地
67、洪涝灾害常使血吸虫病分布区域扩大，主要原因是（B）。
A.温度升高
B.钉螺扩散
C.人群免疫力下降
D.饮水污染
68、水灾中，鼠类密度在局部地区异常升高的原因是（B）。
A.食物减少
B.利用漂浮物逃生聚集
C.天敌增多
D.繁殖能力下降
69、以下哪种自然灾害的危害在经济发达地区更易表现为财产损失严重？（D）
A.地震
B.干旱
C.台风
D.所有自然灾害
70、事故灾难的行为人主观状态不包括（C）。
A.故意
B.过失
C.无过错
D.违反安全管理规章制度
71、山东海化集团纯碱厂“1・29”碱渣泄漏事故中，碱渣的主要成分是（B）。
A.氯化钠
B.碳酸钙
C.氢氧化钠
D.硫酸钡
72、化工行业环保事故的控制关键是（A）。
A.密闭和治理
B.减少生产规模
C.停止生产
D.转移生产地点
73、2013年沪苏浙高速甲酚泄漏事故中，泄漏的甲酚属于哪类物质？（B）
A.易燃易爆品
B.危险化学品
C.放射性物质
D.腐蚀性食品
74、日常交通对环境的污染不包括以下哪种类型？（C）
A.大气污染
B.噪声污染
C.土壤污染
D.尾气污染
75、嘉兴市港区万里软木制品厂“6・30”机械伤害事故的直接经济损失是多少？（B）
A.80 万元
B.103.5 万元
C.120 万元
D.150 万元
76、东莞市塘厦镇“12・2”起重伤害事故的死者身份是（B）。
A.工厂工人
B.货车司机兼起重吊臂操作员
C.管理人员
D.外来访客
77、金堆城钼业集团“8・12”钢水喷溅事故中，人员身上着火的正确处置方式是（B）。
A.立即奔跑
B.严禁奔跑，周围人员帮助灭火
C.用水淋创面
D.刺破创面水泡
78、新疆五鑫铜业煤粉爆炸事故中，受伤人员的主要伤害类型不包括（C）。
A.一氧化碳中毒
B.烧伤
C.冻伤
D.爆炸冲击伤
79、煤粉爆炸事故处置中，严禁采取的措施是（B）。
A.切断动力电源
B.贸然打开盛装煤粉的设备灭火
C.防止次生火灾
D.避免高压水枪喷射燃烧煤粉
80、钢水、铁水爆炸事故应急处置中，严禁的行为是（B）。
A.切断与水接触的途径
B.用水喷射钢水降温
C.防止钢水引发火灾
D.隔离事故现场
81、宁波钢铁有限公司煤气爆炸事故的伤亡情况是（A）。
A.一死两伤
B.两死一伤
C.三死零伤
D.零死三伤
82、煤气泄漏事故应急救援中，救援人员必须佩戴的装备是（B）。
A.护目镜
B.空气呼吸器
C.隔热手套
D.安全帽
83、氧气火灾事故处置中，首要措施是（B）。
A.用水灭火
B.堵漏或切断氧气供应
C.疏散围观群众
D.拆除周围建筑物
84、事故灾难应急处理中，企业的核心责任不包括（C）。
A.建立安全生产责任制
B.开展安全教育培训
C.完全依赖政府救援
D.排查安全隐患
85、公共卫生事件不包括以下哪类？（D）
A.传染病疫情
B.群体性不明原因疾病
C.食品安全事件
D.交通事故
86、公共卫生事件的特征不包括（C）。
A.爆发性强
B.影响面广
C.诱因简单
D.应对周期长
87、特别重大突发公共卫生事件（Ⅰ级）不包括以下哪种情形？（C）
A.肺鼠疫在大城市发生并扩散
B.人感染高致病性禽流感病例扩散
C.一次食物中毒100人以上
D.新传染病传入并扩散
88、较大突发公共卫生事件（Ⅲ级）的一次急性职业中毒人数范围是（A）。
A.10-49人
B.50人以上
C.5-9人
D.1-4人
89、流行性出血性结膜炎（红眼病）的传播途径主要是（B）。
A.呼吸道传播
B.接触传播
C.血液传播
D.蚊虫传播
90、病毒性肝炎中，主要通过饮食传播的类型是（A）。
A.甲型、戊型
B.乙型、丙型
C.丙型、丁型
D.丁型、戊型
91、结核病的主要传播途径不包括（D）。
A.呼吸道传染
B.消化道传染
C.接触传染
D.蚊虫叮咬传染
92、食物中毒发生后，错误的应急措施是（D）。
A.停止食用可疑食品
B.大量饮水稀释毒素
C.催吐
D.立即服用抗生素
93、突发公共卫生事件应急工作的核心原则是（A）。
A.预防为主，常备不懈
B.事后补救
C.只关注重症患者
D.封闭所有公共场所
94、公共卫生事件应急法律依据不包括以下哪部法律？（C）
A.《中华人民共和国传染病防治法》
B.《中华人民共和国食品安全法》
C.《中华人民共和国道路交通安全法》
D.《中华人民共和国职业病防治法》
95、以下不属于社会安全事件的是（D）。
A.重大群体性事件
B.严重暴力刑事案件
C.恐怖袭击
D.地震
96、紧急避险的核心目的是（B）。
A.保护较小合法权益
B.保护较大合法权益
C.损害他人合法权益
D.逃避法律责任
97、紧急避险的成立条件不包括（C）。
A.存在真实危险
B.迫不得已采取行为
C.损害利益大于保全利益
D.为保护合法权益
98、应急避难场所不包括以下哪种地点？（C）
A.公园
B.公共绿地
C.狭窄小巷
D.体育运动场
99、突发事件按照社会危害程度和影响范围，一般分为几级？（C）
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
100、以下哪种自然灾害我国尚未发生过？（A）
A.火山爆发
B.地震
C.泥石流
D.台风
101、自然灾害中，灾后最易引发大规模肠道传染病的原因是（B）。
A.食物短缺
B.水源污染
C.居住拥挤
D.人口流动
102、以下哪项不是公共卫生事件的特征？（C）
A.爆发性强
B.影响面广
C.诱因简单
D.应对周期长
103、社会安全事件的本质特征是（B）。
A.自然因素诱发
B.社会问题诱发
C.无组织性
D.仅造成财产损失
104、按照行政区域划分，应急预案不包括以下哪一级？（C）
A.国家应急预案
B.省应急预案
C.乡镇应急预案
D.企业应急预案
105、生产经营单位应急预案中，作为体系总纲的是（B）。
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场处置方案
D.部门应急预案
106、针对某一类型或某几种类型事故制定的应急预案是（C）。
A.综合应急预案
B.现场处置方案
C.专项应急预案
D.总体应急预案
107、现场处置方案的编制主体不包括以下哪类人员？（C）
A.现场作业人员
B.相关专业人员
C.企业高层管理者
D.岗位操作人员
108、《国家突发公共事件总体预案》将突发公共事件分为四类，以下不属于该分类的是（C）。
A.自然灾害
B.公共卫生事件
C.经济危机事件
D.社会安全事件
109、2021年实施的《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》中，将原“应急能力评估”修改为（B）。
A.风险评估
B.应急资源调查
C.危险源辨识
D.应急保障评估
110、应急预案编制的首要步骤是（B）。
A.收集相关资料
B.成立应急预案编制工作组
C.开展风险评估
D.编写应急预案
111、应急预案编制工作组的组长宜由谁担任？（B）
A.安全管理部门负责人
B.企业主要负责人
C.技术部门骨干
D.基层班组长
112、应急预案编制中，收集的资料不包括以下哪类？（C）
A.相关法律法规
B.国内外同行业事故案例
C.企业财务报表
D.周边环境影响资料
113、风险评估的核心目的是（B）。
A.确定企业盈利状况
B.识别可能发生的事故类型及后果
C.统计应急资源数量
D.制定财务预算
114、以下不属于风险分析定性方法的是（C）。
A.安全检查表法
B.预先危险性分析法
C.火灾爆炸指数评价法
D.事故树法
115、应急预案编写的基本要求不包括（D）。
A.符合法律法规和标准规范
B.与企业实际及风险分析情况匹配
C.要素齐全且与相关预案衔接
D.尽量简化，无需考虑应急资源
116、应急预案评审分为内部评审和外部评审，内部评审的组织者是（B）。
A.上级主管部门
B.企业主要负责人
C.外部专家
D.行业协会
117、危险化学品生产企业的应急预案评审方式是（B）。
A.仅内部论证
B.需进行评审并形成书面纪要
C.无需评审直接发布
D.仅外部专家论证
118、现场处置方案中“事故描述”不包括以下哪项内容？（C）
A.事故类型
B.事故可能引发的次生事故
C.事故经济损失预估
D.事故发生的可能时间
119、现场处置方案的“处置要点”不包括（D）。
A.事故应急处置程序
B.现场应急处置措施
C.报警联系方式
D.事故原因分析报告
120、应急预案发布的主体是（B）。
A.编制小组组长
B.企业主要负责人
C.安全管理部门
D.人力资源部门
121、应急资源调查的核心是掌握企业的（B）。
A.财务状况
B.人力资源、装备、物资等应急资源状况
C.生产工艺流程
D.员工学历结构
122、桌面推演在应急预案编制中的作用是（A）。
A.检验预案的可操作性
B.替代实战演练
C.仅用于培训新员工
D.无需纳入编制程序
123、应急预案编制中，与相关预案衔接不包括以下哪类预案？（C）
A.地方政府应急预案
B.上级主管单位应急预案
C.同行业其他企业应急预案
D.周边相关单位应急预案
124、按演练内容划分，应急演练分为（B）。
A.桌面演练和实战演练
B.综合演练和单项演练
C.区域演练和企业演练
D.定期演练和不定期演练
125、针对应急预案中某一项应急响应功能开展的演练是（B）。
A.综合演练
B.单项演练
C.桌面演练
D.示范性演练
126、应急演练的核心原则不包括（D）。
A.结合实际，合理定位
B.着眼实战，讲求实效
C.精心组织，确保安全
D.追求规模，注重形式
127、应急演练的首要目的是（A）。
A.检验应急预案的科学性和可操作性
B.展示企业应急实力
C.完成上级考核任务
D.扩大企业影响力
128、利用工艺图纸、沙盘等辅助手段，模拟推演应急决策和处置程序的演练形式是（B）。
A.实战演练
B.桌面演练
C.综合演练
D.单项演练
129、以下关于实战演练的说法错误的是（C）。
A.需真实展现设定的事故情景
B.可包括盲演、实地演练等形式
C.无需使用真实应急器材
D.可能影响正常生产经营活动
130、新建危险化学品企业的应急演练应侧重（B）。
A.减少实战演练比例
B.增加实战演练比例和频次
C.仅开展桌面演练
D.无需定期演练
131、应急演练策划小组的核心职责不包括（C）。
A.确定演练类型、对象和目标
B.编制演练实施方案
C.直接参与现场救援操作
D.组织演练总结与评价
132、应急演练目标应遵循的原则是（B）。
A.笼统模糊，便于灵活调整
B.分解细化，明确具体要求
C.仅关注事故处置成功
D.无需考虑队伍操作规范
133、应急演练现场规则的核心作用是（A）。
A.保证演练全程可控及人员安全
B.限制参演人员发挥
C.增加演练复杂度
D.规范演练记录格式
134、应急演练评估的核心内容是（C）。
A.演练的规模和参与人数
B.演练的宣传效果
C.演练准备、实施、总结全过程的问题与改进建议
D.演练的媒体关注度
135、演练策划报告的保密要求是（B）。
A.对所有人员公开
B.对演练人员保密
C.仅对领导公开
D.无需保密
136、应急演练准备阶段的核心工作是（A）。
A.设计真实可控的模拟事故情景
B.仅制定演练方案
C.无需考虑公众影响
D.简化安全保障措施
137、演练情景设计中，气象条件的处理原则是（B）。
A.按情景设计固定气象条件
B.使用演练当时的实际气象条件
C.忽略气象条件影响
D.人为改变气象条件
138、为避免演练引发公众恐慌，应采取的措施是（B）。
A.不告知公众
B.提前向相关公众通报演练情况
C.封锁所有信息
D.夸大演练规模
139、应急演练实施阶段，参演人员应遵循的原则是（A）。
A.按预案要求自由演示，如实响应
B.严格按策划报告逐字执行，不能灵活调整
C.优先展示装备，忽略处置流程
D.无需遵守现场规则
140、演练过程中若出现超出演示范围的危险行动，应立即采取的措施是（B）。
A.继续观察
B.提醒、纠正或终止演练
C.扩大演练规模
D.隐瞒不报
141、应急演练评估的首要目的是（A）。
A.发现预案及应急工作中的问题和不足
B.评选优秀参演人员
C.向上级汇报演练成果
D.统计演练成本
142、演练评估报告的核心内容不包括（D）。
A.演练基本情况
B.存在的问题
C.改进意见和建议
D.参演人员的个人信息
143、演练结束后，针对发现的问题应采取的措施是（B）。
A.搁置不处理
B.通报问题并追踪整改
C.仅记录不通报
D.归咎于参演人员
144、演练总结报告书的提交对象是（B）。
A.参演人员
B.企业高层管理者
C.普通员工
D.周边居民
145、针对演练中暴露的预案漏洞，应采取的措施是（B）。
A.维持原预案不变
B.及时修订完善应急预案
C.不再开展同类演练
D.隐瞒漏洞
146、生产经营单位的应急预案演练周期要求是（A）。
A.每年至少组织一次综合应急预案演练
B.无需定期演练
C.每3年组织一次即可
D.仅在事故后演练
147、综合应急预案不包括以下哪项内容？（C）
A.应急组织机构及职责
B.事故风险描述
C.具体装置的应急处置步骤
D.应急保障措施
148、专项应急预案的核心内容是（A）。
A.事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施
B.企业总体应急方针
C.具体岗位的操作规范
D.应急资源的财务预算
149、应急演练中“盲演”的特点是（B）。
A.有详细演练脚本
B.无脚本，检验真实应急能力
C.仅用于桌面演练
D.无需提前沟通
150、现场处置方案的“注意事项”不包括（C）。
A.个人防护器具的佩戴要求
B.抢险救援器材的使用规范
C.事故后的经济赔偿标准
D.现场自救和互救要点
151、应急预案编制中，桌面推演的作用是（B）。
A.替代风险评估
B.检验预案逻辑和可操作性，发现漏洞
C.仅用于培训
D.无需参与编制流程
152、应急演练与应急预案的关系是（A）。
A.演练是检验和完善预案的重要手段
B.预案编制后无需演练
C.演练与预案无关
D.演练替代预案编制
153、《左传》有言：“居安思危，思则有备，备则无患”可见（B）的意义重大？
A.应急预案

B.应急演练

C.现场演练

D.沙盘推演

154、现场处置方案的“注意事项”中，不包括以下哪项？（C）
A.个人防护器具的佩戴
B.应急救援结束后的注意事项
C.事故后的经济赔偿标准
D.自救互救要点
155、以下哪种演练形式是“无脚本演练”？（C）
A.桌面演练
B.实战演练
C.盲演
D.示范演练
156、应急演练评估的核心目的是（B）。
A.展示应急能力
B.检验预案、发现问题
C.完成上级任务
D.评选优秀人员
157、消防头盔不适用于以下哪种事故现场的防护？（C）
A.火灾
B.建筑坍塌
C.危险化学品泄漏
D.交通事故
158、消防头盔的结构组成不包括以下哪项？（D）
A.帽壳
B.缓冲层
C.披肩
D.滤毒罐
159、型号“FTK-Q/A”对应的消防头盔类型是（B）。
A.半盔式
B.全盔式
C.抢险救援型
D.隔热型
160、全盔式消防头盔的最大冲击力标准为（A）。
A.≤3780N
B.≤4000N
C.≤3500N
D.≤3000N
161、消防员抢险救援防护头盔的帽壳颜色通常为（B）。
A.红色
B.浅色或醒目色
C.黑色
D.黄色
162、消防员灭火防护头套的材质要求是（B）。
A.纯棉面料
B.阻燃材料针织制成
C.化纤材料
D.防水透气材料
163、消防护目镜的镜片外侧通常具有哪种涂层？（B）
A.防雾涂层
B.防刮涂层
C.防晒涂层
D.导电涂层
164、正压式消防空气呼吸器的气瓶额定储气压力为（B）。
A.20MPa
B.30MPa
C.25MPa
D.15MPa
165、型号“RHZK6.8”代表的含义是（B）。
A.双气瓶，总容积6.8L
B.单气瓶，容积6.8L
C.防护时间6.8小时
D.工作压力6.8MPa
166、正压式消防氧气呼吸器的低压储气型式不包括（C）。
A.气囊式
B.呼吸舱式
C.钢瓶式
D.复合式
167、自吸过滤式防毒面具的工作原理不包括（D）。
A.颗粒杂质过滤
B.一氧化碳转化
C.酸性气体吸附
D.氧气生成
168、消防员灭火防护服的外层材质通常为（B）。
A.纯棉布
B.芳纶纤维织物
C.聚四氟乙烯薄膜
D.毛料
169、消防员灭火防护服的整体热防护性能标准为（A）。
A.≥28cal/cm²

B.≥25cal/cm²

C.≥30cal/cm²

D.≥22cal/cm²

170、消防员隔热防护服的耐温性能中，800℃距火源1.75m时，服装内表面温度不大于（B）。
A.30℃
B.25℃
C.20℃
D.35℃
171、消防员避火防护服的防火层主要成分是（B）。
A.氧化纤维毡
B.二氧化硅
C.阻燃纯棉布
D.粘胶毡
172、蓄冷型消防员降温背心的蓄冷剂相变热为（A）。
A.333KJ/kg
B.300KJ/kg
C.350KJ/kg
D.280KJ/kg
173、消防手套的层数组成不包括（D）。
A.外层
B.防水层
C.隔热层
D.导电层
174、消防员灭火防护靴的靴底防穿刺能力标准为（B）。
A.>1000N
B.>1100N
C.>900N
D.>1200N
175、消防员抢险救援防护靴的击穿电压要求为（B）。
A.≥5000V
B.≥6000V
C.≥7000V
D.≥8000V
176、消防员灭火防护皮靴的连续使用时长不应超过（C）。
A.5h
B.6h
C.7h
D.8h
177、耐高温手套的适用温度范围为（B）。
A.<200℃长时间使用
B.<300℃长时间使用
C.<400℃长时间使用
D.<500℃长时间使用
178、消防员灭火防护头套的阻燃性能要求为（A）。
A.损毁长度≤100mm
B.损毁长度≤150mm
C.损毁长度≤200mm
D.损毁长度≤50mm
179、消防护目镜的抗冲击性能要求为（B）。
A.6mm 钢球 100m/s 冲击无损坏
B.6mm 钢球 120m/s 冲击无损坏
C.8mm 钢球 100m/s 冲击无损坏
D.8mm 钢球 120m/s 冲击无损坏
180、正压式消防氧气呼吸器的定量供氧量要求为（B）。
A.≥1.2L/min
B.≥1.4L/min
C.≥1.6L/min
D.≥1.8L/min
181、自吸过滤式防毒面具的镜片透光率要求为（B）。
A.≥85%
B.≥91%
C.≥88%
D.≥94%
182、消防员隔热防护服的整套重量要求为（B）。
A.≤5.0kg
B.≤5.5kg
C.≤6.0kg
D.≤6.5kg
183、单人扶行转运的适用伤员为（A）。
A.伤情较轻、清醒、无骨折
B.昏迷、无骨折
C.脊柱损伤
D.肢体骨折
184、二级化学防护服的颜色为（B）。
A.黄色
B.红色
C.蓝色
D.绿色
185、一级化学防护服的结构类型为（B）。
A.分体式
B.全密封连体式
C.半密封式
D.开放式
186、核沾染防护服的内层材料为（B）。
A.塑料涂覆织物
B.浸渍活性炭的聚氨酯压缩泡沫
C.芳纶纤维
D.阻燃棉布
187、核沾染防护服的洗涤方式为（B）。
A.机洗
B.常规中性洗涤剂手工洗涤
C.漂白剂洗涤
D.高温洗涤
188、防化手套的性能不包括（D）。
A.阻燃
B.耐热
C.绝缘
D.导电
189、防化靴的性能不包括（C）。
A.防水
B.防刺
C.防磁
D.防滑
190、二级化学防护服的防酸渗透性能要求为（B）。
A.30% H₂SO₄浸泡 1h 不渗透
B.80% H₂SO₄浸泡 1h 不渗透
C.50% H₂SO₄浸泡 1h 不渗透
D.60% H₂SO₄浸泡 1h 不渗透
191、一级化学防护服的整体气密性要求为（B）。
A.≤200Pa
B.≤300Pa
C.≤400Pa
D.≤500Pa
192、特级化学防护服的镜片处理要求为（B）。
A.单面涂层
B.双面涂层
C.无涂层
D.防雾涂层
193、核沾染防护服的适用场景不包括（D）。
A.核放射事故
B.生化毒剂事故
C.化学事故
D.普通火灾
194、一级化学防护服可进入的环境不包括（D）。
A.无氧环境
B.氨气泄漏现场
C.硫酸泄漏现场
D.放射性物质现场
195、防化靴的击穿电压要求为（B）。
A.≥3000V
B.≥5000V
C.≥7000V
D.≥9000V
196、核沾染防护服在污染区域使用后（B）。
A.可清洗后再次使用
B.不能再次使用
C.暴晒后可使用
D.消毒后可使用
197、二级化学防护服仅能防止哪种物质渗透？（C）
A.蒸汽
B.气体
C.液体
D.粉尘
198、INSARAG体系成立于哪一年？（B）
A.1990年
B.1991年
C.1992年
D.1993年
199、灾害分区的工作场地编码格式为（A）。
A.字母 + 数字
B.数字 + 字母
C.字母 + 字母
D.数字 + 数字
200、工作场地优选分类中，“确定有幸存者，需全面SAR”对应的类别是（B）。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
201、INSARAG标记系统的基本要素数量为（B）。
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
202、结构外部定位标记中，侧面计数的起始边为（B）。
A.建筑背面
B.建筑正面（标有地址的一侧）
C.建筑左侧
D.建筑右侧
203、结构内部象限的标记顺序为（A）。
A.顺时针 A、B、C、D
B.逆时针 A、B、C、D
C.顺时针 A、C、B、D
D.逆时针 A、C、B、D
204、INSARAG 体系中，疏散的声音信号为（B）。
A.1声长（3s）
B.3声短（各1s）
C.1长1短
D.2声长（各3s）
205、人工搜索的基本方法不包括（D）。
A.直接搜索
B.呼叫监听
C.拉网式搜索
D.无人机搜索
206、人工小环形搜索的人员间隔为（B）。
A.5m左右
B.7m左右
C.9m左右
D.11m左右
207、人工网格式搜索的核心是（A）。
A.划分网格逐区搜索
B.环形包围搜索
C.弧形收缩搜索
D.直线推进搜索
208、房间搜索的起始方向为（B）。
A.左侧
B.右侧
C.前方
D.后方
209、搜索犬的单次工作时间为（B）。
A.10~20min
B.20~30min
C.30~40min
D.40~50min
210、搜索犬的报警方式不包括（C）。
A.吠叫
B.紧盯目标
C.原地转圈
D.用爪刨目标
211、光学生命探测仪的探头直径要求不小于（B）。
A.3cm
B.5cm
C.7cm
D.9cm
212、电磁波生命探测仪可探测的生命体信号不包括（D）。
A.呼吸
B.心脏跳动
C.肢体移动
D.体温
213、红外热像仪的适用环境不包括（D）。
A.烟雾较大
B.黑暗
C.高温
D.真空
214、综合搜索中，尘雾大现场的优先搜索方式为（C）。
A.人工搜索
B.搜索犬搜索
C.电子仪器搜索
D.光学生命探测仪搜索
215、脊柱损伤伤员的转运要求为（B）。
A.单人抱持转运
B.多人平行转运至水平木板
C.单人背负转运
D.双人轿式转运
216、颅脑损伤伤员的转运体位为（B）。
A.仰卧位
B.半仰卧位或侧卧位
C.俯卧位
D.坐位
217、毛毯转运的禁忌伤员类型为（B）。
A.轻度软组织损伤
B.胸部创伤
C.轻微擦伤
D.无骨折的昏迷伤员
218、椅子转运的适用场景为（A）。
A.楼梯狭窄或陡直
B.开阔平地
C.泥泞道路
D.废墟内部
219、单人背负转运的禁忌为（B）。
A.体轻、清醒
B.胸部损伤
C.溺水病人
D.无骨折的轻症伤员
220、多人平卧托式转运的适用伤员为（A）。
A.脊柱骨折
B.颅脑损伤
C.腹部损伤
D.胸部损伤
221、搜索犬验证性搜索中，需几只犬独立报警确认？（B）
A.1只
B.2只
C.3只
D.4只
222、人工陌生环境搜索中，触摸门体的正确部位为（B）。
A.手心
B.手背
C.手指
D.手掌
223、伤员转运的一般要求不包括（D）。
A.现场危险立即转运
B.现场安全时先处理伤口
C.器材未准备妥当时切忌转运
D.转运时可随意移动伤口
224、音/视频生命探测仪的探杆长度为（B）。
A.2.0m
B.2.5m
C.3.0m
D.3.5m
225、雷达生命探测仪的呼吸检测距离为（B）。
A.25m
B.27m
C.29m
D.31m
226、防爆手持电台的防护等级为（D）。
A.IP65
B.IP66
C.IP67
D.IP68
227、防爆手持电台的使用禁忌为（A）。
A.危险环境中更换电池
B.统一信号频道
C.话筒离嘴2.5~5cm
D.天线与身体保持距离
228、骨传导通话装置的麦克风放置位置为（B）。
A.脸颊
B.头顶
C.颈部
D.嘴角
229、消防员呼救器的强报警声强要求为（B）。
A.≥100dB
B.≥104dB
C.≥108dB
D.≥112dB
230、消防员呼救器后场接收装置的子机通信距离为（B）。
A.500m
B.600m
C.700m
D.800m
231、消防员单兵定位装置的水平位置误差为（B）。
A.≤1%（行走距离）
B.≤2%（行走距离）
C.≤3%（行走距离）
D.≤4%（行走距离）
232、可燃气体探测仪的类型不包括（C）。
A.催化型
B.红外光学型
C.离子型
D.泵吸式
233、可燃气体探测仪的检测原理为（A）。
A.气体燃烧产生热使电阻增大
B.气体吸附产生电场变化
C.气体电离产生电流
D.气体折射光线产生信号
234、有毒气体探测仪的氧气报警点为（B）。
A.低于16%或高于23%
B.低于17%或高于23.5%
C.低于18%或高于24%
D.低于19%或高于24.5%
235、电子气象仪的防护等级为（C）。
A.IP65
B.IP66
C.IP67
D.IP68
236、核放射探测仪的能量响应范围为（B）。
A.40keV~2.0MeV
B.50keV~3.0MeV
C.60keV~4.0MeV
D.70keV~5.0MeV
237、测温仪的响应时间要求为（B）。
A.≤0.5s
B.≤1s
C.≤1.5s
D.≤2s
238、激光测距仪的测量误差为（B）。
A.±0.5m
B.±1m
C.±1.5m
D.±2m
239、泡沫灭火器不适用于扑救哪种火灾？（D）
A.油制品火灾
B.油脂火灾
C.A类初期火灾
D.水溶性液体火灾
240、二氧化碳灭火器的使用注意事项不包括（C）。
A.室外在上风方向喷射
B.室内做好个人防护
C.手直接抓喇叭筒外壁
D.射流不直接冲击液面
241、干粉灭火器的分类依据为（A）。
A.充装的干粉灭火剂种类
B.灭火器重量
C.喷射距离
D.耐压等级
242、水基灭火器可扑救的电气火灾电压限制为（B）。
A.24Kv以下
B.36Kv以下
C.48Kv以下
D.60Kv以下
243、六氟丙烷灭火器的灭火原理为（C）。
A.窒息
B.冷却
C.捕捉自由基
D.乳化
244、D类灭火器适用于扑救哪种金属火灾？（C）
A.铜
B.铁
C.钠
D.铝（非活泼态）
245、火灾自动报警系统的基本形式不包括（C）。
A.区域报警系统
B.集中报警系统
C.分散报警系统
D.控制中心报警系统
246、消防给水系统的水源类型不包括（D）。
A.市政给水
B.消防水池
C.天然水源
D.工业废水
247、高位水箱的供水时间为（B）。
A.建筑初期火灾前5分钟
B.建筑初期火灾前10分钟
C.建筑初期火灾前15分钟
D.建筑初期火灾前20分钟
248、湿式自动喷水灭火系统的适用环境温度为（B）。
A.不低于0℃不高于60℃
B.不低于4℃不高于70℃
C.不低于5℃不高于75℃
D.不低于10℃不高于80℃
249、干式自动喷水灭火系统的管道介质为（B）。
A.水
B.气体
C.泡沫
D.干粉
250、泡沫灭火系统的低倍数发泡倍数为（A）。
A.小于20
B.20~200
C.大于200
D.大于300
251、压力平视显示装置的气压状态指示灯分别指示气瓶里的气压，当指示灯显示为黄灯时，指示气压为（B）。
A.30-10MPa

B.10-6MPa

C.6-4MPa

D.6-0MPa

252、以下哪项不是消防手套的组成部分？（D）
A.外层
B.防水层
C.隔热层
D.导电层
253、正压式消防空气呼吸器的报警压力范围是（B）。
A.4.5±0.5MPa
B.5.5±0.5MPa
C.6.5±0.5MPa
D.3.5±0.5MPa
254、以下哪种材料是消防员灭火防护服外层的常用材质？（B）
A.纯棉
B.芳纶纤维
C.聚四氟乙烯
D.毛料
255、一级化学防护服的颜色为（B）。
A.红色
B.黄色
C.蓝色
D.绿色
256、特级化学防护服的防渗透时间要求为（D）。
A.≥120分钟
B.≥240分钟
C.≥360分钟
D.≥480分钟
257、以下哪项不是搜索犬的优点？（C）
A.能在短时间内大面积搜索
B.对幸存者定位可靠
C.不受环境影响
D.可进入狭小空间
258、声波/振动生命探测仪的拾振器最大间距为（B）。
A.3m
B.5m
C.7m
D.9m
259、以下哪种伤员不宜使用毛毯转运？（B）
A.轻度擦伤
B.胸部创伤
C.无骨折的昏迷伤员
D.轻微扭伤
260、担架转运时，伤员头部应朝向（B）。
A.前进方向
B.后方
C.左侧
D.右侧
261、双人椅托转运时，两人应（B）。
A.同时迈出内侧腿
B.同时迈出外侧腿
C.一人迈内、一人迈外
D.无步调要求
262、以下哪种器材属于压力式堵漏工具？（C）
A.木制堵漏楔
B.注入式堵漏工具
C.外封式堵漏袋
D.磁压式堵漏工具
263、以下哪项不属于洗消器材？（D）
A.公众洗消站
B.单人洗消帐篷
C.强酸强碱洗消器
D.液压剪切钳
264、减压器总成是将气瓶内高压清洁的气体减压后，输出（C）MPa的中压气体。
A.1.1-1.4

B. 0.1-0.4

C. 0.5-0.9

D. 0.4-0.7

265、以下哪种气体灭火系统适用于电气火灾？（B）
A.泡沫灭火系统
B.二氧化碳灭火系统
C.干粉灭火系统
D.水喷雾灭火系统
266、医疗防护的核心目的是（A）。
A.防止救援人员感染或受伤
B.快速救治伤员
C.提升救援效率
D.记录伤员信息
267、下列不属于医疗防护装备的是（C）。
A.医用口罩
B.防护眼镜
C.破拆工具
D.医用手套
268、针对传染性疾病现场的医疗防护，应优先选用（B）。
A.普通医用口罩
B.医用防护口罩（N95及以上）
C.棉布口罩
D.活性炭口罩
269、医疗防护装备脱卸时，最先脱下的是（A）。
A.手套
B.口罩
C.防护服
D.防护眼镜
270、化学事故现场医疗防护中，针对腐蚀性化学品的防护，不需要的装备是（C）。
A.耐腐蚀防护服
B.防化手套
C.绝缘鞋
D.防护面罩
271、下列关于医疗防护装备维护的说法，正确的是（B）。
A.一次性防护装备可重复使用
B.防护装备使用后需按污染程度分类处理
C.防护眼镜无需清洁直接存放
D.防护服可与日常衣物混放
272、针对生物污染现场的医疗防护，关键防护部位不包括（D）。
A.呼吸道
B.皮肤
C.眼睛
D.脚部
273、医疗防护中，防护面罩的主要作用是（B）。
A.防止吸入有毒气体
B.保护面部和眼部免受飞溅物伤害
C.提升救援人员视野
D.防止手部污染
274、检伤分类中，红色标识代表的伤员类型是（A）。
A.危重伤员（需立即救治）
B.中度伤员（延迟救治）
C.轻症伤员（常规救治）
D.死亡伤员（无需救治）
275、检伤分类的首要步骤是（A）。
A.检查伤员意识
B.登记伤员信息
C.搬运伤员
D.包扎伤口
276、下列伤员中，应被标记为黄色的是（B）。
A.意识丧失、呼吸停止
B.前臂骨折、生命体征稳定
C.轻微擦伤、活动自如
D.严重烧伤、呼吸困难
277、检伤分类中，判断伤员呼吸是否正常的时间不超过（B）。
A.5秒
B.10秒
C.15秒
D.20秒
278、针对批量伤员的检伤分类，应遵循的原则是（C）。
A.先救轻伤，再救重伤
B.先救有家属陪同的伤员
C.先救危重但有存活希望的伤员
D.按伤员年龄从小到大救治
279、检伤分类中，绿色标识的伤员处置优先级是（C）。
A.第一优先级
B.第二优先级
C.第三优先级
D.第四优先级
280、下列不属于检伤分类核心评估指标的是（D）。
A.意识
B.呼吸
C.血压
D.衣物品牌
281、严重创伤伤员检伤分类时，若脉搏无法触及，应标记为（A）。
A.红色
B.黄色
C.绿色
D.黑色
282、检伤分类的目的不包括（C）。
A.快速区分伤员伤情轻重
B.合理分配救援资源
C.详细记录伤员病史
D.提高救援效率
283、批量伤员现场检伤分类时，应首先处置的是（A）。
A.红色标识伤员
B.黄色标识伤员
C.绿色标识伤员
D.黑色标识伤员
284、现场急救中，最常用的止血方法是（B）。
A.止血带止血法
B.直接压迫止血法
C.加压包扎止血法
D.填塞止血法
285、使用止血带止血时，止血带绑扎的位置应在（A）。
A.出血部位近端
B.出血部位远端
C.出血部位正上方
D.关节处
286、现场包扎的核心要求是（A）。
A.松紧适度，既要止血又不影响血液循环
B.越紧越好，确保止血效果
C.只覆盖伤口表面即可
D.优先使用彩色绷带
287、针对上肢骨折的固定，应固定的范围是（B）。
A.仅骨折部位
B.骨折部位及上下相邻关节
C.整个上肢
D.骨折部位以上关节
288、心肺复苏中，胸外按压的频率是（B）。
A.80-100次/分钟
B.100-120次/分钟
C.120-140次/分钟
D.60-80次/分钟
289、心肺复苏时，胸外按压的深度成人应为（B）。
A.3-4厘米
B.5-6厘米
C.7-8厘米
D.2-3厘米
290、针对开放性气胸伤员，现场急救的首要措施是（B）。
A.立即穿刺排气
B.包扎伤口，封闭胸腔
C.吸氧
D.搬运至医院
291、伤员意识不清时，现场处置错误的是（C）。
A.保持呼吸道通畅
B.解开衣领和腰带
C.立即喂食喂水
D.避免随意移动伤员
292、烧伤伤员现场急救的首要步骤是（B）。
A.涂抹烧伤膏
B.冷水冲洗创面
C.包扎伤口
D.静脉补液
293、下列关于伤口包扎的说法，正确的是（C）。
A.包扎时应从伤口近端向远端缠绕
B.包扎后无需检查血液循环
C.感染伤口应先清洁再包扎
D.绷带包扎时可随意打结
294、骨折固定时，下列错误的是（D）。
A.固定前先处理伤口
B.固定时避免压迫血管神经
C.固定器材可选用木板、树枝等
D.骨折端外露时，立即将其推回体内
295、心肺复苏中，按压与人工呼吸的比例是（A）。
A.30:2
B.15:2
C.30:1
D.15:1
296、针对中暑伤员，现场急救不包括（D）。
A.转移至阴凉通风处
B.给伤员饮用含盐分的清凉饮料
C.用冷水擦拭身体降温
D.立即给予退烧药
297、氯气泄漏现场，伤员出现咳嗽、胸闷，应立即采取的措施是（A）。
A.给予吸氧，转移至上风向
B.立即喂食清水
C.涂抹抗生素软膏
D.用热水冲洗呼吸道
298、氨气中毒伤员的急救，错误的是（B）。
A.脱离中毒环境
B.用酸性溶液冲洗眼部
C.保持呼吸道通畅
D.给予保暖
299、硫酸泄漏造成皮肤腐蚀伤，现场急救的首要步骤是（A）。
A.用大量清水冲洗创面
B.涂抹碳酸氢钠软膏
C.立即包扎伤口
D.静脉注射解毒剂
300、甲醇中毒的典型症状不包括（D）。
A.视力模糊
B.恶心呕吐
C.肌肉抽搐
D.皮肤瘙痒
301、氰化物中毒现场，急救的关键措施是（A）。
A.立即给予亚硝酸盐类解毒剂
B.用清水冲洗皮肤
C.给予吸氧
D.转移至通风处
302、针对有机磷农药中毒伤员，现场急救不包括（D）。
A.脱离中毒环境，脱去污染衣物
B.用肥皂水冲洗皮肤
C.给予阿托品解毒
D.立即喂食牛奶
303、氟化氢泄漏造成皮肤损伤，现场急救应选用（A）。
A.清水冲洗后涂抹葡萄糖酸钙软膏
B.热水冲洗
C.酒精擦拭
D.涂抹凡士林
304、苯中毒伤员，现场急救的核心是（A）。
A.脱离中毒环境，保持呼吸道通畅
B.给予抗生素
C.用碱性溶液冲洗皮肤
D.立即静脉补液
305、硝酸泄漏造成眼部损伤，应立即（A）。
A.用大量清水或生理盐水冲洗眼部
B.涂抹红霉素眼膏
C.用手揉搓眼部
D.给予止痛药物
306、硫化氢中毒伤员，现场急救错误的是（D）。
A.救援人员需佩戴防毒面具
B.立即给予吸氧
C.用肥皂水冲洗皮肤
D.给予高浓度二氧化碳吸入
307、甲醛泄漏现场，伤员出现流泪、咽痛，应采取的措施是（A）。
A.转移至空气新鲜处，用清水冲洗眼部和口腔
B.立即给予止咳药
C.涂抹止痒药膏
D.给予镇静剂
308、氢氧化钠泄漏造成皮肤腐蚀，现场急救的正确步骤是（A）。
A.用大量清水冲洗，再用酸性溶液中和
B.立即用酸性溶液中和
C.用毛巾擦拭后涂抹油脂
D.立即包扎伤口
309、汽油中毒伤员，现场急救不包括（C）。
A.脱离中毒环境
B.保持呼吸道通畅
C.给予催吐
D.避免明火
310、磷化氢中毒的典型症状是（A）。
A.头晕、乏力、恶心
B.皮肤红肿
C.视力骤降
D.关节疼痛
311、危险化学品事故现场，伤员被不明化学品污染，应首先（A）。
A.脱去污染衣物，用大量清水冲洗皮肤
B.立即给予解毒剂
C.采集化学品样本送检
D.给予止痛处理
312、检伤分类中，黄色标识代表（B）。
A.危重伤员
B.中度伤员
C.轻症伤员
D.死亡伤员
313、以下哪项不属于检伤分类核心评估指标？（D）
A.意识
B.呼吸
C.血压
D.衣物品牌
314、止血带使用时间一般不超过（B）。
A.1小时
B.2小时
C.3小时
D.4小时
315、脊柱骨折伤员搬运时应采用（C）。
A.单人抱持法
B.双人抬杠法
C.脊柱板搬运法
D.单人背负法
316、以下哪种化学品中毒需立即使用亚硝酸盐类解毒剂？（B）
A.甲醇
B.氰化物
C.苯
D.氨气
317、硫酸泄漏造成皮肤腐蚀，首要处理是（A）。
A.用清水冲洗
B.涂抹中和剂
C.包扎伤口
D.注射解毒剂
318、俯卧撑操中，有效动作的标准是（A）。
A.胸部触及海绵
B.头部触地
C.膝盖弯曲
D.手臂未伸直
319、引体向上操中，正握手法要求（C）。
A.手心向内
B.手心向外
C.手心向下
D.手心向上
320、着灭火防护服操中，安全腰带空隙不得超过（B）。
A.5cm
B.10cm
C.15cm
D.20cm
321、原地佩戴空气呼吸器操中，气瓶开关应至少旋转（C）。
A.360°
B.540°
C.720°
D.900°
322、一人两盘水带连接操中，冲出终点线前必须完成（C）。
A.连接水枪
B.报告成绩
C.所有动作
D.检查器材
323、徒手背式救人操中，被救者头部不得（B）。
A.朝上
B.先触地
C.朝后
D.抬起
324、止血带操中，止血带应绑在（B）。
A.出血部位远端
B.出血部位近端
C.关节处
D.伤口正上方
325、三角巾头部包扎操中，打结位置应在（B）。
A.前额
B.枕后
C.耳后
D.头顶
326、心肺复苏操中，完成一个循环的标志是（C）。
A.按压30次
B.吹气2次
C.完成30:2后举手喊“好”
D.伤员苏醒
327、根据《危险化学品名录》判定规则，对于未列入名录的化学品，若确认具有危险性，其最终认定应由（B）组织确定。
A.公安、环境保护、卫生和质检等部门
B.安全生产监督管理部门
C.危险化学品生产企业
D.省级人民政府
328、下列关于危险化学品与危险品概念关系的表述，正确的是（A）。
A.危险化学品属于危险品范畴，危险品范围更广
B.两者为同一概念，可互换使用
C.危险品属于危险化学品范畴
D.危险化学品仅指剧毒化学品，危险品指其他类别
329、爆炸品在外界作用下（如受热、摩擦、撞击等）能发生剧烈化学反应，其最本质的危险特性是（B）。
A.产生有毒气体
B.爆炸性强且敏感度高
C.放射性危害
D.腐蚀性破坏
330、根据《关于危险货物运输的建议书·规章范本》（橘皮书），危险货物共分为（C）大类。
A.7
B.8
C.9
D.10
331、压缩气体和液化气体的临界温度判定标准为：临界温度低于（C）℃。
A.-50
B.0
C.50
D.100
332、易燃液体按闭杯闪点可分为三类，其中中闪点液体的闪点范围是（B）。
A.<-18℃
B.-18℃≤闪点<23℃
C.23℃≤闪点≤61℃
D.>61℃
333、易燃液体在管道、储罐输送过程中，由于摩擦易产生静电，当静电荷聚积到一定程度时可能引发（B）。
A.化学灼伤
B.燃烧或爆炸
C.放射性污染
D.生物性危害
334、下列关于易燃固体特性的描述，错误的是（C）。
A.对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃
B.燃烧迅速，可能散发出有毒烟雾或有毒气体
C.受热后不熔融，直接分解产生可燃气体
D.固体粒度越小，比表面积越大，分散性越强，氧化作用越容易
335、自燃物品在空气中发生自燃的根本原因是（B）。
A.接触明火
B.物质的自行发热和散热速度处于不平衡状态，热量积蓄
C.强氧化剂接触
D.静电积累
336、遇湿易燃物品遇水或酸能发生剧烈化学反应，其反应产物通常包括（B）。
A.氧气
B.易燃气体和热量
C.惰性气体
D.放射性物质
337、氧化剂与有机过氧化物的主要区别在于（A）。
A.氧化剂本身不可燃，有机过氧化物本身可燃
B.氧化剂含金属元素，有机过氧化物不含
C.氧化剂只产生氧，有机过氧化物只产生热
D.两者无本质区别，可混合储存
338、根据《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T 16483—2008），化学品安全技术说明书（SDS）共包含（C）部分内容。
A.12
B.14
C.16
D.18
339、在化学品安全技术说明书中，“危险性概述”部分应标明的内容不包括（D）。
A.GHS危险性类别
B.GHS标签要素（象形图、防范说明等）
C.人员接触后的主要症状及应急综述
D.详细的毒代动力学数据
340、根据《化学品安全标签编写规定》（GB 15258—2009），安全标签上的信号词应根据化学品的危险程度和类别选用，可能的信号词包括（A）。
A.危险、警告
B.剧毒、易燃
C.红色、蓝色
D.一级、二级
341、危险化学品安全标签上的象形图一般使用（A）。
A.黑色图形符号加白色背景，方块边框为红色
B.红色图形符号加黄色背景
C.白色图形符号加黑色背景
D.蓝色图形符号加白色背景
342、作业场所安全标签采用四色小菱形构成的大菱形表示危险特性，其中红色小菱形表示（B）。
A.毒性危害
B.燃烧危险性
C.反应活性
D.个人防护级别
343、在作业场所安全标签中，燃烧危险性等级“4”表示（D）。
A.不燃，接触815℃高温5min内不能燃烧
B.可燃，引燃前需要预加热
C.易燃，引燃时需要适当加热或接触较高温度
D.极度易燃，常温常压下可迅速气化并能在空气中迅速扩散而燃烧
344、危险化学品事故具有的特征不包括（D）。
A.突发性、延时性、长期性和积累性
B.事故中危害的危险化学品是事故发生前已经存在的
C.危险化学品的能量是事故中的主要能量来源
D.事故后果仅表现为即时性人员伤亡，无长期影响
345、从理化表现分类，危险化学品事故大体上可分为8类，其中不包括（D）。
A.火灾、爆炸、泄漏
B.中毒、窒息、灼伤
C.辐射事故
D.交通事故
346、危险化学品火灾事故中，可燃液体泄漏后流到地面形成液池，遇火源燃烧而成的是（B）。
A.喷射火
B.流淌火（池火）
C.储罐火
D.云团火
347、无约束蒸气云爆炸的形成机理是（B）。
A.压力容器物理超压破裂
B.泄漏的气体或液体燃料蒸发为蒸气，与周围大气混合形成可燃混合物，在大气中无限扩散形成大面积可燃气云团，遇点火源发生大面积爆炸
C.液化气容器在外部火焰烘烤下突然破裂，液体急剧气化并被点燃
D.蒸气锅炉或液化气、压缩气体超压引起的爆炸
348、危险化学品中毒事故中，通过呼吸道途径导致的中毒属于（A）。
A.吸入中毒事故
B.接触中毒事故
C.误食中毒事故
D.其他中毒
349、与物理灼伤（如火焰烧伤）相比，化学品灼伤的特点是（B）。
A.立即感到强烈疼痛，肌肤本能避开
B.有一个化学反应过程，开始并不感到疼痛，要经过几分钟、几小时甚至几天才表现出严重伤害，且伤害会不断加深
C.只伤及表皮，不造成深层组织破坏
D.愈合速度快，不留疤痕
350、《中华人民共和国消防法》规定，任何单位和（C）都有参加有组织的灭火工作的义务。
A.未成年人
B.孕妇
C.成年人
D.所有公民
351、根据《中华人民共和国消防法》，机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责中，对建筑消防设施应当（D）至少进行一次全面检测。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
352、《中华人民共和国消防法》规定，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与（C）设置在同一建筑物内。
A.办公区域
B.生产区域
C.居住场所
D.仓储区域
353、根据《中华人民共和国消防法》，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，必须（B）。
A.身体健康
B.持证上岗
C.年满20周岁
D.具有高中以上学历
354、《中华人民共和国消防法》规定，负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的（B）。
A.美观整洁
B.完好有效
C.24小时专人值守
D.定期更新
355、根据《中华人民共和国消防法》，消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障（B）。
A.财产安全
B.遇险人员的生命安全
C.建筑结构完整
D.环境不受污染
356、消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，（B）。
A.必须按指定路线行驶
B.不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制
C.只能使用高速公路
D.必须等待红灯
357、根据《中华人民共和国消防法》，国家综合性消防救援队、专职消防队扑救火灾、应急救援（B）。
A.可以收取材料成本费
B.不得收取任何费用
C.可以收取人工费
D.可以收取设备损耗费
358、《中华人民共和国职业病防治法》规定，劳动者依法享有（A）的权利。
A.职业卫生保护
B.加班自由
C.随意调换岗位
D.拒绝签订劳动合同
359、根据《中华人民共和国职业病防治法》，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织（D）的职业健康检查。
A.上岗前
B.在岗期间
C.离岗时
D.以上全部
360、用人单位不得安排未经（A）职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业。
A.上岗前
B.在岗期间
C.离岗时
D.应急健康
361、劳动者可以在（C）依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。
A.仅用人单位所在地
B.仅本人户籍所在地
C.用人单位所在地、本人户籍所在地或者经常居住地
D.仅限省级以上医院
362、职业病诊断、鉴定过程中，在确认劳动者职业史、职业病危害接触史时，当事人对劳动关系、工种、工作岗位或者在岗时间有争议的，可以向（B）申请仲裁。
A.卫生行政部门
B.当地的劳动人事争议仲裁委员会
C.人民法院
D.安全生产监督管理部门
363、《中华人民共和国劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立（B）。
A.口头协议
B.书面劳动合同
C.电子合同
D.意向书
364、劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（B）。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
365、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（C），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A.50%
B.60%
C.80%
D.90%
366、根据《中华人民共和国劳动合同法》，劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，（B）。
A.视为违反劳动合同，用人单位可以解除劳动合同
B.不视为违反劳动合同
C.应当给予纪律处分
D.扣发当月工资
367、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，劳动者可以（A）。
A.立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位
B.提前三十日书面通知用人单位后解除劳动合同
C.向工会申请调解
D.继续履行劳动合同
368、根据《中华人民共和国劳动合同法》，从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的，用人单位（C）。
A.可以提前三十日书面通知解除劳动合同
B.可以额外支付一个月工资后解除劳动合同
C.不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同
D.可以经济性裁员
369、《中华人民共和国环境保护法》规定，一切单位和个人都有（A）的义务。
A.保护环境
B.开发利用环境
C.改造环境
D.评价环境
370、建立重大危险源监控网络，主要是逐步建立起（A）四级重大危险源监控网络。
A.国家、自治区、盟、县

B.国家、省、旗、县

C.国家、省、自治区、县

D.国家、州、市、县

371、各级人民政府及其有关部门和企业事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，做好突发环境事件的（A）和事后恢复等工作。
A.风险控制、应急准备、应急处置
B.仅应急处置
C.仅应急准备
D.仅事后恢复
372、生产、储存、运输、销售、使用、处置化学物品和含有放射性物质的物品，应当遵守国家有关规定，（A）。
A.防止污染环境
B.提高经济效益
C.扩大生产规模
D.降低生产成本
373、根据《中华人民共和国危险化学品安全法》第三十一条，危险化学品生产企业、进口企业应当提供与其生产、进口的危险化学品相符的中文化学品安全技术说明书，并在（A）上粘贴、印刷或者拴挂与包装内危险化学品相符的中文化学品安全标签。
A.危险化学品包装
B.产品说明书内页
C.仓库墙壁上
D.运输车辆的驾驶室内
374、对于小于或等于（B）mL的化学品小包装，为方便标签使用，安全标签可以简化。
A.50
B.100
C.200
D.500
375、被浓硫酸灼伤与热水灼伤的主要区别在于（B）。
A.化学品灼伤只伤及皮肤，物理灼伤伤及肌肉
B.化学品灼伤有一个化学反应过程，伤害会随时间加深；物理灼伤是瞬间高温伤害
C.化学品灼伤疼痛立即出现，物理灼伤疼痛延迟
D.化学品灼伤易愈合，物理灼伤难愈合
376、根据《中华人民共和国消防法》，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用（C）材料。
A.易燃
B.可燃
C.不燃、难燃
D.仅不燃
377、下列哪项不属于危险化学品的主要特性？（D）
A.毒害性
B.放射性
C.易挥发性
D.可食用性
378、下列哪类物质属于氧化剂？（B）
A.甲烷
B.氯酸钾
C.氢氧化钠
D.乙醇
379、危险化学品安全标签中的红色菱形代表什么？（C）
A.毒性
B.反应活性
C.燃烧危险性
D.个人防护等级
380、闪点低于-18℃的液体属于哪类易燃液体？（C）
A.高闪点液体
B.中闪点液体
C.低闪点液体
D.不燃液体
381、下列哪种物质属于遇湿易燃物品？（A）
A.电石
B.液氧
C.二氧化碳
D.氮气
382、化学品安全技术说明书（SDS）共包含多少部分？（C）
A.12
B.14
C.16
D.18
383、危险化学品事故的特征不包括以下哪项？（C）
A.突发性
B.长期性
C.可预测性
D.积累性
384、下列哪项不属于危险化学品的8类理化表现事故？（C）
A.火灾
B.爆炸
C.交通事故
D.中毒
385、下列哪项是化学品灼伤与物理灼伤的主要区别？（B）
A.疼痛程度不同
B.伤害是否延迟出现
C.是否伤及皮肤
D.是否需要治疗
386、《中华人民共和国消防法》规定，任何单位和（B）人都有参加有组织的灭火工作的义务。
A.未成年人
B.成年人
C.老年人
D.所有公民
387、危险化学品泄漏事故现场，若泄漏物属易燃易爆性，应立即在事故边界设置警戒线，并（B）。
A.加强通风，降低浓度
B.严禁火种、切断电源、禁止车辆进入
C.立即使用水枪冲洗泄漏物
D.组织人员立即进入现场堵漏
388、对于可燃液体物料泄漏，为防止静电产生，应（D）。
A.加快流速，迅速排净
B.使用塑料容器收集
C.立即启动所有通风设备
D.采用堵洞、塞缝和减少内部压力的方法，减缓流速或止住泄漏
389、当可燃物料泄漏在库房、厂房等有限空间时，首要措施是（A）。
A.立即打开门窗进行通风，避免形成爆炸性混合气体
B.立即使用灭火器扑灭
C.立即启动电气设备加强排风
D.立即组织人员进入转移物料
390、危险化学品火灾处置中，若发生电气着火，首先应（B）。
A.使用水基灭火器直接扑灭
B.迅速切断电源
C.立即撤离现场
D.使用泡沫灭火器覆盖
391、对于高温介质泄漏后受热着火，正确的处置顺序是（C）。
A.直接灭火→切断进料→转移物料
B.立即撤离→等待自然熄灭
C.切断设备进料→安全转移物料→采取进一步生产处理措施
D.直接用水冷却高温设备表面
392、扑救烟花爆竹火灾时，水流应采用（D），避免强力水流直接冲击堆积物。
A.直射
B.喷雾
C.间歇喷射
D.吊射
393、爆炸事故现场处置中，下列做法错误的是（A）。
A.用沙土盖压爆炸物品以灭火
B.迅速判断再次发生爆炸的可能性
C.疏散着火区域周围的爆炸物品形成隔离带
D.灭火人员尽量利用掩蔽体或采取卧姿
394、灭火人员在爆炸现场发现有再次爆炸危险时，应（B）。
A.继续坚守阵地
B.立即向现场指挥报告，按撤退信号迅速撤离
C.自行判断后悄悄撤离
D.立即启动所有灭火设备全力扑救
395、危险化学品中毒事故现场，救护者进入事故现场的正确做法是（C）。
A.佩戴防尘口罩直接进入
B.无需防护，迅速救人
C.戴好防毒面具或氧气呼吸器、穿好防毒服后，从上风向快速进入
D.从下风向进入，顺风救人
396、中毒事故急救中，转移患者时错误的操作是（D）。
A.用双手拖移，动作要轻
B.使用担架、木板、竹板抬送
C.保持呼吸畅通，头偏向一侧
D.强拉硬拽，快速转移
397、中毒现场急救应遵循的原则是（A）。
A.先抢救、后治病、先重后轻、先急后缓
B.先治病、后抢救、先轻后重、先缓后急
C.先抢救轻伤员，再抢救重伤员
D.先治疗，再转移
398、硫化氢中毒急救时，对于呼吸、心跳停止者，应（B）。
A.立即进行口对口人工呼吸
B.立即进行胸外心脏按压及人工呼吸，忌用口对口人工呼吸
C.等待专业医护人员到达
D.立即注射亚硝酸钠
399、硫化氢中毒患者，有条件的地方应及早采用（C）治疗。
A.常压氧疗
B.机械通气
C.高压氧治疗，压力为2~2.5atm，间断吸氧2~3次
D.高压氧舱治疗，持续吸氧4小时以上
400、硫化氢中毒导致昏迷时，可使用亚硝酸钠治疗，但（D）。
A.可以与硫代硫酸钠联合使用
B.必须与硫代硫酸钠交替使用
C.只能口服给药
D.不能用硫代硫酸钠进行治疗
401、桌面推演的主要特点是（A）。
A.利用工艺图纸、地图、计算机模拟等辅助手段，针对设定情景进行口头推演
B.在真实装置上进行实地操作
C.必须穿戴全套防护装备
D.在高压力环境下进行决策训练
402、桌面演练的主要目的不包括（B）。
A.锻炼应急人员解决问题的能力
B.检验预案在真实环境中的可操作性
C.解决应急组织相互协作和职责划分的问题
D.为综合演练和专项演练做准备
403、现场实战演练一般（C）。
A.在实际生产装置区常规进行
B.无需设置安全观察员
C.在模拟建设（利用报废生产装置）的生产装置以水作为运行物料条件下进行
D.必须严重影响正常生产经营活动
404、应急预案三维仿真训练系统主要利用的技术不包括（D）。
A.虚拟现实技术
B.空间地理信息技术
C.模拟仿真技术
D.核磁共振技术
405、应急预案三维仿真训练系统不能实现的功能是（A）。
A.实际产生真实的火灾、爆炸效果
B.仿真灾害发生、发展的过程
C.训练各级决策与指挥人员
D.检验和评估应急预案的可操作性和实用性
406、危险化学品事故响应程序中，“调集救援力量赶赴灾害事故现场准备开展处置”属于哪个阶段？（A）
A.预案启动
B.方案制定
C.方案实施
D.响应结束
407、事故处置行动程序中，“使用各种方法和装备积极救助遇险被困人员”属于哪项内容？（B）
A.接警出动
B.人员救助
C.排除险情
D.全面洗消
408、根据危险化学品事故分级响应标准，造成或可能造成8人以上死亡的事故应启动哪级响应？（C）
A.I级（特别重大事故）响应
B.II级（重大事故）响应
C.III级（较大事故）响应
D.IV级（一般事故）响应
409、事故响应程序包括以下哪些阶段？（B）
A.接警出动、初期管控、侦检研判、警戒隔离
B.预案启动、方案制定、方案实施、响应结束
C.人员救助、排除险情、信息管理、全面洗消
D.检测、喷淋、更衣、送医院
410、专业应急救援队伍参与事故处置时，应按照什么顺序进行应急预案的启动？（C）
A.岗位、班组、车间、企业
B.企业、车间、班组、岗位
C.灾情等级和响应程序
D.政府、企业、车间、岗位
411、响应结束的标志是什么？（B）
A.泄漏源被完全堵住
B.灾害事故险情已排除，势态恢复正常
C.所有伤员已转运至医院
D.现场洗消完成
412、以下哪项不属于事故处置行动程序的十项内容？（C）
A.接警出动
B.初期管控
C.舆情控制
D.清场撤离
413、发生危险化学品事故后，企业应按照什么顺序进行应急预案的启动？（B）
A.政府、企业、车间、班组
B.岗位、班组、车间、企业
C.企业、车间、班组、岗位
D.班组、岗位、车间、企业
414、II级响应（重大事故）的死亡人数标准是多少？（B）
A.30人以上
B.10~29人
C.3~9人
D.3人以下
415、方案实施阶段的核心任务是什么？（C）
A.制定科学合理的处置方案
B.调集应急救援力量到场
C.按照处置方案采用相应技术方法和手段对事故进行处置
D.发布事故相关信息
416、危化品事故现场侦检应遵循的原则不包括以下哪项？（D）
A.及时、准确、全面
B.先识别、后检测，先定性、后定量
C.检测与救生同步
D.先检测、后识别，先定量、后定性
417、以下哪种侦检方法是通过询问知情人了解灾害事故相关情况？（B）
A.中控室监控
B.询问法
C.观察法
D.检测法
418、在大面积灾害事故现场，为确保侦检工作不出现遗漏，应采用哪种检测方法？（B）
A.单组多点检测
B.多点多组交叉检测
C.多组定点复合检测
D.随机抽样检测
419、现场警戒中，“维持秩序类警戒”的主要目的是什么？（C）
A.防止爆炸冲击波伤害
B.防止有毒物质泄漏
C.将救援作业区与无关人员进行隔离
D.控制火灾蔓延
420、根据国际标准，事故警戒区通常分为哪三个区域？（C）
A.重度危险区、中度危险区、轻度危险区
B.核心区、缓冲区、安全区
C.危险区（热区）、缓冲区（温和区）、安全区（冷区）
D.初期警戒区、现场处置警戒区、安全警戒区
421、对于小规模泄漏（固体扩散或液体呈点滴状、细流式泄漏），易燃可燃物泄漏事故的集结停车距离应不少于多少米？（B）
A.100m
B.300m
C.500m
D.1000m
422、侦检小组采取“Z”字型路线行进时，应按照什么顺序？（B）
A.下风-侧风-上风-侧风
B.上风-侧风-下风-侧风
C.侧风-上风-侧风-下风
D.上风-下风-侧风-上风
423、人员疏散时，对于大规模泄漏或扩散（如气体重大泄漏形成气体云），初始疏散距离应不少于多少米？（D）
A.300m
B.500m
C.800m
D.1000m
424、以下哪种情况适用于“防中毒类警戒”？（B）
A.现场有爆炸物或潜在爆炸危险
B.发生有毒物质泄漏
C.一般灾害事故处置
D.火灾现场
425、现场侦检的“贯穿始终”原则是指什么？（C）
A.只在事故初期进行检测
B.只在进入现场前检测一次
C.侦检工作应贯穿于整个事故急救的始终，定时检测并报告
D.只在堵漏作业前检测
426、以下哪项不属于危险化学品事故对人体的危害性？（D）
A.毒害性
B.高温或爆炸性
C.低温冻伤
D.放射性辐射
427、当空气中氧含量低于多少时，应采取二级防护？（B）
A.21%
B.19.5%
C.18%
D.16%
428、以下哪种防护装备属于呼吸保护类装备？（B）
A.消防员隔热防护服
B.正压式消防空气呼吸器
C.防化手套
D.消防腰斧
429、对于高毒性介质，在重度危险区应采取的防护等级是（C）。
A.三级
B.二级
C.一级
D.无需防护
430、进入低温危险化学品泄漏场所时，以下哪项防护措施是错误的？（D）
A.着棉衣、棉裤
B.用绳子扎紧通气口
C.佩戴正压式消防空气呼吸器
D.长时间滞留现场
431、伤员搜救应遵循的原则不包括（C）。
A.先抢后救
B.先救命后治伤
C.先轻伤后重伤
D.先分类后转运
432、以下哪种搜索方法是通过捕捉空气中人体散发的细微气味进行搜救？（C）
A.人工搜索
B.仪器搜索
C.搜救犬搜索
D.综合搜索
433、化学灼伤现场急救时，用大量流动清水冲洗创面的时间应至少为多少分钟？（C）
A.5分钟
B.10分钟
C.20~30分钟
D.60分钟
434、对于凝固汽油弹爆炸造成的燃烧，以下哪种自救措施是错误的？（C）
A.迅速隐蔽或利用衣物遮盖身体
B.待油点落尽后迅速解脱着火衣服
C.用手扑打火焰
D.迅速离开现场
435、低温冻伤现场急救时，受冻肢体应浸泡于多少度的热水中复温？（B）
A.25~30°C
B.38~43°C
C.50~55°C
D.60°C以上
436、以下哪项不是现场急救的基本原则？（C）
A.先救人后救物
B.先救命后疗伤
C.先治伤后救命
D.尽快送就近医疗部门治疗
437、转运伤员时，以下哪项措施是错误的？（C）
A.伤员转送前应与接收单位取得联系
B.危重伤员应在医疗监护下用急救型救护车转运
C.乘汽车转运时车速越快越好，以争取时间
D.头部位置应与行驶方向相反
438、对于吸入性中毒伤员，首先应采取的措施是（C）。
A.立即给予吸氧
B.立即进行人工呼吸
C.立即使中毒人员撤离中毒现场，移至空气新鲜处
D.立即注射解毒剂
439、当容器发生泄漏且损坏严重，既无法转移又无法修补时，应采取哪种泄漏源控制措施？（C）
A.关阀断料
B.外加包装
C.火炬放空
D.紧急停车
440、倒罐过程中，事故设备内的压力不能低于多少MPa，否则空气会倒灌入内形成爆炸性混合气体？（B）
A.0.05MPa
B.0.1MPa
C.0.2MPa
D.0.5MPa
441、以下哪种情况适用于点燃措施？（A）
A.泄漏物扩散不点燃将会引起严重后果，且无法实施有效堵漏
B.泄漏物为不燃气体
C.泄漏区域内仍有大量人员未撤离
D.泄漏物为强氧化剂
442、对于气体泄漏物，以下哪种处置方法适用于密度比空气小的气体（如氢气、甲烷）？（C）
A.喷雾稀释
B.点燃放空
C.放空
D.筑堤引流
443、对于液体泄漏物，以下哪种方法是通过加入固化剂使泄漏物转化成稳定形式？（B）
A.吸附法
B.固化法
C.中和法
D.收集输转法
444、带压堵漏的原理是利用什么力重建密封？（A）
A.机械力、黏结力、热应力、气体压力等外力
B.泄漏介质的压力
C.重力
D.电磁力
445、以下哪种堵漏方法适用于中低压介质的管道泄漏，通过将密封垫压在泄漏口处再套上卡箍止漏？（B）
A.塞楔法
B.卡箍法
C.支撑法
D.顶压法
446、强压注胶堵漏法适用的温度范围是多少？（B）
A.-50~200°C
B.-200~800°C
C.0~100°C
D.常温
447、以下哪种灭火原理是通过阻止助燃物进入燃烧区或用不燃物质稀释，使可燃物得不到足够的氧气而停止燃烧？（C）
A.隔离法
B.冷却法
C.窒息法
D.化学抑制法
448、扑救危险化学品火灾时，以下哪项原则是正确的？（C）
A.先灭火、后控制
B.先救物、后救人
C.先询情、后处理
D.冒险蛮干、不计后果
449、对于易燃可燃液体火灾，以下哪种灭火剂最适用？（B）
A.水
B.泡沫（水溶性有机溶剂用抗溶性泡沫）
C.二氧化碳
D.干粉
450、储存液化气的容器冷却强度应不小于多少？（B）
A.0.1L/（m²·s）
B.0.2L/（m²·s）
C.0.5L/（m²·s）
D.1.0L/（m²·s）
451、以下哪种堵漏方法适用于低压设备、容器、管道本体孔洞、裂缝，通过充气袋在带压气体作用下膨胀直接封堵？（B）
A.磁压堵漏法
B.气垫止漏法
C.焊补法
D.粘补法
452、紧急避险中，当建筑发生局部坍塌时，救援人员应采取什么姿势？（C）
A.站立姿势
B.迅速跑离
C.深入墙角，下蹲并用双手护住头部
D.仰卧姿势
453、以下哪种情况不应采用焊补堵漏法？（C）
A.焊接性能好的设备
B.介质温度较高的管道
C.易燃易爆场合
D.阀门泄漏
454、对于碱金属泄漏，严禁使用哪种覆盖方法？（C）
A.泡沫覆盖
B.合成膜覆盖
C.水覆盖
D.砂土覆盖
455、强压注胶堵漏工具主要由哪三部分组成？（A）
A.注胶工具、夹具、密封剂
B.手压泵、压力表、高压软管
C.卡箍、密封垫、紧固螺栓
D.磁铁、密封胶、胶黏剂
456、以下哪种吸附剂是从水中除去不溶性漂浮物最有效的吸附剂？（B）
A.天然有机吸附剂
B.活性炭
C.黏土
D.聚丙烯
457、磁压堵漏法适用于温度低于多少°C的泄漏？（A）
A.80°C
B.100°C
C.150°C
D.200°C
458、引流焊接法的原理是什么？（B）
A.直接焊接堵住泄漏口
B.利用金属可焊性，将装闸板阀的引流器焊在泄漏部位，泄漏介质由引流通道引出，待焊牢后关闭闸板阀切断泄漏
C.用胶水粘接引流器
D.用卡箍固定引流器
459、危险化学品事故现场监测的主要内容不包括以下哪项？（C）
A.可燃、有毒有害危险化学品的浓度、扩散情况
B.风向、风力、气温等气象数据
C.救援人员的个人隐私信息
D.装置、设施、建（构）筑物已经受到的破坏或潜在的威胁
460、查明毒物种类的初步判断方法不包括（C）。
A.从染毒症候判断
B.从色味判断
C.从伤员年龄判断
D.用pH试纸初步判断
461、以下哪种气体散发出苦杏仁味？（C）
A.氯气
B.硫化氢
C.氢氰酸
D.氨气
462、在检测染毒气体时，检测人员应如何站位？（C）
A.背风检测
B.顺风检测
C.迎风检测（上风方向）
D.任意方向
463、危险化学品事故现场监测要求的“灵敏”是指（B）。
A.监测仪器外观精美
B.能发现低浓度的有毒有害物质或快速反映事故成因的变化
C.监测人员反应快
D.监测速度快
464、洗消的作用不包括以下哪项？（B）
A.降低现场毒性
B.增加人员伤亡
C.缩小警戒区域
D.消除燃爆隐患
465、以下哪种洗消方法是通过酸和碱发生中和反应来消毒？（B）
A.氧化还原洗消法
B.中和洗消法
C.催化洗消法
D.络合洗消法
466、对于有机硫磷农药、军事毒剂等，在常温碱水溶液中几分钟内可水解完毕，这属于哪种洗消方法？（C）
A.中和洗消法
B.氧化还原洗消法
C.催化洗消法（碱催化反应）
D.燃烧洗消法
467、人员洗消的程序正确顺序是（B）。
A.更衣→喷淋→检测→送医院
B.检测→更衣→喷淋→检测→合格→更衣→送医院
C.喷淋→更衣→检测→送医院
D.检测→送医院→喷淋→更衣
468、以下哪种洗消剂适用于大面积洗消，价格较低，有效氯为28%~32%？（C）
A.三合二
B.一氯胺
C.漂白粉
D.二氯胺
469、反渗透洗消法主要用于什么对象的消毒？（C）
A.人员皮肤
B.服装装具
C.水源
D.空气
470、以下哪种洗消方法适用于精密仪器设备的消毒，利用热空气使毒剂蒸发？（B）
A.冲洗洗消法
B.蒸发洗消法（热空气洗消法）
C.吸附洗消法
D.机械转移洗消法
471、洗消可分为哪两个等级？（B）
A.初级洗消和高级洗消
B.局部洗消和全面洗消
C.快速洗消和彻底洗消
D.临时洗消和永久洗消
472、石灰固化的优点是什么？（B）
A.固化后的泄漏物稳定性极高
B.添加剂本身就是待处理的废物，可实现废物再利用，且来源广、价格低
C.不会对皮肤和肺产生腐蚀性
D.不需要转移固化后的大块产物
473、对于染毒人员的洗消，以下哪项顺序是正确的？（B）
A.先洗消青壮年，再洗消妇幼
B.先洗消伤员，再洗消器材装备
C.先洗消器材装备，再洗消人员
D.先洗消妇幼，再洗消伤员
474、修筑围堤拦截泄漏物时，如果泄漏发生在斜坡上，应修筑哪种形状的围堤？（C）
A.环形堤
B.直线形堤
C.V形堤
D.U形堤
475、以下哪种方法是通过向有害泄漏物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散？（B）
A.覆盖
B.稀释
C.低温冷却
D.固化
476、以下哪种冷冻剂温度最低，几乎能使所有易挥发性有害物（氢除外）在冷冻温度下蒸气压降至无害水平？（B）
A.二氧化碳
B.液氮
C.湿冰
D.干冰
477、对于陆地泄漏物，如果用中和法处理酸性泄漏物，常用的弱碱不包括（C）。
A.碳酸氢钠
B.碳酸钠
C.氢氧化钠（强碱）
D.碳酸钙
478、以下哪种方法适用于收容水体的溶性、沉降性泄漏物，也可用来控制因挖掘作业而引起的浑浊？（B）
A.表面水栅
B.密封水栅
C.撇取器
D.堰式撇取器
479、使用土壤密封剂避免泥土和地下水污染时，常用的反应性密封剂不包括（D）。
A.环氧树脂
B.脲/甲醛
C.脲烷
D.沥青（不反应性）
480、对于大型液体泄漏，为减少泄漏液体的挥发，降低危害，可用哪种泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内？（B）
A.离心泵
B.隔膜泵
C.齿轮泵
D.真空泵
481、以下哪种固化剂是通过胶凝作用使泄漏物形成固体凝胶体，从而使泄漏物固化？（B）
A.水泥
B.凝胶
C.石灰
D.活性炭
482、挖掘法收容泄漏物时，以下哪种情况不适合选择挖掘清除？（C）
A.含有低毒泄漏物的小泄漏区
B.泄漏物对饮用水的供应区有极大危害
C.污染物已从泄漏现场渗漏出去
D.仅用泵抽不能完全清除污染物
483、对于水体泄漏物，以下哪种方法建议不使用中和法处理？（C）
A.强酸泄漏
B.强碱泄漏
C.非常弱的酸和非常弱的碱泄漏，pH值能维持在6~9之间
D.重金属离子泄漏
484、以下哪种信息发布渠道具有信息发布的快速及时性、广泛的互动性、多种形式的传播等特点？（C）
A.电视广播
B.报刊杂志
C.互联网
D.政府公告
485、信息发布工作应遵循的要求不包括（D）。
A.权威性
B.真实性
C.及时性
D.保密性（隐瞒不报）
486、以下哪种信息发布方式有利于公众了解应急救援的真相，抑制各种谣言、猜测的滋生？（C）
A.小道消息
B.网络传言
C.政府公告和新闻发布会
D.个人微博
487、舆情控制中，以下哪项措施是错误的？（D）
A.成立舆情控制小组
B.收集分析信息
C.与网络、传统媒体进行有效沟通
D.隐瞒事故真相，不发布任何信息
488、在手机网络技术普及的趋势下，以下哪项不是手机信息传播的特殊性？（B）
A.信息获取和传播方式快捷、多样
B.公众参与度低
C.短信功能可使应急救援信息得以快捷方便地传播
D.任何人可通过QQ、微信等快速传播信息
489、危险化学品事故现场处置完毕，由谁发布救援行动结束指令（C）。
A.事故单位负责人
B.现场指挥员
C.总指挥部
D.政府宣传部门
490、清理现场不包括以下哪个环节？（D）
A.清理洗消
B.人员清点
C.装备清点
D.事故责任认定
491、移交现场时，以下哪项做法是错误的？（D）
A.告知受灾单位或个人有关要求和注意事项
B.填写现场移交情况记录表
C.未经许可，任何单位和个人不得擅自进入保护区域
D.立即允许所有人员进入现场清理废墟
492、应急救援任务完成后，以下哪项不是恢复战备的要求？（D）
A.迅速组织人员归队
B.及时补充油料和灭火药剂
C.立即开展车辆和装备器材的维护保养
D.立即放假休息，无需报告
493、以下哪项是现场移交时需要记录的内容？（B）
A.救援人员的个人隐私信息
B.灾害事故地质、灾情性质、灾情规模、处置经过、抢救人员或物资情况以及报警人姓名、报警电话、接警时间等
C.事故单位的商业机密
D.救援人员的家庭住址
494、事故响应程序中，调集救援力量属于哪个阶段？（A）
A.预案启动
B.方案制定
C.方案实施
D.响应结束
495、事故处置行动程序的核心任务是（C）。
A.制定方案
B.调集力量
C.按照方案处置事故
D.发布信息
496、II级响应的死亡人数标准是（B）。
A.30人以上
B.10~29人
C.3~9人
D.3人以下
497、侦检应遵循的原则不包括（B）。
A.先定性后定量
B.先检测后识别
C.检测与救生同步
D.及时、准确、全面
498、现场警戒中，防中毒类警戒适用于（B）。
A.有爆炸危险
B.有毒物质泄漏
C.一般灾害事故
D.火灾现场
499、小规模易燃可燃物泄漏的集结停车距离不少于（B）。
A.100m
B.300m
C.500m
D.1000m
500、侦检小组行进路线应为（B）。
A.下风-侧风-上风
B.上风-侧风-下风-侧风
C.任意方向
D.顺风方向
501、大规模泄漏或扩散的初始疏散距离不少于（D）。
A.300m
B.500m
C.800m
D.1000m
502、空气中氧含量低于多少时应采取二级防护？（B）
A.21%
B.19.5%
C.18%
D.16%
503、一级防护适用于什么情况？（B）
A.泄漏介质已知且无毒
B.泄漏介质未知或高度危险
C.泄漏量小
D.室外空旷地带
504、硫化氢中毒急救时，忌用哪种人工呼吸方式？（A）
A.口对口人工呼吸
B.胸外按压
C.机械通气
D.高压氧治疗
505、伤员搜救应遵循的原则是（B）。
A.先轻伤后重伤
B.先重伤后轻伤
C.先转运后分类
D.先治疗后抢救
506、转运伤员时，车速应（B）。
A.越快越好
B.平稳、减少颠簸
C.保持高速
D.匀速慢行
507、危险化学品泄漏处置中，若泄漏物为易燃易爆性，首要措施是（B）。
A.立即用水冲洗
B.严禁火种、切断电源
C.立即进入现场堵漏
D.启动排风系统
508、进入危险化学品泄漏现场进行应急处理时，必须（B）。
A.单独行动
B.有监护人，必要时水枪掩护
C.使用手机联系指挥中心
D.立即关闭所有电源
509、带压堵漏的原理是（B）。
A.降低介质压力
B.施加大于泄漏介质压力的外力
C.提高介质温度
D.减少介质流速
510、倒罐过程中，事故设备内压力不能低于多少MPa？（B）
A.0.05
B.0.1
C.0.2
D.0.5
511、卡箍法适用于什么类型的泄漏？（B）
A.高压气体
B.中低压管道
C.高温介质
D.腐蚀性液体
512、扑救爆炸物品火灾时，水流应采用（C）。
A.直射
B.喷雾
C.吊射
D.间歇喷射
513、磁压堵漏法适用于温度低于多少℃的泄漏？（A）
A.80℃
B.100℃
C.150℃
D.200℃
514、引流焊接法的原理是（B）。
A.直接焊接堵漏
B.先引流后焊接关闭
C.用胶水粘接
D.用卡箍固定
515、正压式消防氧气呼吸器，当氧气瓶内氧气存量剩下贮气量的（A），报警器以大于70dB的声强鸣响。
A.25%

B.20%

C.30%

D.15%

516、洗消的作用不包括（B）。
A.降低现场毒性
B.增加人员伤亡
C.缩小警戒区域
D.消除燃爆隐患
517、人员洗消的正确顺序是（B）。
A.喷淋→更衣→送医
B.检测→更衣→喷淋→检测→合格→更衣→送医
C.更衣→检测→喷淋→送医
D.检测→送医→喷淋
518、修筑围堤时，若泄漏发生在斜坡上，应修筑哪种形状的围堤？（C）
A.环形堤
B.直线形堤
C.V形堤
D.U形堤
519、挖掘法适用于什么情况？（B）
A.泄漏物已扩散至地下水
B.泄漏物集中在地表
C.泄漏物为气体
D.泄漏量极小
520、液化石油气（LPG）气态密度至少约为空气的多少倍？（A）
A.1.5倍
B.2.0倍
C.0.8倍
D.2.5倍
521、液化石油气与空气混合物的爆炸浓度极限为（B）。
A.1.0%~8.0%
B.1.7%~9.7%
C.2.5%~15.0%
D.5.0%~20.0%
522、液化石油气的最小点火能量小于多少？（C）
A.0.1mJ
B.0.4mJ
C.1.0mJ
D.2.0mJ
523、液化石油气的电阻率约为（C）。
A.10⁶~10⁸ Ω·cm
B.10⁸~10¹⁰ Ω·cm
C.10¹¹~10¹⁴ Ω·cm
D.10¹⁵~10¹⁸ Ω·cm
524、1kg液化石油气全部气化后，若以2%浓度计算，可组成多少立方米的爆炸性气体？（B）
A.10m³

B.25m³

C.50m³

D.100m³

525、液化石油气泄漏时，在泄漏口附近形成局部低温的主要原因是（A）。
A.液化石油气气化吸热
B.环境温度骤降
C.液态气体膨胀做功
D.水蒸气凝结吸热
526、液化石油气管道泄漏事故现场警戒区边界浓度值通常设定为（B）。
A.0.17%（爆炸下限的10%）
B.0.34%（爆炸下限的20%）
C.0.50%（爆炸下限的30%）
D.1.00%（爆炸下限的60%）
527、进入液化石油气重危区的人员应实施的防护等级为（B）。
A.一级防护（全密封式防化服）
B.二级防护
C.三级防护
D.四级防护
528、实施主动点燃液化石油气的条件不包括（C）。
A.管道受损泄漏，无法关阀断源
B.不点燃必定带来更严重的灾难性后果
C.现场气体扩散已达到大范围爆炸浓度
D.点燃后导致稳定燃烧、危害程度减小
529、液化石油气管道泄漏事故处置中，严禁使用的灭火剂是（C）。
A.喷雾水
B.中倍数泡沫
C.直流水直接冲击泄漏部位
D.惰性气体
530、丙烷在25℃时的饱和蒸气压约为（C）。
A.0.476 MPa
B.0.731 MPa
C.0.954 MPa
D.1.215 MPa
531、液化石油气泄漏事故现场，重危区人员携带通信工具的要求是（B）。
A.可使用普通手机
B.严禁携带移动电话和非防爆通信、照明工具
C.可使用防爆对讲机，无需限制
D.可使用普通照明工具
532、在常压下，氮气的液化温度为（A）。
A.-196.56°C
B.-100°C
C.-50°C
D.0°C
533、1m³的液氮在21°C条件下可膨胀至多少立方米的纯气态氮？（C）
A.169m³

B.349m³

C.696m³

D.1000m³

534、当空气中氧气含量降低到多少以下时，会导致人体缺氧窒息？（C）
A.23.5%
B.21%
C.19.5%
D.15%
535、人体皮肤直接接触液氮超过多长时间会造成不可逆转的冻伤？（C）
A.0.5秒
B.1秒
C.2秒
D.5秒
536、液氮储罐泄漏时，救援人员应佩戴的呼吸防护装备是（B）。
A.过滤式防毒面具
B.自给正压式呼吸器
C.简易防尘口罩
D.活性炭口罩
537、液氮储罐阀门、法兰密封处泄漏时，可采用的临时堵漏方法是（B）。
A.直接用木楔封堵
B.用湿棉被包住泄漏点，用水喷射冷却使之凝固成冰
C.使用电焊焊接
D.使用塑料布包裹
538、液氮的主要危险特性不包括（A）。
A.易燃易爆性
B.低温冻伤性
C.窒息性
D.体积急剧膨胀性
539、液氮泄漏事故现场，救援人员应撤离至（C）。
A.下风处
B.侧风处
C.上风处
D.低洼处
540、工业浓硫酸的质量分数通常为（B）。
A.75%左右
B.98.3%
C.50%
D.30%
541、浓硫酸的密度约为（C）。
A.1.0 g/cm³

B.1.4 g/cm³

C.1.84 g/cm³

D.2.0 g/cm³

542、浓硫酸与水接触时的溶解热为（C）。
A.20.9 kJ/mol
B.46.0 kJ/mol
C.92.1 kJ/mol
D.150 kJ/mol
543、硫酸储罐泄漏事故的现场警戒范围通常为（B）。
A.10~25m
B.25~150m
C.200~500m
D.1000m以上
544、深入硫酸泄漏现场实施侦检、堵漏的处置人员应实施的防护等级为（A）。
A.一级防护（全密封式防化服）
B.二级防护
C.三级防护
D.一般防护
545、中和泄漏硫酸时，理论上中和1单位硫酸需要氢氧化钠（NaOH）的量约为（A）。
A.0.81
B.1.08
C.1.02
D.0.76
546、硫酸储罐发生砂眼泄漏时，应采用的堵漏方法是（A）。
A.使用螺丝钉加粘合剂旋入泄漏孔
B.直接用湿棉被包裹
C.使用电焊补焊
D.用塑料布覆盖
547、硫酸泄漏事故处置结束后，对污染器材进行洗消应使用（C）。
A.清水冲洗
B.酸性水溶液
C.碱性的开花或喷雾水流
D.有机溶剂
548、发烟硫酸泄漏时可能挥发出的有毒气体是（A）。
A.SO₃

B.CO
C.H₂S
D.CH₄

549、硫酸泄漏事故现场，水枪阵地应设置在（C）。
A.泄漏源下风向
B.泄漏源侧下风向
C.泄漏源上风向或侧上风向的较高处
D.泄漏源正对面
550、电石的化学名称和化学式分别为（A）。
A.碳化钙，CaC₂

B.碳酸钙，CaCO₃

C.氧化钙，CaO
D.氢氧化钙，Ca（OH）₂

551、电石遇水反应生成的易燃易爆气体是（B）。
A.甲烷
B.乙炔（C₂H₂）
C.乙烯
D.丙烯
552、乙炔在空气中的爆炸极限为（B）。
A.1.7%~9.7%
B.2.5%~82%
C.5%~15%
D.12.5%~74.2%
553、工业电石中含有的杂质，遇水时除生成乙炔外还会产生剧毒气体砷化氢（AsH₃）和磷化氢（PH₃），这些杂质是（A）。
A.砷化钙（Ca₃As₂）和磷化钙（Ca₃P₂）
B.砷化铁和磷化铁
C.砷酸钙和磷酸钙
D.硫化钙和硫化铁
554、根据危险化学品分类，电石属于（A）。
A.第4.3类遇湿易燃物品
B.第2.1类易燃气体
C.第8类腐蚀品
D.第5.1类氧化剂
555、电石火灾事故扑救时，严禁使用的灭火剂是（C）。
A.干粉
B.干砂
C.水及含水灭火剂
D.碳酸钙
556、电石泄漏事故处置中，对散落的电石应首先采取的措施是（B）。
A.直接用水冲洗
B.用塑料布或帆布覆盖，避免扬尘和接触水分
C.立即装入铁制容器
D.用湿棉被覆盖
557、电石生产过程中，电石炉内的冶炼温度高达（D）。
A.500°C
B.1000°C
C.1500°C
D.2300°C
558、电石泄漏事故处置中，若直接用水与电石反应进行处置，反应后的废液应如何洗消？（B）
A.直接排放
B.用低浓度盐酸等酸性溶液中和
C.用浓硫酸中和
D.用液碱中和
559、电石事故处置后产生的电石渣（主要成分为氢氧化钙），量大时可运至何处作为中和剂使用？（B）
A.食品加工厂
B.有酸性废水废气排出的单位（如印染厂、硫酸厂等）
C.居民生活垃圾场
D.直接倾倒至河流
560、丙烷在空气中的爆炸浓度极限为（B）。
A.1.0%~8.0%
B.2.1%~9.5%
C.2.5%~15.0%
D.5.0%~20.0%
561、液化石油气储存时，禁忌物是强氧化剂和（B）。
A.强还原剂
B.卤素
C.强酸
D.强碱
562、浓硫酸遇水剧烈放热，其溶解热为（C）。
A.20.9 kJ/mol
B.46.0 kJ/mol
C.92.1 kJ/mol
D.150 kJ/mol
563、电石火灾扑救中，严禁使用哪种灭火剂？（C）
A.干粉
B.干砂
C.水
D.碳酸钙
564、消防头盔帽箍的调节范围，大号为多少？（B）
A.510~570mm
B.560~640mm
C.470~530mm
D.600~680mm
565、关于正压式空气呼吸器的使用，下列说法错误的是：（D）。
A.气瓶压力不低于25兆帕
B.面罩佩戴后需检查气密性
C.使用完毕后应及时清洁保养
D.气瓶开关无需完全打开
566、一级（重型）防化服与二级（轻型）防化服的主要区别在于：（B）。
A.材质厚度不同
B.正压式消防空气呼吸器的佩戴方式（内置式vs外置式）
C.防化手套的材质不同
D.防护靴的颜色不同
567、消防员隔热防护服的外层面料通常采用什么材料以反射辐射热？（C）
A.芳纶纤维
B.纯棉布复合聚四氟乙烯
C.铝箔复合阻燃织物
D.PVC涂层
568、特级化学防护服在染有军用生化毒剂的事故现场使用后，应如何处理？（C）
A.清洗后继续使用
B.经严格冲洗洗消后再次使用
C.按不同毒剂处理的销毁程序予以销毁
D.仅作晾晒处理
569、消防用防坠落装备不包括以下哪项？（D）
A.消防安全绳
B.消防安全腰带
C.消防防坠落辅助设备
D.消防腰斧
570、关于防化手套的使用，下列说法正确的是：（C）。
A.乳胶手套可接触强氧化酸（如硝酸）
B.接触强氧化酸后无需观察手套状态
C.使用前需吹气检查是否漏气
D.橡胶手套用后可直接暴晒晾干
571、灭火防护服洗涤时，下列哪种做法是正确的？（C）
A.使用含氯漂白剂
B.使用沸水浸泡
C.使用中性洗涤液
D.火烘烤干燥
572、抢险救援头盔与消防头盔相比，一般不强调下列哪项性能？（D）
A.冲击吸收性能
B.耐穿透性
C.电绝缘性
D.耐热性能
573、空气呼吸器使用过程中，当发现气瓶压力不足或听见余气报警装置报警时，应：（B）。
A.继续作业直至气瓶耗尽
B.及时撤离作业现场
C.关闭气瓶开关检查
D.加大呼吸频率
574、漏电探测仪对哪种电不起作用？（B）
A.交流电
B.直流电
C.高压电
D.低压电
575、电子气象仪不能检测下列哪项参数？（C）
A.风向、风速
B.气压
C.辐射剂量
D.温度、湿度
576、红外测温仪的测温范围通常为：（B）。
A.-50°C~200°C
B.-20°C~450°C
C.0°C~100°C
D.20°C~200°C
577、M40硫化氢检测仪主要用于检测：（C）。
A.氧气浓度
B.可燃气体
C.硫化氢（H₂S）浓度
D.一氧化碳
578、有毒气体探测仪的氧气探头更换周期为：（C）。
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
579、便携危险化学品检测片的使用寿命（室温下）通常为：（C）。
A.6个月
B.1年
C.2年（磷化氢为6个月）
D.5年
580、关于红外热像仪，下列说法错误的是：（D）。
A.可在黑暗、浓烟条件下观测火源
B.可用于寻找被困人员
C.可视波长为8~14μm
D.必须接触被测物体表面才能测温
581、无齿锯（动力锯）主要以什么为动力源？（B）
A.电动机
B.两冲程汽油发动机
C.液压马达
D.压缩空气
582、机动链锯启动前，必须将刹车推至什么位置？（B）
A.后方（松开位置）
B.前方（停止位置）
C.中间位置
D.任意位置
583、混凝土链锯切割墙体时，正确的切割顺序是：（B）。
A.先上边，再两边，最后下边
B.先下边，然后两边，最后上边
C.先中间，向两边扩展
D.任意顺序均可
584、液压动力站使用的液压油类型为：（B）。
A.普通机油
B.航空液压油
C.齿轮油
D.柴油
585、关于无齿锯的操作，下列说法错误的是：（C）。
A.切割时锯片要垂直于被切割物平面
B.物体即将切割完毕时要保持身体重心
C.可以在半径5米内有非操作人员的情况下作业
D.禁止超过肩高使用无齿锯
586、电动破拆工具套组中，直剪刀的切割力（于缺口位）不小于：（C）。
A.50KN
B.100KN
C.200KN
D.300KN
587、机动链锯主要用于切割：（C）。
A.金属材料
B.混凝土结构
C.木质结构
D.玻璃
588、水罐消防车根据水泵安装位置不同，可分为中置泵式和：（B）。
A.前置泵式
B.后置泵式
C.侧置泵式
D.底置泵式
589、使用消火栓水时，若采用吸水管取水，吸水管另一端应与消火栓的哪个部位连接？（B）
A.进水口
B.出水口（>φ100mm）
C.排气阀
D.压力表接口
590、泡沫消防车使用环泵式比例混合器时，若水源为消火栓等压力水源，应如何处理？（B）
A.直接接入环泵式比例混合器
B.压力水必须先加入水罐减压后再供环泵式比例混合器使用
C.无需特殊处理
D.只能使用天然水源
591、消防水带按承受工作压力分类，不包括下列哪项？（C）
A.0.8MPa
B.1.0MPa
C.1.5MPa
D.2.5MPa
592、直流水枪扑救室内一般火灾时，有效射程不宜小于：（B）。
A.7m
B.10m
C.15m
D.17m
593、关于直流喷雾水枪，下列说法正确的是：（C）。
A.第I类为定流量导流式
B.第II类为变流量导流式
C.第III类为可调流量导流式
D.第IV类为手动调节式
594、低倍泡沫枪的喷射泡沫倍数一般为：（A）。
A.小于10倍
B.20-50倍
C.100-1000倍
D.大于1000倍
595、高倍泡沫发生器在哪种情况下需要配置较高风压的轴流风机？（B）
A.一般场所
B.矿道等需要远距离输送泡沫的情况
C.小型油罐火灾
D.室内火灾
596、分水器的主要材料通常采用：（B）。
A.铸铁
B.铝硅合金
C.不锈钢
D.塑料
597、泡沫钩管适用于扑救什么类型的火灾？（B）
A.大型油罐火灾
B.未设固定泡沫灭火装置的小型油罐火灾
C.流淌液体火灾
D.气体火灾
598、木质堵漏楔通常由什么木材制成？（B）
A.橡木
B.白松木
C.红木
D.竹木
599、无火花工具的铍青铜硬度应达到：（B）。
A.HRC>25
B.HRC>35
C.HRC>45
D.HRC>55
600、外封式堵漏袋的堵漏压力一般为：（B）。
A.0.05MPa
B.0.14MPa
C.0.5MPa
D.1.0MPa
601、金属堵漏套管可承受的介质温度范围为：（B）。
A.-30°C~100°C
B.-70°C~150°C
C.-20°C~80°C
D.0°C~200°C
602、捆扎式堵漏工具适用的封堵压力为：（B）。
A.≤0.5MPa
B.≤1MPa
C.≤2MPa
D.≤5MPa
603、救援三角架的最大荷载（配电动绞盘时）为：（C）。
A.100kg
B.160kg
C.200kg
D.250kg
604、躯（肢）体固定气囊采用什么材料制成？（B）
A.橡胶
B.PVC材料
C.帆布
D.金属
605、多功能担架的承重不小于：（C）。
A.50kg
B.80kg
C.120kg
D.200kg
606、关于救援三角架的使用，下列说法错误的是：（C）。
A.安装完成后需检查锁紧螺栓
B.升降时速度不可太快
C.吊索穿过滑轮即可，无需固定
D.需配合绞盘使用
607、强酸、碱清洗剂的主要成分是：（B）。
A.碳酸氢钠
B.敌腐特灵（Diphotérine）
C.次氯酸钠
D.氢氧化钠
608、公众洗消站可在多长时间内安装完毕？（B）
A.60秒
B.180秒
C.300秒
D.600秒
609、单人洗消帐篷的重量一般为：（B）。
A.1kg
B.4kg
C.10kg
D.20kg
610、100mL强酸、碱清洗剂适用于多大面积的化学品体表面积溅触清洗？（A）
A.约脸部大小的面积（4.5%体表面积）
B.约整只手臂或腿部大小的面积（9%体表面积）
C.约躯干前侧面积
D.约全身面积
611、车用消防泵引水泵（滑片引水泵）空运转时间不宜超过：（B）。
A.1分钟
B.3分钟
C.5分钟
D.10分钟
612、水罐消防车水泵使用海水、污水等水源后，应如何处理？（B）
A.无需处理
B.及时用清水运行水泵数分钟清洗
C.用洗涤剂清洗
D.拆卸清洗
613、关于危险化学品燃爆危害中的爆炸碎片破坏作用，下列说法正确的是（A）。
A.爆炸碎片一般可在100～500 m范围内飞散并造成危害
B.爆炸碎片仅在爆炸中心1米内具有杀伤力
C.碎片击穿墙壁后能量即耗尽，不再具有危险性
D.碎片破坏属于间接破坏作用，危害较小
614、危险化学品造成高铁血红蛋白症时，患者常出现的症状不包括（C）。
A.头晕、胸闷、乏力
B.意识障碍和昏迷
C.皮肤黏膜呈樱红色
D.血液携氧能力严重下降
615、下列哪种物质属于典型的化学窒息性物质（C）。
A.氮气
B.二氧化碳
C.一氧化碳
D.氦气
616、关于爆炸品敏感度的影响因素，下列说法错误的是（A）。
A.起爆能与敏感度成正比
B.温度升高通常会使炸药敏感度升高
C.杂质对炸药敏感度有很大影响
D.炸药密度增大通常会使敏感度有所下降
617、根据国家标准，易燃液体的闪点判定标准为（A）。
A.闭杯闪点不高于60.5℃或开杯闪点不高于65.6℃
B.闭杯闪点不高于65.6℃或开杯闪点不高于60.5℃
C.闭杯闪点不高于55℃或开杯闪点不高于60℃
D.闭杯闪点不高于70℃或开杯闪点不高于75℃
618、下列关于气体特性的说法，正确的是（B）。
A.所有气体都比空气轻，泄漏后向上扩散
B.多数气体比空气重，泄漏后往往沉积于低洼处
C.气体扩散性与空气密度无关
D.高压气体喷出时不会产生静电
619、遇水放出易燃气体的物质与酸反应的特点是（B）。
A.反应温和，不易燃
B.反应比遇水时更加剧烈，极易引起燃烧爆炸
C.反应生成无害的盐和水
D.反应速率与遇水时基本相同
620、根据《中华人民共和国危险化学品安全法》，危险化学品的定义是指（C）。
A.仅具有爆炸、易燃性质的化学品
B.仅具有毒害、腐蚀性质的化学品
C.具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、生态环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品
D.仅具有放射性、致病性的化学品
621、危险化学品事故的特点不包括（B）。
A.突发性、复杂性
B.简单性、可预测性
C.严重性、持久性
D.群体性、社会性
622、危险化学品专项应急预案编制的依据不包括（B）。
A.有关法律、法规、规章和标准
B.同行业其他企业的机密技术资料
C.本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况
D.应急资源和应急能力情况
623、应急演练组织开展的基本原则包括（D）。
A.符合相关规定
B.切合企业实际
C.注重能力提高
D.以上都是
624、应急响应的首要任务是（B）。
A.抢救财产
B.控制危险源和抢救受害人员
C.清理现场
D.事故调查与责任追究
625、氯气泄漏事故现场，小量泄漏的初始隔离半径一般为（C）。
A.50 m
B.100 m
C.150 m
D.300 m
626、进入危险化学品泄漏现场进行侦察检测时，侦察小组人员应不少于（B）。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
627、关于现场洗消的原则，下列说法错误的是（D）。
A.及时、彻底、有效
B.先重后轻
C.先洗消后清理
D.仅对受污染人员进行洗消，装备无需洗消
628、有毒气体泄漏现场，人员防护应重点保护的人体部位不包括（D）。
A.呼吸系统
B.眼睛
C.皮肤
D.骨骼系统
629、现场监测的主要目的不包括（C）。
A.确定危险物质种类和浓度
B.确定污染范围
C.为事故责任追究提供直接证据
D.为救援决策提供科学依据
630、救援结束后，现场清理工作的首要步骤是（C）。
A.立即拆除所有救援设备
B.对现场进行彻底洗消
C.清点人员和装备，确认无遗漏
D.立即恢复生产作业
631、信息发布应遵循的原则是（A）。
A.依法发布、及时准确、主动引导
B.隐瞒不报，避免恐慌
C.随意发布，无需审核
D.只向领导汇报，不对外公开
632、液化石油气储罐火灾中，若火焰呈橘黄色发亮且伴有冒烟，表明（B）。
A.燃烧完全，状态稳定
B.燃烧不完全，存在爆炸危险
C.储罐即将熄灭
D.温度过低，燃烧不充分
633、氨气泄漏事故现场，下列做法错误的是（B）。
A.在上风方向停留
B.进入低洼处搜救被困人员
C.佩戴正压自给式呼吸器
D.穿防静电隔热服
634、苯泄漏事故中，下列灭火剂选择错误的是（D）。
A.泡沫
B.干粉
C.二氧化碳
D.直流水
635、液氨储罐发生大量泄漏时，疏散距离应至少为（D）。
A.100 m
B.300 m
C.500 m
D.800 m
636、液化石油气槽车泄漏时，采用注水升浮法的主要作用是（B）。
A.直接灭火
B.将液化石油气浮到裂口以上，使水从破裂口流出
C.降低环境温度
D.稀释可燃气体浓度
637、氨气中毒人员急救时，眼睛接触的处理方法是（B）。
A.用干布擦拭
B.立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟
C.闭眼休息，等待自愈
D.涂抹抗生素眼膏
638、苯属于下列哪类危险化学品（B）。
A.易燃气体
B.易燃液体
C.氧化剂
D.腐蚀品
639、液化石油气储罐发生爆炸前可能出现的征兆不包括（D）。
A.火焰颜色由红变白
B.发出刺耳的哨声
C.罐体剧烈抖动
D.火焰高度明显降低
640、正压式空气呼吸器的气瓶额定工作压力一般为（C）。
A.5～10 MPa
B.15～20 MPa
C.28～30 MPa
D.50 MPa以上
641、下列属于侦检类装备的是（B）。
A.液压扩张器
B.有毒气体检测仪
C.机动链锯
D.救生抛投器
642、进入高浓度硫化氢环境应佩戴的呼吸防护装备是（C）。
A.防尘口罩
B.过滤式防毒面具
C.正压式空气呼吸器
D.医用外科口罩
643、堵漏类装备的主要用途是（B）。
A.破拆建筑物
B.对泄漏容器实施堵漏作业
C.检测有毒气体浓度
D.扑灭初期火灾
644、洗消装备的主要功能不包括（D）。
A.对受污染人员进行洗消
B.对受污染装备进行洗消
C.对受污染地面进行洗消
D.直接用于灭火战斗
645、关于防化服的选用，下列说法错误的是（D）。
A.气密性防化服主要用于防护气体和蒸气类化学物质
B.液密性防化服主要用于防护液态化学品
C.粉尘致密型防化服主要用于防护粉尘
D.一般工作服可用于防护高浓度有毒气体
646、下列哪种装备不属于破拆类装备（C）。
A.液压剪扩器
B.无齿锯
C.起重气垫
D.机动链锯
647、关于救生类装备的使用，下列说法错误的是（A）。
A.救生装备只能用于水上救援
B.救生抛投器可用于远距离投送救生器材
C.缓降器可用于高楼逃生救援
D.使用前应检查装备完好性
648、扑救易燃液体火灾时，不宜使用的灭火方式是（A）。
A.直流水枪冲击液体表面
B.泡沫灭火装置覆盖
C.干粉灭火器
D.二氧化碳灭火器
649、防化学品手套的主要防护对象是（A）。
A.化学品腐蚀和渗透
B.机械割伤
C.高温烫伤
D.电击伤害
650、处置浓硫酸泄漏事故时，最适合的防护装备组合是（A）。
A.正压式空气呼吸器+气密性防化服+堵漏工具
B.防尘口罩+隔热服+水枪
C.过滤式防毒面具+一般工作服+铁锹
D.医用口罩+雨衣+扫把
651、危险化学品爆炸时，冲击波的破坏作用主要体现在（B）。
A.直接引燃周围可燃物
B.产生高温高压气体挤压周围空气形成冲击波
C.产生大量有毒气体
D.破坏容器本身
652、下列哪项不属于危险化学品对健康的危害（D）。
A.对皮肤的刺激和腐蚀
B.对眼部的损伤
C.对神经系统的麻醉
D.对建筑结构的腐蚀
653、关于爆炸品的敏感度，下列说法正确的是（C）。
A.起爆能越大，敏感度越高
B.温度升高，敏感度降低
C.杂质可能提高敏感度
D.密度越大，敏感度越高
654、下列气体中，属于典型化学窒息性气体的是（C）。
A.二氧化碳
B.氮气
C.一氧化碳
D.氦气
655、下列哪项不是影响爆炸品敏感度的因素（B）。
A.化学结构
B.环境湿度
C.杂质
D.密度
656、针对危险化学品泄漏事故，应急预案明确规定应首先采取的核心处置原则是（A）。
A.立即组织人员撤离并救治伤员，疏散无关人员至安全区域
B.迅速确定泄漏点位置，立即实施堵漏作业
C.启动环境监测程序，评估对周边环境的影响程度
D.组织抢险队伍穿戴防护装备，进入现场收集泄漏物
657、根据泄漏事故响应分级标准，以下哪类事故应启动一级响应程序（C）。
A.造成1人轻伤且泄漏量小于100升的轻微泄漏事故
B.造成设备局部损坏但无人员受伤的较大泄漏事故
C.造成重大人员伤亡或需要请求油田单位协助控制的特大事故
D.仅对施工质量产生影响且现场可快速控制的轻微事故
658、在泄漏事故现场处置组织架构中，负责“对进入危险区域的人员检查防护设备是否齐全、完整”的职能小组是（A）。
A.警戒组
B.通讯组
C.抢险组
D.后勤保障组
659、应急结束的根本性判定条件是（B）。
A.泄漏源已完全封堵，现场无新的危险化学品泄漏
B.受伤人员得到妥善救治，泄漏源已治理，泄漏物已处理且不威胁人员、设备、环境安全
C.现场应急指挥小组已编写完成应急抢险报告
D.分公司已完成现场秩序维护和水电供应恢复工作
660、泄漏事故专项应急预案规定，现场应急指挥小组的职责不包括（A）。
A.负责监督检查各单位应急物资储备情况
B.负责召集相关人员讨论制定现场应急处置方案
C.负责协调公司应急物资，保障物资供应
D.负责向应急办公室上报应急方案及汇报现场应急情况
661、对于化学性皮肤灼伤事故，若灼伤物为强酸，现场应急处置应采用（A）。
A.立即用2-3%碳酸氢钠溶液中和冲洗
B.立即用稀醋酸或2%硼酸溶液中和冲洗
C.直接用大量清水冲洗20-30分钟后涂抹油膏
D.立即用生理盐水冲洗后包扎伤口
662、氰化物中毒急救时，关于亚硝酸异戊脂的使用方法，正确的是（A）。
A.在现场立即打开亚硝酸异戊脂，吸入15-30秒，时隔2-3分钟再吸一次，一般不超过两支
B.持续吸入亚硝酸异戊脂直至中毒者恢复自主呼吸
C.仅在运送医院途中使用，现场不宜使用
D.与人工呼吸同步进行，通过口对口方式给药
663、针对中毒人员的皮肤接触处置，标准程序要求（A）。
A.立即脱去污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗，如有不适应立即就医
B.直接用大量清水冲洗15分钟后涂抹中和药剂
C.保持现场体位不动，等待专业医护人员处置
D.立即将患者转移至通风处，不做其他处理尽快送医
664、扑救危险化学品火灾时，应遵循的基本战术原则是（A）。
A.按照先控制、后消灭，先人身、后设备的原则，最大限度减少人员伤亡和财产损失
B.首先集中力量消灭明火，再考虑人员疏散和设备保护
C.优先保护重点生产设备，确保生产装置不受损坏
D.先进行环境监测，确认无污染风险后再组织灭火
665、当要害（重点）部位发生火灾爆炸且存在有毒有害气体泄漏时，首要的处置措施是（A）。
A.采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入，并进行有毒有害气体监测，加强救援人员个人防护
B.立即组织人员进入现场抢救重要物资和设备
C.迅速关闭所有工艺流程，停止一切生产活动
D.立即启动全厂人员疏散程序，撤离至厂外集合点
666、油品储存设施发生火灾时，为防止发生沸溢和喷溅等突发情况，应确保（A）。
A.有足够数量的灭火用水、泡沫液、消防车辆
B.立即切断所有电源，停止一切电气设备运行
C.迅速将储存设施内油品全部转移清空
D.组织人员近距离观察火势，及时发现异常征兆
667、危险化学品输送管道泄漏发生火灾时，应立即采取的措施是（A）。
A.立即停输，关闭管道泄漏点两侧的截断阀
B.保持输送压力，防止回火进入管道内部
C.立即向管道内注入灭火剂，尝试扑灭内部火焰
D.组织人员开挖管道，直接对泄漏点进行焊接修补
668、关于应急演练“真实程度”的确定，正确的说法是（A）。
A.必须在计划早期阶段确定，指紧张程度、复杂性和时间、压力等
B.在演练实施前一周根据参加人员情况最终确定
C.根据演练资金投入多少来决定，资金越多真实程度越高
D.由参演人员在演练现场根据情况自行调整，无需预先确定
669、应急演练的核心目的不包括（C）。
A.验证应急预案的整体或关键性局部是否可有效付诸实施
B.检验应急预案在应对各种意外情况方面的适应性
C.确保所有参演人员获得实战奖金和表彰奖励
D.检查所有有关组织是否熟悉并履行了职责，提高应急救援启动能力
670、应急演练评估时，对于“应急响应时间”这一指标的评估方法应采用（D）。
A.主观评分法（如：1-差、2-合格、3-优秀）
B.选择项法（是/否判断）
C.描述性记录法（详细文字描述响应过程）
D.定量测量法（如：记录具体响应时间分钟数）
671、火灾爆炸事故应急处置中，现场指挥部应设置在（C）。
A.着火点下风向，便于观察火势蔓延方向
B.着火区域内部，便于直接指挥灭火作业
C.着火点上风向，且火灾、爆炸事故不能波及到的安全区域
D.厂区正门口，便于迎接外部救援力量
672、泄漏事故应急物资基本配备清单中，不包括（D）。
A.防爆型对讲机
B.正压式空气呼吸器
C.硫化氢检测仪
D.便携式氧气含量分析仪
673、应急预案编制中，危险源辨识的首要任务是（B）。
A.确定应急物资种类
B.确定危险源及其特性
C.制定应急演练计划
D.明确应急组织架构
674、应急演练的核心目的是（A）。
A.检验应急预案的可行性
B.提高参演人员的待遇
C.增加企业知名度
D.替代实际救援行动
675、应急演练评估中，对于“响应时间”的评估方法应采用（C）。
A.主观评分法
B.是/否判断法
C.定量测量法
D.描述性记录法
676、应急演练的“真实程度”应在哪个阶段确定（C）。
A.演练结束后
B.演练实施前一周
C.计划早期阶段
D.演练当天
677、应急演练的优先顺序中，最先应考虑的因素是（C）。
A.人员变动
B.最新性
C.全面性
D.最后实施日期
678、危险化学品事故应急响应中，事故企业应按照什么顺序启动应急预案？（B）
A.企业、车间、班组、岗位
B.岗位、班组、车间、企业
C.班组、岗位、车间、企业
D.车间、班组、岗位、企业
679、下列哪项不属于事故处置行动程序的十项内容？（C）
A.接警出动
B.初期管控
C.物资调配
D.全面洗消
680、危险化学品事故分级响应中，造成30人以上死亡应启动哪级响应？（A）
A.I级（特别重大事故）响应
B.II级（重大事故）响应
C.III级（较大事故）响应
D.IV级（一般事故）响应
681、下列哪项是接警出动的核心目的？（A）
A.尽快展开行动，控制危害发展
B.立即疏散周边群众
C.迅速成立总指挥部
D.立即进行现场洗消
682、侦检研判在应急救援中的基础作用体现在（A）。
A.制定救援方案的基础
B.确定赔偿金额的依据
C.事故责任追究的证据
D.媒体发布的素材
683、危险源辨识的原理主要依据哪三个方面？（B）
A.人员、设备、环境
B.危险物料、物料性质、可能导致的危险性
C.温度、压力、浓度
D.时间、空间、状态
684、危险源产生的根本原因不包括以下哪项？（C）
A.有一定量的能量和危险物质存在
B.状态失控
C.人员培训不足
D.能量和危险物质失控的因素条件
685、危险化学品事故中，微风条件下（风速1~5m/s）气云扩散的特点是（B）。
A.有利于泄漏气云稀释
B.易使云团扩散，危害最大
C.毒气迅速上升消散
D.完全不会扩散
686、根据GB18218-2018，下列哪种物质的临界量最小？（B）
A.氨（10t）
B.光气（0.3t）
C.氯（5t）
D.液化石油气（50t）
687、危险化学品重大危险源辨识中，若一种危险化学品具有多种危险性，应如何确定临界量？（B）
A.按最高临界量确定
B.按最低临界量确定
C.取平均值
D.按主要危险性确定
688、下列哪项不属于灾情评估中“环境信息”的内容？（C）
A.气象信息
B.地面类型
C.伤员中毒人数
D.邻近建（构）筑物
689、重度危险区（重危区）的毒剂蒸气百分比浓度通常高于（B）。
A.0.1%
B.1%
C.5%
D.10%
690、侦检小组设置警戒标记时，应从上风方向采取什么路线行进？（B）
A.直线型
B.“Z”字型
C.螺旋型
D.圆形
691、进入灾害事故现场救援人员的安全防护原则，错误的是（C）。
A.泄漏介质不明时采取最高级别防护
B.泄漏介质具有多种危害时采取全面防护
C.未落实防护措施也可短暂进入危险区域
D.做好洗消工作防止交叉感染
692、二级防护中，呼吸器应选用（B）。
A.过滤式防毒面具
B.正压式空气呼吸器或正压式氧气呼吸器
C.简易口罩
D.活性炭面罩
693、下列哪项属于躯体防护类装备？（B）
A.正压式消防空气呼吸器
B.一级化学防护服
C.佩戴式防爆照明灯
D.消防腰斧
694、深入事故现场内部实施侦检的人员，对于剧毒物质在重度危险区应采用哪级防护？（B）
A.二级
B.一级
C.三级
D.特级
695、对于低温危险化学品泄漏场所，救援人员进入时应（B）。
A.着透气式防化服
B.着棉衣棉裤并扎紧通气口，有条件穿气密性防化服
C.穿短袖便于散热
D.无需特殊防护
696、伤员搜救的顺序应遵循（B）。
A.先难后易、先轻后重
B.先易后难、先重后轻
C.先近后远、先老后幼
D.随机搜救
697、下列哪种搜索方法在危险化学品事故救援中运用较少？（C）
A.人工搜索
B.仪器搜索
C.搜救犬搜索
D.综合搜索
698、现场急救的基本原则不包括（C）。
A.先救人后救物
B.先救命后疗伤
C.先治伤后救命
D.救护者做好个人防护
699、急性化学中毒处理中，对于吸入性中毒应首先（B）。
A.立即催吐
B.立即使中毒人员撤离中毒现场，移送至上风开阔地
C.立即洗胃
D.立即注射解毒剂
700、使用止血带止血时，总时长不宜超过（C），并定期松懈。
A.1小时
B.2小时
C.3小时
D.5小时
701、热力烧伤冷疗的水温一般为（B）。
A.0-5℃
B.15-20℃
C.35-40℃
D.50-60℃
702、低温冻伤复温时，受冻肢体应浸泡于多少度的热水中？（B）
A.25-30℃
B.38-43℃
C.50-55℃
D.60℃以上
703、危险化学品交通运输事故中，罐式汽车事故占比约为（C）。
A.50%以上
B.70%以上
C.90%以上
D.100%
704、对于储存LPG（液化石油气）的全压力储罐底部泄漏，可采取哪种工艺措施？（B）
A.直接点燃
B.注水堵漏
C.降温冷冻
D.通风稀释
705、下列哪种储罐主要用于原油储存？（C）
A.球形罐
B.卧式罐
C.外浮顶罐
D.内浮顶罐
706、压力管道中，输送毒性程度为极度危害介质的管道属于（C）。
A.GA1级
B.GB1级
C.GC1级
D.GC3级
707、管道发生泄漏时，首先应采取的措施是（C）。
A.立即堵漏
B.立即点燃
C.关阀断料
D.撤离现场
708、扑救可燃气体火灾时，在没有切断泄漏源的情况下，必须（B）。
A.立即扑灭火焰
B.保持稳定燃烧
C.加大通风稀释
D.立即撤离
709、下列哪种灭火剂适用于扑救遇湿易燃物品火灾？（C）
A.水
B.泡沫
C.D类干粉
D.二氧化碳
710、原油储罐发生沸溢喷溅前，不会出现以下哪种征兆？（D）
A.油面蠕动、涌涨
B.火焰增大、发亮、变白
C.罐壁发出强烈的噪声
D.火焰呈蓝色、不发亮
711、当火场温度达到600℃时，钢结构承重能力下降多少？（C）
A.25%
B.50%
C.75%
D.100%
712、液化石油气钢瓶在火焰直接作用下，持续约多长时间有爆炸危险？（B）
A.1分钟
B.3分钟
C.10分钟
D.30分钟
713、下列哪项不属于现场监测的主要内容？（C）
A.可燃有毒化学品浓度监测
B.气象数据测定
C.伤员伤情评估
D.装置设施破坏情况确认
714、对于不明危险化学品，应如何处理以确定种类？（B）
A.直接用水冲洗
B.取样送检化验鉴定
C.根据颜色猜测
D.等待自然挥发
715、从染毒症候判断，苯、有机磷农药泄漏后常表现为（B）。
A.地面无明显残留，农作物枯萎
B.漂浮在水面或流淌到低洼处
C.立即气化消失
D.形成固体结晶
716、氢氰酸的气味特征是什么？（B）
A.臭鸡蛋味
B.苦杏仁味
C.烂干草味
D.芳香味
717、下列关于消防员避火防护服说法正确的是（D）。
A.使用消防员避火防护服必须配备空气呼吸器，但无需配备通信器材

B.可以在危险化学品、毒气等特殊环境中穿着使用

C.消防员避火防护服可以长时间进入火焰区进行灭火救援作业，无需水枪掩护

D.清洁时，可以用中性洗涤剂刷洗且严禁用水浸泡

718、下列哪项不属于洗消的作用？（B）
A.降低现场毒性
B.增加人员伤亡
C.缩小警戒区域
D.保护生态环境
719、洗消工作必须坚持的原则不包括（D）。
A.因地制宜
B.快速高效
C.专业洗消与指导群众自己洗消相结合
D.等待自然消毒为主
720、对于酸类泄漏物，常用哪种洗消剂进行中和？（B）
A.漂白粉
B.氢氧化钠水溶液
C.汽油
D.活性炭
721、漂白粉的有效氯含量通常为（B）。
A.5%-10%
B.28%-32%
C.50%-60%
D.80%-90%
722、人员洗消的完整程序顺序是（B）。
A.更衣→喷淋→检测→送医院
B.检测→更衣→喷淋→检测→更衣→送医院
C.喷淋→检测→更衣→送医院
D.检测→送医院→喷淋→更衣
723、下列哪种洗消方法属于物理洗消法？（C）
A.中和洗消法
B.氧化还原洗消法
C.吸附洗消法
D.催化洗消法
724、局部洗消完成后，人员能否解除防护？（B）
A.能，立即解除
B.不能，仍需防护
C.视情况而定
D.只需佩戴简易口罩
725、现场清理时，洗消污水应如何处理？（B）
A.直接外排
B.集中净化处理，严禁直接外排
C.排入雨水管道
D.自然蒸发
726、对于陆地上的液体泄漏物，最常用的收容方法是（B）。
A.直接点燃
B.筑堤堵截或挖掘沟槽
C.任其自由流淌
D.用风机吹散
727、对于密度比水大或溶于水的物质泄漏，可采用哪种覆盖方法抑制挥发？（C）
A.合成膜覆盖
B.泡沫覆盖
C.水覆盖
D.土壤覆盖
728、低温冷却常用的冷冻剂不包括（D）。
A.液氮
B.二氧化碳
C.湿冰
D.液氧
729、水泥固化处理泄漏物时，对于含高浓度重金属的场合，水泥的哪个特性使其非常有效？（A）
A.高pH值使重金属生成难溶氢氧化物
B.低pH值溶解重金属
C.高温熔化重金属
D.吸附重金属气体
730、吸附法中，活性炭不能有效去除以下哪种物质？（C）
A.苯类化合物
B.酚类化合物
C.溶解性无机盐
D.石油产品
731、中和泄漏物时，下列哪项不是限制因素？（D）
A.泄漏物的量
B.中和反应剧烈程度
C.反应温度
D.泄漏物的颜色
732、危险化学品事故信息发布应坚持的首要原则是（A）。
A.权威性
B.娱乐性
C.保密性
D.随意性
733、下列哪项不属于传统的信息发布渠道？（C）
A.电视
B.广播
C.抖音
D.报刊
734、舆情控制小组的主要工作不包括（D）。
A.信息采集
B.信息分析
C.危机研判
D.直接扑救火灾
735、救援行动结束后，下列哪项不属于清理现场的内容？（C）
A.人员清点
B.装备清点
C.立即解散队伍
D.洗消处理
736、移交现场时，下列哪项不是必须记录的内容？（C）
A.灾情性质
B.处置经过
C.救援人员家庭住址
D.抢救人员或物资情况
737、应急救援任务完成后，参战队伍应首先（B）。
A.立即休假
B.迅速组织归队，补充损耗物资
C.立即召开新闻发布会
D.拆除所有装备
738、事故响应程序中，“方案制定”阶段的主要任务是（B）。
A.调集救援力量
B.将处置措施转化为科学合理的处置方案
C.发布新闻信息
D.撤离现场
739、下列哪种风向条件下，危险化学品毒云扩散蔓延方向最危险？（B）
A.上风向
B.下风向
C.侧风向
D.无风
740、根据GB18218-2018，硝酸铵（含可燃物<0.2%）的临界量为（B）。
A.5t
B.50t
C.200t
D.1000t
741、灾情评估中的“伤员信息”不包括（C）。
A.现场人数
B.受伤人数
C.气象数据
D.中毒人数
742、轻度危险区（轻危区）的人员中毒症状特点是（C）。
A.严重中毒，30分钟内有生命危险
B.严重中毒，但经救治一般无生命危险
C.部分轻度中毒，脱离环境后经一般救治基本自行恢复
D.无任何症状
743、一级防护中，呼吸器应选用（B）。
A.过滤式防毒面具
B.正压式空气呼吸器或正压式氧气呼吸器
C.简易口罩
D.毛巾
744、对于腐蚀性物质泄漏，防护器材应具有（B）。
A.防火性能
B.防腐蚀性能
C.防辐射性能
D.防水性能
745、搬运怀疑伤及脊柱的伤员时，正确的方法是（B）。
A.一人抬头，一人抬脚
B.三人以上平起平放或用滚动法
C.直接背起伤员
D.拖拽伤员
746、经消化道进入体内的毒物，急救时不应采用的方法是（C）。
A.漱口
B.催吐
C.立即奔跑运动
D.洗胃
747、凝固汽油弹爆炸造成火灾时，正确的处置是（B）。
A.用手扑打火焰
B.迅速隐蔽或利用衣物遮盖身体
C.立即脱衣站立
D.奔跑呼叫
748、对于乙醇汽油泄漏，应选用哪种泡沫扑救？（B）
A.普通氟蛋白泡沫
B.抗溶性泡沫
C.水成膜泡沫
D.高倍数泡沫
749、扑救原油火灾时，必须注意防止发生（A）。
A.沸溢和喷溅
B.凝固
C.溶解
D.升华
750、常压低温罐车（如LNG罐车）处置时，下列哪项是错误的？（D）
A.无论罐体是否泄漏，不能轻易射水
B.防止内罐沙眼渗漏
C.常温水加速低温液体气化
D.可以直接对安全阀射水
751、压力管道中，燃气管道属于（B）。
A.GA类
B.GB类
C.GC类
D.GD类
752、管道弯头泄漏的主要原因是（B）。
A.腐蚀减薄
B.冲刷作用
C.焊接缺陷
D.材料老化
753、当储罐排气阀猛烈排气并有刺耳哨声，罐体剧烈振动，这是哪种事故的征兆？（B）
A.沸溢喷溅
B.储罐爆炸
C.管道堵塞
D.正常排气
754、监测防护中，安全员发现紧急险情时，不应（D）。
A.及时向上级指挥员报告
B.直接向受威胁区域救援人员发出警报
C.督促立即撤离
D.隐瞒不报继续观察
755、从染毒症候判断，氨气泄漏后农作物常表现为（B）。
A.根部腐烂
B.灼烧状、茎叶枯萎发黄
C.开花结果增多
D.无任何变化
756、利用pH试纸检测染毒空气的目的是（A）。
A.判断是酸性还是碱性毒物
B.确定毒物具体名称
C.测量温度
D.测量浓度
757、洗消中，“三合二”洗消剂的主要成分是（A）。
A.次氯酸钙
B.氢氧化钠
C.碳酸钠
D.活性炭
758、对于精密敏感设备（如电子设备）染毒后，不宜采用（C）。
A.非水反应型气雾剂消毒
B.热空气流吹扫
C.大量水冲洗
D.药棉蘸取消毒剂擦拭
759、全面洗消的目的是（B）。
A.保障生存、维持救援能力
B.以恢复救援能力、重建生存条件为目的
C.临时应急
D.仅清洗表面
760、器材装备洗消时，对于金属、玻璃等坚硬材料（B）。
A.毒物易渗入，需多次洗消
B.只需表面洗消即可
C.不能用水洗
D.必须用高温煮沸
761、修筑围堤拦截泄漏物时，围堤区容量一般应（C）。
A.小于储罐容量
B.等于储罐容量
C.大于储罐容量
D.无所谓
762、对于不溶于水的漂浮性泄漏物（如油类），修筑水坝时应（B）。
A.拦截整个水体
B.以一边河床为基点修筑大半截坝，坝上放管使未污染水从底部流过
C.让泄漏物直接流过
D.不需筑坝
763、使用土壤密封剂避免泥土污染时，常用的反应性密封剂不包括（D）。
A.环氧树脂
B.脲/甲醛
C.脲烷
D.聚丙烯
764、低温冷却时，液氮与干冰相比的主要缺点是（B）。
A.温度太低
B.冷冻效果大大低于二氧化碳，且使用过程中可能沸腾挥发导致爆炸
C.成本太高
D.无法获得
765、信息发布中，“一个声音、一种观点”原则的目的是（B）。
A.限制言论自由
B.确保信息发布权威性，从源头抵制流言
C.减少信息量
D.增加神秘感
766、互联网作为信息发布渠道的特点不包括（C）。
A.快速及时性
B.广泛互动性
C.信息高度可信度
D.信息扩散能力强
767、救援结束后，对染毒区域进行全面洗消时，应（B）。
A.集中所有车辆同时作业
B.划分多片，利用喷雾水枪等实施洗消，严重区域反复洗消
C.只洗消表面，不管残液
D.等待自然净化
768、应急救援队伍归队后，首要任务是（B）。
A.立即休假
B.迅速补充油料、器材和灭火药剂，恢复战备状态
C.立即召开新闻发布会
D.拆除所有装备
769、事故响应程序中，不包括以下哪一项？（C）
A.预案启动
B.方案制定
C.损失评估
D.响应结束
770、初期管控中，人员疏散的优先顺序是（B）。
A.优先疏散上风向人员
B.优先疏散下风向人员
C.优先疏散侧风向人员
D.同时疏散所有方向
771、下列哪项属于系统安全分析方法？（C）
A.类比法
B.检查表法
C.事故树（FTA）
D.对照经验法
772、重度危险区（重危区）的毒剂蒸气浓度通常高于（B）。
A.0.1%
B.1%
C.5%
D.10%
773、一级防护适用于以下哪种情况？（B）
A.泄漏介质种类和浓度已确定
B.泄漏介质危害未知或高度危险
C.空气中氧含量低于19.5%
D.仅需呼吸防护
774、进入低温危险化学品泄漏场所，应采取的正确防护措施是（B）
A.穿着透气式防化服
B.穿着棉衣棉裤并扎紧通气口
C.穿着短袖便于活动
D.无需特殊防护
775、急性化学中毒处理中，吸入性中毒应首先（B）。
A.立即催吐
B.撤离现场至上风开阔地
C.立即洗胃
D.注射解毒剂
776、化学灼伤冲洗时间通常应持续（C）。
A.5分钟
B.10分钟
C.20-30分钟
D.60分钟
777、危险化学品事故现场监测的首要要求是（B）。
A.快速
B.准确
C.灵敏
D.简便
778、洗消的根本目的是（C）。
A.美化环境
B.回收化学品
C.消除毒性危害
D.减少救援成本
779、皮肤洗消的正确顺序是（C）。
A.洗→消→吸
B.消→洗→吸
C.吸→消→洗
D.消→吸→洗
780、当市政给水采用一路消防供水且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于（B）m时，应设置消防水池。
A.40
B.50
C.60
D.70
781、下列哪项不属于物理洗消法？（C）
A.吸附
B.通风
C.中和
D.冲洗
782、消防轻型安全绳的最小破断强度应不小于（B）kN。
A.10
B.20
C.30
D.15
783、对于密度比水大的液体泄漏物，抑制挥发的方法是（B）。
A.泡沫覆盖
B.水覆盖
C.合成膜覆盖
D.土壤覆盖
784、关于液化石油气储罐火灾爆炸事故的特点，下列说法正确的是（A）。
A.燃烧与爆炸往往同时发生，且爆炸威力相当于同质量TNT的4-10倍
B.液化石油气闪点较高（-20℃），不易被微小火源引燃
C.泄漏初期极易被发现，因为会立即产生明显白雾和嘶嘶声
D.爆炸时只产生冲击波破坏，不会形成负压吸力
785、液化石油气储罐发生火灾时，控制液化石油气温度应低于（C）以防止BLEVE（沸腾液体扩展蒸气爆炸）的发生。
A.100℃
B.120℃
C.150℃
D.200℃
786、液化石油气泄漏后气化体积可扩大（C）倍，且密度为空气的1.5-2.0倍，易向低洼处扩散。
A.50-100
B.100-150
C.250-300
D.500-600
787、处置氨气储罐泄漏事故时，对于大量泄漏（200L以上）情况，夜间的疏散范围应为（D）。
A.100m
B.400m
C.800m
D.2300m
788、苯的爆炸极限（体积分数）为（B），其蒸气密度约为空气的2.7倍，能在低洼处扩散至远处遇火源回燃。
A.0.5%-5.0%
B.1.2%-8.0%
C.5.0%-15.0%
D.11%-27.4%
789、液化石油气储罐实施注水排险时，当液位达到储罐体积的（C）时应立即停止注水，可采用边注水边倒罐的方法
A.70%
B.80%
C.90%
D.95%
790、氨气在空气中的浓度达到（A）ppm时，暴露30分钟以上可引起眼部永久性伤害。
A.700
B.400
C.1700
D.5000
791、液化石油气火灾扑救中，实施主动点燃（引火点燃）的前提条件不包括（C）。
A.容器顶部受损泄漏无法堵漏输转
B.槽车在人员密集区泄漏无法转移
C.现场气体扩散已达到一定范围，点燃可能造成大能量爆燃
D.不点燃必定带来更严重的灾难性后果
792、苯泄漏事故处置中，对现场中毒人员进行洗消时，应采用的洗消方法主要是（C）。
A.仅物理消毒法
B.仅化学消毒法
C.化学消毒法和物理消毒法
D.无需洗消，自然通风即可
793、液化石油气储罐火灾的扑救中，优先选用的冷却设施是（C）。
A.移动水炮
B.消防车车载炮
C.确认完好的固定、半固定喷淋设施
D.直升机投水
794、氨气储罐泄漏事故中，下列关于氨的理化性质描述错误的是（D）。
A.常温常压下为无色、有强烈刺激性和恶臭的可燃有毒气体
B.密度为0.7710g/L，相对密度0.5971（空气=1.00），比空气轻
C.自燃点为651℃，最小引燃能量0.77mJ
D.氨气易溶于水，水溶液呈酸性
795、苯的沸点为（C）℃，常温下易挥发形成爆炸性混合气体。
A.20.1
B.50.5
C.80.1
D.100.0
796、液化石油气储罐区发生泄漏时，确定警戒范围的边界浓度值应为爆炸下限的（B）。
A.10%
B.20%
C.50%
D.100%
797、处置氨气泄漏时，若储罐或容器壁发生少量泄漏，可采取（A）方法减轻危害。
A.向罐体喷射酸性溶液或导入酸性溶液中和水解
B.直接用碱性溶液冲洗
C.使用直流水冲击泄漏点
D.用砂土覆盖即可
798、苯泄漏事故中，急性重度中毒症状不包括（C）。
A.昏迷、脉搏细速、血压下降
B.全身皮肤、粘膜紫绀
C.头痛、头晕、轻度兴奋
D.抽搐、肌肉震颤、呼吸困难
799、液化石油气泄漏事故处置中，严禁使用直流水直接冲击管道和泄漏部位，主要原因是防止（B）。
A.浪费水源
B.强水流冲击产生静电积聚后放电引起爆炸
C.冲散泄漏物造成更大范围污染
D.损坏管道保温层
800、氨气泄漏事故处置中，下列关于疏散警戒的说法错误的是（C）。
A.少量泄漏时，白天疏散范围100m，夜间200m
B.大量泄漏时，紧急隔离范围150m
C.警戒范围一经确定不得调整
D.应切断事故片区强弱电源，熄灭火源
801、液化石油气实施输转倒罐作业时，必须满足的条件是（A）。
A.作业区气体浓度低于爆炸下限的60%，设备良好接地
B.作业区气体浓度低于爆炸下限的20%
C.无需检测浓度，直接操作
D.只需关闭阀门即可，无需特殊防护
802、苯泄漏事故处置中，防止苯流入水体、下水道的主要目的是（B）
A.防止苯与水中物质反应产生爆炸
B.防止造成水体污染和城市供水危机
C.防止苯溶解于水无法回收
D.防止堵塞下水道
803、液化石油气储罐发生火灾时，控制温度应低于多少以防止BLEVE？（C）
A.100℃
B.120℃
C.150℃
D.200℃
804、氨气泄漏事故中，大量泄漏时夜间的疏散范围应为（D）。
A.100m
B.400m
C.800m
D.2300m
805、苯泄漏事故中，重度中毒症状不包括（C）。
A.昏迷
B.紫绀
C.头痛
D.抽搐
806、液化石油气储罐区发生泄漏时，警戒范围的边界浓度值应为爆炸下限的（B）。
A.10%
B.20%
C.50%
D.100%
807、苯泄漏事故中，防止苯流入水体、下水道的主要目的是（B）。
A.防止爆炸
B.防止水体污染
C.防止溶解
D.防止堵塞
808、移动式长管呼吸器拖车配置的6个高压气源钢瓶，其工作压力为（C）。
A.200 bar
B.250 bar
C.300 bar
D.350 bar
809、空气呼吸器充气泵的额定输出压力为（C），终极安全阀设定压力为33兆帕。
A.20兆帕
B.25兆帕
C.30兆帕
D.35兆帕
810、关于空气呼吸器充气泵的安全操作，下列说法错误的是（C）
A.本压缩机不能用来压缩氧气，含氧量不能高于21%
B.在压缩机上进行维修工作前，必须切断电源并卸压
C.处于有压状态下可以打开充气阀进行快速泄压
D.不得采用钎焊或电焊修复压力管线
811、空气呼吸器充气泵的润滑油应每工作（C）小时更换一次，且每年至少一次。
A.500小时
B.800小时
C.1000小时
D.1500小时
812、空气呼吸器充气泵的进气滤芯应每隔（C）工作小时更换。
A.50小时
B.100小时
C.125小时
D.200小时
813、移动式长管呼吸器推车可供（B）人同时使用，管长配置为30m+2×10m。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
814、空气呼吸器充气泵的外界工作温度范围为（B）。
A.-10°C~35°C
B.5°C~45°C
C.10°C~50°C
D.15°C~55°C
815、夜视仪适合在温度（B）范围内使用，25°C时相对湿度93%。
A.-20°C~20°C
B.-30°C~30°C
C.-40°C~40°C
D.-50°C~50°C
816、夜视仪在不开启红外照射器、温度高于0°C时的连续工作时间为（C）。
A.10小时
B.16小时
C.20小时
D.24小时
817、红外热成像仪的测温范围为（B），可扩展至1500°C。
A.-10°C~+200°C
B.-20°C~+300°C
C.-30°C~+400°C
D.-40°C~+500°C
818、红外热成像仪的热敏度为（B）~30°C。
A.0.05°C
B.0.08°C
C.0.10°C
D.0.15°C
819、夜视仪应保存在温度为（B）、相对湿度不超过80%的环境中。
A.0°C~30°C
B.5°C~40°C
C.10°C~50°C
D.15°C~60°C
820、红外热成像仪的工作环境温度为（B）。
A.-10°C~+40°C
B.-15°C~+50°C
C.-20°C~+60°C
D.-25°C~+70°C
821、电动双轮异向切割锯的功率为（B），最大切割深度≥75mm。
A.1500W
B.2200W
C.3000W
D.3800W
822、电动双轮异向切割锯锯片安装时，螺钉拧紧力不小于（B），专用螺母拧紧力不小于20Nm。
A.1Nm
B.2Nm
C.5Nm
D.10Nm
823、使用电动双轮异向切割锯切割钢管、钢板等硬金属时，建议每隔（C）按一次橡胶加油按钮注油润滑。
A.10秒
B.20秒
C.30秒
D.60秒
824、超高压液压机动泵的额定输出压力为（C），低压输出压力≥10Mpa。
A.40Mpa
B.50Mpa
C.63Mpa
D.80Mpa
825、启动超高压液压机动泵前，必须确认（C）处于关闭状态，且快速接口已与工具连接好。
A.汽油开关
B.阻风门
C.液压油泵手控开关（卸压位置）
D.点火电路开关
826、气动切割刀的工作压力为（B），冲击频率2000次/分钟。
A.0.3~0.5MPa
B.0.5~0.7MPa
C.0.8~1.0MPa
D.1.0~1.2MPa
827、气动切割刀的工作气压应保持在（B）兆帕内，气压过高易损坏机件。
A.0.29~0.43
B.0.49~0.63
C.0.69~0.83
D.0.89~1.03
828、关于电动双轮异向切割锯锯片更换，下列说法正确的是（B）。
A.可以只更换损坏的单片锯片
B.必须整付（两片）同时更换
C.单张锯片有2个锯齿崩断即需更换
D.锯片更换无需考虑扭矩要求
829、干粉消防车（PLF6000型）的干粉罐容量为（B），使用氮气驱动。
A.1×3000Kg
B.2×3000Kg
C.3×2000Kg
D.4×1500Kg
830、充气车压缩机（KAP1500E-H）的排气量为（B）。
A.1000L/min
B.1500L/min
C.2000L/min
D.2500L/min
831、强风消防车的风机额定排风量为（C），适用于隧道、地下车库排烟。
A.100000m³/h
B.150000m³/h
C.200000m³/h
D.250000m³/h
832、强风消防车冷却系统最长连续工作时间不得超过（C），以防系统损坏。
A.2小时
B.3小时
C.6小时
D.5小时
833、发电车（SXF5110TXFJY80型）的发动机功率为（C），最大爬坡度34%。
A.120kW
B.140kW
C.169kW
D.200kW
834、曼牌气防抢险救援车的前牵引绞车最大牵引力为（B），钢缆长度60米。
A.30千牛
B.50千牛
C.70千牛
D.90千牛
835、曼牌气防抢险救援车的起重机最大起重为（B），最大跨度7.2米。
A.3000公斤
B.5000公斤
C.7000公斤
D.10000公斤
836、湿式自动喷水灭火系统在准工作状态时，管道内充满（C）。
A.压缩空气
B.有压气体
C.水
D.泡沫混合液
837、干式自动喷水灭火系统发生火灾时，首先动作的是（A），促使干式报警阀开启。
A.闭式喷头开启排气
B.加速器动作
C.雨淋阀开启
D.电磁阀动作
838、预作用自动喷水灭火系统由火灾自动报警系统自动开启（C），使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统。
A.湿式报警阀
B.干式报警阀
C.雨淋报警阀
D.信号蝶阀
839、水喷雾灭火系统的灭火机理不包括（D）。
A.表面冷却
B.窒息
C.乳化
D.化学抑制
840、细水雾灭火系统的灭火机理主要是表面冷却、窒息、辐射热阻隔和（B）。
A.乳化作用
B.浸湿作用
C.稀释作用
D.隔离作用
841、气体灭火系统的灭火机理不包括（C）。
A.冷却
B.窒息
C.隔离
D.化学抑制（中断燃烧链式反应）
842、泡沫灭火系统的灭火机理主要是隔氧窒息、热辐射阻隔和（B）。
A.乳化作用
B.吸热冷却
C.化学抑制
D.稀释作用
843、干粉灭火系统的灭火机理主要是化学抑制作用、隔离作用和（B）。
A.乳化作用
B.冷却与窒息作用
C.辐射热阻隔
D.浸湿作用
844、75型供水泵的高压排水量为每分钟（C），额定排水量1290升。
A.680升
B.780升
C.880升
D.980升
845、20型、82型、75型供水泵的最大吸水高度均约为（D）。
A.6米
B.7米
C.8米
D.9米
846、操作供水泵吸水时，确认压力表转到（C）后，才可将真空泵手柄推回原位并打开出水阀。
A.负值范围
B.零位
C.正值范围
D.最大值
847、供水泵若存储一个月以上，保养时应（B）。
A.加满燃油
B.将化油器浮箱的油料全部排出
C.更换新电瓶
D.拆卸发动机
848、磁压式堵漏工具适用于介质温度低于（C）、压力小于1.8Mpa的漏点堵漏。
A.60°C
B.70°C
C.80°C
D.90°C
849、磁压式堵漏工具使用的快速堵漏胶固化时间为（B），可在-40°C~200°C长期使用。
A.1~2分钟
B.3~5分钟
C.10~15分钟
D.30分钟
850、注入式堵漏工具的液压油泵额定压力为（C），流量2.3mL/次。
A.40Mpa
B.50Mpa
C.63Mpa
D.80Mpa
851、注入式堵漏工具主要由（A）三部分组成，主要用于法兰堵漏。
A.手动液压泵、枪体、注胶筒
B.气泵、夹具、密封胶
C.磁铁、模板、堵漏胶
D.套管、扳手、密封垫
852、金属封管堵漏工具适用的管道直径范围为（B），配备10种不同尺寸套管。
A.6~50mm
B.12~100mm
C.20~150mm
D.25~200mm
853、金属封管堵漏工具的堵漏压力为（B），使用温度-20°C~+100°C。
A.0.5~1kg
B.2~5kg
C.6~10kg
D.10~15kg
854、气动吸盘式堵漏工具的真空压力为（C），充气压力8MPa。
A.-0.5MPa
B.-0.65MPa
C.-0.85MPa
D.-1.0MPa
855、气动吸盘式堵漏工具的封堵面积为（C）。
A.Φ300/100mm
B.Φ400/150mm
C.Φ500/200mm
D.Φ600/250mm
856、灭火毯的长期使用温度应≥（C），瞬间使用温度≥1600°C。
A.800°C
B.900°C
C.1000°C
D.1200°C
857、灭火毯是一种经过特殊处理的（B）织物，具有紧密的组织结构和耐高温性。
A.石棉
B.玻璃纤维
C.碳纤维
D.陶瓷纤维
858、充气气桥的工作压力为（B），高度20厘米。
A.0.25bar
B.0.5bar
C.0.8bar
D.1.0bar
859、充气气桥内部管状环的气压超过（B）时，安全阀会激活泄压。
A.0.3bar
B.0.5bar
C.0.8bar
D.1.0bar
860、SAVA起重气垫的工作压力为（B），测试压力12bar。
A.6bar
B.8bar
C.10bar
D.12bar
861、SAVA起重气垫型号V10的最大举升力为（C），举升高度20.3厘米。
A.6000公斤
B.8000公斤
C.9600公斤
D.12000公斤
862、5巴巨型起重气囊（4t）的充气压力为（B），直径1020毫米。
A.0.3巴
B.0.5巴
C.0.8巴
D.1.0巴
863、5巴巨型起重气囊（9t）的直径为（D），最大起重力9000公斤。
A.1020毫米
B.1250毫米
C.1350毫米
D.1450毫米
864、防化洗消车（SXF5141TXFXX30型）的水罐容量为（C）。
A.1000L
B.1500L
C.2000L
D.3000L
865、防化洗消车的锅炉最高温度为（C），用于加热洗消水。
A.40°C
B.50°C
C.60°C
D.80°C
866、便携式5L强酸碱洗消器的时效为（B），溶剂与喷射气体（二氧化碳）之间无接触。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
867、10升气压式强酸碱洗消器的消毒时间为（B），混合比可调。
A.10~60分钟
B.30~150分钟
C.60~300分钟
D.120~600分钟
868、防化洗消车的升降照明灯最大升起高度为（C），主灯功率4×500W。
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m
869、使用防化洗消车消防泵时，系统压力应不要高于（C），以防设备损坏。
A.2MPa
B.3MPa
C.4MPa
D.5MPa
870、关于各类应急救援装备的禁止事项，下列说法错误的是（C）。
A.空气呼吸器充气泵严禁压缩氧气
B.夜视仪严禁白天无保护盖开启
C.起重气垫允许压力超过0.5bar长时间工作
D.供水泵严禁在干草地上运转
871、下列关于装备维护保养周期的说法，正确的是（C）。
A.空气呼吸器充气泵润滑油每500小时更换
B.移动式长管呼吸器拖车高压储气钢瓶每两年检测一次
C.夜视仪应每年检查一次，长期保存需取出电池
D.起重气垫每3个月检查一次
872、各类装备的压力参数匹配，错误的是（D）。
A.移动式长管呼吸器：300bar
B.超高压液压机动泵：63Mpa
C.气动切割刀：0.5~0.7MPa
D.干粉消防车氮气瓶：50bar
873、移动式长管呼吸器推车的工作压力为（B）。
A.200 bar
B.300 bar
C.400 bar
D.500 bar
874、红外热成像仪的测温范围为（A）。
A.-20℃～+300℃
B.-30℃～+400℃
C.-40℃～+500℃
D.-50℃～+600℃
875、电动双轮异向切割锯的锯片更换原则是（B）。
A.可只更换单片
B.必须整付更换
C.只需更换损坏的锯齿
D.无需更换
876、干粉消防车干粉枪的射程为（B）。
A.6m
B.9m
C.12m
D.15m
877、下列关于机动链锯操的操作要求中，说法错误的是（D）。
A.启动前，应晃动机动链锯，使混合油充分混合
B.启动时，拉绳要平稳、迅速，防止启动绳拉断
C.切割时应缓慢靠近被切割物，并适当用力下压，保持稳定切割
D.启动后链条不得触地，发动机可以长时间空转
878、气动切割刀的工作压力应保持在（B）。
A.0.3-0.5 MPa
B.0.49-0.63 MPa
C.0.7-0.9 MPa
D.1.0-1.2 MPa
879、天然气置换惰性气体时，当甲烷含量达到（C）％天然气置换合格。
A.70

B.75

C.80

D.85

880、根据MIL-STD-882D定义，风险表达式R=S×P中，“×”表示的含义是（B）。
A.数学相乘关系
B.逻辑相乘关系
C.加权平均关系
D.累加求和关系
881、依据《中华人民共和国突发事件应对法》第四十二条，风险预警级别中，最高级别对应的颜色是（C）。
A.橙色
B.黄色
C.红色
D.蓝色
882、LEC评价法中，字母“E”代表的是（C）。
A.作业条件的危险性
B.发生事故或危险事件的可能性
C.暴露于危险环境的频率
D.发生事故或危险事件的可能结果
883、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，企业重大危险源等级为三级，对应的R分值是（B）。
A.50
B.40
C.6
D.1
884、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），厂外暴露人员数量为60人，对应的校正系数α是（B）。
A.2.0
B.1.5
C.1.2
D.1
885、下列不属于风险辨别依据的是（D）。
A.《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861—2022）
B.《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2018）
C.《生产安全事故分类及编码》（GB 6441—2025）
D.《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）
886、事件树分析（ETA）中，成功状态通常标记为（B）。
A.0
B.1
C.S
D.F
887、事故树分析（FTA）中，圆形符号代表的事件类型是（B）。
A.顶上事件或中间事件
B.基本事件
C.正常事件
D.省略事件
888、风险分级中，蓝色（四级）风险的特点是（D）。
A.不可接受，必须立即停工整改
B.较大风险，必须制定措施进行控制管理
C.一般风险，需要控制整改
D.较低风险，需要注意或可忽略的、可以接受或可容许的
889、LEC评价法中，暴露于潜在危险环境中“每月暴露一次”对应的分值是（D）。
A.10
B.6
C.3
D.2
890、发生事故或危险事件可能结果的分值中，“非常严重，一人死亡”对应的分值是（C）。
A.100
B.40
C.15
D.7
891、风险辨别原则中，“针对不同风险种类及特点，识别其存在的危险”体现的是（A）。
A.全覆盖原则
B.科学计算原则
C.综合考察、实事求是原则
D.系统化、制度化、经常化原则
892、事件树分析的步骤中，第一步是（C）。
A.画事件树
B.找出与初始事件有关的环节事件
C.确定初始事件
D.说明分析结果
893、事故树中，“与门”符号的逻辑意义是（B）。
A.输入事件中任何一个发生时，输出事件就会发生
B.输入事件同时发生时，输出事件才会发生
C.在满足条件α且输入事件同时发生时，输出事件才能发生
D.输入事件不发生，输出事件才发生
894、风险分析的三个主要步骤不包括（D）。
A.危险源辨识
B.可能性分析
C.后果分析
D.风险评价
895、安全检查表的两种主要形式是（A）。
A.提问式和对照式
B.表格式和图解式
C.定性式和定量式
D.综合式和专项式
896、火灾爆炸指数评价法中，“确定破坏系数”的取值范围是（A）。
A.0.01~1.0
B.0.1~2.0
C.1.0~10.0
D.10~100
897、第一类危险源是指（B）。
A.导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素
B.系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质
C.人的不安全行为
D.环境的不良条件
898、危险性分值D<20时，对应的风险控制措施建议是（D）。
A.极其危险，不能继续作业
B.高度危险，需要立即整改
C.显著危险，需要整改
D.稍有危险，或许可以接受
899、危险化工工艺中，光气及光气化工艺属于（A）。
A.首批重点监控的危险化工工艺
B.第二批重点监控的危险化工工艺
C.一般监控工艺
D.非重点监控工艺
900、光气的化学式是（B）。
A.COCl
B.COCl₂

C.CCl₄

D.CHCl₃

901、一氧化碳与氯气合成光气的反应条件中，催化剂是（A）。
A.活性炭
B.硅胶
C.氧化铝
D.铜粉
902、光气的毒性比氯气大（B）倍。
A.5倍
B.10倍
C.15倍
D.20倍
903、光气及光气化工艺中，空气中光气最高允许浓度为（B）。
A.0.1 mg/m³

B.0.5 mg/m³

C.1.0 mg/m³

D.2.0 mg/m³

904、氯气的火灾危险性分类属于（B）。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
905、氢气的爆炸极限范围是（B）。
A.1%~10%
B.4%~75%
C.10%~50%
D.15%~90%
906、氯气与氢气混合的爆炸极限为（B）。
A.1%~20%
B.5%~87.5%
C.10%~50%
D.15%~60%
907、氯碱电解工艺中，三氯化氮（NCl₃）的自燃爆炸点是（C）。
A.60℃
B.71℃
C.95℃
D.120℃
908、氯气储存设备中，含水量超过（B）后，氯气能够与水作用生成酸，对钢瓶腐蚀。
A.10×10⁻⁶

B.50×10⁻⁶

C.100×10⁻⁶

D.500×10⁻⁶

909、氯化反应中，苯氯化反应放热量为（C）。
A.50 kJ/mol
B.100 kJ/mol
C.131.5 kJ/mol
D.200 kJ/mol
910、氯化工艺中，乙酸储存时，当温度低于（C）时可能结晶，胀破容器。
A.0℃
B.10℃
C.16.7℃
D.25℃
911、硝化反应中，常用的硝化剂不包括（D）。
A.硝酸
B.混酸（硝酸与硫酸混合物）
C.硝酸盐与硫酸
D.盐酸
912、混酸硝化中，硫酸的浓度大约在（C）。
A.50%~60%
B.70%~80%
C.86%~90%
D.95%~98%
913、硝化反应中，硝酸-乙酐溶液放置过久易产生爆炸危险的（A）。
A.四硝基甲烷
B.硝基苯
C.硝酸酯
D.亚硝基化合物
914、氯化反应类型中，乙烯与氯加成氯化生产1,2-二氯乙烷属于（B）。
A.取代氯化
B.加成氯化
C.氧氯化
D.置换氯化
915、氯化工艺中，乙烯氧氯化生产氯乙烯的反应类型属于（C）。
A.取代氯化
B.加成氯化
C.氧氯化
D.置换氯化
916、光气合成双光气反应中，双光气的化学式是（B）。
A.COCl₂

B.ClCO₂CCl₃

C.CCl₄

D.CHCl₃

917、TDI（甲苯二异氰酸酯）的两种主要异构体是（B）。
A.2,3-和2,4-甲苯二异氰酸酯
B.2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯
C.2,5-和2,6-甲苯二异氰酸酯
D.3,4-和3,5-甲苯二异氰酸酯
918、氯碱电解工艺中，电解厂房火灾危险性类别为（A）。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
919、氯化氢（HCl）的沸点是（B）。
A.-114.2℃
B.-85℃
C.0℃
D.100℃
920、氯气与氢气在（B）混合后，经加热或日光照射即能爆炸。
A.氯气中含氢量超过1%
B.氯气中含氢量超过4%
C.氢气中含氯量超过4%
D.氢气中含氯量超过10%
921、三氯化氮（NCl₃）在容积不变的情况下爆炸时，压力可高达（B）。
A.100 MPa
B.531.6 MPa
C.1000 MPa
D.2128 MPa
922、光气及光气化物料中，一氧化碳的爆炸极限为（B）。
A.4%~75%
B.12.5%~74.2%
C.2.3%~72.3%
D.5%~87.5%
923、氯气在20℃时，100mL水中能溶解（B）。
A.0.1 g
B.0.7291 g
C.7.291 g
D.72.91 g
924、氯化工艺中，氯乙酸的危险性类别属于第（B）类。
A.第6类（毒性物质）
B.第8类（腐蚀性物质）
C.第3类（易燃液体）
D.第5类（氧化剂）
925、硝化反应中，硝酸与硫酸混合时，硝酸分子离解成NO₂⁺的比例，10%的硝酸-硫酸溶液可达（D）。
A.50%
B.62.5%
C.80%
D.100%
926、光气及光气化工艺中，对处理的（A）在其工艺条件下的爆炸范围不明确，属于危险因素。
A.气体、粉尘
B.液体、固体
C.金属、非金属
D.催化剂、溶剂
927、氯化反应中，甲苯侧链和烷烃取代氯化的反应机理是（B）。
A.亲电取代
B.自由基反应
C.亲核取代
D.加成反应
928、氯碱电解工艺中，氯气总管含氢量大于（B）时，有发生爆炸事故的可能性。
A.0.1%
B.0.5%
C.1.0%
D.4.0%
929、光气合成工艺流程中，煤气干燥工序控制水分含量应小于（A）。
A.50 mg/m³

B.100 mg/m³

C.200 mg/m³

D.500 mg/m³

930、氯化工艺中，液氯储罐存量不得超过容积的（B）。
A.50%
B.60%
C.80%
D.90%
931、硝化反应中，采用混酸硝化时，硝酸用量一般过量（B）。
A.0.1%~0.5%
B.1%~5%
C.10%~20%
D.50%~100%
932、光气及光气化工艺中，双光气的性质是（B）。
A.稳定，加热不分解
B.性质不稳定，加热变为两分子光气
C.遇水迅速水解
D.无毒
933、氯碱电解工艺中，氢气管道出现（B），空气漏入，形成爆炸性混合气体，可能发生爆炸。
A.正压
B.负压
C.高压
D.超高压
934、氯化工艺中，氯气饱和蒸气压随温度升高而（C）。
A.降低
B.不变
C.升高
D.先降低后升高
935、硝化反应中，硝酸-乙酐作硝化剂时，硝酸浓度通常为（B）。
A.1%~5%
B.10%~30%
C.50%~70%
D.90%~100%
936、光气及光气化工艺中，MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）是（B）。
A.无色气体
B.白色或淡黄色固体
C.黑色液体
D.蓝色晶体
937、氯化工艺中，硫黄的爆炸下限是（B）。
A.0.1 g/m³

B.2.3 g/m³

C.23 g/m³

D.230 g/m³

938、液氯钢瓶的易熔合金安全装置，其合金熔化温度为（C）。
A.50~100℃
B.100~200℃
C.650~700℃
D.1000~1100℃
939、氯化釜中，若反应失控或停电停水，造成反应热蓄积，最可能导致的后果是（C）。
A.反应自动停止
B.温度下降
C.容器破裂，引发火灾爆炸
D.催化剂失活
940、液氯钢瓶的容积，0.5t规格的是（B）。
A.415 L
B.832 L
C.1000 L
D.2000 L
941、氯化装置中，设备选材不妥或安装有差错，可能导致（B）。
A.反应加速
B.设备腐蚀破坏，引发事故
C.产量提高
D.能耗降低
942、液氯汽化过程中，严禁采用（B）加热，以防超压。
A.热水
B.蒸汽
C.导热油
D.电加热
943、氯化反应中，若冷凝器冷却水中断，而釜内物料仍在继续蒸馏循环，可能造成（B）。
A.系统负压降低
B.系统由常压/负压变成正压，发生爆炸
C.反应速率降低
D.无影响
944、液氯钢瓶在阳光下暴晒，可能导致（B）。
A.钢瓶变轻
B.液氯膨胀导致超压，发生爆炸
C.氯气纯度提高
D.无影响
945、氯化釜中，搅拌装置的作用是（B）。
A.仅用于混合
B.进行氯化反应的主要设备，防止局部过热
C.用于冷却
D.用于加热
946、液氯汽化器残液中，（B）富集是主要危险因素。
A.氯化钠
B.三氯化氮
C.水
D.氯气
947、氯化装置检修时，若置换不合格，（B）蒸气在受限空间聚集，遇明火可能爆炸。
A.氮气
B.乙酸、乙酸酐、乙酰氯及氯乙酸
C.氧气
D.二氧化碳
948、依据GB 18218—2018《危险化学品重大危险源辨识》，重大危险源是指（B）。
A.所有危险化学品生产装置
B.长期或临时生产、加工、使用或储存危险化学品，且数量等于或超过临界量的单元
C.所有储存仓库
D.所有化工企业
949、《光气及光气化产品生产安全规程》的标准号是（A）。
A.GB 19041—2003
B.GB 18218—2018
C.GB/T 13861—2009
D.GB 50016—2014
950、依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861—2009，辨识因素不包括（D）。
A.人的因素
B.物的因素
C.环境因素
D.经济因素
951、氯气在空气中的最高允许浓度（MAC）为（A）。
A.0.001 mg/L
B.0.01 mg/L
C.0.1 mg/L
D.1 mg/L
952、光气泄漏时，应急救援人员应佩戴（B）进入泄漏现场。
A.防尘口罩
B.正压式空气呼吸器
C.医用外科口罩
D.活性炭口罩
953、光气泄漏时，警戒区的大小应以所泄漏气体爆炸下限的（C）确定。
A.5%~10%
B.10%~20%
C.25%~50%
D.50%~100%
954、乙酸在车间空气中的最高允许浓度为（C）。
A.5 mg/m³

B.10 mg/m³

C.20 mg/m³

D.50 mg/m³

955、一氧化碳中毒机理主要是（B）。
A.破坏红细胞
B.与血红蛋白形成碳氧血红蛋白，造成组织缺氧
C.破坏血小板
D.刺激呼吸道
956、光气及光气化工艺中，发生火灾时，首先应（B）。
A.立即用水扑灭
B.弄清楚起火物质的性质，采取针对性的正确灭火方法
C.立即撤离，不灭火
D.使用泡沫灭火剂
957、氯气液化后尾气含氢量大于（C）时，有发生爆炸事故的可能性。
A.0.5%
B.1%
C.4%
D.10%
958、应急预案编制过程的第一步是（B）。
A.危险分析和应急能力评估
B.成立预案编制小组
C.编制应急预案
D.应急预案的评审与发布
959、以下哪项属于应急预案的关键要素？（A）
A.危险源辨识与风险分析
B.编制目的
C.单位概况
D.工作原则
960、应急预案评审中，形式评审主要用于（B）。
A.生产经营单位组织的内部评审
B.应急预案备案时的评审
C.专家评审会的技术评审
D.上级主管部门的合规审查
961、以下哪项不属于应急预案编制格式设计应考虑的因素？（D）
A.合理组织
B.连续性
C.一致性
D.复杂性
962、应急演练领导小组组长一般由谁担任？（B）
A.演练评估组组长
B.演练组织单位或其上级单位的负责人
C.演练总策划
D.演练保障部部长
963、应急演练规划应遵循的原则不包括（C）。
A.先单项后综合
B.先桌面后实战
C.先易后难
D.循序渐进
964、在实战演练中，控制消息不可通过以下哪种方式传送？（C）
A.对讲机
B.特定声音标志
C.心理暗示
D.网络
965、演练评估结论为“良”的标准是（B）。
A.无差错地完成了所有应急演练内容
B.达到了预期的演练目标，差错较少
C.存在明显缺陷，但没有影响实现预期的演练目标
D.出现了重大错误，演练预期目标受到严重影响
966、事故应急情景构建中，“情景概要”不包括以下哪项内容？（C）
A.简介表
B.概要描述
C.人员伤亡
D.预案要点
967、以下哪类人员不属于企业应急培训的主要对象？（C）
A.企业各级领导
B.专业应急救援人员
C.政府相关部门人员
D.企业一般应急救援人员
968、应急演练保障内容不包括以下哪项？（D）
A.人员保障
B.经费保障
C.安全保障
D.技术评审保障
969、现场处置方案的关键要素是（A）。
A.事故特征、应急组织及职责、应急处置
B.编制目的、编制依据、适用范围
C.后期处置、保障措施、培训与演练
D.危险源辨识、风险分析、应急组织机构
970、桌面演练的主要活动形式是（B）。
A.实地开展救援装备操作
B.围绕所提出问题进行讨论
C.进行体能与技能训练
D.模拟泄漏等事故场景
971、实战演练评估中，“指挥和协调”的评估内容不包括（C）。
A.现场指挥部及时成立并高效运转
B.指挥人员掌控救援工作全局
C.演练单位快速确定事故严重程度及等级
D.应急指挥决策程序科学可行
972、演练总结报告的内容不包括（C）。
A.演练目的、时间和地点
B.演练方案概要
C.演练经费预算
D.发现的问题与原因
973、以下哪项不属于应急演练评估的评估依据？（C）
A.《中华人民共和国安全生产法》
B.《生产安全事故应急条例》
C.《中华人民共和国危险化学品安全法》
D.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
974、综合应急预案中“总则”要素不包括（A）。
A.事故类型和危害程度分析
B.编制目的
C.适用范围
D.应急预案体系
975、根据教材，应急能力评估表中“人力”项目的评估内容不包括以下哪项？（D）
A.紧急时可动员多少全职人员
B.紧急时可动员多少兼职人员
C.紧急时可动员多少志愿者
D.紧急时可动员多少社会车辆
976、在应急预案的编制步骤中，完成“危险分析和应急能力评估”后，下一步应进行的是（B）。
A.成立预案编制小组
B.编制应急预案
C.应急预案的评审与发布
D.应急预案的实施
977、脆弱性分析的结果应提供的信息中，不包括以下哪项？（C）
A.受事故严重影响的区域
B.预计位于脆弱带中的人口数量和类型
C.发生事故和环境异常的可能性
D.可能遭受的财产破坏
978、应急预案评审中，主要用于审查应急预案的层次结构、内容格式、语言文字等规范性的评审方法是（C）。
A.要素评审
B.技术评审
C.形式评审
D.专家评审
979、根据教材，以下哪项属于应急预案中的“关键要素”？（D）
A.编制目的
B.工作原则
C.单位概况
D.组织机构及职责
980、应急演练规划应遵循的原则是“先单项后综合、先桌面后实战、（C）和时空有序”。
A.先易后难
B.由简入繁
C.循序渐进
D.由点及面
981、在应急演练组织机构中，负责调集演练所需物资装备、准备演练场地、保障人员生活和安全保卫等工作的部门是（B）。
A.策划部
B.保障部
C.评估组
D.控制组
982、事故应急情景构建中，按照逻辑顺序，首先应描述的是（C）。
A.假设事件产生的后果
B.应对任务
C.情景概要
D.救援方案
983、应急培训对象中的“专职应急队伍”不包括以下哪类人员？（C）
A.消防队伍
B.医疗卫生人员
C.企业一般应急救援人员
D.危险化学品专业工程抢险队伍
984、应急培训内容中的“专业技能教育”不包括（B）。
A.应急预案编制
B.应急法律法规
C.应急装备选择、使用与维护
D.风险分析方法
985、危险化学品事故接警时，以下哪项不属于必须明确的内容？（C）
A.事故单位名称、区域、位置
B.危化品品种类别、危险特性、泄漏程度
C.事故单位年度安全生产投入金额
D.事故现场人员中毒及伤亡情况
986、处置危险化学品事故时，应重点调集的消防车辆不包括以下哪种？（C）
A.防化救援车
B.洗消车
C.云梯车
D.泡沫车
987、第一到场救援力量应在哪个方向集结？（B）
A.下风方向
B.上风或侧上风方向
C.正对着火点方向
D.低洼地带
988、对于小规模泄漏（固体扩散或液体呈点滴状、细流式泄漏），车辆集结停车距离应为多少米？（B）
A.100m
B.300m
C.500m
D.1000m
989、大规模泄漏情况下，人员疏散距离应为多少米？（D）
A.300m
B.500m
C.800m
D.1000m
990、下列关于压力平视显示装置显示器功能的描述，说法正确的有（C）。
A.红灯长亮（满压状态）

B.黄灯长亮（立即撤离状态）

C.红灯长亮（余气用完状态）

D.红灯闪烁（准备撤离状态）

991、现场侦察时，若无法直接得知危险化学品信息，应通过哪种方式获取？（B）
A.仅凭经验判断
B.识别各类标签标识并查阅对照相关规范
C.等待厂家技术人员到场
D.直接打开容器查看
992、国家化学事故应急24h专线电话是多少？（A）
A.0532-83889090、0532-83889191
B.119
C.120
D.110
993、危险源辨识的主要目的是什么？（B）
A.追究事故责任
B.识别危险源并确定其特性，提前预防和控制事故危害
C.计算经济损失
D.确定保险赔偿金额
994、根据危险化学品危害性，防护等级分为几级？（B）
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
995、一级防护标准要求穿着哪种防化服？（C）
A.二级防化服
B.一级防化服
C.特级防化服
D.简易防化服
996、三级防护时，呼吸防护可采用以下哪种器具？（B）
A.正压式空气呼吸器
B.滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等
C.长管呼吸器
D.氧气呼吸器
997、公众安全防护中，当疏散比就地保护更危险或疏散无法进行时，应采取什么措施？（B）
A.强行疏散
B.就地保护
C.等待救援
D.逆风逃跑
998、现场清理时，用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场的目的是什么？（B）
A.灭火
B.确保不留残气（液）
C.降温
D.增加湿度
999、洗消产生的废水应如何处理？（B）
A.直接外排
B.集中净化处理，严禁直接外排
C.排入雨水管网
D.就地掩埋
1000、危险化学品事故处置的首要任务是什么？（B）
A.抢救国家财产
B.抢救受伤中毒人员和组织群众疏散
C.保护设备设施
D.恢复生产
1001、危险化学品事故处置中，以下哪项指挥原则是错误的？（B）
A.服从现场统一指挥
B.各行其是多头指挥
C.突出现场指挥和靠前指挥
D.简化指挥程序，实施聚焦式指挥
1002、泄漏物为易燃易爆品时，应立即采取什么措施？（B）
A.立即使用手机报警
B.消除泄漏污染区域内的各种火源
C.开启所有电器设备
D.使用铁制工具敲击设备
1003、扑救人员应占领什么阵地？（B）
A.下风阵地
B.上风或侧风阵地
C.低洼处
D.正对泄压口
1004、在没有制止泄漏绝对把握的情况下，能否盲目灭火？（B）
A.能，越快越好
B.不能，一般应在制止泄漏成功后再灭火
C.看情况决定
D.先灭火再堵漏
1005、危险化学品中毒事故的现场救援原则中，首要步骤是什么？（B）
A.查明化学物质的毒性
B.抢救最危急的生命体征
C.进行特殊和/或对症处理
D.处理眼和皮肤污染
1006、救护者进入事故现场前必须做什么？（B）
A.直接冲入现场
B.做好自身防护，戴好防毒面具或氧气呼吸器、穿好防毒服
C.先拍照取证
D.等待上级命令
1007、搬运中毒患者时，以下哪种做法是正确的？（B）
A.强拖硬拉
B.双手托移，动作要轻，使患者侧卧或仰卧，保持头低位
C.让患者直立行走
D.背起患者快速奔跑
1008、危险化学品泄漏事故处置的首要目标是什么？（B）
A.立即堵漏
B.迅速撤离泄漏污染区内人员至安全区并进行隔离
C.抢救财产
D.控制火源
1009、关阀断料措施实施前，必须与有关技术人员研究制定操作方法，主要是为了防止什么？（A）
A.关阀导致前一道工序的设备出现超温超压爆炸事故
B.浪费物料
C.影响生产进度
D.损坏阀门
1010、对于大型液体泄漏，可采用什么方法收集？（B）
A.直接用桶舀
B.用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器或槽车内
C.任其流淌
D.用扫帚扫
1011、处置可燃气体容器和管道爆炸引发的火灾时，切忌什么？（B）
A.用水冷却
B.盲目灭火，在没有切断物料源和采取有效堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧
C.使用泡沫覆盖
D.疏散人员
1012、危险化学品火灾爆炸现场处置应遵循什么原则？（B）
A.先消灭、后控制
B.先询情、后处理，先控制、后消灭
C.先灭火、后疏散
D.先抢救财产、后救人
1013、对卧式储罐冷却时，射水阵地应如何设置？（B）
A.布置在储罐封头正对面
B.选择储罐四侧角设置射水阵地
C.紧贴储罐设置
D.在储罐顶部设置
1014、具有水溶性的液体（如醇类、酮类等）火灾，应选用哪种泡沫扑救？（B）
A.普通氟蛋白泡沫
B.抗溶性泡沫
C.水成膜泡沫
D.高倍数泡沫
1015、扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾时，一旦现场指挥发现危险征兆应采取什么措施？（B）
A.继续灭火
B.迅速下达撤退命令
C.加大灭火剂用量
D.转移阵地继续进攻
1016、铝粉、镁粉等着火不能用什么灭火剂扑救？（B）
A.干砂土
B.水和泡沫灭火剂
C.干粉
D.石棉毯
1017、压力容器及管道爆炸事故处置中，救援人员进入现场或警戒区内必须佩戴什么？（B）
A.简易口罩
B.隔绝式呼吸器
C.普通防毒面具
D.湿毛巾
1018、冷却压力容器时，冷却强度不应小于多少？（B）
A.0.1L/（s·m²）
B.0.2L/（s·m²）
C.0.5L/（s·m²）
D.1.0L/（s·m²）
1019、压力容器火灾现场出现什么征兆时，应迅速撤出或隐藏？（B）
A.火焰颜色正常
B.容器震颤、啸叫、火焰由黄变白、温度和压力急剧升高等爆炸征兆
C.声音变小
D.温度降低
1020、惰性气体置换的主要目的是什么？（B）
A.增加压力
B.防止发生回火爆炸和次生爆炸火灾事故
C.加速泄漏
D.提高温度
1021、扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴什么？（B）
A.普通口罩
B.防护面具，尽量使用隔离式空气呼吸器
C.太阳镜
D.棉纱手套
1022、对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可采用什么措施？（B）
A.加热
B.用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料
C.搅拌
D.通风加速蒸发
1023、气体泄漏物处置中，可采用什么方法加速气体向高空扩散？（B）
A.使用直流水冲击
B.向有害物蒸气云喷射雾状水
C.封闭现场
D.加热气体
1024、实施点燃措施使泄漏出的可燃气体形成稳定燃烧时，操作人员应处于什么方向？（B）
A.下风方向
B.上风方向
C.侧风方向
D.任意方向
1025、毒害品是指进入人体后，能与体液和器官组织发生什么作用，扰乱或破坏机体正常生理功能的物品？（B）
A.物理作用
B.生物化学作用或生物物理作用
C.机械作用
D.热传导作用
1026、发生急性中毒事故，护送者向院方提供的信息不包括以下哪项？（C）
A.引起中毒的原因
B.毒物名称
C.患者家庭收入情况
D.该物料及呕吐物的样品
1027、人员疏散前或在疏散过程中，应帮助或指导其采取什么防护措施？（A）
A.戴好防毒面罩或用湿毛巾捂住口鼻，穿好防毒衣或雨衣
B.直接奔跑撤离
C.等待风向改变
D.原地不动
1028、救护点应设在什么位置？（B）
A.下风向、污染区
B.上风向、交通便利的非污染区，但不要远离事故现场
C.低洼处
D.密闭空间
1029、强酸中毒可用什么进行中和？（B）
A.强碱
B.弱碱（石灰水上清液、肥皂水）
C.醋
D.酒精
1030、稀释降毒时，不准使用什么水枪，以免强水流冲击产生静电？（B）
A.喷雾水枪
B.直流水枪
C.开花水枪
D.水幕水带
1031、应急撤离中，“徒手撤离”适用于什么情况？（B）
A.危险影响较小或预留时间较长
B.危险影响较大，预留时间较短，撤离距离较远
C.风向稳定
D.现场范围较小
1032、发生原（重）油沸溢、喷溅征兆时，以下哪种现象不会出现？（D）
A.油面蠕动、涌涨现象
B.火焰增大、发亮、变白
C.金属罐壁颤抖，罐体发出强烈的噪声
D.温度急剧下降
1033、液化烃储罐（罐车）当火焰颜色由红变白，储罐发生颤抖时，表明什么？（B）
A.火势减弱
B.储罐有随时发生爆炸的可能
C.燃烧稳定
D.温度降低
1034、安全员侧重监控控制室DCS工艺流程和工艺参数，当接近什么数值时，应立即通知指挥员做出应急撤离决策？（C）
A.绿色数值
B.黄色数值
C.红色颜色数值（设计控制极限值）
D.蓝色数值
1035、建筑结构燃烧时间超过什么极限后，要加强对现场的观察、监测？（B）
A.强度极限
B.耐火极限
C.弹性极限
D.屈服极限
1036、应急撤离信号必须满足什么要求？（B）
A.仅指挥员能看到即可
B.明显、准确、统一，能使现场所有人员都看到或听到
C.越隐蔽越好
D.仅通过口头传达
1037、生产应急现场监护方案编写主要分为哪三个阶段？（B）
A.准备、实施、总结
B.准备、编写、审核
C.侦查、部署、行动
D.接警、出动、处置
1038、监护车辆须做到安全摆放，应位于什么方向的安全区域？（B）
A.下风方向
B.上风方向或侧风方向
C.正对泄漏点
D.低洼处
1039、进入站场的人员手机必须如何处理？（B）
A.开启飞行模式
B.关闭
C.调至静音
D.保持畅通
1040、监护现场处于生产单位管理区域，监护人员应遵守什么规定？（B）
A.只需遵守本单位规定
B.遵守生产单位各项安全管理规定
C.无需遵守任何规定
D.仅遵守消防规定
1041、生产区域若涉及硫化氢，现场监测与人身防护应按哪个标准执行？（B）
A.GB 30871
B.SY/T 6277
C.AQ 3013
D.GB 18218
1042、对于液化天然气（LNG）低温储罐发生事故，情况未知或未发生着火（爆炸）时，车辆集结停车距离和处置安全距离分别是（D）。
A.300m，100m
B.500m，300m
C.800m，500m
D.1000m，1000m
1043、当无法直接得知危险化学品信息时，不应采取以下哪种方式获取？（A）
A.仅凭经验判断
B.识别各类标签标识
C.查阅对照相关规范
D.拨打国家化学事故应急专线
1044、根据《危险化学品泄漏事故处置行动要则》（XF/T970—2011），三级防护的呼吸防护要求是（C）。
A.正压式空气呼吸器
B.正压式氧气呼吸器
C.滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等
D.长管呼吸器
1045、关于危险化学品事故处置中的“就地保护”措施，以下说法正确的是（C）。
A.就地保护是指所有人员原地等待救援
B.就地保护适用于所有危险化学品泄漏事故
C.当疏散比就地保护更危险或无法进行时，采取此项措施
D.就地保护比疏散更安全，应优先采用
1046、处置危险化学品泄漏事故时，对于大型液体泄漏，应优先选择的收集方法是（B）。
A.用沙子、吸附材料吸收
B.用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器或槽车内
C.筑堤堵截后任其自然挥发
D.用泡沫覆盖，等待自然降解
1047、扑救不溶于水的液体（如汽油、苯等）火灾时，应选用的灭火剂是（C）。
A.直流水
B.抗溶性泡沫
C.普通氟蛋白泡沫或水成膜泡沫
D.二氧化碳
1048、扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾时，一旦现场指挥发现危险征兆，应立即（C）。
A.加大灭火剂用量
B.转移阵地继续进攻
C.迅速下达撤退命令
D.冷却储罐底部
1049、对于气体泄漏物，为加速其向高空扩散，可采用的方法是（C）。
A.使用直流水直接冲击
B.使用高倍数泡沫覆盖
C.向有害物蒸气云喷射雾状水
D.点燃泄漏气体
1050、根据教材，当应急撤离信号发出后，对于因危险影响较大，预留时间较短，撤离距离较远的情况，救援人员应采取（C）。
A.集中统一撤离
B.带装撤离
C.徒手撤离
D.受令撤离
1051、安全员在监控控制室DCS工艺流程和工艺参数时，当参数接近什么数值时，应立即通知指挥员做出应急撤离决策？（C）
A.绿色数值
B.黄色数值
C.红色数值（设计控制极限值）
D.蓝色数值
1052、光气的化学分子式为（B）。
A.COCl
B.COCl₂

C.CCl₄

D.CO₂Cl
1053、光气蒸气密度约为空气的（C）倍，因此易聚集在低洼处。
A.1.5倍
B.2.5倍
C.3.5倍
D.4.5倍
1054、光气毒性比氯气大（A）倍。
A.10倍
B.5倍
C.20倍
D.3倍
1055、光气中毒后存在症状缓解期，一般为（D）。
A.10分钟~30分钟
B.30分钟~1小时
C.即刻发作无缓解期
D.1~24小时
1056、光气中毒的主要病理生理改变是（B）。
A.肝坏死
B.肺水肿
C.肾衰竭
D.脑水肿
1057、处置光气泄漏时，用于中和空气中光气的碱液浓度应为（A）。
A.30%液态碱
B.5%稀碱液
C.50%浓碱液
D.清水即可
1058、对光气中毒人员进行急救时，应特别注意（C）。
A.立即进行人工呼吸
B.给予纯氧吸入
C.严禁进行人工呼吸
D.大量饮水催吐
1059、光气泄漏后，救援人员接近事故现场应选择（D）方向。
A.下风方向
B.侧下风方向
C.侧风方向
D.上风方向
1060、氢气密度仅为空气的（A），是世界上已知密度最小的气体。
A.1/14
B.1/10
C.1/20
D.1/5
1061、氢气在空气中的爆炸极限为（B）。
A.1.5%~15%
B.4.1%~74.2%
C.5%~15%
D.2.1%~9.5%
1062、氢气在空气中的最小点火能为（D）。
A.0.001mJ
B.0.01mJ
C.0.1mJ
D.0.019mJ
1063、氢气的扩散速度约为天然气的（A）倍。
A.3.8倍
B.2.5倍
C.5倍
D.1.5倍
1064、液氢的气化体积比为（B）（15°C，100kPa），即1L液氢完全气化可得974L氢气。
A.500L/L
B.974L/L
C.400L/L
D.1500L/L
1065、氢气分子进入金属晶格中造成“（B）”现象，因此储罐需使用特殊材料。
A.氧化
B.氢脆
C.碳化
D.硫化
1066、氯气的半数致死浓度LC₅₀为（A）。
A.293mg/m³

B.444ppm
C.1000ppm
D.50mg/m³

1067、氯气在常温常压下呈（B），有强烈刺激性气味。
A.无色无味
B.黄绿色
C.红色
D.白色烟雾
1068、在食盐水电解过程中，氯气中会夹杂少量三氯化氮，其与氯的分离系数为（D）。
A.1~2
B.2~4
C.4~6
D.6~10
1069、液氯泄漏事故中，通常把氯气浓度大于（C）的区域设为重度危险区。
A.1ppm
B.5ppm
C.30ppm
D.100ppm
1070、处置液氯泄漏时，用于洗消的碱液浓度应为（B）。
A.1%~5%
B.10%~15%
C.30%~50%
D.饱和溶液
1071、氯气密度约为空气的（C）倍，易向地势低凹处扩散。
A.1.5倍
B.2.0倍
C.2.45倍
D.3.0倍
1072、低浓度硫化氢具有特征性的（B）气味。
A.芳香气味
B.臭鸡蛋气味
C.刺激性酸味
D.无味
1073、硫化氢在空气中的爆炸极限为（B）。
A.1%~10%
B.4.0%~46.0%
C.4.1%~74.2%
D.5%~15%
1074、硫化氢的引燃温度为（B）。
A.200°C
B.260°C
C.550°C
D.450°C
1075、硫化氢泄漏警戒区域通常按气体爆炸下限的（C）浓度划定，即硫化氢浓度为1%。
A.10%
B.15%
C.25%
D.50%
1076、硫化氢大量泄漏时，隔离距离应为（D）。
A.50m
B.100m
C.150m
D.300m
1077、保险粉的化学学名为（B）。
A.亚硫酸钠
B.连二亚硫酸钠
C.硫酸氢钠
D.硫代硫酸钠
1078、保险粉属于（B）危险物品。
A.氧化剂
B.遇湿易燃物品
C.腐蚀品
D.放射性物品
1079、保险粉的自燃点为（C）。
A.150°C
B.200°C
C.250°C
D.300°C
1080、保险粉发生火灾时，应使用（B）灭火剂扑救。
A.直流水
B.干水泥、干粉、二氧化碳
C.泡沫灭火剂
D.水雾
1081、保险粉燃烧后主要产生（D）等有毒气体。
A.一氧化碳和二氧化碳
B.氨气和氮氧化物
C.氯化氢和光气
D.硫化氢和二氧化硫
1082、光气中毒后，存在一段症状缓解期，之后症状在何时达到高峰？（C）
A.6~12小时
B.12~24小时
C.24~48小时
D.48~72小时
1083、处置光气泄漏时，用于中和空气中光气的常用方法是喷洒（B）。
A.大量清水
B.30%液态碱或10%的氨水
C.5%的稀碱液
D.干粉
1084、氢气燃烧时的火焰颜色特征是（C），这一特性增加了火灾处置的难度。
A.淡蓝色
B.黄色明亮
C.无色透明，肉眼不易察觉
D.红色
1085、氢气储罐发生火灾时，若不能立即切断气源，正确的处置措施是（B）。
A.应立即扑灭火焰
B.不得熄灭正在燃烧的气体，并用水强制冷却
C.用干粉覆盖灭火
D.用泡沫淹没灭火
1086、液氯由液态变为气态时，体积会扩大（C）倍，因此泄漏后扩散范围极大。
A.100倍
B.200倍
C.400倍
D.1000倍
1087、根据ERG2000标准，液氯大量泄漏（>200L）时的夜间疏散距离为（D）。
A.300m
B.1100m
C.2700m
D.6800m
1088、处置液氯泄漏时，用于高效中和氯气的洗消液是（B）。
A.1%~5%的碳酸氢钠溶液
B.10%~15%的氢氧化钠溶液
C.30%的盐酸溶液
D.大量清水
1089、当硫化氢浓度大于（A）时，可导致“电击样”瞬间猝死。
A.>1000ppm
B.600~700ppm
C.400ppm
D.100ppm
1090、对硫化氢窒息者进行急救时，正确的做法是（B）。
A.严禁进行人工呼吸
B.立即进行人工呼吸，但注意避免口对口
C.立即给予高压氧舱治疗
D.大量饮水稀释毒素
1091、保险粉（连二亚硫酸钠）属于哪一类危险物品？（B）
A.氧化剂
B.遇湿易燃物品
C.腐蚀品
D.放射性物品
1092、保险粉在温度超过（A）时即开始分解，放出二氧化硫。
A.50°C
B.100°C
C.150°C
D.200°C
1093、保险粉发生火灾时，严禁使用的灭火剂是（C）。
A.干粉
B.二氧化碳
C.水或泡沫
D.干水泥
1094、处置大量保险粉泄漏时，应使用（B）将其覆盖，再收集回收。
A.水
B.干石灰、沙土或苏打灰
C.泡沫
D.湿棉被
1095、处置保险粉泄漏事故时，最关键的安全措施是（C）。
A.立即喷水降温
B.立即用湿抹布覆盖
C.严禁用水，保持干燥
D.立即翻动泄漏物加速挥发
1096、下列不属于消防员防护装备的是（C）。
A.正压式消防空气呼吸器
B.消防过滤式综合防毒面具
C.手抬机动消防泵组
D.消防员化学防护服装
1097、主要用于扑救计算机中心、贵重仪器、图书档案火灾的消防车辆是（A）。
A.二氧化碳消防车
B.干粉消防车
C.水罐消防车
D.泡沫消防车
1098、机场消防车分为救援消防车和灭火消防车，其中救援消防车的主要特点是（B）。
A.装载泡沫量大
B.车身较小、较灵活
C.射程远
D.配备重型水炮
1099、干粉泡沫联用消防车中，当发动机运转正常但出水压力仍低时，不可能的原因是（D）。
A.泵密封填料处泄漏严重
B.实际流量超过消防泵供水能力
C.消防泵内叶轮损坏
D.滤水器未沉入水面下500mm
1100、固定消防设施中，由火灾探测装置、自动控制装置、报警装置及电源线路构成的系统是（A）。
A.火灾自动报警系统
B.自动喷水灭火系统
C.消防控制室
D.气体灭火系统
1101、水罐消防车出现“真空表无真空度指示或指示值很低”，排除方法是关闭罐出水阀，其对应的故障原因是（A）。
A.罐出水阀关闭不到位
B.吸水管内胶布剥离
C.发动机故障
D.消防泵轴变形
1102、供液消防车水泵不出液，下列排除方法错误的是（D）。
A.泵壳内未加储液或储液不足→加足储液
B.吸入管路漏气→检查并排除漏气
C.转速太低→调整转速
D.吸程太高→升高吸程
1103、云梯消防车液压系统发出噪声，可能的原因不包括（D）。
A.吸油管吸入空气
B.滤油器堵塞
C.油面过低
D.消防泵叶轮损坏
1104、干粉消防车氮气瓶压力正常，但减压阀高压表无压力显示，排除方法是（B）。
A.更换安全膜片
B.更换高压输气管或清除堵塞物
C.更换导阀膜片
D.更换胶垫
1105、登高平台消防车液压系统压力不足或系统无动作，排除方法“加大油门”对应的故障原因是（D）。
A.油泵排不出油
B.系统泄漏严重
C.溢流阀工作不正常
D.转速过低
1106、举高喷射消防车出现“枪炮只喷水不喷泡沫”，原因可能是（A）。
A.泡沫比例器未打开
B.罐出水阀关闭不到位
C.吸水管内胶布剥离
D.发动机故障
1107、供气消防车空气压缩机排气量下降，排除方法“更换滤芯”对应的故障原因是（C）。
A.空气系统中各管道接头处漏气
B.活塞环或气阀各管漏气
C.空气过滤器进气不良
D.连杆螺栓的螺母松动
1108、二氧化碳消防车超压安全泄压膜片爆破，排除方法“控制使用温度”对应的故障原因是（B）。
A.充装量大于规定值
B.使用温度过高
C.阀门漏气
D.密封垫损坏
1109、排烟消防车排烟机风扇不转动，可能的原因是（A）。
A.取力器没有工作
B.泡沫液罐通气孔堵塞
C.消防泵轴封处渗漏
D.照明灯继电器故障
1110、照明消防车发动机电压不正常，不可能的原因是（C）。
A.发电机内部线圈故障
B.发电机内部调压电路故障
C.触发器故障
D.部分车辆采用有刷发电机需更换电刷
1111、自装卸式消防车油压升不上，排除方法“调整溢流阀”对应的故障原因是（B）。
A.油箱液面过低或吸油管堵塞
B.溢流阀开启压力过低
C.油泵排量不足
D.压力管路和回油管路串通
1112、手抬机动消防泵组引不上水，排除方法“全部浸入水中或在滤网外部套竹篓”对应的故障原因是（B）。
A.吸水管破裂或脱层
B.吸水管滤网端未全部浸入水内或陷泥中
C.吸水管接口未旋紧
D.水泵体下部放泄存水的螺塞未旋紧
1113、供液消防车出液量不足，排除方法“更换密封环”对应的故障原因是（B）。
A.叶轮流道与吸入管被堵塞
B.叶轮或叶轮密封磨损严重
C.功率不足或转速太低
D.流量过大
1114、干粉消防车干粉炮转动不灵活，排除方法“清洗有关零件或更换密封圈”对应的故障原因是（A）。
A.密封面存有较多的粉
B.定位销没有拔出
C.气源总压力不足
D.电磁阀线圈接触不良
1115、火灾自动报警系统的工作原理是将燃烧产生的物理量通过探测器变成电信号，这些物理量不包括（D）。
A.烟雾
B.热量
C.光辐射
D.声音
1116、消防控制室应设在建筑物的首层，其门应（A）。
A.向疏散方向开启，采用甲级防火门
B.向内开启，采用乙级防火门
C.向疏散方向开启，采用丙级防火门
D.向内开启，采用普通钢门
1117、室内消火栓按栓阀数量可分为单栓阀和双栓阀，其型号分别表示为（A）。
A.SN和SNS
B.SS和SSS
C.SX和SXS
D.SH和SHS
1118、自动喷水灭火系统中，占整个系统75%以上、适合安装在环境温度不低于4℃且不高于70℃场所的是（C）。
A.干式系统
B.预作用系统
C.湿式系统
D.雨淋系统
1119、水喷雾灭火系统可用于扑救电气火灾，其灭火机理不包括（D）。
A.表面冷却
B.窒息
C.乳化
D.化学抑制
1120、泡沫灭火系统中，液下喷射空气泡沫产生器（高背压泡沫产生器）的关键技术指标是（B）。
A.发泡倍数
B.背压
C.混合比
D.析液时间
1121、干粉灭火系统不能扑救的火灾是（C）。
A.可燃气体火灾
B.电气设备火灾
C.钾、钠、锆、钛等金属火灾
D.易燃液体火灾
1122、气体灭火系统启动时，延时约30s的主要目的是（B）。
A.等待火灾确认
B.考虑防护区内人员的疏散
C.检测气瓶压力
D.启动联动设备
1123、自动跟踪定位射流灭火系统中，流量大于16L/s的系统称为（B）。
A.自动射流灭火装置
B.自动消防炮灭火系统
C.大空间智能灭火装置
D.自动扫描射水灭火装置
1124、大空间智能灭火装置（喷洒型）的标准喷水流量为（B）。
A.2L/s
B.5L/s
C.10L/s
D.16L/s
1125、自动喷水灭火系统中，应设置雨淋系统的场所不包括（C）。
A.火柴厂的氯酸钾压碾厂房
B.建筑面积大于60m²的硝化棉仓库
C.高层民用建筑内的歌舞娱乐场所
D.特等剧场的舞台葡萄架下部
1126、水喷雾灭火系统应设置自动灭火系统的场所包括（A）。
A.单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器
B.室内最大净空高度不超过8m的民用建筑
C.藏书量超过50万册的图书馆
D.建筑面积大于500m²的地下商店
1127、泡沫比例混合器中，PH系列环泵式负压泡沫比例混合器与PHF系列管线式负压比例混合器的主要区别是（B）。
A.混合比不同
B.PH系列固定安装在消防泵出水管和进水管之间形成环流，PHF系列适用于移动式系统
C.PH系列为正压，PHF系列为负压
D.PH系列用于高倍数泡沫，PHF系列用于低倍数
1128、高背压泡沫产生器（液下喷射）的泡沫倍数通常为（A）。
A.2.5~4倍
B.5~8倍
C.10~20倍
D.20~200倍
1129、干粉灭火系统动作步骤中，“出口处的阀门被打开”是在（C）之后发生的。
A.打开动力气瓶阀门
B.高压气体通过减压阀向干粉储罐充气增压
C.干粉罐充气达到工作压力
D.粉气混合流通过输粉管
1130、消防坦克的主要特点是（B）。
A.速度快，适合高速公路行驶
B.具有防爆、防火隔热、清障、强通过性能
C.装载水量大，可持续供水时间长
D.配备水-泡沫两用消防炮，射程可达150m
1131、固定翼消防飞机与消防直升机相比，不具备的特点是（C）。
A.飞行速度快
B.航程远
C.垂直起降能力
D.载重量大
1132、消防船“沪消一号”的消防炮配置为（B）。
A.4门，最大射程150m
B.5门，最大射程120m
C.3门，最大射程100m
D.6门，最大射程80m
1133、15t内河消防艇的额定供水量为（B）。
A.50L/s
B.70L/s
C.90L/s
D.110L/s
1134、消防灭火机器人消防炮的额定工作压力通常为（B）。
A.0.4MPa
B.0.8MPa
C.1.2MPa
D.1.6MPa
1135、反恐排爆机器人机械手的自由度通常（B）。
A.小于3个
B.大于4个
C.固定为6个
D.无自由度要求
1136、飞行器机器人的抗风能力通常为（B）。
A.2级
B.4级
C.6级
D.8级
1137、液压平移倾斜式消防机器人运载车的移动平台形成爬坡板角度通常为（B）。
A.10°
B.19°
C.30°
D.45°
1138、手抬机动消防泵组引水时，吸水管滤网端应沉入水面下的最小深度为（C）。
A.100mm
B.300mm
C.500mm
D.1000mm
1139、泡沫灭火系统中，PHY系列贮罐式压力比例混合器适用于（B）。
A.高倍数泡沫灭火系统
B.低倍数泡沫灭火系统
C.中倍数泡沫灭火系统
D.所有倍数泡沫灭火系统
1140、固定消防设施与移动消防设施联用时，对于高层建筑火灾，当消防车现有装备无法达到扑灭火点时，应采取（B）。
A.立即撤离
B.内部进攻，利用室内消火栓连接水带水枪扑救
C.仅使用固定消防设施
D.等待增援
1141、手抬机动消防泵组属于消防器材装备中的（C）。
A.消防员防护装备
B.消防车辆装备
C.消防泵、枪炮及供水器具
D.抢险救援装备
1142、水罐消防车出现“发动机运转正常时，出水压力仍低”的故障，不可能的原因是（D）。
A.泵密封填料处泄漏严重
B.实际流量超过消防泵供水能力
C.消防泵内叶轮损坏
D.滤水器未沉入水面下500mm
1143、机场消防车离合器打滑，不可能的原因是（D）。
A.离合器调整间隙不当
B.摩擦片有油
C.衬片烧坏
D.导向轴承卡死
1144、干粉消防车氮气瓶压力正常，但减压阀高压表无压力显示，可能的原因是（B）。
A.瓶头安全膜片爆破
B.高压输气管损坏或堵塞
C.导阀膜片损坏
D.胶垫老化失去弹性
1145、消防排烟机器人专用喷雾排烟装置的最大排烟量可达（C）。
A.30000m³/h
B.60000m³/h
C.90000m³/h
D.120000m³/h
1146、消防侦察机器人的防爆等级通常为（B），以确保其在易燃易爆环境中安全作业。
A.ExdIIBT4
B.Expxdemib II BT4
C.ExiaIICT6
D.ExdIICT4
1147、反恐排爆机器人机械手的自由度通常要求（B），以完成复杂精细的排爆操作。
A.小于3个
B.大于4个
C.固定为6个
D.无自由度要求
1148、消防水下搜救机器人的最大下潜深度通常（C）。
A.≥10m
B.≥30m
C.≥50m
D.≥100m
1149、受限空间内使用的照明电压不应超过（A），并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具。
A.36V
B.32V
C.28V
D.16V
1150、消防机器人专用辅助风机的排风风量通常为（C）。
A.10000m³/h
B.20000m³/h
C.40000m³/h
D.80000m³/h
1151、选择厂址时，应避免设置在下列哪种地区？（C）
A.工程地质条件良好的地区
B.全年最小频率风向的下风侧
C.地震断层地区和基本烈度9度以上的地震区
D.交通便利的地区
1152、在厂址选择中，关于与邻近企业的关系，下列说法正确的是（C）。
A.厂址应布置在火源的上风侧
B.厂址应布置在毒物及可燃物质的上风侧
C.应避开可能产生的危害，布置在火源的下风侧，毒物及可燃物质的上风侧
D.无需考虑邻近企业的相互影响
1153、下列哪项不属于一级危险的典型表现？（B）
A.易燃物质的存在
B.火灾的发生
C.热源的存在
D.压缩物质的存在
1154、化工生产中，按燃烧物质状态分类，由可燃固体化工原料引发的火灾属于（B）。
A.液体火灾
B.固体火灾
C.气体火灾
D.金属火灾
1155、下列哪种火灾是指可燃物质在氧气浓度超过21%的常温条件下发生的火灾？（A）
A.富氧火灾
B.气体火灾
C.液体火灾
D.电气火灾
1156、下列哪种爆炸是指处于过热状态的水、有机液体和液化气体等因容器破裂泄压产生的物理爆炸？（B）
A.气体混合物爆炸
B.蒸气爆炸
C.粉尘爆炸
D.气体分解爆炸
1157、防止可燃可爆系统形成的基本原则中，不包括下列哪项？（B）
A.根据物质的危险特性进行控制
B.增加可燃物外溢泄漏
C.惰性气体保护
D.通风置换
1158、对于本身具有自燃能力的物质，应采取的措施不包括（D）。
A.隔绝空气
B.防水防潮
C.通风散热
D.增加热源接触
1159、两种相互接触能引起燃烧爆炸的物质应当（B）。
A.可以混存，但不得相互接触
B.不能混存，更不准相互接触
C.可以混存，也可以相互接触
D.只需控制温度即可混存
1160、输送可燃气体、液体的管道应采用（B）。
A.铸铁管
B.无缝钢管
C.塑料管
D.水泥管
1161、化工生产中常用的惰性气体不包括（B）。
A.氮气
B.氧气
C.二氧化碳
D.水蒸气
1162、在有火灾爆炸危险的场所内，采用通风置换的主要目的是（B）。
A.增加氧气含量
B.降低场所内可燃物的含量，防止形成爆炸性混合物
C.提高温度
D.增加湿度
1163、信号报警装置在化工生产中的主要作用是（B）。
A.增加生产效率
B.警告操作人员并使其采取措施，消除事故隐患
C.装饰作用
D.仅用于记录数据
1164、安全联锁装置的主要作用是（B）。
A.提高生产速度
B.利用机械或电气控制依次接通各仪器或设备，若不符合规定程序则不能启动、运转或停车
C.仅用于监测温度
D.仅用于监测压力
1165、在化工生产中，温度控制的主要目的不包括（D）。
A.保证产品质量
B.降低消耗
C.防火防爆
D.增加反应速度至最大
1166、对于放热反应，控制投料速度的原则是（B）。
A.投料速度可以超过设备的传热能力
B.投料速度不能超过设备的传热能力，否则会引起温度急剧升高
C.投料速度越慢越好
D.投料速度与传热能力无关
1167、下列关于控制投料顺序的说法错误的是（C）。
A.氯化氢的合成必须先加氢后加氯
B.三氯化磷的生产是先加磷后加氯
C.投料顺序可以随意调整，不影响安全
D.为防止顺序颠倒，应将进料阀门进行互相联锁
1168、以乙炔和氯化氢为原料生产聚氯乙烯时，氯化氢中游离氯一般不允许超过（B）。
A.0.5%
B.0.005%
C.0.05%
D.0.5‰
1169、明火引发的事故占化工系统火灾爆炸重大事故统计的比例约为（C）。
A.10%以上
B.30%以上
C.50%以上
D.70%以上
1170、生产用明火加热炉应布置在厂区的什么位置？（B）
A.中心位置
B.边缘，位于有易燃物料设备全年最小频率风向的下风侧
C.储罐区附近
D.办公楼旁边
1171、使用气焊、电焊进行安装和维修时，必须办理的手续是（B）。
A.工作证
B.动火证
C.通行证
D.驾驶证
1172、化工企业动火前半小时的合格分析标准中，对于爆炸下限小于4%的可燃气体、蒸气，其含量不应超过（B）。
A.0.5%
B.0.2%
C.1%
D.2%
1173、下列关于摩擦和撞击的说法错误的是（C）。
A.机器上转动部分的摩擦可能产生高温火花
B.轴承缺油、润滑不均时会因摩擦而发热
C.在易燃易爆场所应使用铁器工具
D.装运易燃易爆危险品的金属容器时不要拖拉、抛掷
1174、高温表面成为点火源的主要防范措施是（B）。
A.增加物料接触
B.采用绝热材料对热表面进行保温隔热处理，防止易燃物料与高温设备接触
C.提高表面温度
D.清除高温表面
1175、硝化棉、赛璐珞应存放在（B）。
A.密闭潮湿处
B.通风阴凉干燥处
C.阳光直射处
D.高温环境中
1176、阻火器的工作原理是（A）。
A.根据火焰在管中蔓延的速度随着管径的减小而降低，热损失增大导致火焰熄灭
B.增加氧气供应
C.提高温度
D.增加压力
1177、金属网阻火器对于一般有机溶剂采用多少层金属网即可阻止火焰扩展？（C）
A.1层
B.2层
C.4层
D.10层
1178、安全阀通常安装在操作压力大于多少MPa的锅炉、钢瓶等压力容器上？（C）
A.0.01 MPa
B.0.03 MPa
C.0.07 MPa
D.0.1 MPa
1179、泄爆门安装在燃油和燃煤粉的加热炉燃烧室外壁上，其总面积一般按燃烧室内部静容积不少于多少计算？（D）
A.100 m²/m³

B.150 m²/m³

C.200 m²/m³

D.250 m²/m³

1180、危险化学品储存方式分为哪三种？（B）
A.混合储存、合并储存、集中储存
B.隔离储存、隔开储存、分离储存
C.室内储存、室外储存、地下储存
D.常温储存、低温储存、高温储存
1181、根据《常用化学危险品贮存通则》，同一区域贮存两种及两种以上不同级别的危险化学品时，应如何标志？（B）
A.按最低等级危险化学品的性能标志
B.按最高等级危险化学品的性能标志
C.无需特别标志
D.按平均值标志
1182、国家对危险化学品的运输实行什么制度？（B）
A.自主运输制度
B.资质认定制度
C.免费运输制度
D.随机抽查制度
1183、危险货物包装分类中，Ⅰ类包装适用于（C）。
A.内装危险性较小的货物
B.内装危险性中等的货物
C.内装危险性较大的货物
D.普通货物
1184、动火检修中，拆迁法的优点是（C）。
A.节省成本
B.节省时间
C.最安全，只要工件能拆得下来，应尽量采用
D.操作简单
1185、在压力容器的检验和检修中，必须将容器内部的压力全部排净以后才能进行的工作是（B）。
A.外部清洁
B.卸下或上紧承压部件
C.外观检查
D.记录数据
1186、进入受限空间作业前，设备内气体分析不包括下列哪项？（D）
A.可燃性气体的爆炸极限分析
B.氧含量的分析
C.有毒气体分析
D.氮气纯度分析
1187、干燥设备内作业使用的电压应不超过（B）。
A.36 V
B.24 V
C.12 V
D.6 V
1188、高处作业分级中，高度在15~30 m的作业称为（C）。
A.一级高处作业
B.二级高处作业
C.三级高处作业
D.特级高处作业
1189、气瓶按工作压力分类，高压气瓶的工作压力大于（B）。
A.5 MPa
B.8 MPa
C.10 MPa
D.15 MPa
1190、氢气瓶的外表面颜色应为（B）。
A.天蓝
B.深绿
C.黄
D.白
1191、危险化学品重大危险源是指（B）。
A.所有危险化学品
B.长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元
C.只有剧毒化学品
D.只有爆炸品
1192、临界量是指（B）。
A.危险化学品的最大储存量
B.某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量
C.危险化学品的实际使用量
D.危险化学品的年产量
1193、重大危险源概念中，“决定性”的含义是（B）。
A.重大危险源必然导致事故
B.事故的发生以重大危险源的存在为前提，重大危险源的存在是事故发生的基础
C.重大危险源与事故无关
D.重大危险源只影响生产不影响安全
1194、重大危险源辨识的核心因素是（C）。
A.危险化学品的种类
B.危险化学品的包装
C.危险物品的数量是否等于或者超过临界量
D.危险化学品的生产厂家
1195、根据GB18218-2018，生产单元和储存单元内危险化学品的实际存在量应按什么来确定？（B）
A.当前实际存量
B.设计的最大量
C.平均日产量
D.最小库存量
1196、重大危险源分级指标R的计算公式中，α代表（B）。
A.毒性气体校正系数
B.该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数
C.易燃气体校正系数
D.爆炸品校正系数
1197、根据重大危险源分级标准，一级重大危险源对应的R值范围是（D）。
A.R<10
B.10≤R<50
C.50≤R<100
D.R≥100
1198、对于毒性气体（硫化氢），其校正系数β应取值为（D）。
A.2
B.3
C.4
D.5
1199、重大危险源安全评价中，生产经营单位一般每几年对本单位的重大危险源进行一次安全评价？（B）
A.每年
B.每两年
C.每三年
D.每五年
1200、生产、储存、使用剧毒化学品的单位应当每年对本单位的生产、储存装置进行几次安全评价？（A）
A.一次
B.两次
C.三次
D.无需评价
1201、应急预案编制应遵循的原则不包括（C）。
A.针对性
B.科学性
C.随意性
D.可操作性
1202、危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，并定期组织演练，每年至少组织几次综合应急预案演练或专项应急预案演练？（A）
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
1203、应急预案评审应当形成书面评审纪要，评审人员不包括（D）。
A.有关安全生产专家
B.应急管理部门人员
C.企业一线操作人员代表
D.无关的社会人员
1204、下列哪项不属于应急预案的主要内容？（C）
A.应急组织机构和职责
B.事故风险描述
C.员工的薪资标准
D.应急响应程序
1205、危险化学品事故应急预案应当报哪个部门备案？（B）
A.卫生部门
B.安全生产监督管理部门
C.教育部门
D.文化部门
1206、危险化学品事故处置的基本程序中，首要任务是（B）。
A.抢救财产
B.抢救人员生命，控制危险源
C.追究责任
D.清理现场
1207、危险化学品泄漏事故处置中，进入现场救援的人员必须穿戴（B）。
A.普通工作服
B.适当的个人防护装备
C.化纤衣物
D.拖鞋短裤
1208、扑救气体类火灾时，在未采取堵漏措施的情况下，应当（B）。
A.立即扑灭火焰
B.保持稳定燃烧，切忌盲目扑灭
C.用大量水稀释
D.用沙土覆盖
1209、扑救遇湿易燃物品火灾时，绝对禁止使用的灭火剂是（C）。
A.干粉
B.二氧化碳
C.水、泡沫、酸碱等湿性灭火剂
D.卤代烷
1210、氰化物中毒的特效解毒剂是（B）。
A.阿托品
B.亚硝酸异戊酯和硫代硫酸钠
C.维生素C
D.葡萄糖
1211、光气泄漏事故中，光气的主要危害是（B）。
A.皮肤腐蚀
B.呼吸道刺激和肺水肿
C.失明
D.失聪
1212、危险化学品事故现场隔离区的设置，一般以下风向为主，初始隔离距离至少为（C）。
A.10米
B.50米
C.100米（根据泄漏量和物质性质而定）
D.1000米
1213、应急处置中，应急撤离的判定依据不包括（D）。
A.事故规模扩大
B.现场出现爆炸征兆
C.救援设备故障无法修复
D.现场温度适宜
1214、液化烃储罐泄漏着火时，若火焰呈蓝色不亮、无黑烟，表明（B）。
A.燃烧充分
B.处于危险状态，可能发生爆炸
C.燃烧完全
D.安全状态
1215、《中华人民共和国危险化学品安全法》规定，危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的（B）。
A.产品说明书
B.化学品安全技术说明书和安全标签
C.广告宣传册
D.价格清单
1216、危险化学品生产、储存企业必须具备的条件不包括（D）。
A.有符合国家标准的生产工艺和设备
B.有健全的安全管理制度
C.有职业病防护设施
D.有充足的娱乐设施
1217、从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业，应当向所在地设区的市级人民政府哪个部门提出申请？（B）
A.公安部门
B.安全生产监督管理部门
C.环保部门
D.卫生部门
1218、危险化学品经营企业储存危险化学品，应当遵守《中华人民共和国危险化学品安全法》第三章关于储存危险化学品的规定。危险化学品商店内只能存放（B）。
A.工业用大包装危险化学品
B.民用小包装的危险化学品
C.任何包装的危险化学品
D.剧毒化学品
1219、根据《中华人民共和国危险化学品安全法》通过内河封闭水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品是（B）。
A.允许的
B.禁止的
C.经批准可以
D.视情况而定
1220、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故是指造成几人以上几人以下死亡的事故？（C）
A.1-2人
B.3-9人
C.10-29人
D.30人以上
1221、正压式空气呼吸器的使用压力一般为（B）。
A.10 MPa
B.30 MPa
C.50 MPa
D.100 MPa
1222、防化服根据防护等级分为A、B、C、D四级，其中A级防化服适用于（C）。
A.一般清洁环境
B.已知有毒气体种类和浓度较低的环境
C.未知有毒气体种类和浓度，或高浓度有毒气体环境
D.粉尘环境
1223、便携式有毒气体检测仪在使用前必须进行（B）。
A.外观清洁
B.校准和归零检查
C.充电
D.拆卸检查
1224、堵漏器材中，木楔堵漏适用于（B）。
A.高压管道裂缝
B.低压容器小孔洞
C.大型储罐破裂
D.管道断裂
1225、洗消器材中，对于腐蚀性化学品污染的人员，应首选（B）。
A.汽油清洗
B.大量流动清水冲洗
C.酒精擦拭
D.不作处理
1226、某化工厂乙炔生产装置发生泄漏，现场救援人员在未进行气体检测的情况下进入现场，最可能面临的直接危险是（A）。
A.缺氧窒息或爆炸
B.中暑
C.噪声危害
D.辐射
1227、某储罐区发生火灾，火焰呈黄色且伴有浓重黑烟，表明（B）。
A.燃烧完全
B.燃烧不完全，可能产生大量有毒烟气
C.安全状态
D.即将熄灭
1228、在处理硝基类化合物泄漏事故时，应避免使用的灭火剂是（C）。
A.干粉
B.砂土
C.大量水（可能引起流动火灾或污染扩散）
D.二氧化碳
1229、某企业重大危险源R值计算结果为85，该重大危险源应判定为（B）。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
1230、应急救援中，现场警戒区域的划分应根据（B）。
A.领导指示
B.化学品性质、泄漏量、风向风速和地形
C.救援车辆数量
D.媒体拍摄需求
1231、下列哪种情况不需要重新进行重大危险源安全评估？（C）
A.生产工艺发生重大变化
B.危险化学品品种发生变化
C.企业名称变更但生产状况未变
D.国家有关法规标准发生变化
1232、在处理活泼金属（如钠、钾）火灾时，可以使用的灭火剂是（C）。
A.水
B.泡沫
C.干燥砂土或金属专用灭火剂
D.二氧化碳
1233、受限空间作业时，氧含量的安全范围一般为（B）。
A.16%-18%
B.19.5%-23.5%
C.25%-30%
D.12%-15%
1234、某危险化学品企业未按规定对其安全生产条件定期进行安全评价，根据《中华人民共和国危险化学品安全法》，应受到的处罚不包括（D）。
A.责令改正
B.罚款
C.吊销许可证
D.表彰奖励
1235、应急救援行动中，当现场出现什么情况时，现场指挥员应果断下达撤离命令？（B）
A.救援进展顺利
B.现场出现爆炸征兆或危及救援人员生命安全的情况
C.媒体到达现场
D.领导到达现场
1236、过氧化物泄漏事故处置中，应注意其特性不包括（D）。
A.强氧化性
B.易分解爆炸
C.遇水可能发热分解
D.遇水立即中和
1237、重大危险源档案中应当不包括下列哪项内容？（C）
A.重大危险源报表
B.安全管理制度
C.员工工资表
D.应急救援预案
1238、下列关于安全联锁装置的说法正确的是（C）。
A.可以随意拆除
B.发生故障时可以旁路运行
C.应定期检测维护，确保可靠
D.只在开车时使用
1239、在处理腐蚀性化学品灼伤时，首先应采取的措施是（A）。
A.立即用大量流动清水冲洗
B.涂抹药膏
C.包扎伤口
D.送医院
1240、危险化学品事故应急救援的基本任务不包括（D）。
A.控制危险源
B.抢救受害人员
C.指导群众防护，组织撤离
D.追究事故责任人法律责任（属于事故调查阶段）
1241、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023），危险化学品单位作业场所应配备的应急救援物资中，对于具有有毒、腐蚀性危险化学品的作业场所，必须配备的个人防护装备是（B）。
A.过滤式防毒面具
B.正压式空气呼吸器和化学防护服
C.防静电内衣
D.急救箱
1242、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对于危险化学品混合物，若混合物与其纯物质属于相同危险类别，在辨识时应如何计算？（B）
A.按混合物中每种纯物质的量分别计算
B.按混合物整体进行计算
C.仅计算主要危险成分
D.不予考虑
1243、重大危险源的安全评价中，生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当每（A）年对本单位的生产、储存装置进行一次安全评价。
A.1
B.2
C.3
D.半
1244、根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》及相关标准，重大危险源档案中可不包括下列哪项内容？（C）
A.重大危险源安全管理与监控实施方案
B.重大危险源应急救援预案和演练方案
C.重大危险源所在车间的生产记录日报表
D.重大危险源安全评估报告
1245、在重大危险源分级指标R的计算公式中，校正系数α的取值依据是该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的数量。若厂区外可能暴露人员数量为60人，则α应取值为（B）。
A.2.0
B.1.5
C.1.2
D.1.0
1246、《中华人民共和国危险化学品安全法》规定，从事其他危险化学品经营的企业，应当向所在地设区的县级人民政府哪个部门提出申请？（B）
A.公安部门
B.应急管理部门
C.市场监督管理部门
D.生态环境部门
1247、根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》，第一类危险化学品单位应急救援队伍的侦检器材配备中，用于测量事故现场温度，并可预设高、低温危险报警的器材是（C）。
A.有毒气体探测仪
B.红外热像仪
C.红外测温仪
D.便携式气象仪
1248、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）危险化学品重大危险源分级中，对于未在表1、表2、表3中列举的危险化学品，其校正系数β的取值，若属于爆炸物（W1.1类），则β值为（C）。
A.1
B.1.5
C.2
D.4
1249、气瓶的安全附件中，易熔合金塞的作用是在一定温度下熔化泄压，其合金的流动温度必须正确。对于可能发生回火的乙炔气瓶，通常使用易熔合金塞，其熔化温度约为（B）。
A.50℃
B.100℃
C.150℃
D.200℃
1250、压力容器检验和检修前，必须进行彻底切断、泄压、清洗置换等准备工作。其中，关于有效切断的要求，下列说法正确的是（B）。
A.关闭阀门即可，不必加设盲板
B.对于易燃或有毒气体设备，不但要关闭阀闸，还必须加设盲板严密封闭
C.只需关闭阀门并挂上“禁止开启”牌
D.切断电源即可
1251、根据新《办法》，应急预案编制应当遵循的原则不包括（D）。
A.以人为本、依法依规
B.符合实际、注重实效
C.以应急处置为核心
D.以预防为主、防治结合
1252、关于应急预案编制工作小组的组建，下列说法正确的是（C）。
A.由本单位安全管理部门负责人任组长
B.只需吸收职能部门人员参加即可
C.由本单位有关负责人任组长，吸收职能部门人员及有现场处置经验的人员参加
D.可完全委托第三方机构编制，无需本单位人员参与
1253、关于事故风险评估和应急资源调查，下列说法错误的是（B）。
A.是编制应急预案的根本前提和重要基础
B.旧《办法》已明确要求在编制前必须开展
C.通过风险评估可明确可能发生的事故类型、后果危害程度和影响范围
D.应急资源调查有助于实现内外应急资源的合理配置与共享
1254、新《办法》对需要编制现场处置方案的场所范围规定为（D）。
A.仅针对危险性较大的重点岗位
B.仅针对危险性较大的特种设备
C.仅针对危险性较大的储存场所
D.针对危险性较大的场所、装置或者设施
1255、关于应急处置卡的要求，下列说法正确的是（A）。
A.应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式
B.内容应当详尽全面，涵盖所有可能事故情景
C.只需张贴在应急地点和应急指挥场所的墙上
D.仅针对特种作业人员编制，普通岗位无需配备
1256、关于应急预案简化“瘦身”的规定，下列说法错误的是（C）。
A.事故风险单一、危险性小的单位可以只编制现场处置方案
B.可以将专项应急预案并入综合应急预案
C.所有生产经营单位的应急预案都必须包含综合、专项、现场处置三个层级
D.专项预案内容简单的情形适用并入综合预案的做法
1257、关于应急预案评审范围的调整，新《办法》与旧《办法》相比，下列哪项不属于调整内容？（C）
A.增加了“金属冶炼企业”
B.将“危险化学品使用单位”调整为“使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业”
C.将“放射性物品生产、经营、储存、使用单位”纳入必须评审范围
D.保留了“矿山、建筑施工企业”和“中型规模以上的其他生产经营单位”
1258、新《办法》规定，生产经营单位应当在应急预案公布之日起多少个工作日内进行告知性备案？（C）
A.10个
B.15个
C.20个
D.30个
1259、关于应急预案培训内容的变化，新《办法》相比旧《办法》的改进是（A）。
A.将应急知识、自救互救和避险逃生技能纳入培训范围
B.将培训对象限定为仅从业人员，不包括社会公众
C.取消了对应急处置程序的训练要求
D.改为只需张贴应急预案要点供员工自学
1260、关于应急预案定期评估与修订，下列说法正确的是（C）。
A.所有生产经营单位都应当每3年进行一次应急预案评估
B.应急预案只要修订就必须重新备案
C.矿山、金属冶炼、建筑施工等高危企业应当每3年进行一次应急预案评估
D.新《办法》取消了应急预案评估制度，改为按需修订
1261、根据新《生产安全事故应急预案管理办法》，应急预案的编制应当遵循的原则中，特别强调要以（C）为核心。
A.预防为主
B.以人为本
C.应急处置
D.符合实际
1262、关于应急预案编制前的准备工作，新《办法》特别强调必须进行的两项工作是（C）。
A.成立编制小组和进行应急资源调查
B.进行事故风险评估和成立编制小组
C.进行事故风险评估和应急资源调查
D.进行应急资源调查和预案评审
1263、对于事故风险单一、危险性小的生产经营单位，新《办法》允许其应急预案编制形式可以（B）。
A.不编制应急预案
B.只编制现场处置方案
C.只编制综合应急预案
D.只编制专项应急预案
1264、根据新《办法》，应急预案应当至少每（C）年进行一次应急预案评估。该要求适用于矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存企业。
A.1
B.2
C.3
D.5
1265、应急预案的修订中，如果修订内容仅涉及文字性修改或一般信息的更新，根据新《办法》改革后的要求，应当（B）。
A.重新进行备案
B.无需重新备案，只需报告即可
C.必须重新评审
D.重新进行备案，但可简化程序
1266、新《办法》扩大了法律责任追究情形，由旧《办法》的3种增加到9种。下列情形中，属于新增追责情形的是（C）。
A.未按照规定编制应急预案的
B.未按照规定定期组织应急预案演练的
C.在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查的
D.发生事故时未及时报告
1267、情景构建技术中，对预期风险的全过程、全方位、全景式的系统描述被称为（B）。
A.应急预案
B.情景
C.典型案例
D.风险评估报告
1268、新《办法》要求，生产经营单位应当在应急预案公布之日起（C）个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。
A.10
B.15
C.20
D.30
1269、新《办法》对应急预案培训内容的扩容，要求将除应急预案内容外，还应将（B）纳入培训范围。
A.安全生产责任制
B.应急知识、自救互救和避险逃生技能
C.事故调查处理条例
D.工伤保险条例
1270、对于未按照规定定期组织应急预案演练的，新《办法》的处罚力度大幅提高，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处（C）罚款。
A.1万元以上2万元以下
B.3万元以下
C.5万元以上10万元以下
D.10万元以上20万元以下
1271、关于事故报警，下列说法错误的是（D）。
A.事故单位应立即向有关部门报告和报警
B.其他人员发现事故应第一时间离开危险区，到达安全区域后报警
C.报警时应报告危化品品种类别、危险特性、泄漏程度
D.发现事故的人员应留在现场等待救援，确认危险后再报警
1272、初期管控中，第一到场救援力量应在什么方向集结（A）。
A.上风或侧上风方向安全区域
B.下风向区域
C.事故中心区域
D.任意可见危险源的位置
1273、根据车辆集结距离要求，易燃可燃物泄漏且情况未知时，集结停车距离应为（C）。
A.100m
B.300m
C.500m
D.1000m
1274、小规模泄漏时，人员疏散距离应为（A）。
A.800m
B.1000m
C.1500m
D.500m
1275、50m拖拉轮胎操中，成绩为合格的评判标准为（C）s内完成。
A.21
B.23
C.25
D.28
1276、现场侦察时，若无法直接得知危险化学品信息，应首先通过（A）获取。
A.识别各类标签标识（事故车体、箱体、罐体、瓶体等的形状、标签、颜色等）
B.直接询问现场围观群众
C.凭经验判断
D.等待厂家技术人员到场
1277、危险源辨识的主要目的不包括（A）。
A.确定事故责任方
B.识别危险源并确定其特性
C.对可能造成的直接后果进行预防
D.提出防范和控制事故危害措施
1278、根据《危险化学品泄漏事故处置行动要则》（XF/T970），现场安全防护等级分为（B）。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
1279、一级防护要求穿戴（A）。
A.特级防化服、全棉防静电内衣
B.一级防化服、正压式空气呼吸器
C.二级防化服、滤毒罐
D.简易防护服、口罩
1280、公众安全防护中，当疏散比就地保护更危险或疏散无法进行时，应采取（C）。
A.强制疏散
B.向上风向转移
C.就地保护
D.等待直升机救援
1281、现场清理时，少量残液可用（A）吸附。
A.干砂土、水泥粉、煤灰
B.水直接冲洗
C.泡沫覆盖
D.压缩空气吹扫
1282、洗消产生的废水应（B）。
A.直接外排
B.集中净化处理
C.排入雨水管网
D.就地掩埋
1283、危险化学品事故处置的指导思想是（C）。
A.先救物、后救人
B.先处置、后控制
C.先救人、后救物，先控制、后处置
D.先灭火、后救人
1284、下列不属于危险化学品事故处置原则的是（D）。
A.以人为本、生命至上
B.环境保护
C.统一指挥
D.经济利益优先
1285、下列关于加强生产经营单位对重大危险源的管理要求，说法错误的有（D）。
A.生产经营单位对重大危险源应当登记建档

B.生产经营单位对重大危险源应当进行定期检测、评估、监控

C.生产经营单位对重大危险源应当制定应急预案

D.生产经营单位的从业人员可以在非紧急情况下采取应急措施

1286、安全抢险原则要求（B）。
A.救援人员可单独行动以提高效率
B.执行任务时严禁单独行动
C.无需用水枪掩护
D.忽略自我保护
1287、单位自救和社会救援相结合的原则中，事故发生初期应（A）。
A.由事故单位按照灾害预防和处理规范积极组织抢险
B.等待社会救援力量到达后再行动
C.立即撤离所有人员
D.仅保护贵重设备
1288、扑救爆炸品火灾时，最好的灭火剂是（B）。
A.干粉
B.水
C.二氧化碳
D.泡沫
1289、扑救爆炸品火灾时，切忌（C）。
A.使用水枪
B.疏散周围爆炸品
C.用沙土盖压
D.吊射水流
1290、压缩气体储罐发生泄漏着火，关阀无效时，应（B）。
A.立即撤离，任其燃烧
B.准备好堵漏材料，火扑灭后立即堵漏
C.用干粉直接扑灭火焰不管泄漏
D.直接用沙土覆盖
1291、扑救易燃液体火灾时，对于比水轻又不溶于水的液体（如汽油），应使用（A）。
A.普通蛋白泡沫或轻水泡沫
B.直流水
C.大量水稀释
D.干粉（效果视情况而定）
1292、扑救具有水溶性的液体（如醇类）火灾，最好用（C）。
A.普通蛋白泡沫
B.大量水
C.抗溶性泡沫
D.二氧化碳
1293、二硝基萘等具有升华特性的易燃固体火灾，扑救时应（B）。
A.用沙土覆盖
B.向燃烧区域上空及周围喷射雾状水
C.用干粉直接扑灭即可
D.无需特别关注上空
1294、遇白磷火灾时，对着火的白磷应用（A）。
A.低压水或雾状水扑救
B.高压直流水冲击
C.泡沫覆盖
D.干粉扑灭
1295、遇湿易燃物品（如金属钾、钠）火灾，绝对禁止使用的灭火剂是（D）。
A.干粉
B.二氧化碳
C.水泥
D.水或泡沫
1296、少量（50g以内）遇湿易燃物品着火，可用（B）。
A.禁止用水
B.大量的水或泡沫扑救
C.只能用干粉
D.只能用二氧化碳
1297、氧化剂和有机过氧化物火灾，不能用水、泡沫、二氧化碳扑救时，应用（A）。
A.干粉或水泥、干砂覆盖
B.大量水
C.泡沫
D.酸碱灭火剂
1298、扑救毒害品火灾时，救援人员应尽量使用（C）。
A.过滤式防毒面具
B.口罩
C.隔绝式氧气或空气呼吸器
D.毛巾捂住口鼻
1299、氰化钠等毒害品火灾，严禁使用（B）。
A.干粉
B.酸碱类灭火剂
C.雾状水
D.沙土
1300、扑救浓硫酸火灾时，若浓硫酸量很大，应先用（A）灭火。
A.二氧化碳、干粉等灭火剂
B.大量低压水
C.泡沫
D.沙土覆盖
1301、皮肤接触腐蚀品后，应立即用清水冲洗患处至少（C）。
A.5min
B.8min
C.10min
D.15min
1302、应急撤离的判定中，不属于化工装置火灾爆炸征兆的是（D）。
A.火焰由红色变成褐色或炽白色
B.发出刺耳的呼叫声
C.容器安全阀火焰变亮耀眼
D.火焰逐渐变小并熄灭
1303、液化烃储罐燃烧时，火焰颜色由红变白、变亮，表明（A）。
A.可能发生高温裂解，爆炸危险性增大
B.火势得到控制
C.燃料即将耗尽
D.温度降低
1304、沸溢、喷溅征兆不包括（C）。
A.火舌形似火箭
B.烟色由浓变淡
C.火焰颜色变暗
D.罐壁颤抖，发出强烈噪声
1305、应急撤离命令下达后，在时间不允许的情况下，应（B）。
A.带走所有器材装备
B.放弃一切车辆和器材，利用地形地物掩护
C.原地等待救援
D.继续完成任务
1306、应急联动机制应遵循的工作原则不包括（D）。
A.党委领导、政府负责
B.军地协同
C.社会参与
D.企业主导、政府辅助
1307、政府部门之间协调联动中，依靠等级权威来完成的是（A）。
A.垂直协调联动
B.横向协调联动
C.联席会议
D.合作契约
1308、现场指挥部设立的首要原则是（B）。
A.舒适
B.安全
C.豪华
D.靠近事故中心
1309、集中指挥与分散指挥的关系是（C）。
A.完全对立
B.互不相干
C.对立统一的关系
D.集中指挥完全取代分散指挥
1310、逐级指挥与越级指挥的关系是（A）。
A.一般与特殊的关系
B.平等关系
C.逐级指挥完全取代越级指挥
D.越级指挥是常态
1311、越级指挥时，上级指挥员应（D）。
A.隐瞒自己的指示
B.不通知被超越的指挥员
C.直接撤销被超越指挥员的职务
D.将自己的指示通报被超越的指挥员
1312、计划指挥适用于（B）。
A.任何事故现场
B.实施过应急救援预案熟悉和演练的事故类型
C.完全陌生的事故现场
D.只有小规模事故
1313、应急信息通信保障系统中，应急保障系统列第一位的是（A）。
A.信息与通信系统
B.物资保障系统
C.人员保障系统
D.资金保障系统
1314、两个以上企业应急救援队协同救援时，在上级指挥员到达现场前，应实行（C）。
A.各自为战
B.等待上级指示
C.属地指挥
D.轮换指挥
1315、监护方案的编写主要分为（B）三个阶段。
A.准备、审批、实施
B.准备、编写、审核
C.调查、编写、演练
D.申请、编写、发布
1316、监护现场要求，监护力量应提前（C）到达现场。
A.10分钟
B.20分钟
C.30分钟
D.60分钟
1317、现场监护人员不得少于（A）人（含带班领导）。
A.4人
B.3人
C.5人
D.6人
1318、人员与空气呼吸器配置比例为（D）。
A.1:1
B.1:0.8
C.1:1.5
D.1:1.2
1319、气体监测点设置，当现场主导风的风速不大于0.3m/s时，应取（B）为轴向。
A.现场主导风向
B.所处季节主导风向
C.任意方向
D.正北方向
1320、医疗救护车应摆放于（A）。
A.上风方向或侧风方向的安全区域
B.下风向区域
C.事故中心区域
D.任意位置
1321、现场检伤分类中，黄牌表示（C）。
A.需要立即处理和转运
B.未受伤
C.不严重的伤害，可以随后处理和转运
D.已死亡
1322、我国开始重视应急管理始于（C）。
A.2006年
B.2007年
C.2003年SARS时期
D.2010年
1323、应急指挥系统的优越性不包括（D）。
A.缩短应急响应时间
B.实现信息和资源共享
C.保证多种应急救援力量的统一指挥
D.完全替代人工决策
1324、应急信息平台在事故灾难发生时，不需要具备的功能是（A）。
A.代替现场指挥员做决策
B.快速有效地整合、分析危险源信息
C.提供不同条件下事故的科学动态预测
D.快速发布预警信息
1325、石油化工应急平台应用中，基于NGN结构和IP软交换构架的是（B）。
A.传统程控交换机系统
B.4G-MDS多媒体指挥调度系统
C.模拟通信系统
D.卫星电话系统
1326、3D仿真实训系统采用的技术不包括（D）。
A.3D虚拟现实技术
B.计算机技术
C.网络技术
D.核磁共振技术
1327、真火实训系统中，目前一般选择（C）作为燃料。
A.柴油
B.液化石油气
C.丙烷
D.汽油
1328、真火实训系统中，柴油作为燃料的主要缺点是（B）。
A.运输不安全
B.燃烧不充分，产生大量浓烟，不环保
C.火焰颜色不够真实
D.成本过高
1329、无人机按飞行平台构型分类，不包括（D）。
A.固定翼无人机
B.旋翼无人机
C.扑翼无人机
D.喷气式载人飞机
1330、无人机在危险化学品事故处置中，不能实现的功能是（A）。
A.直接替代消防员进入受限空间灭火
B.辅助指挥决策
C.生命探测及物资投送
D.空中监测
1331、无人机上搭载（C）可以有效解决夜间监控目标不足的问题。
A.普通摄像头
B.扩音设备
C.红外热成像仪
D.照明设备
1332、真火实训系统主要包括真火模拟、灭火训练、（A）和安全监控中心五个部分。
A.训练评价
B.理论考试
C.体能训练
D.心理测试
1333、化工装置事故处置训练设施中，模拟化工装置上设有（B）。
A.真实危险化学品
B.燃烧点、泄漏点、啸叫装置
C.实际生产线
D.废弃设备
1334、应急信息平台的安全体系应（D）。
A.忽略信息安全
B.仅依靠公共网络
C.无需备份
D.统一建设信息安全基础设施
1335、跨区域多个应急救援队协同救援时，应成立（A）。
A.两级现场指挥部（总指挥部和现场救援指挥部）
B.一级指挥部即可
C.无需指挥部
D.仅由企业自行指挥
1336、便携式气体检测仪在复杂地形监测时，监测点位应（C）。
A.固定不变
B.仅在上风向设置
C.根据局部地形条件、风频特征做适当调整
D.随机设置
1337、下列哪种情况不需要立即下达应急撤离命令（D）。
A.化工装置出现爆炸征兆
B.储罐发生沸溢喷溅征兆
C.大面积毒性物质扩散危及救援人员
D.火势已被完全控制，现场温度正常
1338、危险化学品事故处置初期，救援力量到达现场后，应在多长时间内搭建完成简易洗消点?（B）
A.10分钟
B.15分钟
C.30分钟
D.45分钟
1339、根据车辆集结距离要求，对于有毒有害气体大规模泄漏（泄漏量较大）的情况，集结停车距离应为（B）。
A.300m
B.500m
C.800m
D.1000m
1340、在危险化学品事故现场侦察中，若无法直接得知危险化学品信息，应首先通过（B）来获取相关信息。
A.询问周边围观群众
B.识别事故车体、箱体、罐体上的标签标识
C.等待厂家技术人员到场
D.使用无人机进行全景拍摄
1341、根据《危险化学品泄漏事故处置行动要则》，将危险化学品事故防护等级划分为三级，其中二级防护的防护标准是（B）。
A.全身，特级防化服，正压式空气呼吸器
B.全身，一级防化服，正压式空气呼吸器
C.全身，二级防化服，滤毒罐
D.头部，二级防化服，口罩
1342、当危险化学品事故现场的疏散比就地保护更危险或疏散无法进行时，应采取的公众安全防护措施是（C）。
A.强制疏散
B.向上风向快速转移
C.就地保护
D.等待救援
1343、扑救具有水溶性的液体（如醇类、酮类）火灾时，从环保和效果角度考虑，最好选用（C）。
A.普通蛋白泡沫
B.大量直流水
C.抗溶性泡沫
D.干粉灭火剂
1344、处置压缩气体和液化气体泄漏事故时，若在扑救过程中不慎将泄漏处的火焰扑灭，且现场不具备立即堵漏的条件，正确的做法是（C）。
A.立即撤离现场，防止爆炸
B.用大量水继续冷却，防止复燃
C.立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧
D.用干粉覆盖泄漏口，防止气体扩散
1345、对于原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，现场指挥员发现火焰增大、发亮、变白，油面蠕动，罐壁颤抖等征兆时，应（C）。
A.立即增加灭火力量，强攻近战
B.继续观察，等待更明显征兆
C.及时下达撤退命令，避免人员伤亡
D.用水炮冲击油面，破坏热波层
1346、扑救爆炸品火灾时，关于灭火剂的使用，正确的说法是（A）。
A.最好使用水，切忌用沙土盖压
B.最好使用沙土盖压，隔绝空气
C.最好使用干粉，快速覆盖
D.最好使用泡沫，覆盖冷却
1347、当皮肤接触腐蚀性化学品后，应立即用清水冲洗患处至少（B）。
A.5分钟
B.10分钟
C.15分钟
D.30分钟
1348、液化烃储罐发生火灾，当火焰颜色由红变白、变亮，使人产生刺眼的感觉时，这表明（B）。
A.火势正在减弱
B.可能发生高温裂解，爆炸危险性增大
C.燃烧充分，安全状态
D.罐内压力降低
1349、在嘈杂的事故现场，无法用声音传达撤离信号时，可采用的信号传递方式是（C）。
A.大声呼喊
B.敲击金属
C.旗语、手势、发射信号弹
D.使用高音喇叭
1350、下列关于一人三盘水带连接场地设置中说法错误的是（C）。
A.起点线前1m为器材线

B.起点线前1.5m为分水器拖止线

C.起点线前30m为水带甩开线

D.起点线前55m为终点线

1351、综合型生产应急现场监护中，监护力量应提前（C）到达现场，以便开展安全条件确认等工作。
A.15分钟
B.20分钟
C.30分钟
D.60分钟
1352、综合型生产应急现场监护中，人员与空气呼吸器的配置比例应为（C）。
A.1:0.5
B.1:1
C.1:1.2
D.2:1
1353、监护现场进行环境监测布点时，若现场主导风的风速大于0.3m/s，应以（C）为轴向布设监测点。
A.正北方向
B.所处季节主导风向
C.现场主导风向
D.任意方向
1354、无人机在危险化学品事故处置中，加装（C）可以有效解决夜间及恶劣气候环境条件下监控目标不足的问题。
A.高清摄像头
B.扩音设备
C.红外热成像仪
D.照明设备
1355、真火实训系统中，目前为了兼顾模拟效果和环保要求，一般选择（C）作为燃料。
A.柴油
B.液化石油气
C.丙烷
D.天然气
1356、3D仿真实训系统的核心优势在于（B）。
A.替代真实训练
B.提供一个规范化、科学化、可视化的能力评估、综合决策和教育培训的综合性平台
C.降低训练成本
D.减少训练时间
1357、氰化钠（NaCN）的化学式为（A）。
A.NaCN
B.KCN
C.HCN
D.Ca（CN）₂

1358、氰化物轻度中毒的临床表现通常不包括（A）。
A.深度昏迷
B.胸闷、心悸
C.头痛、恶心
D.视物模糊
1359、氰化物泄漏现场，空气中氰化物浓度在20~120mg/m³范围应划分为（C）。
A.轻危区
B.安全区
C.中危区
D.重危区
1360、进入氰化物泄漏重危区的救援人员，必须佩戴的防护装备是（B）。
A.过滤式防毒面具和简易防化服
B.正压式空气呼吸器和内置式重型防化服
C.半面罩防毒面具和隔热服
D.长管呼吸器和防静电服
1361、工业液态光气（COCl₂）的沸点为（B）。
A.-33.4°C
B.7.56°C
C.34.5°C
D.100°C
1362、光气储罐发生大泄漏时，现场警戒隔离距离应设置为（D）。
A.50m
B.100m
C.150m
D.450m
1363、光气中毒主要损害人体的系统是（C）。
A.神经系统
B.造血系统
C.呼吸道
D.消化系统
1364、光气泄漏事故现场，用于洗消的合适试剂是（A）。
A.30%液态碱或10%氨水
B.稀硫酸溶液
C.清水
D.有机溶剂
1365、关于有机过氧化物的燃烧特性，下列说法正确的是（A）。
A.即使在惰性气体中，燃烧仍能继续
B.遇水会立即熄灭
C.可用二氧化碳有效灭火
D.分解时吸收大量热量
1366、对于活泼金属过氧化物（如过氧化钠、过氧化钾）火灾，严禁使用的灭火剂是（C）。
A.干粉
B.水泥
C.水
D.干砂
1367、过氧化物的主要危险特性不包括（C）。
A.分解爆炸性
B.易燃性
C.放射性
D.毒害性
1368、有机过氧化物的废弃处理方法不包括（D）。
A.焚烧
B.水解
C.深层掩埋
D.直接排入下水道
1369、2,4,6-三硝基甲苯（TNT）的爆炸温度约为（B）。
A.180℃
B.280℃
C.300℃
D.537.8℃
1370、TNT在粉碎加工时易产生（A）积累，增加爆炸风险。
A.静电
B.明火
C.高温
D.冲击波
1371、扑救硝基类化合物火灾时，下列做法错误的是（C）。
A.小火用大量水灭火
B.大火时远距离用大量水扑救
C.使用砂土压盖灭火
D.切断火势蔓延路径
1372、硝酸铵（NH₄NO₃）属于下列哪类危险化学品（A）。
A.氧化剂
B.还原剂
C.有机过氧化物
D.自燃物品
1373、金属锂火灾应选用的专用灭火剂是（D）。
A.水
B.泡沫
C.以氯化钠为基料的D类干粉
D.Lith-X干粉或铜粉
1374、钠、钾、镁、铝等活泼金属火灾属于（D）。
A.A类火灾
B.B类火灾
C.C类火灾
D.D类火灾
1375、镁粉在空气中的最小引燃能量为（B）。
A.10mJ
B.20mJ
C.65mJ
D.100mJ
1376、清理活泼金属粉末（如镁粉、铝粉）泄漏物时，应使用的工具是（C）。
A.铁铲和硬钢刷
B.塑料刷和湿抹布
C.不产生火花的软扫帚或天然纤维硬毛刷子
D.真空吸尘器
1377、氰化物泄漏事故中，对于泄漏的液体氰化物（如氰化钠溶液），在筑堤收容后，可投加（B）等物质，使其转化为无毒或低毒物质。
A.稀硫酸
B.漂白粉或次氯酸钠
C.活性炭
D.氢氧化钠
1378、光气泄漏事故中，若光气泄漏量较大，可用（B）喷洒到泄漏区，以中和、分解泄漏在空气中的光气。
A.大量清水
B.30%液态碱或10%氨水
C.干粉
D.二氧化碳
1379、对光气中毒人员进行急救处置时，下列做法绝对禁止的是（C）。
A.立即转移至上风处
B.保持呼吸道通畅
C.进行人工呼吸
D.送往医院就诊
1380、有机过氧化物火灾，即使在惰性气体中，燃烧仍能继续，这是因为过氧化物分解能产生（B）。
A.大量热
B.氧气
C.二氧化碳
D.易燃气体
1381、对于金属锂火灾，下列灭火剂中，可以使用的是（C）。
A.水
B.以氯化钠为基料的D类干粉
C.Lith-X干粉或铜粉
D.二氧化碳
1382、处理硝基类化合物泄漏事故时，下列做法正确的是（D）。
A.少量泄漏时，用大量水冲洗泄漏区
B.大量泄漏时，立即用沙土覆盖
C.无论泄漏量大小，都应用干粉覆盖
D.勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触
1383、活泼金属粉末（如镁粉、铝粉）泄漏后，清理时应使用（C）。
A.铁铲和硬扫帚
B.真空吸尘器
C.不产生火花的软扫帚或天然纤维硬毛刷子
D.高压水枪
1384、过氧化物废弃物的处理方法中，不正确的是（D）。
A.焚烧
B.水解
C.深层掩埋
D.直接排入下水道
1385、一份完整的培训计划通常不包括以下哪项内容？（B）
A.培训目标
B.培训预算明细表
C.培训内容
D.培训要求
1386、培训前期准备工作中，不需要确认的事项是（D）。
A.培训场地和设备
B.培训时间
C.培训师资质
D.学员餐饮住宿标准
1387、目前我国智能应急救援装备研发处于哪个发展阶段？（A）
A.第一阶段：装备辅助救援人员
B.第二阶段：装备与人协作共同承担任务
C.第三阶段：装备为救援主体，人员仅辅助
D.第四阶段：装备完全自主无需人员参与
1388、在高温潮湿的南方和寒冷低温的北方使用应急救援装备时，特别需要注意的是（A）。
A.不同环境对装备的功能要求可能存在差异
B.同类装备在任何环境下功能要求完全相同
C.无需考虑温湿度限制
D.只需关注装备价格因素
1389、智能救援装备在材料方面的发展趋势不包括（A）。
A.传统铸铁材料
B.高温热场下防护材料
C.自修复材料
D.高强度轻型材料
1390、消防器材装备维护保养的正确做法是（B）。
A.所有器材采用统一的保养周期和标准
B.根据器材属性特点选择科学的保养方式
C.仅在器材发生故障后进行维修
D.无需建立维修保养体系
1391、应急救援装备选购时，下列哪项做法是严禁的？（C）
A.根据法规要求进行选择
B.根据预案要求进行选择
C.采用淘汰类型的产品
D.考虑环境适应性
1392、应急通信保障中，作为值守应急的基本通信手段是（A）。
A.有线通信系统
B.卫星通信
C.蜂窝移动通信
D.集群通信
1393、培训后期工作中，下列哪项不是必须进行的（D）。
A.向培训师致谢
B.问卷调查
C.颁发结业证书
D.立即销毁所有培训资料
1394、关于应急救援装备的“双套配备”原则，下列说法正确的是（C）
A.所有装备无论价格必须一律双套配置
B.仅针对易损耗的装备进行双套配置
C.关键设备（如对讲机、空气呼吸器）应双套配置，防止因设备故障导致救援中断
D.双套配置会造成资金浪费，应尽量避免
1395、一份完整的装备培训计划，通常不包括下列哪项内容？（B）
A.培训目标
B.培训对象的薪资待遇
C.培训内容和安排
D.培训要求
1396、关于智能应急救援装备的发展趋势，下列描述错误的是（C）。
A.装备结构向着模块化、一体化设计方向发展
B.装备性能向着高可靠性、低能耗以及较好的环境适应性方向发展
C.装备的智能化将完全替代救援人员的所有决策
D.通信技术向着极速组网、高穿透性精准通信的方向发展

2.多选题（共704题）

1、应急管理的动态管理中，核心危险因素包括（ABD）。
A.人的危险
B.物的危险
C.环境的危险
D.责任危险
2、应急管理的“一案三制”中，与“制”相关的内容包括（BCD）。
A.突发公共事件应急预案
B.应急机制
C.应急体制
D.应急法制
3、人的危险包括（AB）。
A.生命危险
B.健康危险
C.财产危险
D.责任危险
4、2003年“非典”事件推动应急管理发展的核心原因包括（ABCD）。
A.事前准备不充分
B.信息渠道不畅通
C.应急管理体制不健全
D.应急机制、法制不健全
5、早期应急管理研究中，聚焦危机管理理论的代表性成果有（ACD）。
A.《危机与危机管理》
B.《我国转型期群体突发性事件主要特点、原因及政府对策研究》
C.《应尽快建立现代危机管理体系》
D.《危机状态下的政府管理》
6、美国应急管理体系的优势包括（AB）。
A.不断完善的组织结构
B.健全的应急法制体系
C.以志愿者为核心救援力量
D.强大的科技支撑
7、日本《灾害对策基本法》明确的核心防灾责任主体包括（ABCD）。
A.国家
B.中央政府
C.社会团体
D.全体公民
8、生产安全事故救援工作的组织原则包含（AB）。
A.统一领导
B.属地为主
C.协同配合
D.资源共享
9、应急救援“协同配合”中，跨主体协同的形式有（BC）。
A.应急救援体系上下级协同
B.社会救援力量与单位自救力量协同
C.不同专业救援队伍协同
D.跨区域救援力量协同
10、生产安全事故的地域延展性特点意味着（AD）。
A.事故发生不局限在生产经营单位所在地域
B.包括生产经营单位权限范围内的区域
C.属地政府需承担应急救援责任
D.跨区域事故需联合救援
11、职业道德的显著特征包含（ABCD）。
A.行业性
B.连续性
C.实用性及规范性
D.社会性和时代性
12、爱岗敬业的具体要求包括（ABCD）。
A.热爱工作岗位
B.热爱本职工作
C.严肃对待工作
D.忠于职守、尽职尽责
13、按功能划分的应急预案类型包含（ABC）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.总体预案
14、以下属于应急处置事中核心术语的有（BD）。
A.事故
B.应急处置
C.应急准备
D.应急响应
15、应急操作手册的核心作用有（ABCD）。
A.便于应急响应人员快速查阅关键内容
B.明确应急职责
C.明确应急程序和规程
D.明确通讯方式和人力资源
16、应急救援队伍应建立的基础管理制度包含（AB）。
A.值班制度
B.岗位工作制度
C.教育学习制度
D.培训演练制度
17、单一应急指挥的适用条件包含（AB）。
A.单灾种事件
B.事故仅发生在单一辖区
C.无管辖区与功能重叠
D.多辖区达成一致可联合采用
18、联合应急指挥的核心优势有（ABCD）。
A.使不同法定权力的机构协同行动
B.提高应急救援效果
C.克服无统一指挥导致的效率低下
D.确保总战略目标实现
19、ICS中参谋成员的组成部门包含（ABCD）。
A.处置部
B.计划部
C.后勤部
D.财政/行政部
20、我国应急法律体系的核心组成部分有（ABCD）。
A.宪法
B.法律
C.行政法规
D.地方性法规、部门规章
21、《中华人民共和国突发事件应对法》规定的突发事件分级包含（ABCD）。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
22、以下属于应急管理领域核心行政法规的有（ABC）。
A.《安全生产许可证条例》
B.《中华人民共和国危险化学品安全法》
C.《生产安全事故应急条例》
D.《中华人民共和国突发事件应对法》
23、《中华人民共和国突发事件应对法》规定的应急管理体制包含（ABCD）。
A.统一领导
B.综合协调
C.分类管理、分级负责
D.属地管理为主
24、挪用特定款物罪中的“特定款物”包含（ABCD）。
A.救灾款物
B.抢险款物
C.防汛款物
D.优抚、扶贫款物
25、突发事件按影响范围分类，属于该分类的有（ABD）。
A.地方性突发事件
B.区域性突发事件
C.重大突发事件
D.国际性突发事件
26、下列预警级别与事件等级的规范对应关系是（AB）。
A.蓝色预警 ——Ⅳ 级（一般）
B.黄色预警 ——Ⅲ 级（较大）
C.橙色预警 ——Ⅰ 级（特别重大）
D.红色预警 ——Ⅱ 级（重大）
27、自然灾害的本质属性及形成原因包括（AB）。
A.自然因素为直接成因
B.形成涉及自然变异与人为影响
C.仅由自然变异单一导致
D.具有不可抗力特征
28、我国自然灾害的显著特征有（ABD）。
A.破坏性极强
B.欠发达地区人员伤亡更突出
C.可通过人为干预完全规避
D.部分地区灾害具有季节性
29、自然灾害引发的衍生灾害示例有（ABD）。
A.大旱后饮用含氟地下水诱发氟病
B.水灾后续发水源性肠道传染病
C.地震导致的建筑直接坍塌
D.森林火灾后引发的水土流失
30、属于地质灾害范畴的有（ABD）。
A.山体崩塌
B.泥石流
C.台风
D.地面塌陷
31、事故灾难的定义及类型划分正确的有（ABD）。
A.由行为人故意或过失行为引发
B.包含工矿商贸企业安全事故
C.传染病疫情属于事故灾难
D.包含交通运输与核事故
32、化工行业环保事故的预防核心措施包括（ABC）。
A.建立污染源与放射源管理台账
B.定期开展设备泄漏检测
C.完善各类突发环境事件应急预案
D.提前转移所有可能受影响人员
33、危险化学品运输事故的预防关键措施有（ABD）。
A.健全危险品运输管理机制
B.企业与监管部门协同监管
C.仅依赖企业自主安全检查
D.完善突发环境事件应急预案
34、煤粉爆炸事故的处置禁忌与注意事项有（BCD）。
A.立即通风吹散煤粉
B.严禁用高压水枪喷射燃烧煤粉
C.及时切断现场动力电源
D.严禁擅自打开盛装煤粉的设备
35、机械行业安全事故的常见诱发因素有（ABCD）。
A.安全生产责任制缺失
B.设备老化未及时更换
C.安全教育培训不到位
D.安全操作规程未执行
36、公共卫生事件的核心特征包括（ACD）。
A.爆发性强，控制难度大
B.患者症状高度统一
C.诱因复杂，不确定性高
D.影响范围广，应对周期长
37、特别重大突发公共卫生事件（Ⅰ级）的认定情形包括（ABD）。
A.肺鼠疫在大中城市扩散
B.人感染高致病性禽流感扩散
C.一次职业中毒超 50 人
D.跨省份群体性不明原因疾病扩散
38、流行性出血性结膜炎（红眼病）的规范应急措施有（ACD）。
A.及时就诊并告知密切接触者预防
B.自行隔离 7 天即可痊愈
C.患者避免进入人群密集场所
D.不与患者共用洗漱用品
39、食物中毒的应急处置规范流程是（BCD）。
A.继续食用可疑食品观察症状
B.饮用大量洁净水稀释毒素并催吐
C.及时就医并报告疾控部门
D.保留剩余可疑食品供检测
40、较大突发公共卫生事件（Ⅲ级）的认定情形有（ACD）。
A.一次食物中毒超 100 人伴死亡
B.一次急性职业中毒 5~9 人
C.霍乱在县域内 1 周发病 10~29 例
D.腺鼠疫在县域内发病 5 例以下
41、社会安全事件的核心特征是（ABCD）。
A.人为谋划，社会影响恶劣
B.矛盾积聚后急剧爆发
C.掺杂复杂社会矛盾因素
D.处置不当易引发衍生灾害
42、社会安全事件处置应遵循的原则是（BCD）。
A.快速镇压事态
B.重视复杂社会矛盾因素
C.及时疏导人民内部矛盾
D.避免处置不当激化矛盾
43、应急避难（紧急避险）的法律定义及属性是（ABC）。
A.为保护公共或个人合法权益
B.损害较小权益以保全较大权益
C.属于排除社会危害性行为
D.必然承担刑事责任
44、应急避难的时间条件规范要求有（AB）。
A.危险已迫在眉睫
B.危险直接威胁合法权益
C.可对既往危险补充避险
D.可对未发危险提前避险
45、应急避难场所的合理选址包括（ABD）。
A.城市公共绿地
B.大型体育运动场
C.狭窄居民区小巷
D.开阔城市广场
46、应急避难的法律责任划分正确的有（AB）。
A.未超必要限度的，不负刑事责任
B.超必要限度造成危害的，需担刑责
C.职务相关责任人可对职责内危险避险
D.应急避难无需承担任何法律责任
47、符合应急避难定义的表述有（ABC）。
A.属于迫不得已的选择
B.损害较小合法权益
C.保护较大合法权益
D.可任意损害他人权益
48、应急避难场所的核心用途是（ABC）。
A.预警发布后躲避灾难
B.突发事件后临时生活
C.突发事件后暂时避险
D.日常休闲娱乐活动
49、对职务上负有特定责任的人员（如应急救援员），说法正确的有（ABD）。
A.不得对职责相关危险实行紧急避险
B.需坚守岗位履行应急职责
C.可优先放弃职责进行紧急避险
D.其紧急避险权利受法定限制
50、生产经营单位应急预案按功能划分的核心类型有（ABD）。
A.综合应急预案
B.现场处置方案
C.临时响应预案
D.专项应急预案
51、专项应急预案的适用场景包括（BD）。
A.日常巡检异常
B.重大危险源管控
C.关联类型事故
D.单一事故类型
52、《国家突发公共事件总体预案》明确的突发公共事件类别有（ACD）。
A.自然灾害
B.公共秩序事件
C.事故灾难
D.社会安全事件
53、应急预案编制的必备流程包含（ACD）。
A.成立专项编制组
B.编制后直接发布
C.系统风险评估
D.相关资料收集
54、编制应急预案时需重点收集的资料类别有（BCD）。
A.年度利润报表
B.法律法规与技术标准
C.企业安全技术文件
D.外部应急资源信息
55、属于风险分析定性方法的是（BCD）。
A.风险矩阵定量法
B.预先危险性分析法
C.事故树分析法
D.安全检查表法
56、应急预案评审的法定类型有（AC）。
A.内部评审
B.行业评审
C.外部评审
D.政府评审
57、现场处置方案中 “事故描述” 的核心要素包含（ABCD）。
A.事故类型与区域
B.事故发生时段
C.危害严重程度
D.救援优先级
58、应急预案发布实施的关键环节有（ACD）。
A.评审或论证通过
B.向社会部分公开
C.主要负责人签署
D.发放至相关岗位
59、桌面推演在预案编制中的作用包括（ACD）。
A.检验预案逻辑
B.替代实战演练
C.发现编制漏洞
D.优化处置流程
60、应急预案编制的核心原则包括（ACD）。
A.以人为本
B.形式优先
C.依法依规
D.注重实效
61、按演练内容分类，应急演练的法定类型有（AC）。
A.综合演练
B.示范性演练
C.单项演练
D.盲演
62、应急演练需遵循的核心原则有（ACD）。
A.贴合实际定位
B.追求规模形式
C.着眼实战实效
D.统筹资源节约
63、桌面演练的典型特点有（CD）。
A.借助图纸沙盘
B.大量调配资源
C.室内低成本
D.口头推演程序
64、新建危化品企业的应急演练要求包括（BD）。
A.仅开展桌面演练
B.实战演练占比≥30%
C.每季度至少 1 次演练
D.强化协作训练
65、应急演练目标设定的科学要求有（ACD）。
A.分解细化可衡量
B.笼统模糊易调整
C.覆盖多环节系统
D.结合资源可落地
66、应急演练前需准备的物资装备有（ACD）。
A.应急救援器材
B.财务核算软件
C.模拟事故道具
D.个人防护装备
67、演练策划报告的保密管理要求有（ACD）。
A.保密核心细节
B.全面公开流程
C.公开必要信息
D.限定知悉范围
68、单项演练的适用场景有（ACD）。
A.检验通信保障
B.验证多部门协同
C.测试物资调配
D.考核岗位操作
69、演练情景设计的科学要求包括（ACD）。
A.贴合实际合规
B.固定气象条件
C.明确核心要素
D.进程可控可调
70、应急演练实施阶段的基本要求有（AD）。
A.灵活响应预案
B.优先展示装备
C.遵守安全规范
D.保持通信畅通
71、应急演练评估的主要目的有（ACD）。
A.发现预案漏洞
B.评选优秀个人
C.优化救援流程
D.提升应急能力
72、演练后问题整改的关键流程包括（ACD）。
A.梳理问题清单
B.搁置复杂问题
C.明确责任主体
D.跟踪落实效果
73、应急演练与应急预案的内在联系有（AD）。
A.演练检验预案实用
B.演练替代预案编制
C.演练推动预案完善
D.预案指导演练开展
74、演练情景设计中气象条件的合理处理方式有（AC）。
A.采用当日实际气象
B.固定历史极端数据
C.模拟多种气象场景
D.忽视气象条件影响
75、消防头盔的结构组成包括（ABD）。
A.帽壳
B.缓冲层
C.滤毒罐
D.披肩
76、消防头盔的适用场景包括（ABCD）。
A.火灾
B.危险化学品泄漏
C.建筑坍塌
D.交通事故
77、消防员抢险救援防护头盔的特点包括（BCD）。
A.帽壳为深色
B.可配面罩及披肩
C.防坠落物冲击
D.适用于高温环境
78、消防员灭火防护头套的技术性能要求包括（ACD）。
A.阻燃性能
B.防水性能
C.热稳定性能
D.重量≤300g
79、消防护目镜的镜片特性包括（BC）。
A.内侧防刮涂层
B.外侧防刮涂层
C.高紫外线吸收率
D.导电性能
80、正压式消防空气呼吸器的组成包括（ABD）。
A.气瓶总成
B.减压器总成
C.滤毒罐
D.供气阀总成
81、正压式消防空气呼吸器的报警器报警条件包括（AD）。
A.气瓶压力降至 5.5±0.5MPa
B.压力平视显示装置绿灯长亮
C.气瓶压力≥28MPa
D.压力平视显示装置红灯闪烁
82、正压式消防氧气呼吸器的系统组成包括（ABD）。
A.供氧系统
B.正压呼吸循环系统
C.核辐射屏蔽系统
D.安全报警系统
83、自吸过滤式防毒面具的工作原理包括（ACD）。
A.颗粒杂质过滤
B.氧气生成
C.酸性气体吸附
D.一氧化碳转化
84、消防员灭火防护服的外层材质特性包括（AC）。
A.阻燃
B.防水
C.耐磨
D.透气
85、消防员隔热防护服的耐温性能包括（BC）。
A.800℃距火源 1.75m 时内表面温度≤30℃
B.500℃时可达 30 分钟
C.300℃时可达 1 小时
D.瞬间接近 800℃高温
86、消防员避火防护服的结构包括（ABD）。
A.防火层
B.耐火隔热层
C.核辐射防护层
D.防水层
87、消防员抢险救援防护服的性能要求包括（ABD）。
A.阻燃
B.防静电
C.防核辐射
D.防水透气
88、蓄冷型消防员降温背心的特点包括（AC）。
A.蓄冷剂可重复使用
B.四段式蓄冷降温袋
C.四层背心结构
D.相变热 300KJ/kg
89、消防手套的组成层数包括（ABD）。
A.外层
B.防水层
C.导电层
D.隔热层
90、消防员灭火防护靴的功能包括（ABD）。
A.防砸
B.防穿刺
C.防核辐射
D.阻燃
91、消防员抢险救援防护靴的技术性能包括（ABD）。
A.击穿电压≥6000V
B.防水性能 4 小时无渗透
C.防滑始滑角≥20°
D.耐温 180℃5min 无熔滴
92、二级化学防护服的性能包括（ABD）。
A.防酸碱
B.阻燃
C.防气体渗透
D.防液体渗透
93、一级化学防护服的适用环境包括（ABD）。
A.无氧环境
B.氨气泄漏现场
C.放射性物质现场
D.硫酸泄漏现场
94、核沾染防护服的内层材料特性包括（AB）。
A.浸渍活性炭
B.聚氨酯压缩泡沫
C.阻燃
D.防液体渗透
95、防化手套的性能包括（ABD）。
A.阻燃
B.耐热
C.导电
D.绝缘
96、防化靴的性能包括（ABD）。
A.防水
B.防刺
C.防磁
D.防滑
97、特级化学防护服的镜片要求包括（ACD）。
A.双面涂层
B.导电
C.耐化学渗透
D.防雾
98、核沾染防护服的适用场景包括（ABD）。
A.核放射事故
B.生化毒剂事故
C.普通火灾
D.化学事故
99、一级化学防护服的结构特点包括（ABD）。
A.全密封连体式
B.带大视窗连体头罩
C.分体式设计
D.正压式空气呼吸器背囊
100、二级化学防护服的防酸渗透性能包括（AC）。
A.80% H₂SO₄浸泡 1h 不渗透
B.50% HNO₃浸泡 1h 不渗透
C.30% HCl 浸泡 1h 不渗透
D.50% NaOH 浸泡 1h 不渗透
101、核沾染防护服的洗涤要求包括（ABD）。
A.常规中性洗涤剂
B.手工洗涤
C.高温烘干
D.自然风干
102、防化靴的绝缘性能包括（AB）。
A.击穿电压≥5000V
B.泄漏电流 < 5mA
C.防磁
D.防静电
103、特级化学防护服的防渗透时间要求包括（AC）。
A.强酸≥480 分钟
B.强碱≥360 分钟
C.苯酚类≥480 分钟
D.二甲苯≥360 分钟
104、一级化学防护服的整体性能要求包括（AC）。
A.整体气密性≤300Pa
B.排气阀通气阻力 50~100Pa
C.阻燃有焰燃烧时间≤10s
D.耐寒 - 20℃无裂纹
105、核沾染防护服的外层材料特性包括（ABC）。
A.塑料涂覆织物
B.阻燃
C.防水
D.导电
106、防化手套的适用场景包括（ABD）。
A.化学品泄漏
B.酸碱腐蚀
C.电气作业
D.高温物体处理
107、特级化学防护服的供气源形式包括（ABD）。
A.内置式空气呼吸器
B.外接气源
C.滤毒罐
D.长管式空气呼吸器
108、核沾染防护服的使用限制包括（AC）。
A.污染区域使用后不可再次使用
B.可机洗
C.不可漂白
D.可在高温环境长期使用
109、INSARAG 体系的标记系统基本要素包括（ABD）。
A.工作场地标记
B.受困者标记
C.核辐射标记
D.快速清理标记
110、结构外部定位标记的计数规则包括（AD）。
A.标有地址的一侧为第一侧面
B.按逆时针方向计数
C.标有地址的一侧为最后侧面
D.按顺时针方向计数
111、INSARAG 体系的声音信号包括（AC）。
A.疏散：3 声短（各 1s）
B.暂停行动：2 声长（各 3s）
C.恢复行动：1 长 1 短
D.报警：2 声长（各 3s）
112、人工搜索的基本方法包括（ACD）。
A.直接搜索
B.无人机搜索
C.呼叫监听
D.拉网式搜索
113、人工小环形搜索的特点包括（BC）。
A.人员间隔 5m 左右
B.搜索半径 4m 左右
C.顺时针同步行动
D.单人独立搜索
114、人工网格式搜索的实施要求包括（AC）。
A.划分网格逐区搜索
B.每个网格由单人负责
C.标记未确定遇难者位置
D.无需与其他搜索方式配合
115、房间搜索的原则包括（AC）。
A.从前进方向右侧开始
B.左侧贴墙前进
C.结束于前进方向右侧
D.从前进方向左侧开始
116、搜索犬的报警方式包括（ACD）。
A.吠叫
B.原地转圈
C.用爪刨目标
D.紧盯目标不动
117、搜索犬的搜索优点包括（ACD）。
A.短时间大面积搜索
B.不受环境影响
C.适合狭小空间
D.嗅觉敏锐定位可靠
118、声波 / 振动生命探测仪的搜索方法包括（ACD）。
A.环形排列
B.随机排列
C.平行排列
D.十字排列
119、光学生命探测仪的适用条件包括（BC）。
A.孔隙直径≥3cm
B.可直接观察受困者状态
C.需凿孔搜索
D.不受视野限制
120、电磁波生命探测仪的可探测信号包括（ACD）。
A.呼吸
B.体温
C.肢体移动
D.心脏跳动
121、红外热像仪的适用环境包括（ACD）。
A.烟雾较大
B.真空
C.高温
D.黑暗
122、综合搜索的组合方式包括（ACD）。
A.犬与仪器联合
B.仅人工独立搜索
C.人工与仪器联合
D.人工与犬联合
123、脊柱损伤伤员的转运要求包括（ACD）。
A.多人平行转运
B.单人抱持转运
C.转运至水平木板
D.托住颈、腰、臀、下肢
124、颅脑损伤伤员的转运要点包括（ACD）。
A.半仰卧位或侧卧位
B.俯卧位
C.保持呼吸道通畅
D.保护颈椎
125、担架转运的要求包括（AC）。
A.足部向前、头部向后
B.不扣安全带
C.向高处抬时前低后高
D.伤员头部与车辆前进方向相同
126、毛毯转运的禁忌伤员包括（ACD）。
A.胸部创伤
B.轻微擦伤
C.脊柱损伤
D.四肢骨折
127、椅子转运的适用场景及要求包括（ACD）。
A.楼梯狭窄或陡直
B.适用于昏迷伤员
C.两人协同转运
D.伤员坐姿固定
128、单人扶行转运的适用条件包括（ACD）。
A.伤情较轻
B.昏迷
C.无骨折
D.能步行
129、单人背负转运的禁忌包括（ACD）。
A.胸部损伤
B.体轻清醒伤员
C.脊柱骨折
D.四肢骨折
130、双人椅托转运的协作要求包括（AC）。
A.甲右膝、乙左膝跪地
B.手伸入小腿中部下方
C.同时迈出外侧腿
D.无固定步调
131、多人平卧托式转运的适用伤员及要求包括（ACD）。
A.脊柱骨折
B.可扭转躯干
C.3~4 人协同
D.托住头、颈、肩、臀等部位
132、伤员转运的一般要求包括（AC）。
A.现场危险立即转运
B.器材未准备妥当时可转运
C.现场安全时先处理伤口
D.转运时可随意移动伤口
133、人工陌生环境搜索的安全要点包括（BC）。
A.手心贴门试探温度
B.谨慎开门并限位
C.前虚后实前进
D.手心向前触摸障碍物
134、防爆手持电台的技术性能包括（AC）。
A.防尘防水 IP68
B.工作温度 - 10℃~+60℃
C.定位系统 GPS + 北斗
D.可在危险环境更换电池
135、骨传导通话装置的特点包括（AC）。
A.高噪音环境清晰传输
B.影响头盔面罩使用
C.麦克风置于头顶
D.需手持操作
136、消防员呼救器的功能包括（ACD）。
A.预报警
B.核辐射探测
C.自动报警
D.手动报警
137、消防员呼救器后场接收装置的子机功能包括（AC）。
A.互通功能
B.温度报警（60℃）
C.空呼计时
D.独立工作无需通信
138、消防员单兵定位装置的技术性能包括（AD）。
A.水平位置误差≤2%（行走距离）
B.垂直位置误差≤2.0m
C.空旷地带通信距离≥2000m
D.连续工作时间≥4 小时
139、可燃气体探测仪的检测原理包括（ACD）。
A.无焰燃烧
B.气体电离
C.电阻增大
D.电桥失衡
140、有毒气体探测仪的报警点包括（AC）。
A.可燃气体即时报警点
B.毒气延时报警点
C.氧气低于 17%
D.氧气高于 25%
141、雷达生命探测仪的技术性能包括（BCD）。
A.呼吸检测 25m
B.运动检测 30m
C.遥控距离≥100m
D.厘米级定位精度
142、音 / 视频生命探测仪的组成包括（ACD）。
A.探头
B.滤毒罐
C.可变长金属杆
D.监视器
143、红外热像仪的类型包括（BCD）。
A.致冷型
B.非致冷型
C.手持型
D.头盔型
144、电子气象仪的可测量参数包括（ACD）。
A.风速
B.核辐射剂量
C.气压
D.气温
145、核放射探测仪的技术性能包括（BC）。
A.能量响应 50keV~2.0MeV
B.剂量率 0.01μSv/hr~6Sv/r
C.响应时间 < 2s
D.防液体渗透
146、测温仪的技术性能包括（AC）。
A.测温范围 - 30~600℃
B.响应时间≤2s
C.持续工作时间 60h
D.无报警功能
147、激光测距仪的技术性能包括（AC）。
A.激光类型 YAG 激光
B.测量范围 50~5000m
C.测量误差 ±1m
D.可对准人眼测量
148、泡沫灭火器的适用火灾类型包括（ACD）。
A.油制品火灾
B.水溶性液体火灾
C.油脂火灾
D.A 类初期火灾
149、二氧化碳灭火器的适用火灾类型包括（ACD）。
A.B 类火灾
B.D 类火灾
C.精密仪器火灾
D.C 类火灾
150、干粉灭火器的分类包括（AC）。
A.ABC 类
B.水系类
C.BC 类
D.泡沫类
151、水基灭火器的适用火灾类型包括（ABD）。
A.A 类
B.B 类
C.40Kv 以上电气火灾
D.C 类
152、六氟丙烷灭火器的适用场景包括（ACD）。
A.精密仪表
B.活泼金属火灾
C.计算机
D.珍贵文物
153、D 类灭火器的适用金属火灾包括（ACD）。
A.锂
B.铜
C.镁
D.钠
154、火灾自动报警系统的基本形式包括（ACD）。
A.区域报警系统
B.分散报警系统
C.集中报警系统
D.控制中心报警系统
155、消防给水系统的水源类型包括（ACD）。
A.市政给水
B.工业废水
C.消防水池
D.天然水源
156、消防给水基础设施包括（ACD）。
A.消防水泵
B.核辐射屏蔽设施
C.消防稳压设施
D.消防水箱
157、消防水泵串联的特点包括（BC）。
A.增加流量
B.不改变流量
C.增加扬程
D.不同型号水泵
158、水泵接合器的功能包括（ACD）。
A.补充消防水量
B.直接灭火
C.提高管网水压
D.连接消防车供水
159、室外消火栓系统按水压分类包括（ACD）。
A.高压消防给水系统
B.中压消防给水系统
C.临时高压消防给水系统
D.低压消防给水系统
160、湿式自动喷水灭火系统的特点包括（AC）。
A.管道内充满水
B.环境温度 0~70℃
C.闭式喷头
D.管道内充满气体
161、干式自动喷水灭火系统的适用环境包括（ABCD）。
A.寒冷地区
B.温度高于 70℃
C.冬季结冰环境
D.高温地区
162、预作用自动喷水灭火系统的启动条件包括（AC）。
A.火灾探测器报警
B.仅闭式喷头动作
C.手动启动
D.仅火灾探测器动作
163、雨淋自动喷水灭火系统的特点包括（AC）。
A.开式喷头
B.部分喷头喷水
C.快速灭火
D.闭式喷头
164、水幕系统的功能包括（ACD）。
A.冷却防火分隔物
B.直接灭火
C.阻止火焰穿过开口
D.防火分隔
165、水喷雾灭火系统的灭火机理包括（ACD）。
A.表面冷却
B.隔离
C.乳化
D.窒息
166、二氧化碳灭火系统的适用火灾包括（ACD）。
A.气体火灾（可切断气源）
B.活泼金属火灾
C.精密仪器火灾
D.液体火灾
167、七氟丙烷灭火系统的特点包括（AC）。
A.无色无味
B.导电
C.无残留
D.污染环境
168、IG-541 混合气体的组成包括（ACD）。
A.氮气
B.氧气
C.二氧化碳
D.氩气
169、泡沫灭火系统按喷射方式分类包括（ACD）。
A.液上喷射系统
B.空中喷射系统
C.液下喷射系统
D.半液下喷射系统
170、泡沫灭火系统按发泡倍数分类包括（AC）。
A.低倍数（<20）
B.中倍数（50~200）
C.高倍数（>200）
D.超倍数（>300）
171、固定泡沫灭火系统的适用场景包括（ACD）。
A.甲、乙、丙类液体储罐区
B.小范围流淌火灾
C.大型化工装置区
D.封闭空间火灾
172、泡沫水喷淋系统的特点包括（ACD）。
A.先喷泡沫后喷水
B.仅喷泡沫
C.按预定时间喷洒
D.按供给强度喷洒
173、医疗防护的核心目的包括（ABD）。
A.防止救援人员感染
B.降低救援人员暴露风险
C.快速救治伤员
D.避免救援人员化学腐蚀伤害
174、传染性疾病现场的医疗防护装备应包括（BC）。
A.普通棉布口罩
B.N95 及以上医用防护口罩
C.防护眼镜
D.消毒湿巾
175、医疗防护装备脱卸时，正确的操作有（CD）。
A.最先脱下口罩
B.最后脱下手套
C.避免接触污染面
D.脱卸后分类处理
176、生物污染现场的关键防护部位包括（AC）。
A.呼吸道
B.指甲缝
C.皮肤
D.毛发
177、检伤分类的四色标识包括（ACD）。
A.红色（危重伤员）
B.蓝色（观察伤员）
C.绿色（轻症伤员）
D.黑色（死亡伤员）
178、红色标识的适用场景包括（ACD）。
A.意识丧失
B.轻微擦伤
C.呼吸停止
D.脉搏微弱
179、批量伤员检伤分类的原则包括（ACD）。
A.优先救治危重且有存活希望者
B.按家属意愿排序
C.兼顾轻症伤员
D.集中资源救治重伤员
180、检伤分类中，呼吸评估的要求包括（BC）。
A.时间不超过 30 秒
B.判断呼吸是否规律
C.记录呼吸频率
D.无需观察胸廓起伏
181、绿色标识伤员的处置要求包括（AC）。
A.常规救治
B.无需救治
C.定期观察
D.第一优先级
182、现场常用的止血方法包括（ACD）。
A.直接压迫止血法
B.冷敷止血法
C.止血带止血法
D.加压包扎止血法
183、现场包扎的核心要求包括（BCD）。
A.越紧越好
B.覆盖伤口及周边皮肤
C.使用无菌敷料
D.松紧适度
184、脊柱骨折伤员的搬运方法包括（ACD）。
A.脊柱板搬运法
B.单人抱持法
C.双人平托法
D.滚动搬运法
185、开放性气胸的现场急救措施包括（AC）。
A.无菌敷料封闭伤口
B.直接转运
C.保持呼吸道通畅
D.穿刺排气
186、烧伤伤员的现场急救措施包括（AD）。
A.冷水冲洗 15-30 分钟
B.立即用冰块冷敷
C.避免涂抹不明药膏
D.保护创面
187、伤口包扎的正确操作包括（BC）。
A.从近端向远端缠绕
B.包扎后检查血液循环
C.感染伤口先清洁再包扎
D.绷带打结在伤口处
188、心肺复苏的适用场景包括（ACD）。
A.意识丧失
B.轻度头晕
C.呼吸停止
D.脉搏无法触及
189、氨气中毒的正确急救措施包括（ACD）。
A.脱离中毒环境
B.酸性溶液冲洗皮肤
C.保持呼吸道通畅
D.清水冲洗眼部
190、甲醇中毒的典型症状包括（AD）。
A.视力模糊
B.皮肤瘙痒
C.恶心呕吐
D.肌肉抽搐
191、有机磷农药中毒的急救措施包括（ABD）。
A.脱离中毒环境
B.脱去污染衣物
C.喂食牛奶
D.肥皂水冲洗皮肤
192、强碱泄漏造成皮肤损伤的急救措施包括（ACD）。
A.大量清水冲洗
B.浓盐酸中和
C.稀释酸性溶液中和
D.保护创面
193、磷化氢中毒的典型症状包括（ACD）。
A.头晕乏力
B.皮肤红肿
C.恶心呕吐
D.胸闷
194、关于化学品与危险化学品的概念，下列说法正确的有（ABCD）。
A.化学品包括各种化学元素（单质）、由元素组成的化合物及其混合物
B.危险品具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质
C.危险化学品具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害
D.剧毒化学品是指具有剧烈急性毒性危害的化学品，易造成公共安全危害
195、自燃物品的主要特性包括（AB）。
A.极易氧化，在空气中易于发生氧化反应，放出热量而自行燃烧
B.易分解，某些自燃物质化学性质不稳定，在空气中会自行分解放出热量
C.遇水反应性强，放出易燃气体和热量
D.对摩擦、撞击、震动极为敏感
196、有毒品的主要特性包括（ABC）。
A.溶解性：很多有毒品水溶性或脂溶性较强，在水中溶解度越大，毒性越大
B.挥发性：大多数有机有毒品挥发性较强，易引起蒸气的吸入中毒
C.分散性：固体毒物颗粒越小，分散性越好，更易吸入肺泡而中毒
D.放射性：能自发地放出射线对人体造成伤害
197、判断一种物品是否属于危险化学品，主要依据（ABC）。
A.《危险货物品名表》
B.《化学品分类和危险性公示通则》
C.《危险化学品名录》
D.仅根据物质的化学性质和物理性质自行判断
198、关于SDS中的急救措施部分，应包含的信息有（ABC）。
A.根据不同的接触方式（吸入、皮肤接触、眼睛接触和食入）细分信息
B.简要描述接触化学品后的急性效应、主要症状和对健康的主要影响
C.包括对保护施救者的忠告和对医生的特别提示
D.详细列明化学品的分子式和CAS号
199、作业场所的危险化学品安全标签（作业场所化学品标签）的特点包括（ABCD）。
A.由蓝色、红色、黄色和白色四个小菱形构成一个大菱形
B.蓝色小菱形表示毒性等级（0-4级），红色表示燃烧危险性等级（0-4级）
C.黄色小菱形表示反应活性等级（0-4级），白色表示个人防护等级
D.数字越大，危险危害性越大
200、危险化学品事故的特征包括（ABCD）。
A.事故中产生危害的危险化学品是事故发生前已经存在的
B.危险化学品的能量是危险化学品事故中的主要能量来源
C.具有突发性、延时性、长期性和积累性
D.往往造成惨重的人员伤亡和巨大的经济损失
201、发生在化学工业区的爆炸事故一般包括（ABC）。
A.无约束蒸气云爆炸：泄漏的气体或液体燃料蒸发为蒸气与周围大气混合形成可燃混合物，遇点火源发生大面积爆炸
B.沸腾液体扩展蒸气爆炸：液化气容器在外部火焰烘烤下突然破裂，液体急剧气化并被火焰点燃
C.物理爆炸：由物理变化引起的爆炸，如蒸气锅炉或液化气、压缩气体超压引起的爆炸
D.化学爆炸：所有由于化学反应引起的爆炸
202、危险化学品窒息事故可分为（AB）。
A.简单窒息：周围氧气被惰性气体替代，导致缺氧
B.化学窒息：化学物质直接影响机体传送氧以及与氧结合的能力
C.物理窒息：由于物理性阻塞呼吸道导致的窒息
D.辐射窒息：由于放射性物质照射导致的窒息
203、化工企业常见的危险化学品事故主要有（ABC）。
A.火灾事故：易燃、易爆的液体、气体泄漏后遇到引火源被点燃
B.爆炸事故：物质由一种状态迅速转变为另一种状态释放巨大能量
C.中毒事故：有毒物质进入人体导致生理功能或组织器官受损
D.车辆倾覆：危险化学品运输车辆发生交通事故
204、根据《中华人民共和国消防法》，关于动火作业的规定，下列说法正确的是（ABC）。
A.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火
B.因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续
C.进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程
D.任何人员都可以进行电焊、气焊作业，只需注意安全即可
205、根据《中华人民共和国职业病防治法》，关于职业健康检查的规定，下列说法正确的是（ABC）。
A.对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查
B.职业健康检查费用由用人单位承担
C.用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业
D.对未进行离岗前职业健康检查的劳动者，用人单位可以解除或者终止与其订立的劳动合同
206、根据《中华人民共和国职业病防治法》，关于职业病诊断与鉴定的规定，下列说法正确的是（AC）。
A.劳动者可以在用人单位所在地、本人户籍所在地或者经常居住地依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断
B.当事人对诊断有异议的，只能向省级卫生部门申请鉴定
C.职业病鉴定实行两级鉴定制，省级职业病鉴定结论为最终鉴定
D.职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇随之取消
207、根据《中华人民共和国劳动合同法》，关于试用期的规定，下列说法正确的是（ABC）。
A.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月
B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月
C.三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月
D.同一用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期
208、根据《中华人民共和国劳动合同法》，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同（ABCD）。
A.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的
B.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
C.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
D.女职工在孕期、产期、哺乳期的
209、根据《中华人民共和国环境保护法》，关于环境保护义务的规定，下列说法正确的是（ABCD）。
A.一切单位和个人都有保护环境的义务
B.地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责
C.企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任
D.公民应当增强环境保护意识，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行环境保护义务
210、根据《中华人民共和国环境保护法》，排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的（ABCD）对环境的污染和危害。
A.废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘
B.恶臭气体、放射性物质
C.噪声、振动、光辐射、电磁辐射
D.以上都是
211、根据《中华人民共和国环境保护法》，关于突发环境事件应对的规定，下列说法正确的是（ABCD）。
A.各级人民政府及其有关部门和企业事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作
B.县级以上人民政府应当建立环境污染公共监测预警机制，组织制定预警方案
C.企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案
D.在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向环境保护主管部门和有关部门报告
212、爆炸品对外界作用的敏感程度称为（AC），其高低以引起爆炸所需的最小起爆能量来表示。下列关于敏感度的说法正确的是（AC）。
A.敏感度越高，所需的最小起爆能量越小
B.敏感度越高，所需的最小起爆能量越大
C.爆炸品对热、火花、撞击、摩擦、冲击波等敏感，极易发生爆炸
D.敏感度低的爆炸品危险性较小，可以不加特殊防护
213、易燃液体在输送、灌装、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于摩擦易产生静电，当静电荷聚积到一定程度时，会产生静电火花，引起燃烧和爆炸。预防静电危害的措施包括（ABC）。
A.控制流速，减少静电产生
B.接地，及时导除静电
C.增加空气湿度，加速静电泄漏
D.使用非金属管道，绝缘隔离静电
214、氧化剂按危险性大小可分为一级氧化剂和二级氧化剂。下列关于氧化剂分类的说法正确的是（ABD）。
A.一级氧化剂比二级氧化剂氧化性更强，危险性更大
B.有机过氧化物指分子组成中含有过氧键的有机物，本身易燃易爆
C.所有氧化剂都含有过氧基（-O-O-）
D.氧化剂与还原剂接触易发生强烈的氧化还原反应，放出大量热
215、有毒品的毒性指标包括（ABC）。
A.经口LD50≤500 mg/kg（固体）或LD50≤2000 mg/kg（液体）
B.经皮（24h接触）LD50≤1000 mg/kg
C.吸入（粉尘、烟雾及蒸气）LC50≤10 mg/L（固体或液体）
D.放射性比活度大于7.4×10000 Bq/kg
216、化学品安全技术说明书中，泄漏应急处理部分应包括的信息有（ABCD）。
A.作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
B.环境保护措施
C.泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
D.防止发生次生危害的预防措施
217、流淌火（池火）是指（AB）。
A.可燃液体（如汽油、柴油等）泄漏后流到地面形成液池，遇到火源燃烧而成
B.可燃液体流到水面并覆盖水面，遇到火源燃烧而成
C.加压的可燃物质泄漏时形成射流，在泄漏裂口处被点燃
D.压力容器内液化气体过热使容器爆炸，内容物泄漏并被点燃
218、关于进入危险化学品泄漏现场的安全防护，下列说法正确的有（ABC）。
A.救援人员必须配备必要的个人危险化学品应急救援护器具
B.若泄漏物属易燃易爆性，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入
C.若泄漏物属有毒性，应使用专用防护服、隔绝式空气面具，并在事故中心区边界设置警戒线
D.应急处理时可以单人快速作业，以提高处置效率
219、危险化学品泄漏源控制措施包括（ABC）。
A.关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线
B.局部停车、打循环、减负荷运行
C.采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处
D.立即用大量水冲洗所有泄漏物，无需考虑物料性质
220、泄漏事故应急处理要点包括（ABC）。
A.临时设置现场警戒范围，迅速疏散泄漏污染区人员至安全区
B.可燃液体物料泄漏范围内绝对禁止使用各种明火，夜间不得使用火柴、打火机照明
C.防止静电产生，可采用堵洞、塞缝和减少内部压力的方法减缓流速
D.当可燃物料泄漏库房、厂房等有限空间时，要立即打开门窗进行通风
221、关于危险化学品火灾处置方案，下列说法正确的有（ABCD）。
A.发生火灾首先要正确判断着火部位和着火介质，立足于现场便携式、移动式消防器材及时扑救
B.电气着火应迅速切断电源，若未切断电源则应点射
C.单台设备着火，在扑灭着火设备的同时，应使用和保护备用设备维持生产
D.大面积着火要迅速切断着火单元的进料、停机停泵，将物料倒至罐区或安全储罐
222、关于高温介质和易燃介质泄漏后受急着火的处置，下列说法正确的有（AB）。
A.高温介质泄漏后受热着火，应首先切断设备进料，尽量安全转移物料
B.易燃介质泄漏后受热着火，应在切断设备进料的同时，降低高温物体表面的温度
C.高温介质着火时应先降温再切断进料
D.易燃介质着火时应先灭火再切断进料
223、危险化学品爆炸事故应急处理对策包括（ACD）。
A.迅速判断再次发生爆炸的可能性和危险性，全力制止再次爆炸的发生
B.用沙土盖压爆炸物品以增强灭火效果
C.如果有疏散可能且人身安全有可靠保障，应迅速疏散着火区域周围的爆炸物品形成隔离带
D.扑救爆炸物品堆积时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆积物
224、爆炸事故灭火人员的自我保护措施包括（ACD）。
A.尽量利用现场形成的掩蔽体或采用卧姿等低姿射水
B.消防车辆应停靠在离爆炸物品最近的水源以便快速取水
C.灭火人员发现有再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告
D.看到或听到撤退信号后应迅速撤离，来不及撤退时就地卧倒
225、中毒事故现场应急处置的一般原则包括（ABD）。
A.向有关部门汇报，通知停止周围一切可能危及安全的动火、产生火花的作业
B.通知附近无关人员迅速撤离现场，严禁闲人进入毒区
C.参加抢救人员可自由行动，无需统一指挥以争取时间
D.救护者应做好自身防护，从上风向快速进入事故现场
226、将中毒患者从上风向转移到空气新鲜处的注意事项包括（ACD）。
A.用双手拖移，动作要轻，不可强拉硬拽
B.用肩扛背方式快速搬运以争取抢救时间
C.应用担架、木板、竹板抬送伤员
D.转移过程中应保持呼吸畅通，去除领带、解开领口和裤带、下颌抬高、头偏向一侧
227、关于硫化氢中毒急救措施，下列说法正确的有（ABD）。
A.施救者应首先做好自身防护，佩戴自给正压式呼吸器并穿防化服
B.迅速将患者移离现场，脱去污染衣物
C.呼吸心跳停止者立即进行胸外心脏按压及人工呼吸，首选口对口人工呼吸
D.尽早吸氧，有条件的地方及早用高压氧治疗
228、硫化氢中毒后防止肺水肿和脑水肿及药物治疗的措施包括（ABD）。
A.早期、足量、短程应用糖皮质激素
B.地塞米松剂量可增大至40~80mg，加入葡萄糖液静脉滴注，每日1次
C.换血疗法可将失去活性的细胞色素氧化酶和各种酶及游离的硫化氢清除出去，用于所有中毒患者
D.严重硫化氢中毒导致昏迷时，可给亚硝酸戊酯和亚硝酸钠，不能用硫代硫酸钠进行治疗
229、硫化氢中毒导致眼部刺激的处理措施包括（ABC）。
A.先用自来水或生理盐水彻底冲洗眼睛
B.局部用红霉素眼药膏和氯霉素眼药水，2次/h，预防和控制感染
C.局部用鱼肝油以促进上皮生长，防止结膜粘连
D.立即用高压氧舱治疗眼部
230、关于桌面演练的特点，下列说法正确的有（ABC）。
A.利用工艺图纸、地图、计算机模拟和视频会议等辅助手段
B.针对设定的生产安全事故情景，口头推演应急决策及现场处置程序
C.通常在室内完成，是“纸上谈兵”的非正式活动
D.实战性强，会严重影响正常的生产经营活动
231、桌面演练的主要目的包括（ABCD）。
A.在没有时间压力的情况下检查和解决应急预案中存在的问题
B.获得一些建设性的讨论结果
C.锻炼应急人员解决问题的能力
D.解决应急组织相互协作和职责划分的问题
232、三维仿真实训系统的技术支撑包括（ABC）。
A.虚拟现实技术、空间地理信息技术、模拟仿真技术
B.现代信息通信技术，软、硬件相结合的突发公共事件应急保障技术系统
C.三维地理信息技术结合虚拟现实技术、模拟仿真技术和计算机集成技术
D.完全依靠实战经验，无需计算机技术支撑
233、应急预案三维仿真训练系统的功能包括（ABC）。
A.训练各级决策与指挥人员、事故处置人员
B.发现应急处置过程中存在的问题
C.检验和评估应急预案的可操作性和实用性
D.只能用于应急演练，不能用于日常应急管理
234、应急预案三维仿真训练系统可以提供的解决方案包括（ABCD）。
A.企业终端场景数字化与全息再现和全息查询
B.重大危险源管理
C.全息化应急预案管理
D.突发事故的全息化应急救援指挥、辅助决策、事故模拟推演分析、应急资源调配
235、关于应急预案演练类型的比较，下列说法正确的有（ABC）。
A.桌面演练成本较低，主要用于为综合演练和专项演练做准备
B.实战演练在模拟建设的生产装置以水作为运行物料条件下进行
C.三维仿真实训可以实现应急演练科学化、智能化、虚拟化
D.桌面演练和实战演练都必须使用真实物料和装备
236、在危险化学品泄漏事故现场，为防止静电产生可采取的措施包括（AB）。
A.采用堵洞、塞缝和减少内部压力的方法
B.通过减缓流速或止住泄漏来达到防静电目的
C.使用普通塑料桶收集泄漏液体
D.增加现场照明亮度以驱散静电
237、事故处置行动程序通常包括以下哪些内容？（ABCD）。
A.接警出动与初期管控
B.侦检研判与警戒隔离
C.人员救助与排除险情
D.全面洗消与清场撤离
238、预案启动阶段，事故企业和政府部门应开展的工作包括（ABCD）。
A.立即启动应急预案并组织成立应急处置指挥部
B.迅速准确受理报警并按事故类型调集救援力量
C.调动公安、应急管理、消防、卫生、环保等应急力量
D.成立总指挥部明确总指挥及成员单位职责分工
239、初期管控阶段需要实施的救援行动包括（ABCD）。
A.根据初期侦查情况设置集结区
B.划定事故现场人员疏散距离
C.将危险区域人员疏散至上风向安全区域
D.对疏散人员进行简易洗消
240、现场侦检应遵循的原则包括（ABCD）。
A.及时、准确、全面
B.先识别、后检测，先定性、后定量
C.检测与救生同步进行
D.检测伴随事故处置行动的始终
241、现场侦检的基本要求包括（ABCD）。
A.准确查明危险化学品的种类和数量
B.在最短时间内报知侦检结果
C.能发现低浓度的危险化学品或灵敏指出事故因素变化
D.采用的侦检手段简捷，设备易于操作掌握
242、现场检测点的设置方法包括（ABC）。
A.单组多点检测（适用于区域较小的事故）
B.多点多组交叉检测（适用于大面积事故现场）
C.多组定点复合检测（适用于大型或灾情复杂现场）
D.仅在下风方向检测
243、现场处置警戒区通常划分为（ABCD）。
A.重度危险区（核心区）
B.中度危险区（事故区）
C.轻度危险区（危险区）
D.安全区
244、人员疏散的组织和实施应包括（ABCD）。
A.划定疏散区域范围，制定疏散路线并派驻人员看守
B.通过广播、电视、移动宣传车通知人员疏散
C.由政府、公安、社区人员组成联合工作小组分头动员
D.组织收容小组对疏散区域进行最后搜寻，帮助老弱病幼
245、安全防护的基本原则包括（ABCD）。
A.进入现场的救援人员必须根据危险等级落实防护措施
B.泄漏介质不明时采取最高级别防护
C.泄漏介质具有多种危害性质时采取全面防护措施
D.现场设立安全员全程观察检测危险迹象
246、药剂防护的主要方式包括（ABC）。
A.口服药物预防（针对氰化物、有机磷等剧毒化合物）
B.药剂清洗防护（对强酸碱灼伤及时用药剂清洗）
C.洗消防护（对染毒人员装备进行洗消）
D.佩戴防毒面具
247、现场伤员搜救的顺序通常遵循（AB）。
A.先易后难（优先营救易发现、易定位、易施救的人员）
B.先重后轻（优先营救伤势重、存活率较低的人员）
C.先远后近（优先营救距离事故核心区域较远的人员）
D.先男后女
248、急性化学中毒现场急救的处理原则包括（ABCD）。
A.尽快中止毒物的继续侵害
B.排除体内未吸收的毒物
C.促进毒物的排泄
D.应用解毒剂
249、化学灼伤现场急救的正确做法包括（ABCD）。
A.迅速脱离现场并立即脱去被化学品污染的衣物
B.用大量流动清水冲洗创面至少20分钟以上
C.生石灰等产热化学品先用干布除去再冲洗
D.头面部烧伤时首先注意眼睛清洗，冲洗15分钟以上
250、伤员转运的注意事项包括（ABCD）。
A.转送前与接收单位联系，就近转送，根据伤情针对性转运
B.危重伤员在医疗监护下用急救型救护车转运，轻伤员可客车集体转运
C.伤员一人一卡，记录基本情况、初步诊断和处理措施
D.乘汽车转运时车速不宜过快，务求平稳，头部位置与行驶方向相反
251、以下哪些属于堵漏技术中的机械堵漏法（ABCD）。
A.卡箍法（密封垫加卡箍螺栓止漏）
B.塞楔法（木质或金属楔子挤塞泄漏孔）
C.支撑法（管道外设支撑架借助工具堵漏）
D.顶压法（螺杆直接或间接堵住泄漏处）
252、危险化学品火灾扑救的基本原则包括（ABCD）。
A.先询情、后处理（查明燃烧范围、物品特性、蔓延途径）
B.先控制、后灭火（控制火势蔓延再彻底扑灭）
C.先救人、后救物（以人为本，先自救后互救）
D.重防护、忌蛮干（针对性采取自我防护措施）
253、危险化学品火灾扑救的基本程序包括（ABCD）。
A.接警出动（启动预案、调集力量、上风方向集结）
B.侦察检测（查明燃烧物性质、蔓延方向、被困人员）
C.设立警戒、紧急疏散（划定警戒区、撤离无关人员）
D.灭火作战（选用灭火剂、加强冷却、控制火势）
254、紧急避险技术的主要内容包括（ABC）。
A.现场观察、预测险情（了解建筑构造、火势蔓延、高危品分布）
B.掌握避险姿势、巧用策略（墙角躲避、卧倒护头、辨明风向撤离）
C.设定紧急呼救（无线对讲、求救信号器、引起队友注意）
D.立即进入现场抢救物资
255、危险化学品事故现场监测的要求包括（ABCD）。
A.准确查明有毒有害物质的种类
B.快速报告监测结果
C.灵敏发现低浓度有害物质
D.监测手段简便易行
256、洗消的主要作用包括（ABCD）。
A.降低现场毒性，防止二次污染
B.减少人员伤亡，为医疗救治争取时间
C.缩小警戒区域，便于实施警戒和居民防护撤离
D.消除燃爆隐患，保护生态环境
257、洗消的基本原则包括（ABCD）。
A.因地制宜（立足现有装备结合实际）
B.积极兼容（调动社会力量弥补装备不足）
C.快速高效（加强训练及时到达现场）
D.专业洗消与指导群众自消相结合
258、物理洗消法包括以下哪些方法（ABCD）。
A.吸附洗消法（活性炭、活性白土等吸附）
B.通风洗消法（自然或强制通风降低浓度）
C.溶洗洗消法（用溶剂溶解擦洗）
D.机械转移洗消法（铲除、覆盖、掩埋）
259、染毒人员洗消的程序包括（ABCD）。
A.检测→更衣→喷淋→检测合格→送医院
B.检测→喷淋→检测不合格→二次喷淋→检测合格→更衣→送医院
C.依照伤员→妇幼→老年→青壮年的顺序安排
D.参战人员脱去防护服装前必须彻底洗消并检测合格
260、常用洗消剂的类型包括（ABCD）。
A.氧化氯化型（漂白粉、三合二、氯胺）
B.碱性消除型或水解型（氢氧化钠、碳酸钠、氨水）
C.溶剂型（水、酒精、煤油、汽油）
D.吸附型（活性炭、活性白土）
261、碱性消除型洗消剂包括（ABC）。
A.氢氧化钠（烧碱），常用于中和硫酸、盐酸、硝酸
B.碳酸钠（苏打）和碳酸氢钠（小苏打），腐蚀性较小
C.氨水，冬季不易冻结且是较好的中和剂
D.酒精
262、控制陆地液体泄漏物的常用方法包括（ABC）。
A.修筑围堤（环形、V形等）
B.挖掘沟槽收容
C.使用土壤密封剂避免渗入地下水
D.直接用水冲洗排入下水道
263、稀释覆盖的方法包括（ABCD）。
A.喷雾稀释（水雾吸收或驱赶有害气体）
B.泡沫覆盖（降低挥发、抑制燃烧）
C.合成膜覆盖（聚氯乙烯、聚丙烯等）
D.水覆盖（适用于密度比水大或溶于水的物质）
264、信息发布的要求包括（ABCD）。
A.权威性（由权威部门或专家发布，统一声音）
B.真实性（建立在实情基础上，防止谣言）
C.及时性（第一时间发布，持续更新）
D.时机恰当性（抓准最佳传播时间点）
265、救援结束的条件包括（ABC）。
A.遇险人员全部救出
B.可能导致次生、衍生灾害的隐患得到彻底消除或控制
C.总指挥部发布救援行动结束指令
D.现场明火被扑灭
266、移交现场的要求包括（ABCD）。
A.确保危险源全面排查清除
B.告知受灾单位注意事项并填写现场移交情况记录表
C.记录灾害性质、规模、处置经过等并要求当事人签字
D.对需调查的事故加强现场保护，严禁擅自进入或破坏
267、侦检小组的现场实施要点包括（ABCD）。
A.采用单组多点、多组多点交叉、多组定点复合等方法
B.以下风方向为主，侧风方向次之，上风方向兼顾
C.定性侦检负责检测种类和浓度，定量侦检负责采集样品
D.采取“Z”字型路线行进，按“上风-侧风-下风-侧风”顺序
268、灭火作战中的正确措施包括（ABCD）。
A.正确选用灭火剂（泡沫、干粉、二氧化碳、喷雾水等）
B.加强冷却（对危险部位加大冷却力度，强度不小于0.2L/（m²·s））
C.控制火势蔓延（先消灭外围火势，集中力量控制主要火源）
D.堵截火势（用水枪或泡沫管枪堵截，冷却受烘烤容器）
269、气垫堵漏法的类型包括（ABCD）。
A.气垫外堵法（密封垫加充气袋外压堵漏）
B.气垫内堵法（充气袋塞入泄漏口内膨胀堵漏）
C.气垫捆扎法（用于小直径管道破裂）
D.气楔堵漏法（用于低压本体大裂缝或孔洞）
270、生物洗消法的特点包括（ABCD）。
A.利用酶、微生物等生物材料和技术
B.使有毒有害化学品转化为低毒或无毒物质
C.酶洗消剂能快速高效切断毒剂分子键，降解为无毒小分子
D.不会造成二次污染
271、人员疏散方向的确定原则包括（ABCD）。
A.根据风向确定安全疏散方向
B.上风和侧风方向为安全方向
C.优先疏散下风向人员
D.疏散至上风向安全区域
272、以下哪些属于三级防护的适用情况？（ABC）
A.与泄漏介质直接接触不会伤害皮肤也不会被皮肤吸收
B.泄漏介质种类和浓度已确定，可利用过滤式呼吸器防护
C.使用过滤式呼吸器的条件（氧含量、浓度等）都满足
D.泄漏介质为剧毒物质
273、堵漏组织与实施的步骤包括（ABCD）。
A.快速查明情况（泄漏口形状、温度、压力、介质、环境）
B.迅速拟定方案（选择方法器材，确定1-2套方案）
C.精选堵漏人员（2-3人组成，高级救援员任组长）
D.强化安全防护和做好紧急救助准备
274、以下哪些属于危险化学品火灾扑救的注意事项？（ABCD）
A.谨慎进入事故现场，先查清情况再实施救援
B.判定危险程度（标签、容器标记、货运票据、知情人员）
C.划定警戒隔离区，确保人员和环境安全
D.明确撤退路线、方法和信号，信号需醒目
275、以下哪些属于自然消毒的适用情况？（ABC）
A.受易挥发有毒气体污染的透气式防护服装
B.晾晒于空旷、通风、远离人群处
C.毒区边界加以明显标志，禁止人畜进入
D.对重度化学污染立即采用
276、以下哪些情况应选择挖掘法收容泄漏物？（ABC）
A.含有低毒泄漏物的小泄漏区
B.泄漏物对饮用水供应区有极大危害
C.仅用泵抽不能完全清除污染物
D.污染物已从泄漏现场渗漏出去
277、洗消污水处理的正确做法是（ABC）。
A.洗消污水应集中净化处理
B.严禁直接外排
C.可导入应急池防止排出厂外
D.直接排入雨水系统
278、以下哪些属于建筑坍塌时的避险姿势？（AB）
A.深入墙角，借助有利物体阻挡掉落物
B.下蹲并用双手护住头部
C.立即奔跑逃离
D.卧倒在地，用双肘将上半身架空
279、以下哪些属于防汛或液体泄漏时修筑围堤的要点？（ABCD）
A.根据泄漏物流动情况修筑环形或V形堤
B.地点需离泄漏点足够远以争取修堤时间
C.避免离泄漏点太远以防污染区域扩大
D.易燃物泄漏操作时需特别小心防火
280、以下哪些属于救援队伍在清理现场时应做的工作？（ABC）
A.对遇难者、伤员和救助者人数全面统计登记
B.对事故现场危险源全面排查并彻底消除
C.结合危化品理化性质进行全面洗消
D.立即归队，无需统计损耗
281、液化石油气的主要成分包括哪些？（ABCD）
A.丙烷
B.丁烷
C.丙烯
D.丁烯
282、液化石油气泄漏后形成的危险性包括哪些？（ABC）
A.气化后体积膨胀250~300倍
B.密度为空气的1.5~2.0倍，易沿地面扩散
C.泄漏口附近形成局部低温，可冻结阀门
D.本身具有剧毒性，可致人死亡
283、液化石油气泄漏事故中，以下哪些措施属于“稀释防爆”的内容？（ABC）
A.启用单位喷淋等固定、半固定自动消防设施
B.使用喷雾水枪、屏封水枪设置水幕
C.采用中倍数泡沫覆盖液相流淌区域
D.用直流水直接冲击管道和泄漏部位
284、液化石油气泄漏事故处置中，关阀堵漏的方法包括哪些？（ABCD）
A.卸液过程中发生严重泄漏，立即按下紧急关闭按钮
B.关闭泄漏点两端管线上的阀门切断气源
C.使用管道内封式、外封式、捆绑式充气堵漏工具
D.法兰泄漏时采用冻结制漏法（浇水冻冰）
285、液化石油气泄漏事故的特点包括哪些？（ABCD）
A.爆炸浓度极限为1.7%~9.7%
B.最小点火能量小于0.4mJ
C.热值为92100~121400kJ/m³

D.闪点为-74°C，引燃温度为426~537°C
286、液氮的主要危险特性包括哪些？（ABD）
A.室温下1m³液氮可膨胀至696m³气态氮
B.常压下液化温度为-196.56°C
C.具有强氧化性，可作为助燃剂
D.遇高热容器内压增大，有开裂爆炸危险
287、氮气储罐泄漏事故现场的安全防护措施包括哪些？（ABD）
A.进入警戒区人员必须佩戴呼吸器及各种防护器具
B.佩戴防护器具撤离时要匀速行走，保持呼吸平稳
C.出现干、热感觉时可私自取下防护器具
D.没有穿戴相应防护器具的人员严禁参加抢险行动
288、氮气储罐泄漏事故中，稀释防爆的措施包括哪些？（ABC）
A.启用单位喷淋等固定、半固定自动消防设施
B.组织喷雾水枪驱散、稀释沉积漂浮在罐区内的气体
C.若泄漏口较小、流速慢、泄漏量少，可进行堵漏
D.用直流水枪直射液氮液体
289、液氮泄漏事故易造成人员冻伤的原因包括哪些？（ABC）
A.液氮温度极低（-196.56°C）
B.人体皮肤直接接触液氮超过2秒造成不可逆冻伤
C.液氮气化时吸收大量热量
D.液氮具有强腐蚀性
290、氮气储罐泄漏事故中，现场供水的作用包括哪些？（ABC）
A.制定供水方案，选定水源
B.选用可靠高效的供水车辆和装备
C.采取合理供水方法保证消防用水量
D.直接用大量水冲洗液氮储罐
291、氮气储罐泄漏事故中，生命救助的要点包括哪些？（ABCD）
A.组成救生小组，做好自身防护进入危险区
B.随时注意风向变化，及时转移现场急救医疗点
C.严密监视周围环境，安全确认后才能救援
D.大批伤员时分工合作，任务到人，职责明确
292、硫酸的主要危险特性包括哪些？（ABC）
A.强酸性和强腐蚀性
B.遇水剧烈放热，易造成飞溅伤害
C.浓硫酸具有强脱水性和氧化性
D.硫酸本身具有挥发性，易形成酸雾
293、硫酸储罐泄漏事故现场警戒的要求包括哪些？（ABC）
A.确定25~150m的警戒范围
B.特别注意对酸雾飘散的下风方向加强警戒
C.禁止一切与救援无关的人员和机动车辆出入
D.警戒范围固定不变，无需调整
294、硫酸储罐泄漏事故中，“筑堤围堵”的目的是什么？（ABC）
A.控制泄漏硫酸扩散范围
B.防止硫酸流入低洼处、窖井、沟渠、河流
C.减少环境污染和沿途土地、设施腐蚀
D.直接用土覆盖泄漏硫酸进行中和
295、硫酸储罐泄漏事故中，中和吸附的方法包括哪些？（ABC）
A.使用生石灰、烧碱、纯碱等中和试剂
B.用pH酸碱检测仪随时检测中和后液体
C.用砂土、水泥粉、煤灰等覆盖吸附少量泄漏硫酸
D.直接用大量水冲洗泄漏硫酸进行稀释中和
296、硫酸储罐泄漏事故中，现场清理与洗消的内容包括哪些？（ABC）
A.清理覆盖物，集中运到相关单位或指定倾倒场处理
B.用碱性开花或喷雾水流洗消污染的机器、设备、工具
C.受污染公路路面用碱性水溶液冲洗
D.将中和后的硫酸废液直接排入下水道
297、电石（碳化钙）的主要危险特性包括哪些？（ABC）
A.遇水立即发生激烈反应，生成易燃易爆的乙炔气体
B.遇酸反应更为剧烈，短时间内产生大量乙炔
C.受到撞击、振动、摩擦或遇明火时易爆炸
D.具有强氧化性，可作为助燃剂使用
298、电石生产过程中释放的有害气体包括哪些？（ABC）
A.一氧化碳（CO）
B.二氧化碳（CO₂）
C.二氧化硫（SO₂）
D.氮气（N₂）
299、电石生产设备泄漏事故中，控制扩散的措施包括哪些？（ABC）
A.将包装完好的电石及时转出危险区域，建立安全隔离带
B.对散落在外的电石用塑料布或帆布覆盖，避免扬尘
C.对靠近泄漏处的下水道进行封堵
D.无论散落量大小，均用大量水与电石直接反应
300、电石生产设备泄漏事故中，回收转移的注意事项包括哪些？（ABCD）
A.使用干燥工具清扫、收集散落电石
B.收集到指定的干燥塑料容器内
C.及时转移到邻近化工厂等具备条件的场所处置
D.作业过程中避免扬尘，避免接触水和潮湿物
301、电石生产设备泄漏事故中，关于安全防护的要求正确的有哪些？（ABC）
A.进入事故现场人员必须佩戴隔绝式呼吸器
B.深入现场内部人员必须穿着全封闭式防化服和无钉鞋
C.确认泄漏物未与水反应的情况下可着简易防化服
D.允许皮肤直接接触电石固体和粉尘
302、消防员灭火防护服的维护保养要求包括（BC）。
A.可用沸水浸泡清洗
B.严禁使用含氯漂白剂
C.不能用含磷酸盐的洗衣粉洗涤
D.可以熨烫以保持平整
303、特级化学防护服适用于下列哪些场合？（AC）
A.含有芥子气的生化恐怖袭击现场
B.一般化学品泄漏事故
C.生物毒剂事故现场
D.放射性物质污染现场
304、关于空气呼吸器的性能参数（ERPP20B/12型），正确的有（ABD）。
A.气瓶工作压力30MPa
B.储气量2080L
C.使用时间≤90min
D.最大呼气阻力≤1000Pa
305、红外测温仪的技术性能参数包括（BD）。
A.测温范围-20°C~450°C
B.响应时间≤1s
C.连续使用时间120h
D.电源为9V碱性电池
306、便携危险化学品检测片可以检测的物质包括（ACD）。
A.强酸、强碱
B.一氧化碳
C.氯气、氟气
D.硫化氢、磷化氢
307、消防用红外热像仪可在下列哪些环境条件下使用？（ABD）
A.黑暗环境
B.浓烟条件
C.强电磁干扰环境
D.监测异常高温及余火
308、无齿锯操作的安全注意事项包括（BC）。
A.切割时半径3米内不得有非操作人员
B.实际作业时禁止超过肩高使用
C.运行期间严禁触摸消音器
D.机器发动后，切割片可以短暂触地
309、机动链锯的操作要求包括（ACD）。
A.启动前必须将刹车推向前方
B.可以使用链锯切割金属
C.无荷载情况下严禁机器高速运转
D.实际作业时禁止超过肩高使用
310、电动破拆工具套组包括下列哪些装备？（ACD）
A.直剪刀
B.无齿锯
C.扩张器
D.救援顶杆
311、抢险救援车的主要功能包括（ACD）。
A.起吊、牵引
B.喷洒灭火剂
C.发电、照明
D.配备侦检、破拆、救生器材
312、泡沫消防车使用泡沫灭火时的操作步骤包括（ABD）。
A.启动发动机，挂功率输出装置
B.根据泡沫枪流量调整混合比
C.先打开泡沫液罐开关再启动水泵
D.使用结束后冲洗泡沫比例混合器
313、消防水带可以按下列哪些方式进行分类？（ABD）
A.衬里材料（橡胶、乳胶、聚氨酯等）
B.承受工作压力（0.8MPa、1.0MPa等）
C.颜色（红色、蓝色、黄色）
D.使用功能（通用、湿水、抗静电等）
314、直流喷雾水枪按调节机构类型可分为（AC）。
A.球阀转换式
B.机械锁止式
C.导流式
D.恒压式
315、低倍泡沫枪的性能参数要求包括（ACD）。
A.发泡倍数5≤N<20
B.25%析液时间≥1min
C.射程≥18m（4L/s时）
D.混合比3~4或6~7
316、分水器的类型包括（ABC）。
A.二分水器
B.三分水器
C.四分水器
D.五分水器
317、固定式消防水炮按控制方式可分为（ACD）。
A.手动
B.机动
C.电控
D.液控
318、消火栓系统的使用方法包括（ABC）。
A.室内消火栓：接好水带、水枪，逆时针旋转法兰打开阀门
B.室外消火栓：使用四角扳手逆时针旋转阀杆打开阀门
C.使用后顺时针旋转法兰或阀杆关闭阀门
D.使用前需按下消火栓按钮启动消防泵（针对所有消火栓）
319、木质堵漏楔的适用范围包括（BCD）。
A.高压管道泄漏
B.较低压力情况下的孔洞泄漏
C.各类裂纹产生的泄漏
D.临时性堵漏作业
320、无火花工具的材质包括（AB）。
A.高硬铝青铜
B.铍青铜
C.碳钢
D.不锈钢
321、外封式堵漏袋适用于（AC）。
A.圆桶、管道外部裂缝
B.容器内部漏洞
C.油罐车、油槽车外部泄漏
D.密封沟渠内部泄漏
322、金属堵漏套管的技术性能参数包括（ACD）。
A.工作温度-70°C~150°C
B.堵漏压力0.5MPa
C.公称尺寸2.13cm~11.43cm
D.重量0.93kg~5.7kg
323、粘贴式堵漏工具主要用于（AC）。
A.罐体和管道表面点状泄漏
B.容器内部大面积泄漏
C.线状泄漏
D.法兰垫片损坏泄漏
324、捆扎式堵漏工具的性能参数包括（BCD）。
A.封堵压力≤1MPa
B.适用温度≤200°C
C.适用于油、水、气、酸、碱等多种化学品
D.适用于钢、铝、铅、锡等金属材料容器
325、多功能救援三角架的主要技术参数包括（ACD）。
A.收拢长度1.7m
B.最大荷载（手动绞盘）200kg
C.吊索长度≤500m
D.手动力（配手动绞盘）30N
326、多功能担架的特点包括（ACD）。
A.由专用垂直吊绳、平行吊带组成
B.只能用于地面一般救助
C.承重≥120kg
D.可用于深井及狭窄空间救助
327、伤员固定抬板的技术性能参数包括（ABD）。
A.自重≤8kg
B.尺寸2000mm×460mm×65mm
C.可承重150kg
D.可与头部固定器、颈托配合使用
328、躯体固定气囊的使用方法包括（ABCD）。
A.将保护套平铺，受伤部位整体抬起置于保护套上
B.系上紧固带，搭上搭链
C.利用抽气泵将保护气囊内的气体完全抽出
D.将受伤者抬上担架
329、救援三角架的维护保养要求包括（ABD）。
A.每月由专门人员进行检查
B.每次使用前检查吊索是否正常绕在铰轮上
C.吊索放开时需留有一至二圈
D.存放在干燥处，不得与酸、碱等腐蚀性液体存放
330、强酸、碱清洗剂（敌腐特灵）的特点包括（AB）。
A.是一种酸碱两性的螯合剂
B.容量有100mL和200mL两种
C.适用于所有化学品灼伤的伤口创面
D.100mL适用于9%的任意化学品体表面积溅触清洗
331、单人洗消帐篷的组成部分包括（ABC）。
A.电动充气泵
B.喷淋和供水管路
C.集水盘
D.暖风发生器
332、公众洗消站的功能包括（ABCD）。
A.对受有毒有害物质污染的人体进行喷淋洗消
B.可作为临时会议室使用
C.可作为指挥部使用
D.可作为紧急救护场所使用
333、关于洗消装备的使用，正确的有（ABC）。
A.使用强酸、碱清洗剂时要朝受侵袭部位喷射
B.单人洗消帐篷充气时要将4个角拉挺
C.公众洗消站可在180s内安装完毕
D.特级防化服在染有军用生化毒剂的事故现场使用后，经清洗可再次使用
334、水罐消防车的维护保养要求包括（ABC）。
A.定期检查电路、气路、油路系统
B.水泵用过后及时用清水运行数分钟清洗
C.寒冷季节水泵、管路中的余水应放尽
D.水泵可以在出水阀关闭情况下长时间运转
335、泡沫消防车的维护保养要求包括（ABC）。
A.每次使用泡沫液后及时冲洗消防泵和管路
B.使用天然水源时，在水泵引水及出水之前不要打开泡沫系统各阀门
C.更换不同种类泡沫液时，必须对泡沫液罐和管路进行全面清洗
D.水泵可以在无水状态下运行不超过5分钟
336、机动链锯的维护保养包括（ABCD）。
A.每日对机器进行5min预热、发动
B.每周检查减震元件、离合器、起动机
C.保持锯链松紧度合适，导板和锯链间润滑良好
D.使用后及时清理灰尘和木屑
337、无齿锯的维护保养包括（ACD）。
A.检查油门组件工作是否正常
B.每周清理海绵泡沫预气滤
C.检查皮带张紧、切割锯片和锯片护罩
D.清理火花塞，检查电机间隙是否为0.5mm
338、液压破拆工具组的维护保养包括（ABC）。
A.定期检查设备各部位是否有松动、损坏
B.保持液压油的清洁
C.长期存放时，将汽油从油箱中放空
D.液压部分的维修可由使用单位自行进行
339、关于危险化学品燃爆危害的直接破坏作用，下列说法正确的是（AB）。
A.爆炸产生的碎片可在100~500 m范围内飞散
B.冲击波在传播过程中可造成周围建筑物破坏和人员伤亡
C.爆炸高温高压可将易燃液体蒸气点燃，引起大面积火灾
D.燃爆危害主要包括直接的破坏作用、冲击波破坏作用和造成火灾
340、关于窒息的分类与机理，下列说法正确的是（ABC）。
A.单纯窒息是由于周围大气中氧气被惰性气体代替，氧浓度降至17%以下可引起
B.化学窒息是由于化学物质直接影响机体传送氧及和氧结合的能力
C.一氧化碳中毒属于血液内窒息，氰化氢中毒属于细胞内窒息
D.单纯窒息是由于化学物质干扰组织氧化作用引起的
341、关于爆炸品的特性，下列描述正确的是（ABC）。
A.黑火药爆炸反应速度约500 m/s，产生大量气体和热量，火焰温度约2500℃
B.起爆能与敏感度成反比，起爆能越小，敏感度越高
C.雷汞对火焰、震动、摩擦敏感，加热至165℃可爆炸
D.爆炸品在储运过程中允许适度受热，但须远离明火
342、关于易燃液体的火灾危险性，下列说法正确的是（ABD）。
A.闪点越低，火灾危险性越大
B.蒸气一般比空气重，易沉积在低洼处或室内
C.爆炸下限越高，危险性越大
D.受热膨胀，灌装时容器内应留有5%以上空隙
343、易燃固体的火灾危险性包括（ACD）。
A.燃点低、易点燃（受热易分解或升华）
B.遇氧化剂易燃易爆（如赤磷与氯酸钾接触）
C.对摩擦、撞击、震动敏感（如闪光粉、赤磷）
D.遇湿易燃性（如五硫化二磷、三硫化四磷遇水产生硫化氢）
344、属于遇水放出易燃气体的物质包括（AB）。
A.碱金属及其合金（锂、钠、钾、铷、铯）
B.碱土金属及其合金（镁、钙、锶、钡）
C.金属氢化物（氢化锂、氢化钠、氢化钾）
D.碳化物（电石）、硅化物、磷化物、硼氢化物
345、关于毒性物质的特性，下列说法正确的是（ABC）。
A.在水中的溶解度越大，其毒性通常越大
B.固体毒性物质的颗粒越小越易引起中毒
C.液体毒性物质的沸点越低，挥发性越大，越容易引起中毒
D.毒性物质只能通过呼吸道和消化道侵入人体
346、腐蚀性物质的特性包括（ABC）。
A.对人体有腐蚀作用，造成化学灼伤（开始时往往不太痛）
B.对金属有腐蚀作用（酸、碱、盐类引起金属腐蚀）
C.对有机物质有腐蚀作用（布匹、木材、纸张、皮革等）
D.所有腐蚀性物质都具有强氧化性
347、危险化学品事故造成的后果往往具有（ABD）。
A.人员伤亡严重（中毒、灼伤、死亡）
B.财产损失巨大（设备损坏、生产中断）
C.环境破坏可短期内完全恢复
D.影响社会稳定（造成心理创伤）
348、危险化学品泄漏事故的常见模式包括（ABC）。
A.易燃易爆化学品→泄漏→遇到火源→火灾或爆炸
B.有毒化学品→泄漏→急性中毒或慢性中毒
C.压缩气体或液化气体→物理爆炸→泄漏
D.危险化学品→泄漏→没有发生变化→仅财产损失
349、液化石油气（LPG）的危险特性包括（ABCD）。
A.第2.1类易燃气体，极度易燃，受热、遇明火或火花可引起燃烧
B.蒸气比空气重，可沿地面扩散，蒸气扩散后遇火源着火燃烧
C.包装容器受热后可发生爆炸，破裂钢瓶具有飞射危险
D.爆炸下限2.5%，爆炸上限9.65%，不溶于水
350、氰化物的危险特性及急救措施包括（BCD）。
A.不燃，但受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体
B.与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有爆炸危险
C.口服氰化钠50~100 mg即可引起猝死
D.皮肤接触后应立即用大量清水冲洗至少15分钟
351、液氨的特性及火灾处置措施包括（AC）。
A.无色液体，易溶于水，形成氢氧化铵的碱性溶液，具有腐蚀性
B.常温下氨是一种可燃气体，爆炸极限为16%~25%
C.火灾时应直接对泄漏口或安全阀门喷水以稀释氨气
D.储罐火灾时，应尽可能远距离灭火或使用遥控水枪扑救
352、汽油的危险特性包括（BD）。
A.极度易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物
B.蒸气比空气轻，易向高处扩散
C.遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应
D.闪点-50℃，引燃温度415~530℃
353、关于硫磺的危险特性及处置，正确的是（ABD）。
A.属乙类可燃物，遇明火、高热易燃
B.大量口服可致硫化氢中毒
C.硫磺遇水能产生具有腐蚀性和毒性的可燃气体硫化氢
D.泄漏应急处理时应切断火源，佩戴防尘面具
354、高锰酸钾的危险特性包括（ABCD）。
A.助燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤
B.遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸
C.遇甘油、乙醇能引起自燃
D.与有机物、还原剂、易燃物接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险
355、《中华人民共和国危险化学品安全法》的适用范围包括（ABC）。
A.危险化学品生产、储存
B.危险化学品使用、经营
C.危险化学品运输
D.废弃危险化学品的处置
356、《中华人民共和国危险化学品安全法》确立的四项备案制度包括（ABD）。
A.安全评价报告以及整改方案的落实情况备案
B.储存剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的备案
C.剧毒化学品、易制爆危险化学品销售情况只需口头备案
D.危险化学品事故应急预案备案
357、根据相关法规，危险化学品涉及的许可制度包括（ABC）。
A.危险化学品安全生产许可制度
B.危险化学品安全使用许可制度
C.危险化学品经营许可制度
D.所有危险化学品生产企业都必须取得工业产品生产许可证
358、关于剧毒化学品的管理，下列说法正确的是（BC）。
A.储存单位只需向安全生产监督管理部门备案，无需向公安机关备案
B.销售企业应当查验购买单位的许可证件或证明文件，不得向不具有相关证件的单位销售
C.销售记录保存期限不得少于1年
D.专用仓库未按照国家有关规定设置技术防范设施的，由公安机关处罚
359、泄漏事故应急组织机构的设置，下列说法正确的是（ABC）。
A.应急领导小组组长由总经理担任，副组长由副总经理、总工程师担任
B.成员包括质量安全部、运行管理部、设备部、财务部、人力资源部等
C.应急办公室设在质量安全部办公室，应保持24小时通讯畅通
D.现场总指挥由当班班组长担任，负责现场最高指挥
360、泄漏事故应急处置中，抢险组的主要职责包括（ABC）。
A.根据危险化学品泄漏处置方案准备相应的工具、设备及防护用品
B.进入泄漏区域寻找泄漏位置并及时向现场总指挥汇报
C.根据指令对泄漏源进行整改直到不再泄漏
D.拉警戒线，将危险区域和安全区域隔离，检查防护设备
361、泄漏事故应急结束的条件包括（ABC）。
A.受伤人员得到妥善救治
B.危险化学品的泄漏源已治理
C.泄漏出的危险化学品已处理且不威胁设备、人员、环境
D.事故现场已完全清理完毕，设备可立即恢复正常运行
362、关于化学性皮肤灼伤的现场处置，下列说法正确的是（ABC）。
A.立即移离现场，迅速脱去被化学物污染的衣裤、鞋袜等
B.立即用大量清水或自来水冲洗伤者创面20~30分钟
C.强酸类灼伤可用2%~3%碳酸氢钠中和，强碱类可用稀醋酸、2%硼酸洗涤
D.为减轻疼痛，可在新鲜创面上立即涂抹油膏或红药水
363、化学品灼伤中毒事故应急救援专业组的设置包括（ABCD）。
A.疏散组：负责救护伤者、实施事故现场及周边人员撤到安全区域
B.医疗救护与通讯联络组：负责现场急救或转送医院，必要时拨打120
C.警戒治安组：负责事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制
D.抢险组：在保证安全前提下转移现场危险物品和抢救重要物资
364、关于火灾爆炸事故的应急指挥体系，下列说法正确的是（ABC）。
A.公司总经理担任应急指挥中心总指挥
B.现场指挥由安全主任担任，负责日常应急指挥工作
C.总指挥因外出不在公司时，由副总经理担任临时总指挥
D.现场指挥权一旦转移给应急指挥中心，原现场人员不再参与决策
365、火灾爆炸事故的信息上报程序，下列说法正确的是（AC）。
A.事故发生后，第一发现人应立即向当班班长报告
B.总指挥在接到报告后，应立即通知应急指挥中心启动预案，时限最多不超过1小时
C.如发生重大事故以上需要救助时，可直接向县级市（县、区）人民政府报告
D.I级事故需报告至县级市（县、区）应急办和安全监管局
366、影响应急演练训练的必要性分析因素包括（ABCD）。
A.最新性：训练项目是否最近实施过
B.修订：项目内容是否变更
C.人员变动：负责实施项目的关键人员是否变化
D.企业或危险变更：企业、生产操作或危险是否发生变化
367、应急演练的目的包括（ABCD）。
A.验证应急预案的整体或关键性局部是否可有效的付诸实施
B.验证预案在应对可能出现的各种意外情况方面所具备的适应性
C.找出预案可能需要进一步完善和修正的地方
D.检查所有有关组织是否已经熟悉并履行了他们的职责
368、应急演练评估可以采用的方法包括（ABC）。
A.选择项：如“是/否”判断、多项选择
B.主观评分：如1-差、2-合格、3-优秀
C.定量测量：如响应时间、被困人数、获救人数
D.必须使用专业评估软件，不能采用人工评估
369、危险化学品事故响应程序包括以下哪些基本程序？（ABCD）
A.预案启动
B.方案制定
C.方案实施
D.响应结束
370、以下哪些属于I级（特别重大事故）响应启动条件？（ABD）
A.造成30人以上死亡
B.造成100人以上中毒
C.疏散转移5万人以上
D.直接经济损失1亿元以上
371、预案启动阶段需要开展的工作包括哪些？（ABD）
A.启动应急预案
B.成立应急处置指挥部
C.制定详细处置方案
D.调集应急救援力量
372、侦检研判在应急救援中的作用包括哪些？（ABC）
A.为救援指挥决策提供重要依据
B.为救援行动提供重要保障
C.为突发情况提供必要参考
D.直接实施人员救助
373、关于事故分级响应，以下说法正确的是（ABCD）。
A.分为I级、II级、III级、IV级四个级别
B.I级为最高级别
C.IV级为最低级别
D.分为特别重大、重大、较大、一般四个级别
374、危险源辨识的作用主要包括哪些？（ABC）
A.为救援指挥决策提供重要依据
B.为救援行动提供重要保障
C.为突发情况提供必要参考
D.直接控制泄漏源
375、直观经验法包括哪些具体方法？（AC）
A.对照经验法
B.类比法
C.事件树分析法
D.事故树分析法
376、设备设施情况危险源主要包括哪些？（AB）
A.装置爆炸倒塌风险
B.工艺风险
C.辐射危害
D.气象条件影响
377、关于风速对泄漏气云扩散的影响，以下说法正确的是（BC）。
A.风速越大危害越大
B.微风（1~5m/s）条件下危害最大
C.风速加大有利于泄漏气云稀释
D.无风条件下危害最大
378、灾情评估需要填写的表格包括哪些？（ABC）
A.环境信息表
B.灾情信息表
C.伤员信息表
D.风险评估表
379、重度危险区（重危区）的特点包括哪些？（ABD）
A.毒剂蒸气百分比浓度高于1%
B.地面可能有液体流淌
C.氧气含量正常
D.无防护情况下30min内有生命危险
380、不同危险区域使用的警戒标识包括哪些？（ABD）
A.红白相间警戒带（重危区）
B.红色警戒带（中危区）
C.黄色警戒带（轻危区）
D.绿色警戒带（安全区）
381、危险源辨识的常用方法包括哪些大类？（AB）
A.直观经验法
B.系统安全分析法
C.类比法
D.对照经验法
382、安全防护原则包括哪些？（ABD）
A.根据危险等级落实防护措施
B.泄漏介质不明时采取最高级别防护
C.现场设立安全员全程观察
D.出现突发险情时立即组织撤离
383、常见的防护手段包括哪些？（ABCD）
A.装备防护
B.药剂防护
C.洗消防护
D.技战术手段防护
384、呼吸保护类装备主要包括哪些？（AC）
A.正压式消防空气呼吸器
B.防化手套
C.消防过滤式综合防毒面具
D.防化靴
385、爆炸性介质的个体防护要点包括哪些？（ABD）
A.着气密性防化服并扎好三口
B.佩戴正压式空气呼吸器
C.穿化纤面料衣物
D.穿紧身纯棉织物并喷水湿透
386、伤员搜救的顺序包括哪些？（AC）
A.先易后难
B.先难后易
C.先重后轻
D.先轻后重
387、现场急救的基本原则包括哪些？（AB）
A.先救人后救物
B.先救命后疗伤
C.先治伤后救命
D.先抢后救
388、危险化学品道路运输事故的特点包括哪些？（ABCD）
A.突发性强
B.扩散范围广
C.危害性大
D.应急处置难度大
389、罐车事故处置措施主要包括哪些？（ABCD）
A.冷却降温
B.稀释抑爆
C.关阀断料
D.堵漏封口
390、工业储罐的主要类型包括哪些？（ABCD）
A.球形罐
B.卧式罐
C.拱顶罐
D.浮顶罐
391、储罐泄漏处置措施主要包括哪些？（ABCD）
A.关阀断料
B.堵漏封口
C.倒灌输转
D.注水堵漏
392、管道常见泄漏部位包括哪些？（ABCD）
A.法兰
B.阀门
C.直管段
D.弯头
393、危险化学品火灾爆炸现场处置原则包括哪些？（AB）
A.先询情、后处理
B.先控制、后消灭
C.先消灭、后控制
D.先处理、后询情
394、液体火灾处置方法要点包括哪些？（AB）
A.切断火势蔓延途径
B.筑堤拦截流淌液体
C.立即扑灭所有明火
D.使用水直接扑救所有液体火灾
395、紧急避险的判定征兆包括哪些类型？（ABCD）
A.化工装置爆炸征兆
B.储罐火灾爆炸征兆
C.沸溢喷溅征兆
D.构建物倒塌征兆
396、沸溢喷溅征兆主要包括哪些？（ABC）
A.油面蠕动、涌涨
B.火焰增大、发亮、变白
C.罐壁颤抖
D.火焰呈桔黄色
397、构建物倒塌征兆主要包括哪些？（ABCD）
A.钢结构弯曲
B.门窗变形卡死
C.墙体产生纵向裂缝
D.楼板呈“锅底”形状下沉
398、处置交通运输事故时的注意事项包括哪些？（ABD）
A.研判罐车是否处于临界极限状态
B.满液位倾翻时严禁对安全阀射水
C.低温罐车可以轻易射水
D.常温罐车无论是否泄漏都可以出水冷却
399、现场监测的任务主要包括哪些？（ABD）
A.查明有毒有害物质种类
B.确定污染区边界范围
C.直接实施堵漏作业
D.设置警戒标识
400、监测防护包括哪些内容？（ABC）
A.设立观察哨
B.仪器检测
C.取样送检
D.实施洗消
401、实施检测的要求包括哪些？（AB）
A.正确选择检测点
B.灵活选用检测器材
C.只在下风方向检测
D.只检测一次即可
402、现场监测的作用主要体现在哪些方面？（AB）
A.为控制事故发展提供依据
B.为救援方案制定提供决策依据
C.直接排除险情
D.实施人员救助
403、洗消的对象主要包括哪些？（ABCD）
A.人员
B.车辆装备
C.环境（空气、地面、水源）
D.建构筑物
404、化学洗消法主要包括哪些？（ABC）
A.中和洗消法
B.氧化还原洗消法
C.催化洗消法
D.吸附洗消法
405、中和洗消法适用于哪些毒物？（AC）
A.酸性物质
B.碱性物质
C.有机磷农药
D.氰化物
406、吸附洗消法常用的吸附剂包括哪些？（AB）
A.活性炭
B.活性白土
C.硅胶
D.漂白粉
407、洗消等级主要分为哪些？（AB）
A.局部洗消
B.全面洗消
C.初步洗消
D.深度洗消
408、人员洗消的顺序包括哪些？（AB）
A.伤员→妇幼→老年→青壮年
B.参战人员脱防护服装前必须彻底洗消
C.先洗消青壮年
D.先脱去防护服再洗消
409、服装装具洗消方法包括哪些？（ABCD）
A.自然消毒
B.消毒粉消毒
C.药剂/水淋消毒
D.高温煮沸消毒
410、洗消剂按作用特点分类包括哪些？（AB）
A.反应型洗消剂
B.吸附型洗消剂
C.氧化型洗消剂
D.中和型洗消剂
411、现场清理的主要内容主要包括哪些？（ABCD）
A.清除有毒有害气体
B.收集处理泄漏液体、固体
C.清洗污染地面
D.动态监测污染情况
412、收容收集的方法主要包括哪些？（ABD）
A.隔膜泵抽取
B.吸附材料吸收
C.直接排入下水道
D.固化法处理
413、吸附法常用的吸附剂包括哪些？（ABCD）
A.活性炭
B.天然有机吸附剂
C.天然无机吸附剂
D.合成吸附剂
414、低温冷却常用的冷冻剂包括哪些？（AB）
A.液氮
B.二氧化碳
C.湿冰
D.液氧
415、现场清理时洗消污水的处理要求包括哪些？（AB）
A.集中净化处理
B.严禁直接外排
C.直接排入河流
D.排入下水道
416、信息管控主要包括哪些内容？（ABC）
A.成立舆情控制小组
B.收集信息
C.分析研判
D.控制舆情
417、信息发布的要求主要包括哪些？（ABCD）
A.权威性
B.真实性
C.及时性
D.时机恰当性
418、救援结束阶段需要做的工作主要包括哪些？（ABCD）
A.清理现场（洗消、人员清点、装备清点）
B.移交现场
C.恢复战备
D.总结评估
419、关于液化石油气的理化性质及事故特点，下列说法正确的是（ABC）
A.液化石油气闪点为-74°C，引燃温度为426~537°C，爆炸浓度极限为1.7%~9.7%
B.1kg液化石油气全部气化后体积近500L，爆炸威力相当于4~10kg TNT当量
C.液化石油气火焰温度高达1800°C，每立方米发热量是天然气的3倍
D.液化石油气本身具有强烈毒性，可通过呼吸道直接导致人体中毒死亡
420、在液化石油气储罐火灾扑救中，关于切断热源和冷却措施，下列说法正确的是（ABD）。
A.喷淋冷却强度应不低于10L/（m²·min）
B.应优先选用确认完好的固定、半固定喷淋设施
C.当液化石油气温度达到160~170°C时储罐会发生爆炸，故应控制温度低于150°C
D.喷淋冷却要保证均匀、不留空白，确保罐体钢材具有足够的拉伸强度
421、关于液化石油气储罐火灾爆炸事故的警戒与防护，下列说法正确的是（ACD）。
A.警戒区边界浓度值应以爆炸下限的20%为准确定警戒范围
B.进入重危区人员必须实施一级防护，并采取水枪掩护
C.进入警戒区人员严禁携带移动电话和非防爆通信、照明工具
D.抢险救援车应停靠在上风方向，并尽可能使用上风方向的水源
422、在液化石油气储罐泄漏事故处置中，关于堵漏措施，下列说法正确的是（ABCD）。
A.对于泄漏压力不高的，可利用液化石油气气化吸热特点，在泄漏点缠绕棉织物浇水冻住止漏
B.对于储罐或管道上的带状、不规则裂纹，可使用管道内封式、外封式、捆绑式充气堵漏工具
C.带压堵漏时，可将专用夹具固定在泄漏处，由高压泵通过注射嘴向夹具内注入密封剂堵漏
D.对于微孔跑冒滴漏，可使用木楔、硬质橡胶塞、金属螺钉加粘合剂旋拧堵塞
423、关于液化石油气泄漏事故中的注水排险和引火点燃技术，下列说法正确的是（ABCD）。
A.注水排险时，当液位达到储罐体积的90%时应立即停止注水，可边注水边倒罐
B.冷冻储存的液化石油气储罐和罐顶气相管泄漏着火，不能采用注水排险法
C.引火点燃前必须确认危险区人员撤离完毕，周边未达到爆炸性混合气体浓度，且喷雾水枪已到位
D.若现场气体扩散已达一定范围，点燃可能造成大能量爆燃危及储罐安全时，禁止采取点燃措施
424、关于氨气的理化性质及事故特点，下列说法正确的是（ABC）。
A.氨气化学式为NH₃，相对分子质量为17.031，常温常压下为无色、有强烈刺激性和恶臭的可燃有毒气体
B.氨气自燃点为651°C，最小引燃能量为0.77mJ，在空气中含量达15.7%~27.4%时遇火源会引起爆炸
C.氨气易溶于水、乙醇、乙醚，水溶液呈碱性，临界温度为132.4°C，临界压力为11.2MPa
D.氨气泄漏后体积迅速扩大，氨蒸汽云团密度始终低于空气密度，会向上飘移扩散
425、关于氨气储罐泄漏事故的疏散警戒，下列说法正确的是（ABC）。
A.少量泄漏（200L以下）时，紧急隔离范围为30m，白天疏散范围100m、夜间疏散范围200m
B.大量泄漏（200L以上）时，紧急隔离范围为150m，白天疏散范围800m、夜间疏散范围2.3km
C.氨气不仅通过呼吸系统入侵，还能通过人体潮湿或排汗量大的部位（如生殖器官、腋下等）渗透中毒
D.救援车辆应停靠在较高地势和下风方向，消防车头应面向泄漏源以便观察
426、在氨气储罐泄漏事故处置中，下列措施正确的是（AC）。
A.进入泄漏区域进行侦检、堵漏作业的人员必须佩戴空气呼吸器，内着棉质保暖衣物，外穿全封闭式防化服
B.对于积聚于建筑物和地沟内的氨气，可打开门窗或地沟盖板，通过自然通风吹散，并采用防爆机械送风驱散
C.若是储罐或容器壁发生少量泄漏，可在消防车水罐中加入酸性物质并向罐体喷射，通过水解中和法减轻危害
D.氨气储罐发生火灾时，应近距离使用直流水枪对泄漏口或安全阀门喷水以快速灭火
427、关于氨气泄漏事故的堵漏和洗消措施，下列说法正确的是（ACD）。
A.微孔跑冒滴漏可用螺丝钉加粘合剂旋入孔内的方法堵漏
B.罐壁撕裂发生泄漏可用充气袋、充气垫等专用器具从外部包裹堵漏
C.管道裂口较小，可用浸湿的棉织物敷于裂口，利用蒸发吸热原理自然冰冻止漏
D.场地洗消可采用化学消毒法，将酸性溶液喷洒在污染区域通过中和反应降低或消除氨的毒性
428、在氨气储罐泄漏事故处置中，下列注意事项正确的是（ABC）。
A.若出现容器通风孔声音变大、容器壁变色、安全阀发出声响或变色等危险征兆，则应立即撤离
B.发生氨气储罐泄漏事故时，应迅速将泄漏污染区人员撤离至上风处，并设置隔离
C.液氨气化时会大幅降低周边环境温度，会对人体造成冻伤，需注意保暖防护
D.氨在高温时会分解成氮气和氢气，因此可用明火烘烤罐体以加速氨气分解排险
429、关于苯的理化性质及事故特点，下列说法正确的是（ABC）。
A.苯分子式为C₆H₆，常温下为无色、有甜味的透明液体，具有强烈的芳香气味
B.苯的沸点为80.1°C，密度为0.88g/cm³，难溶于水，但能与除甘油、乙二醇外的大多数有机溶剂混溶
C.苯蒸气密度比空气大，约为空气的2.7倍，能够在较低处扩散到相当远的地方
D.苯的最小点火能量为0.50mJ，爆炸极限（体积分数）为1.2%~8.0%，属于一类致癌物
430、关于苯泄漏事故的中毒危害，下列说法正确的是（ABD）。
A.苯属于中等毒类，是一类致癌物，长期接触会对血液造成极大伤害，引起染色体畸变
B.空气中苯的最大容许浓度为40mg/m³，高浓度苯蒸气会对中枢神经产生麻醉作用
C.急性苯中毒轻度症状包括头痛、头晕、流泪、咽干、咳嗽、步态不稳、皮肤粘膜紫绀等
D.苯易通过呼吸道、消化道、皮肤等途径侵入人体，造成现场无防护人员中毒
431、在苯生产装置泄漏事故处置中，下列措施正确的是（ABC）。
A.应在适当部位组织筑堤防止苯流散，并在液体表面喷射泡沫覆盖加以保护
B.采用喷雾水或开花水流驱散苯蒸气云团，使用移动排烟机送风配合施救行动
C.实施倒罐作业时，管线、设备必须良好接地以消除静电，且必须在水枪的掩护下进行
D.可用直流水直接冲击管道和泄漏部位，以快速驱散苯蒸气并降低环境温度
432、关于苯泄漏事故的灭火和洗消处理，下列说法正确的是（ABC）。
A.可采用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等灭火剂进行灭火
B.对少量苯泄漏可用砂土、水泥粉、煤灰等进行吸附并掩埋
C.对大量苯泄漏可用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集并集中处理
D.洗消和处置用水可直接排入市政管网，无需特殊处理
433、对比液化石油气、氨气和苯三种危险化学品的事故特点，下列说法正确的是（ABCD）。
A.液化石油气爆炸威力大，1kg液化石油气爆炸威力相当于4~10kg TNT当量；苯蒸气密度约为空气的2.7倍，易在低洼处聚集
B.氨气在空气中爆炸极限为15.7%~27.4%，苯的爆炸极限为1.2%~8.0%，二者均具有易燃易爆性
C.液化石油气本身无毒但有麻醉窒息性；氨气有强烈刺激性和恶臭；苯是一类致癌物，对中枢神经有麻醉作用
D.三者泄漏后均易污染环境，其中苯泄漏后会四处流散，流经之处会对土地及周围环境造成较大范围污染且不易洗消
434、在液化石油气、氨气和苯三类危险化学品事故处置中，下列属于共性安全要求的是（CD）。
A.救援车辆均应停靠在上风或侧上风方向，进入重危区人员必须实施二级以上防护
B.均严禁使用直流水直接冲击管道和泄漏部位，防止产生静电积聚放电引起爆炸
C.均需要切断警戒区内电源、火源，停止高热设备，进入人员严禁携带非防爆通信工具
D.实施输转倒罐作业时，均要求管线设备良好接地以消除静电，且必须在喷雾水枪掩护下进行
435、关于三类危险化学品泄漏事故的堵漏方法，下列说法正确的是（ABCD）。
A.液化石油气和氨气泄漏均可利用气化吸热原理，在泄漏点缠绕或敷上浸湿棉织物自然冰冻止漏
B.对于液化石油气储罐或管道上的带状、不规则裂纹，可使用管道内封式、外封式、捆绑式充气堵漏工具
C.氨气阀门法兰盘或法兰垫片损坏而发生泄漏，可用不同型号的法兰夹具注射密封胶的方法进行封堵
D.苯生产装置发生泄漏，阀门尚未损坏时，可协助技术人员在喷雾水枪掩护下关闭阀门制止泄漏
436、关于三类危险化学品事故的警戒与疏散要求，下列说法正确的是（ACD）。
A.液化石油气以警戒区边界浓度值为爆炸下限的20%为准确定警戒范围，划分重危区、轻危区、安全区
B.氨气少量泄漏（200L以下）时，白天疏散范围50m；大量泄漏（200L以上）时，夜间疏散范围1.5km
C.苯泄漏后应强制疏散泄漏区域及扩散可能波及范围的一切无关人员，并合理设置出入口严格控制人员车辆进出
D.三类物质事故处置过程中，均要不间断地对风力和风向、扩散周边区域进行气体浓度检测，适时调整警戒范围
437、关于三类危险化学品事故的特殊处置技术，下列说法正确的是（ABCD）。
A.液化石油气储罐火灾可采取注水排险法抬高液位，但冷冻储存的储罐和罐顶气相管泄漏着火时不能采用此法
B.液化石油气在无法堵漏输转、人员已撤离、周边未达到爆炸浓度时，可实施主动点燃形成稳定燃烧
C.氨气泄漏可采用水解中和法，在消防车水罐中加入酸性物质并向罐体喷射或导入酸性溶液中和
D.苯泄漏后可采用化学消毒法和物理消毒法进行洗消，用油脂分解剂、蒸气或惰性气体清扫现场确保不留残液
438、关于三类危险化学品事故处置中的安全防护细节，下列说法正确的是（ABCD）。
A.进入液化石油气重危区人员必须实施二级防护；进入氨气泄漏区域人员必须外穿全封闭式防化服并内着棉质保暖衣物
B.氨气能通过人体潮湿或排汗量大的部位（如生殖器官、腋下、肛门等）进行渗透造成中毒，需特别防护
C.处置苯泄漏时，人员应着全封闭式防化服，严禁穿带钉鞋，应用无火花工具防止产生静电
D.进入液化石油气警戒区人员严禁穿戴化纤类服装、带铁钉的鞋；进入氨气警戒区同样严禁穿戴化纤类服装、带铁钉的鞋
439、移动式长管呼吸器拖车的供气系统特点包括（ABC）。
A.配备6个50L工作压力300bar的高压气源钢瓶
B.6个气瓶分成HP1和HP2两组，每组3个气瓶
C.每组高压供气系统可独立工作并配有蜂鸣报警器
D.可同时向5名佩戴SCBA面罩的抢险人员提供呼吸空气
440、空气呼吸器充气泵操作前检查的内容包括（ABCD）。
A.检查油面高度介于最大和最小油尺缺口之间
B.确保周围无发动机工作的机动车和可燃性物体
C.检查电驱动系统电压是否符合起动要求
D.检查充气软管接头螺纹是否有损坏
441、移动式长管呼吸器拖车的中高压系统包括（AB）。
A.高压供气系统HP1和HP2配有防污染粉尘过滤器
B.中压空气通过5个气孔流向长管卷轴
C.每个长管卷轴配有60米呼吸长管
D.中压压力表可显示给长管卷轴供气的压力水平
442、空气呼吸器充气泵使用时的注意事项包括（ABCD）。
A.不能用来压缩氧气，含氧量不能高于21%
B.充气过程中每隔15分钟排放冷凝水
C.处于有压状态下严禁打开充气阀
D.压缩空气应确保清洁干燥并含有适量润滑油
443、红外热成像仪的主要技术参数包括（ABCD）。
A.分辨率160×120像素
B.热敏度0.08℃@30℃
C.测温范围-20℃至+300℃（可扩展至1500℃）
D.采用可充电锂电池，可连续工作3小时
444、红外热成像仪的操作要点包括（ABCD）。
A.按下电源开关按键约3秒以上开机
B.液晶屏具有实际镜头所捕捉图像的100%视野
C.拍摄时按【自动调节】键“A”可自动调整图像
D.恢复出厂设置需同时按下【取消】键和【电源开关】键三秒钟
445、红外热成像仪的保养要求包括（ABD）。
A.使用清洁软布清洁机体
B.镜头先用吸耳球吹灰尘，再用专用布擦拭
C.使用酒精清洁热像仪外壳
D.LCD显示屏可用专用清洁拭擦布轻轻擦拭
446、电动双轮异向切割锯操作注意事项包括（ABD）。
A.锯片更换必须整付（两片）同时更换
B.切割钢管、钢板时每隔30秒注油一次
C.平面铁板切割时锯片与铁板成90°角度
D.铝材切割时必须配上润滑油
447、超高压液压机动泵的技术参数包括（ABCD）。
A.额定输出压力63MPa
B.低压输出压力≥10MPa
C.液压油箱容量2.2L
D.总重量≤19Kg
448、电动双轮异向切割锯锯片安装要求包括（BC）。
A.锯片固定盘螺母拧紧力不小于20Nm
B.下面锯片顺时针旋转，上面锯片逆时针旋转
C.锯片更换时必须整付（两片）同时更换
D.单张锯片有超过三个锯齿崩断应报废
449、气动切割刀操作注意事项包括（ABCD）。
A.使用者应戴上耳罩或耳塞防止听觉伤害
B.安装刀头后把固定弹簧转到最紧位置
C.快速接头拔除时需先往下压同时拉下外壳
D.重复工作动作导致手臂麻木时应立即停止使用
450、干粉消防车操作程序包括（ABD）。
A.出粉前需打开氮气瓶组汇管开关阀
B.干粉罐压力表显示5~14bar时可进行喷射
C.干粉炮喷射开关应连续开启以保持喷射压力
D.每次出粉后必须对管道进行吹扫
451、强风消防车的主要技术参数和操作包括（ABCD）。
A.风机额定排风量200000m³/h
B.水罐容量2000L
C.使用电瓶电压操作该系统电机时不得超过5分钟
D.冷却系统最长不得超过4小时，应保持3-5小时停机30分钟
452、曼牌气防抢险救援车的主要配备包括（ABCD）。
A.上装奥地利PALFIGER起重机
B.前牵引绞车
C.20kVA内置式交流发电机
D.破拆工具9种、防护装备7种
453、湿式自动喷水灭火系统的工作原理包括（AB）。
A.准工作状态时管道内充水压力由消防水箱或稳压泵维持
B.发生火灾时闭式喷头热敏元件动作开启喷头
C.喷头开启后立即排气充水
D.适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所
454、预作用自动喷水灭火系统的工作原理包括（ABCD）。
A.准工作状态时雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体
B.发生火灾时由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀
C.系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统
D.闭式喷头开启后立即喷水
455、细水雾灭火系统的灭火机理包括（ABCD）。
A.表面冷却
B.窒息
C.辐射热阻隔
D.浸湿作用
456、泡沫灭火系统的灭火机理包括（ABC）。
A.隔氧窒息作用
B.热辐射阻隔作用
C.吸热冷却作用
D.化学抑制作用
457、20型供水泵的技术参数包括（ABC）。
A.额定压力0.5MPa时流量500升/分钟
B.最大压力0.8MPa时流量250升/分钟
C.最大吸水高度约9米
D.油箱容量3.5升
458、82型供水泵的技术参数包括（ABD）。
A.水泵类型为单泵单程离心泵
B.真空泵为碳纤维活片无油式，最大吸程约9米
C.流量：压力0.6MPa时2050L/分钟
D.发动机为卧式双气缸水冷二冲程
459、供水泵通用注意事项包括（ABCD）。
A.加油时严禁吸烟，加入油料前停机
B.发动机运转时千万不要触及滑轮、皮带或其他动的部件
C.不要在靠近易燃物处运转消防泵（距离应大于3米）
D.发动机运转时和停机10分钟内不要触及排气管和消音器
460、磁压式堵漏工具操作程序包括（AD）。
A.选择合适的仿形铁靴（方形模板）
B.将快速堵漏胶调匀后堆于铁靴中央
C.迅速将工具配合模板压向泄漏处，扳动通磁手柄到通磁位置
D.待胶固化达到高强度后，将手柄扳到卸磁方位取下工具
461、金属封管堵漏工具技术参数包括（AB）。
A.使用管道直径12~100mm
B.堵漏压力2~5kg
C.适用温度-20~+100℃
D.配置10种不同尺寸的套管
462、注入式堵漏工具检查保养包括（ABCD）。
A.橡胶类胶棒使用时表面应涂少许润滑油
B.工作压力不能超过60MPa
C.使用完毕必须及时清除枪膛内残胶
D.枪膛漏油时可更换O型圈，但切不可拆去活塞杆头部定位销
463、气动吸盘式堵漏工具操作程序包括（ABCD）。
A.将排流阀、排流管、吸盘垫分别连接好
B.减压器接到空呼气瓶上，松开压力调节手柄
C.把吸盘放置到所需堵漏的地方接上排流管
D.打开空呼气瓶瓶阀，气流通过排流管流出产生负压将吸盘吸住
464、灭火毯的使用方法包括（ABC）。
A.用钢钉或绳索吊挂于易取之处，高度约1~1.5m
B.紧急时扯动下面拉环，毯即迅速落下批覆逃生
C.地震发生时将毯包覆头部及身体防落物击伤
D.用于扑灭着火物体后，受损的灭火毯可折叠继续使用
465、充气气桥操作程序包括（ABCD）。
A.从车上卸下后直接放置在预设位置表面
B.打开便携袋，展开充气气桥，调节位置使中心对准塌陷口
C.充气管一端连接气源，另一端插入充气阀旋转90°固定
D.当释放阀被激活立即停止充气
466、SAVA起重气垫操作程序包括（CD）。
A.根据所需物体大小选择适当的气垫
B.将减压器连接到6.8L空呼气瓶上，另一头与控制器连接
C.把气垫放置在所要顶升的适当位置，打开气瓶阀
D.慢慢开启控制器，起重气垫开始慢慢膨胀
467、SAVA起重气囊操作程序包括（AC）。
A.先把减压器连接到9L空呼气瓶上
B.把管线锁紧扣松开连接控制器和气囊上，然后再锁紧
C.把气囊放置在所要顶升的适当位置，打开气瓶阀
D.将调压阀上的开关打开，慢慢开启控制器开关
468、灭火毯检查保养包括（BD）。
A.使用后可作为不可燃性垃圾处理
B.折叠时两只手拉住拉带，有带子的对面对折
C.不经常使用时放在密闭容器中保存，带子露在外面
D.每年检查一次，发现破损或弄脏应丢弃
469、防化洗消车操作程序包括（AB）。
A.升降杆工作气压3kg/cm²，出厂前已设定请勿随意调节
B.升降杆升出前必须保证周围及上空无高空电线或障碍
C.使用消防泵时系统压力应不要高于4MPa
D.锅炉设有低液位报警，加热前确保罐里水满
470、10升气压式强酸碱洗消器技术参数包括（ABD）。
A.消毒时间30~150min
B.混合比1:200（或1:500）
C.洗消液及洗消液浓度可以自由配置
D.容量10升
471、强酸碱洗消器注意事项包括（AD）。
A.保持容器密封完好，置于阴凉干燥处常温储存
B.保持喷嘴及软管通畅，避免清洗器受撞击
C.保持压力表压力在正常值范围
D.每次使用后必须更换洗消液
472、关于电气设备操作的安全要求，下列说法正确的是（AC）。
A.在压缩机上进行任何维修工作之前一定要切断电源使压缩机停机
B.检查电驱动系统电压是否符合起动要求、电缆线是否漏电
C.电缆线应连接发电机组接地线
D.发电机输电总开关应处于关闭状态后启动
473、关于风险评价LEC法，下列说法正确的有（ABC）。
A.L表示发生事故或危险事件的可能性，分值从0.1到10不等
B.E表示暴露于危险环境的频率，连续暴露分值为10
C.C表示发生事故或危险事件的可能结果，大灾难分值为100
D.D值越小表示作业条件危险性越大，需要立即整改
474、风险辨别应遵循的原则包括（ABC）。
A.全覆盖原则与科学计算原则
B.综合考察、实事求是的原则
C.量力而行与系统化、制度化原则
D.经济效益优先，兼顾安全的原则
475、关于两类危险源的关系，下列说法正确的有（ABC）。
A.第一类危险源是系统中可能意外释放的能量或危险物质
B.第二类危险源是导致约束措施失效的各种不安全因素
C.第一类危险源决定事故后果的严重程度
D.第二类危险源在事故时释放能量导致人员伤害
476、事件树分析（ETA）的基本原理和步骤包括（ABD）。
A.从原因到结果的过程分析，从初始事件出发
B.每个中间环节都有成功（记为1）或失败（记为0）两种可能
C.成功作为下分支，失败作为上分支绘制树状图
D.定量分析时可计算各结果的发生概率
477、关于风险分析的目的和内容，下列说法正确的有（ABD）。
A.目的是避免可能发生的事故，保护人员、财产和环境
B.需要计算各种风险情况下的经济效果，作出正确判断
C.仅分析直接后果，不需考虑次生、衍生后果
D.需分析行动方案的费用和不确定性因素
478、下列关于风险评价方法适用性的说法，正确的有（AB）。
A.LEC法适用于作业条件危险性评价
B.安全检查表法适用于对系统生命周期各阶段进行安全分析
C.事件树法适用于从结果到原因的分析
D.事故树法适用于从原因到结果的过程分析
479、工业上光气的合成方法包括（ABC）。
A.CO与Cl₂在180℃活性炭催化下反应
B.氯仿与双氧水直接反应
C.四氯化碳与发烟硫酸在55-60℃反应
D.甲烷与氯气在高温下直接氯化
480、关于双光气（氯甲酸三氯甲酯）的性质，正确的有（ABC）。
A.化学式ClCO₂CCl₃，为无色液体，有刺激性气味
B.难溶于水，在冷水中水解慢，加热煮沸几分钟内完全水解
C.性质不稳定，加热分解为两分子光气
D.为低毒物质，可用于食品包装材料生产
481、一氧化碳的危险特性包括（ABC）。
A.易燃易爆，爆炸极限12.5%~74.2%（体积分数）
B.无色无臭，相对密度0.968，燃烧时火焰呈蓝色
C.与血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白，造成组织缺氧
D.轻度中毒时碳氧血红蛋白浓度大于50%
482、光气及光气化生产过程中的火灾危险性主要来自（ABC）。
A.甲醇、乙醇、CO等可燃性工艺气体
B.电气设备短路、漏电引发的电气火灾
C.明火作业、静电火花、雷击等点火源
D.光气本身易燃，遇明火即燃
483、光气及光气化生产中的物理性爆炸危险主要来自（ABC）。
A.光气合成器等压力容器超压操作
B.蒸汽锅炉断水、安全附件失灵
C.压力容器设备缺陷、腐蚀、超压
D.光气与氯气剧烈反应产生爆炸
484、光气及光气化生产中的灼伤危险性包括（ABC）。
A.盐酸、硫酸等酸性腐蚀品造成化学灼伤
B.氢氧化钠、氨水等碱性腐蚀品造成化学灼伤
C.高温蒸汽、设备表面造成高温灼伤
D.液氯汽化吸热造成冷灼伤
485、光气合成工艺流程包括（ABC）。
A.煤气合成工序：焦炭氧化法制备CO
B.煤气干燥工序：控制水分含量≤50mg/m³

C.光气合成工序：干燥CO与Cl₂按比例反应
D.聚合工序：光气聚合成聚碳酸酯
486、氢气的火灾危险性表现在（AB）。
A.最小点火能仅0.01mJ，静电火花即可引爆
B.爆炸极限范围宽（4%~75%），与氯气混合易爆
C.密度比空气大，易在低洼处聚集
D.燃烧时放出大量热，火焰呈黄色
487、电解厂房的火灾危险性原因包括（ABC）。
A.电解生成氢气（爆炸下限<10%）和氯气
B.氢气与空气或氯气混合形成爆炸性气体
C.电气设备产生电火花
D.厂房内大量使用汽油作为清洗剂
488、关于三氯化氮（NCl₃）的危险性，正确的有（ABD）。
A.比氯有更强氧化性，在空气中易挥发不稳定
B.与橡胶、油类等有机物相遇发生强烈反应
C.体积分数5%~6%时能自燃爆炸（95℃）
D.爆炸时温度可达2128℃，压力531.6MPa
489、电解工艺中的引爆源包括（ABC）。
A.电器线路接触不良产生电火花
B.电解槽槽体接地处产生电火花
C.雷击放空管引起氢气燃烧
D.氯气与氢气自发反应放热
490、氯气液化过程中的危险是（AB）。
A.氢气在氯气液化时仍为气态，含量相对增加
B.极易形成爆炸性混合物
C.液化过程放热，需严格控制温度
D.液氯密度比水大，泄漏后沉入水中
491、氯气与氢气混合爆炸的防范措施包括（ABCD）。
A.严格控制氯气总管含氢量<0.5%
B.液化尾气含氢量控制<4%
C.防止氢气管道负压吸入空气
D.厂房内使用防爆电气设备
492、氯化反应的分类包括（ABC）。
A.取代氯化：如苯→氯苯
B.加成氯化：如乙烯→1,2-二氯乙烷
C.氧氯化：如乙烯→氯乙烯
D.聚合氯化：如氯乙烯→聚氯乙烯
493、下列属于加成氯化工艺的有（AB）。
A.乙烯与氯加成生产1,2-二氯乙烷
B.乙炔与氯加成生产1,2-二氯乙烯
C.乙炔和氯化氢加成生产氯乙烯
D.苯与氯反应生产氯苯
494、氯化氢（HCl）的性质包括（ABC）。
A.无色吸湿性气体，熔点-114.2℃，沸点-85℃
B.空气中不燃烧，对热稳定，约1500℃分解
C.水溶液为盐酸，具有强腐蚀性
D.密度比空气小，易向上扩散
495、液氯储存的安全要求包括（ABC）。
A.储罐存量不得超过容积的60%，低液位运行
B.罐区安装固定远传式有毒气体报警仪
C.设置碱液喷淋装置中和泄漏氯气
D.使用蒸汽直接加热液氯储罐提高汽化速度
496、氯化反应热失控的预防措施包括（ABC）。
A.保证移热速率大于放热速率（Qc>Qr）
B.设置温度、压力、流量自动控制和联锁
C.反应器设置泄爆装置
D.提高反应温度以加快反应速度，缩短反应时间
497、氯化工艺中的火灾爆炸危险包括（ABC）。
A.乙酸氯化生产氯乙酸存在爆炸危险
B.乙酸低于16.7℃结晶胀破容器
C.氯气与乙炔、氢气等剧烈反应爆炸
D.氯化反应吸热，需持续加热防止温度下降
498、氯化釜的危险性包括（ABC）。
A.反应失控（停电停水导致热蓄积）引起爆炸
B.水漏入反应器与物料反应放热
C.冷却水中断导致系统超压
D.氯化釜为常压设备，无爆炸危险
499、氯化物料的危险性包括（ABC）。
A.苯：可燃、致癌、有芳香气味
B.乙炔：极易燃，受压或液化时猛烈爆炸
C.氯气：剧毒，助燃
D.氮气：剧毒，可致人窒息死亡
500、盐酸的性质包括（ABC）。
A.氯化氢水溶液，一元无机强酸
B.无色透明（工业用显黄色），有刺鼻气味
C.浓盐酸（37%）极易挥发产生酸雾
D.与活泼金属反应放出氢气，不会爆炸
501、硝化反应的分类包括（ABC）。
A.直接硝化法
B.间接硝化法
C.亚硝化法
D.氧化硝化法
502、混酸（硝酸-硫酸）作硝化剂的优点包括（ABC）。
A.硝化能力强，硝酸利用率高
B.氧化性低，副反应少
C.反应温度易控制（硫酸比热容大）
D.对有机物溶解度比纯硝酸差
503、防止硝化反应失控的措施包括（ABC）。
A.严格控制加料速度和温度
B.保证冷却系统有效，设置联锁停车
C.设置紧急放料和泄爆装置
D.提高反应温度以缩短反应时间
504、风险辨别中应考虑的因素包括（ABC）。
A.人的因素、物的因素
B.环境因素
C.管理因素
D.企业利润因素
505、危险化学品事故应急处置原则包括（ABC）。
A.先控制，后处置
B.救人第一，先救人后救物
C.先重点，后一般
D.先抢救贵重设备，后撤离人员
506、关于光气及光气化工艺安全规程（GB 19041-2003），正确的有（ABC）。
A.光气MAC为0.5mg/m³

B.禁止含光气尾气直接排空或排入下水道
C.应设置有毒气体检测报警系统
D.光气无毒，无需特殊防护
507、氯化工艺安全控制要求包括（ABC）。
A.液氯储罐充装量≤60%
B.严禁蒸汽直接加热液氯
C.反应温度、压力、流量自动控制
D.尾气氧含量超标时继续生产
508、危险化学品应急救援装备选用应考虑（ABC）。
A.危险化学品种类和性质
B.事故类型（泄漏、火灾、爆炸）
C.现场环境条件
D.装备价格越低越好
509、光气及光气化物料的火灾危险性包括（ABD）。
A.一氧化碳、甲醇等可燃气体
B.电气火灾
C.光气本身易燃
D.静电火花引发火灾
510、硝化工艺中，下列属于危险工艺条件的有（ABC）。
A.反应温度失控
B.搅拌停止
C.加料速度过快
D.反应压力低于常压
511、应急能力评估表中应包括以下哪些评估项目？（ABD）
A.紧急时可动员的全职、兼职及志愿者人员数量与培训水平
B.应急通信联络设备（电话、专线、无线电等）配置情况
C.应急预案的评审记录和修改意见
D.医疗机构位置、装备、救护车及医护人员情况
512、应急预案评审应坚持哪些工作原则？（BCD）
A.经济效益优先原则
B.实用性原则（切合单位工作实际）
C.科学性原则（组织体系、信息报送科学合理）
D.衔接性原则（与相关部门预案相互衔接）
513、应急演练策划部通常下设哪些工作组？（AB）
A.文案组（负责演练计划、方案设计）
B.控制组（负责传送控制消息，引导演练进程）
C.评估组（负责演练评估总结）
D.保障部（负责物资装备保障）
514、关于事故应急情景构建技术，以下说法正确的是（AD）。
A.采用“情景-应对”型应急管理模式
B.遵循"预测-应对"的传统管理模式
C.仅需描述事件后果，无需考虑应对任务
D.首先描述情景概要，其次假设后果，最后提出应对任务
515、企业应急培训的主要对象包括哪些人员？（BD）
A.政府各级相关领导
B.企业专业应急救援人员
C.周边社区居民
D.企业一般应急救援人员及临时外来人员
516、专项应急预案的“预防与预警”要素应包括哪些内容？（ABC）
A.危险源监控（监测监控方式、方法及预防措施）
B.预警行动（预警条件、方式、方法和信息发布程序）
C.信息报告程序（24小时值守电话、上报部门及时限）
D.注意事项（个人防护器具使用等）
517、关于应急预案评审方法，以下说法正确的是（ACD）。
A.形式评审依据2021版《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
B.只需进行形式评审即可，无需要素评审
C.要素评审从合法性、完整性、针对性等方面进行
D.评审意见分为符合、基本符合、不符合三种
518、应急能力评估中对“医疗服务机构”的评估内容包括（ABCD）。
A.当地医院和其他医疗机构的位置
B.医疗机构的装备情况
C.救护车的数量
D.医生、护士的数量
519、应急演练评估的主要依据包括哪些法律法规？（AC）
A.《中华人民共和国安全生产法》
B.企业内部绩效考核制度
C.《生产安全事故应急演练评估规范》
D.演练参与人员的个人主观意见
520、按照组织形式分类，应急演练可分为哪些类型？（BC）
A.单项演练（按内容分类）
B.桌面演练
C.实战演练
D.综合演练（按内容分类）
521、关于力量调集，以下说法正确的是（ACD）。
A.应重点调集防化救援车、洗消车、水罐车等消防车辆
B.只需调集企业内部力量，无需联动社会力量
C.根据事故严重程度，视情况启动政府应急预案
D.应调集防护、侦检、警戒、堵漏、输转、洗消等特种器材
522、现场侦察与检测阶段，需要查明哪些信息？（ABCD）
A.危险化学品名称、制造商、理化性质、数量
B.泄漏（燃烧）的部位、形态、浓度、范围
C.事故周边的道路水源、地形地物、电源火源
D.储存容器的备用罐、储存区是否在建筑内部
523、应急人员个体防护等级分为哪几级？（BCD）
A.特级防护
B.一级防护
C.二级防护
D.三级防护
524、公众安全防护中，人员避难的方式包括（AB）。
A.疏散（转移到安全区域）
B.就地保护（进入建筑物内关闭门窗）
C.向下风方向疏散
D.无序自行逃离
525、关于现场清理与洗消，以下说法正确的是（ABD）。
A.用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场，确保不留残气（液）
B.少量残液可用干砂土、水泥粉、煤灰等吸附
C.洗消产生的废水可直接外排
D.监测空气、土壤、水体污染情况，若出现污染应及时处置
526、以下关于集结停车距离和处置安全距离的说法正确的是（ABC）。
A.易燃可燃物小规模泄漏，集结停车距离300m，处置安全距离100m
B.有毒有害气体泄漏量较大，集结停车距离500m，处置安全距离150m
C.LNG低温储罐事故，集结停车距离1000m，处置安全距离1000m
D.情况未知的危险化学品仓库事故，集结停车距离300m，处置安全距离150m
527、处置泄漏事故时，应注意哪些方面？（ABD）
A.及时疏散无关人员，做好现场警戒
B.立即消除泄漏污染区域内的各种火源
C.救援人员单独进入事故区域进行处置
D.通过关闭阀门、切断设备管线等方法控制泄漏源
528、危险化学品中毒事故现场救援应遵循哪些原则？（ABC）
A.抢救最危急的生命体征
B.处理眼和皮肤污染
C.查明化学物质的毒性
D.立即将所有中毒者送往医院，无需现场急救
529、关于中毒人员的转移，以下说法正确的是（BCD）。
A.迅速将患者从上风向转移到空气新鲜的安全地方
B.移动病人时应用双手托移，动作要轻，不可强拖硬拉
C.应用担架、木板、竹板抬送伤员
D.转移过程中应保持呼吸道通畅，头偏向一侧
530、把握灭火时机的正确做法是（ABC）。
A.当危险化学品泄漏并在泄漏处稳定燃烧时，在没有制止泄漏绝对把握的情况下，不能盲目灭火
B.一般应在制止泄漏成功后再灭火
C.否则极易引起再次爆炸、起火、毒物扩散
D.应立即灭火，越快越好
531、发生急性中毒事故，护送中毒者去医院时应提供哪些信息？（ABC）
A.引起中毒的原因
B.毒物名称
C.如化学物质不明，需带该物料及呕吐物样品
D.中毒者的个人财产清单
532、危险化学品事故处置中，“灵活运用处置程序”的含义是（ABC）。
A.防护、撤离、侦检、警戒等程序在实际处置中不是一成不变
B.有时需要同时展开，有时需要分步进行
C.有时需要多部门协作
D.必须严格按照固定顺序执行，不得调整
533、对于液体泄漏物的处置，可采取哪些措施？（ABC）
A.筑堤引流（修筑环形堤或V形堤）
B.泡沫覆盖（选用与泄漏物相容的泡沫）
C.低温冷却（使用二氧化碳、液氮等冷冻剂）
D.直接用直流水枪冲击泄漏液体
534、扑救易燃液体火灾时，灭火剂的选择应注意（ABC）。
A.大多数易燃可燃液体都能用泡沫扑救
B.水溶性有机溶剂（醇、酚、醚类）应选用抗溶性泡沫
C.遇水燃烧的物质及金属火灾，不能用水扑救
D.所有液体火灾均可使用水成膜泡沫扑救
535、危险化学品压力容器及管道爆炸处置中，工艺处置措施包括（ABC）。
A.关阀断料（关闭进料阀门、切断物料供给）
B.惰性气体置换（注入氮气等防止回火爆炸）
C.引燃放空（将超压物料导入火炬系统）
D.立即灭火，无需考虑稳定燃烧
536、毒害品泄漏处置中，人员疏散应注意哪些事项？（ABC）
A.帮助或指导疏散人员戴好防毒面罩或用湿毛巾捂住口鼻
B.就近朝上风向或侧风方向撤离
C.尽可能利用交通工具将人员向上风向做快速转移
D.疏散时选择危险路线，快速横穿事故区域
537、毒害品泄漏处置中的“稀释降毒”措施包括（ABC）。
A.合理通风，加速有毒气体扩散稀释
B.以泄漏点为中心，在四周设置水幕或喷雾水枪喷射雾状水
C.根据泄漏物化学性质，在水中加入中和剂
D.使用直流水枪直接冲击泄漏物
538、关于液化烃储罐（罐车）爆炸征兆，以下说法正确的是（ABC）。
A.火焰颜色由红变白
B.储罐发生颤抖
C.相连接的管道、阀门、储罐支撑基础相对变形
D.火势明显减弱，温度降低
539、扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾时，应注意（ABC）。
A.计算可能发生沸溢、喷溅的时间
B.观察是否有沸溢喷溅的征兆
C.一旦发现危险征兆，迅速下达撤退命令
D.无需观察，直接进攻灭火
540、关于毒害品火灾扑救，以下说法正确的是（ABC）。
A.气体毒害品着火，在没有办法切断泄漏源的情况下，严禁盲目灭火
B.液体毒害品着火，可根据液体性质选用泡沫灭火
C.固体毒害品着火可用水或雾状水扑救
D.无机毒害品中的氰、磷、砷或硒的化合物着火时，可使用二氧化碳灭火剂
541、应急撤离的方法按装备携带方式可分为（CD）。
A.集中统一撤离
B.分批分散撤离
C.带装撤离
D.徒手撤离
542、以下哪些情况适用于“徒手撤离”？（ABC）
A.发生危险征兆后，可能在极短的时间内发生危险
B.预留时间较短，撤离距离较远
C.危险影响较大
D.危险征兆刚出现，可能需要较长时间才发生危险
543、化工装置火灾爆炸的征兆包括（ABCD）。
A.火焰逐渐由红色变成褐色或炽白色，变亮、耀眼
B.达到容器承受的最大压力极限，发出刺耳的啸叫声
C.装置的储罐内压力骤增，容器形变鼓起
D.反应釜、塔等容器形体晃动、抖动
544、应急撤离的要求包括（ABCD）。
A.命令下达及时果断
B.保证撤离安全，尽量利用地形地物作掩护
C.规定撤离信号，信号要明显、准确、统一
D.撤离后及时清点人员，防止遗漏
545、关于“横向撤离”，以下说法正确的是（ABCD）。
A.适用于建筑物出现倒塌征兆时
B.可以判定建筑倒塌的方向
C.向倒塌方向的横向撤离
D.适用于建筑物监测比较细致，倒塌造成的危险性大的情况
546、方案编写准备阶段，监护单位应做哪些工作？（ABC）
A.要求监护申请单位提供施工作业方案
B.学习施工作业方案，了解施工内容、节点和计划
C.识别作业风险和作业环境，开展JSA分析
D.直接进场开始监护，无需准备
547、监护现场条件确认的内容包括（ABCD）。
A.现场通讯（对讲机设置指定频道，通讯畅通）
B.监护人员（明确岗位职责，了解逃生线路）
C.设备状态（车辆停放、油水电气正常，装备完好）
D.力量部署（任务分工、水带测试、应急撤离信号）
548、监护现场对个体防护的要求包括（ABC）。
A.个人防护装备穿戴齐全（空呼、H2S检测仪、灭火服等）
B.人员与空气呼吸器配置比例1:1.2
C.备用气瓶与空气呼吸器配置比例1:1
D.无需佩戴防护装备，方便行动
549、监护现场要求中，以下哪些是正确的？（ABCD）
A.现场监护人员不得少于4人（含带班领导）
B.进入站场的人员手机必须关闭，车辆必须加装防火罩
C.执勤车辆应保持车况良好，器材、油料、灭火剂充足
D.监护期间，执勤车辆应气压充足，达到灭火战斗的预先展开状态
550、监护现场对通讯的要求包括（ABC）。
A.对讲机设置为指定频道，现场通讯畅通
B.对讲机配备数量与监护方案一致
C.到位后，带队干部向119调度室汇报现场情况
D.无需通讯设备，靠喊话即可
551、关于光气的理化性质，下列说法正确的有（ABC）。
A.分子式为COCl2，分子量98.92
B.工业品为淡黄色液体，有刺激性霉干草味
C.沸点为8.3°C，熔点为-118°C
D.易溶于水且化学性质稳定
552、光气中毒的临床表现包括（ABC）。
A.轻度中毒：流泪、畏光、咽部不适、咳嗽、胸闷
B.中度中毒：轻度呼吸困难、轻度紫绀
C.重度中毒：肺水肿或ARDS，剧烈咳嗽、咳大量泡沫痰
D.中毒后症状立即达到高峰，无潜伏期
553、光气泄漏事故的安全防护要求包括（ABC）。
A.进入警戒区人员必须着全密封式防护服或防化服
B.正常作业时应佩戴过滤式防毒面具（全面罩）
C.紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器
D.对中毒人员应立即进行人工呼吸急救
554、关于光气浓度与人体危害的关系，下列说法正确的有（AC）。
A.1.2mg/m³为1h暴露一般无不可逆伤害的限值
B.3.0mg/m³超过该限值必然对生命造成威胁
C.50mg/m³暴露30min内存在生命危险
D.100mg/m³暴露20min之内无生命危险
555、氢气的危险特性包括（ABC）。
A.密度只有空气的1/14，极易扩散和渗透
B.爆炸极限4.1%~74.2%（空气中），范围极宽
C.最小点火能0.019mJ，极易被点燃
D.燃烧时火焰呈明亮黄色，易于发现
556、氢气储罐泄漏可能引发的爆炸类型包括（ABC）。
A.高速喷射与管壁摩擦产生静电火花引发化学爆炸
B.储罐破裂导致压缩氢气瞬间释放的物理爆炸
C.氧气混入氢气储罐达到爆炸极限引发的化学爆炸
D.光气分解引发的爆炸
557、氢气泄漏事故的稀释防爆措施包括（ABC）。
A.启用单位喷淋等固定、半固定自动消防设施
B.在泄漏储罐四周设置喷雾水枪进行稀释
C.使用移动排烟机送风配合稀释驱散气云
D.室内泄漏使用非防爆电器加强通风
558、氢气事故处置的注意事项包括（ABC）。
A.氢气与氟气、氯气、氧气、一氧化碳以及空气混合均有爆炸危险
B.氢气与氟气的混合物在低温和黑暗环境下可发生自发性爆炸
C.液氢为低温液体，直接接触会造成冻伤
D.若不能立即切断气源，应立即熄灭正在燃烧的气体
559、液氯的理化性质及危害包括（ABC）。
A.液氯为黄绿色油状液体，有强烈刺激性气味，有毒
B.液氯由液态变为气态体积扩大400倍
C.氯气密度是空气的2.48倍，易向低洼处扩散
D.氯气本身可燃，属于易燃气体
560、关于氯气毒性浓度与症状，下列说法正确的有（ABC）。
A.0.2~3ppm可闻到气味，鼻轻微发痒
B.5~15ppm粘膜刺激强烈，中度呼吸困难
C.40~60ppm接触30~60min可能引起严重损害
D.10000ppm一般滤过性防毒面具仍有保护作用
561、液氯泄漏事故处置措施正确的有（ABC）。
A.转移能与氯气反应的乙炔、氢气、烃类等化学品
B.使用10%~15%可溶性碱液（如氢氧化钠、碳酸氢钠）进行屏幕式喷洒
C.将泄漏的氯气导至氢氧化钠等碱性溶液中中和
D.直接使用大量清水冲洗泄漏区进行稀释
562、液氯泄漏洗消方法包括（ABC）。
A.化学消毒法：用碳酸氢钠、氢氧化钙等碱性溶液喷洒
B.物理消毒法：用吸附垫、活性炭等吸附回收
C.简易排毒法：用水驱动排烟机吹散降毒或依靠自然条件
D.直接用大量清水冲洗染毒区域即可
563、硫化氢的危险特性包括（ABCD）。
A.无色、易燃、低浓度时有臭鸡蛋气味
B.爆炸极限4.0%~46.0%，与空气混合能形成爆炸性混合物
C.相对密度1.189，比空气重，能在较低处扩散
D.是强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用
564、硫化氢事故疏散警戒要求包括（ABCD）。
A.按气体爆炸下限25%浓度（1%）划定警戒区域
B.少量泄漏隔离150m，大量泄漏隔离300m
C.对浓度>15mg/m³区域内被困居民进行逐户搜救
D.疏散人员选择逆风或侧风方向撤离
565、硫化氢火灾扑救注意事项包括（ABC）。
A.利用固定式水炮、带架水枪冷却燃烧罐及相邻储罐
B.向泄漏点进攻前必须将外围火点彻底扑灭
C.尽可能采用远距离灭火，使用遥控水枪或水炮
D.对泄漏口或安全阀直接喷水冷却降温
566、硫化氢中毒急救措施包括（ABD）。
A.对窒息者立即进行人工呼吸，但注意避免口对口
B.轻微中毒者立即移至空气新鲜处
C.使用口对口人工呼吸快速恢复患者呼吸
D.伤情较重者初步处理后迅速送往医院救治
567、保险粉（连二亚硫酸钠）的危险特性包括（ABC）。
A.一级遇湿易燃物品，遇水发生强烈反应并燃烧
B.自燃点250°C，加热到50°C以上发生分解
C.强还原剂，遇高氯酸、硝酸等强氧化剂剧烈反应
D.无毒，对皮肤、眼睛、呼吸道无刺激性
568、保险粉泄漏事故处置措施包括（ABC）。
A.立即熄灭明火，严格控制水源，防止接触
B.少量泄漏用洁净铲子收集于干燥容器中，避免扬尘
C.大量泄漏用干石灰、沙土或苏打灰覆盖后收集
D.使用水枪直接喷射泄漏物以稀释降温
569、保险粉泄漏注意事项包括（ABC）。
A.加强个人防护，佩戴自给正压式呼吸器和化学防护服
B.采取隔离、防水等措施预防火灾
C.洗消污水经环保部门检测合格后方可排放
D.使用非防爆型通风系统和设备
570、保险粉泄漏现场清理要求包括（ABCD）。
A.用开花水清扫现场，特别是低洼地带、下水道、沟渠
B.确保不残留连二亚硫酸钠，防止次生灾害
C.做好现场检查、人员清点等工作
D.撤除警戒，做好移交，安全撤离
571、消防车辆装备中，适用于扑救石油化工装置和油罐火灾的有（BC）。
A.水罐消防车
B.举高喷射消防车
C.泡沫消防车
D.二氧化碳消防车
572、关于机场消防车的特点，描述正确的有（BCD）。
A.救援消防车体积较大、灵活性差
B.救援消防车体积较小、灵活性高
C.灭火消防车可对火焰进行压制
D.救援消防车可救助失事飞机上的人员
573、下列属于消防泵、枪炮及供水器具的有（ABD）。
A.手抬机动消防泵组
B.消防水带
C.消防腰斧
D.分水器
574、排烟消防车的适用范围包括（ABC）。
A.地面建筑火场排烟
B.地下建筑工程排烟
C.地铁隧道通风换气
D.石油化工装置灭火
575、水罐消防车出现“出水压力低但真空度很高”现象的原因包括（ABD）。
A.滤水器堵塞
B.吸水管内胶布剥离
C.实际流量超过泵供水能力
D.消防泵进水口堵塞
576、供液消防车水泵不出液的原因可能有（ABC）。
A.泵壳内未加储液或储液不足
B.吸入管路漏气
C.转速太低
D.出口压力过高
577、关于云梯消防车液压系统故障，下列说法正确的有（ABCD）。
A.吸油管吸入空气会导致系统发出噪声
B.滤油器堵塞会导致泵排不出油
C.油面过低会导致压力不足
D.泵转速过高会导致发出噪声
578、二氧化碳消防车连接处漏气的原因有（ABC）。
A.螺栓松动
B.连管螺母松动
C.密封垫损坏
D.充装量大于规定值
579、手抬机动消防泵组引不上水的原因包括（ABC）。
A.吸水管破裂或脱层
B.吸水管接口未旋紧
C.水源离泵口深度超过规定值
D.引水时发动机转速过高
580、消防控制室对消火栓给水系统的控制显示功能包括（ABC）。
A.控制消防泵的启、停
B.显示启泵按钮启动位置
C.显示泵的工作、故障状态
D.控制系统的紧急启动和切断
581、自动喷水灭火系统的闭式系统包括（ABC）。
A.湿式系统
B.干式系统
C.预作用系统
D.雨淋系统
582、应设置雨淋自动喷水灭火系统的场所包括（ABC）。
A.火柴厂的氯酸钾压碾厂房
B.建筑面积大于60m²的硝化棉仓库
C.日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站灌瓶间
D.高层民用建筑内的歌舞娱乐场所
583、干粉灭火系统的特点包括（ABC）。
A.灭火时间短、效率高
B.绝缘性能好，可扑救带电设备火灾
C.灭火后对机器设备污损较小
D.可以扑救深度阴燃物质的火灾
584、自动跟踪定位射流灭火系统不适用的场所包括（ABD）。
A.经常有明火作业的场所
B.存在较多遇水加速燃烧物品的场所
C.大剧院、音乐厅等大空间建筑
D.存放遇水将受到严重损坏的贵重物品的场所
585、消防坦克的性能特点包括（ABCD）。
A.防爆性能
B.防火隔热性能
C.清障性能
D.通过性能
586、关于消防飞机的特点，正确的有（ABC）。
A.直升机具有垂直起降、空中悬停的能力
B.固定翼飞机具备飞行速度快、航程远的特点
C.消防直升机配备灭火和救援两大类装备
D.固定翼消防飞机主要用于城市高层建筑火灾
587、消防艇的适用范围包括（ABC）。
A.内河船舶火灾
B.岸边港口火灾
C.船舶遇险救援
D.海上石油平台火灾
588、消防飞机投水灭火的正确操作包括（ABC）。
A.通常在航速175-240km/h之间投水
B.通常在森林上空30m处投水
C.散水密度约为1.0L/m²

D.两次投水间隔时间应为30分钟以上
589、消防机器人按功能分类包括（ABCD）。
A.灭火机器人
B.排烟机器人
C.侦察机器人
D.洗消机器人
590、消防排烟机器人的适用范围包括（ABC）。
A.公路隧道
B.地铁车站与隧道
C.石化油库与炼油厂
D.洁净厂房
591、消防救援机器人能执行的任务包括（ABC）。
A.危险物品的搬运
B.障碍物的清除
C.遇难人员的救援
D.火灾的直接扑救
592、消防水下搜救机器人的组成部分包括（ABC）。
A.水下机器人
B.脐带缆
C.水面支持系统
D.液压平移倾斜式平台
593、消防机器人专用运载车的功能包括（ABC）。
A.实现机器人的快速装卸
B.通过俯仰油缸和平移油缸形成斜坡
C.移动平台可翻转形成爬坡板
D.主要用于水下作业
594、关于手抬机动消防泵组的适用范围，正确的有（ABC）。
A.具有天然水源但无固定消防设施的农村集镇地区
B.消防车不易到达的工矿企业、仓库货场
C.可作为农业排灌机械
D.只能用于城市高层建筑火灾
595、厂址选择应避免的地区包括（ABCD）。
A.地震断层地区和基本烈度9度以上的地震区
B.厚度较大的Ⅰ级自重湿陷性黄土地区
C.有开采价值的矿藏地区
D.对机场、电台等使用有影响的地区
596、防止可燃可爆系统形成的措施包括（ABCD）。
A.根据物质危险特性进行控制
B.防止可燃物外溢泄漏
C.惰性气体保护
D.通风置换
597、消除点火源的措施包括（ABCD）。
A.控制明火
B.防止摩擦和撞击
C.控制高温表面
D.防止电气和静电火花
598、危险化学品储存的基本要求包括（ABCD）。
A.必须储存在经公安部门批准设置的专门仓库中
B.爆炸物品、一级易燃物品不得露天堆放
C.储存方式分为隔离储存、隔开储存、分离储存三种
D.各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存
599、压力容器检验检修的安全要求包括（ABCD）。
A.检验前必须有效切断与其他设备的连接管道
B.需卸下或上紧承压部件时必须将内部压力全部排净
C.进入有毒气体容器前必须将介质排净并清洗置换
D.容器做耐压试验时各连接紧固件必须齐全完整
600、厂址选择的基本安全要求包括（ABCD）。
A.有良好的工程地质条件，避开滑坡、断层、泥石流等地段
B.在沿江河布置时应位于城镇和重要建筑物的下游
C.避开爆破危险区、采矿崩落区及有洪水威胁的地域
D.有便利的交通条件，利于原料燃料供应和产品销售
601、关于爆炸分类，下列说法正确的是（ABCD）。
A.气体混合物爆炸是指可燃气体、蒸气与空气混合遇点火源发生的爆炸
B.蒸气爆炸是指过热状态的水、有机液体等因容器破裂泄压产生的爆炸
C.粉尘爆炸是指可燃粉尘与空气形成的混合物遇点火源引发的爆炸
D.爆炸性化合物的爆炸包括硝化纤维、硝化甘油等炸药的爆炸
602、关于安全监测及联锁，下列说法正确的是（ABCD）。
A.信号报警装置可以警告操作人员采取措施消除事故隐患
B.安全联锁可使仪器和设备彼此发生联系，不符合程序则不能启动
C.火灾监测仪能测出火灾初期陆续出现的火灾信息（感温、感烟、感光等）
D.爆炸监测仪用于监控爆炸性气体的泄漏和其在空气中的含量
603、关于温度控制，下列说法正确的是（ABCD）。
A.温度过高能引起剧烈反应而发生冲料或爆炸
B.温度过低会使某些物料冻结，造成管路堵塞或破裂
C.移走反应热常用方法有夹套冷却法、内蛇管冷却法等
D.搅拌中断能导致散热不良或局部反应剧烈而发生危险
604、关于明火控制，下列说法正确的是（ABCD）。
A.生产用明火加热炉应布置在厂区边缘，位于全年最小频率风向的下风侧
B.使用气焊、电焊、喷灯进行安装维修时必须办理动火证
C.化工企业动火前半小时的合格分析中，爆炸下限小于4%的可燃气体含量不超过0.2%
D.高架火炬应布置在生产区全年最小频率风向的上风侧，与居住区防火间距不小于120m
605、关于电气和静电火花，下列说法正确的是（ABCD）。
A.电火花是引起可燃气体、蒸气及粉尘燃烧爆炸的重要着火源
B.静电火花也可引起可燃性气体、蒸气及可燃性粉尘的燃烧或爆炸
C.对能产生静电的物质要采取防静电措施
D.物料泄漏喷出、摩擦搅拌、液体及粉体物料的输送均可产生静电
606、防爆泄压装置包括（ABC）。
A.安全阀
B.爆破片
C.泄爆门（防爆门、泄爆窗）
D.阻火器
607、危险化学品经营企业的条件包括（ABCD）。
A.有符合国家标准、行业标准的经营场所和储存设施
B.从业人员经过专业技术培训并经考核合格
C.有健全的安全管理规章制度和专职安全管理人员
D.有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备
608、管道及管系安全技术要求包括（ABCD）。
A.在工艺要求的操作压力和温度下具有足够的机械强度和气密性
B.材料能耐侵蚀性物质作用并保持物理机械性能
C.内表面光滑，局部阻力最小
D.温度应力及温度伸缩补偿小
609、动火检修的安全措施包括（ABCD）。
A.拆迁法：将需要动火的设备拆下迁往安全处动火
B.隔离法：用盲板、封头塞头等隔离动火设备和运行设备
C.移去可燃物：将焊割火花可到的可燃物全部搬开
D.清洗和撤离：清除设备内危险物质
610、高处作业的分级包括（ABCD）。
A.一级：高度在2-5m
B.二级：高度在5-15m
C.三级：高度在15-30m
D.特级：高度在30m以上
611、下列属于高压气瓶工作压力的有（AB）。
A.30 MPa
B.15 MPa
C.5 MPa
D.1 MPa
612、气瓶的安全附件包括（ABCD）。
A.瓶阀
B.瓶帽
C.防震圈
D.易熔合金塞
613、气体充装的安全要求包括（ABCD）。
A.检查气瓶的漆色是否与所装气体规定颜色相符
B.认真检查气瓶瓶阀上进气口侧的螺纹方向（可燃气体左旋，非可燃右旋）
C.检查气瓶有无鼓包、凹陷或其他外伤
D.充装液化气体的气瓶必须严格按规定的充装系数进行充装，不得超量
614、泄漏处理及火灾控制措施包括（ABCD）。
A.利用截止阀切断泄漏源
B.在线堵漏减少泄漏量或利用备用泄料装置安全释放
C.现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理
D.正确选择灭火剂并充分发挥其效能，注意保护重点部位
615、关于危险化学品废弃物销毁，下列说法正确的是（ABC）。
A.危险废弃物应采用固化/稳定化方法（水泥固化、石灰固化等）处理
B.爆炸性物品销毁前应报告当地公安部门，选择适当的地点、时间及方法
C.有机过氧化物废弃物应根据其特性选择分解、烧毁或填埋方法
D.工业固体废弃物可直接进入填埋场进行填埋
616、关于工艺设备布置，下列说法正确的是（ABCD）。
A.同类型设备或操作性相似的容器设备集中布置
B.计量设备、高位槽布置在最高层，主要容器布置在中层
C.有爆炸危险的设备尽量布置在单层厂房或多层厂房的顶层或边沿
D.加热炉、明火设备与产生易燃易爆气体的设备应保持一定距离（一般不小于18m）
617、关于压力容器，下列说法正确的是（ABCD）。
A.压力容器必须实行定期检验
B.发现有缺陷应及时消除
C.检验期限、内容、方法等应符合国家有关规定
D.压力容器上的安全附件应定期校验
618、重大危险源的定义包含的要素有（ABC）。
A.长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品
B.危险化学品的数量等于或超过临界量
C.构成一个单元（生产单元或储存单元）
D.必须是固定的生产装置
619、重大危险源辨识的依据包括（ABC）。
A.《危险化学品重大危险源辨识》标准（GB 18218-2018）
B.规定的临界量
C.生产单元或储存单元内危险化学品的实际存在量按设计的最大量确定
D.单纯依靠经验判断
620、重大危险源分级的计算公式R=α（β₁q₁/Q₁+β₂q₂/Q₂+...+βₙqₙ/Qₙ）中，各符号代表（ABCD）。
A.q表示每种危险化学品实际存在量，吨
B.Q表示与各危险化学品相对应的临界量，吨
C.β表示与各危险化学品相对应的校正系数
D.α表示重大危险源厂区外暴露人员的校正系数
621、重大危险源分级指标R值计算中，下列毒性气体β值取值为2的有（AB）。
A.一氧化碳
B.二氧化硫
C.硫化氢
D.氰化氢
622、关于重大危险源的分级标准，下列说法正确的是（ABCD）。
A.一级：R≥100
B.二级：100>R≥50
C.三级：50>R≥10
D.四级：R<10
623、重大危险源安全评价的目的包括（ABC）。
A.对企业存在的重大危险源危险等级程度进行确认
B.对企业重大危险源是否存在缺陷和隐患进行审查
C.提出安全对策措施
D.直接代替日常安全管理
624、重大危险源监控管理要求包括（ABCD）。
A.建立重大危险源信息台账和档案，实行动态监控
B.建立健全重大危险源安全管理规章制度
C.制定安全操作规程并公布于众
D.设置重大危险源现场安全警示标志，配备监测仪器、监控中心
625、重大危险源档案应包括的内容有（ABCD）。
A.重大危险源报表
B.重大危险源安全管理制度
C.重大危险源安全评估报告
D.重大危险源应急救援预案和演练方案
626、重大危险源调查范围包括（ABCD）。
A.人员密集场所（宾馆、饭店、商场等）
B.危险化学品单位（储罐区、库房、生产厂房）
C.高层公共建筑、地下建筑
D.仓储类场所、重要机关和单位
627、关于“三同时”制度，下列说法正确的是（ABC）。
A.安全设施必须与主体工程同时设计
B.同时施工
C.同时投入生产和使用
D.同时报废
628、关于危险化学品的混存，下列说法正确的是（ABC）。
A.必须掌握危险化学品之间的抵触和不相容性
B.避免将禁忌物料混储混运
C.同一区域贮存两种及以上不同级别危险化学品时，按最高等级标志
D.各类危险化学品可以与少量禁忌物料混合储存
629、关于动火分析，下列说法正确的是（ABC）。
A.爆炸下限小于4%的可燃气体，其含量不超过0.2%
B.爆炸下限大于或等于4%的可燃气，其含量不超过0.5%
C.混合气体以爆炸下限最低的为合格标准
D.氧气设备的氧含量不超过25%
630、关于高处作业分级，下列对应关系正确的是（ABCD）。
A.2-5m为一级高处作业
B.5-15m为二级高处作业
C.15-30m为三级高处作业
D.30m以上为特级高处作业
631、关于气瓶安全附件的功能，下列说法正确的是（ABCD）。
A.瓶阀用于控制气体的进出
B.瓶帽用于保护瓶阀免受损伤
C.防震圈用于防止气瓶瓶体受撞击
D.易熔合金塞用于防止超压
632、关于腐蚀品储存，应遵循的标准包括（AC）。
A.《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603）
B.《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914）
C.《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB 17915）
D.《毒害性商品储存养护技术条件》（GB 17916）
633、关于气体类火灾扑救，下列说法正确的是（ABC）。
A.切忌盲目扑灭火焰
B.在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧
C.大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇点火源会发生爆炸
D.可用沙土覆盖扑灭气体火焰
634、关于阻火器，下列说法正确的是（ABCD）。
A.阻火原理是火焰在管中蔓延速度随管径减小而降低，热损失增大导致火焰熄灭
B.金属网阻火器常用0.4mm铜丝制成，网孔210-250孔/cm²

C.波纹金属片阻火器带材厚度为0.05-0.07mm
D.砾石阻火器填充厚度100mm时可阻止各种溶剂火焰蔓延
635、关于工艺参数控制中的原料纯度，下列说法正确的是（ABCD）。
A.反应物料中含有危险性杂质可能造成副反应或过反应
B.以乙炔和氯化氢生产聚氯乙烯时，氯化氢中游离氯一般不超过0.005%
C.乙炔生产中要求电石中含磷不超过0.08%
D.原料中的少量有害成分未清除干净会随着物料循环越积越多
636、关于高温表面控制，下列说法正确的是（ABCD）。
A.危险化学品生产的加热、干燥装置表面温度较高，能成为点火源
B.采用绝热材料对热表面进行保温隔热处理
C.高温表面上的污垢和物料要经常清除
D.不准在高温管道或设备上搭晒衣物
637、关于动火作业中的动火分析，下列说法正确的是（ABCD）。
A.经清洗和置换后的设备、管道在动火前应进行检查分析
B.爆炸下限浓度大于4%（体积）的，可燃气体浓度应小于0.5%
C.爆炸下限浓度小于4%的，浓度应小于0.2%
D.取样分析时间不得早于动火作业开始前半小时
638、关于重大危险源申报登记，下列说法正确的是（ABC）。
A.是单位履行《中华人民共和国安全生产法》规定的法定义务
B.应在重大危险源普查辨识的基础上进行
C.依法向政府安全生产监督管理部门申报登记备案
D.只需申报一次，无需更新
639、关于重大危险源基本信息变化报告，下列说法正确的是（ABCD）。
A.法定代表人、单位名称、地址联系方式变化时应及时报告
B.重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护措施变化时应及时报告
C.应急救援预案发生变化时应及时报告
D.国家有关标准发生变化涉及本单位重大危险源时应及时报告
640、根据新《办法》要求，生产经营单位在编制应急预案前应当开展的基础性工作包括（ABC）。
A.成立由本单位有关负责人任组长的应急预案编制工作小组
B.进行事故风险评估，明确可能发生的事故类型及危害程度
C.进行应急资源调查，摸清本单位应急资源底数与协调机制
D.组织专家对应急预案草案进行评审
641、新《办法》对应急预案编制提出的“突出先期处置”新要求主要体现在哪些方面？（ACD）
A.明确突出自救互救和先期处置要求，确立应急预案体系
B.扩大编制现场处置方案的场所范围至所有办公区域
C.针对危险性较大的场所、装置或设施编制现场处置方案
D.编制简明、实用、有效的应急处置卡，便于从业人员携带
642、突发事件情景构建技术的意义与步骤包括哪些？（ACD）
A.是理论与实践的结合，实现经验与教训的总结
B.能够精确预测具体突发事件发生的准确时间与地点
C.作为多角度思维工具，链接决策层、指挥层、实施层、参与层
D.包括资料收集与分解、以事件为中心评估收敛、情景集成与描述等步骤
643、关于应急预案培训与档案管理，新《办法》的变化体现在（ABC）。
A.扩大宣传教育对象范围，要求对社会公众也进行相应宣传教育
B.将应急知识、自救互救和避险逃生技能纳入培训内容
C.取消“张贴式”学习，要求编制应急处置卡便于从业人员随身携带学习
D.取消应急培训档案管理要求，以减轻企业负担
644、新《办法》在应急预案监督管理与责任追究方面的变化包括（ABC）。
A.追责情形由旧《办法》的3种扩大到9种，包括未开展风险评估、未告知周边单位等
B.扩大追责对象，不仅对单位处罚，还对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款
C.取消“警告”处罚，直接处以罚款，并大幅提高罚款额度（如逾期未改正的最高可罚10万元）
D.取消对未制定预案导致事故救援不力情形的追责，此类情形不再追究责任
645、关于接警出动环节，以下说法正确的是（BC）。
A.事故单位发现事故后应第一时间离开危险区到达安全区域后报警
B.接警时应明确事故单位名称、区域、位置
C.接警时应了解危化品品种类别、危险特性、泄漏程度
D.值班接警电话应保证8小时有人值班
646、初期侦察阶段应查明的主要信息包括（ABCD）。
A.危险化学品事故类型和危险品名称、性质、数量
B.泄漏部位、范围及人员被困情况
C.事故现场的风力、风向、温度等气象数据
D.事故罐体的形状、标签、颜色等标识信息
647、以下关于集结停车距离和处置安全距离的搭配正确的是（BCD）。
A.易燃可燃物小规模泄漏：集结停车300m，处置安全100m
B.有毒有害气体大规模泄漏：集结停车500m，处置安全150m
C.LNG低温储罐事故：集结停车1000m，处置安全1000m
D.危险化学品仓库已发生着火：集结停车300m，处置安全150m
648、关于危险源辨识与灾害评估，正确的表述有（ABD）。
A.危险源辨识是识别危险源并确定其特性的过程
B.灾害评估需结合类似处置案例进行事故发展趋势评估
C.评估结果仅为事后调查提供依据
D.现场风向改变、泄漏量突然增大等突发情况需重新评估
649、关于应急人员个体防护等级，一级防护（最高级）的配置包括（ABC）。
A.特级防化服
B.全棉防静电内衣
C.正压式空气呼吸器或正压式氧气呼吸器
D.滤毒罐、面罩或口罩
650、公众的安全防护措施包括（ABD）。
A.疏散至安全区域
B.就地保护进入建筑物内关闭门窗
C.我国目前主要采取就地保护方式
D.疏散时必须有组织、有秩序地进行
651、现场清理的主要工作包括（ABC）。
A.用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫残气（液）
B.在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗后清水冲洗
C.少量残液用干砂土、水泥粉等吸附收集
D.无需监测空气、土壤、水体污染情况
652、关于洗消作业，正确的说法有（ABCD）。
A.洗消应在危险区外边缘处上风向设置洗消线
B.洗消产生的废水应集中净化处理，严禁直接外排
C.洗消作业应在抵达现场后立即开始
D.洗消应在事故指挥员确认不再需要洗消时结束
653、危险化学品事故处置的指导思想包括（ABCD）。
A.贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针
B.体现“以人为本、生命至上”的思想
C.按照先救人、后救物，先控制、后处置的指导思想
D.把事故危害程度降到最低
654、环境保护原则要求（ABC）。
A.防止发生次生、衍生环境污染事故
B.对污染区、污染装备和人员进行洗消
C.废弃物、消防废水统一回收处理
D.允许消防废水随意外排
655、关于“充分准备、快速反应、高效救援”原则，正确的是（ABC）。
A.针对可能发生的危险化学品事故，做好充分准备
B.一旦发生事故，快速做出反应
C.尽可能减少应急救援组织的层次，以利于信息快速传递
D.增加救援组织层次以提高权威性
656、技术致胜原则强调（ABCD）。
A.必须利用各种技术手段，充分发挥装备效能
B.切忌盲目行动，搞人海战术
C.优先采用关阀断料、倒灌输转等工艺措施
D.灵活运用技战术措施，因情措法，灵活善变
657、爆炸品事故处置要点包括（ABCD）。
A.紧紧抓住爆炸后和再次发生爆炸之前的有利时机，制止再次爆炸
B.扑救爆炸品火灾最好的灭火剂是水，一般不用窒息法灭火
C.切忌用沙土盖压，以免增强爆炸威力
D.灭火人员发现再次爆炸危险时应立即报告，必要时迅速撤离
658、压缩气体和液化气体事故处置要点包括（ABCD）。
A.切忌盲目扑灭火势，若扑灭应立即用长点火棒重新点燃恢复稳定燃烧
B.首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势
C.积极抢救受伤和被困人员
D.若火势中有压力容器受威胁，能疏散的尽量在水枪掩护下疏散
659、易燃液体火灾扑救时，灭火剂的选择应根据（ABC）。
A.液体的相对密度（比重）
B.液体的水溶性
C.燃烧面积大小
D.液体的颜色
660、下列关于消防员抢险救援手套的描述说法正确的是（ACD）。
A.不适合在灭火作业时使用

B.适合在电气场所使用

C.是消防员在抢险救援作业时用于对手和腕部提供保护

D.不适用于化学、生物等危险场所使用

661、关于白磷火灾的处置，正确的是（ABCD）。
A.首先切断火势蔓延途径，控制燃烧范围
B.应用低压水或雾状水扑救
C.熔融液体流淌时应用泥土、沙袋等筑堤拦截并用雾状水冷却
D.对磷块和冷却后已固化的白磷，应用钳子钳入储水容器中
662、关于遇湿易燃物品火灾扑救，正确的是（ABCD）。
A.固体遇湿易燃物品火灾应用水泥、干砂、干粉等覆盖
B.镁粉、铝粉等粉尘切忌喷射有压力的灭火剂，以防形成爆炸性混合物
C.如射水试探后火势明显增大，应禁止用水、泡沫扑救
D.钾、钠等轻金属火灾最好用石墨粉、氯化钠及专用灭火剂扑救
663、毒害品事故处置要点包括（ABCD）。
A.采取有效措施迅速寻找、抢救受伤或被困人员
B.救援人员必须穿着防护服，佩戴防护面具，采取全身防护
C.尽量使用低压水流或雾状水，严格避免毒害品溅出
D.慎用干粉灭火剂，以防将毒害品粉末吹起增加危险性
664、应急撤离的判定情形包括（ABCD）。
A.现场出现爆炸、倒塌、沸溢、喷溅等险情征兆
B.可能发生大量毒害物质泄漏
C.风向突变等险情征兆
D.上述险情又不能及时控制和消除，直接威胁救援人员生命安全
665、沸溢、喷溅的征兆包括（ABCD）。
A.火舌形似火箭，烟色由浓变淡
B.金属罐壁颤抖
C.罐体发出强烈的噪声
D.罐内油品发出剧烈声响
666、事故中产生的电石渣量大时，可以运至有酸性废水废气排出的单位，以下哪些单位有酸性废水废气排出（ABCD）。
A.印染厂

B.化纤厂

C.味精厂

D.冶炼厂

667、协调联动的主要类型包括（ABCD）。
A.政府部门之间协调联动（垂直与横向）
B.不同行政区域的协调联动
C.政府与企业及社会的协调联动
D.军队与地方政府的协调联动
668、现场指挥部的职能包括（ABCD）。
A.组织指挥参与现场救援的各单位，迅速控制局势
B.实施属地管理，做好交通保障
C.做好人员疏散安置工作、维护社会秩序
D.及时掌握和报告重要信息，研究制定紧急处置情况
669、逐级指挥与越级指挥的关系包括（ABCD）。
A.逐级指挥是正常条件下实施的基本指挥方式
B.越级指挥是为了应对特殊情况而打破正常指挥层次
C.二者在救援指挥实践中既对立又统一
D.无论越级还是逐级指挥，其着眼点都是为了提高指挥效率
670、应急救援指挥的方法包括（ABC）。
A.指令法
B.指导法
C.演示法
D.强制法
671、监护方案编制的要求包括（ABCD）。
A.熟悉了解监护前后的现场作业内容、作业风险
B.要求监护申请单位提供施工作业方案
C.开展JSA分析，制定针对性的监护措施
D.明确现场作业类型、作业周期、作业风险、监护力量配置
672、医疗监护方案的内容包括（ABCD）。
A.明确医疗救护车辆位置和医护人员配置
B.医疗救护车摆放于上风方向或侧风方向的安全区域
C.包括伤员类型、伤情分级、分类方法、院前急救措施等
D.当出现大批中毒病人，应首先进行现场检伤分类，优先处理重症病人
673、监护现场的基本要求包括（ABCD）。
A.现场监护人员不得少于4人（含带班领导）
B.监护力量应提前30分钟到达现场
C.执勤车辆应保持车况良好，器材、油料、灭火剂充足
D.生产区域若涉及硫化氢，现场监测与人身防护应按SY/T6277执行
674、检修、开车期间的应急处置措施包括（ABC）。
A.若周边装置突发泄漏事件，环境监测增加监测点数
B.现场指挥员立即组织现场监护力量形成第一处置力量
C.向119调度室汇报，视情况请求增援
D.等待外部救援力量到达后再行动
675、应急信息平台的基本功能包括（ABC）。
A.对重大危险源的监督管理
B.对事故灾难的应急救援指挥调度
C.综合的日常应急信息管理
D.仅提供事故信息查询
676、真火实训系统包括的训练设施有（ABCD）。
A.燃烧训练设施
B.烟热训练设施
C.火幕墙训练设施
D.化工装置事故处置训练设施
677、无人机在危险化学品事故处置中的应用包括（ABCD）。
A.辅助指挥决策，传送现场视频信息
B.生命探测及物资投送
C.空中监测，提供实时环境数据
D.救援人员定位
678、应急信息平台的技术支撑体系包括（ABCD）。
A.计算机网络系统
B.应急救援数据共享平台
C.集成通信调度系统
D.支持决策的地理信息系统
679、真火实训系统常用的燃料包括（ABC）。
A.柴油
B.液化石油气
C.丙烷
D.汽油
680、关于跨地区多个应急救援队协同救援的指挥要求，正确的是（ABCD）。
A.成立两级现场指挥部（总指挥部和现场救援指挥部）
B.坚持集中统一指挥
C.拟定好救援方案，坚持计划指挥
D.坚持“属地指挥”或“授权指挥”
681、氰化钠（NaCN）的危险特性包括（ABC）。
A.白色粉末状结晶，易潮解，有微弱苦杏仁气味
B.易溶于水，水溶液呈强碱性
C.易水解生成氰化氢，属于第6.1类毒害品
D.在空气中具有可燃性和爆炸性
682、氰化物泄漏事故处置中的洗消方法包括（ACD）。
A.碱性氯化法：使用氯气、次氯酸钠、漂白粉将CN⁻氧化为N₂和CO₂

B.酸碱中和法：使用盐酸等强酸中和氰化物
C.络合吸收法：利用银、铜离子与氰根络合生成无毒络合物
D.对受污染地面喷洒漂白粉等强氧化剂进行洗消
683、光气中毒的临床表现及救援注意事项包括（ABD）。
A.主要损害呼吸道，可导致化学性支气管炎、肺水肿
B.存在症状缓解期（潜伏期），一般为1~24小时
C.中毒后应立即进行人工呼吸急救
D.重度中毒可能在5天内死亡
684、光气泄漏事故的处置措施正确的有（BCD）。
A.使用二氧化碳灭火剂扑救火灾
B.使用30%液态碱或10%氨水喷洒中和泄漏光气
C.采用负压装置将泄漏光气吸到负压塔内用碱水中和
D.废气处置应与燃料混合后进行焚烧
685、过氧化物发生分解爆炸的条件及特点包括（ABD）。
A.受热、摩擦、振动、冲击甚至轻微外力即可发生分解
B.反应放热速度超过散热速度时加速分解引发爆炸
C.无机过氧化物爆炸时自身会燃烧
D.分解具有自催化性质，温度升高导致分解速度越来越快
686、过氧化物泄漏事故的处置禁忌包括（ACD）。
A.严禁与酸、碱、易燃物、有机物、还原剂等混存混运
B.可使用铁制工具快速收集泄漏物
C.运输时应防震、防摩擦、防倒置
D.投弃泄漏物需技术人员指导并慎重选择场地
687、硝基类化合物的爆炸性与分解性特点包括（ABD）。
A.多硝基化合物随着硝基数目增多爆炸性增强
B.分解反应为放热反应，具有自催化性质
C.分解产物主要为氧气和氮气
D.三硝基甲苯在257℃时热分解速度极大值出现时间为30分钟
688、硝基类化合物事故处置的安全要求包括（ABCD）。
A.充分考虑有毒氮氧化物的防护
B.工厂经理或负责人应全程参与事故响应
C.火势侵入装有硝酸铵的封闭容器时应立即撤离热区
D.使用无人机精准定位并监测周围温度谨防二次爆炸
689、活泼金属火灾的灭火剂选择正确的有（BCD）。
A.金属锂火灾可使用D类干粉（氯化钠基料）扑救
B.金属锂火灾应选用Lith-X干粉或铜粉扑救
C.钾、钠、镁等火灾可选用7150灭火剂扑救
D.严禁使用水、泡沫、四氯化碳扑救活泼金属火灾
690、活泼金属单质的安全管理要求包括（ABCD）。
A.单独存放，采取防水、防潮、防静电、防雷措施
B.使用不产生火花的工具清理泄漏粉末
C.存放容器应专用并妥善管理
D.定期核查储存环境，防止容器破损导致反应
691、关于培训计划的主要内容，下列说法正确的有（ABC）。
A.应阐明参训人员培训完成后应达到的目标
B.应规定完成培训所需的时间段及培训课时安排
C.应明确培训对象的基本条件或文化程度
D.只需包括培训目标和培训内容两项核心要素即可
692、关于应急救援装备的配备要求，下列说法正确的有（ABD）。
A.装备必须能在高温潮湿或寒冷低温等特殊环境下正常工作
B.严禁采用被淘汰的、存在设计缺陷的应急救援产品
C.装备选购应优先考虑价格低廉而非性能稳定
D.关键设备如对讲机、空气呼吸器应进行双套配备
693、关于智能应急救援装备的智能化与通信技术发展趋势，正确的有（ABCD）。
A.极端环境精准感知与多传感器融合技术
B.动态概率网络与贝叶斯网络等自主决策算法应用
C.多机协同通过元启发式算法共同完成复杂任务
D.5G通信技术用于提高传输效率和降低时延
694、关于消防器材装备维护保养的策略，正确的有（ABD）。
A.建立完善的装备器材维修保养体系和科学管理制度
B.规范维护保养合同，明确双方义务责任并签字确认
C.仅需关注器材购买价格，无需考虑售后服务质量
D.提高维护人员信息化素质，通过高校培养专业人才
695、确定应急救援装备配备数量的原则包括（ACD）。
A.法律法规明文要求的必须依法配备到位
B.所有装备无论关键与否均应一律双套配备
C.根据企业实际合理配备，避免浪费
D.关键设备如对讲机、电源等必须进行双套配置
696、关于氰化氢（HCN）的物理化学性质，下列说法正确的有（ABCD）。
A.标准状态下为液体，闪点为-17.8℃，自燃点为537.8℃
B.在空气中爆炸极限为5.6%~12.8%（或5.6%~40%）
C.具有苦杏仁气味，属于剧毒类物质
D.易溶于水，其水溶液呈弱酸性
697、氰化氢泄漏事故现场警戒区域的划分及管控措施正确的有（ABD）。
A.轻危区：空气中氰化物浓度5~20mg/m³

B.中危区：空气中氰化物浓度20~120mg/m³

C.重危区：空气中氰化物浓度50mg/m³以上
D.应根据风力和风向动态调整警戒范围
698、关于光气（COCl₂）的特性，下列说法正确的有（ABC）。
A.常温常压下为无色气体，不燃但有剧毒
B.密度比空气大，易积聚在地面低洼处
C.沸点为7.56℃，20℃时饱和蒸气压为161.6kPa
D.遇水迅速分解生成氯化氢和氧气
699、光气储罐爆炸泄漏事故的警戒距离要求为（BC）。
A.小泄漏时隔离50m
B.小泄漏时隔离150m
C.大泄漏时隔离450m
D.大泄漏时隔离800m
700、关于过氧化物的分类及特性，下列说法正确的有（ABCD）。
A.无机过氧化物如过氧化氢、过氧化钠具有强氧化性和腐蚀性
B.有机过氧化物是过氧化氢中氢原子被有机基团置换形成的
C.有机过氧化物活化能低，约在80~160kJ/mol范围内
D.过氧化物遇光、遇热易分解并放出氧气
701、关于过氧化物火灾的灭火剂选择，正确的有（BC）。
A.活泼金属过氧化物（如过氧化钠）可用大量水扑救
B.一般情况下，有机过氧化物火灾应采用大量水进行扑灭，但对于少数活泼金属氧化剂则严禁用水
C.活泼金属过氧化物火灾可采用干粉、水泥、干砂覆盖
D.可使用二氧化碳、蒸汽等惰性气体灭火
702、常见的硝基类化合物及其特性包括（ABC）。
A.2,4,6-三硝基甲苯（TNT）熔点81.8℃，280℃爆炸
B.硝化纤维素（硝化棉）自燃温度170~180℃
C.三硝基苯酚（苦味酸）与重金属粉末反应生成盐会增加敏感性
D.硝酸铵遇酸分解，受撞击不发生爆炸
703、硝基类化合物火灾的扑救方法正确的有（AD）。
A.应尽一切可能切断火势蔓延，使着火区孤立，限制燃烧范围
B.可使用砂土压盖灭火
C.储罐火灾应使用直射水流近距离冷却
D.结合具体硝基化合物的自身属性，避免因灭火剂使用不当而引起火势扩大或爆炸伤人。
704、活泼金属单质的特性及灭火要求包括（ACD）。
A.钾、钠遇水剧烈反应产生氢气并放热
B.镁粉燃烧温度可达3000℃
C.锌灰遇酸、碱、水可能引起燃烧或爆炸
D.锂火灾应使用Lith-X干粉或铜粉扑救
油气管道组
（一）党建知识

1.单选题（共75题）

1、中国共产党第二十次全国代表大会是在向（B）奋斗目标进军的关键时刻召开的重要会议。
A.第一个百年
B.第二个百年
C.社会主义现代化国家
D.中华民族伟大复兴
2、党的二十大主题中，“自信自强、守正创新”后接续的表述是（A）。
A.踔厉奋发
B.砥砺前行
C.奋勇争先
D.锐意进取
3、新时代十年我们经历的三件大事中，明确中国特色社会主义进入了（B）。
A.新阶段
B.新时代
C.新征程
D.新时期
4、习近平新时代中国特色社会主义思想实现了马克思主义中国化时代化的（C）。
A.新发展
B.新突破
C.新的飞跃
D.新提升
5、根据党的二十大报告数据，我国经济总量稳居世界第（B）位。
A.一
B.二
C.三
D.四
6、必须增强忧患意识，坚持（B）思维，做到居安思危、未雨绸缪。
A.系统思维
B.底线思维
C.战略思维
D.辩证思维
7、习近平总书记向国家综合性消防救援队伍致训词提出的总要求，首位是（B）。
A.纪律严明
B.对党忠诚
C.赴汤蹈火
D.竭诚为民
8、习近平总书记强调，党员干部树立和践行正确政绩观，最大的政绩是（B）。
A.经济增速提升
B.为民造福
C.项目建设落地
D.考核排名靠前
9、应急管理是国家治理体系和治理能力的（A）组成部分。
A.重要
B.核心
C.关键
D.基础
10、坚持安全第一、预防为主，推动公共安全治理模式向（C）转型。
A.事后处置
B.事中管控
C.事前预防
D.综合防控
11、习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义是（B）。
A.十个明确、十四个坚持、十三个方面成就
B.坚持和发展中国特色社会主义
C.实现中华民族伟大复兴
D.统筹“两个大局”
12、党的二十大报告指出，（B）是立党为公、执政为民的本质要求。
A.发展经济
B.为民造福
C.脱贫攻坚
D.共同富裕
13、国家综合性消防救援队伍的职责定位是应急救援的（A）和国家队。
A.主力军
B.先锋队
C.突击队
D.服务队
14、习近平总书记强调，防灾减灾救灾工作要坚持（C）为主、防抗救相结合。
A.救
B.抗
C.防
D.治
15、党的二十大提出，要健全（A）领导的基层群众自治机制，完善基层直接民主制度体系和工作体系。
A.党组织
B.政府
C.居委会
D.村委会
16、总体国家安全观以（B）为根本，以人民安全为宗旨。
A.经济安全
B.政治安全
C.文化安全
D.社会安全
17、习近平总书记对国家综合性消防救援队伍提出“赴汤蹈火”的要求，核心是（B）。
A.纪律严明
B.英勇无畏
C.对党忠诚
D.服务人民
18、党的二十大报告指出，（A）是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。
A.高质量发展
B.改革开放
C.科技创新
D.人才培养
19、应急管理工作要强化风险防控，从源头上防范化解（C）安全风险。
A.一般性
B.特殊性
C.重大
D.局部性
20、习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、（C）马克思主义。
A.十九世纪
B.二十世纪
C.二十一世纪
D.二十二世纪
21、党的二十大提出，要建立大安全大应急框架，完善（B）体系。
A.应急救援
B.公共安全
C.防灾减灾
D.安全生产
22、国家综合性消防救援队伍必须坚持（C）的绝对领导。
A.政府
B.党组织
C.中国共产党
D.人民
23、习近平总书记强调，安全生产事关人民群众生命财产安全，事关（A）稳定。
A.社会大局
B.经济发展
C.政治生态
D.民生保障
24、党的二十大报告指出，（B）是党执政兴国的第一要务。
A.稳定
B.发展
C.改革
D.法治
25、辩证唯物主义是中国共产党人的（D）世界观和方法论。
A.基本
B.核心
C.唯一
D.根本
26、重要训词中“竭诚为民”的要求，体现了消防救援队伍（B）的根本宗旨。
A.服务群众
B.全心全意为人民服务
C.为民解难
D.为民造福
27、应急救援工作要坚持（A）指挥、分级负责。
A.统一
B.分级
C.属地
D.部门
28、党的二十大提出，要坚持和加强党中央（B）领导。
A.全面
B.集中统一
C.绝对
D.重点
29、习近平总书记指出，（B）是防范化解风险的前提。
A.排查隐患
B.监测预警
C.应急准备
D.宣传教育
30、中国特色社会主义最本质的特征是（B）。
A.人民当家作主
B.中国共产党领导
C.共同富裕
D.改革开放
31、党的二十大报告指出，（A）是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。
A.国家安全
B.经济发展
C.文化自信
D.科技创新
32、安全生产工作要坚持（A）、一岗双责、齐抓共管、失职追责。
A.党政同责
B.政府负责
C.企业负责
D.部门负责
33、党的二十大提出，要推进（C）建设，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。
A.应急救援体系
B.公共安全体系
C.应急保障体系
D.风险防控体系
34、习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论集中体现为“六个必须坚持”，其中首位是（A）。
A.必须坚持人民至上
B.必须坚持自信自立
C.必须坚持守正创新
D.必须坚持问题导向
35、重要训词要求消防救援队伍要自觉把个人追求融入党和人民事业之中，始终做（A）的忠诚卫士。
A.党和人民
B.国家和社会
C.人民和群众
D.国家和人民
36、应急管理工作要坚持（B）为主、平战结合的原则。
A.战
B.平
C.防
D.救
37、党的二十大报告指出，（B）是解决我国一切问题的基础和关键。
A.稳定
B.发展
C.改革
D.法治
38、习近平总书记强调，要加强应急救援队伍建设，建设一支（C）的应急救援队伍。
A.专业化、职业化
B.正规化、专业化
C.专业化、职业化、正规化
D.高素质、专业化
39、中国特色社会主义制度的最大优势是（B）。
A.人民当家作主
B.中国共产党领导
C.集中力量办大事
D.改革开放
40、党的二十大提出，要健全风险防范化解机制，严密防范（C）安全风险积聚交汇。
A.各类
B.重大
C.系统性
D.区域性
41、国家综合性消防救援队伍转制后，保持（B）的纪律部队本色。
A.正规化
B.军事化
C.专业化
D.职业化
42、习近平总书记指出，防灾减灾救灾工作要坚持常态减灾和（A）救灾相统一。
A.非常态
B.应急
C.重点
D.专项
43、党的二十大报告指出，（A）是新时代我国发展壮大的必由之路。
A.改革开放
B.高质量发展
C.科技创新
D.团结奋斗
44、习近平新时代中国特色社会主义思想根植于中国特色社会主义（A）伟大实践。
A.新时代
B.新时期
C.新阶段
D.新征程
45、重要训词中“纪律严明”的要求，核心是（A）。
A.令行禁止
B.作风过硬
C.听从指挥
D.廉洁自律
46、应急管理工作要强化应急演练，提高（C）处置能力。
A.常规事件
B.突发事件
C.重大突发事件
D.一般突发事件
47、党的二十大提出，要坚持（B）的发展思想，不断实现人民对美好生活的向往。
A.以经济建设为中心
B.以人民为中心
C.以改革创新为动力
D.以高质量发展为主题
48、习近平总书记强调，要把（B）放在突出位置，筑牢国家安全屏障。
A.经济安全
B.政治安全
C.人民安全
D.社会安全
49、国家综合性消防救援队伍的队旗、队徽、队服等标识，体现了（C）的性质宗旨。
A.人民队伍
B.纪律部队
C.党领导下的人民队伍
D.应急救援队伍
50、党的二十大报告指出，（A）是凝聚人心、汇聚力量的强大法宝。
A.统一战线
B.党的领导
C.文化自信
D.民族团结
51、应急管理体系建设要坚持（A）、分级负责、属地为主的原则。
A.统一领导
B.分类管理
C.综合协调
D.部门联动
52、党的二十届四中全会于2025年10月（A）于北京举行。
A.20日至23日
B.20日至22日
C.19日至22日
D.19日至23日
53、党的二十大提出，要加强（B）建设，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力。
A.应急救援
B.公共安全
C.医疗卫生
D.疫情防控
54、重要训词要求消防救援队伍要始终保持枕戈待旦、快速反应的备战状态，练就（B）的过硬本领。
A.攻坚克难
B.能打胜仗
C.专业精湛
D.英勇无畏
55、习近平总书记指出，安全生产要坚持（C），从根本上消除事故隐患。
A.预防为主
B.综合治理
C.源头治理
D.事后追责
56、党的二十大报告指出，（A）是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。
A.国有企业
B.民营企业
C.各类企业
D.社会组织
57、中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是（B）。
A.国家政权
B.人民的心
C.领土完整
D.发展成果
58、应急管理工作要加强跨区域、跨部门应急联动，形成（D）的应急救援格局。
A.上下联动
B.左右协同
C.齐抓共管
D.全域协同
59、重要训词是国家综合性消防救援队伍的（A）和行动指南。
A.根本遵循
B.工作原则
C.行动纲领
D.指导思想
60、党的二十大提出，要坚持（A），推进国家安全体系和能力现代化。
A.总体国家安全观
B.系统国家安全观
C.底线国家安全观
D.全面国家安全观
61、习近平总书记强调，要健全（B）体系，提高防灾减灾救灾能力。
A.应急救援
B.防灾减灾
C.灾害防治
D.风险防控
62、习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容“十个明确”中，明确中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征和（A）。
A.最大优势
B.根本原则
C.基本要求
D.核心要义
63、党的二十大报告指出，（A）是全面从严治党的核心。
A.坚持和加强党中央的统一领导
B.反腐败斗争
C.作风建设
D.纪律建设
64、应急管理工作要坚持（A）的工作理念，切实保障人民群众生命财产安全。
A.人民至上、生命至上
B.安全第一、预防为主
C.以防为主、防抗救结合
D.源头防控、综合治理
65、党的二十大提出，要推动（B）发展，促进人与自然和谐共生。
A.高质量
B.绿色
C.可持续
D.低碳
66、中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和（A）之间的矛盾。
A.不平衡不充分的发展
B.落后的社会生产
C.发展不足
D.贫富差距过大
67、党的二十大报告指出，（A）是民族复兴的必由之路。
A.中国特色社会主义
B.改革开放
C.团结奋斗
D.科技创新
68、应急管理工作要加强应急物资储备，建立（D）的应急物资保障体系。
A.集中管理、统一调配
B.分级储备、属地管理
C.集中储备、分级调配
D.统一管理、分级调配
69、习近平新时代中国特色社会主义思想坚持把马克思主义基本原理同（C）相结合、同中华优秀传统文化相结合。
A.中国实际
B.中国国情
C.中国具体实际
D.中国实践
70、党的二十大提出，要加强（B）教育，增强全民国家安全意识和素养。
A.安全
B.国家安全
C.应急安全
D.公共安全
71、习近平总书记强调，要坚持（A）的方针，扎实做好防灾减灾救灾工作。
A.以防为主、防抗救相结合
B.安全第一、预防为主
C.源头防控、综合治理
D.常态减灾、非常态救灾
72、党的二十大报告指出，（A）是党的生命线和根本工作路线。
A.群众路线
B.思想路线
C.政治路线
D.组织路线
73、习近平新时代中国特色社会主义思想的价值追求是（A）。
A.人民至上
B.自信自立
C.守正创新
D.问题导向
74、应急管理工作要坚持（D），压实各级各方安全生产责任。
A.党政同责
B.一岗双责
C.齐抓共管、失职追责
D.以上都是
75、重要训词的方针是（C）。
A.对党忠诚、纪律严明
B.赴汤蹈火、竭诚为民
C.对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民
D.坚持党的绝对领导
2.多选题（共45题）

1、党的二十大报告提出，继续推进实践基础上的理论创新，首先要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，必须坚持（ABCDE）。
A.人民至上
B.自信自立
C.守正创新
D.问题导向
E.系统观念
2、继续推进实践基础上的理论创新，首先要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，必须（ABC）。
A.坚持人民至上，坚持自信自立
B.坚持守正创新，坚持问题导向
C.坚持系统观念，坚持胸怀天下
D.坚持弘扬真理，坚持实事求是
3、党的二十大报告重申，我们坚持走中国特色社会主义政治发展道路，全面发展全过程人民民主，社会主义民主政治（BCD）全面推进。
A.集中化
B.制度化
C.规范化
D.程序化
4、党的二十大会议主题是（ACDE）。
A.高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
B.全面加强党的领导
C.弘扬伟大建党精神
D.自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行
E.为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗
5、我们要落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，全面推进党的（ABCD），使我们党坚守初心使命，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。
A.自我净化
B.自我完善
C.自我革新
D.自我提高
E.自我革命
6、中国特色社会主义事业 “五位一体”总体布局是指统筹推进（ABCDE）。
A.经济建设
B.政治建设
C.文化建设
D.社会建设
E.生态文明建设
7、中国式现代化是（ABCD）的现代化，是走和平发展道路的现代化。
A.人口规模巨大的现代化
B.全体人民共同富裕的现代化
C.物质文明和精神文明相协调的现代化
D.人与自然和谐共生的现代化
E.外交强国的现代化
8、中国式现代化的本质要求是：（AB），实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。
A.坚持中国共产党领导
B.坚持中国特色社会主义
C.坚持改革开放道路
D.坚持人民民主专政
9、广大青年要坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做（BD）、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。
A.有抱负
B.有理想
C.敢作为
D.敢担当
10、党的基层组织基本任务之一是对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，（ABCD），保障党员的权利不受侵犯。
A.严格党的组织生活
B.开展批评和自我批评
C.维护和执行党的纪律
D.监督党员切实履行义务
11、党的基层组织，根据工作需要和党员人数，经上级党组织批准，分别设立党的（ABC）。
A.基层委员会
B.总支部委员会
C.支部委员会
D.地方委员会
12、以下属于党的全国代表大会的职权的是（ABC）。
A.听取和审查中央委员会的报告
B.讨论并决定党的重大问题
C.修改党的章程
D.修订《中华人民共和国宪法》
13、改革完善应急管理体制，组建应急管理部，强化了应急工作的综合管理、全过程管理和力量资源的优化管理，增强了应急管理工作的（ABC）。
A.系统性
B.整体性
C.协同性
D.统一性
14、党的二十大通过的新修改的《中国共产党章程》指出，经过长期实践，积累了坚持（ABCD）、坚持中国道路、坚持胸怀天下、坚持开拓创新、坚持敢于斗争、坚持统一战线、坚持自我革命的宝贵历史经验，这是党和人民共同创造的精神财富，必须倍加珍惜、长期坚持，并在实践中不断丰富和发展。
A.党的领导
B.人民至上
C.理论创新
D.独立自主
15、稳步推进公安消防部队、武警森林部队转制，组建国家综合性消防救援队伍，支持各类救援队伍发展，加快构建（ABCD）的中国特色应急救援力量体系。
A.以国家综合性消防救援队伍为主力
B.专业救援队伍为协同
C.军队应急力量为突击
D.社会力量为辅助
16、不断强化（ABCD）的安全生产责任制，严格省级人民政府安全生产和消防工作考核，开展国务院安全生产委员会成员单位年度安全生产工作考核，完善激励约束机制。
A.党政同责
B.一岗双责
C.齐抓共管
D.失职追责
17、“十三五” 时期我国应急体系规划方面取得的工作进展有哪些（ABCD）。
A.应急管理体系不断健全
B.应急救援效能显著提升
C.安全生产水平稳步提高
D.防灾减灾能力明显增强
18、高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的（B）。发展是党执政兴国的（D）
A.根本任务
B.首要任务
C.基本任务
D.第一要务
19、我国应急体系规划面临的形势是（ACD）。
A.风险隐患仍然突出
B.应急救援能力不足
C.防控难度不断加大
D.应急管理基础薄弱
20、我国应急体系规划的基本原则（ABCD）。
A.坚持党的领导
B.坚持以人为本
C.坚持预防为主、坚持依法治理
D.坚持精准治理、坚持社会共治
21、科学认识和系统把握灾害事故致灾规律，统筹事前、事中、事后各环节，差异化管理、精细化施策，做到（ABCD）。
A.预警发布精准
B.抢险救援精准
C.恢复重建精准
D.监管执法精准
22、到 2025 年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，形成（ABCD）的中国特色应急管理体制。
A.统一指挥
B.专常兼备
C.反应灵敏
D.上下联动
23、到 2025 年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，建成（ABC）的国家应急能力体系。
A.统一领导
B.权责一致
C.权威高效
D.上下联动
24、到 2035 年，建立与基本实现现代化相适应的中国特色大国应急体系，全面实现（ABC），形成共建共治共享的应急管理新格局。
A.依法应急
B.科学应急
C.智慧应急
D.全面应急
25、我国应急体系规划的主要目标有（ABCDE）。
A.应急管理体制机制更加完善
B.灾害事故风险防控更加高效
C.大灾巨灾应对准备更加充分
D.应急要素资源配置更加优化
E.共建共治共享体系更加健全
26、强化应急预案准备包括（ABC）。
A.完善预案管理机制
B.加快预案制修订
C.加强预案演练评估
D.开展应急预案演练
27、强化应急物资准备包括（ABC）。
A.优化应急物资管理
B.加强物资实物储备
C.提升物资产能保障
D.提升物资调配能力
28、强化紧急运输准备需要加强区域统筹调配，建立健全（ABC）的综合交通应急运输管理协调机制。
A.多部门联动
B.多方式协同
C.多主体参与
D.多制度保障
29、破解应急体系规划重大瓶颈难题要（ABCD）。
A.深化应用基础研究
B.研制先进适用装备
C.搭建科技创新平台
D.增进国际交流合作
30、壮大安全应急产业要（ABC）。
A.优化产业结构
B.推动产业集聚
C.支持企业发展
D.促进企业转型
31、应急体系规划需加强规划实施监测评估，将规划任务落实情况作为对地方和有关部门工作督查考核评价的重要内容。地方政府要加强对本地区规划实施情况的监督检查。应急管理部要组织开展规划实施（ACD），跟踪进展情况，分析存在的问题，提出改进建议，加强督促落实，重要情况及时向国务院报告。
A.年度监测
B.前期评估
C.中期评估
D.总结评估
32、始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，（ABCD），把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。
A.完善制度
B.强化责任
C.加强管理
D.严格监管
33、同自然灾害抗争是人类生存发展的永恒课题，要更加自觉地处理好人和自然的关系，正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，不断从抵御各种自然灾害的实践中总结经验，（ABCD），增强全民防灾抗灾意识，全面提高国家综合防灾减灾救灾能力。
A.落实责任
B.完善体系
C.融合资源
D.统筹力量
34、落实安全生产责任制，要落实（ABC），坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，而且要党政同责、一岗双责、齐抓共管。
A.行业主管部门直接监管
B.安全监管部门综合监管
C.地方政府属地监管
D.国家监管部门全面监管
35、习近平强调，采取多种措施加强国家综合性救援力量建设，加强应急救援队伍建设，建设一支（ABCD）的应急救援队伍。
A.专常兼备
B.反应灵敏
C.作风过硬
D.本领高强
36、要采取多种措施加强国家综合性救援力量建设，采取与（AB）相结合和建立共训共练、救援合作机制等方式，发挥好各方面力量作用。要强化应急救援队伍战斗力建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类灾害事故救援能力。
A.地方专业队伍
B.志愿者队伍
C.区域性专业队伍
D.国家级专业队伍
37、要坚持少而精的原则，打造尖刀和拳头力量，按照（ABC）的原则建设区域应急救援中心。
A.就近调配
B.快速行动
C.有序救援
D.领导高效
38、习近平强调，各级党委和政府要切实担负起 “（AB）” 的政治责任，严格落实责任制。
A.促一方发展
B.保一方平安
C.惠一方民生
D.净一方风气
39、我国目前各类事故隐患和安全风险交织叠加、易发多发，安全生产处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，（ABC）等问题不同程度存在，防范化解重大安全风险依然道阻且长。
A.源头治理不够彻底
B.日常防范不够全面
C.应急预案和演练中存在形式主义
D.应急预案不演练
40、发挥好应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，衔接好 “防” 和 “救” 的责任链条，确保责任链条无缝对接，形成整体合力。强化 “（ABCD）”，坚定不移保障安全发展，狠抓安全生产责任制落实。
A.党政同责
B.一岗双责
C.齐抓共管
D.失职追责
41、凝心聚力擘画新蓝图，团结奋进谱写新篇章。围绕建立大安全大应急框架，充分发挥应急管理部门综合优势，推动（BC）协同联动，提升应急管理整体合力，健全完善应急管理体系，是全国应急管理工作会议场内外热议的焦点，也是做好应急管理工作的一道必答题。
A.全领域
B.全要素
C.全过程
D.全方位
42、在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告上提出六个必须是指（ABC）。
A.必须坚持人民至上、必须坚持自信自立
B.必须坚持守正创新、必须坚持问题导向
C.必须坚持系统观念、必须坚持胸怀天下
D.必须坚持观念创新、必须坚持自信自立
43、（B）是民族复兴的根基，（C）是国家强盛的前提。
A.民族团结
B.国家安全
C.社会稳定
D.人民幸福
44、习近平总书记指出，防灾减灾救灾要实现的三个转变是（ABC）。
A.从注重灾后救助向注重灾前预防转变
B.从应对单一灾种向综合减灾转变
C.从减少灾害损失向减轻灾害风险转变
D.从政府主导向社会参与转变
45、习近平总书记指出，应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，承担的重要职责有（AB）。
A.防范化解重大安全风险
B.及时应对处置各类灾害事故
C.保护人民群众生命财产安全
D.维护社会稳定
3.判断题（共30题）

1、应急管理部负责全国应急预案的综合协调管理工作。（正确）

2、党的二十大报告指出，推动公共安全治理模式向事中管控转型。（错误）

3、习近平新时代中国特色社会主义思想中“八个明确”着重回答了怎样坚持和发展中国特色社会主义这一重大问题。（错误）

4、党的二十大报告指出，我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。（正确）

5、习近平总书记强调，应急管理工作要坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位。（正确）

6、全面深化改革总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。（错误）

7、习近平总书记要求，要健全应急救援体系，打造专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍。（正确）

8、习近平新时代中国特色社会主义思想中，全面推进依法治国是新时代坚持和发展中国特色社会主义的总任务。（错误）

9、“十四个坚持”是新时代坚持和发展中国特色社会主义的行动指南，是思想层面的高度概括。（错误）

10、党的二十大提出，要提高公共安全治理水平，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。（正确）

11、习近平总书记指出，要加强应急科普宣传教育，提升公众安全意识和应急避险能力。（正确）

12、时代党的建设总要求中，突出制度建设在党的建设中的重要地位。（错误）

13、党的二十大提出，要坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系。（正确）

14、中国特色大国外交的目标是推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，这是“十四个坚持”的内容。（错误）

15、习近平总书记强调，要统筹推进各地区各部门应急管理体系和能力建设，实现应急管理工作全域覆盖。（正确）

16、党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，属于“十四个坚持”范畴。（错误）

17、习近平总书记重要训词中，执法公正的核心是让人民群众在部分案件办理中感受到公平正义。（错误）

18、党的二十大指出，国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。（正确）

19、纪律严明要求人民警察队伍坚持严管厚爱分离、激励约束单一，聚焦实战开展训练。（错误）

20、习近平总书记强调，要加强应急物资储备保障体系建设，提升应急物资调配和保障能力。（正确）

21、全面推进依法治国是国家治理的一场深刻革命，是中国特色社会主义的根本要求和重要保障。（错误）

22、习近平总书记重要训词的四点要求中，服务人民是保障队伍正确履职的重要前提。（错误）

23、习近平总书记指出，要以信息化推进应急管理现代化，提升应急管理的科学化、精细化、智能化水平。（正确）

24、实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会基础上分三步走建成现代化强国。（错误）

25、党的二十大提出，要引导全社会增强安全意识和避险能力，筑牢国家安全人民防线。（正确）

26、突发事件发生后，发生地县级人民政府只能逐级上报，不得越级上报。（错误）

27、存在多种类型事故风险的生产经营单位，应当单独编制相应的专项应急预案。（错误）

28、中国特色社会主义最本质的特征是人民当家作主。（错误）

29、习近平总书记指出，要对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制。（正确）

30、党的二十大报告指出，贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路。（正确）

（二）法律法规

1.单选题（共75题）

1、国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施（B）；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施（B）。
A.综合监督管理，属地监督管理
B.综合监督管理，综合监督管理
C.统筹监督管理，属地监督管理
D.统筹监督管理，综合监督管理
2、《中华人民共和国消防法》规定，地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行（D）。
A.协调调度
B.行政处罚
C.许可管理
D.监督检查
3、《中华人民共和国安全生产法》中，国家鼓励生产经营单位投保（D）。
A.财产保险
B.企业破产保险
C.工伤保险
D.安全生产责任保险
4、《中华人民共和国安全生产法》中，对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级（B）按照业务相近的原则确定监督管理部门。
A.应急管理部门
B.人民政府
C.公安机关
D.行政审批部门
5、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用《中华人民共和国安全生产法》；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、（D）另有规定的，适用其规定。
A.水上交通安全、民用航空安全、核与辐射安全
B.水上交通安全、民用航空安全、特种设备安全
C.水上交通安全、民用航空安全、核与辐射安全、矿山安全
D.水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全
6、生产经营单位存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内（A）受到《中华人民共和国安全生产法》规定的行政处罚的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。
A.四次
B.五次
C.六次
D.三次
7、《中华人民共和国安全生产法》规定从业人员在安全生产方面的义务包括：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（B）”。
A.安全卫生设施
B.劳动防护用品
C.劳动防护工具
D.安全帽
8、《中华人民共和国安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的（A）和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
A.安全生产管理职责
B.生产经营范围
C.安全管理区域
D.经济指标
9、《中华人民共和国安全生产法》规定，事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、（B）的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。
A.安全第一、预防为主
B.实事求是、注重实效
C.有法必依、执法必严
D.权责统一、以人为本
10、根据《中华人民共和国安全生产法》，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，是生产经营单位（A）的职责。
A.主要负责人
B.分管安全生产负责人
C.安全生产管理人员
D.班组长
11、《中华人民共和国安全生产法》中建立生产经营单位负责、职工参与、（B）的机制。
A.综合监管、行业自律和联合治理
B.政府监管、行业自律和社会监督
C.政府监管、行业自律和群众监管
D.齐抓共管、行业自律和群防群治
12、根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，发现危及从业人员生命安全情况时，工会有权（C）。
A.组织从业人员撤离危险场所
B.代表生产经营单位决定
C.向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所
D.命令现场负责人采取紧急措施
13、根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求（A）。
A.纠正
B.改正
C.处理
D.提出建议
14、依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（D）。
A.劳动用工情况
B.安全技术措施
C.安全投入资金情况
D.事故应急措施
15、《中华人民共和国安全生产法》中生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处（D）；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
A.15日以下的拘留
B.30日以下的拘留
C.1万元以上10万元以下的罚款
D.2万元以上20万元以下的罚款
16、《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（B）。生产经营单位不得因此而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
A.经请示分管安全的领导，可以停止作业、撤离作业场所
B.有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所
C.经过安全技术人员检测，可以停止作业、撤离作业场所
D.经现场负责人同意，可以停止作业、撤离作业场所
17、《中华人民共和国安全生产法》中关于安全生产工作方针的表述，下列最准确的是（C）。
A.以人为本、安全第一、预防为主
B.安全第一、预防为主、政府监管
C.安全第一、预防为主、综合治理
D.安全第一、预防为主、群防群治
18、依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，（C）应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急预案，建立应急救援体系。
A.省级以上人民政府
B.各级人民政府
C.县级以上地方各级人民政府
D.市级以上负有安全生产监督管理职责的部门
19、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度和安全生产规章制度，改善安全生产条件，加强（A）、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
A.安全生产标准化建设
B.企业安全文化建设
C.事故预防体系建设
D.隐患排查治理体系建设
20、《中华人民共和国安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过（A）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.100.0
B.200.0
C.300.0
D.400.0
21、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》自（B）起施行。
A.2022年9月1日
B.2021年9月1日
C.2023年9月1日
D.2024年9月1日
22、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行（C）的安全生产教育培训。
A.班组级
B.车间级
C.专门
D.厂级
23、《中华人民共和国安全生产法》规定，重大危险源应进行登记、检测、评估、监控等工作，负责组织评估工作的是（A）。
A.生产经营单位
B.省级安全生产监督管理部门
C.中介机构
D.市级安全生产监督管理部门
24、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持（D）距离。
A.10米以上
B.30米以上
C.20米以上
D.安全
25、《中华人民共和国安全生产法》规定，对重大、特别重大及以上事故负有主要责任的企业，其主要负责人（D）不得担任生产经营单位的主要负责人。
A.3年
B.5年
C.10年
D.终身
26、国务院和（C）以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施。
A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
27、《中华人民共和国安全生产法》中，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善（B）机制，进行产业规划和空间布局。
A.安全风险评估
B.安全风险评估与论证
C.双重预防
D.协调
28、根据2021年6月10日的修改决定，《中华人民共和国安全生产法》经历了第（A）次修正。
A.第三次
B.第四次
C.第五次
D.第六次
29、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定，追究（D）的法律责任。
A.生产安全事故发生单位负责人
B.生产安全事故直接责任者
C.生产安全事故单位监管部门
D.生产安全事故责任单位和责任人员
30、县级以上地方各级人民政府有关部门依照《中华人民共和国安全生产法》，在（B）范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
A.权力清单
B.各自的职责
C.三定方案
D.行政管理
31、生产经营单位必须建立健全（D）和安全生产规章制度。
A.安全生产责任制
B.安全生产体系
C.安全生产机制
D.全员安全生产责任制
32、生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照规定保证安全生产所必需的（A），致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正。
A.资金投入
B.设备投入
C.安全设施投入
D.应急救援设备
33、发生生产安全事故的生产经营单位负责人接到事故报告后，应当按照国家有关规定（B）如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。
A.待救援结束后
B.立即
C.待事故情况调查清楚后
D.在24小时内
34、县级以上地方各级人民政府应急管理部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并（C）向社会公布。
A.不得随意
B.严禁
C.定期
D.及时
35、生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的（A）的责任。
A.行政部门
B.执法单位
C.县级政府
D.办事人员
36、生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（A）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。
A.主要负责人
B.工会负责人
C.班组长
D.财务科长
37、生产经营单位必须依法参加（B），为从业人员缴纳保险费。
A.人寿保险
B.工伤保险
C.失业保险
D.安全生产责任险
38、生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（C）。
A.责任分工协议
B.现场管理协议
C.安全生产管理协议
D.安全生产分工协议
39、餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装（A），并保障其正常使用。
A.可燃气体报警装置
B.燃气泄漏报警装置
C.燃气浓度检测装置
D.静电消除装置
40、（A）依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准的，必须严格依照规定的安全生产条件和程序进行审查。
A.负有安全生产监督管理职责的部门
B.县级以上人民政府
C.公安机关
D.行政审批部门
41、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（C）或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
A.等待班长指挥
B.继续作业
C.停止作业
D.冒险作业
42、下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是（A）。
A.拒绝违章指挥
B.不按规定佩戴劳动保护用品
C.拒绝接受安全生产培训
D.经常性迟到早退
43、对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当（C）。
A.吊销《安全生产许可证》
B.责令限期整改
C.撤销原批准
D.无权干涉
44、应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进入生产经营单位进行检查，可以（D）。
A.销毁有关设备
B.扣押有关人员
C.销毁有关产品
D.调阅有关资料
45、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故是指造成（A）直接经济损失的事故。
A.1000万元以上5000万元以下
B.500万元以上1000万元以下
C.5000万元以上1亿元以下
D.1亿元以上
46、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于（B）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。
A.30分钟
B.1小时
C.2小时
D.3小时
47、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起（C）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.7
B.15
C.30
D.60
48、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故由（A）或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A.国务院
B.省级人民政府
C.市级人民政府
D.县级人民政府
49、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（B）负责调查。
A.国务院
B.省级人民政府
C.市级人民政府
D.县级人民政府
50、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查组应当自事故发生之日起（B）日内提交事故调查报告。
A.30
B.60
C.90
D.120
51、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（B）日内做出批复。
A.10
B.15
C.20
D.30
52、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位谎报或者瞒报事故的，对事故发生单位处（B）的罚款。
A.50万元以上200万元以下
B.100万元以上500万元以下
C.200万元以上500万元以下
D.500万元以上1000万元以下
53、《中华人民共和国安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处（A）的罚款。
A.三十万元以上一百万元以下
B.一百万元以上二百万元以下
C.二百万元以上一千万元以下

D.一千万元以上二千万元以下
54、《中华人民共和国安全生产法》规定，发生特别重大事故的，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入（C）的罚款。
A.0.3
B.0.8
C.1.0
D.0.6
55、《生产安全事故应急条例》规定，县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，应当至少每（B）组织1次生产安全事故应急救援预案演练。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
56、《生产安全事故应急条例》规定，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当至少每（B）组织1次生产安全事故应急救援预案演练。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
57、《生产安全事故应急条例》规定，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当建立应急救援队伍；规模较小的，可以不建立，但应当指定（B）的应急救援人员。
A.专职
B.兼职
C.专业
D.临时
58、《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍的应急救援人员经（A）合格后，方可参加应急救援工作。
A.培训
B.考核
C.审查
D.备案
59、《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的（B）。
A.安全知识
B.应急知识
C.操作技能
D.急救技能
60、《生产安全事故应急条例》规定，发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，迅速控制（B），组织抢救遇险人员。
A.事故现场
B.危险源
C.事故损失
D.事故影响
61、《生产安全事故应急条例》规定，有关地方人民政府及其部门接到生产安全事故报告后，应当按照国家有关规定上报事故情况，启动相应的（B）。
A.应急响应
B.应急预案
C.救援方案
D.处置流程
62、《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（B）承担。
A.救援单位
B.事故责任单位
C.政府部门
D.保险公司
63、《生产安全事故应急条例》规定，在生产安全事故应急救援过程中，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，现场指挥部应当立即采取相应措施消除隐患，必要时可以（A）应急救援人员。
A.撤离
B.转移
C.安置
D.保护
64、《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位未将生产安全事故应急救援预案报送备案的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期未改正的，处（B）的罚款。
A.1万元以上3万元以下
B.3万元以上5万元以下
C.5万元以上10万元以下
D.10万元以上20万元以下
65、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，国务院（C）主管全国管道保护工作。
A.应急管理部门
B.自然资源部门
C.能源主管部门
D.生态环境部门
66、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，管道建设的选线应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、（A）的区域。
A.地质灾害
B.气象灾害
C.海洋灾害
D.生态灾害
67、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，管道的安全保护设施应当与管道主体工程同时设计、同时施工、（B）。
A.同时验收
B.同时投入使用
C.同时检测
D.同时维护
68、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，禁止在管道线路中心线两侧各（B）地域范围内种植深根植物。
A.3米
B.5米
C.10米
D.15米
69、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，进行穿跨越管道的施工作业，施工单位应当向管道所在地（C）主管管道保护工作的部门提出申请。
A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
70、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，管道企业应当制定本企业管道事故应急预案，并报管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门（B）。
A.批准
B.备案
C.审查
D.登记
71、《中华人民共和国突发事件应对法》规定，突发事件分为特别重大、重大、较大和（A）四级。
A.一般
B.普通
C.轻微
D.较小
72、《中华人民共和国突发事件应对法》规定，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为（B）级。
A.三级
B.四级
C.五级
D.六级
73、《中华人民共和国突发事件应对法》规定，预警级别一级为最高级别，用（A）标示。
A.红色
B.橙色
C.黄色
D.蓝色
74、《中华人民共和国突发事件应对法》规定，县级人民政府对本行政区域内容易引发自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的危险源、危险区域进行调查、登记、（A）。
A.风险评估
B.安全检查
C.隐患排查
D.应急演练
75、《中华人民共和国突发事件应对法》规定，国家建立健全突发事件应急预案体系，国务院制定国家突发事件（C）应急预案。
A.专项
B.部门
C.总体
D.行业
2.多选题（共45题）

1、依照《中华人民共和国安全生产法》，对全国及县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门的监管职责表述正确的有（AB）。
A.综合监督管理
B.属地监督管理
C.统筹监督管理
D.行业监督管理
2、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须依法参加（B），为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保的（C）。
A.财产保险
B.工伤保险
C.安全生产责任保险
D.企业破产保险
3、《中华人民共和国安全生产法》中，新兴行业、领域安全生产监督管理职责不明确时，确定监督管理部门的主体及原则有（AC）。
A.县级以上地方人民政府
B.应急管理部门
C.业务相近原则
D.属地管理原则
4、下列哪些领域的安全生产规定，若有关法律、行政法规另有规定，适用其规定（ABC）。
A.消防安全
B.道路交通安全
C.铁路交通安全
D.矿山安全
5、生产经营单位存在重大事故隐患，符合下列哪些情形的，负有监管职责的部门应提请关闭（AB）。
A.一百八十日内三次受行政处罚
B.一年内四次受行政处罚
C.一年内三次受行政处罚
D.一百八十日内四次受行政处罚
6、《中华人民共和国安全生产法》规定从业人员在作业过程中应履行的义务有（ABCD）。
A.严格落实岗位安全责任
B.遵守本单位安全生产规章制度
C.服从管理
D.正确佩戴和使用劳动防护用品
7、两个以上生产经营单位在同一作业区域内作业，可能危及对方安全的，应采取的措施有（ABC）。
A.签订安全生产管理协议
B.明确各自安全生产管理职责
C.指定专职安全管理人员协调
D.划分安全管理区域
8、《中华人民共和国安全生产法》规定事故调查处理应遵循的原则有（ABCD）。
A.科学严谨
B.依法依规
C.实事求是
D.注重实效
9、生产经营单位主要负责人的安全生产职责包括（ABD）。
A.组织制定并实施安全生产教育和培训计划
B.建立健全全员安全生产责任制
C.督促落实重大危险源安全管理措施
D.组织制定生产安全事故应急救援预案
10、《中华人民共和国安全生产法》建立的安全生产工作机制包括（ABCD）。
A.生产经营单位负责
B.职工参与
C.政府监管
D.行业自律和社会监督
11、工会在安全生产工作中的权利有（AB）。
A.发现危及从业人员生命安全情况时建议撤离
B.对侵犯从业人员合法权益的行为要求纠正
C.组织从业人员撤离危险场所
D.制定安全生产规章制度
12、生产经营单位从业人员有权了解的作业场所相关信息有（ABC）。
A.危险因素
B.防范措施
C.事故应急措施
D.劳动用工情况
13、生产经营单位决策机构未保证安全生产资金投入导致事故的，处罚措施包括（AB）。
A.对主要负责人给予撤职处分
B.对个人经营投资人处2万-20万罚款
C.拘留15日
D.吊销营业执照
14、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，正确的做法有（AB）。
A.停止作业
B.采取可能的应急措施后撤离
C.经现场负责人同意后撤离
D.请示分管领导后撤离
15、《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产工作方针包括（ABC）。
A.安全第一
B.预防为主
C.综合治理
D.群防群治
16、县级以上地方各级人民政府在安全生产工作中的职责有（ABCD）。
A.制定安全生产规划
B.建立应急救援体系
C.组织制定生产安全事故应急预案
D.实施重大安全风险联防联控
17、生产经营单位必须建立健全的制度有（BC）。
A.安全生产责任制度
B.安全生产规章制度
C.全员安全生产责任制
D.隐患排查治理制度
18、下列哪些单位应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？（ABCD）
A.矿山企业
B.金属冶炼企业
C.从业人员100人以上的纺织企业
D.危险物品储存单位
19、重大危险源应进行的管理工作有（ABCD）。
A.登记
B.检测
C.评估
D.监控
20、生产、经营、储存危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍的关系要求有（AB）。
A.不得在同一建筑物内
B.保持安全距离
C.保持10米以上距离
D.保持20米以上距离
21、县级以上地方各级人民政府建立的安全风险管控机制包括（ABD）。
A.安全风险评估
B.安全风险论证
C.双重预防机制
D.联防联控机制
22、国家实行生产安全事故责任追究制度，追究的对象有（CD）。
A.事故发生单位负责人
B.事故直接责任者
C.事故责任单位
D.事故责任人员
23、生产经营单位发生生产安全事故后，主要负责人应采取的措施有（ABCD）。
A.迅速组织抢救
B.防止事故扩大
C.减少人员伤亡和财产损失
D.立即如实报告当地监管部门
24、应急管理部门对检查中发现的重大事故隐患，可采取的措施有（AC）。
A.责令从危险区域撤出作业人员
B.责令永久停产停业
C.责令采取防护措施
D.责令全厂紧急撤离
25、安全生产监督检查人员检查时应遵守的规定有（ABD）。
A.作出书面记录
B.由检查人员和被检查单位负责人签字
C.随意操作生产装置
D.穿戴劳动防护用品
26、负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中发现安全问题需其他部门处理的，应（BC）。
A.向当地政府报告
B.及时移送其他部门
C.形成记录备查
D.责令企业自行报告
27、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的事故等级包括（ABCD）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
28、特别重大事故的判定标准有（ABC）。
A.30人以上死亡
B.100人以上重伤
C.1亿元以上直接经济损失
D.5000万元以上直接经济损失
29、事故报告应包括的内容有（ABCD）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生时间、地点及现场情况
C.事故简要经过
D.已采取的措施
30、事故报告后出现新情况时，补报的时限要求有（ABC）。
A.一般事故30日内
B.道路交通事故7日内
C.火灾事故7日内
D.所有事故15日内
31、下列哪些事故的调查由省级人民政府负责（BD）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故以外、省级人民政府认为需要由本级人民政府调查的事故
32、事故调查组的组成单位包括（ABCD）。
A.有关人民政府
B.安全生产监督管理部门
C.公安机关
D.工会
33、事故调查报告应包括的内容有（ABCD）。
A.事故发生经过和救援情况
B.人员伤亡和直接经济损失
C.事故原因和性质
D.事故防范和整改措施
34、事故发生单位主要负责人有下列哪些行为的，处上一年年收入40%-80%罚款（ABC）。
A.不立即组织抢救
B.迟报事故
C.漏报事故
D.谎报事故
35、《生产安全事故应急条例》规定，制定生产安全事故应急救援预案的主体有（ABCD）。
A.县级以上人民政府
B.负有安全生产监督管理职责的部门
C.生产经营单位
D.乡、镇人民政府
36、应急救援预案应当及时修订的情形有（ABCD）。
A.制定依据的法律法规发生重大变化
B.应急指挥机构职责调整
C.安全生产风险发生重大变化
D.重要应急资源发生重大变化
37、下列哪些单位应当至少每半年组织一次应急救援预案演练？（ABCD）
A.危险化学品生产单位
B.矿山企业
C.人员密集场所经营单位
D.建筑施工单位
38、应急救援队伍应具备的条件有（ABC）。
A.配备必要的应急救援装备和物资
B.定期组织训练
C.应急救援人员经培训合格
D.建立应急值班制度
39、生产经营单位发生生产安全事故后，应采取的应急救援措施有（ABCD）。
A.控制危险源，组织抢救遇险人员
B.组织现场人员撤离
C.通知可能受影响的单位和人员
D.防止事故危害扩大
40、应急救援过程中，现场指挥部的职责有（ABCD）。
A.制定现场应急救援方案
B.协调指挥有关单位和个人参加救援
C.消除危及应急救援人员生命安全的隐患
D.记录应急救援重要事项
41、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，管道建设选线应避开的区域有（ABC）。
A.地震活动断层
B.洪灾易发区域
C.地质灾害区域
D.人口密集区域
42、禁止在管道线路中心线两侧各五米地域范围内实施的行为有（ABCD）。
A.种植深根植物
B.取土、采石
C.修建建筑物
D.堆放重物
43、进行下列哪些施工作业，需向管道所在地县级主管部门提出申请（ABC）。
A.穿跨越管道的施工作业
B.在管道两侧五米至五十米内架设电力线路
C.在管道两侧二百米内进行爆破
D.在管道附属设施周边一百米内埋设电缆
44、《中华人民共和国突发事件应对法》规定的突发事件类型包括（ABCD）。
A.自然灾害
B.事故灾难
C.公共卫生事件
D.社会安全事件
45、突发事件预警级别分为（ABCD）。
A.一级（红色）
B.二级（橙色）
C.三级（黄色）
D.四级（蓝色）
3.判断题（共30题）

1、依照《中华人民共和国安全生产法》，对全国安全生产实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门，对本行政区域内安全生产工作实施属地监督管理。（错误）

2、生产经营单位存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到《中华人民共和国安全生产法》规定的行政处罚的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭。（正确）

3、从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，正确佩戴和使用劳动防护用品，是《中华人民共和国安全生产法》规定的从业人员义务。（正确）

4、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的生产经营范围和安全措施。（错误）

5、事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，是《中华人民共和国安全生产法》的规定。（正确）

6、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，是生产经营单位安全生产管理人员的职责。（错误）

7、《中华人民共和国安全生产法》建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。（正确）

8、发现危及从业人员生命安全情况时，工会有权代表生产经营单位决定组织从业人员撤离危险场所。（错误）

9、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。（正确）

10、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。（正确）

11、事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。（错误）

12、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。（正确）

13、道路交通事故、火灾事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（错误）

14、特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。（正确）

15、《生产安全事故应急条例》规定，县级以上地方人民政府以及负有安全生产监督管理职责的部门，应当至少每2年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。（正确）

16、易燃易爆物品生产单位应当至少每年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。（错误）

17、生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识。（正确）

18、应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由应急管理部门承担。（错误）

19、管道建设的选线应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。（正确）

20、在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木等深根植物。（正确）

21、管道企业应当制定本企业管道事故应急预案，并报管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门备案。（正确）

22、《中华人民共和国突发事件应对法》所称突发事件，包括自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。（正确）

23、突发事件按照社会危害程度、影响范围等因素分为重大、较大和一般三级。（错误）

24、《中华人民共和国安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，从业人员超过50人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。（错误）

25、2021年修改后的《中华人民共和国安全生产法》自2021年9月1日起施行。（正确）

26、生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持10米以上距离。（错误）

27、对重大、特别重大及以上事故负有主要责任的企业，其主要负责人终身不得担任生产经营单位的主要负责人。（正确）

28、《生产安全事故应急条例》规定，危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。（正确）

29、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，管道企业发现管道存在安全隐患，应当及时排除，自身排除确有困难的，应当向市级人民政府主管管道保护工作的部门报告。（错误）

30、《中华人民共和国突发事件应对法》规定，发布一级、二级警报，宣布进入预警期后，县级以上地方人民政府应当转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置。（正确）

（三）标准规范

1.单选题（共400题）

1、《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的实施日期是（B）。
A.2014年5月29日
B.2015年3月1日
C.2015年9月1日
D.2016年1月1日
2、《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）适用于什么管道的施工及验收？（B）
A.城镇燃气管道
B.新建、改扩建的陆上油气长输管道
C.工业管道
D.市政管道
3、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道工程施工及验收除应执行本规范外，尚应符合什么？（B）
A.企业内部规定
B.国家现行有关标准的规定
C.施工单位习惯做法
D.行业惯例
4、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道工程施工前，应由谁进行设计交底？（B）
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
5、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，工程所用材料、设备的规格、型号、材质等应符合什么要求？（B）
A.施工单位要求
B.设计要求和国家现行有关标准的规定
C.监理单位要求
D.供货单位推荐
6、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，材料、设备进场时应进行什么检验？（B）
A.抽样检验
B.验收检验，不合格者不得使用
C.外观检验
D.数量检验
7、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的术语定义，长输管道是指产地、储存库、使用单位间用于输送油气介质的什么管道？（B）
A.城市管道
B.长距离管道
C.工业管道
D.公用管道
8、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）第16.3节的规定，管道附属工程中的线路标志桩不包括以下哪项？（C）
A.里程桩
B.转角桩
C.安全桩
D.标志桩
9、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道工程交工验收应由谁组织？（C）
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位
10、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道工程施工质量验收应划分为几个层次？（C）
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
11、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，低氢型焊条电弧焊作业时，环境风速大于多少时应采取防风措施？（B）
A.2m/s
B.5m/s
C.8m/s
D.10m/s
12、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，自保护药芯焊丝半自动焊作业时，环境风速大于多少时应采取防风措施？（C）
A.2m/s
B.5m/s
C.8m/s
D.10m/s
13、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，气体保护焊作业时，环境风速大于多少时应采取防风措施？（A）
A.2m/s
B.5m/s
C.8m/s
D.10m/s
14、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管口组对时，坡口型式应符合什么规程的规定？（A）
A.焊接工艺规程
B.施工组织设计
C.安全规程
D.操作规程
15、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，焊缝在同一部位的返修不应超过几次？（B）
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
16、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，焊缝根部只应返修几次？（A）
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
17、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，焊缝外观检查合格后，方可进行什么检测？（B）
A.水压试验
B.无损检测
C.气压试验
D.泄漏试验
18、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，输气管道焊缝应进行多少比例的无损检测？（D）
A.0.5
B.0.75
C.0.9
D.1
19、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，焊工应取得什么证书方可上岗？（B）
A.培训证书
B.资格证书
C.学历证书
D.技能证书
20、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道焊接前应进行什么评定？（A）
A.焊接工艺评定
B.施工组织设计评定
C.安全评定
D.质量评定
21、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，现场防腐补口、补伤施工应符合什么要求？（B）
A.施工单位经验
B.设计要求和现行有关标准的规定
C.监理要求
D.行业惯例
22、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道防腐层应在什么环境下施工？（C）
A.雨天
B.雪天
C.环境温度5℃以上
D.大雾天
23、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，防腐层补口前，钢管表面处理应符合什么标准的规定？（B）
A.企业标准
B.现行有关防腐层标准的规定
C.施工单位规定
D.监理规定
24、根据《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）规定，牺牲阳极埋设深度一般不小于多少？（B）
A.0.5m
B.1.0m
C.1.5m
D.2.0m
25、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道附属工程不包括以下哪项？（C）
A.截断阀室及阀门安装
B.阴极保护工程
C.管道输油工艺设计
D.里程桩、转角桩、标志桩安装
26、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道防腐层的主要作用是什么？（B）
A.增加管道强度
B.防止管道腐蚀
C.保温
D.美观
27、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，阴极保护分为哪两种方式？（A）
A.牺牲阳极和强制电流
B.涂层和阴极保护
C.阳极保护和阴极保护
D.化学保护和电化学保护
28、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，阴极保护工程中应设置什么来测试阴极保护参数？（B）
A.里程桩
B.测试桩
C.转角桩
D.标志桩
29、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）第11.0.2条的规定，涂装前钢材表面处理应符合哪个标准的规定？（B）
A.GB/T 8923
B.SY/T 0407
C.GB 50369
D.SY/T 4103
30、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，防腐层补口质量检查不包括以下哪项？（D）
A.外观检查
B.防腐层厚度检测
C.电火花检漏
D.强度试验
31、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，输气管道试压、清管结束后应进行什么？（B）
A.直接投产
B.管道干燥
C.管道保温
D.管道防腐
32、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道分段水压试验达到试验压力后通常稳压多长时间？（B）
A.2小时
B.4小时
C.6小时
D.8小时
33、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道分段气压试验达到试验压力后应稳压多长时间？（B）
A.2小时
B.4小时
C.6小时
D.8小时
34、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道试压前应进行什么工作？（B）
A.直接试压
B.清管和测径
C.干燥
D.防腐
35、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道试压用的压力表精度不应低于多少级？（B）
A.0.5级
B.1.6级
C.1.5级
D.2.0级
36、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道试压用的压力表量程应为试验压力的多少倍？（B）
A.1-1.5倍
B.1.5-2倍
C.2-3倍
D.3-4倍
37、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，测径的目的是什么？（B）
A.测量管道长度
B.检测管道内径变形情况
C.测量管道壁厚
D.测量管道腐蚀情况
38、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，水压试验用水氯离子含量不应超过多少？（B）
A.15mg/L
B.25mg/L
C.50mg/L
D.100mg/L
39、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道干燥方法不包括以下哪种？（D）
A.干空气干燥法
B.干燥剂干燥法
C.真空干燥法
D.自然干燥法
40、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，根据管道线路热煨弯管、冷弯管相关规定，下列说法正确的是（C）。
A.DN600冷弯管曲率半径不应小于30D
B.热煨弯管全部区域椭圆度均不得大于1.0%
C.DN400冷弯管最小曲率半径要求为24D
D.DN500热煨弯管端部直管段长度不小于250mm
41、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道下沟前应进行什么检测？（B）
A.外观检查
B.电火花检漏
C.壁厚检测
D.硬度检测
42、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道下沟后应及时进行什么？（B）
A.试压
B.管沟回填
C.干燥
D.防腐
43、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管顶覆土厚度应符合什么要求？（B）
A.施工单位要求
B.设计要求
C.监理要求
D.0.5m即可
44、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，岩石段管沟沟底应如何处理？（B）
A.直接铺管
B.超挖后用细土回填夯实
C.用石块填平
D.不用处理
45、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道回填应从哪里开始？（B）
A.从管道顶部
B.从管道两侧对称进行
C.从管道一侧
D.从管道底部
46、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管沟回填土应高出地面多少作为沉降余量？（B）
A.0.1m
B.0.3-0.5m
C.1m
D.不需要高出
47、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，戈壁段管道回填用的细土最大粒径不应超过多少？（B）
A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.50mm
48、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道穿越铁路、公路、河流等工程应符合什么要求？（B）
A.施工单位要求
B.设计要求和国家现行有关标准的规定
C.监理要求
D.地方规定
49、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，深度超过（B）m 的管沟边坡开挖时，应根据实际情况，采取放缓边坡、支撑或阶梯式开挖措施。
A.3
B.5
C.8
D.10
50、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，穿越河流的管道应符合什么要求？（B）
A.施工单位要求
B.设计要求
C.监理要求
D.随意即可
51、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，钢管运抵现场后应进行什么检验？（B）
A.只看数量
B.外观质量检查和质量证明文件核查
C.只看规格
D.不需要检验
52、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，阀门安装前，应按设计要求进行什么试验？（C）
A.强度试验
B.严密性试验
C.强度和严密性试验
D.寿命试验
53、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，钢管堆放应符合什么要求？（B）
A.随意堆放
B.设计要求和相关规定，防止变形和损坏防腐层
C.堆得越高越好
D.放在地上即可
54、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，焊接材料应存放在什么环境中？（B）
A.潮湿环境
B.干燥通风环境
C.高温环境
D.低温环境
55、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，防腐管装卸时，应采用什么方式？（B）
A.直接吊装
B.专用吊具
C.钢丝绳直接捆绑
D.随意吊装
56、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，工程交工验收应由谁组织？（B）
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
57、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管沟开挖时，沟底宽度应根据什么确定？（D）
A.管道外径
B.开挖方式
C.组装焊接工艺及工程地质
D.以上都是
58、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道下沟前应检查什么？（C）
A.只检查深度
B.只检查宽度
C.管沟的开挖质量
D.不用检查
59、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管口组对应符合什么规程的规定？（A）
A.焊接工艺规程
B.安全规程
C.操作规程
D.管理规程
60、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的实施日期是（B）。
A.2015年10月1日
B.2016年3月1日
C.2015年4月1日
D.2016年10月1日
61、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道运营期周期性地进行高后果区识别, 识别时间间隔最长不超过（A）个月。
A.18
B.12
C.6
D.3
62、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，新建管道中心线测量应在管道施工阶段进行,并在（A）完成。
A.回填前
B.验收前
C.回填后
D.施工前
63、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）规定管道中心线测量坐标精度应达到（D）精度。
A.米
B.厘米
C.毫米
D.亚米级
64、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）规定输油管道两侧（D）米内有水源、河流、大中型水库，应识别为高后果区。
A.500
B.400
C.300
D.200
65、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）规定输油管道两侧各200 m 内有聚居户数在（D）户或以上的村庄、乡镇等。
A.20
B.30
C.40
D.50
66、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）规定当识别出高后果区的区段相互重叠或相隔不超过（D）m时,作为一个高后果区段管理。
A.20
B.30
C.40
D.50
67、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道运营期高后果区识别时间间隔最长不超过多少个月？（B）
A.12个月
B.18个月
C.6个月
D.24个月
68、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道风险评价的时间间隔应根据风险评价的结论来确定,且不宜超过（A）年。
A.3
B.4
C.5
D.6
69、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，新建管道在投用后（C）年内完成完整性评价。
A.1
B.2
C.3
D.4
70、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，输油管道高后果区完整性评价的最大时间间隔不超过（C）年。
A.6
B.7
C.8
D.9
71、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定,高后果区的输油管道试验压力拟为运行压力的（C）倍。
A.1
B.1.15
C.1.25
D.1.5
72、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定,高后果区的输油管道试压时稳压时间为（C）H。
A.8
B.12
C.24
D.48
73、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定,对于超过40年以上的管道宜按照拟运行压力的（B）倍试压。
A.1
B.1.1
C.1.25
D.1.5
74、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道组对前，应清理管口多少范围内的油污、铁锈等？（B）
A.10mm
B.20mm
C.50mm
D.100mm
75、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道完整性管理的核心目标是什么？（B）
A.降低运营成本
B.将风险控制在合理、可接受的范围内
C.提高管道输送能力
D.延长管道寿命
76、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区是指什么？（A）
A.管道失效后会对公众、环境造成严重后果的区域
B.管道施工难度大的区域
C.管道腐蚀严重的区域
D.管道地质灾害多发的区域
77、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，完整性评价是指什么？（A）
A.对管道完整性状况进行评价的过程
B.对管道施工质量进行评价的过程
C.对管道设计进行评价的过程
D.对管道运营进行评价的过程
78、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道数据应采用什么系统进行定位？（B）
A.坐标系统
B.线性参考系统
C.地理信息系统
D.卫星定位系统
79、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，识别高后果区时,高后果区边界设定为距离最近一幢建筑物外边缘（D）m。
A.50m
B.100m
C.150m
D.200m
80、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道中心线数据应包括什么？（A）
A.管道走向坐标
B.管道埋深
C.管道管径
D.管道材质
81、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道设施数据不包括以下哪项？（D）
A.阀门
B.泵站
C.测试桩
D.财务报表
82、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道运行数据应包括什么？（D）
A.运行压力
B.运行温度
C.输量
D.以上都是
83、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道检测数据应包括什么？（D）
A.内检测数据
B.外检测数据
C.腐蚀检测数据
D.以上都是
84、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道维修数据应包括什么？（D）
A.维修时间
B.维修位置
C.维修方法
D.以上都是
85、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，数据质量要求不包括以下哪项？（D）
A.准确性
B.完整性
C.一致性
D.美观性
86、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，当管道周边环境发生什么变化时，应及时重新识别高后果区？（A）
A.重大变化
B.一般变化
C.微小变化
D.任何变化
87、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区识别应考虑什么因素？（D）
A.人口密度
B.环境敏感性
C.建筑物类型
D.以上都是
88、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区按后果严重程度可分为几级？（B）
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
89、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，一级高后果区是指什么？（A）
A.后果最严重的区域
B.后果较严重的区域
C.后果一般的区域
D.后果轻微的区域
90、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区识别方法不包括以下哪种？（D）
A.实地调查法
B.遥感影像法
C.经验判断法
D.随机抽样法
91、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区识别结果应形成什么文件？（C）
A.高后果区分布图
B.高后果区识别报告
C.以上都是
D.以上都不是
92、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区管理应采取什么措施？（D）
A.增加检测频次
B.加强巡护
C.制定应急预案
D.以上都是
93、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区管道的完整性评价周期应如何调整？（A）
A.缩短
B.延长
C.不变
D.随机调整
94、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区识别的范围是指什么？（A）
A.管道中心线两侧一定范围内的区域
B.管道周边500m范围
C.管道周边1km范围
D.管道周边5km范围
95、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，风险等级通常划分为几级？（C）
A.3级
B.4级
C.5级
D.6级
96、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，风险评价方法不包括以下哪种？（D）
A.定性评价法
B.半定量评价法
C.定量评价法
D.随机评价法
97、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道失效原因不包括以下哪项？（D）
A.腐蚀
B.第三方破坏
C.设计施工缺陷
D.正常老化
98、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，腐蚀风险不包括以下哪种类型？（D）
A.外腐蚀
B.内腐蚀
C.应力腐蚀开裂
D.化学腐蚀
99、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，第三方破坏风险主要来自什么？（D）
A.施工活动
B.盗窃
C.恐怖袭击
D.以上都是
100、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），生产经营单位应急预案体系不包括以下哪类？（D）
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.部门应急预案
101、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），针对生产经营单位各类事故风险、总体应急工作而制定的综合性文件是（A）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.应急处置卡
102、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），针对某一种或多种专项事故类型、危险源制定的专项应急处置预案为（B）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.应急处置卡
103、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），针对具体装置、场所、岗位，用于现场第一时间应急处置的简洁预案是（C）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.应急处置卡
104、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的（C）。
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场处置方案
D.应急管理制度
105、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急预案编制的首要基础工作是（B）。
A.应急组织机构搭建
B.风险辨识与评估、应急资源调查
C.预案文本编写
D.预案评审备案
106、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），关于应急预案修订，下列说法正确的是（B）。
A.每3年至少修订一次
B.每5年至少修订一次
C.无需定期修订
D.仅发生事故后修订
107、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急预案发布实施前，必须开展的环节是（B）。
A.全员演练
B.评审、批准
C.对外公示
D.报监管部门备案后再编制
108、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），事故应急处置的首要原则是（B）。
A.保护财产安全
B.救人优先、防止事态扩大
C.保护设备设施
D.及时上报
109、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的实施日期是？（B）
A.2020年9月29日
B.2021年4月1日
C.2021年1月1日
D.2020年10月1日
110、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急预案编制应遵循什么原则？（D）
A.以人为本
B.依法依规
C.符合实际
D.以上都是
111、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急预案编制准备工作不包括以下哪项？（D）
A.全面分析本单位危险因素
B.全面调查本单位第一手应急资源
C.全面评估本单位应急能力
D.全面编制应急预案文本
112、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急预案评审分为哪几种？（A）
A.内部评审和外部评审
B.专家评审和领导评审
C.书面评审和会议评审
D.形式评审和内容评审
113、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急响应分级应根据什么因素划分？（D）
A.事故危害程度
B.影响范围
C.控制能力
D.以上都是
114、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），信息报告内容不包括以下哪项？（D）
A.时间、地点
B.经过、伤亡
C.损失、采取措施
D.责任人处理意见
115、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急保障不包括以下哪项？（D）
A.人力资源保障
B.财力保障
C.物资装备保障
D.娱乐保障
116、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），现场处置方案的核心编制内容不包括以下哪项？（D）
A.事故风险分析
B.应急工作职责
C.应急处置程序和措施
D.全域应急组织机构架构
117、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），专项应急预案的核心编制重点是（B）。
A.单位整体应急总体原则
B.特定事故类型的应急响应、处置流程、防控措施
C.岗位单人应急操作步骤
D.应急培训年度计划
118、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急预案适用范围的表述，正确的是（B）。
A.仅适用于企业管理人
B.覆盖本单位所有生产作业活动、人员及突发事故
C.仅适用于突发火灾事故
D.只针对外包作业人员
119、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急预案编制的最后一步是什么？（A）
A.批准实施
B.评审
C.公布
D.备案
120、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急预案编制程序中分为8个步骤，在“资料收集”之后应进行什么工作？（A）
A.风险评估
B.应急资源调查
C.应急预案编制
D.桌面推演
121、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，风险评估的内容不包括以下哪项？（D）
A.识别生产经营单位存在的危险有害因素
B.确定可能发生的事故类型和后果
C.评估事故的风险等级
D.制定应急处置措施
122、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急资源调查的内容不包括以下哪项？（D）
A.本单位的应急队伍
B.本单位的应急物资装备
C.医疗、交通等应急资源
D.单位的财务状况
123、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，综合应急预案的内容不包括以下哪项？（D）
A.应急组织机构及职责
B.应急保障
C.应急响应
D.具体的设备操作规程
124、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，专项应急预案的内容不包括以下哪项？（D）
A.适用范围
B.应急组织机构及职责
C.处置措施
D.单位的基本概况
125、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，现场处置方案的内容不包括以下哪项？（D）
A.事故风险描述
B.应急工作职责
C.应急处置
D.单位的基本概况
126、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，评审会议表决时，方案通过的条件为不少于出席会议专家人数的多少比例同意？（B）
A.二分之一
B.三分之二
C.四分之三
D.全部
127、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急预案评审的内容不包括以下哪项？（D）
A.风险评估和应急资源调查的全面性
B.应急组织体系的合理性
C.应急响应程序和措施的科学性
D.应急预案的美观性
128、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，评审通过后的应急预案，应由谁签发后方可实施？（B）
A.现场施工负责人
B.生产经营单位主要负责人
C.安全管理人员
D.技术负责人
129、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急预案演练的目的不包括以下哪项？（D）
A.检验应急预案
B.完善应急准备
C.锻炼应急队伍
D.应付上级检查
130、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，普通生产经营单位应当至少多长时间组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练？（B）
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
131、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，生产经营单位应当至少多长时间组织一次现场处置方案演练？（A）
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
132、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急演练结束后，应进行什么工作？（D）
A.演练评估
B.演练总结
C.应急预案修订
D.以上都是
133、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，事故发生后，现场负责人应立即向谁报告？（A）
A.本单位负责人
B.安全生产监督管理部门
C.公安部门
D.消防部门
134、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，单位负责人接到报告后，应于多长时间内向相关部门报告？（A）
A.1小时
B.2小时
C.4小时
D.8小时
135、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急响应包括哪些内容？（D）
A.信息报告
B.响应启动
C.应急处置
D.以上都是
136、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，综合应急预案中后期处置包括哪些内容？（D）
A.污染物处理
B.事故后果消除
C.生产秩序恢复
D.以上都是
137、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急保障包括哪些内容？（D）
A.人力资源保障
B.财力保障
C.物资装备保障
D.以上都是
138、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急预案的附件不包括以下哪项？（D）
A.应急组织机构及职责
B.应急物资装备名录
C.应急联系电话
D.单位的财务报表
139、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，生产经营单位的应急预案体系应由什么构成？（D）
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.以上都是
140、《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的实施日期是（A）。
A.2023年5月23日
B.2023年12月1日
C.2024年1月1日
D.2023年10月1日
141、《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）替代了哪个版本？（A）
A.GB/T 28055-2011
B.GB/T 28055-2014
C.GB/T 28055-2018
D.GB/T 28055-2020
142、《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）中适用于什么管道的带压封堵作业？（A）
A.钢质油气输送管道
B.塑料管道
C.复合管道
D.铸铁管道
143、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，2023版新增了哪种封堵作业？（D）
A.液压主动封堵
B.双级密封封堵
C.智能封堵
D.以上都是
144、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，开孔部位应选择什么管段？（A）
A.直管段
B.弯管段
C.焊缝处
D.三通处
145、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，开孔直径大于管道半径，等面积补强受限，或设计压力大于多少时，宜采用整体式补强？（B）
A.1.0MPa
B.1.6MPa
C.2.5MPa
D.4.0MPa
146、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，中压封堵是指压力在什么范围？（A）
A.压力>0.5MPa且≤2.5MPa
B.压力>1.0MPa且≤2.5MPa
C.压力>0.5MPa且≤4.0MPa
D.压力>1.0MPa且≤4.0MPa
147、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，开孔封堵部位管道圆度误差不超过管外径的多少？（B）
A.0.005
B.0.01
C.0.015
D.0.02
148、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，封堵管件焊接时，管道内液体流速不大于多少？（B）
A.3m/s
B.5m/s
C.8m/s
D.10m/s
149、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，封堵管件焊接时，管道内气体流速不大于多少？（C）
A.5m/s
B.8m/s
C.10m/s
D.15m/s
150、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，法兰带有塞堵、卡环机构，下护板设有突出密封腔体，专供管道筒式封堵作业使用的全包围专用管件是（B）。
A.普通对开三通
B.特制四通
C.标准法兰弯头
D.普通开孔短节
151、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，大管径和较高压力管道开孔应进行补强，可采用什么方法？（A）
A.等面积补强法
B.极限分析补强法
C.压力面积补强法
D.以上都是
152、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，带压封堵作业人员应具备什么条件？（D）
A.经过专业培训
B.取得相应资格证书
C.熟悉操作规程和应急预案
D.以上都是
153、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，常压下用来隔离油气、保障施工作业安全的设施是（B）。
A.封堵筒刀
B.皮囊（墙）
C.旁通管道
D.开孔机
154、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，带压封堵作业遇到什么情况应停止作业？（D）
A.异常情况
B.恶劣天气
C.设备故障
D.以上都是
155、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，带压开孔作业前，应进行什么检查？（D）
A.设备检查
B.管道检查
C.安全检查
D.以上都是
156、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，带压封堵作业前，应编制什么文件？（D）
A.施工方案
B.应急预案
C.安全技术交底
D.以上都是
157、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，带压管道焊接不可采用以下哪种工艺？（D）
A.手工焊接
B.半自动焊接
C.全自动焊接
D.明火浇铸焊接
158、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，对于允许停输的管道 , 若能够在规定停输时间内完成维修改造工作，宜采用停输封堵工艺，否则应采用什么工艺？（A）
A.不停输封堵工艺
B.分段隔离封堵工艺
C.全线放空封堵工艺
D.临时隔断封堵工艺
159、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，按照封堵头可承受压力划分，封堵类型不包含以下哪类？（C）
A.低压封堵
B.中压封堵
C.常压封堵
D.超高压封堵
160、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，依据封堵压力分级标准，高压封堵对应的管道压力区间为（A）。
A.大于 2.5MPa 且≤5.0MPa
B.大于 1.6MPa 且≤2.5MPa
C.大于 5.0MPa 且≤10MPa
D.不大于 1.6MPa
161、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，对于哪些特殊地域不宜采用智能封堵？（D）
A.河流
B.沼泽
C.海洋
D.城市复杂支线
162、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，地上管道施工中，对开三通、对开四通法兰端面距地面达到多少米时需搭设作业平台？（B）
A.1.0m
B.1.3m
C.1.5m
D.1.8m
163、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，开孔封堵部位管道圆度误差不得超过管道外径的（B）。
A.0.005
B.0.01
C.0.015
D.0.02
164、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，封堵管件焊接作业时，管道内气体流速限值为（B）。
A.5m/s
B.10m/s
C.15m/s
D.20m/s
165、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，埋地管道施工中，对开三通、对开四通法兰端面距地面达到多少米时需搭设作业平台？（B）
A.1.0m
B.1.3m
C.1.5m
D.1.8m
166、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，带压封堵作业前，应对作业人员进行什么交底？（C）
A.技术交底
B.安全交底
C.技术交底和安全交底
D.不需要交底
167、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，开孔切下的鞍形板清边后，外径宜比开孔孔径小多少？（B）
A.5mm～10mm
B.15mm～30mm
C.35mm～50mm
D.50mm～60mm
168、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，开孔切削至预定尺寸停机后，需手动操作筒刀前进多少，确认开孔完全通透再提升筒刀？（B）
A.2mm～5mm
B.5mm～10mm
C.10mm～15mm
D.15mm～20mm
169、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，液体管道带压封堵作业介质流速限值、气体管道带压封堵作业介质流速限值分别为（A）。
A.2.5m/s、5m/s
B.5m/s、2.5m/s
C.2.5m/s、10m/s
D.5m/s、10m/s
170、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，管道断管作业过程中，宜持续注入哪种气体实施防护？（B）
A.氧气
B.氮气或惰性气体
C.空气
D.可燃工艺介质
171、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，双级密封封堵的特点是什么？（D）
A.密封可靠性高
B.适用于重要管道
C.有两级密封
D.以上都是
172、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，智能封堵的特点是什么？（D）
A.可远程控制
B.可实时监测
C.自动化程度高
D.以上都是
173、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，旁通管道焊接后压力试验，试验压力不应低于封堵施工期间管道最高运行压力的多少倍，稳压时长为多久？（B）
A.1.1 倍，稳压 0.5h
B.1.25 倍，稳压 1h
C.1.5 倍，稳压 1h
D.1.25 倍，稳压 2h
174、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，旁通管道投用前置换空气，检测氧气含量合格标准为（B）。
A.小于 5%
B.小于 2%
C.小于 1%
D.小于 0.5%
175、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，带压封堵作业现场应设置什么标志？（D）
A.安全警示标志
B.禁止标志
C.警告标志
D.以上都是
176、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，管道开孔封堵作业前，应开展哪项工作并配套管控方案与应急处置方案？（B）
A.设备外观简单擦拭
B.风险识别、评价，制定风险削减措施和应急预案
C.直接开展施工作业
D.仅整理施工人员台账
177、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，带压封堵作业的质量验收应包括什么内容？（D）
A.外观检查
B.密封性检查
C.压力试验
D.以上都是
178、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，关于液压主动封堵头安装要求，下列说法正确的是（C）。
A.密封胶筒破损轻微可重复使用
B.无需检查姿态油缸灵活性
C.密封胶筒完好，不得重复使用
D.转动臂卡顿可直接投入作业
179、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）的规定，带压封堵作业应急预案应包括什么内容？（D）
A.应急组织机构
B.应急响应程序
C.应急处置措施
D.以上都是
180、《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的实施日期是（B）。
A.43360
B.43525
C.43435
D.43466
181、《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）中适用于什么钢级的埋地钢质管道？（A）
A.L485/X70及以下
B.L360/X52及以下
C.L290/X42及以下
D.L555/X80及以下
182、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，套筒末端角焊缝和管道原有环焊缝的距离不小于管道外径，且不小于？（B）
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.300mm
183、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，套筒末端距离缺陷外侧边界不小于多少？（B）
A.30mm
B.50mm
C.80mm
D.100mm
184、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，B型套筒末端角焊缝和管道原有环焊缝距离不小于多少？（A）
A.管道外径，且不小于150mm
B.管道内径，且不小于150mm
C.100mm
D.200mm
185、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，管道缺陷修复使用材料，说法正确的是（B）。
A.无需提供产品质量证明文件
B.有许可要求的材料，需由具备对应许可的厂家生产
C.无合格证材料可直接投入使用
D.随便选用无资质厂家生产的材料
186、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，临时修复后应如何处理？（A）
A.及时采用永久修复方法替换
B.不需要处理
C.定期检查即可
D.继续使用
187、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，关于堆焊修复适用范围，下列说法正确的是（B）。
A.可修复管道内部缺陷、凹陷缺陷
B.适用于管道外表面金属损失，弯头、三通腐蚀缺陷修复
C.主要用于各类焊接缺陷修复
D.管道内外所有类型缺陷均可使用堆焊修复
188、《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）中以下哪种处理方法不适用于本规范？（A）
A.管道泄漏导致的环境污染治理
B.管道管体缺陷修复
C.埋地钢质管道修复
D.长输管道修复
189、《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）对于L360/X52及以上钢级管材，缺陷修复不宜采用哪种方式？（B）
A.堆焊修复
B.补板修复
C.复合材料修复
D.套筒修复
190、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，管体缺陷修复方法按修复性质可分为哪两类？（A）
A.永久修复和临时修复
B.焊接修复和机械修复
C.内修复和外修复
D.在线修复和停输修复
191、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，缺陷长度小于L时，修复套筒厚度最低要求为待修复管道公称壁厚的（B）。
A.三分之一
B.三分之二
C.二分之一
D.同等厚度
192、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，钢质环氧套筒不适用于以下哪种管道缺陷修复？（C）
A.管道腐蚀缺陷
B.管道沟槽缺陷
C.管道环焊缝缺陷
D.管道裂纹缺陷
193、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，修复方案应包括什么内容？（D）
A.修复方法选择
B.施工工艺
C.质量验收标准
D.以上都是
194、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，修复施工前应进行什么交底？（C）
A.技术交底
B.安全交底
C.技术交底和安全交底
D.不需要交底
195、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，修复质量验收应包括什么内容？（D）
A.外观检查
B.无损检测
C.压力试验
D.以上都是
196、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，环氧填料固化完成后，使用肖氏硬度计检测，固化硬度最低标准为不小于（C）。
A.70 HS
B.80 HS
C.90 HS
D.100 HS
197、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，下列关于机械夹具分类说法正确的是（B）。
A.机械夹具只分为螺栓紧固夹具和堵漏夹具两类
B.堵漏夹具属于机械夹具的其中一类
C.所有夹具均依靠螺栓实现固定
D.卡箍夹具不属于机械夹具
198、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，修复后的管道防腐层性能应如何？（A）
A.不低于原防腐层
B.不高于原防腐层
C.与原防腐层相同
D.没有要求
199、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，关于带压开孔用途描述正确的是（B）。
A.修复管道裂纹、外腐蚀泄漏缺陷
B.不停输状态下给管线增设分支接口
C.处理管道电弧烧伤、沟槽损伤
D.封堵管道各类介质泄漏
200、《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的发布单位是（A）。
A.国家能源局
B.国家市场监督管理总局
C.住房和城乡建设部
D.应急管理部
201、《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）中替代了哪个版本？（A）
A.SY/T 7033-2016
B.SY/T 7033-2018
C.SY/T 7033-2020
D.SY/T 7033-2022
202、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修方法从5类增加到几类？（C）
A.6类
B.7类
C.8类
D.9类
203、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，失效类型分为几大类？（B）
A.5大类
B.6大类
C.7大类
D.8大类
204、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，2024版新增了什么失效类型界定？（C）
A.应力腐蚀开裂
B.第三方破坏
C.以上都是
D.以上都不是
205、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，补板修复不宜用于设计压力大于多少的管道？（B）
A.4.0MPa
B.6.4MPa
C.10MPa
D.16MPa
206、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，补板修复不宜用于钢级大于多少的管道？（B）
A.X52
B.X60
C.X65
D.X70
207、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，补板弧板尺寸应覆盖金属损失区域外多少？（B）
A.30mm
B.50mm
C.80mm
D.100mm
208、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，弧板内弧长度与轴线长度不应超过管道外径的多少？（B）
A.三分之一
B.一半
C.三分之二
D.四分之三
209、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，弧板设计强度应如何？（A）
A.大于或等于钢管强度
B.小于钢管强度
C.等于钢管强度
D.没有要求
210、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，封头式卡具修复适用于什么情况？（A）
A.管道上带有突出物的抢修
B.管道腐蚀穿孔的抢修
C.管道裂纹的抢修
D.管道变形的抢修
211、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，封头式卡具不宜作为什么管线的永久性修复？（A）
A.输气管线
B.输油管线
C.输水管道
D.燃气管道
212、《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）中适用于什么管道的失效抢修作业？（A）
A.陆上钢质长输油气管道
B.海洋管道
C.城市燃气管道
D.工业管道
213、《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）中内容不包括以下哪项？（D）
A.抢修准备
B.抢修作业
C.焊接及焊缝检测
D.管道设计
214、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，管道失效抢修应遵循什么原则？（D）
A.安全第一
B.快速响应
C.质量第一
D.以上都是
215、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修准备工作不包括以下哪项？（D）
A.事故调查
B.方案制定
C.物资准备
D.管道设计
216、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修方案应包括什么内容？（D）
A.抢修方法
B.施工工艺
C.安全措施
D.以上都是
217、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修作业前应进行什么交底？（C）
A.技术交底
B.安全交底
C.技术交底和安全交底
D.不需要交底
218、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修作业时应设专人进行什么？（A）
A.现场监护
B.质量检查
C.安全检查
D.进度控制
219、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修焊接作业应符合什么标准的规定？（A）
A.GB/T 31032《钢质管道焊接及验收》
B.GB 50369《油气长输管道工程施工及验收规范》
C.GB 32167《油气输送管道完整性管理规范》
D.GB 30871《危险化学品企业特殊作业安全规范》
220、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修焊缝检测可采用什么方法？（D）
A.射线检测
B.超声检测
C.磁粉检测
D.以上都是
221、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修完成后应进行什么工作？（D）
A.防腐层修复
B.阴极保护恢复
C.设置警示标志
D.以上都是
222、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修完成后应设置警示标志，标明什么信息？（C）
A.抢修位置
B.相关信息
C.以上都是
D.以上都不是
223、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，抢修资料应保存多长时间？（A）
A.管道服役期内妥善保存
B.10年
C.20年
D.30年
224、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，引流式补强套筒具有什么特点？（D）
A.可带压作业
B.修复强度高
C.适用于大口径管道
D.以上都是
225、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，管道失效抢修的"先控制后处置"原则是指什么？（A）
A.先控制事故扩大，再进行抢修
B.先抢修，再控制
C.先报告，再抢修
D.先抢修，再报告
226、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，管道失效抢修现场应设置什么区域？（D）
A.警戒区
B.作业区
C.安全区
D.以上都是
227、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，管道失效抢修时，应采取什么防护措施？（D）
A.防火防爆
B.防中毒
C.防触电
D.以上都是
228、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，管道失效抢修完成后，应进行什么验收？（D）
A.质量验收
B.安全验收
C.环保验收
D.以上都是
229、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，管道失效抢修应急预案应包括什么内容？（D）
A.应急组织机构
B.应急响应程序
C.应急处置措施
D.以上都是
230、《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的实施日期是（C）。
A.2025年12月1日
B.2026年6月1日
C.2026年6月18日
D.2026年7月1日
231、《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）中适用于什么管道的非泄漏类缺陷修复？（A）
A.陆上油气长输管道
B.海洋管道
C.城市燃气管道
D.工业管道
232、《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）中不适用于什么作业？（A）
A.管道抢修作业
B.管道缺陷修复
C.管道维护
D.管道检测
233、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，B型套筒长度不低于多少？（B）
A.50mm
B.100mm
C.150mm
D.200mm
234、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，B型套筒至少从缺陷两边各自延伸出去多少？（B）
A.30mm
B.50mm
C.80mm
D.100mm
235、《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）中内容包括什么？（D）
A.修复技术选择
B.修复要点
C.施工流程
D.以上都是
236、《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）中规定的修复技术不包括以下哪项？（D）
A.套筒修复
B.复合材料修复
C.堆焊修复
D.更换管道
237、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复技术选择应考虑什么因素？（D）
A.缺陷类型
B.严重程度
C.管道运行条件
D.以上都是
238、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复施工前应进行什么工作？（D）
A.缺陷检测
B.缺陷评价
C.方案制定
D.以上都是
239、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复施工应按照什么要求进行？（C）
A.施工方案
B.操作规程
C.施工方案和操作规程
D.随意施工
240、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复质量验收应包括什么内容？（D）
A.外观检查
B.无损检测
C.压力试验
D.以上都是
241、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复完成后应进行什么工作？（D）
A.防腐层修复
B.阴极保护恢复
C.资料归档
D.以上都是
242、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复后的管道应进行什么工作？（D）
A.定期检测
B.完整性评价
C.运行参数监测
D.以上都是
243、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复资料应保存多长时间？（A）
A.管道服役期内妥善保存
B.10年
C.20年
D.30年
244、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，补板修复适用于什么缺陷的修复？（A）
A.局部金属损失缺陷
B.裂纹缺陷
C.变形缺陷
D.焊缝缺陷
245、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，堆焊修复适用于什么缺陷的修复？（A）
A.浅表面腐蚀、轻微表面缺陷
B.深腐蚀缺陷
C.裂纹缺陷
D.变形缺陷
246、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，打磨修复适用于什么缺陷的修复？（A）
A.轻微表面缺陷、表面不平整
B.深腐蚀缺陷
C.裂纹缺陷
D.变形缺陷
247、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复施工安全要求包括什么？（D）
A.防火防爆
B.防中毒
C.防触电
D.以上都是
248、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复施工条件应根据什么确定？（A）
A.修复方法
B.管道材质
C.管道压力
D.以上都是
249、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，B型套筒安装后环向角焊缝和原有环焊缝间隔宜不小于多少？（A）
A.1/2D
B.1/3D
C.1/4D
D.1D
250、《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的实施日期是？（B）
A.2023年12月28日
B.2024年4月1日
C.2024年6月1日
D.2024年7月1日
251、《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）中替代了哪个版本？（A）
A.GB/T 31032-2014
B.GB/T 31032-2018
C.GB/T 31032-2020
D.GB/T 31032-2022
252、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接过程中气瓶剩余压力及使用要求说法正确的是（C）。
A.氩气剩余压力不应低于 0.98MPa
B.二氧化碳剩余压力不应低于 0.5MPa
C.二氧化碳气体使用前应进行预热
D.氩气使用前需要预热
253、《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）中适用于什么管道的焊接？（C）
A.新建、改扩建管道
B.在役管道
C.新建、改扩建和在役管道
D.工业管道
254、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，DN≥100mm且壁厚≥多少的管道需单独进行焊接工艺评定？（B）
A.6mm
B.8mm
C.10mm
D.12mm
255、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接工艺评定应由谁进行？（A）
A.施工单位
B.监理单位
C.第三方检测机构
D.设计单位
256、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊工应取得什么证书方可上岗？（B）
A.培训证书
B.资格证书
C.学历证书
D.技能证书
257、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接材料应符合什么要求？（C）
A.设计要求
B.相关国家标准的规定
C.设计要求和相关国家标准的规定
D.没有要求
258、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接环境出现什么情况时应采取防护措施？（D）
A.风速过大
B.温度过低
C.湿度过高
D.以上都是
259、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊前预热的目的是什么？（D）
A.防止冷裂纹
B.降低焊接接头的温差
C.提升焊缝成形质量
D.以上都是
260、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，管口错边量宜小于或等于多少？（A）
A.1/8壁厚和3mm之间的较小值
B.1/4壁厚和5mm之间的较小值
C.1/2壁厚和8mm之间的较小值
D.1/3壁厚和6mm之间的较小值
261、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，连续50mm焊缝长度范围内局部错边量不应大于多少？（B）
A.2mm
B.3mm
C.4mm
D.5mm
262、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，高压工况（压力≥10MPa）要求接头无损检测比例为多少？（D）
A.0.5
B.0.75
C.0.9
D.1
263、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，高压工况（压力≥10MPa）水压试验压力为设计压力的多少倍？（B）
A.1.2倍
B.1.5倍
C.2.0倍
D.2.5倍
264、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，常压工况（压力<1MPa）无损检测比例不低于多少？（B）
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5
265、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，常压工况（压力<1MPa）水压试验压力为设计压力的多少倍？（A）
A.1.2倍
B.1.5倍
C.2.0倍
D.2.5倍
266、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接方式不包括以下哪种？（D）
A.手工焊
B.半自动焊
C.机动焊
D.气焊
267、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接位置包括哪些？（D）
A.固定焊
B.旋转焊
C.固定焊或旋转焊或其组合
D.以上都是
268、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，无损检测方法不包括以下哪种？（D）
A.射线检测
B.超声检测
C.磁粉检测
D.水压试验
269、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊缝同一部位的返修次数不宜超过几次？（B）
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
270、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，外径小于 60.3mm 的管材，制取焊接试件需焊接几道试验焊口？（B）
A.1 道
B.2 道
C.3 道
D.4 道
271、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，关于焊缝断裂面气孔合格标准，说法正确的是（B）。
A.单气孔最大尺寸≤2.0mm，气孔总面积≤断裂面3%
B.单气孔最大尺寸≤1.6mm，气孔总面积≤断裂面2%
C.单气孔最大尺寸≤1.6mm，气孔总面积≤断裂面5%
D.单气孔最大尺寸≤1.0mm，气孔总面积≤断裂面2%
272、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，根部内返修是指什么？（C）
A.贯穿整个壁厚的返修，需要从焊缝两侧进行
B.未贯穿整个壁厚的返修，只需从焊缝一侧进行
C.从钢管内部或接头背面对根焊缝实施的返修焊接
D.对返修部位再次进行的返修
273、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，二次返修是指什么？（D）
A.贯穿整个壁厚的返修，需要从焊缝两侧进行
B.未贯穿整个壁厚的返修，只需从焊缝一侧进行
C.从管道内部进行的根部缺陷返修
D.在已完成的焊缝返修区域进行的再次返修焊接
274、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，修补是指什么？（A）
A.焊接过程中或焊接完成后,在外观检查或无损检测前,通过打磨或焊接去除焊缝缺欠的操作
B.对大面积缺陷进行的修复
C.对裂纹缺陷进行的修复
D.对变形缺陷进行的修复
275、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，贯穿缺陷是指什么？（A）
A.贯穿整个壁厚的缺陷，即从内壁到外壁的缺陷
B.表面缺陷
C.内部缺陷
D.皮下缺陷
276、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，空心焊道是指什么？（A）
A.根部焊道中出现的细长线性气孔
B.中空的焊道
C.空心的焊缝
D.多孔的焊道
277、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，每名焊工返修作业说法正确的是（B）。
A.可由他人代为打磨返修坡口，返修焊长度不小于 100mm
B.独自完成返修坡口打磨，返修焊长度不应少于 200mm
C.无需严格按照焊接工艺规程施焊，返修长度无硬性要求
D.多人配合打磨坡口，返修焊长度最低 150mm
278、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，机动焊不可采用以下哪种单一焊接方法？（B）
A.埋弧焊
B.手工电弧焊
C.等离子弧焊
D.熔化极气体保护焊
279、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，考取机动焊对接管资格，持有水平固定位置资格的机动焊操作工上岗考试，焊接位置角度要求为（B）。
A.任意角度
B.焊接工艺规程规定的最大角度
C.焊接工艺规程规定的最小角度
D.45° 固定位置角度
280、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接接头的破坏性试验不包括以下哪项？（D）
A.拉伸试验
B.弯曲试验
C.冲击试验
D.水压试验
281、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接质量验收应依据什么进行？（C）
A.设计文件
B.评定合格的焊接工艺规程
C.设计文件和评定合格的焊接工艺规程
D.经验
282、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接记录应包括什么内容？（D）
A.焊工信息
B.焊接参数
C.检测结果
D.以上都是
283、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，全位置焊接中，焊工为防止起弧、收弧位置焊道增厚，跨越 12 点或 6 点实施的水平焊接称为（B）。
A.打底焊
B.过桥焊
C.盖面焊
D.填充焊
284、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，道间温度是指什么？（A）
A.多层多道焊时，后续焊道开始焊接前的起弧点附近的温度
B.焊道之间的温差
C.焊道的平均温度
D.焊道的最高温度
285、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊缝外观检查应包括什么内容？（D）
A.焊缝尺寸
B.表面缺陷
C.焊缝成形
D.以上都是
286、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，自动焊是指什么？（A）
A.自动化程度较高的焊接方法
B.自动进行的焊接
C.不需要人工的焊接
D.全自动焊接
287、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，采用机动焊开展根焊作业，穿丝数量要求为（A）。
A.不得超过 2 处，且穿丝长度尽量短
B.不得超过 3 处，且穿丝长度尽量长
C.无数量限制，穿丝长度无要求
D.只能 1 处穿丝，长度不限
288、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，2023版增加了什么试验的试验方法及验收要求？（D）
A.夏比冲击韧性试验
B.宏观金相试验
C.硬度试验
D.以上都是
289、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，相控阵超声检测属于什么检测方法？（A）
A.无损检测
B.破坏性检测
C.表面检测
D.体积检测
290、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，依据合格焊接工艺评定报告编制，用来指导焊工现场施焊的工艺文件是（B）。
A.焊接工艺评定报告
B.焊接工艺规程（WPS）
C.焊接作业指导书
D.焊工资格证
291、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，渗透检测主要用于检测什么缺陷？（A）
A.表面开口缺陷
B.内部缺陷
C.体积缺陷
D.层状缺陷
292、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，磁粉检测主要用于检测什么缺陷？（A）
A.铁磁性钢制管道的焊缝表面和近表面缺陷
B.内部缺陷
C.体积缺陷
D.层状缺陷
293、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊接热源固定在焊件顶部中心附近，焊件自身旋转的焊接方式称为（B）。
A.全位置焊
B.旋转焊（roll welding）
C.水平固定焊
D.爬坡焊
294、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，管道多层焊接时，坡口内施焊的第一层焊道称作（B）。
A.填充焊道
B.根焊道
C.盖面焊道
D.过渡焊道
295、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，机动焊是指什么？（A）
A.焊炬、焊枪或焊钳由机械装备夹持并要求随着观察焊接过程而调整设备控制部门的焊接方式
B.机动的焊接
C.机器焊接
D.半自动焊接
296、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，固定焊是指什么？（A）
A.焊接过程中管或管件固定不动的焊接方式
B.固定位置的焊接
C.固定的焊接
D.定位焊
297、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，旋转焊是指什么？（A）
A.焊接时焊接热源位置固定，并位于或接近被焊焊件的顶部中心，被焊焊件旋转的焊接方式
B.旋转的焊接
C.转动焊接
D.全位置焊接
298、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，多层多道焊中，能够对前一层焊缝金属起到再次加热、提供热循环作用的焊道是（B）。
A.根焊道
B.回火焊道
C.填充焊道
D.盖面焊道
299、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的实施日期是（B）。
A.2022年3月15日
B.2022年10月1日
C.2022年11月1日
D.2022年12月1日
300、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）替代了哪个版本？（A）
A.GB 30871-2014
B.GB 30871-2018
C.GB 30871-2020
D.GB 30871-2021
301、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）中规定了几类高风险作业？（B）
A.6类
B.8类
C.10类
D.12类
302、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）中的性质是什么？（A）
A.全文强制实施
B.部分强制实施
C.推荐性标准
D.行业标准
303、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，特级动火需采集什么？（A）
A.视频图像
B.音频记录
C.文字记录
D.照片记录
304、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，进入受限空间作业需连续检测什么？（A）
A.气体浓度
B.温度
C.湿度
D.压力
305、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，监护人员需具备什么条件？（A）
A.经培训取证
B.有工作经验
C.有学历
D.有职称
306、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，作业票管理有什么变化？（A）
A.原附录推荐性改为强制性要求
B.原附录强制性改为推荐性要求
C.没有变化
D.取消作业票
307、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）中适用范围调整为什么？（A）
A.生产、经营（带储存）企业
B.生产企业
C.经营企业
D.储存企业
308、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，动火作业分为几级？（B）
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
309、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，特级动火作业是指什么？（A）
A.在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业（包括带压不置换动火作业）；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业
B.在易燃易爆场所进行的除特级动火以外的动火作业
C.除特级、一级动火以外的动火作业
D.在固定动火区进行的动火作业
310、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，一级动火作业是指什么？（B）
A.在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业（包括带压不置换动火作业）；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业
B.在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火以外的动火作业，管廊上的动火作业按一级动火作业管理
C.除特级、一级动火以外的动火作业
D.在固定动火区进行的动火作业
311、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，二级动火作业是指什么？（C）
A.在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业（包括带压不置换动火作业）；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业
B.在易燃易爆场所进行的除特级动火以外的动火作业
C.除特级、一级动火以外的动火作业
D.在固定动火区进行的动火作业
312、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，动火作业前应进行什么检测？（A）
A.气体分析，检测可燃气体浓度
B.温度检测
C.湿度检测
D.压力检测
313、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过多长时间？（B）
A.15分钟
B.30分钟
C.60分钟
D.2小时
314、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，特级、一级动火作业的动火证有效期为多长时间？（B）
A.4小时
B.8小时
C.12小时
D.24小时
315、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，二级动火作业的动火证有效期为多长时间？（C）
A.24小时
B.48小时
C.72小时
D.7天
316、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，受限空间是指什么？（A）
A.进出受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或者缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所
B.封闭的空间
C.地下空间
D.密闭容器
317、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，受限空间作业前应检测什么？（D）
A.氧气浓度
B.可燃气体浓度
C.有毒气体浓度
D.以上都是
318、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，受限空间作业时氧气浓度应在什么范围内？（B）
A.18%-22%
B.19.5%-21%
C.20%-25%
D.21%-26%
319、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，高处作业是指什么？（A）
A.在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业
B.在3米及以上高处进行的作业
C.在5米及以上高处进行的作业
D.在10米及以上高处进行的作业
320、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，高处作业分为几级？（C）
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
321、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，一级高处作业是指什么？（A）
A.2m≤h≤5m
B.5m＜h≤15m
C.15m＜h≤30m
D.h＞30m
322、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，二级高处作业是指什么？（B）
A.2m≤h≤5m
B.5m＜h≤15m
C.15m＜h≤30m
D.h＞30m
323、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，三级高处作业是指什么？（C）
A.2m≤h≤5m
B.5m＜h≤15m
C.15m＜h≤30m
D.h＞30m
324、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，特级高处作业是指什么？（D）
A.2m≤h≤5m
B.5m＜h≤15m
C.15m＜h≤30m
D.h＞30m
325、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，吊装作业按吊装重物的质量分为几级？（B）
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
326、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，一级吊装作业是指什么？（A）
A.m＞100t
B.40t≤m≤100t
C.m＜40t
D.m＞50t
327、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，二级吊装作业是指什么？（B）
A.m＞100t
B.40t≤m≤100t
C.m＜40t
D.m＞50t
328、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，三级吊装作业是指什么？（C）
A.m＞100t
B.40t≤m≤100t
C.m＜40t
D.m＞50t
329、根据管道维修相关标准的规定，临时用电是指什么？（A）
A.正式运行的电源上所接的非永久性用电
B.临时架设的电线
C.临时使用的电器
D.临时的电源
330、根据管道维修相关标准的规定，动土作业是指什么？（A）
A.挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上，以及使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业
B.挖土作业
C.打桩作业
D.钻探作业
331、根据管道维修相关标准的规定，断路作业是指什么？（A）
A.在生产区域内，交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业
B.断开道路
C.封闭道路
D.道路施工
332、根据管道维修相关标准的规定，特殊作业的"三违"是指什么？（A）
A.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
B.违章指挥、违章操作、违反劳动纪律
C.违章指挥、违章作业、违反操作规程
D.违章指挥、违章操作、违反规章制度
333、根据管道维修相关标准的规定，盲板抽堵作业是指什么？（A）
A.在设备、管道上安装或拆卸盲板的作业
B.抽堵作业
C.盲板作业
D.堵塞作业
334、《油气输送管道穿越工程施工规范》（GB 50424-2015）适用于（A）、成品油、天然气、煤气的油气长输管道。
A.原油
B.水
C.苯
D.二氧化碳
335、根据管道维修相关标准的规定，管道穿越工程不包括以下哪种方式？（D）
A.水平定向钻穿越
B.顶管穿越
C.盾构穿越
D.架空穿越
336、根据管道维修相关标准的规定，水平定向钻穿越适用于什么地层？（A）
A.软土、黏土、砂土等
B.岩石地层
C.卵砾石地层
D.所有地层
337、根据管道维修相关标准的规定，顶管穿越适用于什么地层？（A）
A.软土、黏土、砂土等
B.岩石地层
C.卵砾石地层
D.所有地层
338、根据GB 50369-2014，长输管道坡口加工后，管口边缘不得存在以下哪种缺陷？（B）
A.轻微毛刺
B.裂纹
C.轻微划痕
D.轻度氧化皮
339、《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T 50470-2017）适用于什么管道？（A）
A.陆上新建、扩建、改建钢质油气长输管道线路工程
B.海洋管道
C.城市燃气管道
D.非金属材质油气输送管道
340、GB 50369-2014规定，管道焊接作业时，环境风速超过（B）时，未采取防护措施不得进行露天焊接。
A.2m/s
B.5m/s
C.8m/s
D.10m/s
341、根据管道维修相关标准的规定，《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》（GB/T 19285-2014）规定了什么内容？（A）
A.埋地钢质管道腐蚀防护工程质量、防护效果的全部检验检测内容，配套完整检测、评价判定方法；
B.管道腐蚀防护设计
C.管道腐蚀防护施工
D.管道腐蚀防护管理
342、根据依据《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》（GB/T 19285-2014），管道腐蚀防护工程检验不包括以下哪项？（D）
A.防腐层检验
B.阴极保护检验
C.环境腐蚀性评价
D.管道强度检验
343、根据管道维修相关标准的规定，《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）适用于什么管道？（A）
A.埋地钢质管道
B.海洋管道
C.架空管道
D.塑料管道
344、根据管道维修相关标准的规定，阴极保护的两种方式是什么？（A）
A.牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护
B.阳极保护和阴极保护
C.化学保护和电化学保护
D.涂层保护和阴极保护
345、根据管道维修相关标准的规定，牺牲阳极法的特点是什么？（D）
A.不需要外部电源
B.维护简单
C.适用于小范围保护
D.以上都是
346、根据管道维修相关标准的规定，外加电流阴极保护的特点是什么？（D）
A.需要外部电源
B.保护范围大
C.可调节电流
D.以上都是
347、《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）规定了什么内容？（A）
A.钢质管道外腐蚀控制的要求和方法
B.钢质管道内腐蚀控制
C.钢质管道腐蚀检测
D.钢质管道腐蚀评价
348、GB 50369-2014规定，管道分段水压试验时，稳压时间不应少于（B）。
A.10min
B.30min
C.60min
D.120min
349、《油气管道地质灾害风险识别与评估》（SY/T 6828-2018）适用于什么管道？（A）
A.油气长输管道
B.城市燃气管道
C.工业管道
D.海洋管道
350、根据管道维修相关标准的规定，地质灾害不包括以下哪种？（D）
A.地震
B.滑坡
C.洪水
D.火灾
351、《油气管道风险评价方法》（SY/T 6859-2020）适用于什么管道？（A）
A.油气长输管道
B.城市燃气管道
C.工业管道
D.海洋管道
352、根据管道维修相关标准的规定，管道风险评价的目的是什么？（D）
A.识别管道风险
B.评估风险等级
C.制定风险控制措施
D.以上都是
353、《油气管道内检测规范》（GB/T 27699-2011）适用于什么管道？（A）
A.钢质油气管道
B.塑料管道
C.复合管道
D.PE管道
354、根据管道维修相关标准的规定，管道内检测方法不包括以下哪种？（D）
A.漏磁检测
B.超声波检测
C.涡流检测
D.射线检测
355、根据管道维修相关标准的规定，漏磁检测主要用于检测什么缺陷？（A）
A.腐蚀缺陷
B.裂纹缺陷
C.变形缺陷
D.焊缝缺陷
356、根据管道维修相关标准的规定，超声波检测主要用于检测什么缺陷？（B）
A.腐蚀缺陷
B.裂纹缺陷
C.变形缺陷
D.焊缝缺陷
357、根据管道维修相关标准的规定，涡流检测主要用于检测什么缺陷？（A）
A.表面缺陷
B.内部缺陷
C.体积缺陷
D.层状缺陷
358、根据GB 50369-2014，埋地管道防腐层外观检查，以下哪种情况属于不合格缺陷？（B）
A.轻微色泽不均
B.针孔、破损
C.轻微褶皱
D.轻度划痕
359、根据管道维修相关标准的规定，管道变形的原因不包括以下哪种？（D）
A.第三方破坏
B.地质灾害
C.腐蚀
D.正常老化
360、《油气管道焊接工艺评定规程》（SY/T 0452-2012）适用于什么管道？（A）
A.油气长输管道
B.城市燃气管道
C.工业管道
D.海洋管道
361、根据管道维修相关标准的规定，焊接工艺评定的目的是什么？（A）
A.验证焊接工艺的正确性
B.评定焊工的技能
C.检测焊接质量
D.以上都是
362、《油气管道焊工考试规则》（SY/T 6281-2018）适用于什么管道？（A）
A.油气长输管道
B.城市燃气管道
C.工业管道
D.海洋管道
363、根据管道维修相关标准的规定，焊工考试的目的是什么？（A）
A.评定焊工的技能
B.验证焊接工艺
C.检测焊接质量
D.以上都是
364、《油气管道工程建设监理规范》（SY 4116-2008）适用于什么管道？（A）
A.油气长输管道工程建设
B.城市燃气管道
C.工业管道
D.海洋管道
365、根据管道维修相关标准的规定，工程监理的主要内容不包括以下哪项？（D）
A.质量控制
B.进度控制
C.投资控制
D.人事管理
366、《油气管道工程竣工验收规范》（GB 50819-2013）适用于什么管道？（A）
A.油气长输管道工程
B.城市燃气管道
C.工业管道
D.海洋管道
367、根据管道维修相关标准的规定，工程竣工验收应具备什么条件？（D）
A.完成设计和合同约定的内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
D.以上都是
368、根据GB 50369-2014，管道回填时，管顶上方（B）范围内应采用细土分层回填，严禁石块硬物。
A.300mm
B.500mm
C.800mm
D.1000mm
369、根据管道维修相关标准的规定，施工组织设计的主要内容不包括以下哪项？（D）
A.工程概况
B.施工部署
C.施工进度计划
D.财务预算
370、GB 50369-2014中，管道焊缝无损检测不合格时，应采取的措施是（B）。
A.直接放行
B.返修后复检
C.忽略小缺陷
D.打磨后直接使用
371、根据GB 50369-2014，雨雪天气，无可靠防护措施时，禁止进行（B）作业。
A.管道搬运
B.管道焊接
C.管沟开挖
D.场地清理
372、GB 50369-2014规定，管道清管、测径应在（C）进行。
A.回填完成后
B.水压试验前
C.水压试验合格后、投产前
D.投产后
373、根据GB 50369-2014，管道工程施工质量验收的基本单元不包括（D）。
A.分项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.零星工程
374、GB 50369-2014规定，管道气密性试验的介质宜采用（C）。
A.氧气
B.可燃气体
C.干燥洁净空气或氮气
D.氢气
375、根据管道维修相关标准的规定，应急预案的主要内容不包括以下哪项？（D）
A.应急组织机构
B.应急响应程序
C.应急处置措施
D.财务预算
376、根据GB 50369-2014，管道弯头、弯管组对时，严禁出现（B）安装。
A.对口平齐
B.强力对口
C.自然对口
D.微调对口
377、根据管道维修相关标准的规定，管道安全运行管理的主要内容不包括以下哪项？（D）
A.管道巡护
B.管道检测
C.管道维修
D.管道设计
378、《油气管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）属于什么标准？（A）
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
379、《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）属于什么标准？（A）
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
380、《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）属于什么标准？（B）
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
381、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）属于什么标准？（A）
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.行业标准
D.企业标准
382、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020））属于什么标准？（B）
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.行业标准
D.企业标准
383、根据管道维修相关标准的规定，国家标准的代号是什么？（A）
A.GB
B.SY
C.HG
D.JB
384、根据管道维修相关标准的规定，石油天然气行业标准的代号是什么？（B）
A.GB
B.SY
C.HG
D.JB
385、根据管道维修相关标准的规定，化工行业标准的代号是什么？（C）
A.GB
B.SY
C.HG
D.JB
386、根据管道维修相关标准的规定，机械行业标准的代号是什么？（D）
A.GB
B.SY
C.HG
D.JB
387、《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）是什么性质的标准？（A）
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.行业标准
D.企业标准
388、《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）是什么性质的标准？（B）
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.行业标准
D.企业标准
389、《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）是什么性质的标准？（B）
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.行业标准
D.企业标准
390、《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）是什么性质的标准？（C）
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.推荐性行业标准
D.企业标准
391、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）是什么性质的标准？（A）
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.行业标准
D.企业标准
392、根据管道维修相关标准的规定，管道工程施工质量验收的“三检制”是指什么？（A）
A.自检、互检、专检
B.自检、抽检、全检
C.首检、中检、终检
D.自检、互检、交接检
393、根据管道维修相关标准的规定，管道新建、改建、扩建工程配套安全防护设施，必须与管道主体工程做到：（A）。
A.安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
B.同时设计、同时施工、同时验收
C.同时设计、同时施工、同时投产
D.同时设计、同时建设、同时使用
394、根据管道维修相关标准的规定，管道工程建设的“四制”不包括以下哪项？（D）
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.财务预算制
395、根据管道维修相关标准的规定，管道巡护的方式不包括以下哪种？（D）
A.人工巡护
B.视频监控
C.无人机巡护
D.卫星遥感
396、根据管道维修相关标准的规定，管道标志不包括以下哪种？（D）
A.里程桩
B.转角桩
C.测试桩
D.广告牌
397、根据管道维修相关标准的规定，管道保护的“五道防线”不包括以下哪道？（D）
A.预防
B.监测
C.预警
D.维修
398、根据管道维修相关标准的规定，管道腐蚀的主要类型不包括以下哪种？（C）
A.化学腐蚀
B.电化学腐蚀
C.物理腐蚀
D.生物腐蚀
399、根据管道维修相关标准的规定，管道应力腐蚀开裂的三要素是什么？（A）
A.敏感材料、腐蚀环境、拉应力
B.敏感材料、腐蚀环境、压应力
C.普通材料、腐蚀环境、拉应力
D.敏感材料、干燥环境、拉应力
400、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）的规定，在道路上进行定点作业，白天不超过（B）h。
A.1
B.2
C.3
D.4
2.多选题（共100题）

1、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道焊口当日焊接施工要求说法正确的有（ABC）
A.管道焊口宜当日焊接完成
B.当日无法完成焊接时，已焊接厚度至少达到管壁厚度的50%
C.当日无法完成焊接时，已施焊焊道不应少于3层
D.当日未焊完焊口，次日可直接继续施焊，无需采取防护措施
2、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道焊缝外观检查要求说法正确的有（ABCD）
A.焊缝外观成型均匀一致，焊缝及热影响区表面严禁存在裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅、弧坑缺陷
B.焊缝表面不得低于母材，焊缝余高控制在0～3mm，与母材平滑过渡
C.焊缝每侧表面宽度宜超出坡口表面1mm～2mm
D.外观检查合格后，方可开展焊缝无损检测
3、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于工程材料、设备质量文件核查说法正确的有（ABCD）
A.应对工程所用材料、设备的出厂合格证进行检查
B.应对工程所用材料、设备的质量证明书进行检查
C.应对工程所用材料、设备的材质证明书进行检查
D.对材料、设备质量存在疑问时，应开展复验
4、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），管道穿越铁路、公路施工应符合的规定有（ABCD）
A.穿越施工应同步执行GB 50424油气管道穿越施工规范
B.穿越段所有环焊缝应100%超声+100%射线无损检测
C.铁路、二级及以上公路穿越管段应单独分段试压
D.套管与输送管绝缘电阻检测值应不小于2MΩ
5、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道焊缝返修规定说法正确的有（ABCD）
A.带裂纹焊缝必须切除，不允许返修
B.非裂纹缺陷可打磨清除后返修
C.同一部位返修总次数不得超过2次
D.焊缝根部缺陷仅允许返修1次
6、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道连头焊缝返修规定说法正确的有（ABD）
A.裂纹缺陷不得返修，必须切除
B.除裂纹外其他缺陷仅允许返修1次
C.返修后无需复检无损检测
D.连头焊全部做100%UT+RT检测
7、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管沟回填细土要求说法正确的有（ABC）
A.石方、戈壁段管道回填，管顶上方先回填300mm细土
B.细土最大粒径≤20mm
C.上层回填土石方粒径≤250mm
D.可直接用原石回填至管顶
8、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于焊接作业环境限制说法正确的有（ABCD）
A.无有效防护时，雨雪天气不得开展焊接作业
B.无有效防护时，空气相对湿度大于90%不得开展焊接作业
C.无有效防护时，低氢焊条焊接风速＞5m/s不得开展焊接作业
D.无有效防护时，气体保护焊风速＞2m/s不得开展焊接作业
9、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于临时标志桩设置要求说法正确的有（ABCD）
A.河流、沟渠穿越两端必须设置临时标志桩
B.公路、铁路穿越两端必须设置临时标志桩
C.地下管线、线缆穿越两端必须设置临时标志桩
D.线路阀室两端必须设置临时标志桩
10、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于套管穿越管道施工要求说法正确的有（ABCD）
A.穿管前彻底清扫套管内部杂物
B.输送管防腐层检漏合格方可穿入套管
C.穿管后用500V兆欧表测绝缘电阻，≥2MΩ
D.套管两端按设计密封封堵
11、依据GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》，动火作业分为哪几个级别（ABC）
A.特级动火
B.一级动火
C.二级动火
D.三级动火
12、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于动火作业票有效期说法正确的有（ABC）
A.特级动火安全作业票有效期不应超过8h
B.一级动火安全作业票有效期不应超过8h
C.二级动火安全作业票有效期不应超过72h
D.二级动火安全作业票有效期不应超过24h
13、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），动火作业前应采取的安全防火措施有（ABC）
A.清除动火现场及周围的易燃物品
B.配备满足作业现场应急需求的消防器材
C.安排专人监护
D.无需对周边可燃物采取隔离措施
14、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于动火作业隔离措施说法正确的有（ABD）
A.盛有易燃易爆介质的设备动火，应与生产系统彻底断开隔离
B.严禁以水封代替盲板作为隔断措施
C.仅关闭阀门即可满足隔离要求，无需加盲板
D.动火点周围15m内有泄漏风险的设备设施应采取隔离措施
15、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），动火期间安全距离要求说法正确的有（ABCD）
A.距动火点30m内不应排放可燃气体
B.距动火点15m内不应排放可燃液体
C.动火点10m范围内不应同时进行可燃溶剂清洗作业
D.动火点10m范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业
16、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于气焊、气割动火作业安全要求说法正确的有（ABCD）
A.乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用
B.氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m
C.氧气瓶、乙炔瓶与动火点间距不应小于10m
D.乙炔瓶应安装防回火装置
17、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），动火分析合格判定指标说法正确的有（AB）
A.被测气体爆炸下限≥4%时，被测浓度≤0.5%（体积分数）
B.被测气体爆炸下限＜4%时，被测浓度≤0.2%（体积分数）
C.被测气体爆炸下限≥4%时，被测浓度≤1%（体积分数）
D.被测气体爆炸下限＜4%时，被测浓度≤0.5%（体积分数）
18、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于动火作业气体分析要求说法正确的有（ABCD）
A.气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min
B.特级、一级动火作业中断超过30min，应重新进行气体分析
C.二级动火作业中断超过60min，应重新进行气体分析
D.每日动火前均应进行气体分析
19、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），特级动火作业应符合的特殊要求有（ABCD）
A.预先制定作业方案，落实安全防火防爆及应急措施
B.设备或管道内应保持微正压
C.存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行特级动火
D.生产装置运行不稳定时，不应进行带压不置换动火作业
20、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），固定动火区的设置应满足的安全条件有（ABCD）
A.不应设置在火灾爆炸危险场所
B.应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向
C.距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区等不应小于30m
D.室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开，门窗外开
21、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），受限空间作业安全要求说法正确的有（ABC）
A.盛装过有毒、可燃物料的受限空间，应加盲板隔离，不得仅关闭阀门代替盲板
B.作业前应对设备进行置换、吹扫或蒸煮
C.应打开通风孔进行自然通风，必要时采用强制通风
D.可直接通入氧气或富氧空气补充氧
22、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），受限空间作业气体分析合格标准有（ABC）
A.氧气含量19.5%~21%（体积分数）
B.可燃气体含量符合动火分析合格标准
C.有毒有害气体含量符合职业接触限值要求
D.氧气含量越高越好，可达到23%以上
23、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于高处作业分级说法正确的有（ABCD）
A.Ⅰ级高处作业：作业高度2m≤h≤5m
B.Ⅱ级高处作业：作业高度5m＜h≤15m
C.Ⅲ级高处作业：作业高度15m＜h≤30m
D.Ⅳ级高处作业：作业高度h＞30m
24、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），高处作业安全要求说法正确的有（ABCD）
A.作业人员应系好安全带，安全带应高挂低用
B.作业下方应设置安全网，采取防止人员坠落的措施
C.遇有6级以上强风、浓雾等恶劣天气，不得进行露天高处作业
D.高处作业上下传递工具、材料应用绳索拴牢，严禁抛掷
25、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于吊装作业安全要求说法正确的有（ABC）
A.吊装作业应设置警戒区域，安排专人监护
B.吊装作业前应对吊具、索具进行检查，确认完好无损
C.吊装物下方严禁站人，作业人员不得在吊物下方通行或停留
D.吊装作业时，可利用管道、管架、电杆等作为吊装锚点
26、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于临时用电作业安全要求说法正确的有（ABCD）
A.临时用电应执行“一机一闸一保护”规定
B.临时用电线路应架空敷设，严禁沿地面明设、随地拖拉
C.临时用电设备应接地或接零保护
D.临时用电作业人员应持证上岗，严禁非电工接线
27、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于盲板抽堵作业安全要求说法正确的有（ABC）
A.盲板抽堵作业应设置警戒区域，安排专人监护
B.作业前应确认管道、设备压力已降至常压
C.作业人员应佩戴合适的劳动防护用品，站在上风向作业
D.同一管道上可同时进行两处及以上盲板抽堵作业
28、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于断路作业安全要求说法正确的有（ABC）
A.断路作业应在路口设置交通警示标志，作业区域设置路栏、警示灯
B.夜间断路作业设置的警示灯应能发出至少150m以外清晰可见的红光
C.作业结束后，应清理现场，撤除警示设施，恢复交通
D.断路作业无需提前通知相关部门，可直接作业
29、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于动土作业安全要求说法正确的有（ABC）
A.动土作业前应确认地下管线、电缆等设施的位置，采取保护措施
B.作业坑两侧应设置安全通道，土质不稳定时应采取防塌方措施
C.作业过程中发现不明管线、文物等，应立即停止作业，妥善处理
D.动土作业可直接使用挖掘机、推土机等大型机械，无需人工探挖
30、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），关于管线打开作业安全要求说法正确的有（ACD）
A.管线打开前应确认管线已泄压、吹扫、置换合格
B.作业人员应站在管线法兰侧面，正对法兰面作业
C.管线打开后，应及时采取封堵措施，防止介质泄漏
D.作业完成后，应确认管线连接正确，密封良好
31、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），生产经营单位应急预案体系包括（ABC）
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.应急演练方案
32、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急预案编制程序包括的步骤有（ABCD）
A.成立应急预案编制工作组
B.资料收集、风险评估、应急资源调查
C.应急预案编制、桌面推演、应急预案评审
D.批准实施
33、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），风险评估报告的内容包括（ABCD）
A.危险有害因素辨识
B.事故风险分析
C.事故风险评价
D.结论建议
34、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急资源调查报告的内容包括（ABCD）
A.单位内部应急资源
B.单位外部应急资源
C.应急资源差距分析
D.应急资源补充建议
35、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），综合应急预案的核心内容包括（ABC）
A.总则、应急组织机构及职责
B.应急响应、后期处置
C.应急保障
D.专项处置措施
36、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急响应环节包括（ABC）
A.信息报告、预警
B.响应启动、应急处置
C.应急支援、响应终止
D.事故调查、责任认定
37、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急保障措施包括（ABCD）
A.通信与信息保障、应急队伍保障
B.物资装备保障
C.能源、经费、交通运输保障
D.治安、技术、医疗保障
38、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），现场处置方案的核心内容包括（ABCD）
A.事故风险描述
B.应急工作职责
C.应急处置措施
D.注意事项
39、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急预案评审的内容包括（ABCD）
A.风险评估和应急资源调查的全面性
B.应急预案体系设计的针对性
C.应急组织体系的合理性、应急响应程序和措施的科学性
D.应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性
40、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），应急预案附件应包括（ABCD）
A.生产经营单位概况、风险评估结果
B.预案体系与衔接、应急物资装备清单
C.应急部门、机构或人员的联系方式
D.关键路线、标识和图纸、相关协议或备忘录
41、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道完整性管理的核心环节包括（ABC）
A.数据采集与整合、高后果区识别
B.风险评价、完整性评价
C.风险消减与维修维护、效能评价
D.管道设计、施工验收
42、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），高后果区识别的要求说法正确的有（ABCD）
A.建设期应开展高后果区识别，优化路由选择
B.运营期高后果区识别时间间隔最长不超过18个月
C.管道及周边环境发生变化时，应及时更新高后果区
D.高后果区识别可采用地理信息系统识别或现场调查
43、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道风险评价的目标包括（ABCD）
A.识别影响管道完整性的危害因素，分析失效可能性及后果
B.对管段进行排序，确定完整性评价和风险消减的优先顺序
C.比较风险消减措施的效果和投入
D.反映措施有效性，确定风险可接受性
44、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道风险评价的流程包括（ABCD）
A.确定评价对象、识别危害因素
B.数据采集与管段划分、失效可能性分析
C.失效后果分析、风险等级判定
D.提出风险消减措施建议
45、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道完整性评价的方法包括（ABC）
A.基于内检测数据的适用性评价
B.压力试验
C.直接评价方法
D.专家经验判断
46、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），新建管道完整性评价的要求说法正确的有（ABCD）
A.新建管道投用后3年内完成完整性评价
B.输油管道高后果区完整性评价最大间隔不超过8年
C.宜优先选择内检测适用性评价方法
D.不具备内检测条件的管道，应改造使其具备内检测条件
47、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），内检测时间间隔的要求说法正确的有（ABC）
A.环向应力＞50%SMYS的管道，内检测间隔不超过10年
B.30%SMYS＜环向应力≤50%SMYS的管道，内检测间隔不超过15年
C.环向应力≤30%SMYS的管道，内检测间隔不超过20年
D.所有管道内检测间隔统一为8年
48、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道内检测管理要求说法正确的有（ABCD）
A.应建立内检测管理程序，优先采用高精度内检测器
B.首次应用的内检测技术应进行检测性能验证
C.管道内检测前应进行清管作业
D.应通过开挖验证判断检测结果是否达到合同约定的精度
49、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），风险消减与维修维护措施包括（ABCD）
A.日常巡护、缺陷修复
B.第三方损坏风险控制、自然与地质灾害风险控制
C.腐蚀风险控制、应急支持
D.降压运行
50、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道完整性管理的效能评价内容包括（ABCD）
A.高后果区识别率
B.风险控制率
C.完整性评价完成率
D.维修维护及时率
51、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道数据采集与整合的要求说法正确的有（ABC）
A.数据采集应从设计期开始，贯穿完整性管理全过程
B.应建立数据更新机制，持续更新管道相关数据
C.数据应按线性参考系统进行位置校准对齐
D.数据仅需采集一次，无需后续更新
52、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道失效后果分析应考虑的因素有（ABCD）
A.输送介质的性质、管道属性
B.地形、周边环境、失效模式
C.泄漏控制措施、介质扩散模式
D.事故场景、周边受影响对象、应急响应
53、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道风险可接受性标准的确定应考虑的因素有（ABC）
A.国家法律法规和标准相关要求
B.管道的重要性、管道状况
C.降低风险的成本
D.企业的经营效益
54、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道风险再评价的要求说法正确的有（ABC）
A.风险评价时间间隔不宜超过3年
B.应每年检查风险评价数据变化情况并及时更新
C.管道属性和周边环境发生较大变化后，应进行风险再评价
D.风险评价完成后，无需再进行再评价
55、依据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015），管道完整性管理的记录与文档管理要求包括（ABC）
A.应建立完整的完整性管理记录和文档
B.文档应包括数据采集、风险评价、完整性评价、维修维护等全流程资料
C.记录应妥善保存，便于追溯和查阅
D.文档可随意丢弃，无需长期保存
56、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），管道缺陷修复的一般规定说法正确的有（ABCD）
A.修复施工单位应具备相应的能力，施工人员应具备相关知识和经验
B.修复所用材料应具有产品合格证等质量证明文件
C.应按风险高低安排修复顺序，高风险缺陷优先修复
D.临时修复后，应及时采用永久修复方法替换
57、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），管道缺陷修复的步骤包括（ABCD）
A.数据收集、方案制定
B.实施修复
C.质量验收
D.后期工作
58、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），打磨修复的适用范围包括（ABC）
A.焊接缺陷（电阻焊除外）
B.浅裂纹、电弧烧伤
C.沟槽等非泄漏缺陷
D.凹陷、深裂纹、电阻焊焊缝缺陷
59、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），套筒修复的类型包括（ABC）
A.A型套筒
B.B型套筒
C.钢质环氧套筒
D.复合材料套筒
60、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），B型套筒修复的适用范围包括（ABC）
A.多种类型缺陷的修复
B.泄漏缺陷修复
C.环向缺陷修复
D.仅适用于非泄漏缺陷修复
61、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），复合材料补强修复的适用范围包括（AB）
A.腐蚀、电弧烧伤、裂纹缺陷
B.沟槽、管体或直焊缝上的凹陷等非泄漏缺陷
C.环向缺陷、深度大于80%公称壁厚的缺陷
D.会继续发展的内腐蚀缺陷
62、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），机械夹具修复的类型包括（AB）
A.螺栓紧固夹具
B.堵漏夹具
C.钢质环氧夹具
D.复合材料夹具
63、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），换管修复的适用范围包括（ABC）
A.所有缺陷类型及泄漏的修复
B.影响清管的凹陷缺陷
C.影响清管的褶皱或屈曲缺陷
D.仅适用于非泄漏缺陷修复
64、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），无需修复的凹陷应满足的条件有（ABCD）
A.普通平滑凹陷，无应力集中缺陷
B.管体凹陷深度＜管道外径6%，焊缝上凹陷深度＜管道外径2%
C.凹陷长度与深度的比值（L/d）≥20
D.凹陷处腐蚀深度≤管道公称壁厚10%
65、依据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018），缺陷修复后质量验收的内容包括（ABCD）
A.修复层外观、几何尺寸检查
B.修复层厚度、固化硬度检测
C.修复层空鼓情况检查
D.剥离强度检测
66、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），管道焊接工艺评定的基本要素包括（ABCD）
A.焊接方法、接头设计
B.填充金属、保护气体
C.焊接热输入、焊道熔敷顺序
D.预热、层间温度、焊后热处理
67、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），焊工上岗资格考试的内容包括（ABCD）
A.目视检查、无损检测
B.拉伸试验、弯曲试验
C.刻槽锤断试验、冲击韧性试验
D.硬度试验
68、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），关于返修焊工上岗资格说法正确的有（ABD）
A.返修焊接作业应由具有返修上岗资格的焊工承担
B.全壁厚返修资格可覆盖部分壁厚返修、背面内返修
C.部分壁厚返修资格可覆盖全壁厚返修
D.背面内返修资格仅适用于背面内返修
69、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），返修焊工上岗资格考试的要求说法正确的有（ABCD）
A.焊工应独自完成返修坡口打磨
B.应按焊接工艺规程完成返修焊接
C.返修焊接长度不应少于200mm
D.考试焊口检验合格后，方可颁发返修资格证
70、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），在役管道焊接工艺规程应符合的要求有（ABCD）
A.应指明钢管和管件的碳当量
B.应指明焊接工艺适用的管道服役条件
C.应规定焊接热输入量范围
D.采用回火焊道工艺时，应规定焊道顺序和焊道间距
71、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），在役管道焊接工艺评定基本要素变更时，应重新进行工艺评定的有（ABCD）
A.焊接方法变更
B.填充金属组别变更
C.焊接方向从下向焊改为上向焊
D.降低焊接工艺规程的最低预热温度
72、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），管道焊接质量检验的方法包括（ABCD）
A.目视检查、渗透检测
B.磁粉检测、超声检测
C.射线检测、超声相控阵检测
D.水压试验、气压试验
73、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），焊缝缺陷返修的要求说法正确的有（ABCD）
A.缺陷清除后，应按焊接工艺规程进行返修焊接
B.返修后应按原检验标准重新进行无损检测
C.同一部位返修次数不得超过2次
D.根部缺陷仅允许返修1次
74、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），管道焊接记录应包括的内容有（ABCD）
A.焊接工艺评定编号、焊工姓名及代号
B.焊接日期、焊接位置、焊接方向
C.焊接参数、焊道层数、填充金属规格型号
D.焊缝检验结果
75、依据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023），管道焊接环境要求说法正确的有（ABCD）
A.无有效防护时，雨雪天气不得焊接
B.无有效防护时，空气相对湿度＞90%不得焊接
C.无有效防护时，低氢焊条焊接风速＞5m/s不得焊接
D.无有效防护时，气体保护焊风速＞2m/s不得焊接
76、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），封堵工艺的类型包括（ABC）
A.不停输封堵工艺
B.停输封堵工艺
C.智能封堵工艺
D.常规焊接封堵工艺
77、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），封堵压力的分类包括（ABCD）
A.低压封堵：管道运行压力≤0.5MPa
B.中压封堵：0.5MPa＜压力≤2.5MPa
C.高压封堵：2.5MPa＜压力≤5.0MPa
D.超高压封堵：压力＞5.0MPa
78、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），封堵头的类型包括（ABCD）
A.塞式、折叠式、筒式封堵头
B.囊式封堵头
C.双级密封、液压主动封堵头
D.智能封堵头
79、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），封堵作业前的管道调查内容包括（ABCD）
A.管道走向、埋深、高差、作业距离
B.管道技术规格、输送介质参数、运行参数
C.防腐方式、清管情况
D.最低允许输送压力、最长停输时间
80、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），开孔、封堵作业点的选取要求说法正确的有（ABCD）
A.应选择在直管段上
B.尽量避开管道焊缝，无法避开时，中心钻不应落在焊缝上
C.开孔部位防腐层应剥离并打磨干净
D.管道圆度误差不应超过管外径的1%
81、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），封堵管件焊接时的管道介质流速要求说法正确的有（AB）
A.液体管道内流速不应大于5m/s
B.气体管道内流速不应大于10m/s
C.液体管道内流速不应大于2.5m/s
D.气体管道内流速不应大于5m/s
82、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），对开三通（对开四通）焊接顺序要求说法正确的有（ABCD）
A.应先同时焊接两侧纵向对接焊缝，再焊接环焊缝
B.两名焊工焊接两侧纵向对接焊缝时，应按对称顺序同时焊接
C.两道环向填角焊缝，应先完成一侧，再焊接另一侧
D.两名焊工同时焊接一道环向填角焊缝时，应按对称顺序同时焊接
83、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），旁通管路的要求说法正确的有（ABCD）
A.应根据管道工艺条件确定旁通管路的材质及管径
B.旁通管路焊接完成后应进行压力试验，试验压力不低于最高运行压力的1.25倍
C.旁通管路高点应安装排气阀，低点安装排污阀
D.旁通管路投用前应使用氮气置换空气，氧气含量＜2%为合格
84、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），封堵作业的要求说法正确的有（ABCD）
A.封堵作业期间不应清管、调整管道运行参数
B.液体管道封堵时介质流速不宜大于2.5m/s
C.气体管道封堵时介质流速不宜大于5m/s
D.下封堵时应先下下游封堵头，后下上游封堵头
85、依据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023），封堵效果验证的要求说法正确的有（ABC）
A.可通过开启平衡孔进行封堵效果验证
B.打开平衡孔后，管道压力降为零
C.观察5min，隔离段管道压力无回升，验证成功
D.无需验证，直接进行后续作业
86、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道试压的说法正确的有（ABC）
A.管道试压分为水压试验和气压试验
B.试压前应编制试压方案，进行技术交底
C.试压时，应逐步升压，达到试验压力后稳压检查
D.试压过程中，可对管道进行敲击检查
87、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道防腐层施工要求说法正确的有（ABCD）
A.防腐层施工前，管道表面除锈等级应符合设计要求
B.防腐层施工应在环境温度、湿度符合产品要求的条件下进行
C.防腐层施工后，应进行外观检查、厚度检测、电火花检漏
D.防腐层破损处应及时修补，修补后应重新检测
88、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道阴极保护施工要求说法正确的有（ABCD）
A.阴极保护施工应与管道主体施工同步进行
B.阴极保护系统安装完成后，应进行通电调试，检测保护电位
C.阴极保护电位应符合规范要求，达到有效保护
D.牺牲阳极安装时，应与管道绝缘连接，避免短路
89、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道清管作业说法正确的有（ABCD）
A.管道试压前应进行清管作业，清除管内杂物
B.清管作业应编制清管方案，明确清管器类型、参数
C.清管过程中，应实时监测清管器位置，避免卡堵
D.清管完成后，应检查清管器完好情况，确认管内清洁
90、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道干燥作业说法正确的有（ABCD）
A.输气管道试压后应进行干燥作业，避免管内积水腐蚀
B.干燥方法可采用干空气干燥、氮气干燥、真空干燥等
C.干燥后，管内露点应符合设计要求
D.干燥完成后，应及时进行管道内防腐或充氮保护
91、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道穿跨越工程说法正确的有（ACD）
A.穿跨越工程应单独编制施工方案，进行专项验收
B.大型河流穿越应采用定向钻施工方法
C.穿越铁路、公路的管道应设置套管，保护管道不受外力损坏
D.穿跨越管道的防腐层应采用特加强级防腐
92、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道附属设施安装说法正确的有（ABCD）
A.截断阀安装应符合设计要求，阀门应进行试压合格后安装
B.补偿器安装应按设计要求进行，不得强行拉伸或压缩
C.清管器收发筒安装应符合设计要求，与管道同轴
D.管道标识桩、里程桩应按设计要求设置，位置准确
93、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道工程竣工验收说法正确的有（ABCD）
A.竣工验收应在管道试压、干燥、防腐、附属设施安装完成后进行
B.竣工验收应检查工程资料是否完整、齐全
C.竣工验收应进行现场检查，确认工程质量符合设计要求
D.竣工验收合格后，方可办理工程移交手续
94、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道施工安全要求说法正确的有（ABCD）
A.施工前应进行安全技术交底，落实安全措施
B.施工现场应设置安全警示标志，危险区域应采取隔离措施
C.动火作业应办理动火作业票，落实防火措施
D.高处作业应系好安全带，设置安全防护设施
95、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道施工环境保护要求说法正确的有（ABCD）
A.施工过程中应采取措施保护周边植被、水体、土壤
B.施工废弃物应分类收集，统一处理，不得随意丢弃
C.施工完成后，应恢复地貌，进行植被恢复
D.穿越水体的管道施工，应采取措施防止水体污染
96、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道焊接施工准备说法正确的有（ABCD）
A.焊接前应编制焊接工艺规程，并进行工艺评定
B.焊工应持证上岗，具备相应的焊接资格
C.焊接前应对坡口进行清理，去除油污、铁锈、杂质
D.焊接前应检查焊接设备、仪表，确保正常运行
97、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道焊缝无损检测说法正确的有（ABCD）
A.焊缝无损检测应在外观检查合格后进行
B.无损检测方法包括射线检测、超声检测、磁粉检测、渗透检测
C.无损检测人员应持证上岗，具备相应的检测资格
D.无损检测发现的超标缺陷，应进行返修后重新检测
98、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道管沟开挖说法正确的有（ABCD）
A.管沟开挖前应进行放线，确定管沟位置、深度
B.管沟边坡坡度应根据土壤类型、地下水位确定，防止塌方
C.管沟开挖过程中，应监测边坡稳定性，发现异常及时处理
D.管沟开挖完成后，应检查管沟深度、宽度，符合设计要求
99、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道下沟作业说法正确的有（ABCD）
A.管道下沟前，应检查管沟深度、边坡，确认符合要求
B.管道下沟应采用吊管机，吊装点位置应符合设计要求
C.管道下沟过程中，应平稳操作，避免管道碰撞管沟壁
D.管道下沟后，应检查管道位置、埋深，符合设计要求
100、依据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014），关于管道回填说法正确的有（ABCD）
A.管道下沟、稳管后，应及时进行回填
B.回填前，应检查管道防腐层，确认无破损
C.管道两侧回填应同时进行，避免管道位移
D.回填土应分层夯实，达到设计要求的密实度
3.判断题（共100题）

1、《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）适用于新建、改扩建的陆上油气长输管道工程的施工及验收。（正确）

2、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，低氢型焊条电弧焊作业时，环境风速大于5m/s时应采取防风措施。（正确）

3、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，气体保护焊作业时，环境风速大于5m/s时应采取防风措施。（错误）

4、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，焊缝在同一部位的返修不应超过2次，根部只应返修1次。（正确）

5、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，输气管道焊缝应进行50%比例的无损检测。（错误）

6、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，热收缩套（带）补口时，钢管表面预热温度宜为50-60℃。（正确）

7、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，牺牲阳极埋设深度不应小于0.5m。（错误）

8、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，输气管道干燥合格标准为露点≤-20℃。（正确）

9、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道水压试验达到试验压力后应稳压2小时。（错误）

10、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道清管时，清管器运行速度宜控制在2-5m/s范围内。（正确）

11、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道试压用的压力表精度不应低于1.5级。（错误）

12、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，测径板直径应为管道内径的90%-95%。（正确）

13、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，管道回填时，管顶以上0.5m范围内应采用机械回填。（错误）

14、根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）的规定，耕地段管顶覆土厚度不应小于1.2m。（正确）

15、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道完整性管理包括数据采集与整合、高后果区识别、风险评价、完整性评价、风险消减与维修维护、效能评价六个环节。（正确）

16、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，管道数据应采用坐标系统进行定位。（错误）

17、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区识别应至少每两年进行一次。（错误）

18、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，风险评价应至少每年进行一次。（正确）

19、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，完整性评价周期最长不超过5年。（错误）

20、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，高后果区管道的完整性评价周期应缩短。（正确）

21、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，风险等级通常划分为5级：低、较低、中、较高、高。（正确）

22、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，完整性评价方法包括内检测评价、压力试验评价、直接评价等。（正确）

23、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，内检测方法包括漏磁检测、超声波检测、涡流检测、射线检测等。（错误）

24、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，外腐蚀直接评价包括预评价、间接检测、直接检查、后评价四个步骤。（正确）

25、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，内检测前应进行清管和测径。（正确）

26、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，腐蚀风险只包括外腐蚀和内腐蚀。（错误）

27、根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）的规定，第三方破坏风险只包括施工活动。（错误）

28、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。（正确）

29、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，2020版应急预案编制程序由6条改为8条，增加应急资源调查和桌面推演。（正确）

30、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，2020版标准中，"应急能力评估"改为"应急资源调查"。（正确）

31、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，综合应急预案是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的专项工作方案。（错误）

32、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，现场处置方案应具体、简单、针对性强。（正确）

33、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，应急预案评审分为内部评审和外部评审。（正确）

34、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，生产经营单位应当至少每半年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。（错误）

35、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，生产经营单位应当至少每半年组织一次现场处置方案演练。（正确）

36、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，发生事故后，现场人员应当立即报告本单位负责人。（正确）

37、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）（GB/T 28055-2023）的规定，开孔部位应选择直管段，避开管道焊缝。（正确）

38、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）（GB/T 28055-2023）的规定，中压封堵是指压力>0.5MPa且≤2.5MPa。（正确）

39、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）（GB/T 28055-2023）的规定，开孔封堵部位管道圆度误差不超过管外径的2%。（错误）

40、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）（GB/T 28055-2023）的规定，封堵管件焊接时，管道内液体流速不大于5m/s，气体流速不大于10m/s。（正确）

41、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）（GB/T 28055-2023）的规定，特制管件宜采用铸造管件。（错误）

42、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）（GB/T 28055-2023）的规定，带压封堵作业人员应经过专业培训、取得相应资格证书、熟悉操作规程和应急预案。（正确）

43、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）（GB/T 28055-2023）的规定，带压封堵作业遇到异常情况、恶劣天气、设备故障等应停止作业。（正确）

44、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）（GB/T 28055-2023）的规定，塞式封堵仅适用于大口径管道。（错误）

45、根据《钢制管道带压封堵技术规范》（GB/T 28055-2023）（GB/T 28055-2023）的规定，筒式封堵适用于大口径管道。（正确）

46、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，套筒长度不小于100mm。（错误）

47、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，套筒末端距离缺陷外侧边界不小于50mm。（正确）

48、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，B型套筒末端角焊缝和管道原有环焊缝距离不小于管道外径，且不小于150mm。（正确）

49、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，按风险高低安排修复顺序，高风险缺陷优先修复。（正确）

50、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，临时修复后不需要采用永久修复方法替换。（错误）

51、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，管体缺陷修复方法按修复性质可分为永久修复和临时修复两类。（正确）

52、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，B型套筒属于临时修复方法。（错误）

53、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，A型套筒属于临时修复方法。（正确）

54、根据《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》（GB/T 36701-2018）的规定，复合材料修复主要适用于腐蚀缺陷的修复。（正确）

55、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，2024版新增应力腐蚀开裂、第三方破坏等新型失效类型界定。（正确）

56、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，补板修复不宜用于设计压力>6.4MPa或钢级>X60的管道。（正确）

57、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，补板弧板尺寸应覆盖金属损失区域外30mm。（错误）

58、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，弧板内弧长度与轴线长度不应超过管道外径的一半。（正确）

59、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，封头式卡具修复适用于管道上带有突出物的抢修。（正确）

60、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，封头式卡具可作为输气管线的永久性修复。（错误）

61、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，管道失效抢修应遵循安全第一、快速响应、质量第一、保护环境等原则。（正确）

62、根据《钢制油气管道失效抢修技术规范》（SY/T 7033-2024）的规定，引流式补强套筒具有可带压作业、修复强度高、适用于大口径管道等特点。（正确）

63、《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）中适用于陆上油气长输管道金属损失、裂纹、变形、焊缝缺陷等非泄漏类缺陷的修复。（正确）

64、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，B型套筒长度不低于100mm，且套筒至少从缺陷两边各自延伸出去50mm。（正确）

65、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，B型套筒安装后环向角焊缝和原有环焊缝间隔宜不小于1/3D。（错误）

66、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，补板修复适用于局部金属损失缺陷的修复。（正确）

67、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，堆焊修复适用于深腐蚀缺陷的修复。（错误）

68、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，打磨修复适用于轻微表面缺陷、表面不平整的修复。（正确）

69、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复施工前应进行技术交底和安全交底。（正确）

70、根据《油气管道管体缺陷修复技术规范》（SY/T 6649-2025）的规定，修复质量验收只需要进行外观检查。（错误）

71、《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）中适用于新建、改扩建管道和在役管道的焊接。（正确）

72、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，DN≥100mm且壁厚≥8mm的管道需单独进行焊接工艺评定。（正确）

73、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，管口错边量宜小于或等于1/4壁厚和5mm之间的较小值。（错误）

74、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，连续50mm焊缝长度范围内局部错边量不应大于3mm。（正确）

75、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，高压工况（压力≥10MPa）要求接头无损检测比例100%，水压试验压力为设计压力1.5倍。（正确）

76、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，常压工况（压力<1MPa）要求无损检测比例≥50%，水压试验压力为设计压力1.2倍。（错误）

77、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，焊缝同一部位的返修次数不宜超过3次。（错误）

78、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，全壁厚返修是指贯穿整个壁厚的返修，需要从焊缝两侧进行。（正确）

79、根据《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）的规定，道间温度是指多层多道焊时，后续焊道开始焊接前的起弧点附近的温度。（正确）

80、焊接过程中，氩气的剩余压力不得低于0.2MPa。（错误）

81、根据GB 30871-2022的规定，动火点10m内可以进行可燃性粉尘清扫作业（错误）

82、根据GB 30871-2022的规定，电焊机与动火点距离不应小于10m（正确）

83、根据GB 30871-2022的规定，氧气与乙炔气瓶间距不应小于5M（正确）

84、根据GB 30871-2022的规定，氧气瓶与动火点的距离不应小于5m（错误）

85、根据GB 30871-2022的规定，乙炔瓶应安装防回火装置（正确）

86、根据GB 30871-2022的规定，遇四级以上大风天气，禁止露天动火作业（错误）

87、根据GB 30871-2022的规定，一级动火作业中断15min,应重新进行气体检测（错误）

88、根据GB 30871-2022的规定，盲板抽堵作业30m内不应有动火作业（正确）

89、根据GB 30871-2022的规定，可以在同一管道上同时进行两处盲板抽堵作业（错误）

90、根据GB 30871-2022的规定，一张作业票可以进行两块盲板抽堵作业（错误）

91、根据GB 30871-2022的规定，30m以上的高处作业应配备通信联络工具（正确）

92、根据GB 30871-2022的规定，遇五级风以上的天气，禁止露天高处作业（正确）

93、根据GB 30871-2022的规定，堕落高度超过12m的交叉作业，应配置双层防护（错误）

94、根据GB 30871-2022的规定，高处作业作业票有效期最长为14天（错误）

95、根据GB 30871-2022的规定，动火作业分为特级、一级、二级。（正确）

96、根据GB 30871-2022的规定，遇五级风以上的天气，禁止吊装作业（错误）

97、根据GB 30871-2022的规定，临时用电作业票一般不超过7天（错误）

98、根据GB 30871-2022的规定，气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过60分钟。（错误）

99、根据GB 30871-2022的规定，特级、一级动火作业的动火证有效期为8小时。（正确）

100、根据GB 30871-2022的规定，二级动火作业的动火证有效期为72小时。（正确）

（四）油气管道应急救援知识

1.单选题（共1197题）

1、压缩气体泄漏事故处置的关键是（D）。
A.疏散人员
B.喷水降温
C.现场警戒
D.切断气源
2、氨气泄漏事故的特征性气味是（D）。
A.无味
B.臭鸡蛋味
C.甜味
D.刺激性臭味
3、危险化学品运输的基本原则是（D）。
A.安全第一
B.预防为主
C.综合治理
D.以上都是
4、有毒气体泄漏事故中，救援人员应当站在哪个方向？（B）
A.下风向
B.上风向
C.侧风向
D.任意方向
5、危险化学品爆炸事故的处置首先应当（D）。
A.控制火源
B.消除爆炸隐患
C.抢救伤员
D.现场警戒
6、危险化学品事故现场警戒区域的划分应当考虑的因素不包括（D）。
A.气象条件
B.危险程度
C.救援需要
D.企业规模
7、危险化学品生产企业必须取得的证件是（C）。
A.营业执照
B.卫生许可证
C.危险化学品安全生产许可证
D.排污许可证
8、应急预案的演练应当至少每几年进行一次？（D）
A.2年
B.5年
C.3年
D.1年
9、二氧化硫泄漏事故的特征性气味是（A）。
A.刺激性臭味
B.无味
C.甜味
D.臭鸡蛋味
10、风险评估应当重点分析的内容不包括（D）。
A.事故发生的可能性
B.事故的危害程度
C.可能发生的事故类型
D.事故的责任人
11、硫酸泄漏事故的处置应当使用（B）作为中和剂。
A.氯化钠溶液
B.氢氧化钠溶液
C.盐酸溶液
D.水
12、氰化物泄漏事故的处置应当使用（C）作为解毒剂。
A.盐酸
B.氯化钠
C.硫代硫酸钠
D.氢氧化钠
13、应急预案应当至少每几年修订一次？（D）
A.2年
B.5年
C.1年
D.3年
14、危险化学品安全标签应包含的主要内容不包括（D）。
A.危险性标志
B.化学品名称
C.生产厂家地址
D.员工工资信息
15、遇湿易燃物品遇水后会产生哪种危险气体？（C）
A.氧气
B.氮气
C.氢气
D.二氧化碳
16、甲醇泄漏事故的主要危害是（C）。
A.腐蚀性
B.放射性
C.易燃性和毒性
D.爆炸性
17、甲苯泄漏事故的处置应当首先（D）。
A.控制泄漏
B.疏散人员
C.使用泡沫覆盖
D.切断火源
18、危险化学品重大危险源的辨识依据是（A）。
A.危险化学品的危险特性及其数量
B.危险化学品的储存方式
C.危险化学品的生产工艺
D.危险化学品的使用场所
19、下列哪种物质属于自燃物品？（D）
A.柴油
B.汽油
C.酒精
D.黄磷
20、危险化学品安全技术说明书（MSDS）应包含几项内容？（A）
A.16项
B.14项
C.18项
D.12项
21、危险化学品按其危险性分为几大类？（D）
A.10大类
B.9大类
C.7大类
D.8大类
22、危险化学品事故应急响应的首要步骤是（D）。
A.应急结束
B.应急评估
C.应急处置
D.报警
23、易燃液体火灾应当使用哪种灭火剂？（C）
A.水
B.二氧化碳
C.泡沫
D.干粉
24、危险化学品事故现场的洗消工作应当在（B）进行。
A.事故发生后立即
B.事故控制后
C.人员撤离后
D.救援结束后
25、根据《危险化学品安全管理条例》，危险化学品的定义不包括以下哪类物质？（D）
A.压缩气体和液化气体
B.有毒品
C.爆炸品
D.食品添加剂
26、下列哪种不属于危险化学品储存的基本要求？（D）
A.分区分类储存
B.控制温湿度
C.定期检查
D.随意堆放
27、氢氧化钠泄漏事故的处置应当使用（A）作为中和剂。
A.盐酸溶液
B.氯化钠溶液
C.氢氧化钠溶液
D.水
28、氧化剂火灾的处置措施包括（E）。
A.使用干粉灭火剂扑救
B.使用雾状水冷却
C.防止流淌火蔓延
D.疏散周边人员
E.以上都是
29、危险化学品事故应急救援的关键技术包括（E）。
A.泄漏控制技术
B.火灾扑救技术
C.中毒急救技术
D.洗消处理技术
E.以上都是
30、应急预案编制的第一步是（B）。
A.收集相关资料
B.成立编制小组
C.撰写预案文本
D.开展风险评估
31、危险化学品火灾事故的扑救应当遵循（D）的原则。
A.先重点后一般
B.先控制后消灭
C.先救人后救物
D.以上都是
32、应急演练方案的编制应当在演练前几日内完成？（D）
A.30日
B.10日
C.5日
D.15日
33、苯泄漏事故的主要危害是（A）。
A.毒性和易燃性
B.爆炸性
C.腐蚀性
D.放射性
34、下列哪种不属于危险化学品的主要危害？（D）
A.燃烧性
B.爆炸性
C.毒性
D.营养性
35、丙烷泄漏事故的处置应当首先（C）。
A.疏散人员
B.现场警戒
C.切断气源
D.喷水降温
36、实战演练的主要目的是（C）。
A.检验预案的可行性
B.锻炼队伍的实战能力
C.以上都是
D.磨合机制
37、下列哪种不属于应急预案的级别？（A）
A.国家级应急预案
B.省级应急预案
C.市级应急预案
D.企业级应急预案
38、应急预案的备案机关是（A）。
A.所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门
B.公安机关
C.上级主管部门
D.环保部门
39、生产经营单位应当在应急预案公布之日起多少日内备案？（B）
A.60日
B.20日
C.15日
D.30日
40、腐蚀性物质按其腐蚀性可分为几类？（B）
A.酸性、碱性和氧化性三类
B.酸性和碱性两类
C.酸性、碱性和腐蚀性三类
D.酸性、碱性和中性三类
41、应急救援人员进入危险区域应当佩戴（A）。
A.空气呼吸器
B.气体检测仪
C.口罩
D.防护服
42、危险化学品事故应急救援的交通保障应当确保（D）。
A.安全区
B.缓冲区
C.核心区
D.生活区
43、硫化氢泄漏事故的特征性气味是（A）。
A.臭鸡蛋味
B.刺激性臭味
C.甜味
D.无味
44、下列哪种情况需要修订应急预案？（A）
A.应急指挥机构及其职责发生调整

B.面临的事故风险未发生重大变化

C.重要应急资源未发生重大变化

D.预案中的其他重要信息未发生变化

45、易燃液体的火灾危险性主要表现为（D）。
A.易挥发性
B.易流动扩散性
C.受热膨胀性
D.以上都是
46、腐蚀性物质泄漏事故的个人防护应当使用（C）。
A.防毒面具
B.防护手套
C.以上都是
D.防化服
47、应急救援人员个人防护装备包括（E）。
A.呼吸防护装备
B.躯体防护装备
C.眼部防护装备
D.手部防护装备
E.以上都是
48、下列哪种物质不属于爆炸品？（D）
A.TNT
B.黑火药
C.硝酸铵
D.食盐
49、危险化学品事故应急救援的首要任务是（D）。
A.消除危害后果
B.查清事故原因
C.控制危险源
D.抢救受害人员
50、硝酸铵爆炸事故的预防措施不包括（C）。
A.避免混入杂质
B.避免高温
C.露天存放
D.避免撞击
51、下列哪种物质属于剧毒化学品？（A）
A.光气
B.氢气
C.一氧化碳
D.甲烷
52、应急演练的类型按内容可分为（A）。
A.单项演练和综合演练
B.桌面演练和实战演练
C.检验性演练和示范性演练
D.定期演练和不定期演练
53、压缩气体钢瓶泄漏事故的处置应当（C）。
A.切断气源
B.设立警戒
C.以上都有
54、压缩气体和液化气体按其性质可分为几类？（B）
A.2类
B.3类
C.4类
D.5类
55、应急预案的编制应当遵循的原则不包括（D）。
A.符合实际
B.以人为本
C.依法依规
D.追求完美
56、氧化剂火灾的扑救应当使用（D）。
A.碳酸钠
B.氯化钾
C.氯化钠
D.干粉或水
57、应急演练评估应当包括的内容有（D）。
A.演练准备情况评估
B.演练实施过程评估
C.演练效果评估
D.以上都是
58、液化石油气泄漏事故的处置应当首先（A）。
A.切断火源
B.用水稀释
C.使用泡沫覆盖
D.防止流淌
59、应急预案编制的基本步骤包括（E）。
A.成立编制小组
B.开展风险评估和应急资源调查
C.编制预案文本
D.评审与发布
E.以上都是
60、一氧化碳中毒事故的急救措施不包括（D）。
A.转移至空气新鲜处
B.给予吸氧
C.人工呼吸
D.注射解毒剂
61、易燃固体火灾的扑救方法不包括（C）。
A.使用干粉灭火剂
B.使用泡沫灭火剂
C.用水扑救
D.用沙土覆盖
62、危险化学品事故应急救援的物资保障不包括（D）。
A.应急救援装备
B.应急救援物资
C.应急救援药品
D.通讯保障
63、有毒气体泄漏事故的检测应当使用（C）。
A.氧气检测仪
B.可燃气体检测仪
C.有毒气体检测仪
D.温度检测仪
64、易燃气体的爆炸极限通常用什么表示？（D）
A.黏度
B.密度
C.沸点
D.闪点
65、易燃液体的火灾危险性主要取决于其（A）。
A.闪点
B.沸点
C.密度
D.颜色
66、应急预案的监督管理包括（E）。
A.备案管理
B.演练管理
C.评估管理
D.修订管理
E.以上都是
67、应急预案的培训内容包括（E）。
A.应急预案内容
B.应急处置程序
C.应急救援技能
D.应急职责
E.以上都是
68、某化工企业发生有毒气体泄漏，现场人员立即上报，但企业负责人担心停产损失，拖延2小时才向应急部门报告，且在报告中声称“无人员伤亡”，后经核实有3人中毒。该企业的做法直接违背了事故信息报告应遵循的（B）原则。
A. 快速、高效、保密

B. 及时、准确、完整

C. 逐级、书面、详实

D. 公开、透明、全面

69、易燃液体泄漏事故的处置不包括（D）。
A.切断火源
B.围堤堵截
C.泡沫覆盖
D.直接用水冲洗
70、应急预案的体系包括（D）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.以上都是
71、应急演练的目的不包括（D）。
A.检验预案
B.磨合机制
C.锻炼队伍
D.展示业绩
72、应急资源调查应当包括的内容有（D）。
A.应急队伍
B.应急装备
C.应急物资
D.以上都是
73、有毒化学品的安全使用要求包括（E）。
A.了解危险特性
B.配备防护装备
C.制定操作规程
D.定期检查维护
E.以上都是
74、有毒品泄漏事故的处置措施包括（E）。
A.现场警戒
B.个人防护
C.控制泄漏源
D.洗消处理
E.以上都是
75、危险化学品事故应急救援的指挥原则是（C）。
A.统一指挥
B.分级负责
C.以上都是
D.属地为主
76、危险化学品事故应急救援的终止条件不包括（D）。
A.事故得到控制
B.被困人员全部救出
C.现场洗消完成
D.通讯畅通
77、有毒气体中毒人员的急救措施首先是（B）。
A.报警
B.转移至新鲜空气处
C.催吐
78、自燃物品火灾的处置措施包括（E）。
A.使用干粉灭火剂
B.使用沙土覆盖
C.防止复燃
D.疏散人员
E.以上都是
79、桌面演练的主要特点是（A）。
A.磨合机制
B.锻炼队伍
C.展示业绩
80、综合应急预案应当包含的内容有（E）。
A.应急组织机构及职责
B.应急响应程序
C.应急保障措施
D.应急预案管理
E.以上都是
81、自燃物品火灾的扑救应当使用（B）。
A.硝酸铵
B.沙土
C.氯化钠
D.TNT
82、下列哪种生命探测仪适用于井下、地震及建（构）筑物倒塌等常规方法难以接近的救援场所？（A）
A.雷达式生命探测仪
B.音频生命探测仪
C.红外生命探测仪
D.视频生命探测仪
83、某手持消防用红外热像仪的热灵敏度NETD应小于（B）。
A.30mK
B.50mK
C.80mK
D.100mK
84、电子气象仪的气压测量范围是（C）。
A.500~900hPa
B.600~1000hPa
C.700~1100hPa
D.800~1200hPa
85、我国消防队伍配备的某型核放射探测仪的剂量率测量范围是（A）。
A.0.01μSv/hr~6Sv/hr
B.0.1μSv/hr~6Sv/hr
C.0.01μSv/hr~1Sv/hr
D.0.1μSv/hr~1Sv/hr
86、消防常用红外测温仪的典型测温范围不小于（D）。
A.-10~300℃
B.-20~400℃
C.-32~500℃
D.-32~600℃
87、某型消防用激光测距仪的测量范围为30~5000m，其测量误差为（B）。
A.±0.5m
B.±1m
C.±2m
D.±5m
88、下列哪种灭火器适用于扑救D类金属火灾中的锂金属火灾？（C）
A.氯化钠基干粉灭火器
B.石墨基干粉灭火器
C.铜粉加氩气驱动灭火器
D.碳酸氢钠干粉灭火器
89、手提式泡沫灭火器使用时，应在距离着火点约多少米处开始喷射？（C）
A.3
B.5
C.10
D.15
90、二氧化碳灭火器扑救容器内液体火灾时，应将喇叭筒从哪个方向向燃烧容器中喷射？（A）
A.容器一侧上部
B.容器正上方
C.容器底部
D.任意位置
91、BC类干粉灭火器的主要成分是（B）。
A.磷酸铵盐
B.碳酸氢钠
C.氯化钠
D.石墨
92、水基型水雾灭火器的灭火机理不包括（D）。
A.隔离
B.窒息
C.冷却
D.化学抑制
93、悬挂式六氟丙烷灭火器的自动释放温度为（B）。
A.58℃
B.68℃
C.78℃
D.88℃
94、火灾自动报警系统的基本形式不包括（D）。
A.区域报警系统
B.集中报警系统
C.控制中心报警系统
D.分散报警系统
95、临时高压消防给水系统中，高位水箱的作用是供给火灾前多少分钟的消防用水量？（B）
A.5
B.10
C.15
D.20
96、水泵接合器的主要作用是（A）。
A.供消防车向室内消防给水管网输水
B.供室内消防水泵向室外输水
C.连接消防水箱与管网
D.连接消防水池与水泵
97、湿式自动喷水灭火系统配备的报警阀组是（A）。
A.湿式报警阀组
B.干式报警阀组
C.雨淋报警阀组
D.预作用报警阀组
98、预作用自动喷水灭火系统在准工作状态时，配水管道内（C）。
A.充满有压水
B.充满有压气体
C.不充水
D.充满常压水
99、下列哪种气体灭火系统的灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳按一定比例混合而成的？（C）
A.二氧化碳灭火系统
B.七氟丙烷灭火系统
C.IG-541混合气体灭火系统
D.六氟丙烷灭火系统
100、液下喷射泡沫灭火系统必须使用的泡沫液是（B）。
A.蛋白泡沫液
B.氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液
C.抗溶泡沫液
D.高倍数泡沫液
101、消防通用型安全绳的直径范围是（B）。
A.9.5~12.5mm
B.12.5~16.0mm
C.16.0~20.0mm
D.20.0~25.0mm
102、消防安全绳的耐高温性能要求是置于多少℃的干燥箱内5min后不出现熔融、焦化现象？（C）
A.150±5
B.180±5
C.204±5
D.250±5
103、Ⅲ型消防安全吊带属于（D）。
A.坐式安全吊带，适用于逃生
B.坐式安全吊带，适用于救援
C.半身式安全吊带，适用于救援
D.全身式安全吊带，适用于救援
104、救援三角架配手动绞盘时的最大荷载为（A）。
A.160kg
B.200kg
C.250kg
D.300kg
105、长度16m的救生软梯的最大负荷为（B）。
A.900kg
B.1200kg
C.1500kg
D.2000kg
106、三节拉梯使用时必须由多少人操作？（B）
A.1
B.2
C.3
D.4
107、某型号200m长救生照明线的常亮使用时间约为（C）。
A.4~5h
B.5~6h
C.7~8h
D.10~12h
108、躯（肢）体固定气囊的定型保持时间可达多少以上？（D）
A.12h
B.24h
C.48h
D.70h
109、通用型消防救生气垫的最大救生高度为（B）。
A.10m
B.16m
C.20m
D.25m
110、消防专用救生衣的固有浮力不小于（A）。
A.50N
B.100N
C.150N
D.200N
111、K970型无齿锯的发动机排量为多少cc？（C）
A.70.7
B.84
C.94
D.120
112、CDE2530型机动双轮异向切割锯的最大切割深度为多少mm？（B）
A.100
B.115
C.125
D.155
113、P630SG型机动液压泵的额定工作压力为多少巴？（D）
A.350
B.500
C.630
D.700
114、下列哪种堵漏工具专门用于阻止有害液体流入城市排水系统？（C）
A.内封式堵漏袋
B.外封式堵漏袋
C.下水道阻流袋
D.捆绑式堵漏袋
115、L153型金属堵漏套管的堵漏压力为多少巴？（A）
A.16
B.25
C.40
D.63
116、注入式堵漏工具的液压油泵额定压力为多少MPa？（C）
A.35
B.50
C.63
D.70
117、磁压式堵漏工具的使用环境温度不高于多少℃，否则磁场会失去磁力？（B）
A.60
B.80
C.100
D.120
118、单人洗消帐篷的底部储水深度约为多少mm，可储存300L洗消废水？（D）
A.100
B.120
C.150
D.160
119、强酸强碱洗消器的标准容量一般为多少升？（C）
A.2
B.3
C.5
D.10
120、现场检伤分类中，危重症患者应标示为哪种颜色，优先处置转运？（A）
A.红
B.黄
C.绿
D.黑
121、成人胸外心脏按压的深度至少为多少厘米？（B）
A.4
B.5
C.6
D.7
122、危险化学品事故应急救援的基本原则是（A）。
A.先救人后救物，先救命后疗伤
B.先救物后救人，先疗伤后救命
C.救人救物同时进行
D.以上都不对
123、危险化学品按其危险性分类，不包括以下哪一类？（D）
A.爆炸品
B.压缩气体和液化气体
C.易燃液体
D.普通日用品
124、易燃液体的闭杯闪点是指（A）。
A.液体挥发的蒸气与空气混合，遇火源能发生闪燃的最低温度
B.液体能发生持续燃烧的最低温度
C.液体的沸点
D.液体的凝固点
125、遇湿易燃物品遇水或受潮时，会发生剧烈化学反应，放出（A）。
A.易燃气体和热量
B.有毒气体和热量
C.惰性气体和热量
D.氧气和热量
126、氧化剂最突出的性质是（A）。
A.遇易燃物品、可燃物、有机物、还原剂等会发生剧烈化学反应引起燃烧爆炸
B.本身易燃，易发生燃烧爆炸
C.遇水易分解，放出氧气和热量
D.有强烈的腐蚀性，能腐蚀金属和人体组织
127、有毒品进入人体的主要途径不包括以下哪一项？（D）
A.呼吸道吸入
B.皮肤接触
C.消化道摄入
D.光线照射
128、腐蚀品分为三类，不包括以下哪一类？（C）
A.酸性腐蚀品
B.碱性腐蚀品
C.中性腐蚀品
D.其他腐蚀品
129、危险化学品事故现场警戒区域的划分，不需要考虑以下哪个因素？（D）
A.事故类型
B.危险程度
C.救援需要
D.救援人员的数量
130、有毒气体泄漏事故中，救援人员应当站在哪个方向开展救援作业？（B）
A.下风向
B.上风向
C.侧风向
D.任意方向
131、危险化学品爆炸事故的处置，首先应当开展的工作是（D）。
A.控制火源
B.消除爆炸隐患
C.抢救伤员
D.现场警戒，疏散无关人员
132、危险化学品生产企业必须取得以下哪个证件，方可从事生产活动？（C）
A.营业执照
B.卫生许可证
C.危险化学品安全生产许可证
D.排污许可证
133、危险化学品事故应急响应的初始环节是（A）。
A.接警出动
B.初期管控
C.现场侦察与检测
D.人员防护与救护
134、易燃可燃物小规模泄漏事故处置中，车辆集结停车距离应不小于多少米？（C）
A.100m
B.200m
C.300m
D.500m
135、危险化学品事故现场洗消，不需要对以下哪一项进行洗消？（C）
A.救援人员
B.器材装备
C.事故现场的建筑物
D.受污染的路面
136、个人防护装备中，用于呼吸防护的核心装备是（B）。
A.防毒面具
B.空气呼吸器
C.防护口罩
D.护目镜
137、正压自给式空气呼吸器的核心优势是（A）。
A.可在缺氧、有毒有害气体环境中长时间使用
B.重量轻，佩戴方便
C.价格低廉，维护简单
D.可在水下使用
138、轻型化学防护服适用于以下哪种场景？（A）
A.低浓度、非腐蚀性的有毒有害气体环境
B.高浓度、强腐蚀性的有毒有害气体环境
C.火灾现场的高温环境
D.水下救援环境
139、消防用红外热像仪的核心功能是（A）。
A.在黑暗、浓烟环境中搜寻被困人员和火源
B.测量现场的温度和湿度
C.检测现场的有毒有害气体浓度
D.测量现场的风速和风向
140、电子气象仪不能测量以下哪个参数？（D）
A.风速
B.风向
C.气温
D.气体浓度
141、危险化学品重大危险源的核心判定依据是（A）。
A.危险化学品的数量等于或超过临界量
B.危险化学品的毒性大小
C.危险化学品的易燃易爆性
D.危险化学品的储存方式
142、首批重点监控的危险化工工艺共有多少类？（C）
A.10类
B.15类
C.18类
D.20类
143、危险化学品厂址选择，应避开基本烈度多少度以上的地震区？（D）
A.6度
B.7度
C.8度
D.9度
144、危险化学品生产中，一级危险是指（A）。
A.正常条件下不会直接造成人身或财产损害，只有触发事故时才会引起损伤的危险
B.直接造成人身或财产损害的危险
C.不可控的危险
D.人为操作失误导致的危险
145、危险化学品事故处置的"先控制、后消灭"原则，是指（A）。
A.先控制事故蔓延，再彻底消灭事故
B.先消灭事故，再控制事故蔓延
C.控制和消灭同时进行
D.以上都不对
146、液化石油气储罐火灾爆炸事故处置中，应首先采取的措施是（A）。
A.关闭储罐上下游阀门，切断物料供给
B.直接用水枪喷射储罐降温
C.直接用泡沫灭火器灭火
D.疏散周边人员
147、氨气泄漏事故处置中，可采用以下哪种方法吸收空气中的氨气？（A）
A.喷雾状水
B.直流水冲击
C.泡沫覆盖
D.沙土覆盖
148、苯泄漏事故处置中，不能使用以下哪种方法？（A）
A.直流水直接冲击泄漏部位
B.喷雾水稀释苯蒸气
C.泡沫覆盖液面
D.筑堤拦截流淌的苯
149、硫酸泄漏事故处置中，不能采取以下哪种措施？（A）
A.直接将水喷入硫酸中
B.用喷雾水稀释酸雾
C.用生石灰中和泄漏的硫酸
D.用沙土覆盖吸附少量泄漏的硫酸
150、电石泄漏事故处置中，最关键的控制措施是（A）。
A.严格控制水源，防止电石与水接触
B.用泡沫覆盖泄漏的电石
C.用沙土覆盖泄漏的电石
D.疏散周边人员
151、危险化学品事故现场监测，应重点监测的参数不包括以下哪一项（C）。
A.事故现场及周边区域的气体浓度
B.现场的气象条件
C.救援人员的身体状况
D.现场的温度和压力
152、危险化学品事故洗消处理，分为哪两类？（A）
A.化学消毒法和物理消毒法
B.高温消毒法和低温消毒法
C.人工消毒法和机械消毒法
D.以上都不对
153、事故现场清理完成后，撤除警戒的前提条件是（A）。
A.现场安全检测合格，无安全隐患
B.现场清理完成即可
C.救援人员全部撤离即可
D.以上都不对
154、危险化学品事故信息发布，应由哪个部门统一发布？（A）
A.事故应急指挥部
B.事故发生企业
C.当地政府
D.消防救援机构
155、移动式长管呼吸器的核心优势是（A）。
A.可同时向多名救援人员提供呼吸空气，适用于长时间有毒环境作业
B.重量轻，佩戴方便
C.价格低廉，维护简单
D.可在水下使用
156、消防用激光测距仪的使用注意事项，正确的是（A）。
A.严禁对准人眼直接测量
B.可对准人眼直接测量，只要测量时间不超过3秒
C.可在易燃易爆环境中使用
D.以上都不对
157、核放射探测仪可检测以下哪种射线？（A）
A.γ射线和β射线
B.仅γ射线
C.仅β射线
D.仅α射线
158、普通泡沫灭火器不能用于扑救以下哪种火灾？（A）
A.醇、酯、醚等水溶性液体火灾
B.汽油、柴油等非水溶性液体火灾
C.木材、纸张等固体火灾
D.以上都不对
159、ABC类干粉灭火器不能用于扑救以下哪种火灾？（A）
A.D类金属火灾
B.A类固体火灾
C.B类液体火灾
D.C类气体火灾
160、二氧化碳灭火器的适用火灾类型不包括（A）。
A.D类金属火灾
B.B类液体火灾
C.C类气体火灾
D.E类电气火灾
161、水基灭火器可扑救以下哪种电气火灾？（A）
A.36kV以下的电气火灾
B.110kV以下的电气火灾
C.220kV以下的电气火灾
D.所有电压等级的电气火灾
162、六氟丙烷灭火器的存放环境温度要求是（A）。
A.-5~45℃
B.-10~50℃
C.0~40℃
D.5~35℃
163、D类干粉灭火器的适用火灾类型是（A）。
A.金属火灾
B.液体火灾
C.气体火灾
D.电气火灾
164、火灾自动报警系统的核心组成部分不包括（A）。
A.视频监控系统
B.火灾探测报警系统
C.消防联动控制系统
D.可燃气体探测报警系统
165、消防给水系统的核心水源不包括（A）。
A.工业废水
B.市政给水
C.消防水池
D.天然水源
166、闭式自动喷水灭火系统不包括（A）。
A.雨淋系统
B.湿式系统
C.干式系统
D.预作用系统
167、开式自动喷水灭火系统是（A）。
A.雨淋系统和水幕系统
B.湿式系统和干式系统
C.预作用系统和雨淋系统
D.水幕系统和预作用系统
168、气体灭火系统按灭火剂类型分类，不包括（A）。
A.氮气灭火系统
B.二氧化碳灭火系统
C.七氟丙烷灭火系统
D.IG-541混合气体灭火系统
169、泡沫灭火系统按喷射方式分类，不包括（A）。
A.全淹没系统
B.液上喷射系统
C.液下喷射系统
D.半液下喷射系统
170、消防安全绳按延伸率大小分类，分为（A）。
A.动态绳和静态绳
B.轻型绳和重型绳
C.通用型绳和专用型绳
D.以上都不对
171、消防安全吊带分为三个型号，不包括（A）。
A.Ⅳ型
B.Ⅰ型
C.Ⅱ型
D.Ⅲ型
172、救生缓降器的核心组成部分不包括（A）。
A.安全锁
B.挂钩
C.吊带
D.绳索
173、常用救生设备不包括（A）。
A.消防斧
B.救生照明线
C.躯（肢）体固定气囊
D.多功能担架
174、多功能担架的适用场景不包括（A）。
A.水上救援
B.消防紧急救援
C.深井及狭窄空间救助
D.高空救助
175、伤员固定抬板的特点不包括（A）。
A.仅适用于平地搬运
B.X光、MRI、CT均可穿透
C.周边均匀开有提手口，可供多人同时提扛
D.可与头部固定器、颈托配合使用
176、消防救生气垫按结构分类，分为（A）。
A.通用型和气柱型
B.充气型和机械型
C.折叠型和固定型
D.以上都不对
177、常用破拆设备不包括（A）。
A.消防水枪
B.无齿锯
C.机动链锯
D.液压扩张器
178、液压扩张器的主要功能不包括（A）。
A.切割
B.扩张
C.分离
D.牵引
179、常用警戒器材不包括（A）。
A.消防水带
B.警戒标志杆
C.锥形事故标志柱
D.隔离警示带
180、移动供气源的核心组成部分不包括（A）。
A.消防水泵
B.运载车
C.气瓶组
D.中压管线
181、强制送风呼吸器的核心组成部分不包括（A）。
A.气瓶
B.防护头罩
C.过滤装置
D.送风机
182、消防排烟机按动力源分类，不包括（A）。
A.手动式
B.内燃机式
C.电动式
D.水力式
183、压力式堵漏工具不包括（A）。
A.快速堵漏胶
B.内封式堵漏袋
C.外封式堵漏袋
D.小孔堵漏枪
184、机械式堵漏工具是（A）。
A.金属堵漏套管和木制堵漏楔
B.内封式堵漏袋和外封式堵漏袋
C.小孔堵漏枪和下水道阻流袋
D.以上都不对
185、常用洗消器材不包括（A）。
A.消防灭火器
B.公众洗消站
C.单人洗消帐篷
D.简易洗消喷淋器
186、医疗防护装备主要防护的危害类型不包括（A）。
A.放射性伤害
B.物理伤害
C.缺氧
D.化学性伤害
187、呼吸防护口罩按美国NIOSH标准分类，不包括（A）。
A.Q系列
B.N系列
C.R系列
D.P系列
188、五步检伤法的第一步是（A）。
A.气道检查
B.呼吸情况
C.循环情况
D.神经系统功能
189、现场常用的止血方法不包括（A）。
A.热敷止血法
B.指压止血法
C.加压包扎止血法
D.止血带止血法
190、三角巾包扎法不可用于（A）。
A.骨折固定
B.头部、面部包扎
C.胸背部包扎
D.腹部及会阴部包扎
191、特殊创伤的包扎方法不包括（A）。
A.表皮擦伤的包扎
B.脑组织膨出的包扎
C.腹部内脏脱出的包扎
D.异物刺入体内的包扎
192、骨折固定的常用材料不包括（A）。
A.消防水带
B.木制夹板
C.铝芯塑型夹板
D.充气夹板
193、伤员搬运的基本原则不包括（A）。
A.可以无目的地移动伤员
B.根据伤情选择合适的搬运措施
C.疑有脊柱、骨盆骨折时必须采用硬式担架
D.昏迷伤员应将头偏向一侧
194、判断心肺复苏有效的指标不包括（A）。
A.血压恢复正常
B.瞳孔由大变小
C.面色由青紫转为红润
D.颈动脉搏动恢复
195、海姆立克急救法的适用场景是（A）。
A.气道异物梗阻
B.急性心肌梗死
C.呼吸心跳停止
D.以上都不对
196、化学烧伤的特点不包括（A）。
A.烧伤后立即出现剧烈疼痛，无潜伏期
B.局部组织呈进行性损伤
C.创面颜色因致伤化学物质不同而异
D.可通过皮肤、呼吸道吸收引起全身中毒
197、化学中毒的现场急救措施不包括（A）。
A.立即服用解毒药物
B.迅速将中毒者移离中毒现场至上风向空气新鲜处
C.立即脱去被污染的衣物
D.用大量流动清水冲洗污染皮肤、眼睛
198、危险化学品事故应急救援体系的核心是（A）。
A.应急管理组织体系
B.应急管理法规体系
C.应急预案体系
D.应急运行机制
199、我国危险化学品应急管理的主要内容不包括（A）。
A.危险化学品销售管理
B.危险化学品安全生产
C.危险化学品安全相关许可制度
D.危险化学品安全隐患排查治理制度
200、危险化学品事故应急处置的基本程序不包括（A）。
A.事故调查
B.接警出动
C.初期管控
D.现场侦察与检测
201、危险化学品泄漏事故应急处置的基本原则不包括（A）。
A.优先抢救财产
B.先切断泄漏源，再控制泄漏扩散
C.优先疏散下风向人员，设置警戒区
D.严禁火源，切断警戒区内所有电源
202、危险化学品火灾（爆炸）事故应急处置的基本原则不包括（A）。
A.盲目灭火，快速控制火势
B.先控制、后消灭，严禁盲目灭火
C.优先冷却周边受威胁的设备和容器，防止事故扩大
D.优先疏散周边人员，设置警戒区
203、化学事故快速检测的程序不包括（A）。
A.直接开展现场检测，无需确定检测范围和重点
B.确定检测范围和重点
C.选择合适的检测器材和方法
D.开展现场检测，采集检测数据
204、化学事故现场快速检测器材及用途，错误的是（A）。
A.电子气象仪：检测现场的有毒有害气体浓度
B.可燃气体检测仪：检测现场可燃气体浓度
C.有毒气体检测仪：检测现场有毒有害气体浓度
D.氧气检测仪：检测现场氧气浓度
205、爆炸品事故处置的基本方法不包括（A）。
A.立即搬运、移动爆炸品，快速转移到安全区域
B.立即疏散周边人员，设置大范围警戒区
C.严禁火源，切断警戒区内所有电源和通信信号
D.严禁撞击、摩擦、震动爆炸品
206、压缩气体和液化气体事故处置的基本方法不包括（A）。
A.立即打开泄漏容器的阀门，快速释放气体
B.立即关闭泄漏源的阀门，切断气体供给
C.疏散下风向人员，设置警戒区
D.严禁火源，切断警戒区内所有电源
207、易燃液体事故处置的基本方法不包括（A）。
A.用直流水直接冲击泄漏的液体，快速稀释
B.立即关闭泄漏源的阀门，切断液体供给
C.筑堤拦截流淌的液体，防止其扩散
D.用泡沫覆盖液面，防止液体挥发形成爆炸性混合气体
208、易燃固体、自燃物品事故处置的基本方法不包括（A）。
A.用水直接冲击自燃物品，快速降温
B.立即疏散周边人员，设置警戒区
C.严禁火源，切断警戒区内所有电源
D.用大量水持续冷却燃烧的物品，降低其温度
209、遇湿易燃物品事故处置的基本方法不包括（A）。
A.用水直接冲洗泄漏的物品，快速降温
B.严格控制水源，严禁用水直接冲洗泄漏的物品
C.用干燥的沙土、水泥粉等覆盖泄漏的物品，隔绝空气
D.立即疏散周边人员，设置警戒区
210、氧化剂和有机过氧化物事故处置的基本方法不包括（A）。
A.与易燃物、可燃物、有机物、还原剂接触，快速反应
B.立即疏散周边人员，设置警戒区
C.严禁火源，切断警戒区内所有电源
D.严禁撞击、摩擦、震动氧化剂和有机过氧化物
211、毒害品和感染性物品事故处置的基本方法不包括（A）。
A.救援人员不佩戴个人防护装备，直接进入现场救援
B.立即疏散周边人员，设置警戒区
C.救援人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器，穿全封闭式防化服
D.立即切断泄漏源，控制泄漏扩散
212、腐蚀品事故处置的基本方法不包括（A）。
A.救援人员不佩戴防腐蚀的个人防护装备，直接进入现场救援
B.立即疏散周边人员，设置警戒区
C.救援人员必须佩戴防腐蚀的个人防护装备
D.立即切断泄漏源，控制泄漏扩散
213、危险化学品生产过程事故应急处置，应充分考虑的核心因素是（A）。
A.生产装置和工艺的特点
B.事故的严重程度
C.救援人员的数量
D.企业的安全生产管理制度
214、危险化学品储存过程事故应急处置，应充分考虑的核心因素是（A）。
A.危险化学品储存的安全要求
B.事故的严重程度
C.救援人员的数量
D.储存仓库的消防设施情况
215、危险化学品运输过程事故应急处置，应充分考虑的核心因素是（A）。
A.危险化学品运输的安全要求
B.事故的严重程度
C.救援人员的数量
D.运输车辆的情况
216、毒性物质的毒性分类分级，不包括以下哪一项（A）。
A.瞬时毒性
B.急性毒性
C.亚慢性毒性
D.慢性毒性
217、毒物侵入人体的途径，核心是（A）。
A.呼吸道吸入、皮肤接触、消化道摄入
B.血液传播、母婴传播
C.呼吸道吸入、血液传播
D.皮肤接触、消化道摄入
218、中毒急救要领的核心是（A）。
A.立即终止毒物接触
B.尽快清除未吸收的毒物
C.促进已吸收毒物的排出
D.使用特效解毒剂
219、中毒急救治疗的一般原则，核心是（A）。
A.立即终止毒物接触
B.尽快清除未吸收的毒物
C.促进已吸收毒物的排出
D.使用特效解毒剂
220、常见毒性物质中毒急救措施，核心是（A）。
A.立即将中毒者移至空气新鲜处，给予吸氧
B.立即服用解毒药物
C.立即进行心肺复苏
D.立即送医院治疗
221、窒息性气体中毒的现场急救，核心措施是（A）。
A.保持呼吸道通畅，给予充足的氧气
B.立即使用特效解毒剂
C.立即进行心肺复苏
D.立即送医院治疗
222、化学烧伤的现场急救，核心措施是（A）。
A.立即用大量流动清水冲洗烧伤部位，至少15分钟以上
B.立即用中和溶液冲洗烧伤部位
C.立即用纱布包裹烧伤部位
D.立即送医院治疗
223、灭火抢险救援中，可能导致救援队员伤亡的最常见原因是（A）。
A.爆炸、坍塌、中毒、窒息
B.高温、烧伤、冻伤、电击
C.高处坠落、物体打击、车辆伤害
D.装备故障、操作失误、指挥不当
224、灭火抢险救援中，防护的核心基本措施是（A）。
A.正确佩戴和使用个人防护装备
B.严格遵守安全操作规程，严禁盲目冒险作业
C.设置警戒区，安排专人负责现场安全监测
D.制定应急撤离方案，明确撤离信号和路线
225、呼吸防护装备的核心种类是（A）。
A.过滤式防毒面具、正压自给式空气呼吸器、长管呼吸器
B.防尘口罩、防护口罩、护目镜
C.防护服、防护手套、防护靴
D.以上都不对
226、呼吸防护装备的选用核心原则是（A）。
A.根据现场的危险程度、毒物类型和浓度，选择合适的防护等级
B.防护装备的价格越低越好
C.防护装备的重量越轻越好
D.防护装备的外观越美观越好
227、其他防护装备与器材的核心种类是（A）。
A.防护服、眼部防护用品、手脚部防护用品、头部防护用品
B.呼吸防护装备、破拆装备、救生装备
C.消防车辆、灭火装备、堵漏装备
D.以上都不对
228、消防员个人装备与器材的核心种类是（A）。
A.常规装备、特种消防服、呼吸防护装备、破拆装备、救生装备
B.消防车辆、灭火装备、堵漏装备、洗消装备
C.侦检装备、警戒装备、照明装备、通信装备
D.以上都不对
229、消防车的核心种类及其用途，正确的是（E）。
A.水罐消防车：主要用于扑救固体火灾，提供消防用水
B.泡沫消防车：主要用于扑救液体火灾，提供泡沫灭火剂
C.干粉消防车：主要用于扑救气体、液体和电气火灾，提供干粉灭火剂
D.防化救援车：主要用于危险化学品事故的应急救援，配备防化、侦检、堵漏、洗消等装备
E.以上都正确
230、涡喷消防车的核心灭火优势是（A）。
A.灭火速度快、灭火效率高，可快速控制大面积火灾
B.重量轻，机动灵活
C.价格低廉，维护简单
D.可用于扑救所有类型的火灾
231、压缩空气泡沫消防车的基本原理和核心特点是（A）。
A.利用压缩空气将泡沫液和水按一定比例混合，形成均匀的高倍数泡沫，灭火效率高
B.利用高压水流将泡沫液和水混合，形成低倍数泡沫
C.利用化学反应产生泡沫，灭火效率高
D.以上都不对
232、泡沫灭火剂的核心种类是（A）。
A.蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂、抗溶泡沫灭火剂、高倍数泡沫灭火剂
B.ABC类干粉灭火剂、BC类干粉灭火剂、D类干粉灭火剂
C.二氧化碳灭火剂、七氟丙烷灭火剂、IG-541混合气体灭火剂
D.以上都不对
233、常用泡沫灭火剂的灭火原理和适用场所，核心是（A）。
A.冷却、窒息、隔离，适用于扑救非水溶性液体火灾和固体火灾
B.化学抑制，适用于扑救气体火灾
C.冷却、窒息，适用于扑救金属火灾
D.以上都不对
234、干粉灭火剂的核心种类是（A）。
A.ABC类干粉灭火剂、BC类干粉灭火剂、D类干粉灭火剂、超细干粉灭火剂
B.蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂
C.二氧化碳灭火剂、七氟丙烷灭火剂、IG-541混合气体灭火剂
D.以上都不对
235、干粉灭火剂的灭火原理和适用范围，核心是（A）。
A.核心是化学抑制，同时具有冷却、窒息作用，适用于扑救A、B、C、E类火灾
B.核心是冷却、窒息，适用于扑救金属火灾
C.核心是隔离，适用于扑救水溶性液体火灾
D.以上都不对
236、细水雾灭火剂的成雾原理、灭火机理、适用范围和应用场所，核心是（A）。
A.利用高压水流通过特殊的喷嘴，将水分解成粒径细小的水雾，灭火机理是冷却、窒息、隔离、化学抑制，适用于扑救A、B、C、E类火灾，尤其适用于扑救精密仪器、计算机、珍贵文物等火灾
B.利用压缩空气将水雾化，形成细小的水雾，灭火机理是冷却、窒息，适用于扑救金属火灾
C.利用化学反应将水分解，形成水雾，灭火机理是化学抑制，适用于扑救气体火灾
D.以上都不对
237、消防水力排烟装备的核心特点和应用，正确的是（A）。
A.排烟速度快、效率高，可快速排除火灾现场的浓烟和有毒有害气体，可同时实现排烟、送风、降温、降尘等多种功能，机动灵活，可根据现场情况调整排烟位置和方向
B.仅能用于火灾现场的排烟作业，不能用于其他场景
C.排烟速度慢，效率低，不适用于大型火灾现场
D.以上都不对
238、典型危险化学品事故应急处置，应充分考虑的核心因素是（E）。
A.危险化学品的理化性质和危险特性
B.事故的类型、严重程度和发展态势
C.现场的气象条件、地理环境和周边情况
D.救援人员的安全防护和应急处置能力
E.以上都正确
239、液化石油气事故应急处置，核心措施是（E）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断液化石油气供给
B.疏散下风向人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用大量水持续冷却储罐和管道，降低罐体温度，防止发生爆炸
D.用泡沫覆盖泄漏的液化石油气，防止形成爆炸性混合气体
E.以上都正确
240、液化天然气事故应急处置，核心措施是（E）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断液化天然气供给
B.疏散周边人员，设置大范围警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用大量水持续冷却储罐和管道，降低罐体温度，防止发生爆炸
D.用泡沫覆盖泄漏的液化天然气，防止形成爆炸性混合气体
E.以上都正确
241、液氨事故应急处置，核心措施是（E）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断液氨供给
B.疏散下风向人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用喷雾状水吸收空气中的氨气，降低其浓度，防止形成爆炸性混合气体
D.对泄漏的液氨进行中和处理，降低其毒性和腐蚀性
E.以上都正确
242、氯气事故应急处置，核心措施是（E）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断氯气供给
B.疏散下风向人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用喷雾状碱液吸收空气中的氯气，降低其浓度，防止人员中毒
D.对泄漏的氯气进行中和处理，降低其毒性和腐蚀性
E.以上都正确
243、氰化物事故应急处置，核心措施是（E）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断氰化物供给
B.疏散周边人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.救援人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器，穿全封闭式防化服
D.对泄漏的氰化物进行中和、消毒处理，降低其毒性
E.以上都正确
244、硫酸事故应急处置，核心措施是（E）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断硫酸供给
B.疏散周边人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.严禁直接将水喷入硫酸中，防止酸液飞溅，用喷雾水稀释酸雾
D.用生石灰、烧碱、纯碱等中和泄漏的硫酸，降低其酸性和腐蚀性
E.以上都正确
245、硝酸事故应急处置，核心措施是（E）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断硝酸供给
B.疏散周边人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.严禁直接将水喷入硝酸中，防止酸液飞溅，用喷雾水稀释酸雾
D.用生石灰、烧碱、纯碱等中和泄漏的硝酸，降低其酸性和腐蚀性
E.以上都正确
246、盐酸事故应急处置，核心措施是（E）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断盐酸供给
B.疏散周边人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用大量水稀释泄漏的盐酸，降低其浓度和腐蚀性
D.用生石灰、烧碱、纯碱等中和泄漏的盐酸，降低其酸性和腐蚀性
E.以上都正确
247、硫化氢事故应急处置，核心措施是（E）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断硫化氢供给
B.疏散下风向人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用喷雾状水吸收空气中的硫化氢，降低其浓度，防止人员中毒和爆炸
D.对泄漏的硫化氢进行中和处理，降低其毒性和腐蚀性
E.以上都正确
248、危险化学品事故应急救援综合演练评估，核心内容是（A）。
A.演练准备情况评估、演练实施情况评估、演练效果评估、存在的问题和不足、改进措施和建议
B.仅评估演练的准备情况
C.仅评估演练的实施情况
D.仅评估演练的效果
249、危险化学品事故救援方案评估，核心评估内容是（A）。
A.方案的可行性、安全性、有效性、完整性、合规性
B.仅评估方案的可行性
C.仅评估方案的安全性
D.仅评估方案的有效性
250、危险化学品事故救援行动总结，核心内容是（A）。
A.事故基本情况、救援行动过程、救援成效、存在的问题和不足、经验教训和改进措施
B.仅总结事故的基本情况
C.仅总结救援的行动过程
D.仅总结救援的成效
251、危险化学品事故案例分析技术报告，核心内容是（A）。
A.事故概况、事故原因分析、应急处置评估、经验教训、防范措施和改进建议
B.仅分析事故的原因
C.仅评估应急处置的情况
D.仅总结经验教训
252、火灾风险评估，核心步骤和内容是（A）。
A.火灾危险源识别、火灾风险分析、火灾风险评价、风险控制措施、风险评估报告
B.仅识别火灾危险源
C.仅分析火灾风险
D.仅评价火灾风险
253、特殊危险化学品事故应急处置程序编制，核心内容是（A）。
A.总则、组织机构及职责、风险识别与应急准备、应急处置程序、应急保障、培训与演练
B.仅编制应急处置程序
C.仅明确组织机构及职责
D.仅制定应急保障措施
254、硝化工艺混酸配制时，正确的加料顺序是（A）。
A.先加硫酸再加硝酸
B.先加硝酸再加硫酸
C.硝酸硫酸同时加入
D.随意添加
255、合成氨工艺造气工段半水煤气中氧含量应控制在（A）体积分数以下。
A.0.005
B.0.01
C.0.015
D.0.02
256、裂解工艺炉管结焦后，首要处置措施是（B）。
A.立即停炉清焦
B.加大蒸汽量吹扫
C.提高炉膛温度
D.降低进料量
257、危险化学品事故应急响应程序不包括以下哪个阶段？（D）
A.预案启动
B.方案制定
C.方案实施
D.事故调查
258、危险化学品事故处置行动程序通常有多少项内容？（D）
A.五项
B.七项
C.八项
D.十项
259、特别重大危险化学品事故是指造成多少人以上死亡的事故？（C）
A.10人
B.20人
C.30人
D.50人
260、液化石油气泄漏事故中，建立警戒区的范围至少是距离泄漏点多少米？（C）
A.300米
B.500米
C.800米
D.1000米
261、氯气属于哪类危险化学品？（B）
A.易燃气体
B.剧毒品
C.腐蚀品
D.爆炸品
262、氰化钠口服（B）毫克即可引起猝死。
A.10~20mg
B.50~100mg
C.200~300mg
D.500mg以上
263、危险化学品生产企业的安全评价周期是多少年一次？（C）
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

264、大面积、圆形的气田宜采用（A）集气管网。
A.环型
B.放射型
C.辐射型
D.组合型
265、天然气相比于油品，其密度（B），管道输送受坡度影响（B）。
A.大    很大
B.小    很小
C.大    很小
D.小    很大
266、天然气输气管道是一个（D）的输送系统。
A.常压
B.间断
C.半敞开
D.连续密闭带压
267、天然气水合物是一种（A），外观形似松散的冰或者致密的雪。
A.白色结晶固体
B.灰色结晶固体
C.黑色结晶固体
D.乳白色液体
268、轻质油品的毒性虽然比重质油品 （A），但其挥发性（A），在空气中的浓度相应也要大，因此，危害性更大。
A.小   强
B.大   强
C.小   弱
D.小   不强
269、油品粘度越低，越（B）渗漏及流动扩散，越（B）导致燃爆蔓延和扩大。
A.易   难
B.易   易
C.难   难
D.难   易
270、若输油管道发生事故，暂时收集泄出油品的集油池应开挖在事故点的（A）。
A.下风方向
B.上风方向
C.油流方向的左侧
D.油流方向的右侧
271、严禁在管道线路中心线两侧各 （A） m 范围内修建非居住性的永久建筑物、河港码头。
A.5
B.30
C.20
D.10
272、在管道中心线两侧各 50 m 至 （B） m 范围内进行爆破的，应当事先征得管道企业同意，在采取安全保护措施后方可进行。
A.100
B.200
C.300
D.500
273、油气管道泄漏的主要形式有（C）、破坏性泄漏、内部泄漏和本体泄漏等。
A.表面泄漏
B.腐蚀泄漏
C.界面泄漏
D.设备泄漏
274、可燃物质的爆炸上限越高，其爆炸危险性（B）。
A.越小
B.越大
C.不变
D.不能确定
275、采输气设备在停工后或投运前，用（B）对系统进行吹扫或置换，以防止事故发生。
A.空气
B.惰性气体
C.天然气
D.氧气
276、可燃气体混合物的原始温度对爆炸极限影响很大，当原始温度越低时，爆炸极限的范围（B）。
A.不变
B.减小
C.扩大
D.成比例降低
277、进入有限空间属特殊作业，应按规定严格实行作业许可，作业时必须（B）。
A.佩戴安全带
B.作业时必须设专人监护
C.戴护目镜
D.单人操作
278、电化学作用常用于（A）气体检测仪。
A.有毒
B.不燃
C.可燃
D.助燃
279、在电焊作业的工作场所不能设置的灭火器是（C）。
A.干粉灭火器
B.二氧化碳灭火器
C.泡沫灭火器
D.1211灭火器
280、下列容易发生电气事故的是（C）。
A.有效接地
B.良好的绝缘
C.选用较大的熔断丝
D.采用漏电保护器
281、受限空间内气体检测（D）min后，仍未开始作业，应重新进行检测；如作业中断，再进入之前应重新进行气体检测。
A.10
B.15
C.20
D.30
282、天然气管道投产期间一旦发生大量的天然气泄漏，应立即关闭（B）上下游截断阀，并从两个阀室将事故管段的天然气放空。
A.工艺站场
B.漏气点
C.人口密集区
D.人口稀疏区
283、原油、成品油中的腐蚀性成分主要是（C）、固体性杂质、可溶盐以及微生物，是造成输油管道内腐蚀的主要因素。
A.油
B.气
C.水
D.硫化氢
284、可以引起管道破坏的施工缺陷，主要包括（B）、防腐层缺陷、管沟开挖及回填质量不够以及穿跨越质量问题等。
A.测量放线
B.焊接缺陷
C.试压
D.埋深
285、下列情况引起的管道破坏中，（C）不属于地质灾害。
A.地震
B.滑坡
C.洪水
D.地面沉降
286、长输管道首末站设置一定数量的储油罐用以储油,其目的是（C）。
A.稳定油田的生产均衡
B.用以满足用户的需求
C.调整管道输量的平稳
D.保证输油生产的消耗
287、长输管道的组成可分为（B）两大部分。
A.首末站与管线
B.管线与输油站
C.中间站与管线
D.管线与阀室
288、长输管道输送方式的缺点是（D）。
A.输送量小
B.输送成能耗高
C.安全系数低
D.输送定点不灵活
289、离心泵发生汽蚀时，应（C）运行。
A.把流量调大或降速
B.把流量调小或增速
C.把流量调小或降速
D.把流量调大或增速
290、加热输送原油的目的在于提高原油的温度来降低其（D）。
A.流动性
B.密度
C.凝点
D.黏度及保证油温大于其凝固点
291、一切流程操作均应遵循（A）的原则。
A.先开后关
B.先关后开
C.开关同时
D.随开随关
292、输油流量减少，会使管道结蜡速度（A）。
A.加快
B.降低
C.停止
D.不变
293、我国输油管道清蜡通常采用（B）清蜡。
A.添加防蜡剂
B.发送清管器
C.管壁内涂层
D.添加稀释剂
294、在管道工程中，表面有明显的介质渗出痕迹，像渗出的水一样，这种现象属于（A）。
A.渗漏
B.滴漏
C.重漏
D.流淌
295、在管道工程中，介质泄漏成水球状，缓慢地流下或滴下，擦掉后5min内再现水球状渗漏的现象属于（B）。
A.渗漏
B.滴漏
C.重漏
D.流淌
296、带压密封技术适用于发现及时、泄漏处于（A）状态下使用。
A.萌芽
B.温和
C.渗漏
D.流淌
297、界面泄漏是一种被密封介质通过垫片与两法兰之间的（D）产生的泄漏形式。
A.连接面
B.接触面
C.缝隙
D.间隙面
298、法兰泄漏的形式分为三类，即：界面泄漏、渗透泄漏和（C）。
A.重漏
B.流淌
C.破坏泄漏
D.间歇泄漏
299、泄漏现场的噪声高于（D）时，操作人员必须带上防噪声耳罩。
A.40dB
B.60dB
C.80dB
D.100dB
300、在坠落高度基准面（C）以上进行泄漏密封作业时，必须遵守高空作业的国家标准。
A.1m
B.1.5m
C.2m
D.2.5m
301、长输管道焊缝缺陷引起的泄漏主要变现在：未焊透、夹渣、（C）和裂纹。
A.焊缝外观缺陷
B.内凹
C.气孔
D.未熔合
302、长输管道腐蚀引起的泄漏主要变现在：（A）腐蚀、电化学腐蚀、点蚀和晶间腐蚀。
A.应力
B.化学
C.土壤
D.气体
303、管道结蜡会使管道输油（B）。
A.摩阻变小
B.压力升高
C.有效水头升高
D.温度下降
304、在民用煤气管道的泄漏主要会引起爆炸、（D）和人身伤亡的危害。
A.燃烧
B.坠落
C.致盲
D.中毒
305、管道弯头泄漏进行引流焊接前，应先根据泄漏弯头的尺寸，来确定引流器尺寸及弯头的（A）。
A.弯曲半径
B.壁厚
C.外径
D.内径
306、在流速相同的情况下，（A）。
A.管径越大，流量越大
B.管径越大，流量越小
C.管子越长，流量越大
D.管子越长，流量越小
307、当两根管子的流速相等时，则两根管子的流量与其（D）成正比。
A.半径
B.直径
C.半径的平方
D.直径的平方
308、管道组成件中，法兰相邻两螺栓孔中心间距的允许偏差值为（C）。
A.±0.1mm
B.±0.2mm
C.±0.3mm
D.±0.4mm
309、管道组对后总体长度尺寸允许偏差应为（D）。
A.±2mm
B.±3mm
C.±4mm
D.±5mm
310、高压管道采用焊接连接，两管段壁厚大于15mm的管口组对时，其错口量不得大于（B）。
A.0.5mm
B.1mm
C.1.5mm
D.2mm
311、管道做气压试验时，压力应逐级缓慢上升，首先升到试验压力的（C）。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
312、当管道的设计压力小于或等于（C）时也可采用气体作为试验介质，但应采取有效的安全措施。
A.0.4MPa
B.0.5MPa
C.0.6MPa
D.0.7MPa
313、工作压力大于（C）的管道都是高压管道。
A.6MPa
B.8MPa
C.10MPa
D.20MPa
314、高压弯管的椭圆变形率不得超过的（C）。
A.10%
B.8%
C.5%
D.3%
315、当高压管道采用V形坡口，壁厚为4～8mm时，其焊口组对间隙应保证为（C）。
A.1～1.5mm
B.1.5～2.0mm
C.2～2.5mm
D.2.5～3.5mm
316、施工现场的人口处应当设置“一图五牌”，“一图”指的是（D）。
A.设备布置图
B.工程详图
C.厂区布置图
D.工程总平面布置图
317、施工现场使用的乙炔瓶与氧气瓶的距离应不小于（A）。
A.5m
B.4m
C.3m
D.2m
318、施工现场使用的乙炔瓶应立放，与明火水平距离不小于（B）。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
319、动火连头施工中，管道、容器内的（A）不明确不准动火、施焊。
A.压力
B.温度
C.质量
D.流量
320、介质毒性程度极高、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器，必须进行（C）试验。
A.水压
B.气压
C.严密性
D.爆破性
321、注剂式带压密封技术是利用强大的外力作用，迫使泄漏止住，从而在泄漏缺陷部位上重新建立一个可靠的密封（D）。
A.法兰连接
B.焊接连接
C.卡套式连接
D.B型套袖连接
322、在动火连头施工中由于生产工艺的要求、管线材质、施工情况等多种因素而有不同的连接方式，目前国内通常采用的连接方式不包括（C）。
A.重漏
B.流淌
C.破坏泄漏
D.间歇泄漏
323、管道施工图中的轴测图是一种（D），它能在一个图面上同时反映出管道的空间走向和实际位置。
A.平面图
B.立面图
C.剖面图
D.立体图
324、在管道平面布置图中，任意角度弯应标注其（C）并画出直线与弧线的切点。
A.直径
B.内径
C.弯曲半径
D.外径
325、在管道布置图中，立面图上表示管道及其组成件高度时，通常只标注（B）。
A.绝对标高
B.相对标高
C.管中标高
D.管底标高
326、流程图是设计人员绘制的（C）布置图和管路布置图的主要依据。
A.平面
B.立面
C.设备
D.机器
327、正等轴测图是应用（A）投影法，来同时反映物体长、宽、高三个方向的形状。
A.平行
B.中心
C.旋转
D.侧立
328、绘图时，将不平行于某个坐标的（C）称为偏置管。
A.立管
B.水平管
C.斜管
D.交叉管
329、在运用遮挡法画管路图时，一般让弯管和直管段稍微断开（D）。
A.1～4mm
B.2～4mm
C.2.5～4mm
D.3～4mm
330、两根管道在施工图中的长度相等、直径相同（或接近）并（C）在一起时，他们的投影就完全重叠。
A.平行
B.交叉
C.叠合
D.相交
331、在管道施工图中，若两根管道交叉，低的管道用单线表示时，它都显示（D）。
A.实形
B.部分
C.完整
D.断开
332、在施工图中，每一个完整的尺寸标注都由尺寸数字、尺寸线、尺寸界线和（D）四部分组成。
A.箭头
B.休止符
C.字母
D.尺寸终端
333、严禁夜间从事起重吊装作业，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及风速10.8m/s（A）以上大风时，应停止施工作业。
A.6级
B.5级
C.4级
D.3级
334、砂轮割管机必须装有钢板防护罩，其中心上部至少有（D）以上部位被罩住。
A.70°
B.80°
C.90°
D.110°
335、加热矫正是利用钢材热膨胀冷缩的（A），使钢材再变形来达到矫正的目的。
A.韧性特性
B.韧性性能
C.物理性能
D.机械性能
336、金属通过冷处理后，可提高钢的（C）。
A.刚性
B.脆性
C.硬度
D.韧性
337、厂区输油管道特殊情况下采用（C）敷设。
A.架空
B.埋设
C.地沟
D.管廊
338、厂区输油管道和蒸汽伴热管道布置时，应有一定的（A）。
A.坡度
B.紧密度
C.标准
D.距离
339、输油管道一般采用（C）钢管。
A.焊接
B.镀锌
C.无缝
D.螺纹
340、为保证安装质量，做到横平竖直，弯曲的管道在使用前应进行（A）处理。
A.调直
B.预热
C.校对
D.冷却
341、管道组对（C）大小不一时，就需要改变管径，扩大或缩小对应后，才能对接安装。
A.钝边
B.壁厚
C.口径
D.坡口
342、管道对接焊接时，壁厚超过（C）就应开坡口焊接，保证焊道的质量要求。
A.1mm
B.2mm
C.3mm
D.4mm
343、管道组对点焊前，管道端不得有超过（A）深的机械伤痕。
A.0.5mm
B.0.6mm
C.0.8mm
D.1.0mm
344、长输管道组对时，相邻环缝间距不得小于（B）倍管径。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
345、长输管道安装的施工工序中，应将（A）这一工序放在首位。
A.测量放线
B.扫线
C.修施工便道
D.材料倒运
346、长输管道组对安装时，其错边量应不大于（D）。
A.0.5mm
B.1mm
C.1.5mm
D.2mm
347、长输管道组对时，应将管端（C）范围清理干净。
A.10mm
B.15mm
C.20mm
D.50mm
348、测量液体压力时，取压点应在管道的（B）部使导管不积存液体。
A.上
B.下
C.左
D.右
349、测量气体压力时，取压点应在管道的（A）方使导管不积存液体。
A.上
B.下
C.左
D.右
350、玻璃管液位计和玻璃板液位计是（C）物位仪表。
A.差压式
B.电磁式
C.直读式
D.浮力式
351、安全阀安装前，必须进行调试，（D）是最重要的环节。
A.检修
B.定量
C.校验
D.定压
352、水平敷设的输油管，蒸汽伴随管应设置在它的（B），这样热效率比较高。
A.上部
B.下部
C.中部
D.内部
353、流程操作开关阀门时,必须（C）。
A.快开缓关
B.缓开快关
C.缓开缓关
D.快开快关
354、有泵管路的流量调节也可以采用离心泵的并联、串联。其中离心泵的串联，主要用于（C）。
A.增加流量
B.减少流量
C.提高总扬程
D.降低总扬程
355、若成品油管道发生事故，需检测事故区的油气浓度，在爆炸浓度边缘（B）m以外设立警戒线。
A.50
B.100
C.200
D.300
356、若输气管道发生事故，需排放管内天然气时，应先（D），后（D）。
A.关闭阀门 点火
B.放空      点火
C.点火     关闭阀门
D.点火      放空
357、在开孔作业中，影响开孔大小的因素不包括（B）。
A.主轴长度
B.开孔方向
C.结合器大小
D.液压站功率
358、埋地油气管道外腐蚀检测中，PCM是指（A）。
A.管道电流测绘仪
B.极化探头检测仪
C.超声波测厚仪
D.磁粉探伤仪
359、根据SY/T 5922-2012，天然气管道泄漏量大于（C）为重大泄漏。
A.10m³/h
B.50m³/h
C.100m³/h
D.200m³/h
360、输油管道焊接中，常用的低氢型焊条型号是（B）。
A.E4303
B.E5015
C.E6013
D.E7018
361、管道内检测中，用于检测管壁金属损失的是（A）。
A.漏磁检测（MFL）
B.超声检测（UT）
C.电磁超声检测（EMAT）
D.视觉检测（CCTV）
362、油气管道火灾扑救中，禁止使用（D）灭火器。
A.干粉灭火器
B.二氧化碳灭火器
C.泡沫灭火器
D.水基型灭火器
363、钢带增强聚乙烯缠绕修复技术适用于（A）管道的修复。
A.钢制
B.塑料
C.混凝土
D.所有材质
364、不停输双封双堵作业中，两个封堵头之间的距离应不小于（B）倍管道直径。
A.3
B.5
C.8
D.10
365、输油管道内腐蚀防护中，添加缓蚀剂的最佳温度范围是（B）。
A.20-30℃
B.30-50℃
C.50-70℃
D.70-90℃
366、埋地管道外检测中，防腐层破损点定位精度应控制在（B）以内。
A.±0.5m
B.±1.0m
C.±1.5m
D.±2.0m
367、压缩气体和液化气体，因其中含有液体或固体杂质，从管道口或破损处高速喷出时，都会在强烈摩擦下产生大量的（D），导致燃烧或爆炸事故。
A.交流电
B.直流电
C.电流
D.静电
368、压力管道按其用途划分为三大类为（B）。
A.热力管道 公用管道 工业管道
B.长输管道 公用管道 工业管道
C.长输管道 燃气管道 工业管道
D.长输管道 热力管道 工业管道
369、压力管道上的安全阀至少每（A）年检验一次。
A.1
B.2
C.3
D.4
370、对罐体进行温度修正是指对（A）进行热胀冷缩修正。
A.罐体钢板
B.罐内油品
C.检尺
D.罐内气体空间
371、原油计量站的工艺流程一般由三部分组成，其中不包括（C）。
A.油量计量系统
B.流量检定系统
C.储油罐系统
D.污油系统
372、工艺流程图是工艺过程的原理图，要求（B）。
A.按投影原理画出的
B.不按比例绘制
C.按比例绘制
D.不按方位绘制
373、一切赋有足够能量的物质形态都可能成为事故和发生危害的（A）。
A.危险源
B.能量
C.物质
D.信息
374、安全管理的核心是（A）。
A.人的系统
B.物的系统
C.能量系统
D.信息系统
375、全面质量管理工作的基本核心是（C）。
A.提高经济效益
B.使生产全程受控
C.强调提高人的工作质量
D.依靠科学管理的理论
376、天然气管道投产期间一旦发生大量的天然气泄漏，应立即关闭事故点上下游（D），并从两个阀室将事故管段的天然气放空。
A.工艺站场
B.漏气点
C.测试桩
D.截断阀
377、天然气管道投产期间可能发生的事故有一般故障、管线小型漏气、（A）、氮气和天然气窒息、硫化氢中毒，以及由于地震、山体滑坡或泥石流造成的管道事故。
A.管道爆裂
B.管道腐蚀
C.管道丢失
D.冰堵
378、原油、成品油中的腐蚀性成分主要是水、可溶盐、微生物以及（A），是造成输油管道内腐蚀的主要因素。
A.固体性杂质
B.气
C.水
D.硫化氢
379、输油管道的（A）地段、弯头等部位，是易形成管道内腐蚀的位置。
A.低洼
B.山区
C.河流
D.穿跨越
380、管道及其配套设备由于外部原因产生变形而造成的管道或设备的泄漏称为（A）。
A.破坏性泄漏
B.内部泄漏
C.界面泄漏
D.本体泄漏
381、对于大口径天然气管道少量泄漏（B类事故），封堵可以分为（D）和采用专用夹具对泄漏点进行堵漏两种情况。
A.管卡堵漏
B.补块堵漏
C.停输封堵
D.不停输封堵
382、对于大口径天然气管道大量泄漏（A类事故），一般只能对事故管段管线（A），更换事故管段。
A.停输
B.降压输送
C.管卡堵漏
D.在线封堵
383、若管道发生盗油、气事故，在压力下降到静压压力时，可将木楔定入泄漏点，采用（A）堵漏。
A.带压焊接密封
B.带压封堵
C.带压换管
D.带压粘接
384、天然气水合物的形成条件之一是天然气中有足够的（A）并有（A）的存在。
A.水蒸气  液滴
B.二氧化碳   液滴
C.水      气体
D.二氧化碳   硫化氢
385、油品电阻率越（D），静电积聚能力越（D），越易发生电火花引爆。
A.小   低
B.小   高
C.大   低
D.大   高
386、在油气管道运营过程中发生急性中毒事故时，可用大量的（A）或（A）清洗被污染的皮肤。
A.清水　肥皂水
B.清水　消毒液
C.热水  肥皂水
D.热水  消毒液
387、事故发生的可能性与事故造成的后果的严重程度的综合度量称为（A）。
A.风险
B.安全程度
C.完整性
D.完全性
388、油气管道的（B）就是利用管道运行的现状和历史统计资料，经过风险分析最终找到为减少风险需要投入的资金和改进运行管理的方法，将管道的风险限定在一个可接受的水平上。
A.风险识别
B.风险管理
C.风险评价
D.风险计算
389、靠近收发球筒快开盲板一端上部应设放空阀、安全阀及（D），下部设排污阀。
A.出油阀
B.进油阀
C.发射井
D.压力表指示器
390、蒸汽伴随加热中，输送凝点低于50℃的油品时，常采用表压为（C）左右的蒸汽作为热源。
A.0.1MPa
B.0.2MPa
C.0.3MPa
D.0.4MPa
391、对于管道上发生的泄漏事故，从治本的角度来讲，应当采用新工艺、新技术、新材料的措施来加强安装施工（C）。
A.进度
B.成本
C.质量
D.效益
392、对于已投入生产运行的管道发生的泄漏事故应采取（A）密封技术来加以消除。
A.动态
B.静态
C.液态
D.固态
393、由正输流程倒压力越站或全越站流程前, 上一站必须先将出站压力降到允许出站压力值的（C）左右。
A.1/4
B.1/3
C.1/2
D.2/3
394、输油站的核心部分是指（B）。
A.站控室
B.输油泵房
C.总阀室
D.油罐区
395、属于“从泵到泵”输油工艺特点的是（B）。
A.各站输量可以不等
B.充分利用上站余压
C.自动调节要求不高
D.参数调整互不干扰
396、在油气管道运营过程中发生急性中毒事故时，应立即采用离开工作点、人工呼吸、（A）以及及时送医院治疗等方法急救。
A.除去污染物
B.查找毒源
C.坚持工作
D.等待救援
397、为了防止第三方损伤对管道造成的破坏，应让管道沿线的各级政府和群众都能了解管道的走向、管道事故的（A），积极自觉地加入到管道保护的行列。
A.危害
B.位置
C.方向
D.性质
398、计算焊条量时，厚药皮焊条的药皮质量系数一般取（B）。
A.0.5
B.0.3
C.0.15
D.0.05
399、当晶体最易长大方向与（C）方向一致时，最有利于晶粒长大。
A.熔合线
B.等温线
C.散热最快
D.平行于熔合线
400、焊缝断面上不同分层的化学成分分布不均匀的现象称为（C）偏析。
A.显微
B.区域
C.层状
D.晶界
401、当低合金钢焊缝金属中碳的质量分数偏高或合金元素较多时，在快速冷却条件下将发生（D）转变。
A.珠光体
B.铁素体
C.贝氏体
D.马氏体
402、对于相同化学成分的低碳钢焊缝金属，冷却速度越高，焊缝金属中的（A）越多。
A.珠光体
B.铁素体
C.马氏体
D.奥氏体
403、不能改善焊缝固态相变组织的方法是（A）。
A.振动结晶
B.焊后热处理
C.跟踪回火处理
D.多层焊接
404、在药皮加热阶段，固态药皮中进行的脱氧反应叫作（A）脱氧。
A.先期
B.沉淀
C.扩散
D.氧化剂
405、预热温度可通过（A）试验来确定。
A.冷裂纹
B.热裂纹
C.再热裂纹
D.层状撕裂
406、焊接开始前，对焊件的全部或局部进行加热的工艺措施叫作（A）。
A.预热
B.后热
C.点焊
D.定位焊
407、易淬火钢通过（B）可以减少淬硬程度，防止产生焊接裂纹。
A.时效
B.预热
C.开坡口
D.清理
408、中碳钢的预热温度为（C）。
A.50~100℃
B.100~150℃
C.150~300℃
D.450~600℃
409、灰铸铁补焊时，对于结构简单而补焊地方刚度又较小的情况，可采用（A）预热。
A.局部
B.半局部
C.整体
D.整体＋保温
410、焊前预热温度取决于（C）、母材厚度、结构刚性、焊条类型和工艺方法。
A.母材化学成分
B.焊缝形式
C.碳当量
D.焊接位置
411、按送丝方式不同，埋弧焊机可分为（D）两种。
A.通用和专用
B.单丝和多丝
C.丝极和带极
D.等速送丝和变速送丝
412、可适用于大型工字梁，化工容器、锅炉锅筒等圆筒、圆球形结构上的纵缝和环缝焊接的是（C）埋弧焊机。
A.小车式
B.门架式
C.悬臂式
D.悬挂式
413、国产埋弧焊机中，采用变速送丝方式的是（A）。
A.MZ-1000
B.MZ1-1000
C.MZ3-500
D.MZ2-1500
414、自动变速送丝式埋弧焊机的自动调节原理主要是引入（B）的反馈。
A.焊接电流
B.电弧电压
C.送丝速度
D.焊接速度
415、自动等速送丝式埋弧焊机的焊接电源具有（C）的外特性曲线。
A.上升
B.陡降
C.缓降
D.水平
416、与钢相比，铸铁工艺性能的突出优点是（C）好。
A.可焊性
B.淬透性
C.铸造性
D.机加工性
417、在相同基体的情况下，球墨铸铁的（D）在所有铸铁中是最好的。
A.强度
B.塑性
C.可焊性
D.强度和塑性
418、铝合金根据成分和加工特点，可分为铸造铝合金和（D）两类。
A.防锈铝合金
B.硬铝合金
C.锻造铝合金
D.变形铝合金
419、目前，工业上应用最广泛的铸造铝合金是（A）。
A.铝硅系
B.铝铜系
C.铝系
D.铝锌系
420、工业纯铝的导热性约为低碳钢的（B）。
A.2倍
B.5倍
C.7倍
D.9倍
421、铝的密度是铜的（B）。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
422、黄铜是由铜和（C）组成的二元合金。
A.硅
B.镍
C.锌
D.锡
423、紫铜是指w（Cu）≥99.5％的工业纯铜，表面呈（B）。
A.淡黄色
B.紫红色
C.金黄色
D.白色
424、青铜的强度和（A）比紫铜高得多。
A.耐磨性
B.塑性
C.韧性
D.抗蚀性
425、铅元素的加入是为了改善黄铜的（D）。
A.焊接性
B.耐磨性
C.导热性
D.切削性
426、在所有的钛和钛合金中，用量最大的是（A）。
A.T4
B.工业纯钛
C.T7
D.T2
427、牌号为TB2的钛合金是（B）钛合金。
A.型
B.β型
C.y型
D.α+β型
428、元素（B）会使钛及钛合金脆化，并且对于工业纯钛及a型钛合金的脆化作用明显大于α+β型和β型钛合金。
A.碳
B.氢
C.氧
D.氮
429、钛合金的最大优点是（A）。
A.比强度大
B.焊接性好
C.工艺性好
D.耐腐蚀性强
430、异种钢焊接结构中所用的钢种，按金相组织分类，主要有（C）、马氏体-铁素体钢和奥氏体钢等三大类型。
A.贝氏体钢
B.奥氏体-铁素体钢
C.珠光体钢
D.锰钢
431、奥氏体系复合钢板是指覆层为奥氏体不锈钢，基层为（C）的复合钢板。
A.马氏体-铁素体钢
B.低合金钢
C.珠光体钢
D.碳素钢
432、下列金属材料按线膨胀系数由大到小排列的是（B）。
A.铜、铝、不锈钢、碳素钢
B.铝、铜、不锈钢、碳素钢
C.铝、铜、碳素钢、不锈钢
D.铜、铝、碳素钢、不锈钢
433、铝、铜、钛、碳素钢四种金属材料中，熔点最高的是（C）。
A.铝
B.铜
C.钛
D.碳素钢
434、对于需操作者进入内部进行焊补的设备及管道，内部氧气含量应为（A）。
A.18%~21%
B.16%~18%
C.21%~30%
D.30％以上
435、我国规定动火条件实行（C）审批制度。
A.1级
B.2级
C.3级
D.4级
436、在焊接中最好的脱硫剂是（C）。
A.碳
B.硅
C.锰
D.铁
437、带压不置换动火就是严格控制（A），使可燃气体的体积分数大大超过爆炸上限，不至于在容器内发生燃烧。
A.含氧量
B.含氢量
C.含氮量
D.含乙炔量
438、登高作业时，单人梯与地面的夹角应小于（A）。
A.60°
B.45°
C.75°
D.90°
439、一般在离地面或坠落基准面（B）以上有坠落危险的高处进行的焊割或者其他施工作业，均属高处作业。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m
440、由于乙炔对压力敏感，易发生爆炸，故利用氧-乙炔气体进行水下切割时，只能在深度小于（A）的水中进行。
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m
441、我国常用水下人体直接接触的安全电压值，工频交流为12V，直流为（C）。
A.12V
B.24V
C.36V
D.48V
442、金属在腐蚀物质的作用下，金属表面以同一（C）被腐蚀，这种腐蚀叫作均匀腐蚀。
A.进度
B.厚度
C.速度
D.层次
443、金属的（C）是指管道的焊口、弯处，锅炉或热交换器的管板、胀板等部位由于金属组织结构的变化而产生应力，容易腐蚀。
A.压力腐蚀
B.局部腐蚀
C.应力腐蚀
D.均匀腐蚀
444、按主要成因来分，焊接缺欠可分为构造缺欠、（B）三种。
A.性能缺欠和冶金缺欠
B.工艺缺欠和冶金缺欠
C.工艺缺欠和成形缺欠
D.接合缺欠和冶金缺欠
445、铜合金管耐蚀性较强，常用于输送（A）液体、气体原料。
A.化工
B.酸性
C.碱性
D.盐性
446、不锈钢管会发生（D）腐蚀。
A.氧化
B.电化学
C.化学
D.晶间
447、管道安装施工现场多用（C）除锈，但效率低。
A.机械
B.化学
C.人工
D.抛丸
448、彻底用手工或电动工具除锈的等级代号是（C）。
A.St
B.St2
C.St3
D.Sa
449、在焊接中碳钢和某些合金钢时，热影响区中可能发生（A）现象而变硬，易产生裂纹。
A.淬火
B.回火 
C.退火 
D.正火
450、管道保温后外径大于300mm，色环应刷成（C）宽。
A.50mm
B.70mm
C.100mm
D.120mm
451、管道敷设在电阻率为5~20Ω·m、含盐量为0.05%~0.75％和含水量为（B）的腐蚀性较高的土壤中，应采用加强防腐。
A.5%~10%
B.5%~12%
C.5%~14%
D.5%~16%
452、管道敷设在电阻率小于5Ω·m、含盐量大于（B）的土壤中，或穿越河流、公路、高速公路应做特殊级的加强防腐。
A.0.5%
B.0.75%
C.1.0%
D.1.25%
453、异种钢焊接时，依据母板厚度和熔合比来确定（C）。
A.坡口间隙
B.坡口钝边
C.坡口角度
D.坡口宽度
454、氩弧焊前必须清理填充焊丝及工件坡口和坡口两侧表面，至少（B）范围内的污染物。
A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.40mm
455、管道组对时，钢管短节长度应大于管径且不小于（B）。
A.0.4m
B.0.5m
C.0.6m
D.1m
456、管螺纹和连接件要根据各处管道输送（C）不同而采用各种相应的填料，以达到连接严密的目的。
A.压力
B.温度
C.介质
D.流速
457、长输管道焊接施工中，应用最广泛的焊接方法是（A）方法。
A.焊条电弧焊接
B.埋弧焊焊接
C.氩弧焊焊接
D.气焊焊接
458、当壁厚在3~9mm之间，管道与法兰对焊连接时，接口应采用（B）接口形式。
A.I形
B.Y形
C.U形
D.V形
459、钢管组对时内壁错边量不应超过壁厚的（B）且不大于2mm。
A.0.005
B.0.001
C.0.0015
D.0.002
460、壁厚为3.0~9.0mm时对口间隙为（B）。
A.1.0~1.5mm
B.1.0~2.0mm
C.1.0~2.5mm
D.1.0~3.0mm
461、管道手工焊接作业空间应大于（A）。
A.0.4m
B.0.3m
C.0.5m
D.1m
462、管道设计温度高于100℃或低于（B）时，螺栓螺母应涂二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉。
A.10℃
B.0℃
C.-10℃
D.20℃
463、当管线需预留接头时，应用（A）进行封堵。
A.盲板
B.堵头
C.钢板
D.丝堵
464、平焊法兰是将管子插入法兰内孔中进行焊接，具有容易（B）找正、价格便宜的特点。
A.对正
B.对中
C.组对
D.安装
465、油田集输管道施工时，敷设单根直径小于219mm管道的施工带宽度不应小于（B）。
A.12m
B.14m
C.16m
D.8m
466、多管共沟地面布管时应保证各条管道净距离不小于（B）。
A.0.5m
B.1m
C.1.5m
D.2m
467、布管轴线应符合设计要求，而且相邻管口错开（C），以便清管和处理管口。
A.100~120mm
B.100~150mm
C.100~200mm
D.100~250mm
468、布管应在管沟不堆土的一侧进行，布管距沟边距离不宜小于（D）。
A.10.5m
B.0.7m
C.1.0m
D.1.2m
469、为防止流体逆向流动，顺向开启的是（C）。
A.安全阀
B.截流阀
C.止回阀
D.截止阀
470、补偿器安装时预拉伸（压缩）值必须符合设计规定，允许偏差为（C）。
A.±12mm
B.±5mm
C.±10mm
D.±20mm
471、做过（C）试验，并且检查合格的管道（容器）可免做气密性试验。
A.强度
B.压力
C.气压
D.液压
472、管道（A）应以液体为试验介质。
A.强度试验
B.严密性试验
C.泄漏试验
D.气密性试验
473、管道压力试验的设计压力小于等于（B）时，也可以采用气体作为试验介质，但应采取有效的安全措施。
A.10.4MP
B.0.6MP
C.0.8MP
D.11.0MP
474、水压试验时，为了防止水倒流，应在连接管口安装（B）。
A.截止阀
B.单流阀
C.放气阀
D.止回阀
475、管道系统试压时压力表的精度不应低于1.5级，且压力表不能少于（B）。
A.1块
B.2块
C.3块
D.4块
476、真空试验属于严密性试验的一种，应在（B）试验合格后进行。
A.密度
B.强度
C.充液
D.水压
477、液体试压注液时应（C）空气。
A.排出50%
B.注入
C.排尽
D.排出80%
478、环境温度低于（A）时，液体试验应采取防冻措施。
A.5℃
B.3℃
C.0℃
D.4℃
479、长输管道强度试验稳压（D），压降不大于1％为合格。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
480、试压时应测量试验温度，严禁材料试验温度接近（B）。
A.变性转变温度
B.脆性转变温度
C.硬性转变温度
D.塑性转变温度
481、具有陡降外特性的弧焊整流器是（A）。
A.动铁芯式
B.多头变阻器式
C.磁放大器式
D.晶闸管式
482、多头变阻器式弧焊整流器的特性是（C）。
A.电弧稳定性一般
B.用于一般焊条的焊条电弧焊
C.消耗大量电能
D.可制成各种形状的外特性
483、外特性形状接近于一条倾斜直线的弧焊整流器是（B）。
A.动铁芯式
B.多头变阻器式
C.磁放大器式
D.晶闸管式
484、焊条电弧焊电源具有一定的空载电压是为了引弧，电压一般控制在（B）。
A.30~50V
B.50~100V
C.100~150V
D.150~200V
485、焊条电弧焊电源引弧后的电弧电压一般在（B）。
A.16~40V
B.40~80V
C.80~100V
D.100~120V
486、焊条电弧焊用的弧焊电源是具有下降外特性的弧焊电源，一般额定电流在（C）以下。
A.300A
B.400A
C.500A
D.600A
487、弯头多数是通过（A）制造的。
A.有芯热煨
B.无芯热煨
C.冷弯
D.热轧
488、在外界气温低的情况下煨制工件会导致工件向（B）的一边弯曲变形。
A.表面积较小
B.表面积较大
C.表面性能差
D.表面性能好
489、渗透探伤包括荧光探伤和（B）两种方法。
A.磁粉探伤
B.着色探伤
C.煤油试验
D.射线探伤
490、表示用后乳化型荧光渗透剂进行荧光渗透探伤的方法代号是（B）。
A.FAB
B.FBC
C.FC
D.VA
491、按使用的显像剂不同，渗透试验可分为干式显像法、湿式显像法和快干式显像法，其中（A）主要用于荧光试验。
A.干式显像法
B.湿式显像法
C.干式显像法和快干式显像法
D.快干式显像法
492、荧光试验常用的显像剂是（C）。
A.氧化铝
B.氧化锌
C.氧化镁
D.氧化铁
493、着色试验可用来检测焊件的（B）缺陷。
A.内部
B.表面
C.宏观组织
D.微观组织
494、着色检验的灵敏度一般是（A）。
A.0.01mm
B.0.1mm
C.0.5mm
D.1.0mm
495、氨气试验时将w（硝酸汞）为（D）的水溶液浸过的试纸贴在焊缝外部。
A.0.002
B.0.0015
C.0.001
D.0.005
496、氨气试验法比涂肥皂水的气密性试验更准确、迅速，尤其适于（D）下试验。
A.高温
B.中温
C.常温
D.低温
497、煤油试验属于焊接容器的（B）。
A.液压试验
B.密封性试验
C.气密性试验
D.侵蚀试验
498、煤油试验适用于（B）的焊缝检漏。
A.高压容器
B.储存液体的大型容器
C.小型容器
D.低压容器和管道
499、焊接容器的沉水检查是（C）。
A.水压试验
B.气压试验
C.气密性试验
D.渗透探伤试验
500、焊接容器的充气检查是在受压容器内充以一定的气体，在外部检查部位涂上（B），看有无气泡出现，用以检验渗漏情况。
A.w（硝酸汞）为5％的水溶液
B.肥皂水
C.石灰水
D.白垩水
501、水压试验时环境温度不得低于（D）。
A.0℃
B.室温
C.10℃
D.5℃
502、水压试验时所用压力表量程应为试验压力的（D）。
A.1倍
B.1.25倍
C.1.5倍
D.2倍
503、对钢制压力容器进行气压试验前，需经100％的（D）。
A.超声波探伤
B.磁粉探伤
C.着色探伤
D.×射线探伤
504、气压试验时试验温度（包括气体温度）应不低于（D），以使材料有足够的韧性储备。
A.0℃
B.5℃
C.10℃
D.15℃
505、焊接性试验方法中，自拘束试验不包括（D）试验。
A.斜Y形坡口焊接裂纹
B.搭接接头焊接裂纹
C.T形接头焊接裂纹
D.插销
506、焊接性试验方法中用得最多的是（C）。
A.力学性能试验
B.无损检测
C.焊接裂纹试验
D.宏观金相试验
507、焊接产品质量检验时，（D）不是主要依据。
A.产品的施工图样
B.技术标准
C.订货合同
D.焊工技术水平
508、焊接质量检验（A）。
A.是确保工程质量的重要措施
B.只有水压试验
C.唯一方法是破坏性检验
D.不能查出内部缺陷
509、焊接结构质量验收依据的检验文件中没有（D）。
A.工艺规程
B.检验规程
C.检验工艺
D.订货合同
510、在焊接检验方法中，（D）是非破坏性检验。
A.力学性能试验
B.化学分析与试验
C.金相与断口分析试验
D.致密性试验
511、测定T形焊接接头组织的试验是（B）。
A.拉伸试验
B.金相试验
C.冲击试验
D.疲劳试验
512、利用光学显微镜（放大倍数在50~2000之间）检查焊接接头各区域的显微组织偏析和分布的方法是（B）。
A.宏观金相检验
B.微观金相检验
C.宏观断口分析
D.微观断口分析
513、焊接检验方法中的破坏性试验是（A）。
A.拉伸试验
B.外观检验
C.强度试验
D.致密性试验
514、磁粉探伤只适用于（D）。
A.不锈钢
B.铝合金
C.铜合金
D.磁性材料
515、近缝区液化裂纹是（B）。
A.冷裂纹
B.热裂纹
C.再热裂纹
D.氢致裂纹
516、钢结构件产生层状撕裂的本质原因是（A）的种类、数量和分布形态。
A.非金属夹杂物
B.氮化物
C.氢化物
D.氧化物
517、钢材焊接接头形成冷裂纹的三大因素是（D）、焊接接头含氢量及其分布和焊接接头所承受的拘束应力状态。
A.焊接工艺和冷却条件
B.不均匀加热
C.焊后没有做消氢处理
D.钢材的淬硬倾向
518、通常具有（B）的人员，能采用“合于使用”标准对压力容器进行焊接质量评定。
A.综合判断能力
B.资格认可、断裂安全分析
C.综合判断经验
D.焊接经验
519、铸铁焊接过程中由于焊件局部受热不均匀，焊缝在冷却过程中受到很大的拉应力，由于铸铁强度低，400℃以下基本无塑性，当拉应力超过此时铸铁的抗拉强度时即产生（B）。
A.热裂纹
B.冷裂纹
C.偏析
D.夹渣
520、当焊缝中存在白口铸铁时，由于白口铸铁的收缩率（2.3%）比灰铸铁的收缩率（1.26%）大，特别是当焊缝强度大于母材时，冷却过程中母材牵制不住焊缝的收缩，结果在结合处母材被撕裂，产生焊缝（D）。
A.热裂纹
B.冷裂纹
C.偏析
D.撕裂裂纹
521、对铸铁焊件焊补时要进行550~700℃的整体预热是为了消除（B）。
A.热裂纹
B.冷裂纹
C.偏析
D.夹渣
522、铸铁焊件焊补时采用异质焊缝焊接材料是为了消除（B）。
A.热裂纹
B.冷裂纹
C.偏析
D.夹渣
523、铸铁焊接时调整焊缝的化学成分，加入稀土元素，增强脱硫、脱磷的能力等，是为了提高抗（A）性能。
A.热裂纹
B.冷裂纹
C.偏析
D.夹渣
524、铸铁焊接时减小熔合比，降低焊接应力是为了提高抗（A）性能。
A.热裂纹
B.冷裂纹
C.偏析
D.夹渣
525、EZNi-1焊条的焊芯成分是（A）。
A.纯镍
B.镍铁
C.镍铜
D.镍铁铜
526、铸铁焊条型号EZCQ中的“Q”表示（D）。
A.熔敷金属中的主要元素为碳
B.焊条用于铸铁焊接
C.熔敷金属类型为铸铁
D.熔敷金属中含有球化剂
527、灰铸铁采用焊条电弧焊焊接，当焊缝与母材同质时应采用（B）焊条。
A.EZNi-1
B.EZ
C.EZV
D.EZNiFe-1
528、灰口铸铁钎焊时所用焊料一般为（C）。
A.银粉
B.锡粉
C.黄铜
D.铅粉
529、灰铸铁的热焊、半热焊可以选用（A）焊条。
A.EZC
B.EZV
C.E5015-G
D.E4303
530、球墨铸铁一般选用（D）焊条进行焊补。
A.EZC
B.EZV
C.E5015-G
D.EZCQ
531、高强度或合金灰口铸铁的气焊一般应用（C）焊丝。
A.RZC-1
B.RZC-2
C.RZCH
D.H08Mn2Si
532、利用CO2气体保护焊焊接灰铸铁时使用（D）焊丝。
A.RZC-1
B.RZC-2
C.RZCH
D.H08Mn2Si
533、可以直接在铸铁上施焊，使铸铁耐磨性提高的焊丝是（A）。
A.CMC-E46N
B.CMC-MS64N
C.CMC-47N
D.CMC-65N
534、既适合火焰淬火铸铁焊又适合铸铁堆焊的焊丝是（C）。
A.CMC-E46N
B.CMC-MS64N
C.CMC-47N
D.CMC-65N
535、珠光体球墨铸铁的焊接一般选用（B）焊丝。
A.RZCQ-1
B.RZCQ-2
C.RZCH
D.H08Mn2Si
536、奥氏体-贝氏体球墨铸铁气焊焊补时采用（B）焊丝。
A.RZCQ-1
B.RZCQ-2
C.RZCH
D.H08Mn2Si
537、在板材对接平位气焊过程中，如发生烧穿，不能采取（C）的措施。
A.迅速提起火焰
B.提高焊速
C.增大焊炬倾角
D.多加焊丝
538、关于气焊操作的右焊法，说法正确的是（B）。
A.适用于薄板焊接
B.焊缝冷却较慢
C.熔深小、生产率低
D.操作简单、易于掌握
539、铸铁半热焊预热温度在（B）左右。
A.600~700℃
B.400℃
C.250℃
D.150℃
540、铸铁热焊时，小而浅的缺陷坡口要予以扩大，面积须大于（B）。
A.5c㎡
B.8c㎡
C.10c㎡
D.12c㎡
541、HT100中的英文字母“HT”代表（A）。
A.灰铸铁
B.可锻铸铁
C.球墨铸铁
D.蠕墨铸铁
542、HT100中的阿拉伯数字“100”代表（B）。
A.灰铸铁
B.抗拉强度
C.伸长率
D.冲击值
543、淬火的主要目的是获得（C）组织。
A.铁素体
B.珠光体
C.马氏体
D.渗碳体
544、在焊接中碳钢和某些合金钢时，热影响区可能发生（A）现象而变硬，易产生裂纹。
A.淬火
B.回火
C.退火
D.正火
545、低温回火的温度是（B）。
A.低于150℃
B.150~250℃
C.250~350℃
D.350~1500℃
546、高温回火与（D）相结合的热处理工艺称为调质处理。
A.正火
B.低温回火
C.中温回火
D.淬火
547、避免铸铁焊件产生裂纹最有效的办法是对焊补工件进行（B）。
A.局部预热
B.整体预热
C.热处理
D.相变消除应力
548、向铸铁焊缝中加入一定量的合金元素，使焊缝金属先发生贝氏体相变，再发生马氏体相变，产生焊缝应力松弛效应，是为了消除铸铁焊缝的（A）。
A.冷裂纹
B.热裂纹
C.气孔
D.夹渣
549、采用（B）焊接铸铁时铸铁冷却速度低，温度分布均匀，可防止产生白口组织，减小应力，也有利于防止裂纹的产生。
A.半热焊
B.热焊
C.不预热焊
D.冷焊
550、预热温度在300~400℃的铸铁焊补工艺称作（A）。
A.半热焊
B.热焊
C.不预热焊
D.冷焊
551、铜和铜合金焊丝中的（D）元素可以作为合金剂和脱氧剂，还能细化晶粒，提高接头的塑性和耐腐蚀性。
A.Mn
B.P
C.Si
D.AI
552、黄铜焊丝脱氧剂（C）可以抑制Zn的烧损。
A.Mn
B.P
C.Si
D.Sn
553、铝及铝合金焊条是根据（B）来表示型号的。
A.熔敷金属的化学成分
B.焊缝力学性能及焊芯成分
C.药皮类型
D.熔敷金属的抗拉强度
554、铜及铜合金焊条的型号是按（A）来编制的。
A.熔敷金属的化学成分
B.焊态的焊缝力学性能
C.药皮类型
D.熔敷金属的抗拉强度
555、铝及铝合金焊丝中，（B）焊丝是通用焊丝，可焊接除铝镁合金以外的铝合金。
A.纯铝
B.铝硅合金
C.铝锰合金
D.铝镁合金
556、焊接黄铜时可选用含硅量高的黄铜或硅青铜焊丝，以解决（C）蒸发带来的不利影响。
A.碳
B.硅
C.锌
D.铜
557、铝及铝合金试板厚5~15mm时可开单面V形坡口，坡口角度为（C）。
A.30°左右
B.45°左右
C.60°~70°
D.80°左右
558、铜及铜合金焊接时，为获得成形均匀的焊缝，采用（D）接头。
A.搭接
B.T形
C.角接
D.对接
559、异种钢焊接时保证接头质量和性能的关键是焊接（D）的选择。
A.方法
B.工艺
C.结构
D.材料
560、奥氏体不锈钢与珠光体钢焊接，为克服珠光体钢对焊缝的稀释作用，使焊缝金属的组织基本上是奥氏体，应优先选用（B）含量高的焊接材料。
A.铬
B.镍
C.碳
D.钼
561、珠光体、贝氏体、马氏体等异种钢焊接的预热方法与温度按（A）的钢种确定。
A.淬火裂纹倾向较大
B.淬火裂纹倾向较小
C.熔点较低
D.熔点较高
562、根据（SY/T 5922-2012）管道运营单位在管道投产前应编制操作规程和（A）。
A.应急预案
B.投产方案
C.资金计划
D.演练方案
563、铝镁系和铝锰系的变形铝合金具有好的耐蚀性，这种铝合金称为（A）。
A.防锈铝
B.硬铝
C.超硬铝
D.锻铝
564、含有铜、镁、锰等元素的变形铝合金具有较高的强度和硬度，可以通过热处理强化，但是耐腐蚀性差，这种铝合金称为（B）。
A.防锈铝
B.硬铝
C.超硬铝
D.锻铝
565、焊接铝时，经常在焊件坡口下面放置垫板，并控制好工艺参数，防止温度过高产生（D）。
A.气孔
B.氧化膜
C.热裂纹
D.塌陷
566、在室外焊接铝及其铝合金时经常采用防风装置，这是为了防止焊缝产生（A）。
A.气孔
B.氧化膜
C.热裂纹
D.塌陷
567、根据（SY/T 5922-2012）管输天然气气质指标中硫化氢含量应≤（B）mg/m³。
A.15

B.20
C.25

D.30

568、氩弧焊焊前去除油污和灰尘的有机溶剂不包括（A）。
A.酒精
B.汽油
C.丙酮
D.三氯乙烯
569、厚药皮焊条的药皮质量系数一般取（B）。
A.0.5
B.0.3
C.0.15
D.0.05
570、不开坡口的单面焊对接焊缝，当焊缝余高为h，焊缝宽度为c，板厚为δ，间隙为b时，焊缝金属横截面面积的计算公式为（A）。
A.A=δb+（2/3）hc
B.A=δb+（1/3）hc
C.A=δb+（1/2）hc
D.A=δb+（4/3）hc
571、交流弧焊机焊接电缆加长时，其电压降不应大于（B）。
A.2V
B.4V
C.5V
D.8V
572、交流弧焊变压器焊接电流的细调节是通过弧焊变压器侧面的旋转手柄来改变活动铁芯的位置得以实现的，当手柄逆时针旋转时，活动铁芯向外移动，（A）。
A.漏磁减小，焊接电流增大
B.漏磁减小，焊接电流减小
C.漏磁增大，焊接电流增大
D.漏磁增大，焊接电流减小
573、硅弧焊整流器一次绕组与二次绕组之间的绝缘电阻为（B）。
A.0.5MΩ
B.1MΩ
C.2MΩ
D.5M0
574、硅弧焊整流器的最小焊接电流应不大于焊接电流的20%，最大焊接电流应（B）。
A.不大于I额
B.不小于I额
C.不大于I额的120％
D.不小于I额的120％
575、将交流弧焊机接入电网后，焊机本身发出嗡嗡声，但不起弧。测量二次电压后发现无空载电压，该故障可能是（B）导致的。
A.焊机一次绕组断线
B.焊机二次绕组断线
C.动、静铁芯位置频繁变动
D.内部导线氧化、电阻增大
576、弧焊整流器电流冲击大、飞溅大是因为（B）。
A.硅元件损坏
B.推力电流调整不当
C.熔断器熔断
D.电源电压较低
577、在板件的平、立、横、仰4种焊接位置中，（D）位焊是最难的一种。
A.平
B.立
C.横
D.仰
578、平板对接仰位打底焊时，如果焊条送进深度不够，背面会出现（A）。
A.内凹
B.焊瘤
C.未熔合
D.裂纹
579、钢材的碳当量越大，其对（B）的敏感性越大。
A.热裂纹
B.冷裂纹
C.气孔
D.层状撕裂
580、经验指出，当碳当量为（D）时，钢材容易产生冷裂纹。
A.0.1%
B.0.3%
C.0.4%
D.0.45%~0.55%
581、小直径管水平固定加障碍打底焊，引弧起焊形成第一个熔孔时，整个电弧的（D）将在管内燃烧。
A.1/4
B.1/3
C.1/2
D.2/3
582、小直径管垂直固定加障碍前半圈焊接时焊条应（D），为后半圈收口及接头创造有利条件。
A.与管切线垂直
B.与管切线重合
C.尽量往后拉
D.尽量往前伸
583、小直径管45°倾斜固定手工钨极氩弧焊打底时，为了防止仰焊部位背面内凹，焊丝应（B），使焊接熔池始终保持水平位置。
A.压向坡口根部，并快速向上焊接
B.压向坡口根部，并逐渐向上焊接
C.远离坡口根部，并快速向上焊接
D.远离坡口根部，并逐渐向上焊接
584、材质为20钢的小直径管（φ60mm×5mm）45°倾斜固定手工钨极氩弧焊打底，手弧焊盖面，单面焊双面成形，则焊件的装配间隙应为（D），最小间隙在坡口的最低处。
A.1~1.5mm
B.1.5~2mm
C.2~2.5mm
D.2.5~3mm
585、铸铁焊接裂纹一般为冷裂纹，产生温度在（B）以下，产生部位为焊缝或热影响区。
A.600℃
B.400℃
C.250℃
D.150℃
586、焊接灰铸铁时最常见的裂纹是（A）。
A.热应力裂纹
B.热裂纹
C.层状撕裂
D.再热裂纹
587、灰铸铁电弧冷焊法在采用钢芯或铸铁芯以外的焊条时，应尽量使用（A）焊接。
A.小直径焊条、较小电流
B.大直径焊条、大电流
C.小直径焊条、大电流
D.大直径焊条、小电流
588、铸铁采用电弧半热焊法时，300~400℃的预热可有效地防止热影响区产生（D）。
A.白口组织
B.冷裂纹
C.渗碳体
D.马氏体
589、用加热减应区法气焊铸铁，补焊成败的关键是（B）的选择。
A.焊接材料
B.焊接减应区
C.焊接方法
D.焊接工艺
590、对厚大铸件刚度较小部位的大型缺陷进行焊补应选用（D）。
A.气焊
B.电弧热焊
C.电弧冷焊
D.手工电渣焊
591、镍合金的性能特点是（B）。
A.耐蚀性良好，耐热性较差
B.耐蚀性和耐热性都良好
C.耐蚀性较差，耐热性良好
D.耐蚀性和耐热性都较差
592、镍的熔点是（C）。
A.1255℃
B.1355℃
C.1455℃
D.1555℃
593、钛及钛合金焊接时，保护气的纯度应不低于（C）。
A.99.5%
B.95%
C.99.99%
D.99.90%
594、焊接钛及钛合金时，由于有晶粒粗化倾向，焊接应尽量采用（C）。
A.小电流、慢速焊
B.大电流、快速焊
C.小电流、快速焊
D.大电流、慢速焊
595、焊条电弧焊中，（C）运条法适用于中厚板材对接平焊、立焊和仰焊等位置的层间焊接。
A.直线形
B.锯齿形
C.月牙形
D.环形
596、焊条电弧焊（B）适用于碱性焊条焊接。
A.划圈收弧法
B.回焊收弧法
C.反复熄弧-引弧法
D.划圈收弧法和回焊收弧法
597、为了引燃焊接电弧，空载电压一般为（D）。
A.50~60V
B.60~70V
C.70~80V
D.80~90V
598、我国标准规定，500A以下的焊机的工作时间周期为（C）。
A.2 min
B.3 min
C.5 min
D.10 min
599、连续涂层焊条是一种长度大于（D），甚至长达百米以上的药皮焊条。
A.200mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
600、连续焊条焊接器具是采用（C）输电方式实现连续焊接的一种器具。
A.单点动态
B.单点静态
C.多点动态
D.多点静态
601、细丝CO2气体保护焊时使用的电源外特性是（A）。
A.平硬外特性
B.陡降外特性
C.上升外特性
D.缓降外特性
602、熔化极气体保护焊机的额定焊接电流为160A时，其额定工作电压为（A）。
A.22V
B.27V
C.34V
D.44V
603、在焊接结构生产工艺流程图中，下料切割的下一道工序是（D）。
A.钢材复验
B.放样划线
C.钢材矫正
D.成形加工
604、在焊接结构生产工艺流程图中，钢材复验的下一道工序是（A）。
A.钢材矫正
B.放样划线
C.下料切割
D.成形加工
605、向下焊特别适用于（C）的焊接。
A.精密微型器件
B.储罐
C.大口径长输管道
D.船体结构
606、管道向下焊时，输油管线宜选用（A）焊条。
A.纤维素型
B.低氢型
C.石墨型
D.钛钙型
607、管道向下焊时，两长管段连接的固定口及管子与管件焊接宜选用（B）焊条。
A.纤维素型
B.低氢型
C.石墨型
D.钛钙型
608、管道向下焊时，对于L415及以上等级的钢材，在5℃以上环境中施工，焊前（C）。
A.不预热
B.预热到50℃
C.预热到100~150℃
D.预热到300℃
609、使用自保护药芯焊丝半自动向下焊进行填充层焊接时，宜采用（C）运条法。
A.锯齿形
B.直线往复形
C.直拉形
D.月牙形
610、使用自保护药芯焊丝半自动向下焊进行填充层焊接时，运条宜采用直拉技术，太多的运条动作或焊速过低会使熔池逸出而产生（B）等缺陷。
A.咬边
B.气孔和夹渣
C.裂纹
D.弧坑
611、管道向下焊时，焊缝的咬边深度（A）。
A.不得超过0.5mm
B.不得超过0.1mm
C.不得超过0.3mm
D.不允许存在
612、管道向下焊时，焊缝返修宜使用同等强度级别的（B）。
A.纤维素型焊条
B.低氢型焊条
C.自保护药芯焊丝
D.镍基焊条
613、MIG焊可采用（A）电源，焊接铝、镁等金属有良好的阴极雾化作用，可有效地去除氧化膜，提高了接头的焊接质量。
A.直流反接
B.直流正接
C.交流
D.交流和直流
614、不影响熔滴过渡的力是（B）。
A.重力
B.摩擦力
C.表面张力
D.电磁力
615、CO2气体保护焊时，CO2气体的体积分数不应低于（D）。
A.97.5%
B.98.5%
C.99%
D.99.5%
616、CO2气体中水的含量与瓶中压力有关，压力越低，水的含量越高，CO2气瓶压力低于 （C）时，不能继续使用。
A.0.1MPa
B.0.5MPa
C.1MPa
D.2MPa
617、为防止CO2电弧点焊根部过分熔透，其背面可使用（A）垫板。
A.铜
B.铝
C.镁
D.铸铁
618、CO2电弧点焊向着电弧一侧的零件（D）另一侧零件时，可获得最佳焊接结果。
A.等于
B.等于或厚于
C.厚于
D.等于或薄于
619、管道焊接连头时常用到的公式表述不正确是（C）。
A.弧长公式:L=0.01745*R*La
B.弦长公式:=2sin a/2*R
C.热膨胀量公式:AL-0.012L（t2+t1）
D.热伸缩量公式:AL-0.012L（t2-t1）
620、用经验统计分析法确定气焊材料消耗定额的公式是，式中表示焊缝单位长度的材料消耗量，那么L的含义是（A）。
A.焊缝长度
B.焊缝断面面积
C.材料密度
D.损耗系数
621、计算保护气体的消耗量时，气体损耗系数一般取（C）。
A.0.01~0.02
B.0.02~0.03
C.0.03~0.05
D.0.06~0.08
622、某焊接车间每月需要60000L氩气，则该车间一年最少需要（D）氩气（氩气瓶容量为40L）。
A.120瓶
B.300瓶
C.1500瓶
D.18000瓶
623、在焊接产品质量检验的方式中，运用数据统计和概率原理进行检验的是（C）。
A.抽样试验
B.全数检验
C.统计检验
D.首件检验
624、压力容器的无损检测中，气密性试验的试验压力（B）。
A.大于设计压力
B.等于设计压力
C.小于设计压力
D.是设计压力的2倍
625、焊接成品的检验包括（D）两大类。
A.磁粉探伤和无损检验
B.射线探伤和磁粉探伤
C.超声波探伤和射线探伤
D.破坏性检验和非破坏性检验
626、焊缝的表面缺陷可用（B）检验。
A.射线探伤和着色探伤
B.磁粉探伤、着色探伤和荧光探伤
C.超声波探伤和射线探伤
D.超声波探伤和磁粉探伤
627、可测定焊接接头塑性的力学性能试验是（B）试验。
A.拉伸
B.弯曲和压扁
C.冲击
D.疲劳
628、焊接接头和焊缝金属的拉伸试样各不少于（B）。
A.3个
B.2个
C.1个
D.4个
629、焊工考试时，按GB3323-2005《金属熔化焊焊接接头射线照相》进行射线探伤，试件焊缝质量的合格标准是不低于（A）。
A.II级
B.III级
C.IV级
D.I级
630、按GB3323-2005《金属熔化焊焊接接头射线照相》进行射线探伤，I级焊缝内应无裂纹、（A）和条状夹渣等缺陷。
A.未熔合、未焊透
B.气孔
C.未熔合、气孔
D.气孔、未焊透
631、焊接接头中的不连续性、不均匀性以及其他不健全的欠缺统称为焊接缺欠，焊接缺欠和缺陷的关系是（C）。
A.缺欠是缺陷中的一类
B.缺陷比缺欠严重
C.缺陷是缺欠中的一类
D.缺欠比缺陷较轻
632、焊接接头中的延迟裂纹是（B）。
A.热裂纹
B.冷裂纹
C.层状撕裂
D.再热裂纹
633、在金属熔化焊接时，坡口钝边过大会导致（D）。
A.气孔
B.咬边
C.夹渣
D.未焊透
634、在焊缝中，减小有害夹杂物的主要措施是（B）。
A.保持大的热输入，不摆动焊条
B.保持大的热输入，摆动焊条
C.在焊接过程中脱氧增硫
D.保持小的热输入，摆动焊条
635、制定焊接缺陷质量分级标准主要是为（D）提供分级要求。
A.检验焊接工艺水平
B.考核焊工操作技能水平
C.产品验收
D.制造质量的控制
636、长输管道线路工程施工及验收规范是（C）。
A.SY/T4103-2006
B.GB150-2011
C.SY/T4208-2016
D.SY/T4052-2002
637、在焊接结构质量检验的方法中，不能用于检验焊缝表面缺陷的是（C）。
A.磁粉探伤
B.着色探伤
C.超声波探伤
D.荧光探伤
638、焊接结构质量检验中，针对某一检验方法而编制的检验规程是（D）。
A.通用检验规程
B.检验工艺卡片
C.工序检验工艺卡片
D.检验报告
639、从事焊接结构质量检验工作的指导性文件是（B）。
A.施工图样
B.技术标准
C.订货合同
D.检验文件
640、工程项目内容不同，而工程质量验收的标准相同。钢结构工程应符合的国家标准是（D）。
A.GB150-2011
B.GB50236-2011
C.GB50235-2019
D.CJJ2-2008
641、工程质量的验收工作一般应由（A）负责。
A.监理工程师
B.甲方代表
C.质检员
D.技术监督局
642、竣工验收签证书生效后，确定交接日期，最后由（C）宣布竣工。
A.建设单位总工程师
B.技术监督局主管科长
C.总监理工程师
D.施工单位总工程师
643、根据GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》，将不同壁厚的管节对口时，管壁厚度相差不宜大于（A）。
A.1.5mm
B.2mm
C.2.5mm
D.3mm
644、根据GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》，热处理温度测量仪器的灵敏度不得低于热处理温度的（B）。
A.0.1%
B.1%
C.5%
D.10%
645、根据CJJ2-2008《城市桥梁工程施工与质量验收规范》中的有关要求，梁柱等钢结构矫正后的钢板表面应无明显的凹面，损伤表面划痕深度不大于（D）。
A.0.1mm
B.0.2mm
C.0.4mm
D.0.5mm
646、根据CJJ2-2008《城市桥梁工程施工与质量验收规范》中的有关要求，梁柱等钢结构型钢的不直度不超过（D）。
A.0.1mm/m
B.0.2mm/m
C.0.4mm/m
D.0.5mm/m
647、规定了钢制压力容器的设计制造检验和验收要求的国家标准是（B）。
A.JB4708-2015
B.GB150-2011
C.GB50236-2011
D.GB50235-2019
648、GB150-2011《压力容器》规定：容器主要受压部分的焊接接头分为（C）。
A.A,B两类
B.A,B,C三类
C.A,B,C,D四类
D.A,B,C,D,E五类
649、在日常生活中，焊接结构常见的破坏方式是（B）。
A.塑性破坏
B.脆性破坏
C.疲劳断裂
D.腐蚀破坏
650、焊接结构失效有多种类型，（B）是破坏失效并易造成灾难性后果。
A.过量变形失效
B.断裂失效
C.表面损伤失效
D.泄漏失效
651、弧焊变压器过热是（C）引起的。
A.电缆接头接触不良
B.导线过长、电阻过大
C.变压器绕组短路
D.动铁芯在焊接时振动
652、交流弧焊机外接导线过长会导致（D）。
A.变压器过热
B.焊接电流过大
C.焊接导线过热
D.焊接电流过小
653、弧焊整流器焊接电流不稳定是因为（D）。
A.变压器绕组短路
B.硅元件损坏
C.控制回路元件损坏
D.控制线路接触不良
654、弧焊逆变器调节工艺参数时，脉冲电流宽度不变，主要是通过改变逆变器的（B）来调节工艺参数。
A.开关电阻
B.开关频率
C.开关电感
D.开关电流
655、手工钨极氩弧焊机的控制电路故障会导致（C）。
A.电弧引燃后不稳定
B.气路阻塞
C.引不起弧
D.高频振荡器故障
656、手工钨极氩弧焊机的稳弧器故障会引起（A）。
A.电弧引燃后不稳定
B.气路阻塞
C.控制电路故障
D.高频振荡器故障
657、钨极氩弧焊使用（B）时，阴极的破碎作用最为显著。
A.直流正接电源
B.直流反接电源
C.交流电源
D.脉冲电源
658、在交流手工钨极氩弧焊焊接铝、镁及其合金时，因电弧燃烧时间长，易产生（D）。
A.交流分量
B.交流峰值电流
C.直流峰值电流
D.直流分量
659、弧焊逆变器接入的电源是（D）交流。
A.单相
B.双相
C.三相
D.单相或三相
660、逆变式弧焊电源比一般电源的（D）提高了100~600倍。
A.工作电流
B.工作电压
C.电流峰值
D.工作频率
661、TIG焊有（B）三种操作方式。
A.手工焊、自动焊和全自动焊
B.手工焊、半自动焊和自动焊
C.手工焊、机械焊和自动焊
D.手工焊、机械焊和半自动焊
662、为了避免钨极被损坏和焊缝被钨污染，一般采用（C）引弧。
A.接触式
B.短路式
C.非接触式
D.断路式
663、从生产率考虑，TIG焊最适宜焊接厚度在（B）以下的焊件。
A.1mm
B.3mm
C.5mm
D.8mm
664、实现单面焊背面成形的理想焊接方法是（C）。
A.MIG焊
B.手工电弧焊
C.TIG焊
D.CO2气体保护焊
665、氩气保护具有较低电弧电压的特性，（C）。
A.有利于厚板手工焊，减少烧穿倾向
B.有利于厚板手工焊，增加烧穿倾向
C.有利于薄板手工焊，减少烧穿倾向
D.有利于薄板手工焊，增加烧穿倾向
666、在给定的电流和电弧长度下，氩弧较氦弧（A）。
A.电压低、易引燃
B.电压低、难引燃
C.电压高、易引燃
D.电压高、难引燃
667、自动TIG焊机比手工TIG焊机多了一个焊枪移动装置和一个（C）。
A.冷却水系统
B.电极电缆
C.送丝机构
D.控制系统
668、WS-250型焊机是（B）。
A.交流钨极氩弧焊机
B.直流钨极氩弧焊机
C.交直流钨极氩弧焊机
D.熔化极氩弧焊机
669、TIG焊电源的外特性是（A）。
A.陡降
B.水平
C.缓降
D.上升
670、纯铜手工钨极氩弧焊时，为减少电极烧损，保证电极稳定和足够的熔深，通常采用（A）电源。
A.直流正接
B.直流反接
C.交流或直流反接
D.交流
671、TIG焊时宜采用（D）引弧。
A.直击法
B.划擦法
C.接触式
D.非接触式
672、高频振荡器引弧的最大缺点是（B）。
A.串联引弧效果差
B.对电网或其他电气设备的电磁干扰太大
C.并联引弧效果差
D.引弧可靠性差
673、手工钨极氩弧焊轻型焊枪的最大允许焊接电流为（B）。
A.100A
B.200A
C.300A
D.400A
674、焊枪的各种规格是按它能采用的最大（A）来划分的，它们将适应不同规格的电极和不同类型与尺寸的喷嘴。
A.电流
B.电压
C.电阻
D.效率
675、手工钨极氩弧焊机的控制系统具有提前送氩气的功能，其时间范围不小于（A）。
A.3s
B.10s
C.30s
D.1min
676、常用的LF型水压开关的最高水压为0.5MPa，最小流量为（C），水管直径为6.35mm。
A.0.2L/min
B.0.5L/min
C.1L/min
D.2L/min
677、具有微量放射性的是（B）。
A.纯钨极
B.钍钨极
C.铈钨极
D.锆钨极
678、手工钨极氩弧焊时，钨极端部形状不但影响电弧的引燃、电弧稳定性和焊缝的形状，而且在一定程度上影响（A）。
A.熔深及熔宽
B.电弧电压
C.熔化系数
D.合金元素烧损
679、焊接不锈钢时，在氩或氦中加入少量（B），主要是为了提高焊接速度。
A.O
B.H
C.C
D.Si
680、钨极氩弧焊焊接铝、镁及其合金，氩气的纯度要求大于（D）。
A.99%
B.99.7%
C.99.98%
D.99.9%
681、手工钨极氩弧焊用的填充金属应是直棒（条），其直径范围为（C），长度在1m以内。
A.0.5~5mm
B.0.5~10mm
C.0.8~6mm
D.0.8~10mm
682、填充金属的材质与母材相同，制作可熔夹条的断面形状由（D）决定。
A.坡口
B.工艺
C.母材尺寸
D.用途
683、脉冲钨极氩弧焊很适合焊接导热性能强或厚度差别大的焊件，主要原因是（A）。
A.每个焊点加热和冷却迅速
B.可调工艺参数多，能精确地控制焊接热输入
C.可以用较低的热输入获得较大的熔深
D.可以用较高的热输人获得较大的熔深
684、脉冲钨极氩弧焊通过对脉冲波形、脉冲电流的幅值、基值电流的大小、脉冲电流持续时间和基值电流持续时间的调节，就可以对焊接热输入进行控制，从而控制焊缝及热影响区的（B）。
A.熔深和形状
B.尺寸和质量
C.熔深和尺寸
D.组织和尺寸
685、钨极氩弧点焊所用设备与普通钨极氩弧焊设备的区别在于（A）。
A.控制系统和焊枪结构
B.引弧装置和供气系统
C.控制系统和供气系统
D.引弧装置和焊枪结构
686、钨极氩弧点焊时上、下板的装配间隙最好为（A）。
A.0mm
B.0.3mm
C.0.5mm
D.1mm
687、球罐的壳体是由多块压制成形的曲面球瓣拼接而成的，其中（A）式球罐因安装比较方便、焊缝位置规则而在国内应用最广泛。
A.橘瓣
B.足球瓣
C.混合
D.月牙瓣
688、多层多道环缝埋弧焊时焊接电源可以在（C）负载持续率下工作。
A.60%
B.80%
C.100%
D.120%
689、球罐壳体压片时，一般（A）的瓣片采用冷压。
A.直径大、曲率小、厚度小
B.直径大、曲率大、厚度小
C.直径小、曲率小、厚度小
D.直径小、曲率大、厚度大
690、在球壳板的成形加工中，具有加热时间短、氧化皮少等优点的冲压成形是（A）成形。
A.温压
B.热压
C.滚压
D.液压
691、利用散装法安装球罐时，最后一道工序是（C）。
A.下极板环缝焊接
B.球罐附件焊接
C.几何尺寸检查
D.球罐整体验收
692、利用散装法安装球罐时，中心柱安装后的下一道工序是（A）。
A.吊装赤道板
B.吊装下温带板
C.吊装上温带板
D.赤道纵缝焊接
693、人行过街桥组装时，应避免焊缝密集，焊缝应按要求错开一定的距离，一般控制在（D）以上。
A.50mm
B.100mm
C.150mm
D.200mm
694、采用低速的焊接方法不能防止人行过街天桥钢梁的焊接（B）。
A.弯曲变形
B.角变形
C.波浪变形
D.纵向变形
695、生产焊接梁和柱的主要环节是：备料一装配-焊接一矫正，而（B）经常是交叉进行的。
A.备料和装配
B.装配和焊接
C.焊接和矫正
D.备料和矫正
696、断面形状和焊缝分布不对称的工字梁和柱焊接时，焊后除角变形外，还将产生较为明显的（D）。
A.弯曲变形
B.波浪变形
C.断面变形
D.横向变形
697、工作焊缝和联系焊缝中，（A）。
A.前者断裂，后者即失效
B.两者都计算工作应力
C.前者起元件间的连接作用
D.后者垂直于受力方向
698、搭接接头工作应力分布中，改变（B）接头的外形和尺寸可以改变焊趾处的应力集中程度。
A.侧面角焊缝
B.正面角焊缝
C.背面角焊缝
D.正背面角焊缝
699、自动埋弧焊机发生焊接电路接通但电弧未引燃且焊丝黏结在焊件上的现象，其原因是（A）。
A.焊丝与焊件接触太紧
B.焊丝与焊件接触太松
C.导电不良
D.导电嘴磨损
700、埋弧自动焊焊丝伸出太长会导致（A）。
A.焊丝发红
B.送丝速度太低
C.焊丝熔断
D.送丝速度太高
701、埋弧焊机绕组对机壳应能承受（A）的绝缘介电强度试验而不被击穿。
A.1min
B.2min
C.3min
D.5min
702、变速送丝式埋弧自动焊机的焊接电流调节范围由（B）确定。
A.给定电压的最大值、最小值
B.电源外特性的最大值、最小值
C.焊丝送进速度的变化范围
D.电弧长度的变化范围
703、在电渣焊装置中，焊缝两侧的铜滑块的作用是（B）。
A.固定焊件
B.强制焊缝成形
C.增加电阻热
D.传导电流
704、电渣焊时，当电渣过程稳定后，焊接电流通过渣池产生的热可使渣池温度达到（A）。
A.1600~2000℃
B.3100~3200℃
C.2600~2800℃
D.3300~3500℃
705、电渣焊时，熔渣太稠将在焊缝金属中产生（B）现象。
A.未焊透
B.夹渣和咬肉
C.气孔
D.裂纹
706、电渣焊时，为迅速而容易地形成电渣并保证电渣形成过程的稳定性，必须提高液态熔渣的（B）。
A.导热性
B.导电性
C.黏度
D.沸点
707、为保持稳定的电渣过程及减小网路电压波动的影响，电渣焊电源必须是（A）。
A.空载电压低、感抗小的平特性电源
B.空载电压高、感抗小的平特性电源
C.空载电压低、感抗小的下降特性电源
D.空载电压高、感抗大的下降特性电源
708、在电渣焊过程中，焊接电流和（C）是严格的正比关系。
A.焊接电压
B.焊丝直径
C.焊丝送进速度
D.渣池深度
709、对电渣焊接头内部质量进行无损探伤检查，主要采用（C）探伤。
A.射线
B.涡流
C.超声波
D.磁粉
710、电渣焊后应尽快进行热处理，否则易产生（B）。
A.热裂纹
B.冷裂纹
C.层状撕裂
D.应力腐蚀裂纹
711、在焊接闭环自动调节系统中，（B）环节起到类似人脑的作用。
A.测量
B.比较
C.执行
D.放大
712、国内生产的粗丝CO2自动电弧焊机大都采用（B）的引弧方式。
A.爆裂
B.慢送丝爆裂
C.回抽
D.高频
713、弧焊机器人的控制系统不仅要保证机器人的精确运动，还要具有（A）。
A.可扩充性
B.可焊性
C.可塑性
D.可移动性
714、弧焊机器人的末端执行器是（B）。
A.焊钳
B.焊枪
C.切割炬
D.喷枪
715、反映弧焊机器人灵活性的重要指标是（A）。
A.自由度
B.移动速度
C.轨迹重复精度
D.最大速度
716、机器人最重要的性能指标是（B），它是在相同条件下、相同方法操作时，重复多次所测得的同一点的不一致程度。
A.轨迹重复精度
B.点到点的重复精度
C.焊接P点的示教功能
D.自由度数
717、机械手是机器人的（A）机构。
A.执行
B.操纵
C.传动
D.驱动
718、弧焊机械手的执行机构是（A）。
A.机械手
B.操作机
C.大臂
D.小臂
719、在所有的熔焊接头中，受力状态较好、应力集中程度较小的是（A）。
A.对接接头
B.搭接接头
C.T形接头
D.角接接头
720、对接接头的应力集中主要是由（B）引起的。
A.母材的宽度
B.焊缝金属的余高
C.对口间隙
D.母材的厚度
721、在计算焊接接头的强度时，如果力的单位是牛［顿］（N），面积的单位是平方毫米（m㎡），则应力的单位是（A）。
A.MPa
B.Pa
C.kgf/m㎡
722、对接接头静载强度计算时，如果两板厚度不同，则应取（A）进行计算。
A.较小值
B.较大值
C.平均值
D.两者之和
723、已知手弧焊焊脚尺寸为K，则直角等腰焊缝的计算厚度为（B）。
A.1.4K
B.0.7K
C.0.7（K+3）
D.1.4（K+3）
724、搭接接头正面焊缝受拉时，静载强度的计算公式是（A）。
A.τ=F/（1.4KL）
B.τ=F/（0.7KL）
C.σ=F/（KL）
D.σ=F/（2KL）
725、静载平行于焊缝的丁字接头，其产生最大应力的危险点是（A）（静载荷竖直向下）。
A.焊缝的最上端
B.焊缝的最下端
C.焊缝的中间
D.焊缝的上部1/3处
726、受弯矩搭接接头静载荷强度的计算可用（A）。
A.分段计算法
B.集合计算法
C.径向惯性矩计算法
D.中性计算法
727、脆性断裂的形貌在宏观上为平整的断口，断口截面一般与主应力（B）。
A.平行
B.垂直
C.成45°角
D.成30°角
728、脆性断裂多发生于（A）材料，如铁素体材料中。
A.体心立方晶体
B.面心立方晶体
C.密排六方晶体
D.密排四方晶体
729、脆性断裂是在应力作用下，材料的塑性变形过程严重受阻，材料不易发生变形而造成的（A）。
A.表面分离
B.表面拉长
C.表面弯曲
D.表面扭曲
730、材料的脆性断裂与温度之间的关系是（A）。
A.温度降低，脆性增大
B.温度升高，脆性增大
C.温度降低，脆性减小
D.脆性断裂与温度无关
731、为防止和减少焊接结构的脆性断裂，应尽量采用应力集中系数小的（A）。
A.对接接头
B.搭接接头
C.角接接头
D.端接接头
732、为防止结构脆性断裂，应（A）。
A.尽量减小结构的刚度
B.尽量增加结构的刚度
C.尽量减小结构的强度
D.尽量增大结构的强度
733、焊接结构产生的角变形对疲劳强度的影响是（B）。
A.无影响
B.变形越大，强度越低
C.变形越小，强度越低
D.变形越大，强度越高
734、焊接接头中，承载焊缝的缺口效应比非承载焊缝强烈，而承载焊缝中，（A）的载荷对缺口最敏感。
A.垂直焊缝轴线方向
B.平行焊缝轴线方向
C.垂直工件表面
D.平行工件表面
735、为了提高焊接接头的疲劳强度，对于有很大内部缺陷的焊缝，一般采用（B）来清除缺陷。
A.砂轮修磨
B.碳弧气刨后补焊
C.钻孔
D.钨极氩弧焊重熔
736、在焊接结构中，疲劳强度最高的接头形式是（B）。
A.搭接接头
B.对接接头
C.T形或十字接头
D.加盖板的对接接头
737、用直流电源进行电弧焊时，电能消耗量计算公式中，η表示（B）。
A.电弧燃烧时间
B.弧焊电源的有效率
C.电弧电源的空载功率
D.空载消耗系数
738、采用交流电源进行电弧焊时，电能消耗量计算公式W=UIt/（1000η）中，t表示（A） 
A.电弧燃烧时间
B.弧焊电源的有效率
C.电弧电源的空载功率
D.空载消耗系数
739、领取生产任务单、图样和焊接工艺卡片的时间是（D）。
A.作业时间
B.辅助时间
C.基本时间
D.准备时间
740、焊接基本时间与（C）成反比。
A.焊缝横截面积
B.焊缝长度
C.焊缝电流
D.焊缝金属密度
741、在正常焊接参数内，焊条熔化速度与（A）成正比。
A.焊接电流
B.焊接速度
C.焊条直径
D.电弧电压
742、表示焊条（焊丝）金属熔化特性的主要参数是（A）。
A.熔化速度
B.熔合比
C.成形系数
D.形状系数
743、焊条电弧焊时，（D）与电流在焊条上产生的电阻热无关。
A.焊条直径
B.电流密度
C.焊条电阻率
D.药皮类型
744、影响焊接电弧稳定性的因素不包括（D）。
A.焊接电源的特性
B.焊接工艺参数
C.焊条药皮的组成
D.焊芯的化学成分
745、交、直流两用的焊条应采用（A）电源进行飞溅率测试。
A.交流
B.直流
C.脉冲
D.方波
746、焊条的再引弧性能是指在一定的焊接工艺和电源条件下整根焊条烧到（D）长度时，停弧并间隔一定时间再引弧的难易程度。
A.1/4
B.1/3
C.2/3
D.1/2
747、焊接工艺评定的目的在于验证（C）的正确性。
A.焊接设备
B.焊接操作手法
C.焊接工艺
D.焊接方法
748、焊接工艺评定的目的在于获得一种使焊接接头的（A）符合设计要求的焊接工艺。
A.机械性能
B.物理性能
C.化学性能
D.工艺性能
749、焊接工艺评定任务书是根据产品技术规程或图样要求所列出的评定内容和施焊时的（B）拟定的。
A.焊接方法
B.工艺参数
C.工艺规程
D.工艺守则
750、焊接工艺评定试板应由考试合格的熟练焊工按（B）规定的各种工艺参数焊接。
A.工艺卡
B.工艺规程
C.工艺守则
D.工艺流程
751、焊接工艺评定时，（D）无须重新评定。
A.改变焊后热处理类别
B.多道焊改为单道焊
C.改变焊接工艺参数
D.改用组别相同的钢材
752、评定对接焊缝焊接工艺与角焊缝焊接工艺时，均可采用（C）的试件形式。
A.角接焊缝
B.搭接焊缝
C.对接焊缝
D.T形接头
753、在焊条电弧焊焊接工艺评定的基本因素中，预热温度比已评定合格值低（B）以上时，需重新评定。
A.40℃
B.50℃
C.20℃
D.30℃
754、影响焊接接头抗拉强度和弯曲性能的因素属于焊接工艺评定因素中的（D）因素。
A.一般
B.次要
C.补加
D.重要
755、编制焊接工艺规程的主要依据不包括（C）。
A.产品类型
B.工厂生产条件
C.良好的劳动条件
D.产品的整套装配图
756、焊接检验过程中，检验卡应绘制出检验图，并注明对焊件（A）的要求。
A.形状、位置和尺寸
B.产品数量
C.产品类型
D.产品标准
757、编制施工组织设计和焊接工艺规程时应遵循的原则不包括（C）。
A.工艺上的先进性
B.经济上的合理性
C.结构上的新颖性
D.安全上的可靠性
758、施工组织设计不包括（D）的内容。
A.工程简介
B.质量目标设计
C.总体施工部署
D.焊接顺序
759、编制施工组织设计的最主要资料是（A）。
A.设计说明书
B.工程验收质量标准
C.施工中有关的技术标准
D.工艺评定报告
760、对施工中的各项要求都有相应的部标和国标，当同一内容有两种以上的标准时，应（A）执行。
A.按高标准
B.按低标准
C.依项目不同而选择不同的标准
D.取各标准的折中方案
761、焊接工艺（D）是一种经评定合格的书面焊接工艺文件，用以指导按法规的要求焊制产品的焊缝。
A.评定
B.方案
C.设计书
D.规程
762、焊接工艺规程必须以相应的（C）为依据。
A.焊接工艺方案
B.焊接工艺设计书
C.焊接工艺评定报告
D.焊接工艺过程卡片
763、编制焊接工艺卡的主要依据是（B）。
A.焊接工艺规程
B.产品零件图
C.装配图
D.工序卡片
764、焊接工艺规程的各种文件形式中，适用于单件、小批量、多品种生产的是（D）。
A.工艺过程卡片
B.工艺卡片
C.工序卡片
D.工艺守则
765、长输管道用内焊机根焊时组对的最佳间隙是（A）。
A.0mm
B.0～0.5mm
C.0.5～1.0mm
D.1.0～1.2mm
766、在管道焊接的常采用的坡口型式有I型坡口、V型坡口、U型坡口，其中V型坡口适用于中低压钢管焊接，坡口的角度为（C），坡口根部有钝边，其厚度为1-2mm。
A.40°-50°
B.50°-60°
C.60°-70
D.70°-80°
767、以下哪项不属于焊接性试验的测定意义（D）。
A.金属抗热裂缝的能力
B.热影响区抗冷裂纹能力
C.接头抗脆性断裂能力
D.接头的工艺性能
768、焊接质量检验是发现（A），以保证获得优质的焊接接头的重要手段。
A.焊接缺陷
B.焊接外部缺陷
C.焊接内部缺陷
D.焊接裂纹
769、试验研究的根本目的是提高（B）的认识。
A.对主观事物规律性
B.对客观事物规律性
C.对客观事物片面性
D.对主观事物片面性
770、焊接试验研究的主要意义及目的是对焊接的（A）进行研究。
A.机理性和工艺性
B.机理性和实用性
C.工艺性
D.实用性
771、焊缝的表面缺陷可用磁粉探伤、（B）检验。
A.射线探伤和着色探伤
B.着色探伤和荧光探伤
C.超声波探伤和射线探伤
D.超声波探伤
772、进行焊接试验研究时，所有的材料必须进行（D）。
A.检查
B.测量
C.分析
D.复验
773、管子组对焊接壁厚大于或等于3mm，接口应是（B）。
A.I型
B.V型
C.Y型
D.U型
774、管道焊接V形坡口的角度应是（D）。
A.60°～62.5°
B.60°～65°
C.60°～67.5°
D.60°～70°
775、管端螺旋焊缝或直缝余高打磨时，端部（B）范围内余高需打磨掉。
A.5mm
B.10mm
C.15mm
D.20mm
776、管子组对时，对接偏差小于或等于（C），不允许割斜口。
A.1°
B.2°
C.3°
D.4°
777、《特种作业人员安全技术培训考试管理办法》中要求特种人员必须具有（B）的文化程度。
A.小学以上
B.初中以上
C.高中以上
D.中专以上
778、离开特种作业岗位达（B）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。
A.3个月
B.6个月
C.10个月
D.12个月
779、《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》中规定，焊工经理论知识考试合格后才能参加焊接操作技能的考试，焊工理论知识考试合格的有效期为（B）。
A.3个月
B.6个月
C.10个月
D.12个月
780、《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》中规定，焊工操作技能考试的试件焊缝缺陷等级不低于JB/T4730-2016《承压设备无损检测》标准中的（B）为合格。
A.I级
B.II级
C.III级
D.IV级
781、《焊工职业技能等级标准》规定，焊工职业共设（C）等级。
A.3个
B.4个
C.5个
D.8个
782、国家职业资格证书与学历证书是并行的，它反映了焊工的（A）。
A.职业能力
B.理论知识水平
C.操作技能水平
D.关键能力
783、国际焊接培训体系中所规定的最高层次的焊接技术人员和质量监督人员是（B）。
A.国际焊接技师
B.国际焊接工程师
C.国际焊接技士
D.国际焊接技术员
784、中国焊接培训与资格认证委员会的简称是（C）。
A.ITW
B.IIW
C.CANB
D.CANN
785、焊接中常用的计算机技术不包括（D）。
A.计算机仿真技术
B.数值计算机技术
C.模式识别技术
D.进程管理技术
786、数据库管理是焊接行业中应用比较成熟的计算机技术，主要被用于（C）。
A.焊接过程的自动控制
B.焊接结构的设计
C.焊接信息的管理
D.接头金相组织的分类
787、输油管线焊接时，对于环氧粉末防腐管，焊前应在焊缝两侧的管口缠绕一周宽度为（A）的保护层，以防焊接飞溅灼伤。
A.0.8m
B.0.6m
C.1.2m
D.1.5m
788、超薄壁材料焊接时，选择的电源功率必须（C）。
A.大，且小电流能稳定燃烧
B.小，且大电流能稳定燃烧
C.小，且小电流能稳定燃烧
D.大，且大电流能稳定燃烧
789、带压不置换动火就是严格控制含（A），使可燃气体的浓度大大超过爆炸上限，而不至于在容器内发生燃烧。
A.含氧量
B.含氢量
C.含氮量
D.含乙炔量
790、对于需操作者进入内部进行焊补的设备及管道，氧气含量应为（A）。
A.18%～21%
B.16%～18%
C.21%～30%
D.30%以上
791、储存气瓶的库房建筑应符合GB50016-2014《建筑设计防火规范》的规定，库内温度不得超过（C）。
A.25℃
B.30℃
C.35℃
D.40℃
792、气瓶卧放储存时头部应朝向一方，且堆放高度不得超过（D）。
A.2层
B.3层
C.4层
D.5层
793、斜Y形坡口焊接裂纹试验的试件应在两侧焊接拘束焊缝处开（A）。
A.×形坡口
B.Y形坡口
C.斜Y形坡口
D.U形坡口
794、斜Y形坡口焊接裂纹试验拘束焊缝的焊接应采用（B）。
A.酸性焊条
B.低氢焊条
C.不锈钢焊条
D.堆焊焊条
795、做插销试验时一般在底板上开4个直径为（D）的孔，以供其4次试验用。
A.4mm
B.6mm
C.8mm
D.15mm
796、工业纯钛焊接时氩气的纯度不应低于（D）。
A.0.8
B.0.9
C.99.9%
D.99.99%
797、用手工钨极氩弧焊焊接工业纯钛，板厚为3~4mm时宜选用直径为（A）的钨极。
A.2.0mm
B.2.4mm
C.3.0mm
D.3.5mm
798、夹板阀按照结构分类，通常不包括（C）类型。
A.平行式夹板阀
B.角式夹板阀
C.旋塞式夹板阀
D.对夹式夹板阀
799、主要用于阀门和泵的密封件是（C）。
A.O型圈
B.V型圈
C.Y型圈
D.X型圈
800、密封件在使用过程中做法错误的是（D）。
A.定期检查是否有裂纹、变形或磨损等情况
B.维护或更换已老化的密封件
C.将密封件存放在恒温室
D.使用前不用检查和维护
801、开孔封堵设备进行（A）次高温作业后必须更换密封。
A.1
B.2
C.3
D.4
802、图样包括图形结构、尺寸、公差、形状公差、表面粗糙度等几何特征要求，以及所需要表达的各种（D）和文字说明。
A.尺寸
B.形状
C.数据
D.符号
803、在图纸上，若视图标注比例为 2：1，是指将实物（A）来绘制。
A.放大 1 倍
B.缩小 2 倍
C.放大 1/2
D.放大 2 倍
804、将 A3 图纸沿长度方向对折，可分割成两张（C）号图幅图纸。
A.A1
B.A2
C.A4
D.A5
805、在图纸上，若将视图缩小3倍，正确的标注比例为（A）。
A.1:3
B.2:3
C.3:1
D.1:1.5
806、将（B）图纸沿长度方向对折，可以分割成两张 A3 号图幅图纸。
A.A1
B.A2
C.A3
D.A4
807、中心线通常用来表示（A）。
A.零件的对称轴
B.零件的基准线
C.零件的边缘
D.零件的中心点
808、剖面线用来表示（A）。
A.零件的剖面视图
B.零件的表面粗糙度
C.零件的公差
D.零件的材质
809、基准符号不能用来表示（D）。
A.零件的基准线
B.零件的基准面
C.零件的基准点
D.零件的基准方向
810、施工现场的动火作业，下列说法正确的是（B）。
A.在施工现场吸烟
B.动火前清除周围可燃物
C.动火作业时不必设置专人监护
D.动火作业后立即离开现场
811、在中心投影中，投影线与投影面垂直，物体的投影将（D）。
A.总是比原物体小
B.总是比原物体大
C.与原物体大小相同
D.无法确定
812、在平行投影中，如果一个点的投影与原点重合，那么这个点（A）。
A.必须在投影线上
B.必须在投影面内
C.可以是任何位置
D.必须在投影面的垂直线段上
813、在三维空间中，点 P （2,3,4） 在 xy 平面上的投影的坐标是（A）。
A.（2,3,0）
B.（2,0,4）
C.（0,3,4）
D.（2,3,4）
814、在三维空间中，点 P （a,b,c） 在 x 轴上的投影的坐标是（A）。
A.（a,0,0）
B.（0,b,0）
C.（0,0,c）
D.（a,b,c）
815、在三视图中，如果一条线在主视图中是水平的，那么在俯视图中，这条线可能是（D）。
A.水平
B.垂直
C.倾斜
D.无法确定
816、在三视图中，如果一条线在主视图和俯视图中都是点，那么在左视图中，这条线可能是（B）。
A.点
B.直线
C.曲线
D.无法确定
817、如果一条线在主视图中是垂直的，那么在左视图中，这条线可能是（D）。
A.水平
B.垂直
C.倾斜
D.无法确定
818、在三视图中，如果一条线在主视图和左视图中都是曲线，那么在俯视图中，这条线可能是（C）。
A.点
B.直线
C.曲线
D.无法确定
819、一个圆柱体在水平面上的投影是（A）形状。
A.圆形
B.矩形
C.椭圆形
D.梯形
820、一个圆锥体在垂直于其底面的投影是（D）形状。
A.圆形
B.矩形
C.梯形
D.等腰三角形
821、管道试压的压力通常不应超过设计压力的（D）倍。
A.1
B.1.1
C.1.25
D.1.5
822、在三视图中，如果一个物体的主视图和俯视图都是圆形，其左视图可能是（A）图形。
A.圆形
B.矩形
C.椭圆形
D.无法确定
823、一个圆柱体的正视图的投影是（B）形状。
A.圆形
B.矩形
C.椭圆形
D.梯形
824、一个圆椎体的正视图的投影是（B）形状。
A.圆形
B.等腰三角形
C.矩形
D.梯形
825、一个立方体的正视图的投影是（B）形状。
A.圆形
B.正方形
C.矩形
D.梯形
826、如果一个物体的正视图投影是等腰三角形，那么这个物体可能是（B）形状。
A.立方体
B.圆锥体
C.圆柱体
D.球体
827、管道严密性试压时间通常为（C）。
A.8h
B.12h
C.24h
D.36h
828、在俯视图中，物体的投影通常与（C）方向平行。
A.垂直
B.斜向
C.水平
D.任意
829、如果一个物体的俯视图是一个矩形，那么这个物体可能是（C）形状。
A.直立圆柱
B.球体
C.立方体
D.圆锥
830、在俯视图中，物体的投影与物体本身的关系是（B）。
A.投影是物体的放大版
B.投影是物体的缩小版
C.投影是物体的等比例缩小版
D.投影与物体没有直接关系
831、在左视图中，通常不显示（C）线。
A.可见轮廓线
B.可见交线
C.不可见轮廓线
D.所有轮廓线
832、在左视图中，物体的（A）部分通常会被简化或省略。
A.正面的几何形状
B.侧面的几何形状
C.顶面的几何形状
D.底面的几何形状
833、在左视图中，（C）处理物体的内部结构。
A.详细展示所有内部结构
B.只展示可见的内部结构
C.完全不展示内部结构
D.展示部分重要的内部结构
834、在左视图中，物体的（B）部分通常会被标记为细线。
A.物体的正面轮廓
B.物体的侧面轮廓
C.物体的顶面轮廓
D.物体的底面轮廓
835、如果空间两直线段相互平行，则其轴测投影相互（B）。
A.相交
B.平行
C.垂直
D.倾斜
836、夹板阀紧固前，对于连接面的处理，做法错误的是（C）。
A.确保连接面平整、光滑
B.清除连接面上的毛刺和锈迹
C.在连接面上涂抹一层厚厚的润滑油
D.检查连接面是否有裂纹或损伤
837、在轴测图中，两轴测轴之间的夹角称为（D）。
A.夹角
B.轴向角
C.轴夹角
D.轴间角
838、在轴测图中，凡与直角坐标轴平行的直线段，其轴测投影必（B）于相应的轴测轴。
A.相交
B.平行
C.垂直
D.倾斜
839、在装配图中，每种零部件都必须编注（B）。
A.列号
B.序号
C.明细栏
D.明细表
840、零件图至少由 3 个视图来表示，但在特定情况下，如 1 个加强筋板零件，只需 1 个（A）就可把 1 个零件表示清楚。
A.主视图
B.俯视图
C.左视图
D.剖视图
841、凡是表达 2 个及以上零件组合的图样，统称为（D）图。
A.零件
B.部件
C.组件
D.装配
842、总图是指表示一台完整机器的（C）。
A.零件图
B.部件图
C.装配图
D.视图
843、机器或部件是由（A）装配成的。
A.零件
B.部件
C.标准件
D.传动件
844、零件装配到机器上或在加工测量时，用以确定其位置的一些面、线或点称为零件的（B）。
A.设计基准
B.尺寸基准
C.工艺基准
D.主要基准
845、在油气管道施工图中，代号 “Z” 一般表示哪种管道（A）。
A.蒸汽管线
B.循环冷却水
C.排水管线
D.含水原油管线
846、在识读零件图时，首先应看（C）。
A.主视图
B.技术要求
C.标题栏
D.零件的结构形状
847、表示管道弯头的图例通常是一个弯曲的线条，类似于字母 “L” 或 “U” 的形状。符合管道弯头图例的是（B）。
A.一个直线段
B.一个弯曲成 90 度的线条
C.一个带有三个分支的线条
D.一个带有两个分支的线条
848、管道焊接连接的图例通常是一个带有焊缝标记的线条，表示管道的焊接部分。符合管道焊接连接图例的是（A）。
A.一个带有焊缝标记的直线段
B.一个带有焊缝标记的弯曲线条
C.一个带有焊缝标记的圆形图形
D.一个没有焊缝标记的直线段
849、管道螺纹连接的图例通常是一个带有螺纹标记的线条，表示管道的螺纹连接部分。符合管道螺纹连接图例的是（A）。
A.一个带有螺纹标记的直线段
B.一个带有螺纹标记的弯曲线条
C.一个带有螺纹标记的圆形图形
D.一个没有螺纹标记的直线段
850、在管道施工图中，表示管道上的安全阀的图例通常是一个带有特定标记的图形。符合管道安全阀图例的是（A）。
A.一个带有弹簧标记的圆形图形
B.一个带有箭头的直线段
C.一个带有 “V” 形支撑标记的线条
D.一个带有 “∧” 形支撑标记的线条
851、在管道施工图中，i 代表管道的（A）。
A.坡度
B.斜度
C.弯曲半径
D.管材的厚度
852、在管道平面图中，为区分管子和圆柱体的识别，常在管子单线图中用圆点加（B）表示管断面。
A.括号
B.小圆
C.双圆
D.圆弧
853、在管道施工图中，管道一般多用（D）表示。
A.轮廓线
B.粗实线
C.双线图
D.单线图
854、在管道施工图中，粗实线代表的是（B）。
A.辅助管线
B.主要管线
C.可见轮廓线
D.地下管线
855、在施工图中，“-YS-” 代表（C）管。
A.油
B.折断
C.压缩空气
D.乙炔
856、在施工图中，（A）代表乙炔管。
A.“-YI-”
B.“-N-”
C.“-O-”
D.“-OX-”
857、在管道施工图中，氮气管路的代号为（B）。
A.DN
B.DQ
C.OP
D.DO
858、在管道施工图中，DN 表示的是（B）。
A.焊接钢管的公称直径
B.焊接钢管、阀门及管件的公称直径
C.阀门及管件的公称直径
D.焊接钢管及管件的公称直径
859、在施工图中，管件、阀件、设备多采用规定的图例来表示，这些简单的图样能（B）地表示具体的设备或管（阀）件。
A.完整
B.示意性
C.准确
D.详细
860、在管道施工图中，“▬▶▬”代表（B）。
A.管道坡度
B.介质流向
C.滑动支架
D.闸阀
861、在管道施工图中，φ 代表的是（C）。
A.焊接钢管外径
B.焊接钢管内径
C.无缝钢管外径
D.无缝钢管内径
862、夹板阀内旁通在正常使用状态下应保持（C）状态。
A.完全开启
B.半开半闭
C.完全关闭
D.任意状态
863、管道施工图按（B）可分为化工工艺管道施工图，采暖通风管道施工图，动力管道施工图和给水排水道施工图。
A.图形
B.专业
C.作用材料
D.作用
864、在施工图中，φ159×4 表示管道的（B）为 159mm，壁厚为 4mm。
A.内径
B.外径
C.大径
D.通径
865、管道平面图一般是按物体在（A）的投影方法绘制的。
A.水平面
B.正立面
C.侧面
D.俯视面
866、在管道施工图中，若标注比例为 1：25 指的是将实物（B）。
A.放大了 25 倍
B.缩小了 25 倍
C.缩小了 1/25
D.增大了 1/25
867、一条直线（或平面）对另一直线（或平面）的倾斜程度称为（D）。
A.平面度
B.倾斜度
C.锥度
D.斜度
868、在平面图形中，标注尺寸的起点称为（D）。
A.主要基准
B.工艺基准
C.设计基准
D.尺寸基准
869、在画平面图形时，一般首先要画（C）。
A.已知线段
B.中间线段
C.基准线
D.连接线段
870、机械制图中，在标注角度时，尺寸线应画成（B），其圆心是该角的顶点。
A.中心线
B.圆弧
C.虚线
D.直线
871、机械制图中，图样中所标注的尺寸，为该图样所示机件的（B），否则应另加说明。
A.示意尺寸
B.最后完工尺寸
C.加工尺寸
D.图样尺寸
872、在零件图中，尺寸线终端通常采用哪种形式表示（D）。
A.直线
B.圆点
C.斜线
D.箭头
873、在零件图中，当尺寸数字前有 “S” 符号时，表示该尺寸是哪种类型（C）。
A.直径尺寸
B.半径尺寸
C.球面直径尺寸
D.球面半径尺寸
874、在零件图的视图中，如果一个零件的主视图和左视图均为矩形，且主视图的长宽比为 2：1，左视图的长宽比也为 2：1，那么该零件最有可能是（B）形状。
A.立方体
B.长方体
C.圆柱体
D.球体
875、在机械制图中，尺寸链是（B）。
A.一系列尺寸的总和
B.一系列相互关联的尺寸
C.尺寸标注的顺序
D.尺寸标注的大小
876、影响测厚仪测量精度最主要的因素是（A）。
A.被测材料的表面粗糙度
B.被测材料的颜色
C.被测材料的硬度
D.测量环境的温度
877、机械制图中，在视图与剖视图的分界线一般应画（C）。
A.点划线
B.中心线
C.波浪线
D.细实线
878、机械制图中，断裂处的边界线，一般一张图样采用一种线型，即（D）。
A.波浪线
B.双折线
C.细实线
D.波浪线或双折线
879、机械制图中，当图形中的主要轮廓线与水平成 45° 时，该图形的剖面线应画成与水平成（D）的平行线。
A.30°
B.45°
C.60°
D.30° 或 60°
880、螺纹标记 M16×1 表示（B）螺纹。
A.粗牙
B.细牙
C.梯形
D.锯齿形
881、国标规定外螺纹的（A）用粗实线表示。
A.大径
B.中径
C.小径
D.直径
882、在螺纹的规定画法中，不论螺纹的牙型如何，（C）牙顶用粗实线表示，牙底用细实线表示。
A.内螺纹
B.外螺纹
C.内、外螺纹
D.粗牙螺纹
883、在销的连接画法中，锥销孔的公称直径指的是（B）。
A.大端直径
B.小端直径
C.大端半径
D.小端半径
884、金属材料可以分为（C）几大类。
A.铸铁和合金
B.普通金属和合金
C.黑色金属和有色金属
D.硬质合金和软质合金
885、生铁和钢都是以铁和（C）两种主要元素组成的合金。
A.磷
B.硅
C.碳
D.硫
886、金属大致可分为（A）大类。
A.2
B.3
C.4
D.5
887、钢和生铁的主要区别在于其（B）元素的含量不同。
A.合金
B.碳
C.有色金属
D.黑色金属
888、除了（D）以外，均属于金属材料的物理性能。
A.密度
B.熔点
C.磁性
D.形状
889、导热性是金属材料（B）的能力，对于热交换器和散热器等应用至关重要。
A.传导能量
B.传导热量
C.传导磁性
D.传导电流
890、金属从固态转变为液态的温度叫做（C），是金属材料耐热性的重要指标。
A.沸点
B.结晶点
C.熔点
D.凝固点
891、对开三通（对开四通）法兰轴线与其所在位置管道轴线间距不应大于（B）。
A.1mm
B.1.5mm
C.2mm
D.0.5mm
892、金属的化学性能不包括（D）。
A.耐酸性
B.耐碱性
C.抗氧化性
D.拉伸性能
893、金属材料抵抗周围介质腐蚀破坏作用的能力称为（A）。
A.耐腐蚀性
B.氧化性
C.抗氧化性
D.热稳定性
894、不属于耐腐蚀材料的是（B）。
A.不锈钢
B.普通钢
C.铝、钛合金
D.铝合金
895、提高金属材料耐腐蚀性的途径和方法不包括（D）。
A.合金化
B.保护层法
C.电化学保护法
D.金属导热法
896、金属材料的机械性能不包括（C）。
A.强度
B.塑性
C.导热性
D.冲击韧性
897、钢材牌号为 Q235-A 中，235 代表钢材的（B）。
A.强度
B.屈服强度
C.含碳量
D.冲击值
898、设计零件和选择工艺方法时，要考虑金属材料的（D）。
A.硬度
B.物料
C.化学
D.工艺
899、属于金属材料工艺性能范畴的是（D）。
A.磁性
B.耐腐蚀性
C.抗氧化性
D.热处理性能
900、含碳量是决定结构钢性能的最主要因素，含碳量越高，其（A）。
A.强度、硬度越高，耐磨性越好，韧性越差
B.强度、硬度越低，耐磨性越差，塑性、韧性越好
C.硬度越高，塑性、韧性越好
D.硬度越低，塑性、韧性越差
901、属于黑色金属的是（B）。
A.铜
B.铁
C.铝
D.钙
902、铁的密度是（A）g/cm³。
A.7.86
B.8.6
C.7.14
D.9.25
903、黑色金属是指以（B）为基础的合金。
A.铜
B.铁
C.铝
D.碳
904、在实际应用中，有色金属分为稀有金属和（A）有色金属。
A.普通
B.贵重
C.常用
D.一般
905、黄铜 H62，62 表示其中含（A）量为 62%。
A.铜
B.锡
C.锌
D.铝
906、紫铜是（D）。
A.铜锌合金
B.铜锡合金
C.铜铝合金
D.纯铜
907、有色金属的密度一般比黑色金属（B）。
A.大
B.小
C.相当
D.不确定
908、低碳钢的含碳量范围是（D）。
A.>1.0%
B.>0.6%
C.0.25% 到 0.6%
D.≤0.25%
909、按含碳量的多少，碳素钢分为低碳钢、中碳钢和（B）。
A.碳素钢
B.高碳钢
C.合金钢
D.工具钢
910、碳素钢中焊接性能最好的是（A）。
A.低碳钢
B.中碳钢
C.高碳钢
D.高合金钢
911、常用钢的综合分类中，普通钢又可分为低合金钢、专门用途的普通结构钢和（A）。
A.碳素结构钢
B.合金结构钢
C.碳素工具钢
D.合金工具钢
912、按钢中（C）的多少，合金钢分为低合金钢、中合金钢和高合金钢三类。
A.屈服强度
B.含碳量
C.合金元素总量
D.碳、磷含量
913、钢是指（C）小于 2% 的铁碳合金。
A.合金量
B.杂质含量
C.含碳量
D.含铁量
914、不属于按合金钢用途分类的是（C）。
A.合金结构钢
B.合金工具钢
C.中合金钢
D.特殊性能钢
915、合金钢 16MnR 属于（A）。
A.普通低合金钢
B.低碳钢
C.中合金钢
D.高合金钢
916、钢材的强度指标之一是（D）。
A.延伸率
B.冷弯能力
C.可焊性
D.抗拉强度
917、金属材料布氏硬度的符号用（B）表示。
A.HRA
B.HB
C.HRC
D.HRD
918、碳素钢是一种铁碳合金，其含碳量在（A）之间。
A.0.0218%～2.11%
B.小于 0.3
C.大于 0.6%
D.0.25%～0.6%
919、合金元素在钢中的主要作用是（B）。
A.改变颜色
B.提高强度、硬度和耐腐蚀性
C.增加电导性
D.增加透明度
920、不属于合金的是（B）。
A.青铜
B.铝
C.钢
D.生铁
921、合金钢是一种通过在普通钢中添加合金元素来改变其性能和特点的钢铁材料，合金钢的合金元素不包括（D）。
A.铬
B.钼
C.镍
D.铁
922、钛合金应用最为广泛的领域是（C）。
A.电线制造
B.家具制作
C.航空航天部件
D.饮料瓶
923、钢按照含碳的质量分数分（C）类。
A.1
B.2
C.3
D.4
924、工具钢主要用于制造各种刀具、量具和模具等，碳的质量分数均大于（C）。
A.>0.50%
B.>0.60%
C.>0.70%
D.>0.80%
925、不锈钢 20Cr13 表示碳的质量分数为（D）。
A.0.003
B.0.03
C.0.02
D.0.002
926、在螺旋焊道钢管上安装三通时，描述正确的做法是（C）。
A.为了贴合牢固,将三通覆盖区域的螺旋焊道打磨平整
B.将中心钻开孔位置放到螺旋焊道上
C.开孔区域尽量避开螺旋焊道
D.三通可以安装在钢管的任意位置
927、在进行三通检查时，重点检查内容是（B）。
A.检查密封面是否有灰尘
B.检查三通法兰面水线是否有贯穿砸痕
C.检查三通焊接面是否有锈迹
D.检查三通的表面油漆是否缺损
928、钢板按表面特征分为镀锌板、镀锡板、彩色涂层钢板和（B）。
A.不锈钢板
B.复合钢板
C.扁钢
D.钢带
929、钢管按截面形状分为圆形、方形、矩形和（D）。
A.环形
B.扁形
C.角形
D.异形钢管
930、钢管按生产工艺分为（B）种。
A.1
B.2
C.3
D.4
931、无缝钢管分为（A）两种。
A.热轧和冷轧 （拔）
B.卷制和压制
C.热卷和冷卷
D.锻造和铸造
932、焊接钢管分为（C）种。
A.4
B.3
C.2
D.1
933、封堵三通卡环的作用是（C）。
A.密封作用
B.支撑作用
C.卡住塞柄
D.卡住O型圈
934、封堵三通塞柄下侧沟槽的作用是（B）。
A.固定塞柄
B.安装密封圈
C.减轻重量
D.防止摩擦
935、挤压型材分为（C）。
A.航空型材和普通型材
B.轧制型材和模锻型材
C.空心型材和实心型材
D.金属型材和非金属型材
936、角钢主要分为（A）。
A.等边角钢和不等边角钢
B.长边角钢和短边角钢
C.厚壁角钢和薄壁角钢
D.普通金属角钢和优质合金钢角钢
937、钢材的力学性能是钢材最重要的使用性能，力学性能不包括（D）。
A.冲击性能
B.疲劳性能
C.拉伸性能
D.耐腐蚀性能
938、强度极限指材料在拉断前承受最大应力值，通常称为（A）。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.断裂强度
D.硬度
939、屈服是指钢材试样在拉伸过程中，负荷不再增加，而试样仍继续发生变形的现象。发生屈服现象时的最小应力，称为（A）。
A.屈服极限
B.抗拉极限
C.应力极限
D.应变极限
940、钢材化学成分中，决定钢材性能的最主要要素是（A）。
A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
941、钢的化学成分可以有很大变化，只含碳元素的钢称为（A）。
A.碳素钢
B.合金钢
C.结构钢
D.调质钢
942、不锈钢的主要化学成分（A）。
A.Fe 和 Cr
B.Fe 和 VC
C.Fe 和 Mn
D.Fe 和 Ti
943、关于常用钢材牌号，（A）属于常用的低碳钢。
A.Q235
B.45
C.65Mn
D.T10
944、碳素结构钢钢号表示方法由（C）组成。
A.Q + 字母 + 质量等级符号 + 脱氧方法符号
B.Q + 质量等级符号 + 碳含量 + 脱氧方法符号
C.Q + 数字 + 质量等级符号 + 脱氧方法符号
D.Q + 字母 + 碳含量 + 脱氧方法符号
945、在装配图中，两相邻零件的接触面或配合面应该（B）。
A.不画线
B.画 1 条线
C.画 2 条线
D.画 3 条直线
946、Q235-AF 表示 A 级（A）。
A.沸腾钢
B.半镇静钢
C.镇静钢
D.特殊镇静钢
947、钢材牌号 Q235AF 中的 F 表示的是（D）。
A.含碳量
B.钢材质量等级
C.有害杂质含量
D.脱氧方法
948、Q235 表示（A）为 235MPa 的碳素结构钢。
A.屈服点
B.抗拉强度
C.抗压强度
D.抗剪切强度
949、钢材质量等级符号分别为 A、B、C、D，其中（D）等级最高。
A.A
B.B
C.C
D.D
950、合金钢牌号表示方法有误的是（C）。
A.20MnV
B.60Si2Mn
C.40CrMn0.8
D.GCr9
951、钢的种类按化学成分可将钢分为（C）。
A.低碳钢、中碳钢和高碳钢
B.低合金钢、中合金钢和高合金钢
C.碳素钢和合金钢
D.普通元素钢和特种钢
952、钢的质量是以（A）的含量划分的。
A.硫、磷
B.碳、氮
C.碳、硫、磷
D.镍、钛
953、LOR（Lock-O-Ring）三通密封面的端面尺寸包括密封端面内直径、外直径和密封端面（B）。
A.宽度
B.高度
C.长度
D.半径
954、按退火组织分类，可将钢分为（D）。
A.珠光体钢、贝氏体钢
B.马氏体钢、铁素体钢
C.奥氏体钢和莱氏体钢
D.亚共析钢、共析钢和过共析钢
955、金属导体的电阻是由导体内的（D）引起的。
A.只有电子运动
B.原子运动
C.正离子运动
D.自由电子和正离子碰撞
956、电压的单位（B）。
A.Ω
B.V
C.U
D.R
957、电流的单位（D）。
A.伏特
B.瓦特
C.欧姆
D.安培
958、中国工频交流电的频率为（B）。
A.60Hz
B.50Hz
C.50V
D.220V
959、欧姆定律的数学表达式为（A）。
A.I=U/R
B.I=R/U
C.I=U/（R-r）
D.I=U/（R+r）
960、在一个闭合电路中，电流为 1A，电池的开路电压为 1.5V，电池内阻为 0.3Ω，则电路的负载电阻为（C）。
A.5Ω
B.0.5Ω
C.1.2Ω
D.1Ω
961、一个标有 “220V 40W” 的灯泡，它正常工作时电阻为（A）。
A.1210Ω
B.5.5Ω
C.220Ω
D.无法确定
962、电能与电功率之间的关系（C）。
A.P=Wt
B.P=UI
C.W=Pt
D.W=P/t
963、电路开关的主要作用是（A）。
A.控制电路的通断
B.改变电路中的电流
C.改变电路中的电压
D.调节电路中的电阻
964、生产生活中（B）通常用于低电压﹑小电流的电路中。
A.刀闸开关
B.按钮开关
C.空气开关
D.继电器
965、L-O-R三通卡环的数量、厚度与（B）有关。
A.三通法兰厚度
B.压力等级和口径
C.塞柄厚度
D.全部包括
966、在一个串联电路中，有一个灯泡和一个开关及电源，将开关断开时，灯泡（B）。
A.发光
B.不发光
C.亮度不变
D.可能发光也可能不发光
967、属于电源的是（A）。
A.发电机
B.灯泡
C.电动机
D.电铃
968、电源的作用是（C）。
A.提供电流
B.提供电量
C.提供电压
D.提供电阻
969、关于电源的说法正确的是（C）。
A.电源是消耗电能的装置
B.电源是把电能转化为其他形式能的装置
C.电源是把其他形式能转化成电能的装置
D.电源是储存电能的装置
970、能够存储电能是（A）。
A.电容
B.电阻
C.电源
D.继电器
971、关于电压，正确的是（C）。
A.电路中有电源就一定有电压
B.电路中有电压就一定有电流
C.电压是形成电流的原因
D.电源是提供电压的装置
972、不是电压的单位的是（C）。
A.伏特
B.千伏
C.毫安
D.毫伏
973、关于电压说法正确的是（A）。
A.电瓶的电压是 12V
B.家庭电路中电压是 380V
C.手机电池的电压约为 24V
D.人体安全电压为 110V
974、在一个闭合回路电路中，已知电阻为 1Ω，电流为 5A，则电压为（B）。
A.0.2V
B.5V
C.1/5V
D.4V
975、在直流电路中，电阻的大小与材料﹑长度﹑横截面积和（C）有关。
A.电流
B.电压
C.温度
D.电功率
976、一个 10Ω 的电阻，通过 2A 的电流，在 10s 内产生的热能是（B）。
A.200J
B.400J
C.20J
D.40J
977、直流电路中，串联电阻的总阻值（C）各个电阻之和。
A.小于
B.大于
C.等于
D.不确定
978、在直流电路中，电阻元件的电压与电流之间的关系遵循（A）。
A.欧姆定律
B.库仑定律
C.焦耳定律
D.法拉第电磁感应定律
979、关于电阻说法正确的是（B）。
A.电阻是导体对电流的阻碍作用，没有电流通过导体时，导体的电阻为零
B.导体的电阻越大，表明导体对电流的阻碍作用越大
C.导体的电阻与通过导体的电流成正比，与导体两端的电压成反比
D.一般情况下，导体的电阻随温度的升高而增大
980、通常情况下属于导体的是（D）。
A.塑料
B.玻璃
C.橡胶
D.金属
981、比较两根粗细相同、长度不同的铜导线电阻大小，说法中正确的是（A）。
A.长的大
B.短的大
C.一样大
D.无法确定
982、在电路中，电阻的作用是（B）。
A.增加电流
B.减小电流
C.增加电压
D.减小电压
983、测量交流电压时，应选用（A）。
A.交流电压表
B.直流电压表
C.万用表的直流电压档
D.万用表的电阻档
984、对开三通（对开四通）法兰沿管道轴线方向的两端到管顶的距离差小于（A）。
A.1mm
B.2mm
C.3mm
D.4mm
985、夹板阀的一个显著优点是（B）。
A.高扭矩输出能力
B.易于维修和更换密封件
C.适用于高压差流体
D.开关阀门不用平衡
986、测量较小电阻时，应选用（A）。
A.万用表的 ×100 档
B.万用表的 ×1K 档
C.兆欧表
D.电桥
987、交流电路中，有功功率的单位是（A）。
A.瓦特
B.乏
C.伏安
D.焦耳
988、交流电路中，无功功率的单位是（B）。
A.瓦特
B.乏
C.伏安
D.焦耳
989、功率因数等于（C）。
A.有功功率 / 无功功率
B.无功功率 / 有功功率
C.有功功率 / 视在功率
D.视在功率 / 有功功率
990、交流电路中，正弦交流电的三要素是（A）。
A.幅值、频率、初相位
B.电压、电流、功率
C.电阻、电感、电容
D.有效值、平均值、最大值
991、对于大型夹板阀，其密封面间隙的测量通常在（A）进行。
A.关闭状态
B.开启状态
C.半开半闭状态

D.任何状态均可
992、数字万用表测量电阻时，如显示屏显示 “1”，表示（B）。
A.电阻值为 1 欧姆
B.电阻值为无穷大
C.量程选小了
D.测量错误
993、要测量一个电阻的阻值，应选用（C）。
A.电压表
B.电流表
C.欧姆表
D.电能表
994、适用于扑灭电气设备火灾的灭火器是（D）。
A.清水灭火器
B.泡沫灭火器
C.水基型灭火器
D.二氧化碳灭火器
995、不属于快速抢修卡具的特点的是（D）。
A.快速处理漏点
B.临时装置
C.体积小重量轻，操作快捷
D.适用于大面积腐蚀泄漏
996、家庭电路中的保险丝烧断了，原因可能是（A）。
A.电路短路
B.有人触电
C.灯泡灯丝断了
D.零线断路
997、使用测厚仪正式进行测试之前，必须（D），否则会出现定位初始值偏差故障。
A.试验
B.接地
C.清洁
D.调零
998、电器设备着火时，不能使用（C）灭火。
A.干粉灭火器
B.二氧化碳灭火器
C.泡沫灭火器
D.气体灭火系统
999、属于无机绝缘材料的是（C）。
A.橡胶
B.塑料
C.陶瓷
D.聚酯薄膜
1000、耐热性能最好的绝缘材料是（C）。
A.聚酯
B.环氧树脂
C.聚酰亚胺
D.聚苯乙烯
1001、在潮湿环境中，应选用（C）绝缘材料。
A.纸质
B.陶瓷
C.橡胶
D.塑料
1002、电线电缆的绝缘层常采用（A）。
A.聚乙烯
B.玻璃
C.石棉
D.陶瓷
1003、管道按材质分类可分为金属管道和非金属管道，属于非金属材质的是（D）。
A.S304
B.X70
C.L415
D.PE
1004、按压力等级分类，压力管道分为真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道，压力（C）兆帕（MPa）属于中压管道。
A.0.5
B.1.6
C.10
D.25
1005、压力管道按许可规则分为长输管道、公用管道、工业管道和动力管道，其中燃气管道归属类别为（A）。
A.长输管道（GA）
B.公用管道（GB）
C.工业管道（GC）
D.动力管道（GD）
1006、按照输送介质分类，管道可分为液体管道、气体管道，不属于气体管道的是（D）。
A.天然气管道
B.氢气管道
C.二氧化碳管道
D.汽油管道
1007、管件是管道的重要组成部分，不属于管件的是（C）。
A.弯头
B.三通
C.阀门
D.异径接头
1008、管道附件是管道的重要组成部分，不属于管道附件的是（D）。
A.法兰
B.绝缘接头
C.清管器收发筒
D.增压泵
1009、管件加工成形常用的方法不包括（C）。
A.挤压
B.模压
C.浇注
D.焊接
1010、压力管道各组成部分常用的连接方法不包括（C）。
A.螺纹连接
B.焊接
C.铆接
D.法兰连接
1011、公称尺寸是用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识，由字母（A）和后跟的无量纲的整数数字组成。
A.DN
B.PN
C.EN
D.CN
1012、当 DN≥100 时，NPS 等于（B）。
A.DN/10
B.DN/25
C.DN/50
D.DN/100
1013、管道外径的标记方法是（C）。
A.DN
B.NPS
C.OD
D.ID
1014、公称尺寸标识字母后跟的无量纲数字与管道端部连接件的（A）特征尺寸直接相关。
A.外径
B.长度
C.壁厚
D.椭圆度
1015、公称压力是指与管道系统元件的力学性能和尺寸特征相关的字母和数字组合的标识，由字母（B）和后跟的无量纲的整数数字组成。
A.DN
B.PN
C.EN
D.CN
1016、公称压力两个系列中，Class600 等于（D）。
A.PN5
B.PN10
C.PN50
D.PN100
1017、公称压力 1.6MPa 的管道元件，标记为（C）。
A.PN0.16
B.PN1.6
C.PN16
D.PN160
1018、为了设计、制造和使用方便，而人为地规定的一种名义压力是（A）。
A.公称压力
B.设计压力
C.工作压力
D.操作压力
1019、管道在外力或自重作用下产生弹性弯曲变形，利用这种变形进行管道敷设的方式称为（D）。
A.直埋敷设
B.架空敷设
C.非开挖敷设
D.弹性敷设
1020、气体在一定压力下析出第一滴水时的温度称为（C）。
A.临界温度
B.析出温度
C.水露点
D.冰点
1021、钢管标准中所列出的管壁厚度称为（A）。
A.公称壁厚
B.测量壁厚
C.设计壁厚
D.计算壁厚
1022、用模具将管子在不加热状态下弯制成需要角度的弯管称为（B）。
A.热煨弯管
B.冷弯管
C.铸造弯管
D.锻制弯管
1023、工业管道的基本识别色中，燃气管线的识别色为（C）。
A.大红
B.棕色
C.中黄
D.淡灰
1024、不同管道的安装应遵循相应的施工规范，不适用于《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369）的是（D）。
A.陆地长距离输送原油管道线路工程
B.煤（层）气管道线路工程
C.成品油管道线路工程
D.油气田集输管道工程
1025、按照压力管道的分级标准，输送距离小于 200 千米（km）且公称尺寸小于 700 的长输管道级别为（B）。
A.GA1 甲
B.GA1 乙
C.GA2
D.GB1
1026、按照分级，城镇燃气管道的设计压力不高于（C）。
A.0.01MPa
B.1.6MPa
C.4.0MPa
D.5.0MPa
1027、管道安装工艺中，安装顺序不正确的是（D）。
A.先干管，后支管
B.先大管，后小管
C.先里面，后外面
D.先地上，后地下
1028、设备安装工程中，应先（A）安装。
A.设备
B.管道
C.电气
D.仪表
1029、陆上油气长输管道的安装，通常采取（B）安装方式。
A.半埋地
B.埋地
C.架空
D.管堤
1030、铺设海底的管道最常用的方法是（C）。
A.漂浮铺管法
B.底拖法
C.铺管船法
D.卷筒式铺管法
1031、在油气长输管道管道安装中，属于施工准备工序的是（C）。
A.材料及设备检验
B.测量放线
C.组织主要工种培训取证
D.施工作业带清理
1032、管道安装工序步骤：①施工准备，②管沟开挖，③试压，④管口组对焊接，⑤交接桩及测量放线，正确的顺序是（D）。
A.①②⑤④③
B.①③②⑤④
C.①⑤④③②
D.①⑤②④③
1033、输气管线的干燥工序是在（D）工序之后进行。
A.管沟开挖
B.管道焊接
C.管道连头
D.管道试压
1034、油气长输管道线路阀门安装前，应进行的工作不包括（A）。
A.型式试验
B.外观检查
C.启闭检查
D.水压试验
1035、机械密封端面磨损后能进行（A）补偿。
A.自动
B.机械
C.摩擦
D.泄漏
1036、开孔设备组装后发现开孔刀右偏，则应紧固开孔机与结合器连接的（D）螺栓。
A.上侧
B.下侧
C.左侧
D.右侧
1037、开孔机的离合器通常通过（D）挂档。
A.自动
B.半自动
C.遥控
D.手动
1038、不停输封堵工艺中，需要设置隔离囊（墙）的是（A）。
A.塞式不停输封堵工艺
B.双级不停输封堵工艺
C.液压主动不停输封堵工艺
D.智能不停输封堵工艺
1039、不停输封堵工艺流程包括：①选择封堵点、②断管作业、③封堵作业、④开孔作业、⑤旁通线导通等，先后顺序正确的是（C）。
A.①④③②⑤
B.①④②⑤③
C.①④⑤③②
D.①④③⑤②
1040、液压主动封堵设备中通常需要用到（B）。
A.温度传感器
B.位移传感器
C.压力传感器
D.速度传感器
1041、液体管道带压封堵时介质流速不宜大于（D）米/秒（m/s）。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
1042、封堵期间，做法正确的是（C）。
A.为确保封堵效果，提升管线压力
B.为保证用户使用，提高输量
C.为保证安全，增加可燃气体检测频次
D.为保持原油流动性，提高原油温度
1043、封堵作业，测量的尺寸时，如果把封堵结合器法兰密封端面距离封堵头主支架底部尺寸误测为距离封堵头皮碗唇部的尺寸，那么操作时的结果是（A）。
A.尺寸显示已到位，且封堵头仍可下行
B.尺寸显示已到位，且封堵头不能下行
C.尺寸显示未到位，且封堵头不能下行
D.对操作没有影响
1044、下封堵时，封堵器观察孔观测不到主轴尺寸的原因通常是（D）。
A.主轴尺寸磨损
B.润滑脂遮盖数字
C.尺寸已超显示范围
D.封堵头发生严重偏转
1045、塞式封堵提封堵作业顺序是（B）封堵头。
A.先提下游侧
B.先提上游侧
C.上、下游同时
D.无要求
1046、油气管道介质排空后需要进行的下一步骤是（C）。
A.压力平衡
B.断管作业
C.氮气置换
D.气体检测
1047、油气管道旁通管线拆除时，弯头的部分，宜（A）。
A.预留直管段
B.焊缝处切除
C.切除弯头焊缝
D.废弃处理
1048、使用爬管机断管时，操作人员劳保着装要穿戴整齐，同时佩戴（A），防止铁屑飞溅受伤。
A.护目镜
B.墨镜
C.披肩
D.口罩
1049、断管作业前需确认的作业内容不包括（D）。
A.待切割管线内介质是否被排空
B.断管设备试运行
C.确认管壁厚度
D.确认原管线输送介质
1050、切管机夹刀的原因通常是（A）。
A.管线应力释放，切口间隙变小
B.液压站主油路压力不足
C.管线磁力过大
D.管线椭圆度过大
1051、塞柄有两个槽，一个是密封圈槽，另一个是（D）。
A.平衡槽
B.减重槽
C.泄压槽
D.卡环槽
1052、开孔封堵部位的管道圆度误差不得超过管外径的（B）％。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
1053、塞柄和卡环的最终位置关系是（C）。
A.塞柄位于卡环中心
B.塞柄位于卡环最下位
C.塞柄位于卡环最上位
D.任意位置关系
1054、液压缸的密封件在拆装过程中，若发现有损坏，应（B）。
A.修复继续使用
B.更换新的
C.忽略不管
D.继续使用
1055、手动开孔机工作时，传递力量的主要部件是（D）。
A.链条
B.齿轮
C.皮带
D.丝杠
1056、在低温环境下，（C）材料最适合用作密封件。
A.橡胶
B.聚四氟乙烯
C.氟橡胶
D.石棉
1057、应急演练中，如果发生意外情况，（D）措施是错误的。
A.立即停止演练并评估情况
B.启动相应的应急预案
C.保持冷静并采取适当措施
D.继续进行演练
1058、管道输送易燃介质时，通常需要考虑（C）安全因素。
A.温度控制
B.压力控制
C.防火和防爆
D.腐蚀性
1059、压力管道在进行水压强度试验时的压力通常是设计压力的（C）倍。
A.1.15
B.1.2
C.1.5
D.1.6
1060、管件的压力等级通常由（B）决定。
A.管件的长度
B.管件的厚度
C.管件的重量
D.管件的结构
1061、在ANSI/ASME标准中，150磅级管件通常对应的公称压力等级是（D）。
A.PN6
B.PN10
C.PN16
D.PN20
1062、夹板阀在关闭时，（C）与阀座形成密封以阻止流体通过。
A.阀体
B.阀杆
C.夹板
D.弹簧
1063、橡胶Ｏ形圈在长时间应力作用下会造成（B）。
A.回弹
B.故障失效
C.变形
D.断裂
1064、当发现液压扳手的液压系统过热时，以下措施正确的是（B）。
A.继续使用直到完成工作
B.立即停止使用并等待其自行冷却
C.立即停止用水或其他液体直接冷却
D.冷却的同时继续使用
1065、在向开孔机主轴上的黄油嘴填充润滑剂时，必须将（B）摘下。
A.密封盖
B.管堵
C.锁紧螺母
D.锁紧螺栓
1066、大口径开孔作业时，开孔刀具转速一般控制在（C）内。
A.可控范围
B.设定范围
C.标准范围
D.企业规定范围
1067、对于材质较硬的管线，通常开孔转速应（D）。
A.随意
B.快一些
C.缓慢
D.慢一些
1068、不停输封堵工艺的一个显著特点是（C）。
A.带压开孔
B.带压封堵
C.设置旁通线
D.下囊隔离
1069、封堵过程中，监测到液压站工作声音突然变化，发动机转速下降，压力表显示压力升高，通常原因是（B）。
A.封堵器故障
B.封堵头行走不畅卡顿
C.管线压力升高
D.液压站故障
1070、高度在30米（含30米）以上称为（D）高处作业。
A.四级
B.三级
C.二级
D.特级
1071、进行高处作业前，（D）措施不是必须完成的。
A.检查安全绳是否完好
B.确定作业方案
C.办理高处作业许可证
D.作业人员签署风险告知书
1072、起重作业要严格依照指挥信号进行，（D）发出紧急停车信号时应立即停止。
A.只有作业指挥人员
B.只有安全监督人员
C.只有属地主管
D.任何人
1073、在潮湿或金属设备内作业时，行灯的电压应控制在（A）伏以下。
A.12V
B.24V
C.36V
D.48V
1074、动土作业中，如果发现现场支护不牢固，应（B）。
A.继续作业但加强监护
B.立即停止作业并处理问题
C.报告上级领导后继续作业
D.立即停止等待上级指示
1075、为更好的保障封堵现场安全施工，准备阶段需要进行（C）。
A.施工动员会
B.技术交流会
C.封堵模拟试验
D.项目报告会
1076、不属于封堵模拟试验必要性的是（B）。
A.确保设备匹配性
B.确保项目中标
C.确保封堵严密性
D.确保设备可靠性
1077、无特殊原因，高压管道封堵试验易采用（C）作为试验介质。
A.混合气
B.空气
C.洁净水
D.氮气
1078、带压封堵模拟试验时，为减少设备内部锈蚀，需要在施压水用水中加入（B）。
A.防冻液
B.乳化液
C.抗凝液 
D.煤油
1079、封堵模拟试验下封堵时需记录（D）。
A.封堵头翻转情况
B.开孔对中度
C.封堵器液压站转速
D.封堵到位尺寸
1080、在施工危险因素辨识中，不属于物理危险因素的是（D）。
A.机械设备故障
B.高空坠落
C.电气火灾
D.施工人员疲劳
1081、技术交底通常由谁来执行（C）。
A.现场负责人
B.项目经理
C.技术负责人
D.安全员
1082、开孔刀装配完要用（B）检查其对中性。
A.千分尺
B.卡尺
C.板尺
D.角尺
1083、开孔时，确定开孔尺寸完毕以（A）来定。
A.到位尺寸能否向下摇
B.测量杆是否转动
C.是否开到管道半径
D.开孔机是否转动
1084、开孔机与（D）可以选用相同的液压站。
A.坡口机
B.爬管机
C.电焊机
D.封堵器
1085、在管径大于20″螺旋焊缝或直焊缝的管道上开封堵孔时，为防止卡刀，应采用（A）。
A.焊接防胀圈
B.采用中心钻定位装置
C.采用特制三通
D.加粗中心钻
1086、开孔时，若发生卡刀，正确处理的操作是（D）。
A.加大液压站转速
B.旋转测量杆
C.直接提刀
D.关闭液压站控制阀
1087、不能用开孔机进行带压开孔的是（A）管道。
A.氧气
B.氮气
C.乙烯
D.石脑油
1088、锯齿的粗细，是指以每（B）mm 长度内有多少齿来表示。
A.10
B.25
C.30
D.45
1089、现有 M12 螺栓，须选用开口为（B）mm 的扳手。
A.10
B.18
C.14
D.12
1090、呆扳手一般用 45 号钢、（B）钢和 40CrMOV 钢等材料制成。
A.40Mn
B.40Cr
C.40MnB
D.35CrMO
1091、扳手可用工具钢、合金钢或（A）制成。
A.可锻铸铁
B.碳钢
C.碳素钢
D.结构钢
1092、有一双呆扳手 12×14mm，最大能扳（B）的螺栓。
A.M6
B.M8
C.M10
D.M12
1093、120mm 长的活扳手最大开口是（B）mm。
A.20
B.24
C.28
D.32
1094、在使用活扳手时，应让固定钳口受（A）作用力。
A.主要
B.重要
C.次要
D.紧要
1095、活扳手的钳口容易歪斜，往往会损坏螺钉或螺母，除（D）时使用，一般最好不选用。
A.承载
B.卸载
C.维护
D.维修
1096、最大开口 36mm 的活扳手的长度是（C）mm。
A.200
B.250
C.300
D.350
1097、若棘轮扳手的规格为 130×7，它与（B）mm 直接头配合使用。
A.8
B.13
C.16
D.20
1098、若棘轮扳手的规格为 160×20，它必须与 525×20mm（B）配合使用。
A.测量杆
B.加长杆
C.加力杆
D.载荷杆
1099、只要摆动的角度不小于（B）° 时，棘轮扳手（18齿）就能旋紧螺钉或螺母。
A.15
B.20
C.25
D.30
1100、棘轮扳手可以在（A）的地方装卸螺钉或螺母。
A.狭窄
B.重要
C.日常
D.指定
1101、当螺母和螺栓头周围的空间窄小，不能使用活扳手时，宜采用（D）。
A.起子
B.螺丝刀
C.活扳手
D.梅花扳手
1102、梅花扳手适用于拆装一般（B）的螺母和螺栓。
A.特殊规格
B.标准规格
C.一定范围
D.普通规格
1103、梅花扳手的优点是转动（D）°就能调换方向。
A.15
B.20
C.25
D.30
1104、操作开孔机时，采用（D）措施可以防止刀具的损坏。
A.提高开孔机转速
B.提高液压站转速
C.刀齿涂抹黄油
D.切削部位避开管道焊缝
1105、套筒扳手除具有一般扳手的功能外，特别适用于各种（B）和狭窄空间的操作。
A.宽阔
B.特殊位置
C.重要位置
D.开口
1106、用普通扳手无法装拆螺母时，可以选用（D）。
A.呆扳手
B.螺丝刀
C.起子
D.套筒扳手
1107、套筒扳手直接头若为 36×13，表示的是（C）× 方榫。
A.高度
B.宽度
C.长度
D.直径
1108、选用液压油时，首先是选择油液的（D）。
A.工作压力
B.粘度等级
C.质量
D.规格型号
1109、使用砂轮切管机时，应（B）接近工件。
A.快速
B.缓慢
C.迅速
D.较快
1110、手砂轮机用来（C）金属焊缝、工件或材料上的毛刺与飞边，也可用于除锈和开坡口等。
A.清除
B.切割
C.清理
D.切除
1111、手砂轮机装换砂轮后，应（A）一下，检查一切正常后方可使用。
A.试转
B.试压
C.试验
D.实验
1112、手砂轮机必须安装（D）。
A.过载保护
B.过流保护
C.安全保护
D.砂轮防护罩
1113、用坡口机开坡口，可以提高（B）和坡口质量。
A.速度
B.功效
C.工艺
D.精度
1114、车坡口时要先将管子放置在自制的可（B）高度的滑动支架上。
A.升降
B.调节
C.移动
D.滑动
1115、在使用坡口机时，要使（C）同心。
A.管子与管子
B.管子与砂轮
C.使管子与坡口机的夹持中心同心 

D.砂轮与坡口机
1116、当管子壁厚大于（C）时，用坡口机在管端处开坡口。
A.2.5mm
B.3.0mm
C.3.5mm
D.2.0mm
1117、外对管器的特点是能使对口接口组对加快，并能快速（B）。
A.对口
B.拆下
C.接口
D.滑动
1118、对口器分为（A）对口器两种。
A.内和外
B.轻和重
C.直和弯
D.长和短
1119、内对口器与外对口器相比，内对口器的接口质量较高，其轴线重合偏差不超过 ±（B）mm。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
1120、对口器是在管子组对时，为保证两管在同一（C）上所用的一种对口工具。
A.平面
B.立面
C.中心线
D.表面
1121、钢质管道封堵行业的国家标准属于（B）。
A.强制性标准
B.推荐性标准
C.试行标准
D.团体标准
1122、清管球是用（B）橡胶制成的。
A.天然
B.丁腈
C.氟
D.氯丁
1123、为了监视清管球的运行情况，常使用（A）清管器。
A.跟踪
B.监测
C.检测
D.空
1124、实心清管器（球）一般用于管径小于（C）的管线。
A.50mm
B.80mm
C.100mm
D.150mm
1125、三相刀闸开关在安装时，手柄应处于（A）位置。
A.向上
B.向下
C.平装
D.倒装
1126、低压开关一般为（A）电器。
A.非自动切换
B.自动切换
C.半自动切换
D.保护
1127、安装闸刀开关时，用剥线工具剥去进、出线线头的绝缘，裸露芯线一般为（B）mm。
A.5～10
B.10～15
C.15～20
D.20mm 以下
1128、防爆开关用于（A）爆炸性环境中使用。
A.石化行业
B.家庭
C.自来水厂
D.一般经营场所
1129、使用游标卡尺测量工件时，测量力（B）通过测量者的感觉来控制。
A.能
B.不能
C.有时能
D.仅
1130、使用游标卡尺测量工件时，被测工件应尽量靠近主尺安放，这样可以减少（B）。
A.形位误差
B.测量误差
C.计算误差
D.尺寸偏差
1131、游标卡尺的精度一般为（A）。
A.0.02mm
B.0.03mm
C.0.04mm
D.1mm
1132、安装夹板阀前，（A）不是必须检查的项目。
A.防护圈是否完好
B.吊耳是否牢固
C.螺栓是否损坏
D.螺母是否缺少
1133、打压管怎样选用，描述正确的是（B）。
A.没有合格标识
B.材质压力明确
C.塑料软管
D.低压管
1134、打压管的适用范围（A）。
A.管道及压力设备
B.矿山设备
C.起重运输设备
D.餐馆厨房
1135、打压管没有（D）特点。
A.耐油
B.耐高压
C.耐高温
D.抗低温
1136、在安装和使用打压管时需要注意的是（A）。
A.试压超过打压管的额定压力
B.不用检查打压管是否破损
C.不用检查打压管过度弯曲或扭曲
D.打压管长度
1137、游标高度尺的刻线原理和普通游标卡尺的刻线原理（B）。
A.不同
B.相同
C.部分相同
D.完全相反
1138、在进行封堵设备的选配时，通常优先考虑的因素是（A）。
A.管线压力
B.管线材质
C.管线口径
D.管线介质
1139、游标高度尺一般用来（B）和测量零件的高度。
A.计量
B.划线
C.记录
D.测绘
1140、在使用游标高度尺之前，首先要检查主尺与（A）的零线是否对齐。
A.副尺
B.划线爪
C.测量爪
D.刻度
1141、根据国际标准，彩色起重吊带是按颜色来区分吨位的，3 吨的颜色为（C）。
A.红色
B.绿色
C.黄色
D.紫色
1142、吊带使用中允许（D）使用，应采用正确的吊装专用链接件来链接。
A.交叉
B.扭转
C.打结
D.按照施工说明书
1143、对于扁平吊带的表面出现磨损起丝而未离断时应降级使用，但是只要有一处断裂面积达到吊带宽度的（A）应报废处理。
A.0.25
B.0.2
C.0.3
D.0.35
1144、合成纤维吊带简称吊装带，组成材料不包括（D）。
A.聚酰胺
B.聚酯
C.聚丙烯
D.棉
1145、钢丝绳断丝数在一个节距中超过 10%、钢丝绳锈蚀或表面磨损达（B）以及有死弯、结构变形绳芯挤出等情况时，应报废停止使用。
A.0.8
B.0.4
C.0.2
D.0.15
1146、常用作带缆的钢丝绳是（B）。
A.硬钢丝绳
B.半硬钢丝绳
C.软钢丝绳
D.尼龙绳
1147、钢丝绳可分为光面钢丝绳、镀锌钢丝绳和（C）3 类。
A.圆形钢丝绳
B.预应力钢丝绳
C.其他钢丝绳
D.不锈钢丝绳
1148、钢丝绳的表面钢丝磨损超过钢丝直径的（B）时，钢丝绳应报废。
A.0.5
B.0.4
C.0.3
D.0.2
1149、使用（A）根等长索具，吊装被吊重物进行吊装作业。
A.4
B.3
C.2
D.1
1150、在现场施工中为了方便转运设备工具箱等采用什么吊具合适？（D）
A.钢丝绳
B.麻绳
C.吊带
D.四爪吊具
1151、四爪钢丝绳不具备（D）特点。
A.吊点多
B.承载均匀
C.空间要求少
D.塑性
1152、开孔机在开孔完毕，提刀至起始位置后，应关闭什么设备以实现隔断？（A）
A.夹板阀
B.平衡阀
C.放空阀
D.旁通阀
1153、塞柄上焊接鞍型板，并将其放回原处的主要目的是（C）。
A.塞柄及管线的强度要求
B.防止从塞柄钢珠处产生泄漏
C.为了保证管线清管时清管器的顺利通过
D.没有什么作用，只是根据业主方的要求
1154、塞式封堵作业中，测量封堵孔与管底的深度误差应控制在（B）以内。
A.±0.5mm
B.±1mm
C.±5mm
D.±10mm
1155、在焊接封堵三通前，必须根据管道材料和运行参数进行什么评定？（B）
A.冲击韧性评定
B.焊接工艺评定
C.硬度评定
D.金相组织评定
1156、在解除封堵作业时，操作顺序是什么？（B）
A.先高压端，后低压端
B.先低压端，后高压端
C.两端同时解除
D.无特定顺序
1157、开孔机与夹板阀组装后，在正式开孔前必须进行（B）。
A.带压验漏
B.空载试运转
C.解体检查
D.打压爆破
1158、下列哪种封堵方式通常适用于无法实施焊接的管道（如铸铁管、玻璃钢管）？（D）
A.塞式封堵
B.筒式封堵
C.折叠式封堵
D.套筒式机械封堵
1159、带压焊接时，为了防止烧穿，焊条的选型应保证电弧（B）。
A.集中且穿透力强
B.柔和且熔深浅
C.长弧操作
D.大电流操作
1160、在选择封堵器类型时，考虑到管道内输送介质的特殊性，（C）会直接影响封堵器材质或密封材料的选择。
A.介质的流动性
B.介质的颜色
C.介质的腐蚀性
D.介质的沸点
1161、SY/T 6150.1-2024主要适用于钢质管道的哪种作业？（C）
A.管道清洗
B.管道探伤
C.带压开孔及塞式、筒式封堵
D.管道内涂层
1162、封堵作业坑开挖时，为避免滑坡，坑壁的坡度应根据（B）确定。
A.施工人数
B.土质情况
C.封堵设备大小
D.天气情况
1163、夹板阀在开孔和封堵作业中主要起什么作用？（A）
A.连接管道与开孔/封堵设备并实现密封
B.增加管道压力
C.过滤介质杂质
D.调节介质流量
1164、在施工方案中，对于封堵点的选择，应避开管道（B）。
A.直管段
B.焊缝和弯头
C.水平段
D.防腐层完好段
1165、封堵器在将封堵头送入管道后，定位显示装置显示已到位，此时应如何确认密封效果？（B）
A.直接进行抽油作业
B.打开放空阀观察是否有介质流出
C.立即撤离
D.关闭夹板阀旁通
1166、对于设计压力为6.4MPa的管道，开孔结合器的强度试验压力应为（C）。
A.6.4MPa
B.8.0MPa
C.9.6MPa
D.12.8MPa
1167、在油气管道动火作业中，下列哪项行为是严格禁止的？（C）
A.使用铜制防爆工具
B.穿戴防静电工作服
C.携带非防爆通讯设备进入作业区
D.设置风向标
1168、“折叠式封堵头”（Fold-O-Matic）的工作原理是？（A）
A.通过液压使折叠臂展开紧贴管壁
B.通过高温熔化在管壁内成型
C.通过冷冻使介质凝固
D.通过电磁吸附固定
1169、封堵作业完成后，必须进行哪项操作以确认封堵完全有效？（A）
A.对隔离段进行压力试验或观察压力变化
B.直接放空隔离段介质
C.敲击管壁听声音
D.打开盲板检查
1170、关于旁通线（Bypass）的设置，其作用描述错误的是（C）。
A.维持下游供油/气
B.平衡封堵头两侧压力
C.作为永久性管道结构
D.便于解除封堵
1171、液压开孔机在开孔过程中，液压站压力突然骤降的原因可能是（B）。
A.刀具磨损严重
B.液压油泄漏或溢流阀故障
C.管道壁厚增加
D.介质压力升高
1172、在封堵作业中，密封件（皮碗）的过盈量设计是关键技术参数，过盈量过大的直接危害是（B）。
A.密封不严导致泄漏
B.下堵和撤堵阻力增大，可能卡堵
C.降低管道压力
D.导致介质腐蚀
1173、对于需要进行带压封堵的管道，其最小壁厚要求通常是为了保证什么？（A）
A.承压强度和焊接安全
B.降低材料成本
C.减轻管道重量
D.便于运输
1174、SY/T 6150.1规定，开孔作业时，当钻头穿透管壁瞬间，操作人员应留意什么？（C）
A.立即停机
B.增大进给速度
C.有无压力突变和机械异响
D.检查液压油温度
1175、当管道输送介质为酸性天然气时，封堵设备的材质应具备什么特性？（A）
A.抗硫化物应力腐蚀开裂
B.高强度耐磨性
C.良好的导热性
D.高韧性
1176、在组装开孔机时，连接螺栓的紧固应采用什么方法？（B）
A.依次单颗拧紧
B.对角依次预紧并最终紧固
C.一次性冲击扳手上紧
D.尽量松动防止滑丝
1177、关于“平衡孔”的说法正确的是（B）。
A.用于注入封堵胶
B.用于平衡封堵器上下腔压力
C.用于悬挂封堵头
D.用于排放管道杂质
1178、在封堵作业过程中，如果发现密封不严导致轻微泄漏，不正确的处置是（A）。
A.继续施工无视泄漏
B.检查封堵头是否到位
C.检查皮碗是否损坏
D.尝试二次下压封堵
1179、套筒式堵漏技术中，密封胶的注入压力一般为管道介质压力的（B）倍。
A.0.5-1.0
B.1.0-1.5
C.1.5-2.0
D.2.0-2.5
1180、在编制封堵施工方案时，“HSE”是指什么？（A）
A.健康、安全、环境
B.高压、密封、应急
C.人力、设备、材料
D.开孔、封堵、焊接
1181、大口径悬挂式封堵头可调节挡块是根据（D）进行选择。
A.开孔直径
B.介质压力
C.管道外径
D.管道壁厚
1182、液压开孔机的液压油温过高，可能造成（B）。
A.系统压力升高
B.密封件老化泄漏
C.进刀速度加快
D.刀具硬度增加
1183、管道封堵作业中，“双封双堵”技术通常应用于什么场景？（A）
A.不停输更换管段
B.增加管道压力
C.减小管道振动
D.改变介质流向
1184、焊接封堵管件时，如果风速超过（A）m/s，应采取防风措施。
A.2
B.5
C.8
D.10
1185、在管道封堵领域，智能封堵（Smart Plug）技术的主要特点是什么？（B）
A.依靠GPS远程遥控下放
B.自带能源和控制系统，可精确定位
C.完全代替焊接施工
D.仅用于海底管道
1186、夹板阀在安装前，除检查外观和试压外，还应检查（A）是否灵活。
A.阀杆（丝杠）
B.阀体颜色
C.铭牌材质
D.接地线阻值
1187、在管道内介质流速较高的情况下进行封堵，对封堵头的危害是（A）。
A.容易被冲蚀磨损或产生振动
B.更容易密封
C.降低密封圈温度
D.有利于导向
1188、根据规范，封堵作业坑内应配备（A）灭火器。
A.干粉或二氧化碳
B.泡沫或水基
C.四氯化碳
D.任意类型
1189、圆盘式封堵头密封原理主要依靠（B）。
A.金属硬密封
B.密封橡胶皮碗与管道内壁的过盈接触
C.介质压力自紧
D.粘合剂粘接
1190、开孔刀的中心钻主要作用是什么？（B）
A.排放切削液
B.导向和定心
C.冷却刀具
D.清除铁屑
1191、涉及动火作业时，气体检测应在动火前（B）分钟内进行。
A.15
B.30
C.45
D.60
1192、对于停输封堵作业，当管道内介质排空后，封堵头主要起（B）作用。
A.仅支撑管道
B.隔离安全作业段，防止残液回流
C.增加管道强度
D.排放余气
1193、实施筒式封堵时，膨胀筒的膨胀动力来源通常是（B）。
A.机械丝杠
B.液压压力
C.压缩空气
D.电磁力
1194、焊接工艺规程（WPS）中，以下哪项不是必须包含的参数？（C）
A.焊接电流和电压
B.焊接速度
C.焊工的年龄
D.层间温度
1195、对于不停输开孔作业，开孔接合器在安装前应进行（C）。
A.除锈处理
B.壁厚测定
C.压力试验
D.消磁处理
1196、当封堵管件焊接完成后，进行无损检测的主要目的是（B）。
A.检测焊缝美观度
B.检测焊缝内部是否存在裂纹、未熔合等缺陷
C.检测管件材质
D.检测防腐层厚度
1197、封堵作业中，下堵器操作人员观察到主轴观察孔尺寸显示已到位，但打开放空阀后仍有少量成品油持续流出。该现象说明（A）。
A. 封堵头密封不严
B. 放空阀损坏
C. 管道压力过低
D. 旁通线未开启
2.多选题（共439题）
1、应急演练按组织形式可分为（AB）。
A.桌面演练
B.实战演练
C.单项演练
D.综合演练
2、危险化学品事故应急救援的医疗保障应当包括（ABC）。
A.急救人员
B.药品
C.设备
3、有毒品的毒性通常用哪种指标表示（AB）。
A.LC50
B.LD50
C.LC60
D.LD60
4、有毒品泄漏事故的处置首先应当（AC）。
A.做好个人防护
B.逃跑
C.警戒
5、危险化学品事故现场警戒区域的划分应当考虑的因素包括（ABCDE）。
A.气象条件
B.危险程度
C.救援需要
D.事故类型
E.周边环境
6、现场处置方案应当包含的内容有（ABCDE）。
A.疏散人员
B.切断火源
C.防止复燃
D.使用泡沫灭火剂
E.使用干粉灭火剂
7、有毒气体泄漏事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.疏散下风向人员
B.佩戴防毒面具
C.封堵泄漏源
D.设置警戒区域
E.使用喷雾水稀释
8、危险化学品的使用安全要求包括（ABCDE）。
A.定期检查维护
B.了解危险特性
C.配备防护装备
D.制定操作规程
E.应急处置措施
9、危险化学品事故应急响应的基本步骤包括（ABCDE）。
A.应急终止
B.应急处置
C.响应级别确定
D.应急启动
E.接警
10、氯气泄漏事故的危害包括（BCE）。
A.窒息性
B.毒性
C.腐蚀性
D.爆炸性
E.刺激性
11、甲醇泄漏事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.切断火源
B.疏散人员
C.防止进入下水道
D.回收泄漏物
E.使用泡沫灭火剂
12、一氧化碳中毒事故的急救措施包括（ABCDE）。
A.转移至空气新鲜处
B.吸氧
C.人工呼吸
D.保暖
E.及时送医
13、危险化学品爆炸事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.消除爆炸隐患
B.防止次生灾害
C.控制火源
D.现场警戒
E.抢救伤员
14、硫化氢泄漏事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.封堵泄漏源
B.设置警戒区域
C.使用喷雾水稀释
D.疏散下风向人员
E.佩戴防毒面具
15、硝酸铵爆炸事故的预防措施包括（ABCDE）。
A.防止混入杂质
B.控制温度
C.单独储存
D.避免撞击
E.通风良好
16、危险化学品安全技术说明书（MSDS）应包含的内容有（ABCDE）。
A.急救措施
B.消防措施
C.危险性概述
D.成分/组成信息
E.化学品及企业标识
17、硫酸泄漏事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.防止污染
B.疏散人员
C.佩戴防化服
D.现场警戒
E.使用氢氧化钠中和
18、腐蚀性物质泄漏的处置注意事项包括（ABCDE）。
A.妥善处理废弃物
B.佩戴防护装备
C.避免接触皮肤
D.防止污染环境
E.使用中和剂
19、爆炸品的储存安全要求包括（ABCDE）。
A.通风良好
B.远离火源
C.控制温度
D.避免撞击
E.单独储存
20、氨气泄漏事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.设置警戒区域
B.使用水幕稀释
C.封堵泄漏源
D.佩戴防毒面具
E.疏散人员
21、应急演练的实施步骤包括（ABCDE）。
A.应急响应
B.总则
C.组织机构及职责
D.后期处置
E.预防与预警
22、应急演练的准备工作包括（ABC）。
A.方案制定
B.人员培训
C.物资调拨
23、应急演练方案应当包括的内容有（ABC）。
A.演练情景
B.演练流程
C.演练评估
24、危险化学品事故泄漏控制技术包括（ABCDE）。
A.稀释技术
B.覆盖技术
C.倒罐技术
D.堵漏技术
E.引流技术
25、危险化学品的包装应当符合哪些要求？（ABCDE）
A.密封性要求
B.安全要求
C.标识要求
D.相容性要求
E.强度要求
26、应急预案编制的依据包括（ABC）。
A.法律
B.风险
C.资源
27、危险化学品按其危险性可分为下列哪些类别？（ABCDE）
A.压缩气体和液化气体
B.易燃固体
C.自燃物品和遇湿易燃物品
D.爆炸品
E.易燃液体
28、应急预案的备案材料包括（AB）。
A.预案文本
B.评审意见
C.实施步骤
D.评估标准
E.参演人员
29、应急预案的发布应当包括的内容有（AB）。
A.签署
B.生效日期
C.防护装备
D.人员
30、汽油泄漏事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.控制泄漏
B.疏散人员
C.切断火源
D.防止流淌
E.使用泡沫覆盖
31、危险化学品运输的安全要求包括（ABCDE）。
A.火灾扑救技术
B.泄漏控制技术
C.洗消技术
D.中毒急救技术
E.防爆技术
32、危险化学品储存的基本要求包括（ACDE）。
A.隔开储存
B.混合储存
C.隔离储存
D.分离储存
E.分类储存
33、应急预案评审的内容包括（AC）。
A.完整性
B.医疗资源
C.可行性
D.人力资源
E.交通资源
34、应急预案修订的情形包括（AC）。
A.法规变化
B.机制协调
C.风险变化
D.物资保障
E.处置有效
35、液化石油气泄漏事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.喷水降温
B.疏散人员
C.防止爆炸
D.设置警戒区域
E.切断气源
36、危险化学品中毒急救技术包括（AC）。
A.解毒
B.PCR
C.洗胃
37、压缩气体泄漏事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.疏散人员
B.喷水降温
C.防止爆炸
D.设置警戒区域
E.切断气源
38、危险化学品事故应急救援的基本任务包括（ABCDE）。
A.消除危害后果
B.抢救受害人员
C.查清事故原因
D.控制危险源
E.评估事故损失
39、氰化物泄漏事故的处置措施包括（ABCDE）。
A.疏散人员
B.使用硫代硫酸钠解毒
C.防止污染
D.佩戴防护装备
E.控制泄漏
40、遇湿易燃物品火灾的处置措施包括（ABCDE）。
A.佩戴防护装备
B.防止污染
C.疏散人员
D.控制泄漏
E.洗消处理
41、危险化学品火灾扑救技术包括（ABCDE）。
A.泡沫灭火技术
B.隔离灭火技术
C.冷却降温技术
D.窒息灭火技术
E.化学抑制灭火技术
42、风险评估应当包括的内容有（ABCDE）。
A.风险控制措施
B.风险评价
C.危险源辨识
D.风险监测
E.风险分析
43、危险化学品重大危险源的辨识需要考虑的因素包括（ABCDE）。
A.化学品的数量
B.周边环境
C.储存方式
D.化学品的危险特性
E.化学品的种类
44、危险化学品事故洗消技术包括（ABCDE）。
A.化学中和技术
B.吸附技术
C.消毒技术
D.水洗技术
E.净化技术
45、易燃液体火灾的处置措施包括（ABCDE）。
A.切断火源
B.防止流淌扩散
C.设置水幕
D.使用泡沫灭火剂
E.疏散人员
46、消防用红外热像仪按结构不同可分为（CD）。
A.救助型
B.检测型
C.手持型
D.头盔型
47、电子气象仪可以自动测量的参数包括（ABCD）。
A.风速、风向
B.气温、相对湿度
C.大气压力、露点
D.热应力指数、海拔
48、下列属于核放射探测仪主要技术性能的有（ABC）。
A.能量响应50keV~3.0MeV
B.剂量率0.01μSv/hr~6Sv/hr
C.响应时间<2s
D.声音报警>70dB（距30cm内）
49、激光测距仪的维护保养注意事项包括（ABD）。
A.严禁对准人眼直接测量
B.用柔软干布清洁目镜、物镜
C.用硬物刮擦镜头去除顽固污渍
D.及时清除机身表面的灰尘、油脂和霉斑
50、下列灭火器中，适用于扑救E类电气火灾的有（BCD）。
A.普通泡沫灭火器
B.二氧化碳灭火器
C.ABC干粉灭火器
D.水基灭火器（36kV以下）
51、二氧化碳灭火器的使用注意事项包括（ABC）。
A.室外使用选择上风方向喷射
B.室内使用做好个人防护，防止窒息
C.手不能直接抓住喇叭筒外壁或金属连线管
D.可以直接冲击液体液面灭火
52、火灾自动报警系统的组成包括（ABCD）。
A.火灾探测报警系统
B.消防联动控制系统
C.可燃气体探测报警系统
D.电气火灾监控系统
53、消防给水系统的水源包括（ABC）。
A.市政给水
B.消防水池
C.天然水源
D.消防水箱
54、下列属于闭式自动喷水灭火系统的有（ABC）。
A.湿式系统
B.干式系统
C.预作用系统
D.雨淋系统
55、下列气体灭火系统中，适用于扑救精密仪器、计算机、珍贵文物火灾的有（BD）。
A.二氧化碳灭火系统
B.七氟丙烷灭火系统
C.IG-541混合气体灭火系统
D.六氟丙烷灭火系统
56、泡沫灭火系统按喷射方式可分为（ABC）。
A.液上喷射系统
B.液下喷射系统
C.半液下喷射系统
D.全淹没系统
57、消防安全绳按延伸率大小可分为（CD）。
A.轻型绳
B.通用型绳
C.动态绳
D.静态绳
58、消防安全吊带分为（ABC）。
A.Ⅰ型
B.Ⅱ型
C.Ⅲ型
D.Ⅳ型
59、救生缓降器的组成部分包括（ABCD）。
A.挂钩（或吊环）
B.吊带
C.绳索
D.速度控制器
60、下列属于常用救生设备的有（ABCD）。
A.救生照明线
B.躯（肢）体固定气囊
C.多功能担架
D.消防救生气垫
61、多功能担架适用于（ABCD）。
A.消防紧急救援
B.深井及狭窄空间救助
C.高空救助
D.化学事故现场救助
62、伤员固定抬板的特点包括（ABC）。
A.X光、MRI、CT均可穿透
B.周边均匀开有提手口，可供多人同时提扛
C.可与头部固定器、颈托配合使用
D.仅适用于平地搬运
63、消防救生气垫按结构可分为（AB）。
A.通用型
B.气柱型
C.充气型
D.机械型
64、下列属于常用破拆设备的有（ABCD）。
A.无齿锯
B.机动链锯
C.液压扩张器
D.液压剪切钳
65、液压扩张器的主要功能包括（ABCD）。
A.扩张
B.分离
C.挤压
D.牵引
66、常用警戒器材包括（ABCD）。
A.警戒标志杆
B.锥形事故标志柱
C.隔离警示带
D.危险警示牌
67、移动供气源的组成部分包括（ABCD）。
A.运载车
B.气瓶组
C.中压管线
D.呼吸面罩、应急逃生装置
68、强制送风呼吸器的组成部分包括（ABCD）。
A.防护头罩
B.过滤装置
C.送风机
D.呼吸管
69、消防排烟机按动力源可分为（ABC）。
A.内燃机式
B.电动式
C.水力式
D.气动式
70、下列属于压力式堵漏工具的有（ABCD）。
A.内封式堵漏袋
B.外封式堵漏袋
C.小孔堵漏枪
D.下水道阻流袋
71、下列属于机械式堵漏工具的有（AB）。
A.金属堵漏套管
B.木制堵漏楔
C.注入式堵漏工具
D.磁压式堵漏工具
72、常用洗消器材包括（ABCD）。
A.公众洗消站
B.单人洗消帐篷
C.简易洗消喷淋器
D.强酸强碱洗消器
73、医疗防护装备主要防护的危害类型包括（ABCD）。
A.物理伤害（砸伤、切割、烧伤等）
B.缺氧
C.化学性伤害
D.生物性损害（细菌、病毒等）
74、呼吸防护口罩按美国NIOSH标准可分为（ABC）。
A.N系列（防护非油性颗粒物）
B.R系列（防护非油性和含油性颗粒物）
C.P系列（防护非油性和含油性颗粒物）
D.Q系列（防护放射性颗粒物）
75、五步检伤法的内容包括（ABCD）。
A.气道检查
B.呼吸情况
C.循环情况
D.神经系统功能、充分暴露检查
76、现场检伤分类中，红色标识的危重症患者包括（ABCD）。
A.严重头部伤、大出血
B.各类休克、严重挤压伤
C.张力性气胸、颌面部伤
D.大面积烧伤（30%以上）
77、现场常用的止血方法包括（ABCD）。
A.指压止血法
B.加压包扎止血法
C.加垫屈肢止血法
D.止血带止血法
78、三角巾包扎法可用于（ABCD）。
A.头部、面部包扎
B.胸背部包扎
C.腹部及会阴部包扎
D.四肢包扎
79、特殊创伤的包扎方法包括（ABC）。
A.脑组织膨出的包扎
B.腹部内脏脱出的包扎
C.异物刺入体内的包扎
D.表皮擦伤的包扎
80、骨折固定的常用材料包括（ABCD）。
A.木制夹板
B.铝芯塑型夹板
C.充气夹板
D.颈托、负压气垫
81、伤员搬运的基本原则包括（ABCD）。
A.不要无目的地移动伤员
B.根据伤情选择合适的搬运措施
C.疑有脊柱、骨盆骨折时必须采用硬式担架
D.昏迷伤员应将头偏向一侧
82、判断心肺复苏有效的指标包括（ABCD）。
A.瞳孔由大变小
B.面色由青紫转为红润
C.颈动脉搏动恢复
D.出现自主呼吸、眼球活动或肢体活动
83、海姆立克急救法的适用场景包括（ABC）。
A.成人气道异物梗阻
B.儿童气道异物梗阻
C.婴儿气道异物梗阻
D.急性心肌梗死
84、化学烧伤的特点包括（ABCD）。
A.局部组织呈进行性损伤
B.创面颜色因致伤化学物质不同而异
C.可通过皮肤、呼吸道吸收引起全身中毒
D.多发生在头部、面部、双手等暴露部位
85、化学中毒的现场急救措施包括（ABCD）。
A.迅速将中毒者移离中毒现场至上风向空气新鲜处
B.立即脱去被污染的衣物
C.用大量流动清水冲洗污染皮肤、眼睛
D.对呼吸心跳停止者立即进行现场心肺复苏
86、危险化学品事故应急救援的基本原则包括（ABCD）。
A.先救人后救物，先救命后疗伤
B.先控制、后消灭
C.统一指挥、分级负责
D.属地为主、协同配合
87、危险化学品按其危险性分类，包括以下哪些类别？（ABCDE）
A.爆炸品
B.压缩气体和液化气体
C.易燃液体
D.易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品
E.氧化剂和有机过氧化物
88、易燃液体的危险特性包括（ABCDE）。
A.易挥发性
B.易流动扩散性
C.受热膨胀性
D.带电性
E.毒害性
89、遇湿易燃物品的危险特性包括（AB）。
A.遇水或酸反应性强，放出易燃气体和热量
B.腐蚀性或毒性强
C.易自燃
D.易爆炸
90、氧化剂的危险特性包括（ABCDE）。
A.遇易燃物品、可燃物、有机物、还原剂等会发生剧烈化学反应引起燃烧爆炸
B.遇高温易分解放出氧和热量，极易引起燃烧爆炸
C.对摩擦、撞击、震动极为敏感
D.遇酸反应剧烈，甚至发生爆炸
E.遇水分解出氧或原子氧和热量，有助燃作用
91、有毒品进入人体的主要途径包括（ABC）。
A.呼吸道吸入
B.皮肤接触
C.消化道摄入
D.光线照射
E.血液传播
92、腐蚀品分为以下哪些类别？（ABD）
A.酸性腐蚀品
B.碱性腐蚀品
C.中性腐蚀品
D.其他腐蚀品
E.强氧化性腐蚀品
93、危险化学品事故现场警戒区域的划分，应考虑的因素包括（ABCDE）。
A.事故类型
B.危险程度
C.救援需要
D.事故责任人
E.周边环境
94、有毒气体泄漏事故中，救援人员的正确做法包括（ABCDE）。
A.站在上风向开展救援作业
B.佩戴正压自给式空气呼吸器
C.穿全封闭式防化服
D.严禁携带非防爆工具进入警戒区
E.切断警戒区内所有电源，熄灭火源
95、危险化学品爆炸事故的处置，应开展的工作包括（ABCDE）。
A.现场警戒，疏散无关人员
B.切断危险源，控制爆炸隐患
C.抢救伤员，开展现场急救
D.冷却周边受威胁的设备和容器
E.严禁盲目灭火，防止发生二次爆炸
96、危险化学品生产企业必须取得的证件包括（ABC）。
A.营业执照
B.危险化学品安全生产许可证
C.排污许可证
D.卫生许可证
E.特种设备使用许可证
97、应急预案的内容应包括（ABCDE）。
A.总则
B.组织机构及职责
C.预防与预警
D.应急处置程序
E.应急保障
98、危险化学品事故应急响应的核心环节包括（ABCDE）。
A.接警出动
B.初期管控
C.现场侦察与检测
D.人员防护与救护
E.现场处置
99、易燃可燃物泄漏事故处置中，车辆集结停车距离的要求，正确的包括（ABC）。
A.小规模泄漏，集结停车距离不小于300m
B.储存液体的容器破裂且泄漏量较大，集结停车距离不小于500m
C.情况未知或未发生着火爆炸事故，集结停车距离不小于500m
D.已发生着火爆炸事故，集结停车距离不小于300m
100、危险化学品事故现场洗消，应包括的内容有（ABCDE）。
A.对救援人员进行全身洗消
B.对器材装备进行洗消
C.对受污染的路面、建筑物进行洗消
D.对洗消废水进行收集和处理
E.对洗消效果进行检测
101、个人防护装备按防护部位分类，包括（ABCDE）。
A.呼吸防护装备
B.身体防护装备
C.眼部防护装备
D.手部防护装备
E.足部防护装备
102、正压自给式空气呼吸器的组成部分包括（ABCDE）。
A.面罩
B.供气阀
C.气瓶
D.减压器
E.压力表
103、化学防护服按防护等级分类，包括（ABCD）。
A.轻型化学防护服
B.中型化学防护服
C.重型化学防护服
D.全封闭式化学防护服
E.半封闭式化学防护服
104、消防用红外热像仪的核心功能包括（ABC）。
A.在黑暗、浓烟环境中搜寻被困人员
B.在黑暗、浓烟环境中定位火源
C.测量现场的温度分布
D.检测现场的有毒有害气体浓度
E.测量现场的风速和风向
105、电子气象仪可以测量的参数包括（ABCDE）。
A.风速
B.风向
C.气温
D.相对湿度
E.大气压力
106、危险化学品重大危险源的判定依据包括（AB）。
A.危险化学品的数量
B.危险化学品的临界量
C.危险化学品的毒性大小
D.危险化学品的易燃易爆性
E.危险化学品的储存方式
107、首批重点监控的危险化工工艺，包括以下哪些类别？（ABCDE）
A.光气及光气化工艺
B.电解工艺
C.氯化工艺
D.硝化工艺
E.合成氨工艺
108、危险化学品厂址选择的基本安全要求包括（ABCDE）。
A.有良好的工程地质条件，避开地震断层、滑坡、泥石流等危险区域
B.在沿江河、海岸布置时，应位于临江河、城镇和重要建筑物的下游
C.避开爆破危险区、采矿崩落区及有洪水威胁的地域
D.有良好的水文气象条件，避开不良气象地段及饮用水源区
E.与邻近企业的关系要趋利避害，避开可能产生的危害
109、危险化学品生产中，一级危险的典型类型包括（ABCDE）。
A.易燃物质的存在
B.热源的存在
C.火源的存在
D.富氧条件的存在
E.压缩物质的存在
110、危险化学品事故处置的“先控制、后消灭”原则，具体包括（ABCD）。
A.先切断危险源，控制事故蔓延
B.先冷却周边受威胁的设备和容器，防止事故扩大
C.先设置警戒区，疏散无关人员，控制现场秩序
D.先开展现场侦察，掌握事故情况，再制定处置方案
E.以上都不对
111、液化石油气储罐火灾爆炸事故处置，应采取的措施包括（ABCDE）。
A.关闭储罐上下游阀门，切断物料供给
B.用水枪持续冷却储罐，降低罐体温度
C.用泡沫覆盖泄漏的液化石油气，防止形成爆炸性混合气体
D.严禁盲目灭火，防止发生二次爆炸
E.疏散周边人员，设置警戒区
112、氨气泄漏事故处置，应采取的措施包括（ABCDE）。
A.关闭泄漏源的阀门，切断氨气供给
B.用喷雾状水吸收空气中的氨气，降低其浓度
C.疏散下风向的人员，设置警戒区
D.严禁火源，切断警戒区内所有电源
E.对泄漏的氨气进行中和处理
113、苯泄漏事故处置，正确的做法包括（ABCDE）。
A.严禁用直流水直接冲击泄漏部位
B.用喷雾水稀释苯蒸气，驱散苯蒸气云团
C.用泡沫覆盖液面，防止苯挥发
D.筑堤拦截流淌的苯，防止其扩散
E.严禁火源，切断警戒区内所有电源
114、硫酸泄漏事故处置，正确的做法包括（ABCDE）。
A.严禁直接将水喷入硫酸中，防止酸液飞溅
B.用喷雾水稀释酸雾，降低空气中的酸雾浓度
C.用生石灰、烧碱、纯碱等中和泄漏的硫酸
D.用沙土、水泥粉、煤灰等覆盖吸附少量泄漏的硫酸
E.筑堤拦截泄漏的硫酸，防止其扩散
115、电石泄漏事故处置，应采取的核心措施包括（ABCDE）。
A.严格控制水源，防止电石与水接触发生剧烈反应
B.用干燥的沙土、水泥粉等覆盖泄漏的电石
C.严禁用水直接冲洗泄漏的电石
D.疏散周边人员，设置警戒区
E.严禁火源，防止电石与水反应产生的乙炔气体发生爆炸
116、危险化学品事故现场监测，应重点监测的内容包括（ABCDE）。
A.事故现场及周边区域的有毒有害气体浓度
B.现场的气象条件，包括风速、风向、气温、气压等
C.现场的温度、压力情况
D.现场的氧气浓度
E.现场的可燃气体浓度
117、危险化学品事故洗消处理，常用的方法包括（AB）。
A.化学消毒法
B.物理消毒法
C.高温消毒法
D.低温消毒法
E.人工消毒法
118、事故现场清理完成后，撤除警戒的前提条件包括（ABCDE）。
A.现场安全检测合格，无安全隐患
B.现场清理完成，无泄漏物和污染物残留
C.所有救援人员和器材装备已全部撤离
D.洗消工作已全部完成，洗消废水已处理完毕
E.事故应急指挥部已下达撤除警戒的指令
119、危险化学品事故信息发布，应遵循的原则包括（ABCDE）。
A.及时
B.准确
C.客观
D.全面
E.由事故应急指挥部统一发布
120、移动式长管呼吸器的组成部分包括（ABCDE）。
A.推车
B.长管卷盘
C.气瓶
D.气源分配器
E.减压阀
121、消防用激光测距仪的使用注意事项，正确的包括（ABC）。
A.严禁对准人眼直接测量
B.用柔软干布清洁目镜、物镜，严禁用硬物刮擦镜头
C.及时清除机身表面的灰尘、油脂和霉斑
D.可在易燃易爆环境中使用
E.以上都不对
122、核放射探测仪的核心技术性能包括（ABCDE）。
A.能量响应50keV~3.0MeV
B.剂量率测量范围0.01μSv/hr~6Sv/hr
C.响应时间<2s
D.声音报警>70dB（距30cm内）
E.可检测γ射线和β射线
123、普通泡沫灭火器的适用火灾类型包括（AB）。
A.汽油、柴油等非水溶性液体火灾
B.木材、纸张等固体火灾
C.醇、酯、醚等水溶性液体火灾
D.电气火灾
E.金属火灾
124、ABC类干粉灭火器的适用火灾类型包括（ABCE）。
A.A类固体火灾
B.B类液体火灾
C.C类气体火灾
D.D类金属火灾
E.E类电气火灾
125、二氧化碳灭火器的适用火灾类型包括（ABC）。
A.B类液体火灾
B.C类气体火灾
C.E类电气火灾
D.A类固体火灾
E.D类金属火灾
126、水基灭火器的适用火灾类型包括（ABC）。
A.A类固体火灾
B.B类液体火灾
C.36kV以下的E类电气火灾
D.C类气体火灾
E.D类金属火灾
127、六氟丙烷灭火器的适用火灾类型包括（ABCD）。
A.A类固体火灾
B.B类液体火灾
C.C类气体火灾
D.E类电气火灾
E.D类金属火灾
128、D类干粉灭火器的适用火灾类型包括（ABCD）。
A.钠金属火灾
B.钾金属火灾
C.镁金属火灾
D.铝金属火灾
E.锂金属火灾
129、火灾自动报警系统的组成部分包括（ABCD）。
A.火灾探测报警系统
B.消防联动控制系统
C.可燃气体探测报警系统
D.电气火灾监控系统
E.视频监控系统
130、闭式自动喷水灭火系统包括（ABC）。
A.湿式系统
B.干式系统
C.预作用系统
D.雨淋系统
E.水幕系统
131、开式自动喷水灭火系统包括（AB）。
A.雨淋系统
B.水幕系统
C.湿式系统
D.干式系统
E.预作用系统
132、气体灭火系统按灭火剂类型分类，包括（ABCD）。
A.二氧化碳灭火系统
B.七氟丙烷灭火系统
C.IG-541混合气体灭火系统
D.六氟丙烷灭火系统
E.氮气灭火系统
133、泡沫灭火系统按喷射方式分类，包括（ABC）。
A.液上喷射系统
B.液下喷射系统
C.半液下喷射系统
D.全淹没系统
E.局部应用系统
134、消防安全绳按延伸率大小分类，包括（AB）。
A.动态绳
B.静态绳
C.轻型绳
D.重型绳
E.通用型绳
135、消防安全吊带分为以下哪些型号（ABC）。
A.Ⅰ型
B.Ⅱ型
C.Ⅲ型
D.Ⅳ型
E.Ⅴ型
136、常用救生设备包括（ABCDE）。
A.救生照明线
B.躯（肢）体固定气囊
C.多功能担架
D.消防救生气垫
E.救生软梯
137、多功能担架的适用场景包括（ABCD）。
A.消防紧急救援
B.深井及狭窄空间救助
C.高空救助
D.化学事故现场救助
E.水上救援
138、消防救生气垫按结构分类，包括（AB）。
A.通用型
B.气柱型
C.充气型
D.机械型
E.折叠型
139、常用破拆设备包括（ABCDE）。
A.无齿锯
B.机动链锯
C.液压扩张器
D.液压剪切钳
E.液压顶杆
140、消防排烟机按动力源分类，包括（ABC）。
A.内燃机式
B.电动式
C.水力式
D.气动式
E.手动式
141、压力式堵漏工具包括（ABCDE）。
A.内封式堵漏袋
B.外封式堵漏袋
C.小孔堵漏枪
D.下水道阻流袋
E.捆绑式堵漏袋
142、机械式堵漏工具包括（AB）。
A.金属堵漏套管
B.木制堵漏楔
C.注入式堵漏工具
D.磁压式堵漏工具
E.快速堵漏胶
143、呼吸防护口罩按美国NIOSH标准分类，包括（ABC）。
A.N系列
B.R系列
C.P系列
D.Q系列
E.S系列
144、危险化学品事故应急救援体系包括（ABCDE）。
A.应急管理法规体系
B.应急管理组织体系
C.应急预案体系
D.应急运行机制
E.应急保障机制
145、我国危险化学品应急管理的主要内容包括（ABCDE）。
A.危险化学品基本情况
B.危险化学品安全生产
C.危险化学品安全相关许可制度
D.危险化学品安全隐患排查治理制度
E.危险化学品安全标准化
146、危险化学品事故应急处置的基本程序包括（ABCDE）。
A.接警出动
B.初期管控
C.现场侦察与检测
D.人员防护与救护
E.现场处置
147、危险化学品泄漏事故应急处置的基本原则包括（ABCDE）。
A.先切断泄漏源，再控制泄漏扩散
B.优先疏散下风向人员，设置警戒区
C.严禁火源，切断警戒区内所有电源
D.根据泄漏物质的性质，采取针对性的稀释、覆盖、收容措施
E.优先保护周边饮用水源和生态环境
148、危险化学品火灾（爆炸）事故应急处置的基本原则包括（ABCDE）。
A.先控制、后消灭，严禁盲目灭火
B.优先冷却周边受威胁的设备和容器，防止事故扩大
C.优先疏散周边人员，设置警戒区
D.根据燃烧物质的性质，正确选用灭火剂
E.全程做好现场监测，及时调整处置方案
149、化学事故快速检测的程序包括（ABCDE）。
A.确定检测范围和重点
B.选择合适的检测器材和方法
C.开展现场检测，采集检测数据
D.分析检测数据，确定危险程度
E.根据检测结果，调整处置方案
150、化学事故现场快速检测器材及用途，正确的包括（ABCDE）。
A.可燃气体检测仪：检测现场可燃气体浓度
B.有毒气体检测仪：检测现场有毒有害气体浓度
C.氧气检测仪：检测现场氧气浓度
D.红外热像仪：检测现场温度分布，定位火源和泄漏点
E.电子气象仪：检测现场的气象条件
151、爆炸品事故处置的基本方法包括（ABCDE）。
A.立即疏散周边人员，设置大范围警戒区
B.严禁火源，切断警戒区内所有电源和通信信号
C.严禁撞击、摩擦、震动爆炸品
D.用大量水持续冷却爆炸品，降低其温度
E.严禁盲目搬运、移动爆炸品
152、压缩气体和液化气体事故处置的基本方法包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断气体供给
B.疏散下风向人员，设置警戒区
C.严禁火源，切断警戒区内所有电源
D.用喷雾状水稀释、驱散泄漏的气体
E.对泄漏的容器进行持续冷却，防止发生爆炸
153、易燃液体事故处置的基本方法包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断液体供给
B.筑堤拦截流淌的液体，防止其扩散
C.用泡沫覆盖液面，防止液体挥发形成爆炸性混合气体
D.严禁火源，切断警戒区内所有电源
E.用喷雾水稀释、驱散挥发的蒸气
154、易燃固体、自燃物品事故处置的基本方法包括（ABCDE）。
A.立即疏散周边人员，设置警戒区
B.严禁火源，切断警戒区内所有电源
C.用大量水持续冷却燃烧的物品，降低其温度
D.严禁用水直接冲击自燃物品，防止其飞溅扩散
E.用沙土、水泥粉等覆盖燃烧的物品，隔绝空气
155、遇湿易燃物品事故处置的基本方法包括（ABCDE）。
A.严格控制水源，严禁用水直接冲洗泄漏的物品
B.用干燥的沙土、水泥粉等覆盖泄漏的物品，隔绝空气
C.立即疏散周边人员，设置警戒区
D.严禁火源，防止物品与水反应产生的易燃气体发生爆炸
E.对泄漏的容器进行持续冷却，防止发生爆炸
156、氧化剂和有机过氧化物事故处置的基本方法包括（ABCDE）。
A.立即疏散周边人员，设置警戒区
B.严禁火源，切断警戒区内所有电源
C.严禁撞击、摩擦、震动氧化剂和有机过氧化物
D.用大量水持续冷却，降低其温度，防止分解爆炸
E.严禁与易燃物、可燃物、有机物、还原剂接触
157、毒害品和感染性物品事故处置的基本方法包括（ABCDE）。
A.立即疏散周边人员，设置警戒区
B.救援人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器，穿全封闭式防化服
C.立即切断泄漏源，控制泄漏扩散
D.用大量水冲洗污染的皮肤、眼睛，至少15分钟以上
E.对泄漏的毒害品进行中和、消毒处理
158、腐蚀品事故处置的基本方法包括（ABCDE）。
A.立即疏散周边人员，设置警戒区
B.救援人员必须佩戴防腐蚀的个人防护装备
C.立即切断泄漏源，控制泄漏扩散
D.用大量流动清水冲洗污染的皮肤、眼睛，至少15分钟以上
E.对泄漏的腐蚀品进行中和处理
159、危险化学品生产过程事故应急处置，应充分考虑的因素包括（ABCD）。
A.生产装置和工艺的特点
B.生产过程危险化学品事故的特点
C.生产过程危险化学品事故的常见起因及后果
D.生产装置危险化学品事故应急处置技术
E.企业的安全生产管理制度
160、危险化学品储存过程事故应急处置，应充分考虑的因素包括（ABCD）。
A.危险化学品储存的安全要求
B.储存过程危险化学品事故的特点
C.储存过程危险化学品事故的常见起因及后果
D.储存过程危险化学品事故应急处置技术
E.储存仓库的消防设施情况
161、危险化学品运输过程事故应急处置，应充分考虑的因素包括（ABCDE）。
A.危险化学品运输的安全要求
B.危险化学品运输包装的安全要求
C.运输过程危险化学品事故的特点和危害
D.运输过程危险化学品事故的常见起因及后果
E.运输过程危险化学品事故应急处置技术
162、毒性物质的毒性分类分级包括（ABCDE）。
A.急性毒性
B.亚慢性毒性
C.慢性毒性
D.致癌性
E.致畸性
163、毒物侵入人体的途径包括（ABC）。
A.呼吸道吸入
B.皮肤接触
C.消化道摄入
D.血液传播
E.母婴传播
164、中毒急救要领包括（ABCDE）。
A.立即终止毒物接触
B.尽快清除未吸收的毒物
C.促进已吸收毒物的排出
D.使用特效解毒剂
E.对症治疗，维持生命体征
165、中毒急救治疗的一般原则包括（ABCDE）。
A.立即终止毒物接触
B.尽快清除未吸收的毒物
C.促进已吸收毒物的排出
D.使用特效解毒剂
E.对症治疗，维持生命体征
166、常见毒性物质中毒急救措施包括（ABCDE）。
A.一氧化碳中毒：立即将中毒者移至空气新鲜处，给予吸氧，必要时进行高压氧治疗
B.硫化氢中毒：立即将中毒者移至空气新鲜处，给予吸氧，必要时进行心肺复苏
C.氨气中毒：立即将中毒者移至空气新鲜处，用大量清水冲洗眼睛和皮肤，给予吸氧
D.氯气中毒：立即将中毒者移至空气新鲜处，用大量清水冲洗眼睛和皮肤，给予吸氧，必要时进行雾化治疗
E.氰化物中毒：立即给予亚硝酸异戊酯吸入，静脉注射硫代硫酸钠
167、窒息性气体中毒的现场急救，核心措施包括（ABCD）。
A.立即将中毒者移离中毒现场，至空气新鲜处
B.保持呼吸道通畅，必要时进行人工呼吸
C.给予充足的氧气，必要时进行高压氧治疗
D.对呼吸心跳停止者，立即进行心肺复苏
E.立即使用特效解毒剂
168、化学烧伤的现场急救，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即用大量流动清水冲洗烧伤部位，至少15分钟以上
B.根据烧伤物质的性质，采取针对性的中和措施
C.用干净的纱布覆盖烧伤部位，避免感染
D.对疼痛剧烈者，给予止痛治疗
E.对大面积烧伤者，立即送医院治疗
169、灭火抢险救援中，可能导致救援队员伤亡的常见情况包括（ABCDE）。
A.爆炸、坍塌、中毒、窒息
B.高温、烧伤、冻伤、电击
C.高处坠落、物体打击、车辆伤害
D.装备故障、操作失误、指挥不当
E.环境突变、次生灾害、应急资源不足
170、灭火抢险救援中，防护基本措施包括（ABCDE）。
A.正确佩戴和使用个人防护装备
B.严格遵守安全操作规程，严禁盲目冒险作业
C.设置警戒区，安排专人负责现场安全监测
D.制定应急撤离方案，明确撤离信号和路线
E.定期开展安全培训和应急演练，提升安全意识和处置能力
171、呼吸防护装备的种类包括？（ABCDE）
A.过滤式防毒面具
B.正压自给式空气呼吸器
C.长管呼吸器
D.强制送风呼吸器
E.防尘口罩
172、呼吸防护装备的选用原则包括（ABCDE）。
A.根据现场的危险程度、毒物类型和浓度，选择合适的防护等级
B.防护装备的防护性能必须满足现场的防护需求
C.防护装备必须符合国家相关标准，质量合格
D.防护装备必须与使用者的面部贴合良好，无泄漏
E.防护装备必须定期检查、维护和保养，确保处于完好状态
173、其他防护装备与器材的种类包括（ABCDE）。
A.防护服
B.眼部防护用品
C.手脚部防护用品
D.头部防护用品
E.听力防护用品
174、消防员个人装备与器材的种类包括（ABCDE）。
A.常规装备
B.特种消防服
C.呼吸防护装备
D.破拆装备
E.救生装备
175、消防车的种类及其用途，正确的包括（ABCDE）。
A.水罐消防车：主要用于扑救固体火灾，提供消防用水
B.泡沫消防车：主要用于扑救液体火灾，提供泡沫灭火剂
C.干粉消防车：主要用于扑救气体、液体和电气火灾，提供干粉灭火剂
D.防化救援车：主要用于危险化学品事故的应急救援，配备防化、侦检、堵漏、洗消等装备
E.洗消车：主要用于危险化学品事故现场的洗消作业，配备洗消装备和药剂
176、涡喷消防车的工作原理和灭火优势包括（ABCDE）。
A.工作原理：利用航空发动机产生的高速气流，将水和泡沫灭火剂雾化，形成高速水雾射流
B.灭火优势：灭火速度快、灭火效率高，可快速控制大面积火灾
C.灭火优势：水雾射流穿透力强，可深入火灾内部灭火
D.灭火优势：可用于扑救大型油库、化工装置、森林等大面积火灾
E.灭火优势：可同时实现灭火、冷却、排烟、降尘等多种功能
177、压缩空气泡沫消防车的基本原理和主要特点包括（ABCDE）。
A.基本原理：利用压缩空气将泡沫液和水按一定比例混合，形成均匀的高倍数泡沫
B.主要特点：泡沫质量好，发泡倍数高，灭火效率高
C.主要特点：泡沫附着力强，覆盖效果好，可有效隔绝空气，防止复燃
D.主要特点：用水量少，可有效节约消防用水
E.主要特点：可用于扑救A、B、C类火灾，适用范围广
178、泡沫灭火剂的种类包括（ABCDE）。
A.蛋白泡沫灭火剂
B.氟蛋白泡沫灭火剂
C.水成膜泡沫灭火剂
D.抗溶泡沫灭火剂
E.高倍数泡沫灭火剂
179、常用泡沫灭火剂的灭火原理和适用场所，正确的包括（ABCDE）。
A.蛋白泡沫灭火剂：灭火原理是冷却、窒息、隔离，适用于扑救非水溶性液体火灾和固体火灾
B.氟蛋白泡沫灭火剂：灭火原理是冷却、窒息、隔离、化学抑制，适用于扑救非水溶性液体火灾，可与干粉灭火剂联用
C.水成膜泡沫灭火剂：灭火原理是冷却、窒息、隔离，可在液体表面形成一层水膜，隔绝空气，适用于扑救非水溶性液体火灾
D.抗溶泡沫灭火剂：灭火原理是冷却、窒息、隔离，适用于扑救醇、酯、醚等水溶性液体火灾
E.高倍数泡沫灭火剂：灭火原理是窒息、冷却，适用于扑救密闭空间、地下建筑、船舶等火灾
180、干粉灭火剂的种类包括（ABCDE）。
A.ABC类干粉灭火剂
B.BC类干粉灭火剂
C.D类干粉灭火剂
D.超细干粉灭火剂
E.纳米干粉灭火剂
181、干粉灭火剂的灭火原理和适用范围，正确的包括（ABCDE）。
A.灭火原理：核心是化学抑制，同时具有冷却、窒息作用
B.ABC类干粉灭火剂：适用于扑救A、B、C类和E类电气火灾
C.BC类干粉灭火剂：适用于扑救B、C类和E类电气火灾
D.D类干粉灭火剂：适用于扑救D类金属火灾
E.超细干粉灭火剂：灭火效率高，适用范围广，可用于扑救A、B、C、D、E类火灾
182、细水雾灭火剂的成雾原理、灭火机理、适用范围和应用场所，正确的包括（ABCDE）。
A.成雾原理：利用高压水流通过特殊的喷嘴，将水分解成粒径细小的水雾
B.灭火机理：冷却、窒息、隔离、化学抑制，可快速降低火场温度，隔绝空气，抑制燃烧反应
C.适用范围：可用于扑救A、B、C、E类火灾，尤其适用于扑救精密仪器、计算机、珍贵文物等火灾
D.应用场所：广泛应用于机房、配电室、图书馆、档案馆、隧道、地铁等场所
E.优势：用水量少，灭火效率高，对环境无污染，对设备和人员的伤害小
183、消防水力排烟装备的特点和应用，正确的包括（ABCDE）。
A.特点：排烟速度快、效率高，可快速排除火灾现场的浓烟和有毒有害气体
B.特点：可同时实现排烟、送风、降温、降尘等多种功能
C.特点：机动灵活，可根据现场情况调整排烟位置和方向
D.应用：广泛应用于建筑火灾、地下空间火灾、隧道火灾等现场的排烟作业
E.应用：可用于危险化学品事故现场的有毒有害气体驱散作业
184、典型危险化学品事故应急处置，应充分考虑的因素包括（ABCDE）。
A.危险化学品的理化性质和危险特性
B.事故的类型、严重程度和发展态势
C.现场的气象条件、地理环境和周边情况
D.救援人员的安全防护和应急处置能力
E.应急救援的装备、物资和技术支撑
185、液化石油气事故应急处置，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断液化石油气供给
B.疏散下风向人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用大量水持续冷却储罐和管道，降低罐体温度，防止发生爆炸
D.用泡沫覆盖泄漏的液化石油气，防止形成爆炸性混合气体
E.严禁盲目灭火，防止发生二次爆炸
186、液化天然气事故应急处置，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断液化天然气供给
B.疏散周边人员，设置大范围警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用大量水持续冷却储罐和管道，降低罐体温度，防止发生爆炸
D.用泡沫覆盖泄漏的液化天然气，防止形成爆炸性混合气体
E.严禁盲目灭火，防止发生二次爆炸
187、液氨事故应急处置，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断液氨供给
B.疏散下风向人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用喷雾状水吸收空气中的氨气，降低其浓度，防止形成爆炸性混合气体
D.对泄漏的液氨进行中和处理，降低其毒性和腐蚀性
E.对中毒人员立即进行现场急救，给予吸氧，必要时送医院治疗
188、氯气事故应急处置，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断氯气供给
B.疏散下风向人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用喷雾状碱液吸收空气中的氯气，降低其浓度，防止人员中毒
D.对泄漏的氯气进行中和处理，降低其毒性和腐蚀性
E.对中毒人员立即进行现场急救，给予吸氧，必要时送医院治疗
189、氰化物事故应急处置，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断氰化物供给
B.疏散周边人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.救援人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器，穿全封闭式防化服
D.对泄漏的氰化物进行中和、消毒处理，降低其毒性
E.对中毒人员立即给予亚硝酸异戊酯吸入，静脉注射硫代硫酸钠，必要时送医院治疗
190、硫酸事故应急处置，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断硫酸供给
B.疏散周边人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.严禁直接将水喷入硫酸中，防止酸液飞溅，用喷雾水稀释酸雾
D.用生石灰、烧碱、纯碱等中和泄漏的硫酸，降低其酸性和腐蚀性
E.用沙土、水泥粉、煤灰等覆盖吸附少量泄漏的硫酸，筑堤拦截泄漏的硫酸，防止其扩散
191、硝酸事故应急处置，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断硝酸供给
B.疏散周边人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.严禁直接将水喷入硝酸中，防止酸液飞溅，用喷雾水稀释酸雾
D.用生石灰、烧碱、纯碱等中和泄漏的硝酸，降低其酸性和腐蚀性
E.用沙土、水泥粉、煤灰等覆盖吸附少量泄漏的硝酸，筑堤拦截泄漏的硝酸，防止其扩散
192、盐酸事故应急处置，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断盐酸供给
B.疏散周边人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用大量水稀释泄漏的盐酸，降低其浓度和腐蚀性
D.用生石灰、烧碱、纯碱等中和泄漏的盐酸，降低其酸性和腐蚀性
E.用沙土、水泥粉、煤灰等覆盖吸附少量泄漏的盐酸，筑堤拦截泄漏的盐酸，防止其扩散
193、硫化氢事故应急处置，核心措施包括（ABCDE）。
A.立即关闭泄漏源的阀门，切断硫化氢供给
B.疏散下风向人员，设置警戒区，严禁火源，切断所有电源
C.用喷雾状水吸收空气中的硫化氢，降低其浓度，防止人员中毒和爆炸
D.对泄漏的硫化氢进行中和处理，降低其毒性和腐蚀性
E.对中毒人员立即进行现场急救，给予吸氧，必要时送医院治疗
194、危险化学品事故应急救援综合演练评估，核心内容包括（ABCDE）。
A.演练准备情况评估：包括应急预案的完善性、演练方案的科学性、演练物资的准备情况等
B.演练实施情况评估：包括演练的组织指挥、应急响应、现场处置、协同配合等情况
C.演练效果评估：包括演练目标的完成情况、应急预案的可行性、应急队伍的处置能力等
D.存在的问题和不足：包括演练过程中发现的问题、应急预案的缺陷、应急处置能力的不足等
E.改进措施和建议：针对存在的问题，提出具体的改进措施和建议，完善应急预案，提升应急处置能力
195、危险化学品事故救援方案评估，核心评估内容包括（ABCDE）。
A.方案的可行性：方案是否符合事故现场的实际情况，是否具有可操作性
B.方案的安全性：方案是否充分考虑了救援人员的安全防护，是否存在安全风险
C.方案的有效性：方案是否能够有效控制事故发展，减少人员伤亡和财产损失
D.方案的完整性：方案是否覆盖了应急处置的所有环节，包括应急响应、现场处置、洗消、人员救护等
E.方案的合规性：方案是否符合国家相关法律法规和标准规范的要求
196、危险化学品事故救援行动总结，核心内容包括（ABCDE）。
A.事故基本情况：包括事故发生的时间、地点、单位、事故类型、危险化学品种类、事故原因等
B.救援行动过程：包括接警出动、应急响应、现场处置、协同配合、救援结束等全过程
C.救援成效：包括事故控制情况、人员伤亡情况、财产损失情况、环境影响情况等
D.存在的问题和不足：包括救援过程中发现的问题、应急预案的缺陷、应急处置能力的不足等
E.经验教训和改进措施：总结救援行动的经验教训，提出具体的改进措施，完善应急预案，提升应急处置能力
197、危险化学品事故案例分析技术报告，核心内容包括（ABCDE）。
A.事故概况：包括事故发生的时间、地点、单位、事故类型、危险化学品种类、事故经过、人员伤亡和财产损失情况等
B.事故原因分析：包括直接原因、间接原因、根本原因，分析事故发生的深层次原因
C.应急处置评估：包括事故应急响应、现场处置、协同配合、救援成效等方面的评估，分析应急处置过程中存在的问题和不足
D.经验教训：总结事故的经验教训，包括安全生产管理、应急管理、风险防控等方面的经验教训
E.防范措施和改进建议：针对事故原因和存在的问题，提出具体的防范措施和改进建议，完善安全生产管理制度和应急预案，提升风险防控和应急处置能力
198、火灾风险评估，核心步骤和内容包括（ABCDE）。
A.火灾危险源识别：识别评估对象的火灾危险源，包括易燃物、可燃物、火源、电气设备等
B.火灾风险分析：分析火灾发生的可能性、火灾发展的过程、火灾可能造成的后果和影响
C.火灾风险评价：根据火灾风险分析的结果，对火灾风险进行分级，确定风险等级
D.风险控制措施：针对不同等级的火灾风险，制定相应的风险控制措施，包括预防措施、控制措施、应急措施等
E.风险评估报告：编制火灾风险评估报告，包括评估的目的、范围、方法、结果、结论和建议等
199、特殊危险化学品事故应急处置程序编制，核心内容包括（ABCDE）。
A.总则：包括编制的目的、依据、适用范围、工作原则等
B.组织机构及职责：明确应急处置的组织机构、各部门和人员的职责分工
C.风险识别与应急准备：识别特殊危险化学品的风险，做好应急物资、应急队伍、应急技术等准备工作
D.应急处置程序：明确事故接警、应急响应、现场处置、人员救护、洗消、应急结束等全过程的处置程序和措施
E.应急保障：明确应急物资、应急队伍、应急技术、应急通信等保障措施
200、氟化工艺紧急停车的触发条件包括（ABCD）。
A.反应超温超压
B.搅拌系统停运
C.冷却水中断
D.有毒物料大量泄漏
201、加氢工艺反应器超温的处置措施有（ABCD）。
A.停止进料
B.增大冷氢量
C.启动紧急泄压
D.切断加热源
202、危险化学品事故具有哪些特点？（ABCDE）
A.突发性
B.复杂性
C.激变性
D.群体性
E.持久性
203、危险化学品事故处置程序包括以下哪些内容？（ABCDE）
A.接警出动
B.初期管控
C.侦检研判
D.警戒隔离
E.安全防护
204、腐蚀性物质的主要特性包括（ABCDE）。
A.强烈的腐蚀性
B.毒性
C.易燃性
D.氧化性
E.与水反应性
205、液化石油气的主要成分包括（ABCD）。
A.丙烷
B.丙烯
C.丁烷
D.丁烯
E.甲烷
206、氰化物可通过哪些途径侵入人体（ABCD）。
A.呼吸道
B.皮肤接触
C.眼睛接触
D.食入
E.血液传播
207、在天然气输送工艺中，（ACD）安装时无方向性。
A.闸板阀
B.安全阀
C.旋塞阀
D.直通球阀
208、天然气管道阀室一般设有（ACD）。
A.干线截断阀
B.排污阀
C.旁通阀
D.放空阀
209、管式加热炉可以（AB）加热原油，操作方便，运行成本低。
A.连续地
B.大量地
C.小量地
D.大批量地
210、油气管道的管件是是指管路连接部分的成形零件，主要有（ACD）、盲板、三通等。
A.弯头
B.弯管
C.异径管
D.法兰
211、根据用户情况和管道距离，在输气干线上设有（BC）及清管站。
A.集气站
B.输配气站
C.阴极保护站  
D.加气站
212、弯管按照成型条件分为和（AB）。
A.冷弯管
B.热弯管
C.焊制弯管
D.冲压弯管
213、当流量确定后，所选管道的管径大，（AC）小、（AC）小，电能消耗小，但系统投资高。
A.流速
B.重力
C.阻力
D.里程
214、管件工程量计算时，各种管件连接均按（ABC），不分种类以“个”为计算单位。
A.压力等级
B.材质
C.焊接形式
D.规格
215、管道液压试验前，应把同一介质、（BCD）的两条或多条管道连接形成一个试压系统。
A.管径一致
B.流程相贯通
C.相同试验压力
D.现场分布临近
216、油气管线的敷设方式有（ABCD）。
A.埋地敷设
B.半埋地敷设
C.地面敷设
D.地面架设
217、长输管道常见事故有（ABCD）。
A.管道渗漏
B.管道破裂
C.压力管道爆炸起火
D.可燃介质渗漏起火
218、长输管道连接件泄露主要表现在（BCD）。
A.盲板
B.连接法兰
C.连接螺纹
D.阀件
219、原油、成品油中的腐蚀性成分主要是（AC）、可溶盐、以及微生物，是造成输油管道内腐蚀的主要因素。
A.固体性杂质
B.气
C.水
D.硫化氢
220、在管道管理中，应把（ABC）的管段视为腐蚀防护重点管段。
A.加套管
B.穿越河流
C.出入土端
D.不安全
221、加热炉一般由 （ABC）和燃烧器组成。
A.辐射室
B.对流室
C.烟囱
D.加热室
222、目前，常用的清管器根据其组成的不同可分为（AB）。
A.机械清管器  
B.泡沫塑料清管器
C.钢刷清管器
D.旋转清管器
223、输油气管道所用的电器设备包括变压器、（BCD）、继电保护装置等设备。
A.变送器
B.互感器
C.电力电容器
D.高压油断路器
224、工业用压缩机可以分为（CD）。
A.离心式
B.往复式
C.容积型
D.速度型
225、管道所穿越跨越的河流一般分为（AB）和（AB）河流两种。
A.季节性
B.常年积水
C.中型河流
D.大型河流
226、河流含沙量由（BC）、（BC）、地形、降水特征和人类活动决定。
A.流量
B.植被覆盖情况
C.土质状况
D.流速
227、导致油气管道泄漏事故的主要成因包括（ABCD）。
A.管道腐蚀
B.第三方破坏
C.焊接缺陷
D.地质灾害
228、油气管道事故报警时，必须明确告知的内容包括（ABCD）。
A.事故地点、管道编号
B.介质类型、泄漏量
C.现场情况（是否着火、有无人员伤亡）
D.报警人姓名及联系方式
229、油气管道现场前期处置中，安全隔离与警戒的正确措施有（ABCD）。
A.立即切断事故点上下游紧急截断阀
B.火灾事故警戒半径不小于200m
C.警戒区内禁止使用手机、明火等点火源
D.作业人员穿戴防静电服、防静电鞋
230、下列关于油气管道运行控制的要求，符合行业标准的有（ABD）。
A.定期对管道设施进行维护保养
B.对高后果区、地质灾害区域管段进行重点监测
C.随意调整工艺控制参数以提高输送效率
D.建立管道安全管理信息数据库
231、针对天然气火灾的正确扑救方法有（ABD）。
A.使用干粉灭火器灭火
B.使用二氧化碳灭火器灭火
C.盲目用水扑灭
D.灭火后持续监测气体浓度防止复燃
232、油气管道储运单位的文件控制要求包括（ABD）。
A.建立文件管理制度
B.确保文件的有效性和可追溯性
C.随意修改技术文件
D.定期评审和更新文件
233、研究表明，流体在管道中流动时，沿程损失与流体的（AC）有关。
A.密度
B.温度
C.黏度
D.混合度
234、长输管道的各种站场相对于整个管道系统也可视为局部摩阻。站内摩阻损失等于流体经过站内所有（BC）及设备所产生的局部阻力损失之和。
A.管材
B.管件
C.管道
D.总管
235、热油管道保温后，由于热阻增大，管道热损失减小，使油流沿程温降较小，平均油温升高，这使得所需（AB）减少，运行能耗费降低。
A.加热站
B.泵站
C.原油存储站
D.原油处理站
236、硫化氢中毒的症状是（ABCD）。
A.头痛
B.头晕
C.烦躁
D.意识模糊
237、油罐采用接地装置，可以防止（AC）。
A.雷击
B.油罐带电
C.静电积聚
D.着火
238、输油生产的主要污染物有（ABCD）。
A.废气
B.废水
C.固体废弃物
D.噪声
239、清洗油罐的方法有4种，即干洗法、湿洗法、（AC）。
A.蒸汽洗法
B.空气洗法
C.化学洗法
D.溶剂洗法
240、主视图能同时反映物体（AC）方向的形状。
A.长
B.宽
C.高
D.斜45°
241、在图纸中经常出现交叉管线，这不是管线投影（ACD）所致。
A.重合
B.相交
C.平行
D.垂直
242、在装配图中，需标注（ABD）。
A.规格尺寸
B.外形尺寸
C.零件的全部尺寸
D.装配尺寸
243、在画局部放大图时，不用（ABD）圈出被放大的部位。
A.粗实线
B.波浪线
C.细实线
D.虚线
244、焊接装配图能清楚表达出（AD）的示意内容。
A.接头
B.焊接材料
C.焊接工艺
D.接头尺寸
245、反映工件表面（CD）程度的特征叫作表面粗糙度。
A.波纹
B.平面度
C.微观间距
D.峰谷大小
246、标题栏内列出了零件的（BCD）等。
A.规格
B.名称
C.材料、比例
D.设计或生产单位
247、剖面图包括（ABD）。
A.重合剖面
B.移出剖面
C.分部剖面
D.分层剖面
248、含碳量为（BD）的铁碳合金是铸铁。
A.0.60%
B.2.60%
C.0.30%~0.60%
D.3.60%
249、在含碳量相同的条件下，可锻铸铁与白口铸铁相比较，可锻铸铁（BCD）。
A.硬度高
B.塑性好
C.韧性好
D.可焊性好
250、变形铝合金分为（AB）。
A.防锈铝合金
B.热处理强化铝合金
C.铝镁合金
D.铝铜合金
251、硬铝主要是含有（ABC）等元素的变形铝合金，具有较高的强度和硬度，可以经过热处理强化，但耐腐蚀性差。
A.镁
B.铜
C.锰
D.钨
252、现在的青铜实际上是除（AB）以外的所有铜基合金的统称。
A.铜-锌
B.铜-镍
C.铜-铁
D.铜-铝
253、黄铜相对于紫铜（BCD）。
A.导电性好
B.强度大
C.硬度高
D.耐腐蚀性好
254、我国现行标准按钛合金退火状态的室温平衡组织，将钛合金分为（ABC）。
A.α型
B.β型
C.α+β型
D.TA型
255、钛合金在医学上广泛用于人工关节和内固定材料，主要是因为（AB）。
A.生物相容性好
B.强度高
C.焊接性好
D.耐蚀性好
256、从接头形式来看，属于异种金属焊接的是（ABC）焊接。
A.不同金属母材接头
B.异质焊缝
C.复合金属板接头
D.不同壁厚接头
257、异种钢焊接的主要问题是（ABCD）。
A.焊缝金属的稀释
B.过渡层的形成
C.扩散层的形成
D.焊接接头高应力状态
258、置换动火时常用的置换介质有（ACD）。
A.氮气
B.氢气
C.水蒸气
D.二氧化碳
259、可燃易爆气体中的含氧量（体积分数）为（AB）时可以在容器和管道内进行带压不置换动火。
A.0.5%
B.0.001
C.1.5%
D.1.7%
260、某焊工在距离坠落高度基准面10m的高处进行焊接与切割作业，其高处作业的级别不正确的是（ACD）。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
261、水下焊接作业的绝缘电阻有（BC）。
A.1MΩ
B.2MΩ
C.2.5MΩ
D.0.1MΩ
262、根据其作用原理的不同，金属管道的腐蚀可分为（BD）。
A.物理腐蚀
B.化学腐蚀
C.温度腐蚀
D.电化学腐蚀
263、碳素钢管在水中的腐蚀与水中的溶解（ABCD）有关。
A.酸
B.碱
C.盐
D.氧
264、当硫酸溶液中硫酸的质量分数为（CD）时，对碳素钢的腐蚀很小。
A.0.005
B.0.006
C.0.007
D.0.008
265、管道安装施工现场的除锈方法有（ABCD）。
A.机械除锈
B.化学除锈
C.人工除锈
D.抛丸除锈
266、钢结构防腐材料涂装中，（ABC）都应符合设计规定。
A.涂料
B.涂装遍数
C.涂装厚度
D.涂装时间
267、MIG焊接的工艺特点有（AB）。
A.几乎可以焊接所有金属
B.熔敷率高
C.成本较低
D.一般采用直流正接电源
268、环氧煤沥青防腐层特加强级的总厚度大于（BCD）为合格。
A.0.4mm
B.0.6mm
C.0.8mm
D.I.0mm
269、焊接装配图画法中，（BD）基准线允许省略虚线。
A.单面焊缝
B.对称焊缝
C.点焊缝
D.双面焊缝
270、破坏事故的现场分析表明，焊接缺陷中危害较大的有（ABCD）。
A.裂纹
B.未焊透
C.未熔合
D.咬边
271、正圆锥台最常用的展开方法是（AC）。
A.放射线法
B.平行线法
C.计算法
D.三角形法
272、钣金制品下料前不需要画出（BCD）。
A.切割线
B.相贯线
C.素线
D.母线
273、装配图的绘制要求是（ABC）。
A.相邻两零件的接触面间只画一条线
B.相邻两零件的配合面间只画一条线
C.相邻两零件的剖面线倾斜方向相反
D.螺栓等紧固件均按剖视图绘制
274、钢材在使用前需复验（ABC）。
A.化学成分
B.机械性能
C.焊接性
D.热膨胀性
275、矫正钢材变形的方法很多，根据加热状况可分为（AC）。
A.全加热矫正
B.手工矫正
C.局部加热矫正
D.机械矫正
276、工艺流程中的划线是将构件的展开平面形状与尺寸画到钢材上，可不标注（ABC）。
A.比例
B.精度
C.尺寸
D.加工符号
277、钢材的切割可以通过（ABD）来实现。
A.切削
B.冲剪
C.铣削
D.热切割
278、在大批量生产中，形状十分复杂的零件不宜采用（ACD）加工，如汽车工业。
A.热成形
B.冷冲压
C.爆炸成形
D.切削
279、焊接结构的装配定位方法主要有（BCD）。
A.点焊
B.支承
C.夹紧
D.定位焊
280、焊接工装按适用范围可分为（ABD）。
A.专用工装
B.组合式工装
C.机械工装
D.通用工装
281、一个完整的焊接工装夹具主要由（BCD）三部分组成。
A.变位机
B.夹具体
C.夹紧机构
D.定位器
282、定位器的特点包括（ACD）。
A.耐磨
B.刚度小
C.制造精度高
D.安装精度高
283、常使用的定心夹紧机构有（ABCD）。
A.螺旋式定心夹紧机构
B.杠杆式定心夹紧机构
C.楔式定心夹紧机构
D.弹簧套筒式定心夹紧机构
284、在机械零部件中，通用零部件包括（BCD）。
A.齿轮
B.曲轴
C.汽轮机叶片
D.发动机叶片
285、定位器的结构中，V形块主要用于（CD）。
A.平面定位
B.焊件依孔定位
C.圆锥体焊件定位
D.圆柱体焊件定位
286、渗透探伤包括（AB）两种方法。
A.荧光探伤
B.着色探伤
C.煤油试验
D.射线探伤
287、无损检验包括（ABD）。
A.荧光检验
B.射线检验
C.冲击检验
D.磁粉检验
288、着色试验不能用来检测焊件的（ACD）。
A.内部缺陷
B.表面缺陷
C.宏观组织缺陷
D.微观组织缺陷
289、氨气试验时氨气不应占内充混合气体的（ABC）（体积分数）左右。
A.0.002
B.0.003
C.0.005
D.0.001
290、适用于半球法组装的小型球罐有（ABC）。
A.100m3
B.200m3
C.300m3
D.500m3
291、采用（ACD）能防止人行过街天桥钢梁的焊接角变形。
A.尽量小的坡口角度
B.速度小的焊接方法
C.拘束夹具
D.反变形法
292、T形梁的装配方法主要有（AD）。
A.划线定位装配法
B.样板装配法
C.立装装配法
D.胎具装配法
293、关于电阻焊接头工作应力的分布，说法不正确的是（ACD）。
A.点焊应力集中系数很高
B.点焊焊点主要受切应力
C.多排点焊，拉应力较大
D.缝焊应力分布较均匀
294、埋弧自动焊机按启动按钮后线路工作正常，但引不起弧，引起这种情况的原因包括（ACD）。
A.焊接回路无电压
B.焊接电流过大
C.焊丝与焊件接触不良
D.电源接触器未启动
295、埋弧焊机的线路工作正常，焊接工艺参数正确，但焊丝送进不均，电弧不稳，引起这种情况的原因包括（ABC）。
A.焊丝送给机构不稳
B.网络电压波动太大
C.导电嘴导电不可靠
D.焊丝送给压紧轮太紧
296、电渣焊按电极的形状可分为（BCD）。
A.球极电渣焊
B.丝极电渣焊
C.融嘴电渣焊
D.板极电渣焊
297、电渣焊熔渣的作用包括（ABC）。
A.预热工件
B.使焊缝金属缓冷
C.熔化填充金属和母材
D.对焊缝金属渗合金
298、在电渣焊的操作过程中，为了易于引弧和加速造渣，造渣阶段应采用（AD）。
A.较大的电压和电流
B.较小的电压和电流
C.较高的送丝速度
D.较低的送丝速度
299、电渣焊时，（ABC）会产生未焊透。
A.焊接电流过小
B.渣池太深
C.焊丝送进速度太低
D.未及时进行焊后热处理
300、埋弧焊机采用两种能自动调节电弧长度的系统，即（AB）。
A.电弧自身调节系统
B.电弧电压自动调节系统
C.电弧电流自动调节系统
D.电弧电场自动调节系统
301、一套完整的弧焊机器人系统包括（ABCD）。
A.机器人操作机
B.焊接变位器
C.控制盒
D.焊接设备
302、焊接机器人的通用技术指标包括（ABCD）。
A.自由度数
B.负载
C.工作空间
D.最大速度
303、机床式机械手的特点是（BD）。
A.运动学模型复杂
B.运动学模型简单
C.控制精度不容易提高
D.控制精度容易提高
304、焊接应力按其在焊件空间的位置可分为（ABC）。
A.一维空间应力
B.二维空间应力
C.三维空间应力
D.四维空间应力
305、对接接头的工作特性有（BCD）。
A.准备工作量小
B.应力集中较低
C.传力效率高
D.综合性能好
306、计算搭接接头静载强度时，假设条件包括（BCD）。
A.残余应力对接头有影响
B.正、侧面强度无差别
C.焊脚尺寸对强度无影响
D.熔深对强度有影响
307、熔透的（AD）应按对接焊缝进行强度计算，焊缝的计算厚度取立板的厚度。
A.T形接头
B.角接接头
C.搭接接头
D.十字接头
308、焊接结构脆断、破坏总是从（ABCD）处开始的。
A.焊接缺陷
B.几何形状突变
C.应力集中
D.应变集中
309、在焊接结构中，导致结构发生脆性断裂的外部因素包括（ABC）。
A.应力状态
B.材料的温度
C.加载速度
D.材料的缺陷
310、为了防止结构脆性断裂，除了考虑设计和制造工艺之外，在选材上还要考虑材料的（AB）。
A.缺口韧性
B.断裂韧度
C.硬度
D.疲劳强度
311、影响焊接结构疲劳强度的因素中，属于焊接结构自身特点的是（BCD）。
A.表面状态
B.接头性能的不均匀性
C.焊接残余应力
D.焊接缺陷
312、具有较高抗疲劳能力的组织有（ABC）。
A.回火马氏体
B.低碳马氏体
C.下贝氏体
D.奥氏体
313、采用交流电源进行电弧焊，影响电能消耗的参数有（BCD）。
A.电弧电源空载功率
B.空载电压
C.电弧燃烧时间
D.电弧电源有效率
314、制定工时定额的方法有（ABCD）。
A.经验估工法
B.统计分析法
C.类比法
D.技术定额法
315、钨极氩弧焊对焊枪的要求正确的是（ABC）。
A.重量轻、结构紧凑
B.喷出的保护气体具有良好的流动状态和一定的挺度
C.充分冷却，以保证能持久工作
D.有良好的气密性和水密性，绝缘性好
316、手工钨极氩弧焊机控制线路有电，焊机不启动的原因包括（ABD）。
A.脚踏开关接触不良
B.焊枪上开关接触不良
C.指示灯损坏 
D.控制变压器损坏
317、以下焊接结构脆性断裂的特点中描述错误的是（BCD）。
A.断裂前无塑性变形
B.缓慢发生
C.裂纹扩展速度慢 
D.断裂前塑性变形严重
318、焊接工艺评定适用的焊接方法有（ABCD）。
A.焊条电弧焊
B.钨极氩弧焊
C.埋弧焊
D.熔化极气体保护焊
319、焊接工艺评定的程序包括（ABCD）。
A.焊接工艺评定立项
B.编写焊接工艺评定报告
C.编制焊接评定执行计划
D.编制焊接工艺指导书
320、钢制压力容器必须评定的焊缝有（ABCD）。
A.受压元件焊缝
B.与受压元件相焊的焊缝
C.熔入永久焊缝内的定位焊缝
D.受压元件母材表面的堆焊、补焊
321、按照对焊接接头力学性能的影响，可将焊接工艺因素分为（ACD）。
A.重要因素
B.主要因素
C.补加因素
D.次要因素
322、焊接工艺过程需保证的要求有（ABCD）。
A.安全
B.质量
C.成本
D.生产率
323、施工进度计划采用四级网络计划控制，具体包括（AD）。
A.一级为总进度计划
B.二级为月进度计划
C.三级为周进度计划
D.四级为周进度计划
324、施工组织设计的编制内容包括（ABC）。
A.严格遵守工程定额
B.严格遵守合同规定
C.严格遵守工程竣工期限
D.工程可以延期竣工
325、焊接工艺规程加工工序卡需要填写的内容有（ABC）。
A.操作方法
B.步骤
C.工艺参数
D.工艺过程
326、JB/T4709-2007《钢制压力容器焊接规程》规定，需要采取防护措施的焊接环境是（ABC）。
A.气体保护焊的风速大于2m/s
B.相对湿度大于90％
C.雨雪环境
D.环境温度为20℃
327、根据GB50184《工业金属管道工程施工质量验收规范》，当管道工程质量不符合本规范时，（BCD）。
A.经返工或返修的分项工程，可直接使用
B.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的分项工程，予以验收
C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能够满足结构和使用功能的分项工程，可予以验收
D.经过返修仍不能满足安全使用要求的工程，严禁验收
328、在焊接结构质量检验的方法中（ABC）能用于检验焊缝内部缺陷。
A.X射线探伤法
B.γ射线探伤法
C.超声波探伤法 
D.荧光探伤法
329、焊接试验研究总结阶段的主要内容有（ABCD）。
A.解释试验结果
B.完成试验报告
C.试验结果汇报
D.再现试验结果
330、试验研究过程的基本阶段包括（ABC）。
A.准备
B.实施
C.总结
D.验证
331、检查焊缝尺寸主要指（ABCD）。
A.焊缝宽窄是否均匀
B.焊缝高低是否平整
C.焊缝余高是否符合要求
D.焊缝长度是否符合要求
332、钢材焊接接头形成冷裂纹的三大因素是（ACD）。
A.焊接接头所承受的拘束应力状态  
B.不均匀加热
C.焊接接头含氢量及其分布 
D.钢材的淬硬倾向
333、特种作业包括（ABD）作业。
A.电工
B.制冷
C.管工
D.起重机械
334、压力容器焊接接头表面不得有（ABCD）。
A.表面裂纹
B.表面气孔
C.弧坑
D.未焊透
335、水压试验是用来对管道进行（BD）检查的。
A.未熔合
B.强度
C.内部缺陷
D.整体严密性
336、国际焊工可分为（ACD）。
A.管焊工
B.手弧焊工
C.板焊工
D.角焊工
337、焊接专家系统包括（ABCD）。
A.知识库
B.推理机
C.数据库
D.人机接口
338、管道下向焊接时，（ACD）是热焊的作用。
A.加固根焊道
B.保证良好成形
C.防止产生裂纹
D.防止焊道断裂
339、输油管线在线焊接时，为了避免焊接氢致裂纹形成的措施有（ABCD）。
A.采用低氢焊接材料
B.降低焊接应力
C.降低焊接热影响区的硬度
D.减少淬硬组织的构成比例
340、根据GB/T 28055-2023，带压封堵作业前应收集的管道基础数据包括（ABCD）。
A.管道的材质、规格
B.运行压力和温度
C.输送介质特性
D.管道腐蚀及焊缝余高情况
341、SY/T 6150.1-2024中规定的封堵方式主要包括（ABC）。
A.塞式封堵
B.筒式封堵
C.折叠式封堵
D.挤压封堵
342、在封堵作业中，常见的开孔类型有（ABD）。
A.带压开孔
B.不带压开孔
C.冷切割开孔
D.热开孔
343、封堵器的主要组成部分包括（ACD）。
A.连接法兰
B.液压马达
C.封堵头连接杆
D.丝杠或液压缸
344、夹板阀在封堵作业中通常具备的功能有（BCD）。
A.调节介质流量
B.实现管道与外界隔绝
C.作为旁通连接口
D.连接开孔/封堵设备
345、在编制封堵施工方案时，风险评估应重点考虑（ABD）。
A.介质泄漏风险
B.动火作业爆炸风险
C.沙尘暴影响
D.机械伤害风险
346、带压封堵作业对密封件（皮碗）的性能要求包括（BCD）。
A.高硬度金属
B.耐磨性好
C.具有一定的弹性
D.耐介质腐蚀
347、以下哪些情况属于禁止或不宜直接进行带压封堵作业的情形？（ABC）
A.管道材质未知或劣化严重
B.介质为剧毒且无可靠防护措施
C.管道压力瞬间波动极大
D.管径小于DN100
348、开孔机的驱动方式通常包括（ABCD）。
A.手动
B.电动力
C.气动
D.液压驱动
349、在带压开孔作业中，合理选择开孔刀具的依据包括（ABC）。
A.管道壁厚
B.开孔直径大小
C.管道材质
D.施工人员的身高
350、焊接封堵三通时，应采取的防变形措施包括（ACD）。
A.对称施焊
B.焊后迅速浇水冷却
C.合理的焊接顺序
D.采用小线能量
351、关于快速抢修卡具的使用，叙述错误的是（ABD）。
A.快速抢修卡具内部无密封件
B.快速抢修卡具安装前必须打磨管道焊缝
C.快速抢修卡具安装好后与管道进行焊接
D.快速抢修卡具不适合于天然气管道的抢修
352、筒式封堵相比塞式封堵的优点有（AB）。
A.密封压力范围广
B.更容易通过变形管道
C.封堵头结构简单
D.绝对不损伤管壁
353、封堵作业中，涉及动火作业的安全措施包括（BCD）。
A.无需气体检测
B.清理现场易燃物
C.配备足够的灭火器材
D.办理动火作业许可证
354、平衡阀在封堵过程中的主要作用包括（ABD）。
A.平衡封堵头上下腔压力
B.防止下堵器顶死
C.作为主密封件
D.辅助确认密封效果
355、管道封堵作业完成后，需要归档的资料包括（ACD）。
A.施工方案和交底记录
B.施工人员家庭住址
C.焊缝无损检测报告
D.设备合格证及校验报告
356、液压开孔机常见的故障现象有（BCD）。
A.操作界面死机
B.液压油温过高
C.系统无压力或压力波动大
D.不进刀或进刀缓慢
357、在实施管道封堵前，必须进行的技术交底内容有（ABC）。
A.施工工艺步骤
B.质量控制要点
C.危险源及应急措施
D.项目盈利目标
358、夹板阀按结构形式分类，通常包括哪几种类型？（AC）
A.平行式夹板阀
B.旋塞式夹板阀
C.对夹式夹板阀
D.蝶形夹板阀
359、有限空间（作业坑）内气体检测的主要指标包括（ACD）。
A.氧气含量
B.二氧化碳浓度
C.有毒气体浓度（如H2S、CO）
D.可燃气体浓度
360、带压焊接时，防止烧穿管壁的技术措施有（BCD）。
A.大幅增加焊接电压
B.选用合适的焊条（如纤维素型）
C.严格控制电弧停留时间
D.采用小工艺参数、快速焊
361、封堵作业中，用于置换管道内介质或空气的常用气体有（AB）。
A.氮气（N2）
B.二氧化碳（CO2）
C.蒸汽
D.氧气（O2）
362、智能封堵技术相比传统机械封堵的优势在于（ABC）。
A.实现远程遥控
B.精确定位
C.不需要复杂的焊接管件
D.成本极低
363、关于开孔机中心钻的功能，下列说法正确的有（ABD）。
A.用于穿透管壁前的导向定位
B.防止筒刀跑偏
C.用于最终的大面积切削
D.用于提取鞍形板
364、在管道封堵施工现场，JSA（工作安全分析）的主要步骤包括（ABC）。
A.分解工作步骤
B.识别潜在危害
C.制定预防和控制措施
D.计算工程成本
365、以下哪些因素会影响封堵头的密封效果？（ACD）
A.管道内壁的结垢或腐蚀
B.施工所在地的经纬度
C.介质压力和温度的波动
D.封堵皮碗的磨损或老化
366、冷冻封堵技术通常适用于（BCD）。
A.高温高压天然气管道
B.小口径管道
C.水或低冰点介质
D.低压管道
367、在油气管道动火现场，禁止使用的工具有（ABC）。
A.非防爆手电筒
B.铁制F扳手
C.手机（非防爆）
D.铜锤
368、进行管道封堵作业时，必须穿戴的个人防护用品（PPE）包括（ACD）。
A.防静电工作服
B.安全绳
C.防砸防穿刺工作鞋
D.安全帽
369、关于管道旁通线（Bypass）的设置，以下说法正确的有（ABD）。
A.维持下游供料
B.平衡封堵段压力
C.可用于输送氮气
D.减小封堵头压差
370、封堵作业施工前，对封堵头（皮碗）的检查内容应包括（ABC）。
A.外观有无裂纹、气泡
B.尺寸是否符合管径
C.硬度是否适中
D.保质期是否在6个月内
371、在管道带压开孔过程中，出现卡刀的可能原因有（BCD）。
A.液压油温度过低
B.刀具刃口崩裂
C.管壁内有异物或硬点
D.进给速度过快
372、对于高含硫（H2S）气田的封堵作业，安全防护重点包括（ACD）。
A.使用抗硫化物应力腐蚀的材质
B.可以不带检测仪，因为气味明显
C.作业人员需经过防硫化氢专项培训
D.全员配置硫化氢检测仪和正压呼吸器
373、以下哪些属于“四新”安全教育的内容？（ABCD）
A.新技术
B.新工艺
C.新设备
D.新材料
374、关于折叠式封堵头的特点，正确的有（ABD）。
A.通过折叠臂实现小口径通过、大口径密封
B.适用于大管径管道
C.只能用于气体管道
D.结构相对复杂，价格较高
375、在封堵施工中，作业坑的安全防护措施包括（ABC）。
A.坑边设置护栏或警戒带
B.采取防塌方支护措施
C.设置上下通道（梯子）
D.坑内禁止任何照明
376、夹板阀在使用过程中，密封面泄漏的原因可能有（BCD）。
A.阀体颜色褪色
B.阀板（闸板）未到位
C.法兰紧固螺栓松动
D.密封圈损坏
377、液压系统液压油起泡或乳化的原因包括（ACD）。
A.液压油中混入了水分
B.液压油粘度太高
C.液压油变质
D.液压油中混入了空气
378、在编写施工方案时，除主要施工方法外，还应包括以下哪些内容？（ABC）
A.施工进度计划
B.资源需求计划
C.HSE保证措施
D.员工生日统计
379、为了确保开孔作业的顺利进行，操作人员在开孔前必须确认（AB）。
A.夹板阀处于全开状态
B.刀具尺寸与开孔规格匹配
C.冷却润滑液充足
D.开孔机尺寸归零
380、与普通碳钢管相比，在不锈钢管上进行封堵开孔作业的特殊要求包括（ACD）。
A.防止晶间腐蚀
B.不需要任何特殊处理
C.焊接时防止渗碳
D.使用专用的不锈钢开孔刀具
381、解除封堵时，撤出封堵头后，需要进行的操作是（ABC）。
A.关闭夹板阀
B.拆除下堵器
C.安装盲板法兰
D.立即撤离现场
382、带压封堵施工中对“消防安全”的具体要求是（ABC）。
A.动火现场必须配备灭火器
B.氧气瓶与乙炔瓶保持安全距离
C.消防通道必须畅通
D.动火监护人可以随时离岗
383、在管道封堵作业中，常用的测量工具包括（BCD）。
A.转速表
B.钢卷尺
C.深度尺
D.游标卡尺
384、关于“压力试验”的描述，正确的有（ABD）。
A.强度试验压力通常为设计压力的1.5倍
B.严密性试验压力等于设计压力
C.试压时必须用气体（空气）进行
D.试压时必须设置警戒区
385、以下哪些行为属于起重作业中的违章行为？（ABCD）
A.超负荷起吊
B.斜拉斜吊
C.吊物下站人
D.吊臂下通行
386、在管壁较薄（如4mm）的管道上进行带压焊接，为降低烧穿风险，可以采用（ABC）。
A.使用小直径焊条
B.采用断弧焊法
C.降低焊接电流
D.增加焊缝厚度
387、管道封堵作业完成后，确认封堵段隔离效果的方法有（ABD）。
A.打开放空阀，观察有无压力释放
B.观察压力表读数是否稳定
C.用锤子敲击听音
D.进行气体检测（如有异味）
388、在安装夹板阀时，应确保（ACD）。
A.法兰密封面清洁无异物
B.夹板阀倒置安装
C.夹板阀开闭灵活
D.螺栓对称、均匀紧固
389、在非常规时段（如夜间、节假日）进行封堵作业，应（ABC）。
A.升级安全管理
B.配备充足的照明
C.安排经验丰富的监督人员
D.减少作业人数以控制风险
390、带压封堵技术主要应用的领域包括（ABCD）。
A.输油管道抢修
B.输气管道改线
C.城市供水管道维修（非饮用水）
D.城市管网维修
391、在管道内进行氮气置换时，判断置换合格的标准通常是（ABC）。
A.检测排出口氧气含量低于2%
B.检测排出口可燃气体浓度低于爆炸下限的20%
C.连续两次检测合格
D.只要排放一段时间即可
392、对开孔机进行日常检查的内容包括（ABC）。
A.油位是否正常
B.各连接部位是否松动
C.主轴旋转是否平稳
D.焊接参数是否准确
393、管道维抢修中，常用的“四新”技术包括（ACD）。
A.复合材料修复技术
B.手工电弧焊
C.远程遥控开孔技术
D.智能封堵技术
394、对于输送易凝高粘原油的管道，封堵作业应考虑（BCD）。
A.完全排空管道
B.在停输后尽快作业
C.使用蒸汽防止凝固
D.对隔离段进行加热或吹扫
395、安全管理中的“三基”工作通常指（ABC）。
A.基层建设
B.基础工作
C.基本功训练
D.基础工资
396、关于“事故应急预案”的演练，要求包括（ABD）。
A.定期组织
B.全员参与
C.只在安全月演练
D.演练后评估与改进
397、在封堵作业中，如果出现着火事故，应首先（ACD）。
A.切断气源/油源
B.抢救个人物品
C.初期火灾使用灭火器扑救
D.报警
398、关于开孔结合器的作用，描述正确的是（ABC）。
A.连接夹板阀与开孔机
B.容纳开孔刀，提供退刀空间
C.建立开孔作业的密封腔
D.提供旁通接口
399、导致焊接接头产生冷裂纹的主要原因有（BCD）。
A.焊接环境温度过高
B.热影响区淬硬
C.焊接残余应力大
D.焊接接头含氢量高
400、在陡坡或山区进行封堵作业，额外的安全措施包括（ABC）。
A.防止滚石
B.设备固定防止滑移
C.作业人员系好安全带（防坠落）
D.关闭所有通讯设备
401、油气管道动火作业分级通常分为（ABD）。
A.一级动火
B.二级动火
C.三级动火
D.特级动火
402、在法兰堵漏技术中，注胶法成功的关键因素包括（ABC）。
A.卡具设计合理
B.密封胶性能匹配
C.注胶压力和顺序控制得当
D.法兰螺栓必须全部更换
403、在封堵作业现场，氧气瓶的安全使用要求包括（ACD）。
A.远离明火和热源
B.可以水平滚动搬运
C.避免暴晒
D.严禁沾染油脂
404、对于施工中产生的废弃物（如废吸油毡、废手套），正确的处理方式是（BCD）。
A.现场焚烧
B.交由有资质的单位处理
C.严禁随意丢弃
D.分类收集
405、关于塞式封堵头的“过盈量”，以下说法正确的有（ABD）。
A.过盈量过大可能导致卡堵
B.过盈量过小可能导致密封不严
C.过盈量越大越好
D.过盈量需根据管径和壁厚计算
406、管道带压封堵作业中，可能涉及的特种设备包括（ACD）。
A.压力管道（本体）
B.民用电梯
C.场（厂）内专用机动车辆
D.起重机械
407、在进入受限空间（如作业坑）前，必须进行的工作是（ABC）。
A.办理进入受限空间作业许可证
B.进行气体检测并记录
C.落实监护人
D.清理作业现场
408、夹板阀在开孔作业完毕后关闭，起到切断管道与外部连通的作用。关闭前必须确认（AC）。
A.开孔刀已完全退回至接合器内
B.接合器内压力已泄放
C.无铁屑阻碍阀门关闭
D.旁通阀处于开启状态
409、以下哪些属于管道封堵中级工应掌握的操作技能？（ABC）
A.操作开孔机进行带压开孔
B.判断封堵头是否到位
C.处理简单的卡堵故障
D.独立设计大型复杂封堵方案
410、在焊接过程中，为了减少焊接应力，可以采用（ABD）。
A.锤击焊缝（消氢处理）
B.预热和缓冷
C.增大焊接电流
D.合理的焊接顺序
411、封堵作业中，操作下堵器时，通过什么来判断封堵头已到位？（BCD）
A.凭感觉
B.扭矩突然增大（触底）
C.定位销或压力显示
D.主轴观察孔读数
412、实施管道封堵作业的主要目的包括（AC）。
A.更换损坏的管段
B.增加管道输送压力
C.在管道上增加支线
D.修复管道防腐层
413、紧急泄压装置在液压系统中的主要作用是（AB）。
A.防止系统过载损坏
B.在紧急情况下快速卸荷
C.调节液压油流量
D.过滤杂质
414、施工技术交底文件必须包含的内容有（BCD）。
A.工程利润概算
B.质量标准
C.安全注意事项
D.施工工艺
415、下面哪些是SY/T 6150.1规范中强调的安全操作要求？（ABC）
A.严禁超压使用设备
B.开孔前必须进行空载试运转
C.封堵后必须进行严密性确认
D.可以使用非防爆通讯工具
416、在封堵施工现场，关于安全警示标志的设置要求包括（ACD）。
A.设置在醒目位置
B.不必太大，看到就行
C.任何人不得随意移动或拆除
D.类型和数量与风险相匹配
417、高压管汇（如高压软管、接头）在使用前应重点检查（ABD）。
A.是否有破损或鼓包
B.接头是否连接牢固
C.颜色是否鲜艳
D.是否有合格证且在有效期内
418、关于电焊作业的“二次线”，正确的说法是（ABC）。
A.必须使用专用焊把线
B.严禁使用钢管、脚手架等代替
C.接头不得超过3个
D.可以随意搭接
419、在封堵作业中，以下哪些是使用液压千斤顶时的注意事项？（BCD）
A.可以长期负载无人看管
B.顶升重物时，下方应垫枕木支撑
C.卸载时应缓慢
D.严禁超载
420、在油气管道动火作业中，负责实施“看火”的监护人员必须（ABC）。
A.坚守岗位
B.熟悉灭火器材的使用
C.了解应急预案
D.可以兼任电焊工
421、管道封堵作业方案的经济性比选主要包括（ABD）。
A.设备台班费
B.材料消耗
C.员工家庭住址
D.人工成本
422、关于压力表的使用，下列做法正确的有（ACD）。
A.选用量程合适的压力表
B.压力表损坏后继续使用
C.定期校验并贴合格标签
D.表盘上应有最高工作压力指示红线
423、在施工过程中，遇有（CD）情况时，必须停止作业并汇报。
A.员工口渴喝水
B.非工作人员进入现场
C.遇到恶劣天气无法保证安全
D.发现设计图纸与现场不符
424、封堵头密封失效的可能原因有（ABC）。
A.管道内壁有焊瘤或毛刺
B.密封皮碗在通过夹板阀时被划伤
C.皮碗老化失去弹性
D.管道压力太低
425、以下属于塞式封堵设备组成部分的是（ABCD）。
A.封堵器
B.悬挂式封堵头
C.封堵结合器
D.液压站
E.开孔机
426、管道封堵作业中，需要进行的安全检测包括（ABC）。
A.气体浓度检测
B.管道压力检测
C.设备接地检测
D.环境温度检测
E.湿度检测
427、以下属于封堵头类型的是（ABCD）。
A.囊式封堵头
B.折叠式封堵头
C.筒式封堵头
D.悬挂式封堵头
E.焊接式封堵头
428、管道带压封堵作业的特点包括（ABCD）。
A.不停输作业
B.安全性要求高
C.技术难度大
D.作业周期短
E.成本低
429、以下属于管道封堵作业应急处置措施的是（ABCDE）。
A.介质泄漏应急处置
B.设备故障应急处置
C.人员伤害应急处置
D.火灾爆炸应急处置
E.停电应急处置
430、焊接化学冶金应具备的技术要求包括（ABCDE）。
A.坡口形式
B.焊接电流
C.保护气体
D.层间温度
E.热处理
431、管道封堵作业前，需要检查的封堵头部件包括（ABCDE）。
A.封堵皮碗
B.紧固螺栓
C.导向轮
D.顶块
E.调节螺栓
432、机械断管设备的刀具选择需要考虑的因素包括（ABCD）。
A.管材材质
B.管材壁厚
C.切割精度要求
D.批量大小
E.设备功率
433、安装夹板阀前，需要检查的项目包括（ABCDE）。
A.内旁通是否完好
B.阀面有无划痕
C.阀芯密封有无损坏
D.螺栓是否完好
E.阀门压力等级是否匹配
434、管道封堵作业的准备工作，需要从以下哪些方面着手（ABCDE）。
A.人员
B.设备
C.材料
D.方案
E.现场环境
435、在油气管道带压开孔封堵施工中，主要的危险源辨识方法有（ABC）。
A.安全检查表法
B.LEC评价法
C.预先危险性分析
D.询问交谈
436、关于夹板阀的工作原理，描述正确的是（ABC）。
A.阀板的开闭控制介质流动
B.密封结构保证密封性能
C.驱动装置提供动力
D.阀体的材质影响工作效果
437、造成开孔刀具损坏的主要原因有（ACD）。
A.刀具材质问题
B.开等径孔
C.管道应力冲击
D.进给量过大
438、影响封堵效果的客观因素包括（ABCD）。
A.压力波动
B.管线焊缝
C.开孔产生的铁屑
D.密封皮碗损伤
439、开孔机液压站运行50个小时后，需要更换（BC）。
A.液压泵
B.液压油
C.回油滤芯
D.电瓶
3.判断题（共464题）
1、危险化学品事故应急救援的指挥应当统一、高效。（正确）

2、危险化学品事故的信息报告应当及时、准确，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。（正确）

3、现场处置方案应当具体、简单、针对性强。（正确）

4、硝酸铵应当避免高温、撞击和混入杂质。（正确）

5、压缩气体和液化气体的储存温度应当控制在规定范围内。（正确）

6、实战演练不需要考虑安全问题。（错误）

7、氧化剂火灾应当使用干粉灭火剂扑救。（正确）

8、液化石油气泄漏后应当首先切断气源。（正确）

9、现场处置方案应当根据风险评估和应急资源调查结果编制。（正确）

10、应急预案的演练应当由专业的演练机构组织实施。（错误）

11、一氧化碳中毒后应当及时吸氧。（正确）

12、危险化学品事故应急救援的通讯设备应当保持良好状态。（正确）

13、硫化氢是一种无味的有毒气体。（错误）

14、危险化学品爆炸事故处置时，应当首先进入现场抢救伤员。（错误）

15、易燃固体火灾可以用水扑救。（错误）

16、甲醇具有易燃性，泄漏后应当严禁火源。（正确）

17、爆炸品的主要危险特性是爆炸性。（正确）

18、危险化学品可以与普通货物混合储存。（错误）

19、应急救援人员可以在未采取个人防护措施的情况下进入危险区域。（错误）

20、应急演练的参演人员应当包括所有相关岗位的人员。（错误）

21、应急演练的评估报告不需要向有关部门备案。（错误）

22、压缩气体泄漏事故处置时，应当首先切断气源。（正确）

23、危险化学品按其危险性分为8大类。（正确）

24、危险化学品事故应急救援的物资应当定期检查维护。（正确）

25、危险化学品事故应急救援结束后，不需要进行总结评估。（错误）

26、氨气是一种有毒气体，泄漏后应当及时采取防护措施。（正确）

27、应急预案的编制应当广泛征求意见。（正确）

28、应急演练可以不制定演练方案，直接实施。（错误）

29、危险化学品事故应急救援应当坚持先人后物、先重后轻的原则。（正确）

30、危险化学品事故的洗消工作应当由专业人员进行。（正确）

31、危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。（正确）

32、应急预案编制前应当进行风险评估和应急资源调查。（正确）

33、氰化物泄漏后应当使用硫代硫酸钠进行解毒处理。（正确）

34、闪点越低的易燃液体，其火灾危险性越大。（正确）

35、危险化学品运输车辆可以搭载无关人员。（错误）

36、应急预案的备案是强制性要求。（正确）

37、应急预案的培训应当覆盖所有从业人员。（正确）

38、应急预案的评审可以由本单位自行组织实施。（正确）

39、应急预案的实施情况不需要进行评估。（错误）

40、危险化学品事故现场应当设立警戒区域，禁止无关人员进入。（正确）

41、应急预案的文本应当通俗易懂，便于操作。（正确）

42、危险化学品安全技术说明书（MSDS）是向使用者传递化学品安全信息的重要文件。（正确）

43、风险评估是应急预案编制的重要基础。（正确）

44、危险化学品事故的医疗救援应当优先救治重伤员。（正确）

45、应急预案一旦编制完成，就不需要再进行修订。（错误）

46、易燃液体火灾可以用水直接扑救。（错误）

47、应急预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定。（正确）

48、硫酸泄漏后应当使用氢氧化钠溶液进行中和。（正确）

49、腐蚀性物质泄漏后，应当及时使用中和剂进行中和处理。（正确）

50、有毒品泄漏事故处置时，应当首先做好个人防护。（正确）

51、有毒气体泄漏时，应当首先疏散下风向人员。（正确）

52、腐蚀性物质泄漏后，应当立即用大量水冲洗。（正确）

53、遇湿易燃物品火灾可以用水扑救。（错误）

54、氯气泄漏后可以用水直接稀释处理。（正确）

55、专项应急预案应当针对具体的事故类型编制。（正确）

56、汽油泄漏后应当首先切断火源。（正确）

57、桌面演练主要用于检验预案的逻辑性和完整性。（正确）

58、生产经营单位的应急预案应当报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门备案。（正确）

59、自燃物品火灾应当使用沙土覆盖灭火。（正确）

60、自燃物品可以随意存放，不需要特殊管理。（错误）

61、消防用红外热像仪属于致冷型红外热像仪。（错误）

62、雷达式生命探测仪的探测深度≥20mm。（正确）

63、电子气象仪可以测量热应力指数、密度高度等参数。（正确）

64、核放射探测仪只能检测γ射线，不能检测β射线。（错误）

65、消防常用红外测温仪的响应时间≤1s。（正确）

66、激光测距仪可以对准人眼直接测量，只要测量时间不超过1秒。（错误）

67、普通泡沫灭火器适用于扑救醇、酯、醚等水溶性液体火灾。（错误）

68、二氧化碳灭火器使用时，手不能直接抓住喇叭筒外壁或金属连线管。（正确）

69、ABC类干粉灭火器可以扑救金属火灾。（错误）

70、水基灭火器可以扑救36kV以下的电气火灾。（正确）

71、六氟丙烷灭火器存放环境温度为-5~45℃。（正确）

72、氯化钠基干粉D类灭火器适用于扑救锂金属火灾。（错误）

73、可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统。（正确）

74、高位消防水箱的主要作用是供给火灾中期的消防用水量。（错误）

75、湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4℃的场所。（错误）

76、干式自动喷水灭火系统在准工作状态时，报警阀后的配水管道内充满有压气体。（正确）

77、雨淋系统使用的是闭式喷头，火灾时所有喷头同时喷水。（错误）

78、水幕系统具备直接灭火的能力，可用于扑救小型固体火灾。（错误）

79、七氟丙烷灭火系统适用于扑救活泼金属火灾。（错误）

80、低倍数泡沫灭火系统的发泡倍数小于20。（正确）

81、消防轻型安全绳的最小破断强度不小于20kN。（正确）

82、消防安全绳脏污时，可以放入60℃热水中用中性洗涤剂清洗。（错误）

83、Ⅰ型消防安全吊带设计负荷为2.67kN，适用于救援作业。（错误）

84、救生缓降器一次可以同时承载2人逃生。（错误）

85、救援三角架的手摇式绞盘和电动绞盘均具有上升或下降自锁装置。（正确）

86、救生软梯的边索采用镀锌钢丝编织而成，强度高、阻燃性好。（错误）

87、两节拉梯使用时，梯脚离墙的距离约为工作高度的1/4，与地面夹角约60°。（错误）

88、救生照明线可在有毒及易燃易爆气体环境中使用。（正确）

89、躯（肢）体固定气囊在X光、CT、MRI检查时会产生伪影，需提前拆除。（错误）

90、消防救生气垫连续使用时，一次最多可接救2名体重不超过75kg的人员。（错误）

91、无齿锯使用中，可以用切割机侧面进行辅助切割。（错误）

92、机动链锯作业时，应尽量保证在45°角方向起刀，避免导板前段垂直切入木材。（正确）

93、液压扩张器的安全阀可以根据作业需要自行调整压力。（错误）

94、隔离警示带用于划定事故现场的警戒区，使用时固定在警戒标志杆或其他固定物体上。（正确）

95、移动供气源的气瓶额定工作压力一般为20MPa。（错误）

96、内封式堵漏袋主要用于圆桶、管道、容器的外部裂缝堵漏。（错误）

97、注入式堵漏工具能够在带温带压不停车条件下实施堵漏。（正确）

98、公众洗消站只能用于染毒人员的洗消，不能作为临时会议室或指挥部。（错误）

99、N95口罩对0.3μm颗粒物的过滤效率最低可达95%。（正确）

100、五步检伤法的第一步是检查伤员的呼吸情况。（错误）

101、危险化学品事故应急救援应遵循"先救人后救物，先救命后疗伤"的基本原则。（正确）

102、危险化学品按其危险性可分为爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体等8大类。（正确）

103、易燃液体的闭杯闪点越低，其火灾爆炸危险性越小。（错误）

104、遇湿易燃物品遇水或受潮时，会发生剧烈化学反应，放出易燃气体和热量。（正确）

105、氧化剂本身不一定可燃，但能导致可燃物的燃烧，与粉末状可燃物能组成爆炸性混合物。（正确）

106、有毒品进入人体后，累积达一定量，能与体液和组织发生生物化学作用，扰乱肌体正常生理功能。（正确）

107、腐蚀品分为酸性腐蚀品、碱性腐蚀品和其他腐蚀品三类。（正确）

108、危险化学品事故现场警戒区域的划分，只需考虑事故类型，无需考虑气象条件。（错误）

109、有毒气体泄漏事故中，救援人员应当站在下风向开展救援作业。（错误）

110、危险化学品爆炸事故的处置，首先应当开展现场警戒，疏散无关人员。（正确）

111、危险化学品生产企业必须取得危险化学品安全生产许可证，方可从事生产活动。（正确）

112、应急预案的演练应当至少每2年进行一次。（错误）

113、危险化学品事故应急响应分为接警出动、初期管控、现场侦察与检测等核心环节。（正确）

114、易燃可燃物泄漏事故处置中，车辆集结停车距离应不小于300m。（正确）

115、危险化学品事故现场洗消，仅需对救援人员进行洗消，无需对器材装备进行洗消。（错误）

116、个人防护装备分为呼吸防护装备、身体防护装备、眼部防护装备等类别。（正确）

117、正压自给式空气呼吸器可在缺氧、有毒有害气体环境中长时间使用。（正确）

118、轻型化学防护服可用于所有危险化学品事故的现场防护。（错误）

119、消防用红外热像仪可用于黑暗、浓烟环境中搜寻被困人员和火源。（正确）

120、电子气象仪仅能测量风速和风向，无法测量气温和大气压力。（错误）

121、危险化学品重大危险源是指长期或临时生产、加工、使用或储存危险化学品，且数量等于或超过临界量的单元。（正确）

122、首批重点监控的危险化工工艺包括光气及光气化工艺、电解工艺、氯化工艺等18类。（正确）

123、危险化学品厂址选择应避开地震断层地区和基本烈度9度以上的地震区。（正确）

124、在危险化学品生产中，一级危险是指正常条件下不会直接造成人身或财产损害，只有触发事故时才会引起损伤的危险。（正确）

125、危险化学品事故处置的"先控制、后消灭"原则，是指先控制事故蔓延，再彻底消灭事故。（正确）

126、液化石油气储罐火灾爆炸事故处置中，应首先关闭储罐上下游阀门，切断物料供给。（正确）

127、氨气泄漏事故处置中，可采用喷雾状水吸收空气中的氨气，降低其浓度。（正确）

128、苯泄漏事故处置中，可使用直流水直接冲击泄漏部位，快速稀释苯蒸气。（错误）

129、硫酸泄漏事故处置中，应直接将水喷入硫酸中，快速稀释降低其腐蚀性。（错误）

130、电石泄漏事故处置中，应严格控制水源，防止电石与水接触发生剧烈反应。（正确）

131、危险化学品事故现场监测，应不间断地对事故现场及周边区域的气体浓度、气象条件进行监测。（正确）

132、危险化学品事故洗消处理，分为化学消毒法和物理消毒法两类。（正确）

133、事故现场清理完成后，即可立即撤除警戒，无需进行后续的安全检测。（错误）

134、危险化学品事故信息发布，应遵循及时、准确、客观的原则，由事故应急指挥部统一发布。（正确）

135、移动式长管呼吸器可同时向多名救援人员提供呼吸空气，适用于长时间有毒环境作业。（正确）

136、消防用激光测距仪可对准人眼直接测量，只要测量时间不超过3秒。（错误）

137、核放射探测仪可快速准确寻找并确定γ或β射线污染源的位置。（正确）

138、普通泡沫灭火器可用于扑救醇、酯、醚等水溶性液体火灾。（错误）

139、ABC类干粉灭火器可扑救A、B、C类火灾，也可扑救D类金属火灾。（错误）

140、二氧化碳灭火器扑救容器内液体火灾时，应将喇叭筒从容器一侧上部向燃烧容器中喷射。（正确）

141、水基灭火器可扑救36kV以下的电气火灾。（正确）

142、六氟丙烷灭火器存放环境温度为-10~50℃。（错误）

143、氯化钠基干粉D类灭火器适用于扑救除锂外的活泼金属火灾。（正确）

144、湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所。（正确）

145、干式自动喷水灭火系统在准工作状态时，报警阀后的配水管道内充满有压水。（错误）

146、雨淋系统使用的是开式喷头，火灾时所有喷头同时喷水。（正确）

147、七氟丙烷灭火系统适用于扑救精密仪器、计算机、珍贵文物火灾。（正确）

148、消防轻型安全绳的最小破断强度不小于10kN。（错误）

149、消防安全绳脏污时，可放入40℃以下的温水用中性洗涤液轻轻擦洗。（正确）

150、Ⅰ型消防安全吊带设计负荷为1.33kN，适用于紧急逃生。（正确）

151、救生缓降器一次可同时承载2人逃生。（错误）

152、救生软梯的边索采用阻燃纤维编织带制成，强度高、阻燃性好。（正确）

153、两节拉梯使用时，梯脚离墙的距离约为工作高度的1/4，与地面夹角约75°。（正确）

154、危险化学品事故应急救援体系包括应急管理法规体系、组织体系、预案体系、运行机制和保障体系。（正确）

155、危险化学品安全费用提取制度，是保障企业安全生产投入的重要制度。（正确）

156、危险化学品事故应急处置，应防止化学品对环境造成污染危害，优先保护周边饮用水源。（正确）

157、化学事故快速检测，应先确定检测范围和重点，再选择合适的检测器材和方法。（正确）

158、危险化学品生产过程事故应急处置，应充分考虑生产装置和工艺的特点，制定针对性的处置方案。（正确）

159、危险化学品储存过程事故应急处置，应优先切断泄漏源，控制泄漏扩散范围。（正确）

160、危险化学品运输过程事故应急处置，应优先疏散周边人员，设置警戒区，防止事故扩大。（正确）

161、毒性物质的毒性分为急性毒性、亚慢性毒性和慢性毒性三类。（正确）

162、毒物侵入人体的途径主要有呼吸道、皮肤接触和消化道摄入三类。（正确）

163、中毒急救治疗的一般原则是：立即终止毒物接触、尽快清除未吸收的毒物、促进已吸收毒物的排出、使用特效解毒剂、对症治疗。（正确）

164、窒息性气体中毒的现场急救，应首先将中毒者移至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，必要时给予吸氧。（正确）

165、化学烧伤的急救，应立即用大量流动清水冲洗烧伤部位，至少15分钟以上。（正确）

166、涡喷消防车的灭火优势是灭火速度快、灭火效率高，适用于大型油库、化工装置火灾。（正确）

167、压缩空气泡沫消防车的基本原理是利用压缩空气将泡沫液和水混合，形成高倍数泡沫，灭火效率高。（正确）

168、泡沫灭火剂的灭火原理主要是冷却、窒息、隔离和化学抑制。（正确）

169、干粉灭火剂的灭火原理主要是化学抑制、冷却和窒息。（正确）

170、细水雾灭火剂的成雾原理是利用高压水流通过特殊喷嘴，形成粒径细小的水雾，灭火机理是冷却、窒息、隔离和化学抑制。（正确）

171、消防水力排烟装备的特点是排烟速度快、效率高，适用于火灾现场的浓烟排除。（正确）

172、液化天然气（LNG）储罐事故处置，车辆集结停车距离和处置安全距离均应不小于1000m。（正确）

173、危险化学品事故现场警戒区，应设置安全员控制出入口，严格限制人员和车辆进入。（正确）

174、危险化学品事故应急救援，应建立应急联动机制，联合公安、消防、卫生、环保、电力等部门协同作战。（正确）

175、危险化学品事故应急救援综合演练评估，应包括演练准备、演练实施、演练效果等方面的评估。（正确）

176、危险化学品事故救援方案评估，应重点评估方案的可行性、安全性、有效性和可操作性。（正确）

177、危险化学品事故救援行动总结，应包括事故基本情况、救援行动过程、救援成效、存在问题和改进措施等内容。（正确）

178、危险化学品事故案例分析技术报告，应包括事故概况、事故原因分析、应急处置评估、经验教训和防范措施等内容。（正确）

179、火灾风险评估，应包括火灾危险源识别、火灾风险分析、火灾风险评价和风险控制措施等内容。（正确）

180、特殊危险化学品事故应急处置程序编制，应充分考虑危险化学品的理化性质、危险特性和事故特点，制定针对性的处置措施。（正确）

181、危险化学品事故应急处置，应优先保护救援人员的自身安全，再开展救援作业。（正确）

182、危险化学品事故现场，进入警戒区的人员严禁携带移动电话和非防爆通信、照明工具。（正确）

183、危险化学品事故现场，进入警戒区的人员严禁穿戴化纤类服装、带铁钉的鞋，严禁携带、使用非防爆工具。（正确）

184、危险化学品泄漏事故处置，应优先切断泄漏源，再采取稀释、覆盖、收容等措施控制泄漏扩散。（正确）

185、危险化学品火灾事故处置，严禁盲目灭火的核心原因是盲目灭火可能导致火势蔓延扩大，甚至引发爆炸。（正确）

186、危险化学品中毒事故处置，首先应采取的核心措施是切断毒物来源，将中毒者移离中毒现场。（正确）

187、危险化学品灼伤事故处置，应立即采取的核心措施是用大量流动清水冲洗灼伤部位。（正确）

188、危险化学品事故应急救援，应遵循"统一指挥、分级负责、属地为主、协同配合"的原则。（正确）

189、危险化学品应急预案的编制，应遵循"以人为本、依法依规、符合实际、注重实效"的原则。（正确）

190、危险化学品应急预案的评审，应包括形式评审、要素评审和符合性评审三个方面。（正确）

191、危险化学品应急预案的培训，应使相关人员熟悉应急预案的内容、职责分工和应急处置程序。（正确）

192、危险化学品应急预案的修订，应至少每3年进行一次，当发生重大变化时应及时修订。（正确）

193、危险化学品事故应急响应，启动相应等级应急预案的核心依据是事故的严重程度、影响范围和发展态势。（正确）

194、危险化学品事故应急处置，全程做好现场记录的核心目的是为后续事故调查和总结提供依据。（正确）

195、危险化学品事故应急救援结束后，现场清理的核心目的是确保现场无安全隐患，防止发生次生事故。（正确）

196、危险化学品事故应急救援，应急保障体系的核心内容包括应急救援队伍、专家库、物资储备库等。（正确）

197、危险化学品事故应急救援，应急管理信息化建设的核心目的是提升应急处置的效率和水平。（正确）

198、危险化学品事故应急救援，定期开展应急演练的核心目的是检验应急预案的可行性、应急队伍的处置能力和应急保障体系的完善性。（正确）

199、危险化学品事故应急救援，加强应急管理宣传教育的核心目的是提高从业人员和社会公众的安全意识和应急处置能力。（正确）

200、危险化学品事故应急救援，建立健全事故责任追究制度的核心目的是对事故处置过程中失职、渎职的人员依法追究责任，强化责任落实。（正确）

201、危险化学品事故应急救援，加强国际交流与合作的核心目的是学习借鉴国外先进的应急管理经验和技术，提升我国应急救援水平。（正确）

202、危险化学品事故应急救援，应坚持"预防为主、防救结合"的方针，从源头上防范和化解危险化学品安全风险。（正确）

203、光气及光气化工艺装置区应设置专用的碱液喷淋中和系统（正确）

204、氯化工艺反应釜搅拌系统故障时，应立即停止加料并启动紧急冷却措施（正确）

205、危险化学品事故最常见的模式是危险化学品发生泄漏而导致的火灾、爆炸、中毒事故。（正确）

206、液化石油气的蒸气比空气轻，会向上飘散。（错误）

207、氯气能与可燃气体形成爆炸性混合物。（正确）

208、高氯酸浓度超过72%时，遇热极易爆炸，属爆炸品。（正确）

209、在未切断泄漏源的情况下，可以熄灭已稳定燃烧的液化石油气火焰。（错误）

210、氰化物火灾可以使用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。（错误）

211、爆炸品的殉爆特性是指主发装药爆炸时，能引起一定距离内的被发装药发生爆炸。（正确）

212、爆炸品的敏感度与起爆能成正比，起爆能越大，敏感度越高。（错误）

213、压缩气体和液化气体的钢瓶超量灌装后受热，会因液体膨胀导致容器爆炸。（正确）

214、易燃液体的闪点越高，其火灾危险性越大。（错误）

215、一氧化碳属于化学窒息性气体，会严重降低血液的携氧能力。（正确）

216、硫化氢属于细胞窒息性气体，会影响细胞与氧的结合能力。（正确）

217、单纯窒息性中毒是由于周围大气中氧气被惰性气体替代，导致机体供氧不足。（正确）

218、化学爆炸的三个核心特征是反应速度快、放热量大、产生大量气体。（正确）

219、爆炸品遇浓硫酸会发生猛烈分解，甚至引发爆炸。（正确）

220、氧气钢瓶可以与油脂类物品同库存放，不会引发安全事故。（错误）

221、易燃气体的爆炸极限下限越低、爆炸范围越宽，其火灾爆炸危险性越大。（正确）

222、危险化学品事故排放是其进入自然环境的途径之一。（正确）

223、危险化学品泄漏进入水体，可能会引发水体富营养化、赤潮等生态问题。（正确）

224、危险化学品风险分级中，红色（一级）风险为最高等级的不可接受风险。（正确）

225、LEC评价法中，危险性分值D越大，代表作业条件的危险性越高。（正确）

226、第一类危险源决定了事故发生的可能性大小，第二类危险源决定了事故后果的严重程度。（错误）

227、事件树分析是从原因到结果的过程分析方法，可用于梳理事故发展的全流程。（正确）

228、光气及光气化工艺属于首批重点监控的危险化工工艺。（正确）

229、危险化学品重大危险源是指储存危化品的数量等于或超过临界量的生产单元。（正确）

230、光气是剧毒窒息性气体，吸入后会损害人体肺组织，引发肺水肿导致窒息死亡。（正确）

231、保险粉（连二亚硫酸钠）遇水会释放易燃气体，存在火灾爆炸风险。（正确）

232、原油泄漏后挥发的油气可能引发火灾，因此泄漏现场需严控各类点火源。（正确）
233、天然气泄漏时，可使用压缩空气吹扫泄漏区域，加快气体扩散。（错误）
234、油气管道动火作业前，无需办理动火作业许可证，只需现场负责人确认即可。（错误）
235、管道储运单位应每季度组织1次全面的危害因素辨识活动。（错误）
236、原油火灾可使用泡沫灭火器覆盖液面灭火，并配合冷却水冷却管道外壁。（正确）
237、应急救援过程中，未确认现场气体浓度、未做好防护措施前，可先进入危险区域开展施救工作。（错误）
238、由于管道内壁防腐层摩擦系数小，管内流体流动的摩阻小，使得管道的输送量可提高5﹪～10﹪。（正确）
239、国内常用管道保温方式为复合管保温，即在复合管的外套层（聚乙烯防水层）与钢管之间注满硬质聚乙烯泡沫塑料。（错误）
240、安全一般是指生产、服务过程的安全，即少出事故，保证组织的员工、相关方人员生命和财产安全。（错误）
241、输油生产过程中管道排放的废气量较少，经环境影响评价对周围环境敏感点影响不大，但也需要进行处理。（错误）
242、常用的泄漏油品化学回收处理方法中，通过微生物利用油类作为新陈代谢的营养物质将其降解，从而达到去除溢油污染和修复环境的目的，称为化学处理法。（错误）
243、在油库，为了减少油罐、蒸汽管路、热油管路的热损失，加做保温层是必要的。（正确）
244、油罐保温由罐壁向外包括防腐层、保温层、防静电层与保护层，此外还包括一些辅助的固定件和支撑件。（错误）
245、不定期清洗的油罐不改储存其他原油时，应清除罐底、罐壁及其附件表面沉渣油垢，达到无明显油渣及油污垢。（错误）
246、“空管投油方式”一般用于地形起伏较大的成品油管道投产。（错误）
247、实践证明，局部腐蚀的危害要比均匀腐蚀大得多。（正确）
248、大气环境对金属的腐蚀程度较弱，所以架空管线不必进行防腐处理。（错误）
249、在河床稳定、冲刷严重的通航河流上可采用裸露敷设，即把管道直接敷设在河底。（错误）
250、新建管道应尽量减少与铁路、公路的交叉。如必须交叉时，一般应采用垂直交叉从路基下穿越。（正确）
251、输气管道干燥应在管道试压前、清管结束后进行。（错误）
252、为了保证油气管道的安全，一旦发生A类事故、B类事故或者C类事故就必须启动事故应急预案，迅速进行管道事故的抢修。（错误）
253、在进行管道抢修时，若选用开孔封堵技术，封堵作业点应选在水平管段上。（正确）
254、油气管道内检测只能检测出管道的内腐蚀，无法检测出管道的外腐蚀。（错误）
255、液体的膨胀系数很大，工程上一般不考虑它们的膨胀性。（错误）
256、坡口角度或间隙过大、钝边过小会产生未熔合。（错误）
257、吊装重心的确定，是通过力矩平衡法计算出来的。（正确）
258、油气管线试压管线两端均要安装压力表，新购进的压力表可以不经有关部门校验，只要有合格证即可使用。（错误）
259、当高压管道采用V形坡口，壁厚为4～8mm时，其管口坡口角度应保证为30°～40°。（错误）
260、在易燃易爆、剧毒及放射性介质等非常重要的部位，是不允许泄漏的。（正确）
261、带压黏接密封技术是“静态密封技术”的重要组成部分之一。（错误）
262、渗透泄漏一般约占法兰密封泄漏事故的8%～12%。（正确）
263、长输管道振动引起的泄漏主要变现在：共振、流体自激振荡引起的脉动、机械振动和振动传递。（正确）
264、动态密封有毒介质时，需戴好防毒面具，过滤式防毒面具的配备与使用应必须符合国家标准规定。（正确）
265、高处作业时，安全带带绳长度不超过3m。（错误）
266、水下焊接时，焊接电源只能用交流电，严禁用直流电。（错误）
267、金属腐蚀可以分为化学腐蚀和电化学腐蚀两种。（正确）
268、碳素钢管不可以输送水、蒸汽、煤气、乙炔、油类以及70％以上浓硫酸和常温下的碱液。（错误）
269、在钢中添加少量的硅、锰等合金元素后，可大大提高钢的耐腐蚀性能，因此称为不锈钢。（错误）
270、管内壁有锈蚀时，可在圆形钢丝刷两头系上绳子，来回拉将锈除掉，然后刷干净。（正确）
271、管道的材质是有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层的，不宜涂漆。（正确）
272、地下管道由于受到地下水和各种酸、碱、盐类及杂散电流的腐蚀，需对管道外壁做特殊的防腐处理。（正确）
273、管道石油沥青防腐是我国目前地下管道防腐的主要方式。管道沥青防腐层由石油沥青、玻璃布和纤维工业膜组成。（错误）
274、管线组对中心线的偏斜量，地上不应大于2mm/m，地下不应大于1mm/m。（错误）
275、管道对接焊接时，壁厚大于9mm，应开U形接口，其对口间隙为1.0～3.0mm。（正确）
276、不同壁厚的管子、管件组对时，如两壁厚相差大于25％或大于3mm，必须对厚壁端进行加工处理。（正确）
277、管道组对前，需将管端的内外表面25~30mm范围内的泥垢、锈斑等清除干净。（正确）
278、布管原则是厂、站管道应先地下后地上，先室内后室外，同时应避免二次倒运的现象。（正确）
279、管道螺纹连接时，工作温度大于300℃的管线上除有特殊安排外，螺纹接头安装完毕，应全部焊死。（正确）
280、管道与机器连接，当机器转速为3000~6000r/min时，其平行度偏差应不大于0.15mm，同轴度偏差应不大于0.50mm。（正确）
281、阀门安装前必须进行检查、清洗、试压、更换密封垫片，必要时还需进行研磨。（正确）
282、在致密性试验过程中，如有渗漏可及时带压处理。（错误）
283、管道按设计或规范要求进行稳压。稳压时应组织人员对管线焊缝、阀门法兰进行检查。（正确）
284、真空试验是检查系统在真空条件下工作的运行抗拉强度性能。（错误）
285、气压试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50％时，如未发现异常或泄漏，继续按试验压力的10％逐渐升压，每级稳压3min，直至试验压力。（正确）
286、管道安装完毕，热处理和无损检测合格后，方可进行压力试验。（正确）
287、龙门斜刃剪板机的两个刀刃是水平且相互平行的。（错误）
288、解决卷板机卷板时工件鼓凸的方法是：减小轴辊的受力。（正确）
289、根据被连接件的相互位置不同，铆接有搭接和角接两种形式。（错误）
290、型钢加热一次不能煨制成要求形状时，即成为废料。（错误）
291、渗透试验包括荧光试验和着色试验，相对而言，着色试验的灵敏度比荧光试验高一些。（错误）
292、荧光试验时，通常在能够发出紫外线光的水银石英灯管下面放一块红色玻璃，用以滤掉可见光线，以利于在暗室内观察缺陷。（错误）
293、着色试验在普通光源下即可观察，不需要暗室。（正确）
294、氨气试验适用于在环境温度较低的情况下检查焊缝的致密性。（正确）
295、煤油试验时，为正确地确定缺陷的大小和位置，涂上煤油后应立即进行观察。（错误）
296、充气检查是在受压容器内充以一定压力的气体，在外部检查部位涂上石灰水，如有气泡出现，说明受压元件致密性不好，有泄漏。（错误）
297、水压试验在升压过程中要逐步加压，不能间断。（错误）
298、水压试验的危险性比气压试验大。（错误）
299、斜Y形坡口焊接裂纹试验和碳当量法都是焊接性直接试验方法。（错误）
300、焊接结构质量包括两个部分：一部分是焊缝外观质量，另一部分是焊缝性能。（错误）
301、在批量生产中，按随机的百分比对焊接产品进行抽验的质量检验方式称为抽样检验。（错误）
302、焊接质量检验不包括焊前及焊接生产过程中进行的检验。（错误）
303、一般情况下，同材质板材试件多层焊的弯曲合格率比单层焊的低。（错误）
304、渗透探伤包括荧光检验和着色检验。（正确）
305、在锅炉压力容器和压力管道中，电弧擦伤是不允许存在的焊接缺陷。（正确）
306、液化裂纹产生的材料因素是钢中杂质多且易熔。（正确）
307、合于使用标准是一种不可靠的评定标准。（错误）
308、当采用镍基焊接材料及一般常用的低碳钢焊条焊补铸铁时，焊缝金属对热裂纹不敏感。（错误）
309、采用加热减应区法减弱焊补处所受的应力，能有效防止铸铁冷裂纹。（正确）
310、采用大的焊接热输入、长弧焊接和连续焊工艺焊接铸铁，有利于降低焊接应力和产生剥离裂纹的可能性。（错误）
311、球墨铸铁焊条的型号是EZC。（错误）
312、EZNiFe-1（即Z408）铸铁焊条多用于补焊高强度灰铸铁件、球墨铸铁件的不重要部位及可锻铸铁件的缺陷。（正确）
313、焊瘤对静载荷无影响，但会引起应力集中。（正确）
314、灰铸铁的一般气焊用H08Mn2Si焊丝。（错误）
315、球罐壳体散装法安装焊接顺序的最后一道工序是球罐附件的焊接。（错误）
316、组装是决定人行过街桥主梁质量的关键工序。（正确）
317、对于单件或小批量生产的一般梁和柱，通常使用投资不多的通用性设备和工装夹具。（正确）
318、单排点焊接中，焊点只受切应力。（错误）
319、自动埋弧焊机发生焊丝送进不均匀现象的原因可能是焊丝被卡住了。（正确）
320、当埋弧焊机的其他焊接参数不变而焊丝伸长量增加时，焊丝的熔化速度提高，结果使熔深变大，焊缝余高减小。（错误）
321、采用电渣焊焊接中碳钢和低合金钢时必须预热。（错误）
322、电渣焊的焊剂不具有对焊缝金属渗合金的作用。（正确）
323、电渣焊在引弧造渣阶段应采用比正常焊接稍低的电压和电流，以延长造渣时间。（错误）
324、电渣焊时，若母材中硫、磷等杂质元素含量过高易产生气孔。（错误）
325、在熔化极电弧焊过程中，焊丝的熔化速度正比于焊接电流，并随弧长的缩短而提高。（正确）
326、为了更经济地使用工业机器人，至少应有两个工位轮番进行焊接。（正确）
327、弧焊用的机器人点至点的移动速度可达60m/min以上。（正确）
328、机床式机械手的缺点是机构小、工作空间大。（错误）
329、电阻缝焊接头的工作应力分布要比电阻点焊接头的均匀。（正确）
330、环境温度低于焊接工艺过程中规定的温度的，不允许焊接（正确）
331、角焊缝的静载强度应按切应力计算。（正确）
332、不开坡口丁字接头的等腰角焊缝的焊脚尺寸为K，则其计算厚度为0.7K。（正确）
333、脆性断裂的主要特征之一是断口处有韧窝。（错误）
334、脆性断裂主要是在应力作用下，材料的塑性变形过程严重受阻，材料不易发生变形所造成的表面分离。（正确）
335、尽量减少结构的刚度是防止脆断的主要措施之一。（正确）
336、钢材的抗拉强度越高，对疲劳越敏感，尤其是焊接结构。（正确）
337、对于薄板，可用拉伸法预先加载使焊缝区局部屈服，以提高焊接接头的疲劳强度。（正确）
338、采用交流电源进行电弧焊接时，电能消耗量与弧焊电源的有效率成正比。（错误）
339、工时定额不是一成不变的，应根据实际情况随时进行必要的修订。（正确）
340、证明论点判断的依据叫作论据。（正确）
341、在同类别的钢号中，高组别钢材的工艺评定也适用于该组别钢材与低组别钢材所组成的焊接接头。（正确）
342、在距焊缝一定位置将焊件加热至280℃，引起局部屈服，则降低了焊接接头的疲劳强度。（错误）
343、在评定焊接工艺时，必须由考试合格或成熟的焊工进行试件操作。（正确）
344、焊接工艺评定任务书根据产品技术规程或图样的要求而列出评定内容以及施焊时的工艺参数。（正确）
345、用热处理方法改善接头的机械性能，可不必重新进行工艺评定。（错误）
346、焊接工艺评定的补加因素是对焊接接头的冲击韧性有影响的因素。（正确）
347、产品的焊接工艺规程主要依据焊接工艺评定报告来判定。（正确）
348、在一定的生产条件下，应对各种工艺方法和施工措施进行对比，在保证质量的前提下力求成本最低。（正确）
349、各企业可按本企业的实际情况制定本企业的有关技术标准，但在技术上应低于相应的部标和国标。（错误）
350、当企业的技术力量不足时，可以委托其他单位编制用以指导本企业焊接生产的焊接工艺规程。（错误）
351、如果所拟定的焊接工艺规程的重要焊接工艺参数已超出本企业现有焊接工艺评定报告中规定的参数范围，则按该焊接工艺规程的程序进行焊接工艺评定试验。（正确）
352、焊芯的牌号采用所含成分的化学元素符号和表示含量的数字相结合的方法表示。（正确）
353、管理体系是指为了实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。（正确）
354、对焊接电流与焊缝成形关系的研究属于工艺性研究的内容。（正确）
355、在总结试验研究时，不能简单地罗列数据，必须对所取得的数据加以归纳整理和科学分析，以得出所研究因素的影响规律和取得规律性的认识。（正确）
356、在对接接头的静载强度计算中，计算厚度取两块板的平均厚度。（错误）
357、进行试验研究时，使用的所有检测仪表及设备均需经主管计量部门检测认可。（正确）
358、经确认，健康状况已不适应继续从事所规定的特种作业的人员，发证单位将收缴其特种作业操作证。（正确）
359、锅炉压力容器焊工经焊接操作技能考试合格后，当焊接方法改变时需要重新进行焊接操作技能考试。（正确）
360、《焊接职业技术等级标准》规定，初级工为国家职业资格一级。（错误）
361、在熔化极电弧焊过程中，焊丝的熔化速度正比于焊接电流，并随弧长的缩短而增加。（正确）
362、在焊接结构的设计和焊接施工时，尽可能增大垂直于板面方向的约束，可有效防止层状撕裂。（错误）
363、焊缝中的气孔呈单个球状或条虫形，气孔周围会产生严重的应力集中。（错误）
364、产生结晶裂纹的原因是焊缝中存在液态薄膜和焊缝凝固过程中受到拉伸应力。（正确）
365、施工完毕后，拆除夹板阀等设备时，可以直接拆卸螺栓，无需泄压。（错误）
366、如果封堵头下放后，打开放空阀有持续介质流出，说明密封不严。（正确）
367、封堵作业时，可以先下封堵头，再开孔。（错误）
368、对于含有硫化氢（H2S）的管道，必须使用抗硫化物应力开裂的管材和焊材。（正确）
369、在焊接封堵三通时，为了散热，可以用风扇直接对着焊接区域吹风。（错误）
370、由于封堵头是核心部件，每次使用后都应进行清洗、检查并涂防锈油保养。（正确）
371、SY/T 6150.1-2024 主要规定了塞式和筒式封堵的技术要求。（正确）
372、焊接作业时，地线可以随意搭接在管道的任何位置，包括防腐层上。（错误）
373、塞式封堵头的皮碗可以使用普通橡胶代替专用耐油橡胶。（错误）
374、旁通线在封堵作业中的唯一作用是向下游输送介质。（错误）
375、“安全第一，预防为主”是我国安全生产的基本方针。（正确）
376、带压封堵作业中的“带压”特指管道内的介质压力必须大于大气压。（正确）
377、GB/T 28055-2023标准适用于所有材质的管道带压封堵作业。（错误）
378、在施工现场，动用明火必须办理动火票，并配备灭火器材。（正确）
379、开孔机的中心钻行程必须大于管道壁厚与连箱空高之和。（正确）
380、未经设计和计算，严禁在管道上随意开孔。（正确）
381、所有进入防爆区的电气设备都必须符合防爆等级要求。（正确）
382、液压油短缺时，不同类型的液压油可以任意混合使用。（错误）
383、在封堵作业中，CCTV（闭路电视监控系统）可用于监控作业坑情况。（正确）
384、当采用双侧封堵时，上下游封堵头之间的管段可以完全排空进行维修。（正确）
385、封堵作业属于特种作业，施工人员必须持证上岗。（正确）
386、只要封堵头外观没有损坏，就可以直接下井作业，无需进行预测试。（错误）
387、安全帽只要戴在头上就行，可以不系下颏带。（错误）
388、在管道上安装四通比三通多一个旁通口，便于施工流程安排。（正确）
389、折叠式封堵头主要用于大管径管道，它通过折叠机构实现小体积通过夹板阀。（正确）
390、对于输送高温热油的管道，封堵作业使用的密封件必须具有耐高温性能。（正确）
391、下堵器的丝杠护套只是为了保护丝杠不被磕碰，没有其他作用。（错误）
392、对于软质管道（如PE管），通常采用机械挤压或专用封堵器封堵，不可直接采用焊接三通法。（正确）
393、筒式封堵的密封效果随着管道内压力的升高而升高。（正确）
394、钢材的含碳量越高，其可焊性越好。（错误）
395、在封堵作业的每个关键工序（如开孔、封堵）完成后，都应进行检查确认。（正确）
396、液压系统使用的液压油只要清澈透明，就永远不需要更换。（错误）
397、下堵器在操作过程中，应对丝杠进行润滑，以保证传动顺畅。（正确）
398、在封堵作业中，旁通线上的阀门必须在封堵成功后才能关闭。（错误）
399、夹板阀是一种广泛应用于管道带压开孔和封堵作业的专用阀门。（正确）
400、解除封堵时，应先解除低压端，再解除高压端。（正确）
401、夹板阀的阀杆涂有红色和蓝色的油漆，主要是为了美观。（错误）
402、在易燃易爆环境中，严禁使用非防爆工具敲击管件。（正确）
403、封堵作业完成后，必须清理现场，做到“工完、料净、场地清”。（正确）
404、带压封堵作业中，开孔结合器与夹板阀之间的垫片可以重复使用无限次。（错误）
405、“安全第一”意味着当安全和生产进度发生冲突时，安全优先。（正确）
406、管道封堵技术只能用于圆形截面管道。（正确）
407、氮气置换后，可以直接用氧气吹扫管道进行动火作业。（错误）
408、操作液压设备时，可以边操作边用不戴手套的手触摸液压管路，以感知温度。（错误）
409、如果管道内介质是水，封堵作业不需要考虑防火防爆问题。（错误）
410、对于小口径管道，有时采用“冰塞”技术进行封堵。（正确）
411、对管道进行带压开孔时，开孔机主轴转速越高，开孔效率一定越高。（错误）
412、任何情况下，封堵设备都不允许超压使用。（正确）
413、一旦发生人员触电，应立即用绝缘工具使伤员脱离电源。（正确）
414、在管道封堵作业中，施工人员可以不经过技术交底直接上岗操作。（错误）
415、液压开孔机在开孔过程中如果发生卡刀，应立即加大进给力强行通过。（错误）
416、夹板阀在关闭状态下，可以承受任意大的压力。（错误）
417、为了节约成本，封堵施工中使用的密封圈可以重复利用，只要外观完好。（错误）
418、有压力的情况下，严禁对管道及容器进行敲击。（正确）
419、焊接时，只要穿戴了面罩，就可以不用佩戴防尘口罩。（错误）
420、在封堵作业中，平衡阀的作用是平衡封堵头两侧的压力，以便顺利下放和回收。（正确）
421、封堵作业中使用的所有计量器具，只要是新的，就不需要校验。（错误）
422、由于工作忙，新员工可以不参加安全教育培训直接上岗。（错误）
423、带压焊接时，为了加快速度，可以采用大线能量、大电流焊接。（错误）
424、安全警示牌可以挂在任何地方，只要在施工现场就行。（错误）
425、所有的管道封堵作业都可以采用不停输方式进行。（错误）
426、筒式封堵是通过膨胀的筒体与管道内壁产生摩擦力来实现密封的。（正确）
427、在封堵作业中，如果出现大量油品泄漏，必须立即启动应急预案。（正确）
428、在施工过程中，当管道压力出现异常波动时，应立即停止作业并查明原因。（正确）
429、施工中产生的工业垃圾可以和生活垃圾一起处理。（错误）
430、封堵三通焊接完成后，可以不进行无损检测直接进行下一步作业。（错误）
431、管道带压封堵作业完成后，需要对新连接或修复的管段进行试压。（正确）
432、从事管道封堵作业的人员可以不接受职业健康体检。（错误）
433、防爆区域内的电气线路连接必须采用防爆接线盒。（正确）
434、液压开孔机的液压系统压力越高，开孔效率就越高。（错误）
435、带压封堵作业不需要考虑管道输送介质的毒性。（错误）
436、管道封堵作业中，对作业坑的支护主要是为了防止塌方。（正确）
437、在成品油管道封堵作业中，置换用的氮气纯度越高越好。（正确）
438、液压开孔机的使用环境温度会影响液压油的粘度，从而影响操作性能。（正确）
439、管道封堵作业属于高风险作业，必须制定专项应急预案。（正确）
440、作业现场的气体检测只需要在作业开始前检测一次即可。（错误）
441、焊接作业产生的烟尘对操作人员健康无害，无需防护。（错误）
442、在封堵作业中，使用过的废油可以直接倒入下水道。（错误）
443、压力表在校验有效期内，如果外观损坏，依然可以正常使用。（错误）
444、在封堵作业中，如果发现密封不严，可以尝试再次下压或调整封堵头位置。（正确）
445、旁通线在封堵作业结束后，一般作为永久设施保留。（错误）
446、焊接电流的大小对焊接质量没有影响。（错误）
447、旁通管线的直径通常与主管线一致，以保证流量。（正确）
448、封堵作业坑开挖时，可以随意堆放土方，不必考虑防塌方。（错误）
449、施工结束后，可以不用进行资料归档。（错误）
450、为了抢工期，可以在未办理动火票的情况下进行焊接作业。（错误）
451、油品泄漏时，用水冲洗是处理少量地面油污的最环保方法。（错误）
452、在封堵作业中，注脂（注入密封胶）越多，密封效果越好。（错误）
453、智能封堵器可以实现远程遥控坐封和解封。（正确）
454、为了确保安全，在易燃易爆区域进行作业时，可以穿着化纤工作服。（错误）
455、平衡阀在封堵作业中必须始终保持开启状态。（错误）
456、进行带压封堵作业前，只需确认管道压力，无需考虑介质温度。（错误）
457、切割管件时产生的铁屑，可以用嘴吹走，以便观察。（错误）
458、防爆工具因为材质较软，使用时禁止用力过猛敲击，以防产生火花或因工具变形导致事故。（正确）
459、夹板阀在开孔和封堵作业中起到隔离和密封的关键作用。（正确）
460、在组装开孔机时，螺栓应一次性拧紧到位，无需分步紧固。（错误）
461、在开孔过程中，如果突然停电，应立即关闭夹板阀。（正确）
462、在易燃易爆区域，禁止使用手机等非防爆通讯工具。（正确）
463、焊缝无损检测是保证封堵管件焊接质量的重要手段。（正确）
464、管道介质是确定管道封堵效果的决定因素。（错误）

